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1. Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения
	АО «ТК РусГидро»
	Акционерное общество «Транспортная компания РусГидро»

	ТС
	Транспортное Средство

	ТТ
	Технические требования

	Продукция 
	Закрытый грузовой фургон

	Продукция 
	Внедорожник малого класса

	ПТС
	Паспорт транспортного средства

	VIN
	Идентификационный номер транспортного средства

	ТР ТС
	Технический регламент Таможенного Союза

	ГЛОНАСС
	Глобальная навигационная спутниковая система


1.2. Наименование закупаемой продукции
ОКПД 2: 29.10.22.000 Поставка легковых автомобилей повышенной проходимости для нужд Владивостокского представительства АО "ТК РусГидро"
1.3. Цель использования закупаемой продукции 
Внедорожники закупаются с целю обеспечения филиалов АО «ТК РусГидро» транспортными средствами для перевозки людей и грузов. 
2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№

п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД 2: 29.10.22.000: Закрытый грузовой фургон
	шт.
	1

	2.
	ОКПД 2: 29.10.22.000: Внедорожник малого класса
	шт.
	5


2.1.2. Требования к срокам поставки продукции
Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№

п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД 2: 29.10.22.000: Закрытый грузовой фургон
	С даты подписания договора
	Не позднее 15 декабря 2026 года

	2.
	ОКПД 2: 29.10.22.000: Внедорожник малого класса
	С даты подписания договора
	Не позднее 15 декабря 2026 года


2.2. Требования к качеству продукции
 Таблица 3.1 Требования к продукции 
Наименование продукции: ОКПД 2: 29.10.22.000: Закрытый грузовой фургон 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Размеры и вес
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1.
	Тип
	Закрытый грузовой фургон
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.4.
	Длина, мм
	Не менее 4 320

Не более 4 450
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.5.
	Ширина, мм
	Не менее 1 900

Не более 2 020
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.6.
	Высота, мм
	Не менее 2 000

Не менее 2020
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.7
	Снаряженная масса,кг
	Не менее 1 900
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.8.
	Полная масса, кг
	Не менее 2 800
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.9.
	Число мест
	6+1
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.10
	Категория ТС
	В/N1G
	Согласие с требованием
	-


	

	1.2.
	Двигатель
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1.
	Тип двигателя
	Бензин
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.2.
	Мощность, л. с.
	Не менее 110

Не более 120
	Указание характеристик
	-
	

	1.2.3.
	Объем топливного бака, л
	Не менее 50
	Указание характеристик
	-
	

	1.2.4
	Объем двигателя, л
	Не менее 2,6
	Указание характеристик
	-
	

	1.3.
	Трансмиссия
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1.
	КПП
	Механическая 
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.2.
	Количество передач
	Не менее 5
	Указание характеристик
	-
	

	1.3.3.
	Раздаточная коробка
	2х-ступенчатая с отключением привода переднего моста
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.4.
	Колесная формула/привод
	4х4/полный
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.
	Рулевое управление
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4.1.
	Усилитель руля
	Гидравлический
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.2.
	Расположение руля
	Левый
	Согласие с требованием
	-
	

	1.5.
	Тормозная система
	-//-
	-//-
	-//-

	1.5.1.
	Тип
	С ABS и контурами по осям
	Согласие с требованием
	-
	

	1.5.2.
	Передние
	Дисковые 
	Согласие с требованием
	-
	

	1.5.3.
	Задние
	Барабанные
	Согласие с требованием
	-
	

	1.6.
	Колеса и шины
	-//-
	-//-
	-//-

	1.6.1.
	Размер шин
	225/75/R16
	Согласие с требованием
	-
	

	2. 
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Поставляемое ТС должно соответствовать требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» и иметь действующий сертификат/декларацию соответствия (ОТТС), выданный органом сертификации Российской Федерации
	Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления Участником закупки в составе своей заявки скан копии указанного сертификата/декларации со всеми приложениями в формате PortableDocumentFormat (*.pdf)
	Согласие с требованием
	Предоставление действующего сертификата/декларации в соответствии с требованиями тех.регламента Таможенного Союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств»
	

	3. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Климатические условия эксплуатации
	ТС должен быть рассчитан на эксплуатацию при рабочих температурах окружающего воздуха от - 40 до + 40 °С.
	Согласие с требованием
	-
	

	4. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Место поставки
	РФ, Приморский край, г. Владивосток
	Согласие с требованием
	-
	

	4.2. 
	Требования к предпродажной подготовке
	Поставщику необходимо выполнить предпродажную подготовку (протяжка, проверка всех уровней жидкостей), (Подтверждается отметкой в сервисной книжке либо Заказ-нарядом, Актом выполненных работ по предпродажному обслуживанию на любом авторизованном техническом центре)
	Согласие с требованием
	-
	

	4.3
	Доставка
	 1) Доставка осуществляется силами Поставщика до места поставки.
2) Доставка до места поставки осуществляется способами исключающими движение ТС своим ходом.

3) При поступлении транспортного средства на склад Заказчика, пробег транспортного средства на одометре не должен превышать

500 км.
	Согласие с требованием
	-


	

	5. 
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.

Год изготовления товара – не ранее 2026.
	Согласие с требованием
	-
	

	6. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию


	-//-
	-//-
	-//-

	6.1. 
	Требования к гарантии на Продукцию
	Гарантия на транспортное средство - не менее гарантийного срока, установленного заводом изготовителем, с даты продажи Заказчику.
	Согласие с требованием
	-
	

	7. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1. 
	Комплектация ТС
	- Система «ЭРА-ГЛОНАСС»

- Сидение водителя с продольной регулировкой и регулировкой наклона спинки

- Ремни безопасности для всех пассажиров и водителя (7 шт)
	Согласие с требованием
	-
	

	7.2. 
	Комплект поставки, дополнительные опции
	1)
 Медицинская автоаптечка (в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской федерации от 24 мая 2024 года № 260н) .

2)
Огнетушитель (в соответствии с ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств»).

3) Комплект инструмента.

4) Комплект ковриков для салона.

5) Зимние фрикционные шины 225/75 R16 (4шт)
6) Стальные штампованные колесные диски R16 (4шт)
	Согласие с требованием
	-
	

	7.3. 
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	 Поставщик передает Заказчику товарную накладную (ТОРГ-12)/УПД, счет-фактуру, паспорт транспортного средства, руководство по эксплуатации на русском языке, сервисную книжку на русском языке. 
Руководство по эксплуатации в обязательном порядке должно содержать:

- порядок и периодичность (интервал) технического обслуживания;
- объемы и характеристики смазочных материалов и технических жидкостей для проведения технического обслуживания. 
	Согласие с требованием
	-
	

	8
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-
	

	8.1
	Цвет ТС
	Стандартный цвет производителя
	Указание характеристик
	-
	


Таблица 3.2 Требования к продукции Наименование продукции: ОКПД 2: 29.10.22.000: Внедорожник малого класса
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Размеры и вес
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1.
	Тип
	Внедорожник малого класса
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.4.
	Длина, мм
	Не менее 4 700
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.5.
	Ширина, мм
	Не менее 1 900
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.6.
	Высота, мм
	Не менее 1900
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.7
	Снаряженная масса,кг
	Не менее  2000
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.8.
	Полная масса, кг
	Не более 3500
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.9.
	Число мест
	5
	Согласие с требованиями
	-
	

	1.1.10
	Категория ТС
	В/M1G
	Согласие с требованием
	-


	

	1.2.
	Двигатель
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1.
	Тип двигателя
	Бензин
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.2.
	Мощность, л. с.
	Не менее 140
	Указание характеристик
	-
	

	1.2.3.
	Объем топливного бака, л
	Не менее 60
	Указание характеристик
	-
	

	1.2.4
	Объем двигателя, л
	Не менее 2,6
	Указание характеристик
	-
	

	1.3.
	Трансмиссия
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1.
	КПП
	Механическая
	Указание характеристик
	-
	

	1.3.2.
	Количество передач
	Не менее 5
	Указание характеристик
	-
	

	1.3.3.
	Колесная формула/привод
	4х4/полный привод
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.4
	Блокировка дифференциала заднего моста
	Наличие
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.
	Рулевое управление
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4.1.
	Тип 
	С усилителем руля
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.2.
	Расположение руля
	Левый
	Согласие с требованием
	
	

	1.5.
	Тормозная система
	-//-
	-//-
	-//-

	1.5.1.
	Передние
	Дисковые 
	Согласие с требованием
	-
	

	1.5.2.
	Задние
	Барабанные
	Согласие с требованием
	-
	

	1.6.
	Колеса и шины
	-//-
	-//-
	-//-

	1.6.1.
	Размер шин
	
235/70/R16
	Согласие с требованием
	-
	

	2
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1
	Поставляемое ТС должно соответствовать требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» и иметь действующий сертификат/декларацию соответствия (ОТТС), выданный органом сертификации Российской Федерации
	Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления Участником закупки в составе своей заявки скан копии указанного сертификата/декларации со всеми приложениями в формате PortableDocumentFormat (*.pdf)
	Согласие с требованием
	Предоставление действующего сертификата/декларации в соответствии с требованиями тех.регламента Таможенного Союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств»
	

	3
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1
	Климатические условия эксплуатации
	ТС должен быть рассчитан на эксплуатацию при рабочих температурах окружающего воздуха от - 40 до + 40 °С.
	Согласие с требованием
	-
	

	4
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1
	Место поставки
	1. РФ, Хабаровский край, г. Хабаровск в количестве – 3 шт.

2. РФ, Хабаровский край, г. Хабаровск в количестве – 2 шт.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.2
	Требования к предпродажной подготовке
	Поставщику необходимо выполнить предпродажную подготовку (протяжка, проверка всех уровней жидкостей), подтверждается отметкой в сервисной книжке либо заказ-нарядом, актом выполненных работ по предпродажному обслуживанию на любом авторизованном техническом центре.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.3
	Доставка
	1) Доставка осуществляется силами Поставщика до места поставки.
2) Доставка до места поставки осуществляется способами исключающими движение ТС своим ходом.

3) При поступлении транспортного средства на склад Заказчика, пробег транспортного средства на одометре не должен превышать

500 км.
	Согласие с требованием
	-


	

	5
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.

Год изготовления товара – не ранее 2026.
	Согласие с требованием
	-
	

	6
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию


	-//-
	-//-
	-//-

	6.1
	Требования к гарантии на Продукцию
	Гарантия на транспортное средство - не менее гарантийного срока, установленного заводом изготовителем, с даты продажи Заказчику.
	Согласие с требованием
	-
	

	7
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1
	Комплектация ТС
	-Антиблокировочная система тормозов (ABS)

-Система управления стабилизацией 

-Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира

-Автоматическая блокировка дверей

-Централизованное управление замками дверей

-Система «ЭРА-ГЛОНАСС»

-Кондиционер

-Регулировка рулевой колонки по высоте

-Регулировка сидения водителя по высоте

-Передние и задние электростеклоподъёмники 

-Складывающаяся спинка заднего ряда сидений 
- Пластиковый контейнер для запасного колеса

-Подогрев лобового стекла

-Окрас навесного оборудования в цвет кузова

-Подогрев зеркал заднего вида с электроприводом 

-Запасное колесо

-Ремни безопасности для всех пассажиров и водителя

-Автомагнитола с 2 динамиками и внешней антенной.
	Согласие с требованием
	
	

	7.2
	Комплект поставки, дополнительные опции
	1)
 Медицинская автоаптечка (в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской федерации от 24 мая 2024 года № 260н) .

2)
Огнетушитель (в соответствии с ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств»).

3) Комплект инструмента.

4) Комплект ковриков для салона

5) Зимние шины 235/70/R16 (4шт)

6) Стальные колесные диски R16 (4шт)


	Согласие с требованием
	-
	

	7.3
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик передает Заказчику товарную накладную (ТОРГ-12)/УПД, счет-фактуру, паспорт транспортного средства, руководство по эксплуатации на русском языке, сервисную книжку на русском языке. 
Руководство по эксплуатации в обязательном порядке должно содержать:

- порядок и периодичность (интервал) технического обслуживания;
- объемы и характеристики смазочных материалов и технических жидкостей для проведения технического обслуживания. 
	Согласие с требованием
	-
	

	8. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1
	Цвет ТС
	Стандартный цвет производителя
	Указание характеристик
	-
	



3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
