3

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель Генерального 

директора - главный инженер

АО «ТК РусГидро»

_____________Викторов Ю.В.
«______» ____________ 2026 г

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ПОСТАВКУ МТР

ОКПД 2: 29.10.30.119  Поставка автобусов для нужд АО "ТК РусГидро" 
ЛОТ № 8240-ТПИР ОНМ-2026-Влад ТК РусГидро АО ОКПД 2: 29.10.30.119

 Поставка пассажирских автобусов для нужд АО "ТК РусГидро"
СОДЕРЖАНИЕ
1. Общие сведения
3
1.1. Обозначения и сокращения
3
1.2. Наименование закупаемой продукции
3
1.3. Цель использования закупаемой продукции
3
2. Требования к продукции
3
2.1. Требования к объемам и срокам поставки
3
2.1.1.
Перечень и объем закупаемой продукции
3
Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
3
2.1.2.
Требования к срокам поставки продукции
3
Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции
3
2.2. Требования к качеству продукции
4
Таблица 3.1 Требования к качеству продукции 
4
3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
13

1. Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения
	АО «ТК РусГидро»
	Акционерное общество «Транспортная компания РусГидро»

	ТС
	Транспортное Средство

	Продукция 
	Автобус

	ПТС
	Паспорт транспортного средства

	ЭПТС
	Электронный паспорт транспортного средства

	VIN
	Идентификационный номер транспортного средства

	ТР ТС
	Технический регламент Таможенного Союза

	ЭРА-ГЛОНАСС
	Глобальная навигационная спутниковая система

	ОТТС
	Одобрение типа транспортного средства


1.2. Наименование закупаемой продукции
       ОКПД 2: 29.10.30.112 Поставка автобусов для нужд АО "ТК РусГидро" 
1.3. Цель использования закупаемой продукции 
Автобусы закупаются с целью обеспечения филиалов АО «ТК РусГидро» транспортными средствами для перевозки людей. 
2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№

п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	 ОКПД 2: 29.10.30.119 Поставка автобусов для нужд АО "ТК РусГидро" 
	шт.
	5


2.1.2. Требования к срокам поставки продукции
Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№

п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД 2: 29.10.30.119 Поставка автобусов для нужд 

АО "ТК РусГидро" 
	С даты подписания договора
	Не позднее 15 декабря 2026 года.



2.2. Требования к качеству продукции
 Таблица 3.1 Требования к качеству продукции 
Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): ОКПД 2: 29.10.30.119 Поставка автобусов для нужд АО "ТК РусГидро" 
	
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	
	Размеры и вес
	-//-
	-//-
	-//-

	
	Тип
	Автобус пассажирский (туристический)
	Согласие с требованием
	-
	

	
	Длина, мм
	Не более 12 500
	Указание характеристик
	-
	

	
	Ширина без учета боковых зеркал, мм
	Не более 2 550
	Указание характеристик
	-
	

	
	Высота, мм
	Не более 4 000
	Указание характеристик
	-
	

	
	Снаряженная масса, кг
	Не более 14 800
	Указание характеристик
	-
	

	
	Полная масса, кг
	Не более 19 500
	Указание характеристик
	-
	

	
	Высота потолка в салоне, мм
	Не менее 1950
	Указание характеристик
	-
	

	
	Двигатель
	-//-
	-//-
	-//-

	
	Тип двигателя
	Дизельный
	Согласие с требованием
	-
	

	
	Мощность, кВт
	Не менее 230
	Указание характеристик
	-
	

	
	Объем топливного бака, л
	Не менее 300
	Указание характеристик
	-
	

	
	Объем двигателя, см3
	Не менее 9 000
	Указание характеристик
	-
	

	
	Трансмиссия
	-//-
	-//-
	-//-

	
	КПП
	Механическая 
	Согласие с требованием
	-
	

	
	Количество передач КПП
	Не менее 6-ти передач вперед и 1-й передачи назад
	Указание характеристик
	-
	

	
	Колесная формула/привод
	4х2/задний привод
	Согласие с требованием
	-
	

	
	Рулевое управление
	-//-
	-//-
	-//-

	
	Усилитель руля
	Гидравлический
	Согласие с требованием
	-
	

	
	Расположение руля
	Левый
	Согласие с требованием
	-
	

	
	Регулировка рулевой колонки
	Регулируемая по высоте и углу наклона
	Согласие с требованием
	
	

	
	Тормозная система
	-//-
	-//-
	-//-

	
	Тип
	Двухконтурная пневматическая со стояночным тормозом и ретардером
	Согласие с требованием
	-
	

	
	Передние
	Дисковые 
	Согласие с требованием
	-
	

	
	Задние
	Дисковые или барабанные
	Согласие с требованием
	-
	

	
	Подвеска
	-//-
	-//-
	-//-

	
	Тип подвески
	Зависимая, пневматическая, передняя и задняя подвески с гидравлическими телескопическими амортизаторами двойного действия и стабилизаторами поперечной устойчивости
	Согласие с требованием
	-
	

	
	Кузов/кабина
	-//-
	-//-
	-//-

	
	Остекление
	Двойное
	Согласие с требованием
	-
	

	
	Система отопления
	Наличие
	Согласие с требованием
	-
	

	
	Обогрев лобового стекла (с наружным забором воздуха)
	Наличие
	Согласие с требованием
	-
	

	
	Вентиляция и кондиционирование с функцией климат контроль
	Наличие
	Согласие с требованием
	-
	

	
	Система обогрева салона конвекторного типа
	Наличие
	Согласие с требованием
	-
	

	
	Автономный предпусковой подогреватель ДВС, не менее 30 кВт
	Наличие
	Согласие с требованием
	-
	

	
	Водительское сиденье с раздельной регулировкой по высоте, горизонтали и угла наклона спинки
	Наличие
	Согласие с требованием
	-
	

	
	Ремни безопасности на пассажирских сиденьях (2-х или 3-х точечные)
	Наличие
	Согласие с требованием
	-
	

	
	Автомагнитола и переговорное устройство
	Наличие
	Согласие с требованием
	-
	

	
	Дневные ходовые огни
	Наличие
	Согласие с требованием
	-
	

	
	Зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом
	Наличие
	Согласие с требованием
	-
	

	
	Цвет салона
	Темных тонов, светлых тонов.
	Указание характеристик
	-
	

	
	Число мест
	Не менее 51+1+1
	Указание характеристик
	-
	

	
	Колеса и шины
	-//-
	-//-
	-//-

	
	Размер шин
	295/80/R22.5
	Согласие с требованием
	-
	

	
	Тип шин
	Бескамерного типа, всесезонные
	Согласие с требованием
	-
	

	2. 
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Соответствие стандарту
	Поставляемое ТС должно соответствовать ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» и иметь действующий сертификат/декларацию соответствия (ОТТС), выданный органом сертификации Российской Федерации
	Согласие с требованием
	Участник должен предоставить в составе заявки действующий сертификат/декларацию соответствия (ОТТС), выданный органом сертификации Российской Федерации со всеми приложениями в формате PortableDocumentFormat (*.pdf)


	

	3. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Климатические условия эксплуатации
	ТС должно быть рассчитано на эксплуатацию при рабочих температурах окружающего воздуха от - 40 до + 40 °С.
	Согласие с требованием
	-
	

	4. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Место поставки
	ТС должны быть доставлены поставщиком по адресу: Россия, Хабаровский край, 
г. Хабаровск (1 шт.), Россия, Приморский край, 
г. Владивосток (3 шт.)

	Согласие с требованием
	-
	

	4.2. 
	Требования к предпродажной подготовке
	Поставщику необходимо выполнить предпродажную подготовку (протяжку, проверку всех уровней жидкостей), подтверждается отметкой в сервисной книжке либо заказ-нарядом, актом выполненных работ по предпродажному обслуживанию на любом авторизованном техническом центре.
	Согласие с требованием
	-
	

	
	Доставка
	 1. Доставка осуществляется силами Поставщика до места поставки, рекомендованными способами завода изготовителя. В случаях перегона ТС своим ходом, должно проводиться техническое обслуживание согласно инструкции по эксплуатации с отметками в сервисной книжке.

2. Акты выполненных работ по техническому обслуживанию (скан копии подписанные и заверенные ответственным лицом) предоставляются при передаче ТС Заказчику.

3. Фото с фиксацией пробега (название файла VIN ТС) при каждом техническом обслуживании до места поставки предоставляются при передаче ТС Заказчику.

4. При поступлении ТС на склад покупателя, пробег на одометре не должен превышать 10 000 км.
	Согласие с требованием
	-


	

	5. 
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.

Год изготовления товара – не ранее 2026.
	Согласие с требованием
	-
	

	6. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию


	-//-
	-//-
	-//-

	6.1. 
	Требования к гарантии на Продукцию
	Гарантия на транспортное средство - не менее гарантийного срока, установленного заводом изготовителем, с даты продажи Покупателю.
	Согласие с требованием
	-
	

	7. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1. 
	Комплектация ТС
	- Антиблокировочная система (ABS)

-Электронная система устойчивости (ESC)

-Система «ЭРА-ГЛОНАСС»

-Ремень безопасности для водителя (3-х точечный)

-Наличие камер видеонаблюдения и видеозаписи, с возможностью накопления и хранения видеоинформации, в пассажирском салоне и в кабине управления ТС (отделение водителя), согласно Постановления Правительства РФ от 8 октября 2020 г. N 1640
"Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, учитывающих уровни безопасности для транспортных средств автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта" и Постановления Правительства РФ от 26 сентября 2016 г. 

№ 969
"Об утверждении требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и Правил обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности".

-Наличие устройства предназначенного для регистрации скорости, режима труда и отдыха водителей (тахограф).

-Наличие аппаратуры спутниковой навигации (навигационный блок), установленный согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 22.12.2020 г. № 2216 «Об утверждении Правил оснащения транспортных средств категорий М.2, М.3 и транспортных средств категории N, используемых для перевозки опасных грузов, аппаратурой спутниковой навигации.
	Согласие с требованием
	-


	

	7.2. 
	Комплект поставки, дополнительные опции
	1)
 Медицинская автоаптечка (в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской федерации от 24 мая 2024 года № 260н «Об утверждении к комплектации аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)».
2)
Огнетушитель (регламентированного образца согласно ГОСТ Р 59641-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», утвержденный Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 августа 2021 г. N 794-ст)
3) Комплект инструмента, включая домкрат и ключ баллонный.

4) Знак аварийной остановки.

5) Штатное запасное колесо.

6) Молотки аварийного разбивания стекол.
	Согласие с требованием
	-
	

	7.3. 
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	 Поставщик передает Покупателю товарную накладную (ТОРГ-12)/УПД, счет-фактуру, ПТС (ЭПТС), руководство по эксплуатации на русском языке, сервисную книжку на русском языке. 
Руководство по эксплуатации в обязательном порядке должно содержать:

- порядок и периодичность (интервал) технического обслуживания;
- объемы и характеристики смазочных материалов и технических жидкостей для проведения технического обслуживания. 
	Согласие с требованием
	-
	

	
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-
	

	
	Цвет ТС
	Белый
	Согласие с требованием
	-
	


Таблица 3.2 Требования к качеству продукции 
Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1):  ОКПД 2: 29.10.30.119  Поставка автобуса для нужд АО "ТК РусГидро" 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	8. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	
	Марка, модель и модификация предлагаемого транспортного средства
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.
	Размеры и вес
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1.
	Тип
	Автобус пассажирский (туристический)
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.2.
	Длина, мм
	Не более 9 500
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.3.
	Ширина без учета боковых зеркал, мм
	Не более 2 550
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.4.
	Высота, мм
	Не более 3 500
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.5.
	Снаряженная масса, кг
	Не более 10 500
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.6.
	Полная масса, кг
	Не более 14 000
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.7.
	Высота потолка в салоне, мм
	Не менее 1930
	Указание характеристик
	-
	

	1.2.
	Двигатель
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1.
	Тип двигателя
	Дизельный
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.2.
	Мощность, л.с.
	Не менее 236
	Указание характеристик
	-
	

	1.2.3.
	Объем топливного бака, л
	Не менее 200
	Указание характеристик
	-
	

	1.2.4
	Объем двигателя, см3
	Не менее 6 600
	Указание характеристик
	-
	

	1.3.
	Трансмиссия
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1.
	КПП
	Механическая 
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.2.
	Количество передач КПП
	Не менее 6-ти передач вперед и 1-й передачи назад
	Указание характеристик
	-
	

	1.3.3.
	Колесная формула/привод
	4х2/задний привод
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.
	Рулевое управление
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4.1.
	Усилитель руля
	Гидравлический
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.2.
	Расположение руля
	Левый
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.3.
	Регулировка рулевой колонки
	Регулируемая по высоте и углу наклона
	Согласие с требованием
	
	

	1.5.
	Тормозная система
	-//-
	-//-
	-//-

	1.5.1.
	Тип
	Двухконтурная пневматическая со стояночным тормозом и ретардером
	Согласие с требованием
	-
	

	1.5.2.
	Передние
	Дисковые 
	Согласие с требованием
	-
	

	1.5.3.
	Задние
	Дисковые или барабанные
	Согласие с требованием
	-
	

	1.6.
	Подвеска
	-//-
	-//-
	-//-

	1.6.1.
	Тип подвески
	Пневматическая подвеска, с поперечными стабилизаторами, гидравлические амортизаторы
	Согласие с требованием
	-
	

	1.7.
	Кузов/кабина
	-//-
	-//-
	-//-

	1.7.1.
	Остекление
	Двойное
	Согласие с требованием
	-
	

	1.7.2.
	Система отопления
	Наличие
	Согласие с требованием
	-
	

	1.7.3.
	Обогрев лобового стекла (с наружным забором воздуха)
	Наличие
	Согласие с требованием
	-
	

	1.7.4.
	Вентиляция и кондиционирование с функцией климат контроль
	Наличие
	Согласие с требованием
	-
	

	1.7.5.
	Система обогрева салона конвекторного типа
	Наличие
	Согласие с требованием
	-
	

	1.7.6.
	Автономный предпусковой подогреватель ДВС, не менее 30 кВт
	Наличие
	Согласие с требованием
	-
	

	1.7.7.
	Водительское сиденье с раздельной регулировкой по высоте, горизонтали и угла наклона спинки
	Наличие
	Согласие с требованием
	-
	

	1.7.8.
	Ремни безопасности на пассажирских сиденьях (2-х или 3-х точечные)
	Наличие
	Согласие с требованием
	-
	

	1.7.9.
	Автомагнитола и переговорное устройство
	Наличие
	Согласие с требованием
	-
	

	1.7.10.
	Дневные ходовые огни
	Наличие
	Согласие с требованием
	-
	

	1.7.11.
	Зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом
	Наличие
	Согласие с требованием
	-
	

	1.7.12.
	Число мест
	Не менее 39+1+1
	Указание характеристик
	-
	

	1.8.
	Колеса и шины
	-//-
	-//-
	-//-

	1.8.1.
	Размер шин
	10R22.5
	Согласие с требованием
	-
	

	1.8.2.
	Тип шин
	Бескамерного типа
	Согласие с требованием
	-
	

	9. 
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	9.1. 
	Соответствие стандарту
	Поставляемое ТС должно соответствовать ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» и иметь действующий сертификат/декларацию соответствия (ОТТС), выданный органом сертификации Российской Федерации.
Декларация о соответствии должна иметь электронную форму в реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии  на сайте https://fsa.gov.ru/ (требование п.6 ст.24 ФЗ-184 от 27.12.2002 г. «О техническом регулировании» (в действующей редакции).
	Согласие с требованием
	Участник должен предоставить в составе заявки действующий сертификат/декларацию соответствия (ОТТС), выданный органом сертификации Российской Федерации со всеми приложениями в формате PortableDocumentFormat (*.pdf)


	

	10. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	10.1. 
	Климатические условия эксплуатации
	ТС должно быть рассчитано на эксплуатацию при рабочих температурах окружающего воздуха от - 40 до + 40 °С.
	Согласие с требованием
	-
	

	11. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	11.1. 
	Место поставки
	ТС должно быть доставлено поставщиком по адресу: Россия, Хабаровский край, 
г. Хабаровск (1 шт.)
	Согласие с требованием
	-
	

	11.2. 
	Требования к предпродажной подготовке
	Поставщику необходимо выполнить предпродажную подготовку (протяжку, проверку всех уровней жидкостей), подтверждается отметкой в сервисной книжке либо заказ-нарядом, актом выполненных работ по предпродажному обслуживанию на любом авторизованном техническом центре.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.3
	Доставка
	 1. Доставка осуществляется силами Поставщика до места поставки, рекомендованными способами завода изготовителя. В случаях перегона ТС своим ходом, должно проводиться техническое обслуживание согласно инструкции по эксплуатации с отметками в сервисной книжке.

2. Акты выполненных работ по техническому обслуживанию (скан копии подписанные и заверенные ответственным лицом) предоставляются при передаче ТС Покупателю.

3. Фото с фиксацией пробега (название файла VIN ТС) при каждом техническом обслуживании до места поставки предоставляются при передаче ТС Покупателю.

4. При поступлении ТС на склад покупателя, пробег на одометре не должен превышать 10  000 км.
	Согласие с требованием
	-


	

	12. 
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	12.1. 
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.

Год изготовления товара – не ранее 2026.
	Согласие с требованием
	-
	

	13. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию


	-//-
	-//-
	-//-

	13.1. 
	Требования к гарантии на Продукцию
	Гарантия на транспортное средство - не менее гарантийного срока, установленного заводом изготовителем, с даты продажи Покупателю.
	Согласие с требованием
	-
	

	14. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	14.1. 
	Комплектация ТС
	- Антиблокировочная система (ABS)

-Электронная система устойчивости (ESC)

-Система «ЭРА-ГЛОНАСС»

-Ремень безопасности для водителя (3-х точечный)

-Наличие камер видеонаблюдения и видеозаписи, с возможностью накопления и хранения видеоинформации, в пассажирском салоне и в кабине управления ТС (отделение водителя), согласно Постановления Правительства РФ от 8 октября 2020 г. N 1640
"Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, учитывающих уровни безопасности для транспортных средств автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта" и Постановление Правительства РФ от 23.12.2025 N 2107 "Об утверждении требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и Правил обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности" (в действующей редакции).
-Наличие устройства предназначенного для регистрации скорости, режима труда и отдыха водителей (тахограф).

-Наличие аппаратуры спутниковой навигации (навигационный блок), установленный согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 22.12.2020 г. № 2216 «Об утверждении Правил оснащения транспортных средств категорий М.2, М.3 и транспортных средств категории N, используемых для перевозки опасных грузов, аппаратурой спутниковой навигации» (в действующей редакции).
	Согласие с требованием
	-


	

	14.2. 
	Комплект поставки, дополнительные опции
	1)
 Медицинская автоаптечка (в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской федерации от 24 мая 2024 года № 260н «Об утверждении к комплектации аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)» (в действующей редакции).
2)
Огнетушитель (регламентированного образца согласно ГОСТ Р 59641-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», утвержденный Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 августа 2021 г. N 794-ст) (в действующей редакции).
3) Комплект инструмента, включая домкрат и ключ баллонный.

4) Знак аварийной остановки.

5) Штатное запасное колесо.

6) Молотки аварийного разбивания стекол.
	Согласие с требованием
	-
	

	14.3. 
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	 Поставщик передает Покупателю товарную накладную (ТОРГ-12)/УПД, счет-фактуру, ПТС (ЭПТС), руководство по эксплуатации на русском языке, сервисную книжку на русском языке. 
Руководство по эксплуатации в обязательном порядке должно содержать:

- порядок и периодичность (интервал) технического обслуживания;
- объемы и характеристики смазочных материалов и технических жидкостей для проведения технического обслуживания. 
	Согласие с требованием
	-
	

	8
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-
	

	8.1.
	Цвет ТС
	Белый
	Согласие с требованием
	-
	

	8.2.
	Подтверждение происхождения товара
	Национальный режим предоставляется.
Поставка по лоту №1016-ТПИР ОНМ-2026-ТК, включена в допустимый диапазон в размере 20 % закупок, не входящих в объем минимальной обязательной доли закупок товаров российского происхождения (80%) по ОКПД 2 29.10.3 (позиция 191 «Средства автотранспортные для перевозки 10 или более человек») согласно приложения № 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.
	Согласие с требованием
	
	


3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
	Начальник отдела 

коммерческой деятельности и логистики

АО «ТК РусГидро»
  
	                                 С.В. Макаренко  
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материально-технического снабжения

АО «ТК РусГидро»
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	Начальник отдела 

организации и проведения закупочных процедур

АО «ТК РусГидро»
     
	 А. А. Непеина

	Начальник отдела 

контроля эксплуатации, обслуживания 

и ремонта технических средств
АО «ТК РусГидро»


	В.И. Карпов


