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[bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc125035205][bookmark: _Toc194498150][bookmark: _Toc239699044]Общие сведения
[bookmark: _Toc125035207][bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc239699045]1.1. Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc125035208]ОКПД2 71.12.39. Выполнение лабораторных исследований в составе инженерно-геологических изысканий по теме: «Загорская ГАЭС-2 на р. Кунье (достройка)».
[bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc239699046][bookmark: _Hlk212476049]1.2. Цель выполнения работ 
Получение инженерно-геологической информации в виде физико-механических характеристик грунтов, необходимой для разработки проектной документации по достройке объектов Загорской ГАЭС-2 на р. Кунье (достройка), и получения положительного заключения экспертизы инженерно-геологических изысканий.
[bookmark: _Toc239699047]1.3. Задачи работ
В соответствии с поставленной целью в процессе работ планируется решить следующие задачи: 
­	определение показателей физико-механических и химических свойств грунтов и подземных вод.
[bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc125035209][bookmark: _Toc239699048]1.4. Существующее положение 
[bookmark: _Toc125035210][bookmark: _Hlk219741163]Наименование объекта – Загорская ГАЭС-2 на р. Кунье (достройка).
[bookmark: _Hlk219743146]Местоположение объекта – Рп. Богородское, д. 101, г.о. Сергиево-Посадский, Московская область, Российская Федерация, 141342. Участок размещения ГТС Загорской ГАЭС-2.
Основания для выполнения работ – Договор Подряда № 142/25-ОКС от 10.03.2025 г.
Вид градостроительной деятельности – Новое строительство (достройка).
Генеральный Заказчик – АО «Загорская ГАЭС-2». 
Заказчик – АО «Институт Гидропроект». 125993, г. Москва, Волоколамское ш., д. 2, 
Факс: (499)158-04-89. E-mail: hydro@hydroproject.ru.
Идентификационные сведения: 
Назначение объекта согласно приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 02.11.2022г. № 928/пр «Об утверждении классификатора объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям: 05.02.099.099.
Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры: не принадлежит.
Уровень ответственности объекта (устанавливается согласно пункту 7 части 1 и части 7 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений": повышенный, КС-3.
Категория сложности инженерно-геологических условий района изысканий в соответствии с СП 47.13330.2016 (приложение Г) – III (сложная).
Краткая техническая характеристика объекта: максимальные нагрузки от сооружений составляют до 0,6 МПа.
[bookmark: _Toc125035210_Копия_1][bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc125035211][bookmark: _Toc239699049][bookmark: _Hlk46492347]1.5 Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
В процессе выполнения работ за Заказчиком остается право внесения изменений в состав и объемы работ в пределах стоимости договора. 


[bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc125035212][bookmark: _Toc194498151][bookmark: _Toc239699050]Требования к продукции
[bookmark: _Toc125035214][bookmark: _Toc194498152][bookmark: _Toc239699051][bookmark: _Toc50125126]2.1. Требования к видам и объемам работ
[bookmark: _Toc239699052]Таблица 1 – Виды и объемы работ, выполняемых при лабораторных исследованиях 
	[bookmark: _Hlk199861125]№ п/п
	Состав работ
	Единица измерения
	Объем работ

	Лабораторные работы

	Лабораторные определения физических свойств песчаных, крупнообломочных, глинистых, органических, органо-минеральных, скальных и полускальных грунтов:

	1
	Приемка, регистрация, консервация образца грунта с отбором части для хранения в архиве
	один образец грунта
	885

	2
	Отбор проб из образца грунтов для определения физических свойств
	один образец грунта
	885

	3
	Описание образца грунта для определения физических свойств
	один образец грунта
	885

	4
	Определение влажности грунта методом высушивания до постоянной массы
	одно определение 
	885

	5
	Определение гигроскопической влажности грунта методом высушивания до постоянной массы
	одно определение 
	885

	6
	Определение плотности влажного грунта методом взвешивания в воде
	одно определение 
	500

	7
	Определение плотности частиц грунта пикнометрическим методом
	одно определение 
	885

	8
	Определение гранулометрического (зернового) состава грунта ситовым методом с промывкой водой с разделением грунта по фракциям размерами: свыше 0,5 миллиметра, от 0,25 до 0,5 миллиметра, от 0,1 до 0,25 миллиметра и до 0,1 миллиметра
	одно определение 
	200

	9
	Определение гранулометрического (зернового) состава грунта ситовым методом с промывкой водой с разделением грунта на фракции размерами: свыше 10 миллиметров, от 5 до 10 миллиметров, от 2 до 5 миллиметров, от 1 до 2 миллиметров, от 0,5 до 1 миллиметра, от 0,25 до 0,5 миллиметра, от 0,1 до 0,25 миллиметра и до 0,1 миллиметра
	одно определение 
	50

	10
	Определение гранулометрического (зернового) состава грунта ареометрическим методом с разделением грунта на фракции размерами: от 0,05 до 0,1 миллиметра, от 0,01 до 0,05 миллиметра, от 0,005 до 0,01 миллиметра, от 0,001 до 0,005 миллиметра и до 0,001 миллиметра
	одно определение 
	300

	11
	Определение угла естественного откоса с проведением испытания для грунта в воздушно-сухом состоянии и под водой
	одно определение 
	250

	Лабораторные определения физических свойств глинистых грунтов:

	12
	Определение верхнего предела пластичности глинистого грунта - влажности грунта на границе текучести и нижнего предела пластичности глинистого грунта - влажности грунта на границе раскатывания при проведении испытания с использованием образца грунта природной влажности
	одно определение 
	865

	13
	Определение коэффициента фильтрации глинистого грунта
	одно определение 
	200

	Лабораторные определения физических свойств песчаных и крупнообломочных грунтов:

	14
	Определение плотности песчаного грунта в рыхлом и плотном состояниях
	одно определение 
	250

	15
	Определение коэффициента фильтрации песчаных грунтов при постоянном градиенте напора (стационарный режим фильтрации) с содержанием частиц диаметром менее 0,1 миллиметра до 5 (пяти) процентов включительно
	одно определение 
	200

	16
	Определение коэффициента фильтрации песчаных грунтов при постоянном градиенте напора (стационарный режим фильтрации) с содержанием частиц диаметром менее 0,1 миллиметра от 5 (пяти) до 20 (двадцати) процентов включительно
	одно определение 
	50

	Определения характеристик деформируемости грунтов методом компрессионного сжатия:

	17
	Определение характеристик деформируемости песчаного грунта методом компрессионного сжатия при нагружении одного образца грунта не менее чем пятью ступенями статической нагрузки
	одно определение 
	100

	18
	Определение характеристик деформируемости глинистого грунта с показателем текучести менее 0,25 для образцов ненарушенного сложения методом компрессионного сжатия с предварительным водонасыщением образца грунта (при необходимости) и при нагружении одного образца грунта не менее чем пятью ступенями статической нагрузки
	одно определение 
	75

	19
	Определение характеристик деформируемости глинистого грунта с показателем текучести более 0,25 для образцов ненарушенного сложения методом компрессионного сжатия с предварительным водонасыщением образца грунта (при необходимости) и при нагружении одного образца грунта не менее чем пятью ступенями статической нагрузки
	одно определение 
	75

	20
	Определение характеристик деформируемости глинистого грунта методом компрессионного сжатия с предварительным водонасыщением образца грунта (при необходимости) и с разгрузкой образца грунта, а затем повторным нагружением при нагружении образца грунта не менее чем двенадцатью ступенями статической нагрузки
	одно определение 
	100

	Определение характеристик прочности грунтов методом одноплоскостного среза:

	21
	Определение характеристик прочности супеси консолидированно-дренированными испытаниями методом одноплоскостного среза при проведении не менее трех испытаний идентичных образцов при различных значениях нормального напряжения.
	одно определение 
	35

	22
	Определение характеристик прочности суглинка с числом пластичности до 12 (двенадцати) процентов консолидированно-дренированными испытаниями методом одноплоскостного среза при проведении не менее трех испытаний идентичных образцов при различных значениях нормального напряжения
	одно определение 
	35

	23
	Определение характеристик прочности суглинка с числом пластичности: от 12 (двенадцати) до 17 (семнадцати) процентов включительно консолидированно дренированными испытаниями методом одноплоскостного среза при проведении не менее трех испытаний идентичных образцов при различных значениях нормального напряжения
	одно определение 
	35

	24
	Определение характеристик прочности глины с числом пластичности от 17 (семнадцати) до 30 (тридцати) процентов включительно консолидированно-дренированными испытаниями методом одноплоскостного среза при проведении не менее трех испытаний идентичных образцов при различных значениях нормального напряжения
	одно определение 
	35

	25
	Определение характеристик прочности глины с числом пластичности от 30 (тридцати) до 40 (сорока) процентов включительно консолидированно-дренированными испытаниями методом одноплоскостного среза при проведении не менее трех испытаний идентичных образцов при различных значениях нормального напряжения
	одно определение 
	35

	26
	Определение характеристик прочности глины с числом пластичности свыше 40 (сорока) процентов консолидированно-дренированными испытаниями методом одноплоскостного среза при проведении не менее трех испытаний идентичных образцов при различных значениях нормального напряжения
	одно определение 
	22

	Определение характеристик прочности грунтов методом трехосного сжатия:

	27
	Консолидированно-дренированным испытанием (КД) - песчаный грунт
	одно определение 
	150

	28
	Консолидированно-дренированным испытанием (КД) - супеси
	одно определение 
	21

	29
	Консолидированно-дренированным испытанием (КД)- суглинки с числом пластичности до 12 (двенадцати) процентов и показателем текучести до 0,5 включительно
	одно определение 
	21

	30
	Консолидированно-дренированным испытанием (КД) - суглинок с числом пластичности до 12 (двенадцати) процентов включительно и показателем текучести свыше 0,5
	одно определение 
	21

	31
	Консолидированно-дренированным испытанием (КД) - суглинок с числом пластичности свыше 12 (двенадцати) процентов включительно и показателем текучести до 0,5 включительно
	одно определение 
	21

	32
	Консолидированно-дренированным испытанием (КД) - суглинок с числом пластичности свыше 12 (двенадцати) процентов включительно и показателем текучести свыше 0,5
	одно определение 
	21

	33
	Консолидированно-дренированным испытанием (КД) - глина с показателем текучести до 0,25
	одно определение 
	21

	34
	Консолидированно-дренированным испытанием (КД) - глина с показателем текучести свыше 0,25 до 0,5 включительно
	одно определение 
	21

	35
	Консолидированно-дренированным испытанием (КД) - глина с показателем текучести свыше 0,5 
	одно определение 
	21

	Определение характеристик деформируемости методом трехосного сжатия:

	36
	Консолидированно-дренированным испытанием (КД) - песчаный грунт
	одно определение 
	100

	37
	Консолидированно-дренированным испытанием (КД) - супеси
	одно определение 
	21

	38
	Консолидированно-дренированным испытанием (КД)- суглинки с числом пластичности до 12 (двенадцати) процентов и показателем текучести до 0,5 включительно
	одно определение 
	21

	39
	Консолидированно-дренированным испытанием (КД) - суглинок с числом пластичности до 12 (двенадцати) процентов включительно и показателем текучести свыше 0,5
	одно определение 
	21

	40
	Консолидированно-дренированным испытанием (КД) - суглинок с числом пластичности свыше 12 (двенадцати) процентов включительно и показателем текучести до 0,5 включительно
	одно определение 
	21

	41
	Консолидированно-дренированным испытанием (КД) - суглинок с числом пластичности свыше 12 (двенадцати) процентов включительно и показателем текучести свыше 0,5
	одно определение 
	21

	42
	Консолидированно-дренированным испытанием (КД) - глина с показателем текучести до 0,25
	одно определение 
	21

	43
	Консолидированно-дренированным испытанием (КД) - глина с показателем текучести свыше 0,25 до 0,5 включительно
	одно определение 
	21

	44
	Консолидированно-дренированным испытанием (КД) - глина с показателем текучести свыше  0,5
	одно определение
	21

	Определение виброползучести

	45
	Динамическое трехосное сжатие
	одно определение
	30

	Определения предела прочности при одноосном сжатии скальных и полускальных грунтов

	46
	Определения предела прочности скального и полускального грунта при одноосном сжатии образца правильной формы плоскими плитами в природном состоянии
	одно определение 
	20

	Определения физических свойств и химического состава подземных и поверхностных вод и вытяжек из грунтов, коррозионной агрессивности грунтов

	47
	Определение сокращенного перечня физических свойств, химического состава и агрессивности подземных вод

	одно определение 
	7

	48
	Определение сокращенного перечня физических свойств, химического состава и агрессивности водной вытяжки из грунтов
	одно определение 
	36

	49
	Определение удельного электрического сопротивления и средней плотности катодного тока грунта
	одно определение 
	36



[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc125035216][bookmark: _Toc194498153][bookmark: _Toc239699053][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc125035217]2.2. Требования к срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc239699054]Таблица 2 – Требования к срокам выполняемых работ
	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1
	Выполнение лабораторных исследований
	с даты заключения договора
	20.12.2026

	[bookmark: _Toc46743510_Копия_1]2
	Корректировка результатов инженерно-геологических изысканий по замечаниям органов экспертизы
	Дата передачи документации в ФАУ «ГГЭ»
	До получения положительного заключения ФАУ «ГГЭ»
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[bookmark: _Toc125035218][bookmark: _Toc194498154][bookmark: _Toc239699055]2.3. Требования к качеству работ
[bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc125035219][bookmark: _Toc239699056]Таблица 3 – Требования к качеству выполняемых работ
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	
	
	

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к выполнению работ

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ

	1.1.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими федеральными нормативно-техническими документами: 
· СП 446.1325800.2019 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ;
· СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96;
· СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83;
· СП 23.13330.2018 «Основания гидротехнических сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.02-85»;
· ГОСТ 12071-2014 Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов.
· ГОСТ 25100-2020 Грунты. Классификация;
· СП 28.13330.2017 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85;
· ГОСТ 30416-2020 Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения;
· ГОСТ 5180-2015 Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик;
· ГОСТ 12536-2014 Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава;
· ГОСТ 12248.1-2020 Грунты. Определение характеристик прочности методом одноплоскостного среза;
· ГОСТ 12248.4-2020 Грунты. Определение характеристик деформируемости методом компрессионного сжатия;
· ГОСТ 12248.3-2020 Грунты. Определение характеристик прочности и деформируемости методом трехосного сжатия;
· ГОСТ Р 56353-2022 Грунты. Методы лабораторного определения динамических свойств дисперсных грунтов;
· ГОСТ 20522-2012 Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний;
Выполнение отдельных видов работ осуществляется в соответствии с требованиями действующих ГОСТ.
Все перечисленные, а также прочие федеральные, региональные и отраслевые нормативно-технические документы применяются в редакции, актуальной на момент проведения изысканий.

	1.1.2. 
	Техническое сопровождение результата работ в ФАУ «ГГЭ»
	Полученные замечания ФАУ «ГГЭ» должны быть отработаны Подрядчиком в течение 10 календарных дней с даты их получения.

	1.2. 
	Требования к организации работ

	1.2.1. 
	Требования к порядку выполнения работ
	1. До начала проведения работ Подрядчик предоставляет документы, подтверждающие техническую компетентность лаборатории в соответствии с требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 (ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2019) «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» (аттестат аккредитации, свидетельство об аттестации, справка о состоянии измерений, сертификат соответствия) и область аттестации, включающую испытания, соответствующие таблице № 1 настоящих требований.
2. Состав и объем работ предоставляются Заказчиком Подрядчику до начала проведения работ.
3. Образцы грунтов и воды поступают в лабораторию партиями по мере выполнения Заказчиком полевых работ.
4. По запросу Заказчика на любом этапе производства работ предоставляются все необходимые промежуточные рабочие материалы на бумажном или электронном носителе.
5. Передача результатов работ производится по мере их выполнения в течение всего срока изысканий, с периодичностью не менее 1 раза в неделю. 
6. В случае обнаружения замечаний и недостатков в представленных документах Подрядчик устраняет их за свой счёт в установленные сроки.

	1.2.2. 
	Основные требования к работам
	1. Работы проводятся в соответствии с действующими техническими регламентами, стандартами и правилами, включая, но не ограничиваясь перечисленными в п.1.1.1 настоящих требований.
2. Хранение проб грунтов и подземных вод должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 12071-2014.
3. При проведении лабораторных исследований необходимо предоставлять Заказчику следующие материалы:
· ведомости показателей физических свойств грунтов;
· протоколы компрессионных, сдвиговых и трехосных испытаний грунтов;
· результаты химического анализа водных вытяжек из грунтов с оценкой коррозионной агрессивности;
· результаты химического анализа подземных вод с оценкой коррозионной агрессивности;
· протоколы прочих испытаний, предусмотренных требованиями ГОСТ и СП при наличии специфических грунтов и опасных процессов.

	1.3. 
	Требования к применяемым оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам

	1.3.1. 
	Требования к оборудованию и материалам
	Все установки и оборудование, используемые в процессе выполнения изысканий, должны иметь необходимые сертификаты, тарировки и свидетельства о поверках.

	1.4. 
	Требования к контролю качества работ и материалов

	1.4.1. 
	Контроль качества выполняемых работ
	1. Подрядчик обеспечивает внутренний контроль качества выполнения  лабораторных работ, составляя соответствующие акты приемки и оценки качества работ. 
2. Проведение внешнего контроля качества выполнения лабораторных работ со стороны Заказчика выполняется в рамках периодических инспекционных проверок.

	1.5. 
	Требования к персоналу подрядчика

	1.5.1. 
	Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ
	Работники, направляемые Подрядчиком для выполнения работ, должны обладать необходимой квалификацией и быть аттестованными на проведение соответствующих видов работ, иметь необходимые допуски, разрешения и/или лицензии.

	1.6. 
	Требования к безопасности работ и охране труда

	1.6.1. 
	Требования к безопасности выполняемых работ
	В период выполнения работ должны соблюдаться требования действующих нормативно-правовых актов в сфере охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, локальных нормативных актов и иных документов, относящихся к сфере деятельности

	2. 
	Требования к результатам работ

	2.1. 
	Общие требования к результатам работ

	2.1.1. 
	Требования к результатам работ
	1. Результаты лабораторных работ должны быть представлены на бланках лабораторных исследований (паспорта опытов), заверенных ответственным лицом, обладающим УКЭП.
2. Материалы в части содержания и оформления должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов.
3. По запросу Заказчика на любом этапе производства работ предоставлять необходимые предварительные и промежуточные рабочие материалы на бумажном или электронном носителе.

	2.1.2. 
	Требование к результату процедуры технического сопровождения экспертизы
	1. При прохождении экспертизы Подрядчик сопровождает результаты инженерно-геологических изысканий в части качества проведенных лабораторных исследований до получения положительного заключения.
2. В случае получения отрицательного заключения экспертизы по причине некачественных материалов Подрядчик за свой счет проводит корректировку лабораторных исследований.

	2.2. 
	Требования к порядку приемки результатов работ

	2.2.1. 
	Общие требования
	Приемка результатов работ осуществляется в соответствии с условиями договора

	2.3. 
	Требования к оформлению документации

	2.3.1. 
	Передача документации
	Материалы лабораторных исследований передаются Заказчику в электронном виде, заверенном УКЭП – формат (*.pdf), а также в редактируемых форматах (*.doc, *.xls).
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[bookmark: _Toc239699061]Требования к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных и изыскательских работ
1. Настоящие требования разработаны для единого подхода к определению стоимости проектных и изыскательских работ (далее - ПИР).
2. Затраты на проведение инженерных изысканий, подготовку проектной и рабочей документации определяются расчетами на основании сметных нормативов, сведения о которых включены в ФРСН.
3. Сметы на ПИР составлять на основании технических требований (технического задания) заказчика, графиков производства работ, таблицы объемов работ. 
4. Сметный расчет стоимости изыскательских работ составляется в соответствии с 
[bookmark: _Hlk210920353]прилагаемой к сметному расчету таблицы объемов работ (Приложение 4). Таблица объемов работ (Приложение 4) составляется исполнителем на основе технического задания заказчика с учетом требований соответствующих нормативных документов, регламентирующих состав и объем изыскательских работ. По окончании изысканий составляется сметный расчет – исполнительная смета (необходимо предусмотреть условиями договора) на основе технического отчета по результатам изысканий в соответствии с составом и объемами фактически выполненных работ с учетом категории сложности их выполнения.
5. Стоимость проектных работ на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов производственного назначения определяется на основе Справочников базовых цен на соответствующие работы, входящих в ФРСН, «Методических указаний по применению Справочников базовых цен на проектные работы в строительстве», утвержденных Приказом Министерства регионального развития  РФ от 21.04.2025 N 23229-ИФ/09 или иных актуальных методических указаний. 
6. Стоимость изыскательских работ определять на основе «Методического пособия по определению стоимости инженерных изысканий для строительства», утвержденного письмом Госстроя России от 31.03.2004 № НЗ-2078/10 и внесенного в ФРСН нормативов или иного актуального документа.  
7. При определении стоимости ПИР в сметных расчетах указывать полное наименование нормативного документа, на основании, которого составляется сметная документация с указанием всех реквизитов документа.
8. При использовании в сметах коэффициентов (доплат, процентов и т.д.) в графе «Номер частей, глав, таблиц, процентов…» указывать обоснование из методических указаний, общих положений сборников или других нормативных документов и приложений к ним.
9. Проектная документация отдельных этапов строительства, реконструкции и различных видов объектов капитального строительства должна быть выполнена в соответствии с «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87.
10. Пересчет сметной стоимости проектных (изыскательских) работ по состоянию на 01.01.2001г, 01.01.1995г. (1991г.) следует производить согласно индексам на указанные (проектные или изыскательские) работы, рекомендованным к применению письмом соответствующего органа исполнительной власти, уполномоченного в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.
11. При определении стоимости проектных работ от стоимости строительства по сборникам базовых цен на проектные работы для строительства, разработанным в уровне цен 2001 года необходимо руководствоваться пунктом 2.2 раздела II МУ. При определении стоимости проектных работ от стоимости строительства по сборникам базовых цен на проектные работы для строительства (изд. 1994-1999 гг.) стоимость строительства следует приводить к уровню цен по состоянию на 01.01.1991. Для пересчета стоимости строительно-монтажных работ и прочих затрат из уровня цен по состоянию на 01.01.2000 в уровень цен по состоянию 01.01.1991 и обратно использовать соответствующее отношение индексов пересчета из уровня цен 1991-го и 2000 года в уровень цен I квартала 2010 года, опубликованных в последней официальной публикации индексов Министерства регионального развития Российской Федерации к уровню цен 1991 года (письмо от 20 января 2010 г. № 1289-СК/08). При отсутствии разделения стоимости строительства на «Строительно-монтажные работы», «Оборудование» и «Прочие затраты» применяется индекс на строительно-монтажные работы».
12. Решение о стоимости работ принимать коллегиально на уровне Департамента закупок и Департамента капитального строительства (в лице Управления организации проектной деятельности) с учетом индивидуального подхода по каждому объекту.
13. При определении стоимости ПИР, затраты проектной организации, расположенной в районах, в которых, в соответствии с действующим законодательством производятся выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда, в т.ч. выплаты по районным коэффициентам, а также надбавки за непрерывный стаж и других льгот, предусмотренных законодательством в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям на основании: «Рекомендаций по определению коэффициента к базовым ценам на проектные работы, учитывающего дополнительные затраты организаций на льготные выплаты по заработной плате», одобренных и рекомендованных к применению письмом Госстроя России от 30.06.98 N 9-10-17/40 учитываются путем введения к итогу базовой цены повышающих коэффициентов. Размер примененных коэффициентов, доплат и т.д. указывать с обоснованиями из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов
14. Стоимость разработки раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» принимается в размере не более 4% от общей стоимости проектных работ.
15. В случае отсутствия в сметных нормативах, сведения о которых включены в ФРСН, показателей и нормативов цены проектных работ, стоимость работ по подготовке проектной документации определяется в соответствии с положениями МУ, либо по нормативному акту, пришедшему на смену данному документу.
16. Стоимость работ, цены на которые отсутствуют в СБЦ и СЦ, внесенных в ФРСН, возможно определять сметным расчетом по себестоимости и сложившемуся уровню рентабельности (форма 3п) по согласованию с Заказчиком.
17. Стоимость проведения государственной экспертизы проектных работ определяется согласно Постановлению Правительства РФ от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».
18. Сметы на ПИР предоставляются в форматах: «Excel» и «pdf» (с подписями и печатью). Сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССРСС, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.
19. Результаты вычислений (построчные) и итоговые данные в ЛСР (ЛС), приводятся в рублях,
· при базисно-индексном методе, с округлением до двух знаков после запятой (до копеек);
· при ресурсно-индексном и ресурсным методах, а также сметных расчетах на отдельные виды затрат - с округлением до целых единиц;
· в сводной смете - в рублях с округлением до целых единиц. 
20. Командировочные расходы, учтенные в смете, подтверждаются отдельным расчетом. Лимиты командировочных расходов при производстве ПИР не более:
· суточные - 700 руб./сутки;
· проживание – 5000 руб./сутки;
· проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).
    Данные лимиты могут быть пересмотрены на этапе согласования технических требований.
21. При одновременной разработке проектной и полной или частичной разработке рабочей 
документации, суммарный процент базовой цены определяется по согласованию между Заказчиком и Подрядчиком в зависимости от архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений, содержащихся в проектной документации и степени их детализации.
22. Выполнение обследований и обмерных работ на объектах, подлежащих реконструкции, 
расширению и техническому перевооружению рассчитывается по соответствующим Справочникам и относится в главу 1 ССРСС. Стоимость данных работ не включается в расчет стоимости проведения государственной экспертизы.


Приложение № 1
к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных и изыскательских работ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
по заполнению формы №3п
 при составлении смет на ПИР

1. При составлении сметного расчета по трудозатратам (форма №3п), разработанным организацией, выполняющей ПИР, обоснование расчета трудозатрат представляется заказчику по его просьбе. Сметные расчеты составляются в ценах текущего периода.
2. Расчетом по трудозатратам (форма №3п) рекомендуется определять стоимость работ, цены на которые отсутствуют в СБЦ и СЦ, внесенных в ФРСН.
3. Форма сметы для определения затрат по себестоимости и уровню рентабельности (форма 3п) приведена в образце 3П Приложения 2.
4. Результаты вычислений и итоговые данные по разделам расчета округлять до целых рублей.
5. Особенности заполнения формы №3п.
Раздел 1. Расчет заработной платы:
· в графе 1 приводится нумерация выполняемых работ;
· в графе 2 приводится наименование выполняемых работ;
· в графе 3 указывается количество привлекаемых работников;
· в графе 4 указывается наименование должности (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении каждой из приведенных работ в графе 2 работ;
· в графе 5 для каждой должностной группы (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении данной работы, указывается общее количество рабочих дней, необходимых данной квалификационной группе для её выполнения; рабочее время не должно превышать значений, определенных по временным нормам;
· в графе 6 приводятся данные по стоимости 1 человеко-дня в рублях по категориям работников. Стоимость 1 человеко-дня непосредственных исполнителей приводится по штатному расписанию основного производственного персонала исходя из установленных в нем окладов, а также выплат стимулирующего и компенсирующего характера, установленных Положением о премировании работников предприятия.
· в графе 7 указывается заработная плата в рублях (результат перемножения граф 5 и 6);
Данные по количеству человек, дней и категорий непосредственных исполнителей, приведенные в графах 3, 4, 5, указываются в соответствии с экспертной оценкой трудоемкости этих работ, выполненных главным инженером проекта, или на базе имеющихся в организации проработок, определяющих нормативы их трудоемкости.
Раздел 2. Расчет стоимости выполнения работ
· в пункте 2.1 указывается процент заработной платы производственного персонала в составе себестоимости (без учета субподрядных работ), находящийся в пределах не менее 30%–уточняется по данным организации в соответствии с бизнес-планом. Данные по оплате труда, процент заработной платы в составе себестоимости, уровень рентабельности организации принимаются в соответствии с плановыми показателями на соответствующий период выполнения работ и утверждаются внутренним документом организации.
· в пункте 2.2 производится расчет себестоимости работ на основании выполненного в разделе 1 расчета заработной платы и ее процента в составе себестоимости работ (отношение итога графы 7 раздела 1 к пункту 2.1);
· в пункте 2.3 указывается уровень рентабельности (размер сметной прибыли), принимается по данным организации в соответствии с финансовым планом;
· уровень рентабельности по отношению к себестоимости может составлять до 15%.
К сметной документации необходимо приложить все справочные данные по вышеуказанным экономическим характеристикам предприятия в виде официальной справки (образец в Приложении №1 к пояснительной записке по заполнению формы 3П).
Раздел 3. Расчет командировочных расходов.
Командировочные расходы включаются в сметный расчет отдельной строкой (пункт 3 формы 3П) по отдельно выполненному расчету с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы. Размер расходов на проезд и стоимость проживания в гостинице определяется на момент составления расчета.
Размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и/или локальным нормативным актом организации–исполнителя, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом организации–заказчика.
Лимиты командировочных расходов при производстве ПИР не более:
· суточные - 700 руб./сутки;
· проживание – 5000 руб./сутки;
· проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).
Данные лимиты могут быть пересмотрены на этапе согласования технических требований.
При учете командировочных расходов стоимость проезда (авиа-, ж/д, …) определяется Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой формирования плановой цены на закупаемую продукцию для организаций Группы РусГидро (далее – Методика ПЦ).
При наличии командированных расходов необходимо составлять общий реестр стоимости проездных билетов с разбивкой по сметам, к которым они относятся.


Приложение №1
к пояснительной записке
 по заполнению формы 3П

СПРАВКА от______________ (указать дату составления справки) (Образец)

Настоящим (краткое/полное наименование организации подрядчика/контрагента) сообщает о том, что средняя оплата труда специалистов за рабочий день составляет:

	№ п/п
	Должность специалиста
	Заработная плата в день, в руб.

	1
	(указать должность)
	-

	2
	(указать должность)
	-

	3
	(указать должность)
	-



Доля заработной платы в себестоимости работ, выполняемых собственными /силами___ (%)

Рентабельность предприятия_______ (%)

(Должность единоличного исполнительного органа контрагента/подрядчика)		
(краткое/полное наименование организации) ________________ (ФИО)
м.п
(Главный бухгалтер)[footnoteRef:1]		 [1:  Если в организации функции главного бухгалтера выполняет генеральный директор–ставится только его виза.
Возможно предоставление иной формы справки в соответствии с внутренним документооборотом организации.] 

(краткое/полное наименование организации контрагента/подрядчика) ________________ (ФИО)
м.п.


Приложение № 2
к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение ПИР

Образцы оформления сметной документации 
на проектные (изыскательские) работы
Образец 2П
	Приложение № ____к договору № _____  
от__________

	СОГЛАСОВАНО: 
_________________(Подрядчик)
__________________ Ф.И.О

	УТВЕРЖДАЮ:
_________________(Заказчик)
_________________ Ф.И.О.



СМЕТА № 
на проектные (изыскательские) работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ__________________________________
__________________________________________________________________
Наименование проектной (изыскательской) организации__________________
__________________________________________________________________
Наименование организации заказчика__________________________________

 Составлена в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору
 руб.
	№ пп
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости:
 (a + bx)  Ki, или (объем строительно-монтажных работ)  проц.
	Стоимость

	
	
	
	100
или
количество  цена
	

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 



Составил:___________/должность, организация/____________/подпись/___________/расшифровка подписи/

Проверил:___________/должность, организация/___________/подпись/________/расшифровка подписи/

	



Образец 3П
	
 Приложение к ___
 (договору, дополнительному соглашению)_________________________________________

	
СОГЛАСОВАНО:
________________ (Подрядчик)

_________________ Ф.И.О.

	
УТВЕРЖДАЮ:
_________________(Заказчик)

_________________ Ф.И.О



СМЕТА № 
на проектные (изыскательские) работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ__________________________________
__________________________________________________________________
Наименование проектной (изыскательской) организации__________________
__________________________________________________________________
Наименование организации заказчика__________________________________

 Составлена в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору

1. Расчет заработной платы								руб.
	№ п.п.
	Перечень выполняемых работ
	Исполнители
	Количество человеко-дней
	Средняя оплата труда
 за 1 день
	Оплата труда (всего)

	
	
	количество
	должность
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Итого заработной платы, в руб.______________________________________
2. Расчет стоимости выполнения работ
2.1 Процент заработной платы в составе себестоимости, %_______________
2.2 Себестоимость работ____________________________________________
2.3 Уровень рентабельности, %______________________________________
Итого:___________________________________________________________
3 Командировочные расходы (по расчету)_____________
Всего (руб.)_______________________________________________________
_________________________________________________________________
(сумма прописью)

Составил:______________/должность, организация/__________/подпись/_______/расшифровка подписи/
Проверил:___________/должность, организация/_____________/подпись/_______ /расшифровка подписи/

	




Приложение №3
к пояснительной записке
 по заполнению формы 3П


                                 Образец расчета командировочных расходов 

Приложение № __ к смете № __
Расчет командировочных расходов
	№ пп.
	Пункт назначения 
(туда / обратно)
	
Вид транспорта
	Стоимость проезда, руб. (без НДС)
	Кол-во дней
	Стоимость суточных, руб./сут. 
(без НДС)
	Стоимость проживания руб./сут. 
(без НДС)
	Кол-во командировок
	Кол-во
командированванных человек
	Итого стоимость командировочных расходов, руб. 
(без НДС)

	
	Из пункта 1 в пункт 5

	1
	Из пункта 1 в пункт 2
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Из пункта 2 в пункт 3
	
	
	
	
	
	
	
	

	  3
	Из пункта 3 в пункт 4
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Из пункта 4 в пункт 5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого стоимость командировочных расходов из пункта 1 в пункт 5
	

	
	Из пункта 5 в пункт 1

	5
	Из пункта 5 в пункт 4
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Из пункта 4 в пункт 3
	
	
	
	
	
	
	
	

	  7
	Из пункта 3 в пункт 2
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Из пункта 2 в пункт 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого стоимость командировочных расходов из пункта 5 в пункт 1
	

	
	Всего стоимость командировочных расходов
	





Приложение № 4
к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение ПИР
	[bookmark: RANGE!A1:D25]
                                                 к Договору                                         
                                                                        от___ ______202___
                                                            № _________ 


СОГЛАСОВАНО:                                                                                   УТВЕРЖДЕНО:                                                                                                                                                                
	         
	                       
	

	
	
	
	

		СВОДНАЯ СМЕТА №
на проектные работы и инженерные изыскания

	
	

	
	(наименование стройки)

	
	Заказчик
	

	
	
	(наименование организации)

	
	Изыскательская организация
	

	
	

	
	(наименование организации)

	
	Проектная организация
	

	
	

	
	(наименование организации)

	
	Составлена в уровне цен на ________________ 20__ г.

	N№ п/п
	Наименование смет на проектные работы и инженерные изыскания, затрат
	Обоснование
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	инженерных изысканий
	проектных работ

	1
	2
	3
	4
	5

	I
	Инженерные изыскания
	
	
	

	
	Наименование сметы на инженерные изыскания
	
	<X>
	

	II
	Проектная документация
	
	
	

	
	Наименование сметы на проектные работы
	
	
	<X>

	III
	Рабочая документация
	
	
	

	
	Наименование сметы на проектные работы
	
	
	<X>

	
	Итого по видам работ
	
	<X>
	<X>

	
	ВСЕГО
	
	<X>

	Руководитель
проектной организации
	
______________________________________________

	
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	Главный инженер проекта
	________________________________________

	
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	Начальник отдела 
	
	
	____________________________________

	
	
	
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	Заказчик
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



	



