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1. [bookmark: _Toc207609063][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc207609064][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
"Поставка инструмента ручного и комплектующих к нему в рамках эксплуатационных расходов для нужд Западных электрических сетей"
1.2. [bookmark: _Toc207609065][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции 
Выполнение программы ТОиР 2027 года.
2. [bookmark: _Toc207609066][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc50125126]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc207609067]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc207609068]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc207609069][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество
	Код по ОКПД2
	Применение законодательства о национальном режиме

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Бита 150мм
	шт
	2
	25.73.40.290
	Установлен режим запрета иностранной продукции

	2. 
	Бита 100мм
	шт
	2
	25.73.40.290
	Установлен режим запрета иностранной продукции

	3. 
	Бита с торцевой головкой магнитная 45мм

	шт
	2
	25.73.40.290
	Установлен режим запрета иностранной продукции

	4. 
	Бокорезы 200мм
	шт
	4
	25.73.30.164
	Установлен режим запрета иностранной продукции

	5. 
	Бокорезы диэлектрические 160мм
	шт
	12
	25.73.30.164
	Установлен режим запрета иностранной продукции

	6. 
	Болторез 600мм
	шт
	1
	25.73.30.150
	Установлен режим запрета иностранной продукции

	7. 
	Головка для электроинструмента магнитная 8х65
	шт
	2
	25.73.30.176
	Установлен режим запрета иностранной продукции

	8. 
	Держатель с лупой и подставкой под паяльник
	шт
	1
	25.73.30.299
	Установлен режим запрета иностранной продукции

	9. 
	Длинногубцы 160мм
	шт
	2
	25.73.30.162
	Установлен режим запрета иностранной продукции

	10. 
	Длинногубцы диэлектрические 160мм
	шт
	2
	25.73.30.162
	Установлен режим запрета иностранной продукции

	11. 
	Длинногубцы изогнутые 200мм
	шт
	2
	25.73.30.162
	Установлен режим запрета иностранной продукции

	12. 
	Длинногубцы-мультитул диэлектрические  205мм
	шт
	4
	25.73.30.162
	Установлен режим запрета иностранной продукции

	13. 
	Зубило слесарное 300мм
	шт
	2
	25.73.30.154
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	14. 
	Инструмент для зачистки и разделки кабеля
	шт
	2
	25.73.40.290
	Установлен режим запрета иностранной продукции

	15. 
	Инструмент для снятия изоляции
	шт
	2
	25.73.30.161
	Установлен режим запрета иностранной продукции

	16. 
	Инструмент для снятия оболочки с кабеля
	шт
	5
	25.73.30.160
	Установлен режим запрета иностранной продукции

	17. 
	Кейс-органайзер пластиковый
	шт
	6
	22.22.13.190
	Установлен режим запрета иностранной продукции

	18. 
	Кернер 150мм

	шт
	2
	25.73.30.242
	Установлен режим запрета иностранной продукции

	19. 
	Клещи обжимные

	шт
	2
	25.73.30.166
	Установлен режим запрета иностранной продукции

	20. 
	Ключ гаечный кольцевой двусторонний коленчатый 30ммх32мм
	шт
	2
	25.73.30.171
	Установлен режим запрета иностранной продукции

	21. 
	Ключ гаечный комбинированный удлиненный 30мм
	шт
	2
	25.73.30.171
	Установлен режим запрета иностранной продукции

	22. 
	Ключ динамометрический 450мм
	шт
	1
	26.51.66.113
	Установлен режим запрета иностранной продукции

	23. 
	Ключ динамометрический 470мм

	шт
	1
	26.51.66.113
	Установлен режим запрета иностранной продукции

	24. 
	Ключ комбинированный трещоточный 30мм
	шт
	2
	25.73.30.171
	Установлен режим запрета иностранной продукции

	25. 
	Ключ разводной 36мм
	шт
	2
	25.73.30.171
	Установлен режим запрета иностранной продукции

	26. 
	Ключ разводной 42мм
	шт
	4
	25.73.30.171
	Установлен режим запрета иностранной продукции

	27. 
	Ключ разводной 19мм
	шт
	4
	25.73.30.171
	Установлен режим запрета иностранной продукции

	28. 
	Ключ трубный одношарнирный 600мм
	шт
	1
	25.73.30.173
	Установлен режим запрета иностранной продукции

	29. 
	Ключ трубный рычажный №3  560мм
	шт
	2
	25.73.30.173
	Установлен режим запрета иностранной продукции

	30. 
	Круглогубцы диэлектрические 180мм
	шт
	2
	25.73.30.162
	Установлен режим запрета иностранной продукции

	31. 
	Кувалда квадратный боек 1,5кг
	шт
	1
	25.73.60.112
	Установлен режим запрета иностранной продукции

	32. 
	Кувалда квадратный боек 6кг
	шт
	4
	25.73.60.112
	Установлен режим запрета иностранной продукции

	33. 
	Кусачки арматурные (болторез) 450мм
	шт
	3
	25.73.30.150
	Установлен режим запрета иностранной продукции

	34. 
	Кусачки арматурные (болторез) 600мм
	шт
	6
	25.73.30.150
	Установлен режим запрета иностранной продукции

	35. 
	

Кусачки боковые 200мм

	шт
	2
	25.73.30.164
	Установлен режим запрета иностранной продукции

	36. 
	Лом гвоздодер двутавровый 1200мм
	шт
	3
	25.73.30.290
	Установлен режим запрета иностранной продукции

	37. 
	Молоток слесарный квадратный боек  600г
	шт
	2
	25.73.30.141
	Установлен режим запрета иностранной продукции

	38. 
	Молоток слесарный квадратный боек  800г
	шт
	2
	25.73.30.141
	Установлен режим запрета иностранной продукции

	39. 
	Молоток слесарный квадратный боек 500г
	шт
	2
	25.73.30.141
	Установлен режим запрета иностранной продукции

	40. 
	Молоток слесарный квадратный боек 400г

	шт
	10
	25.73.30.141
	Установлен режим запрета иностранной продукции

	41. 
	Монтажка стальная 850мм
	шт
	1
	25.73.30.290
	Установлен режим запрета иностранной продукции

	42. 
	Монтировка 600мм
	шт
	4
	25.73.30.299
	Установлен режим запрета иностранной продукции

	43. 
	Набор гайколомов металлических 4 предмета
	шт
	2
	25.73.30.299
	Установлен режим запрета иностранной продукции

	44. 
	Набор головок торцевых двенадцатигранных 27 предметов
	шт
	1
	25.73.30.176
	Установлен режим запрета иностранной продукции

	45. 
	Набор головок ударных
15 предметов
	шт
	1
	25.73.30.176
	Установлен режим запрета иностранной продукции

	46. 
	Набор инструмента
150 предметов
	шт
	1
	25.73.30.290
	Установлен режим запрета иностранной продукции

	47. 
	Набор инструмента диэлектрического 9 предметов
	шт
	2
	25.73.30.290
	Установлен режим запрета иностранной продукции

	48. 
	Набор инструмента ручного
150 предметов
	шт
	1
	25.73.30.290
	Установлен режим запрета иностранной продукции

	49. 
	Набор инструментов
120 предметов
	шт
	1
	25.73.30.290
	Установлен режим запрета иностранной продукции

	50. 
	Набор инструментов
76 предметов
	шт
	1
	25.73.30.290
	Установлен режим запрета иностранной продукции

	51. 
	Набор инструментов
216 предметов
	шт
	1
	25.73.30.290
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	52. 
	Набор инструментов
215 предметов
	шт
	1
	25.73.30.290
	Установлен режим запрета иностранной продукции

	53. 
	Набор инструментов диэлектрических 11 предметов
	шт
	2
	25.73.30.290
	Установлен режим запрета иностранной продукции

	54. 
	Набор инструментов диэлектрических 12 предметов


	шт
	1
	25.73.30.290
	Установлен режим запрета иностранной продукции

	55. 
	Набор инструментов для резки и развальцовки 7 предметов

	шт
	1
	25.73.30.290
	Установлен режим запрета иностранной продукции

	56. 
	Набор инструментов для резки и развальцовки 10 предметов
	шт
	1
	25.73.30.290
	Установлен режим запрета иностранной продукции

	57. 
	Набор инструментов для снятия стопорных колец 4 предмета
	шт
	1
	25.73.30.224
	Установлен режим запрета иностранной продукции

	58. 
	Набор инструментов электроизолированных
5 предметов
	шт
	5
	25.73.30.299
	Установлен режим запрета иностранной продукции

	59. 
	Набор инструментов электромонтажного 13 предметов
	шт
	2
	25.73.30.299
	Установлен режим запрета иностранной продукции

	60. 
	Набор клейм буквенных
№3

	шт
	1
	 25.73.30.144
	Установлен режим запрета иностранной продукции

	61. 
	Набор клейм цифровых №3

	шт
	1
	 25.73.30.144
	Установлен режим запрета иностранной продукции

	62. 
	Набор клуппов 5 предметов
	шт
	1
	25.73.40.129
	Установлен режим запрета иностранной продукции

	63. 
	Набор ключей 8 предметов
	шт
	2
	25.73.30.171
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	64. 
	Набор ключей гаечных двусторонних 6шт
	шт
	2
	25.73.30.171
	Установлен режим запрета иностранной продукции

	65. 
	Набор ключей гаечных комбинированных 12шт

	шт
	2
	25.73.30.171
	Установлен режим запрета иностранной продукции

	66. 
	Набор ключей газовых

	шт
	2
	25.73.30.173
	Установлен режим запрета иностранной продукции

	67. 
	Набор ключей комбинированных 22 предмета
	шт
	2
	25.73.30.171
	Установлен режим запрета иностранной продукции

	68. 
	Набор ключей комбинированных 25 предметов
	шт
	1
	25.73.30.171
	Установлен режим запрета иностранной продукции

	69. 
	Набор ключей комбинированных с трещоткой 13 предметов
	шт
	2
	25.73.30.171
	Установлен режим запрета иностранной продукции

	70. 
	Набор ключей комбинированных с трещоткой 8 предметов
	шт
	1
	25.73.30.171
	Установлен режим запрета иностранной продукции

	71. 
	Набор ключей рожковых 15шт
	шт
	2
	25.73.30.171
	Установлен режим запрета иностранной продукции

	72. 
	Набор ключей рожковых
12 предметов
	шт
	1
	25.73.30.171
	Установлен режим запрета иностранной продукции

	73. 
	Набор метчиков и плашек
20 предметов

	шт
	1
	25.73.40.129
	Установлен режим запрета иностранной продукции

	74. 
	Набор метчиков и плашек
110 предметов
	шт
	1
	25.73.40.129
	Установлен режим запрета иностранной продукции

	75. 
	Набор надфилей алмазных
10 предметов
	шт
	1
	25.73.30.120
	Установлен режим запрета иностранной продукции

	76. 
	Набор напильников 5 предметов
	шт
	1
	25.73.30.110
	Установлен режим запрета иностранной продукции

	77. 
	Набор отверток 8 предметов
	шт
	4
	25.73.30.234
	Установлен режим запрета иностранной продукции

	78. 
	Набор отверток 8 предметов
	шт
	3
	25.73.30.230
	Установлен режим запрета иностранной продукции

	79. 
	Набор отверток диэлектрических
7 предметов
	шт
	9
	25.73.30.230
	Установлен режим запрета иностранной продукции

	80. 
	Набор сверл по металлу
25 предметов
	шт
	3
	25.73.40.111
	Установлен режим запрета иностранной продукции

	81. 
	Набор сверл по металлу
170 предметов

	шт
	2
	25.73.40.111
	Установлен режим запрета иностранной продукции

	82. 
	Набор съемников подшипников
9 предметов
	шт
	1
	25.73.30.224
	Установлен режим запрета иностранной продукции

	83. 
	Набор съемников с обратным молотком 17 предметов
	шт
	1
	25.73.30.224
	Установлен режим запрета иностранной продукции

	84. 
	Набор шестигранников
10 предметов
	шт
	1
	25.73.60.190
	Установлен режим запрета иностранной продукции

	85. 
	Напильник плоский 150мм

	шт
	9
	25.73.30.110
	Установлен режим запрета иностранной продукции

	86. 
	Напильник плоский остроносый №3 300мм

	шт
	3
	25.73.30.110
	Установлен режим запрета иностранной продукции

	87. 
	Напильник плоский тупоносый №2 250мм
	шт
	4
	25.73.30.110
	Установлен режим запрета иностранной продукции

	88. 
	Напильник слесарный трехгранный 300мм
	шт
	2
	25.73.30.110
	Установлен режим запрета иностранной продукции

	89. 
	
Нож для теплоизоляции


	шт
	1
	25.71.11.110
	Установлен режим запрета иностранной продукции

	90. 
	Нож монтерский с изолирующей рукояткой
	шт
	2
	25.73.30.290
	Установлен режим запрета иностранной продукции

	91. 
	Ножницы для резки пластиковых труб
	шт
	2
	25.73.30.153
	Установлен режим запрета иностранной продукции

	92. 
	Пассатижи диэлектрические 180мм
	шт
	4
	25.73.30.163
	Установлен режим запрета иностранной продукции

	93. 
	Плоскогубцы 160мм

	шт
	5
	 25.73.30.161
	Установлен режим запрета иностранной продукции

	94. 
	
Плоскогубцы 200мм

	шт
	1
	 25.73.30.161
	Установлен режим запрета иностранной продукции

	95. 
	Плоскогубцы никелированные
200мм
	шт
	12
	 25.73.30.161
	Установлен режим запрета иностранной продукции

	96. 
	Плоскогубцы комбинированные 160мм

	шт
	3
	 25.73.30.161
	Установлен режим запрета иностранной продукции

	97. 
	Плоскогубцы комбинированные 200мм

	шт
	3
	 25.73.30.161
	Установлен режим запрета иностранной продукции

	98. 
	Пресс гидравлический ручной

	шт
	1
	28.24.12.120
	Установлен режим запрета иностранной продукции

	99. 
	Пресс-клещи для опрессовки

	шт
	6
	25.73.30.299
	Установлен режим запрета иностранной продукции

	100. 
	Сверло винтовое по дереву 600мм
	шт
	5
	25.73.40.114
	Установлен режим запрета иностранной продукции

	101. 
	Сверло спиральное по дереву
600мм
	шт
	8
	25.73.40.114
	Установлен режим запрета иностранной продукции

	102. 
	Сверло ступенчатое 95мм
	шт
	2
	25.73.40.110
	Установлен режим запрета иностранной продукции

	103. 
	Сумка для инструмента
8 карманов
	шт
	1
	19.20.12.139
	Установлен режим запрета иностранной продукции

	104. 
	Сумка поясная для инструмента

	шт
	3
	19.20.12.139
	Установлен режим запрета иностранной продукции

	105. 
	Съемник подшипников 3-х лапый

	шт
	1
	25.73.30.224
	Установлен режим запрета иностранной продукции

	106. 
	Тиски слесарные поворотные

	шт
	1
	25.73.30.221
	Установлен режим запрета иностранной продукции

	107. 
	Топор строительный 1.2кг

	шт
	3
	25.73.30.299
	Установлен режим запрета иностранной продукции

	108. 
	Шприц плунжерный

	шт
	1
	25.73.30.299
	Установлен режим запрета иностранной продукции

	109. 
	Шприц смазочный

	шт
	1
	28.13.11.120
	Установлен режим запрета иностранной продукции

	110. 
	Щетка металлическая ручная


	шт
	5
	 32.91.19.110
	Установлен режим запрета иностранной продукции


* по позициям п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 в соответствии с ПП 1875 подп. "и" п. 5, запрет может не применяться в одном из следующих случаев:
- НМЦК (НМЦД), макс. значение цены контракта (договора), цена контракта (договора) с ед. поставщиком, ≤ 1 млн рублей и при этом ни одна из использованных при определении таких цен цена единицы товара не превышает 300 тыс. рублей; - ни одна из использованных при определении;
- НМЦК (НМЦД) или цены контракта (договора), заключаемого с ед. поставщиком, цена единицы товара не превышает 300 тыс. рублей и при этом произведение каждой цены единицы товара на количество такого товара ≤ 1 млн. рублей.
* в случае, если какой-либо из указанных в настоящих ТТ ГОСТ или нормативный документ в процессе проведения закупки был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие
2.1.2. [bookmark: _Toc207609070]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc207609071][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc501251261][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 

	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	[bookmark: _Toc46743510]4

	1. 
	Бита 150мм
	




С даты подписания договора

	



Не позднее 60 дней с даты подписания договора

	2. 
	Бита 100мм
	
	

	3. 
	Бита с торцевой головкой магнитная 45мм
	
	

	4. 
	Бокорезы 200мм
	
	

	5. 
	Бокорезы диэлектрические 160мм
	
	

	6. 
	Болторез 600мм
	
	

	7. 
	Головка для электроинструмента магнитная 8х65
	
	

	8. 
	Держатель с лупой и подставкой под паяльник
	
	

	9. 
	Длинногубцы 160мм
	
	

	10. 
	Длинногубцы диэлектрические 160мм
	
	

	11. 
	Длинногубцы изогнутые 200мм
	
	

	12. 
	Длинногубцы-мультитул диэлектрические  205мм
	
	

	13. 
	Зубило слесарное 300мм
	
	

	14. 
	Инструмент для зачистки и разделки кабеля
	
	

	15. 
	Инструмент для снятия изоляции
	
	

	16. 
	Инструмент для снятия оболочки с кабеля
	
	

	17. 
	Кейс-органайзер пластиковый
	
	

	18. 
	Кернер 150мм
	
	

	19. 
	Клещи обжимные
	
	

	20. 
	Ключ гаечный кольцевой двусторонний коленчатый 30ммх32мм
	
	

	21. 
	Ключ гаечный комбинированный удлиненный 30мм
	
	

	22. 
	Ключ динамометрический 450мм
	
	

	23. 
	Ключ динамометрический 470мм
	
	

	24. 
	Ключ комбинированный трещоточный 30мм
	
	

	25. 
	Ключ разводной 36мм
	
	

	26. 
	Ключ разводной 42мм
	
	

	27. 
	Ключ разводной 19мм
	
	

	28. 
	Ключ трубный одношарнирный 600мм
	
	

	29. 
	Ключ трубный рычажный №3  560мм
	
	

	30. 
	Круглогубцы диэлектрические 180мм
	
	

	31. 
	Кувалда квадратный боек 1,5кг
	
	

	32. 
	Кувалда квадратный боек 6кг
	
	

	33. 
	Кусачки арматурные (болторез) 450мм
	
	

	34. 
	Кусачки арматурные (болторез) 600мм
	
	

	35. 
	Кусачки боковые 200мм
	
	

	36. 
	Лом гвоздодер двутавровый 1200мм
	
	

	37. 
	Молоток слесарный квадратный боек  600г
	
	

	38. 
	Молоток слесарный квадратный боек  800г
	
	

	39. 
	Молоток слесарный квадратный боек 500г
	
	

	40. 
	Молоток слесарный квадратный боек 400г
	
	

	41. 
	Монтажка стальная 850мм
	
	

	42. 
	Монтировка 600мм
	
	

	43. 
	Набор гайколомов металлических 4 предмета
	
	

	44. 
	Набор головок торцевых двенадцатигранных 27 предметов
	
	

	45. 
	Набор головок ударных 15 предметов
	
	

	46. 
	Набор инструмента 150 предметов
	
	

	47. 
	Набор инструмента диэлектрического
9 предметов
	
	

	48. 
	Набор инструмента ручного150 предметов
	
	

	49. 
	Набор инструментов 120 предметов
	
	

	50. 
	Набор инструментов 76 предметов
	
	

	51. 
	Набор инструментов 216 предметов
	
	

	52. 
	Набор инструментов 215 предметов
	
	

	53. 
	Набор инструментов диэлектрических
11 предметов
	
	

	54. 
	Набор инструментов диэлектрических
12 предметов
	
	

	55. 
	Набор инструментов для резки и развальцовки 7 предметов
	
	

	56. 
	Набор инструментов для резки и развальцовки 10 предметов
	
	

	57. 
	Набор инструментов для снятия стопорных колец 4 предмета
	
	

	58. 
	Набор инструментов электроизолированных 5 предметов
	
	

	59. 
	Набор инструментов электромонтажного
13 предметов
	
	

	60. 
	Набор клейм буквенных №3

	
	

	61. 
	Набор клейм цифровых №3

	
	

	62. 
	Набор клуппов 5 предметов
	
	

	63. 
	Набор ключей 8 предметов
	
	

	64. 
	Набор ключей гаечных двусторонних 6шт
	
	

	65. 
	Набор ключей гаечных комбинированных
12шт
	
	

	66. 
	Набор ключей газовых
	
	

	67. 
	Набор ключей комбинированных 22 предмета
	
	

	68. 
	Набор ключей комбинированных
25 предметов
	
	

	69. 
	Набор ключей комбинированных с трещоткой 13 предметов
	
	

	70. 
	Набор ключей комбинированных с трещоткой 8 предметов
	
	

	71. 
	Набор ключей рожковых 15шт
	
	

	72. 
	Набор ключей рожковых 12 предметов
	
	

	73. 
	Набор метчиков и плашек 20 предметов

	
	

	74. 
	Набор метчиков и плашек 110 предметов
	
	

	75. 
	Набор надфилей алмазных 10 предметов
	
	

	76. 
	Набор напильников 5 предметов
	
	

	77. 
	Набор отверток 8 предметов
	
	

	78. 
	Набор отверток 8 предметов
	
	

	79. 
	Набор отверток диэлектрических 7 предметов
	
	

	80. 
	Набор сверл по металлу 25 предметов
	
	

	81. 
	Набор сверл по металлу 170 предметов
	
	

	82. 
	Набор съемников подшипников 9 предметов
	
	

	83. 
	Набор съемников с обратным молотком
17 предметов
	
	

	84. 
	Набор шестигранников 10 предметов
	
	

	85. 
	Напильник плоский 150мм
	
	

	86. 
	Напильник плоский остроносый №3 300мм
	
	

	87. 
	Напильник плоский тупоносый №2 250мм
	
	

	88. 
	Напильник слесарный трехгранный 300мм
	
	

	89. 
	Нож для теплоизоляции
	
	

	90. 
	Нож монтерский с изолирующей рукояткой
	
	

	91. 
	Ножницы для резки пластиковых труб
	
	

	92. 
	Пассатижи диэлектрические 180мм
	
	

	93. 
	Плоскогубцы 160мм
	
	

	94. 
	Плоскогубцы 200мм
	
	

	95. 
	Плоскогубцы никелированные 200мм
	
	

	96. 
	Плоскогубцы комбинированные 160мм
	
	

	97. 
	Плоскогубцы комбинированные 200мм
	
	

	98. 
	Пресс гидравлический ручной
	
	

	99. 
	Пресс-клещи для опрессовки
	
	

	100. 
	Сверло винтовое по дереву 600мм
	
	

	101. 
	Сверло спиральное по дереву 600мм
	
	

	102. 
	Сверло ступенчатое 95мм
	
	

	103. 
	Сумка для инструмента 8 карманов
	
	

	104. 
	Сумка поясная для инструмента
	
	

	105. 
	Съемник подшипников 3-х лапый
	
	

	106. 
	Тиски слесарные поворотные
	
	

	107. 
	Топор строительный 1.2кг
	
	

	108. 
	Шприц плунжерный
	
	

	109. 
	Шприц смазочный
	
	

	110. 
	Щетка металлическая ручная
	
	



0

2

2.2. [bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc207609072][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc207609073] Таблица 3. Требования к продукции 
Наименование продукции (позиция №1-110 Таблицы 1.1): " Поставка инструмента ручного и комплектующих к нему в рамках эксплуатационных расходов для нужд Западных электрических сетей "

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям
	Согласие с требованием
	
	

	2.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1
	Гарантия
	Соответствие качества Товара требованиям нормативно-технической документации в течение 24 месяцев с момента поставки на склад Покупателя
	Согласие с требованием
	-

	2.2
	Период изготовления
	Продукция должна быть новой, изготовленной не ранее 4 квартала 2025 года, ранее не использованной
	Согласие с требованием
	-

	3.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке,  перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1
	Место поставки
	филиал Западные электрические сети ЗЭС ПАО "Якутскэнерго", 678174, Республика Саха (Якутия), г.Мирный, Ленинградский пр., 5/2
	Согласие с требованием
	
	

	3.2
	Условия транспортирования
	ГОСТ 15150-69
5(ОЖ4). Обоснование: транспортировка в район Крайнего Севера
	[bookmark: _Toc207609074]Согласие с требованием
	
	

	4
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
-//-
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Инструмент ручной и комплектующие к нему поз №1-110
Таблицы 1. «Перечень и объем закупаемого товара»
	Продукция должна соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и иметь сертификат соответствия обязательного или добровольного сертифицирования, либо информационное письмо о том, что продукция, указанная в договоре, не подлежит обязательной сертификации
	Согласие с требованием
	-
	

	5
	Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1
	Поставка инструмента ручного и комплектующих к нему   по поз № 1-110 Таблицы 1. «Перечень и объем закупаемого товара»
	Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства №719 за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства №719 для целей осуществления закупок

- Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС
	Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ
	Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение».
	

	5.2.
	Поставка инструмента ручного и комплектующих к нему   по поз № 1- 110 Таблицы 1. «Перечень и объем закупаемого товара»
	
	Указание страны происхождения товара
	Требуется с составе заявки представить документ подтверждающую страну происхождения товара
	





** Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящих ТТ требований.
1Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в Документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.
Приложение №1 к Техническим требованиям
Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)
Наименование продукции: " Поставка инструмента ручного и комплектующих к нему в рамках эксплуатационных расходов для нужд Западных электрических сетей "
	№ п/п
	№ позиции 
Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»
	Наименование продукции
	Требования заказчика *
	Предложения участника**

	
	
	
	ГОСТ
	Технические и функциональные характеристики
(параметры эквивалентности)
	Место поставки
	Наименование продукции
	ГОСТ
	Технические и функциональные характеристики
	Место поставки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Позиция 1
	Бита 150мм
	
	· Тип шлица -Крестообразный
· Номер шлица -2 для крепежа с диаметром резьбы примерно от 3,1 до 5 мм.
· Хвостовик - шестигранный, размер 1/4 дюйма (6,35 мм).
· Длина 150мм
· Материал -  легированная сталь
· Твёрдость - 58–62 HRC
	678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр-т, 5/2
	
	
	
	

	

2
	

Позиция 2
	

Бита 100мм
	
	· Тип шлица:  крестообразный шлиц с дополнительными насечками.
· Размер шлица: 2.
· Длина: 100 мм.
· Тип хвостовика: 1/4" (тип E) — шестигранный хвостовик с фиксирующей проточкой
· Материал рабочей части: кованая хромомолибденовая сталь (Cr-Mo) или инструментальная сталь S2.
· Твёрдость рабочих частей:  58–62 HRC
	678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр-т, 5/2
	
	
	
	

	3
	Позиция 3
	


Бита с торцевой головкой магнитная 45мм

	
	· Размер головки (шлица): 10 мм.
· Длина: 45 мм.
· Тип хвостовика: 1/4" (тип E).  шестигранный хвостовик
· Материал:  хромованадиевая сталь (CrV)
· Магнитное покрытие: встроенный магнит на наконечнике
· Назначение: предназначена для монтажа и демонтажа крепежа с наружной шестигранной головкой — винтов с метрической резьбой, длинных шурупов, кровельных саморезов.
· Совместимость: используется с ручным и механизированным инструментом (шуруповёрт, дрель
	678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр-т, 5/2

	
	
	
	

	

4
	

Позиция 4
	
Бокорезы 200мм
	
	· Длина: 200 мм.
· Вес нетто: 0,304 кг.
· Материал губок: хромованадиевая сталь (CrV), кованая, закалённая в масле.
· Покрытие рабочей части: фосфатирование (чернение).
· Тип рукояток: двухкомпонентные чехлы.
· Цвет рукояток: красный/синий/чёрный.
· Диэлектрическое покрытие: отсутствует.
· Функция «антистатик»: нет.
· С возвратной пружиной: нет.
· Для снятия изоляции: нет.
· Рычажные: нет.
· Усиленные: да.
· Класс товара: профессиональный
	678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр-т, 5/2
	
	
	
	

	5
	Позиция 5
	Бокорезы диэлектрические 160мм
	
	· Тип инструмента Бокорезы (диагональные кусачки)
· Длина 160 мм
· Материал губок Хромованадиевая инструментальная сталь (CrV)
· Твёрдость губок (HRC)43–50
· Режущие кромки Закалены токами высокой частоты до твёрдости 62 HRC
· Материал рукояток Двухкомпонентный пластик
· Диэлектрическое покрытие рукояток - Да, рассчитано на напряжение до 1000 В
· Вес нетто 0,226 кг
· Диаметр реза Мягкая проволока -до 4 мм; твёрдая проволока- до 2 мм
· Особенности конструкции Специальные зоны на губках для захвата плоских и круглых деталей; ограничители на рукоятках для безопасности
· Назначение Откусывание проволоки, кабеля, проводов; резка материалов из металла и пластика
	678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр-т, 5/2
	
	
	
	

	6
	Позиция 6
	Болторез 600мм
	
	· Длина: 600 мм.
· Вес: 2,3–2,7 кг.
· Материал губок: инструментальная, хромомолибденовая (Cr-Mo) или хромованадиевая (Cr-V) сталь.
· Твёрдость режущих кромок: 55–62 HRC
· Покрытие:  парооксидирование или фосфатирование
· Рукоятки:  с резиновыми или пластиковыми накладками
· Механизм: двухрычажный
	678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр-т, 5/2
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	Позиция 7
	Головка для электроинструмента магнитная 8х65
	
	· Размер посадки (хвостовика): 1/4 дюйма (6,35 мм).
· Размер головки: 8 мм.
· Форма наконечника: внутренний (торцевой) шестигранник.
· Тип крепления: шестигранник
· Материал: высокопрочная инструментальная хром-ванадиевая сталь (HSS).
· Длина: 65 мм.
· Магнитные свойства: встроенный мощный неодимовый магнит на наконечнике
· Вес: 0,04 кг.
	678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр-т, 5/2
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Позиция 8
	
Держатель с лупой и подставкой под паяльник
	
	· Увеличение лупы: 3,5× (основная) и 12× (вспомогательная).
· Диаметр линз: 65 мм (основная) и 17 мм (вспомогательная).
· Фокусное расстояние: 182 мм (основная) и 20 мм (вспомогательная).
· Подсветка: 2 светодиода диаметром 5 мм.
· Питание: 3 батарейки типа AAA.
· Вес нетто: 387 г.
· Вес с упаковкой: 2,65 кг
· Гибкое крепление: Лупа и осветительный модуль закреплены на гибком штативе
· Зажимы: Два подвижных зажима типа «крокодил» для фиксации плат и мелких деталей.
· Подставка для паяльника: Металлическая, с шарнирным соединением для регулировки положения
	678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр-т, 5/2
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	Позиция 9
	Длинногубцы 160мм
	
	· Тип инструмента Длинногубцы (утконосы)
· Длина 160 мм
· Материал губок Хромованадиевая сталь (CrV)
· Покрытие губокТ ефлоновое (защищает от коррозии, снижает налипание изоляции при перекусывании проводов)
· Твёрдость рабочих поверхностей 59 HRC
· Форма губок Прямые
· Длина губок 50 мм
· Рукоятки Двухкомпонентные TPE-накладки (антискользящие, профилированные для удобного хвата)
· Цвет рукояток  Чёрный с оранжевыми вставками
· Диэлектрическое покрытие Нет Функция «антистатик» Нет
· Вес 0,2 кг
· Назначение Захват, манипулирование и перекусывание проволоки и тонких деталей
	678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр-т, 5/2
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	Позиция 10
	Длинногубцы диэлектрические 160мм
	
	Тип: длинногубцы.
· Длина: 160 мм.
· Форма губок: прямые.
· Диэлектрическое покрытие: есть, безопасно при работе с оборудованием под напряжением до 1000 В.
· Материал губок: хромованадиевая сталь (CrV).
· Твердость губок по Роквеллу (HRc): 43–50.
· Режущие кромки: дополнительно закалены токами высокой частоты до твёрдости 55–62 HRC
· Рукоятки: двухкомпонентные, жёлто-красного цвета.
· Вес нетто: 0,193 кг.
	678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр-т, 5/2
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	Позиция 11
	Длинногубцы изогнутые 200мм
	
	· Длина: 200 мм.
· Материал губок: углеродистая сталь (сталь 45), отшлифованная.
· Материал рукояток: ударопрочная пластмасса. t
· Форма губок: изогнутая.
· Вес: 0,27 кг.
· Диэлектрическое покрытие: нет.
· Антистатическое покрытие: нет.
· Режущие кромки: есть
	678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр-т, 5/2
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Позиция 12
	
Длинногубцы-мультитул диэлектрические  205мм
	
	· Тип инструмента: длинногубцы (мультитул).
· Длина: 205 мм.
· Материал рабочей части: хром-ванадиевая сталь (CrV). ru
· Обработка поверхности рабочей части: воронение (чернение).
· Форма губок: прямые.
· Насечка на губках: частичная (усиливает сцепление с деталями)
· Рукоятки: многокомпонентные (двухкомпонентные)
· Возвратная пружина: есть
· Скоба для фиксации рукояток: есть
· Вес нетто: около 226 г.
· Класс товара: профессиональный.
· Цвет рукояток: красный/чёрный
· Назначение:
· захват плоских и круглых деталей;
· снятие изоляции с проводов сечением 0,34–6,0 мм²;
· резка круглых проводов диаметром до 10 мм;
· опрессовка неизолированных наконечников сечением 1,5–10 мм²;
· резка винтов с резьбой М3 и М4;
· формирование петли
	678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр-т, 5/2
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Позиция 13
	Зубило слесарное 300мм
	
	· Назначение. Предназначено для рубки незакалённых металлов при проведении слесарных работ.
· Размеры. Длина - 300 мм, ширина (рабочей части) - 26 мм, толщина - 15 мм.
· Вес. Нетто - 0,79 кг.
· Материал. Углеродистая сталь марки У7.
· Твёрдость режущей части: 52–58 HRC
· Покрытие. Защищено от коррозии цинковым покрытием.
· Угол заточки. 60 градусов
· Стандарт. Соответствует ГОСТ 7211-86
	678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр-т, 5/2
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	Позиция 14
	Инструмент для зачистки и разделки кабеля
	
	· Диапазон зачистки по AWG: 24–10.
· Диаметр изоляции: 0,45–2,6 мм.
· Диапазон поперечного сечения изоляции: 0,2–6 мм².
· Круговой разрез: есть.
· Продольный разрез: нет.
· Спиральные разрезы: нет.
· Вес: около 225 г.
· Материал корпуса: ударопрочный и износостойкий пластик.
· Материал рукояток: однокомпонентный ударопрочный пластик.
· Длина инструмента:200мм
· Встроенный ограничитель длины зачистки предотвращает повреждение жил провод
	678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр-т, 5/2
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	Позиция 15
	Инструмент для снятия изоляции
	
	· Назначение: снятие изоляции (в том числе проводящего экрана) с силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ).
· Диапазон диаметров кабеля: 20–50 мм.
· Материал: инструментальная сталь.
· Длина инструмента: 250 мм.
· Вес: 800 г.
· Конструкция матриц: быстросменные.
· Комплектация: сам инструмент, шестигранный ключ и тканевый чехол
	678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр-т, 5/2
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	Позиция 16
	Инструмент для снятия оболочки с кабеля
	
	· Назначение:
· снятие внешней оболочки с кабеля;
· удаление изоляции с самих жил проводников;
· заделка модулей Keystone Jack (KJ) с IDC-контактами (контакты со смещением изоляции);
· заделка кросс-панелей 110 типа.
· Для работы с кабелем:
· тип: витая пара UTP/STP;
· максимальный внешний диаметр кабеля: 6,2 мм.
· длина инструмента: 94 мм;
· материал корпуса: АБС-пластик, усиленный стекловолокном
· материал ножа: нержавеющая сталь;
· цвет: жёлтый.
· Особенности:
· сменные ножи (модель HT-200S).
· Вес: около 0,022 кг.
· Важное ограничение: инструмент рассчитан только на работу с IDC-контактами (модули KJ, панели 110 типа)
	678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр-т, 5/2
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Позиция 17
	Кейс-органайзер пластиковый
	
	· Назначение: хранение мелких предметов, метизов, кабельных наконечников и гильз.
· Материал: ABS-пластик (ударопрочный)
· Цвет: чёрный с оранжевыми элементами.
· Габариты (Д×Ш×В): 228×156×58 мм.
· Вес нетто: 0,26 кг.
· Количество отделений: 9.
· Особенности конструкции:
· Прозрачная крышка для быстрой идентификации содержимого.
· Крышка открывается на 180°.
· Плотное прилегание крышки исключает пересыпание содержимого между отделениями.
· Надёжный замок из пластика для фиксации крышки.
· Размеры отделений:
· Основные отделения:
4 отделения размером 65×60 мм;
1 отделение размером 132×74 мм.
Съёмный модуль: 128×45×25 мм.
Разделительная пластина: позволяет из большого отделения 132×74 мм сделать два меньших (65×74 мм)
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	Позиция 18
	
Кернер 150мм

	
	· Длина 150 мм150 мм
· Диаметр наконечника 1,2 мм8 мм
· Диаметр отверстия 13 мм8 мм
· Материал Инструментальная сталь Сталь 45
· Покрытие Фосфатированное воронение
· Вес нетто 0,059 кг0,06 кг
· Класс Профессиональный
	678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр-т, 5/2
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Позиция 19
	


Клещи обжимные

	
	· Тип инструмента: кримпер (обжимные клещи для сетевых работ).
· Назначение: опрессовка (обжим) изолированных наконечников, разъёмов и гильз.
· Поддерживаемые разъёмы: RJ-10, RJ-11, RJ-12, RJ-45 (соответствуют типам 8P8C, 6P6C, 6P4C, 6P2C, 4P4C).
· Профиль обжима: прямоугольный.
· Функция снятия изоляции: есть. Диапазон сечений провода для снятия изоляции: 6–12 мм².
· Отрезное устройство: есть.
· Материалы: закалённая сталь, специальный алюминиевый сплав с высокой коррозионной стойкостью, пластмасса.
· Вес нетто: 0,52 кг.
· Габариты без упаковки: 200 × 68 × 20 мм.
	678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр-т, 5/2
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	Позиция 20
	Ключ гаечный кольцевой двусторонний коленчатый 30ммх32мм
	
	· Тип: гаечный кольцевой двусторонний коленчатый (накидной) ключ.
· Размеры зевов: 30 мм и 32 мм.
· Материал: хромованадиевая сталь (CrV).
· Профиль зева: 12-гранный.
· Покрытие:  хромированное
· Конструкция: изогнутая (коленчатая) форма с двумя головками на концах. Рабочие части смещены относительно рукоятки на 75 градусов
· Длина: 370 мм - 380 мм.
· Вес: примерно 600 г.
· Твердость материала: 40–45 HRC
	678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр-т, 5/2
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	Позиция 21
	Ключ гаечный комбинированный удлиненный 30мм
	
	· Размер: 30 мм
· Длина: 408 мм.
· Вес: примерно 0,63 кг   кг).
· Материал: инструментальная легированная хром-ванадиевая сталь (CrV) специального состава.
· Покрытие: хромированное
· Профиль корпуса: двутавровый
· Профиль рожковой части: усиленный
· Накидная часть: 12-гранный профиль.
· Изгиб: 15° — это позволяет работать в местах с ограниченным доступом к крепежу.
· Стандарты: соответствует DIN 3113 и ISO 7738.

	678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр-т, 5/2
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Позиция 22
	Ключ динамометрический 450мм
	
	· Тип: предельный (щелчковый). При достижении заданного крутящего момента ключ издаёт чёткий щелчок
· Посадочный квадрат: 1/2 дюйма.
· Длина инструмента: 450 мм.
· Диапазон моментов затяжки: от 28 до 210 Н·м.
· Материал: сталь, инструментальная легированная сталь 9ХС, твёрдость около 61 HRC).
· Диэлектрическое покрытие: отсутствует.
· Наличие трещотки: да.
· Флажковый переключатель направления вращения: да
· Вес: 2,64 кг.
· Габариты (в кейсе): примерно 520 × 90 × 75 мм.
Комплектация:
· динамометрический ключ предельного типа;
· торцевые 6-гранные головки SuperLock (1/2"): 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27 мм (7 шт.);
· биты-головки (1/2"): H6, H8, H10, H12 (4 шт.);
· удлинитель 1/2" длиной 50 мм;
· пластиковый кейс для хранения;
	678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр-т, 5/2
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	Позиция 23
	Ключ динамометрический 470мм

	
	· Тип Предельный (щелчковый)
· Посадочный квадрат 1/2 дюйма
· Минимальное усилие 28 Н·м
· Максимальное усилие 210 Н·м
· Длина 470 мм
· Трещотка Есть
· Диэлектрическое покрытие Отсутствует
· Насадки в комплекте Нет
· Вес нетто 1,721 кг
· Класс товара Профессиональный
· Материал Хром-ванадиевый сплав и инструментальная сталь
· ПокрытиеХромированный корпус
	678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр-т, 5/2
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	Позиция 24
	Ключ комбинированный трещоточный 30мм
	
	· Размер зева: 30 мм (одинаковый у рожкового и накидного профиля).
· Материал: хромованадиевая сталь (CrV).
· Твёрдость: в диапазоне 44–48 HRC
· Покрытие: часто никелевое или хромоникелевое
· Трещоточный механизм: в накидной части. Количество зубьев варьируется: 72, 90 или 100.
· Угол возврата (минимальный поворот для перестановки): примерно 3,6–5°.
· Профиль: комбинированный (рожково-накидной). Накидная часть часто имеет 12 граней
· Длина ключа: в среднем около 400–420 мм.
· Вес: примерно 0,86–0,94 кг.
· Угол наклона рожка: часто 15°
	678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр-т, 5/2
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	Позиция 25
	Ключ разводной  36мм
	
	· Длина: 250 мм.
· Максимальное расстояние между губками (зев): 36 мм.
· Материал: легированная сталь 40Х (иногда в описаниях встречается маркировка CrV).
· Покрытие: хромоникелевое (Н12Х1) — защищает от коррозии и механических повреждений.
· Вес: примерно 0,46 кг.
· Особенности конструкции:
· Рабочие поверхности губок закалены токами высокой частоты до твёрдости 45,5 HRC.
· На губках есть мерная шкала
· Рукоятка двухкомпонентная, эргономичной формы, с противоскользящим покрытием.
· Есть отверстие для подвеса
· изготовлен в соответствии с ГОСТ 7275-75
	678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр-т, 5/2
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Позиция 26
	
Ключ разводной 42мм
	· 
	· Длина 300 мм
· Максимальное расстояние между губками 42 мм
· Минимальное расстояние между губками 0 мм (губки смыкаются)
· Материал Легированная сталь 40Х (хром-ванадиевая, CrV)
· Покрытие Хромоникелевое (защищает от коррозии и механических повреждений)
· Твёрдость губок 45,5 HRC (закалены токами высокой частоты)
· Тип рукоятки Двухкомпонентная эргономичная
· Дополнительные элементы Мерная шкала на губках для точной настройки, чехол на рукоятке, отверстие для подвешивания
· Вес 0,72 кг
· Габариты (Д×Ш×В) 306×85×19 мм
· Диэлектрическое покрытие Нет
· Трещотка Нет
· Соответствие ГОСТ 7275-75
	678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр-т, 5/2
	
	
	
	

	27
	Позиция 27
	Ключ разводной
 19мм
	
	· Тип инструмента: гаечный разводной ключ.
· Длина: 150 мм.
· Материал: инструментальная хром-ванадиевая сталь (CrV).
· Максимальное расстояние между губками (максимальный развод): 19 мм.
· Толщина губок (минимальная): 6,8 мм.
· Ширина головки (минимальная): 11,4 мм.
· Вес нетто: около 0,14–0,16 кг.
· Измерительная шкала: миллиметровая.
· Покрытие: матовое никелирование.
· Твёрдость головки: 38–42 HRC.
· Трещотка: отсутствует.
· Диэлектрическое покрытие: нет.
	678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр-т, 5/2
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	Позиция 28
	Ключ трубный одношарнирный 600мм
	
	Длина: 600 мм.
· Угол губок:  90 градусов.
· Максимальный размер раскрытия (захвата):73–90 мм.
· Материал рабочей части: углеродистая или хромомолибденовая (Cr-Mo), чугун
· Материал рукояти: обычно сталь,  чугун.
· Покрытие: порошковая краска
· Вес: от 2,3 до 3,2 кг
· Класс: профессиональный

	678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр-т, 5/2
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	Позиция 29
	Ключ трубный рычажный №3  560мм
	
	· Номер ключа: №3.
· Тип: L-образный (рычажный)
· Длина: 560 мм.
· Максимальное раскрытие губок: 65 мм (2 3/4 дюйма).
· Минимальное раскрытие губок: 25 мм (1 дюйм).
· Материал: хромованадиевая сталь (CrV).
· Покрытие: порошковое, антикоррозийное.
· Вес: 2,46 кг.
· Угол губок: 90°.
· Форма губок: L-образная.
· Усиленная цельнокованая конструкция
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	Позиция 30
	Круглогубцы диэлектрические 180мм
	
	· Длина: 180 мм.
· Материал губок: хром-ванадиевая сталь (CrV, маркировка стали — 6150CrV).
· Твёрдость рабочей части: 58–62 HRC (по шкале Роквелла).
· Диэлектрическое покрытие: есть. Инструмент рассчитан на работу с объектами под напряжением до 1000 В.
· Форма губок: прямая с полукруглым захватом.
· Покрытие рабочей части: хромоникелевое.
· Рукоятки: двухкомпонентные (сочетание пластика и резины/термопласта).
· Вес: около 274 г.
· Габариты (с упаковкой): примерно 239 × 76 × 21 мм.
· Функция «антистатик»: отсутствует
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	Позиция 31
	Кувалда квадратный боек 1,5кг
	
	· Вес бойка: 1,5 кг.
· Форма бойка: квадратная.
· Материал бойка: сталь
· Материал рукоятки: фиберглас (стекловолокно) с прорезиненным (резиновым) покрытием.
· Общая длина: 297 мм.
· Вес нетто: 1,788 кг.
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Позиция 32
	
Кувалда квадратный боек  6кг
	
	· Вес бойка: 6 кг.
· Материал бойка: сталь.
· Форма бойка: квадратная.
· Материал рукоятки: фиберглас (композит из полимера и стекловолокна) с прорезиненным покрытием.
· Длина рукоятки: 900 мм.
· Вес нетто (общий вес инструмента): 6,858 кг.
· Класс товара: полупрофессиональный.
· Особенности конструкции:
· Обратный клин
· Резиновое кольцо под бойком
· Лакированный боёк
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	Позиция 33
	Кусачки арматурные (болторез) 450мм
	
	· Длина: 450 мм.
· Вес: 1,56 кг.
· Назначение: перекусывание болтов, шпилек, стальных прутков, арматуры и других изделий из незакалённой стали и цветных металлов.
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	Позиция 34
	Кусачки арматурные (болторез) 600мм
	
	· Длина: 600 мм.
· Вес: 2,3 кг.
· Назначение: перекусывание болтов, шпилек, стальных прутков, арматуры и других изделий из незакалённой стали и цветных металлов.
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Позиция 35
	


Кусачки боковые 200мм

	
	· Длина инструмента: 200 мм.
· Максимальное рабочее напряжение: 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока.
· Материал губок (рабочих частей): инструментальная углеродистая сталь с защитно-декоративным никель-хромовым покрытием (Н6.Х.б).
· Материал изолирующего покрытия рукояток: двухслойный пластизоль (грунтовка + пластизоль).
· Вес:  0,34; 0,3 кг
· Тип реза: внешний скос.
· Тип заточки лезвий: обычная.
· Класс товара: полупрофессиональный.
· Особенности рукояток: двухкомпонентные или многокомпонентные накладки с упорами для защиты от соскальзывания.
· Функция «антистатик»: отсутствует.
· Возвратная пружина: не предусмотрена.
· Усиленные: не усилены.
· Для снятия изоляции: не предназначены.
· Рычажные: нет.
· Соответствуют ГОСТ IEC 60900-2019
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	Позиция 36
	Лом гвоздодер двутавровый 1200мм
	
	· Длина: 1200 мм.
· Вес: 4,11 кг.
· Тип профиля: двутавровый.
· Материал: углеродистая сталь EN 8D.
· Рабочие части: закалённые
· антикоррозийное покрытие
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	Позиция 37
	Молоток слесарный квадратный боек  600г
	
	· Вес бойка: 600 г.
· Форма бойка: квадратная.
· Материал бойка: инструментальная сталь  марки 45, 50
· Обработка бойка: головка отфрезерована и отшлифована, прошла селективную закалку токами высокой частоты.
· Твёрдость:
· квадратная часть бойка: 50–52 HRC на глубину до 3 мм;
· носок: 44–46 HRC;
· область всада (место соединения с рукояткой): 34–36 HRC
· Общая длина: около 325 мм.
· Материал рукоятки: фиберглас (стекловолокно), с обрезиненной поверхностью
· Фиксация головки: рукоятка прочно закреплена с помощью эпоксидной смолы и металлического рифлёного клина
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	Позиция 38
	Молоток слесарный квадратный боек  800г
	
	· Вес бойка: 800 г (0,8 кг).
· Форма бойка: квадратная.
· Материал бойка: сталь марки 50 по ГОСТ 1050 или У7 по ГОСТ 1435.
· Покрытие: оксидированное (чёрное).
· Назначение: для слесарных и столярных работ.
· Общая масса инструмента: около 0,91 кг.
· Стандарт ГОСТ 2310-77
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Позиция 39
	Молоток слесарный квадратный боек 500г
	
	· Тип: слесарный молоток.
· Вес бойка: 500 г (0,5 кг).
· Общий вес инструмента: около 0,639–0,64 кг.
· Форма бойка: квадратная.
· Сечение бойка: 35×35 мм.
· Длина инструмента: 320 мм.
· Материал бойка: среднеуглеродистая сталь 45. Головка кованая и отфрезерованная.
· Твёрдость бойка: закалка до твёрдости 40–45 HRC.
· Материал рукоятки: дерево.
· Покрытие бойка: чёрный лак.
· Покрытие рукоятки: бесцветное лаковое
· Способ крепления бойка к рукоятке: расклинивание + проклейка эпоксидным клеем.
· Особенность конструкции: один конец бойка заострён
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	Позиция 40
	Молоток слесарный квадратный боек
400г

	
	· Вес бойка: 400 г.
· Материал бойка: сталь (мелкозернистая углеродистая, кованая, закалённая).
· Форма бойка: квадратная.
· Материал рукоятки: стекловолокно (фиберглас) с прорезиненным захватом.
· Общая длина: 302 мм.
· Вес нетто: 0,57 кг.
· Магнитный держатель гвоздя: нет.
· Кованый: да
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	Позиция 41
	Монтажка стальная 850мм
	
	· Длина: 850 мм.
· Материал:  углеродистая сталь  или легированная (40Х, CrV).
· Защитное покрытие:  цинковое покрытие (по ГОСТ 9306-85), фосфатное покрытие или порошковая краска.
· Вес:  от 1,7 до 2,2 кг
· Диаметр прутка: 21 мм или 22  мм.
· Твёрдость (HRC): в диапазоне 31,5–46,5 HRC
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	Позиция 42
	Монтировка 600мм
	
	· Длина: 600 мм.
· Размер лопатки: 10,3 мм.
· Материал рабочей части: закалённая хромованадиевая сталь (Cr-V).
· Рукоятка: двухкомпонентная (пластик + резина) —
· Затыльник: стальной
· Гвоздодёр: нет.
· Вес нетто: примерно 0,62–0,65 кг.
· Габариты (ДхШхВ): около 64 × 4,5 × 4 см.
· Покрытие: антикоррозийная краска
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	Позиция 43
	Набор гайколомов металлических 4 предмета
	
	· Тип: механический.
· Класс товара: профессиональный.
· Вес нетто: 1,75 кг.
· Материал: хром-ванадиевая сталь (CrV). Твёрдость — 40–45 HRC.
· Назначение: для безопасного удаления прикипевших, повреждённых или сорванных гаек без повреждения резьбы болта.
· Комплектация: 4 инструмента, каждый под свой диапазон размеров:
· 1-й: 5/16" – 1/2" (9–12 мм);
· 2-й: 1/2" – 5/8" (12–16 мм);
· 3-й: 5/8" – 7/8" (16–22 мм);
· 4-й: 7/8" – 1-1/16" (22–27 мм).
· Кейс: пластиковый контейнер
· Инструменты рассчитаны на работу с приводом 1/2"
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	Позиция 44
	Набор головок торцевых двенадцатигранных 27 предметов
	
	· Количество предметов: 27 шт.
· Присоединительный размер (посадочный квадрат): 1/2 дюйма.
· Материал головок: хромованадиевая сталь (Cr-V).
· Покрытие головок: хромированное (защищает от коррозии).
· Вес набора: около 0,6 кг.
· В набор входят:
Двенадцатигранные головки размером: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм (в скобках указаны эквиваленты в дюймах, например, 5/16", E10).
· Трещоточная рукоять (трещотка).
· Удлинители: 125 мм и 250 мм.
· Вороток Т-образный.
· Карданный шарнир.
· Свечные головки: 16 мм и 21 мм.
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Позиция 45
	Набор головок ударных 15 предметов
	
	· Количество предметов: 15 шт..
· Размер посадки: 1/2 дюйма
· Система измерения: метрическая.
· Минимальный размер головки: 10 мм.
· Максимальный размер головки: 32 мм.
· Тип: ударные торцевые головки.
· Профиль: удлиненный (длина 75 мм)
· Конструкция наконечника: 6-гранная
· Материал: хромомолибденовая сталь (Cr-Mo)
· Покрытие: чёрное оксидное
· Закалка рабочих поверхностей: да
· Тип крепления: квадрат с отверстием.
· Вес нетто: около 4 кг.
· Габариты без упаковки: 320 × 250 × 80 мм.
· Упаковка: пластиковый кейс/чемодан с ячейками для каждой головки
· В набор входят головки следующих размеров: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 27, 30, 32 мм.
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	Позиция 46
	Набор инструмента
150 предметов
	
	· Количество предметов: 150 шт..
· Присоединительные размеры: 1/4", 1/2", 3/8" (дюйма).
· Тип головок: 6-гранные.
· Система измерения: метрическая.
· Минимальный размер головки: 4 мм.
· Максимальный размер головки: 30 мм.
· Вес нетто: 11,62 кг.
· Габариты (без упаковки): 415 × 535 × 105 мм.
· Материал инструментов: легированная хромованадиевая сталь.
· Покрытие: зеркально отполированное хромоникелевое
· Хвостовик бит: 1/4" (тип C) / 5/16" (тип C).
· Посадочный размер трещотки: 1/4", 1/2", 3/8".
· Количество зубьев трещотки: 72.
· Класс товара: профессиональный.
· Упаковка: кейс из ударопрочного пластика
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	Позиция 47
	Набор инструмента диэлектрического 9 предметов
	
	· Количество предметов: 9
· Назначение: электромонтажные работы в электроустановках напряжением до 1000 В.
· Габариты упаковки:
340 × 260 × 40 мм.
Вес набора: 1,54 кг.
· В набор входят: диэлектрические пассатижи  (180 мм);
· диэлектрические бокорезы  (усиленные, 180 мм);
· диэлектрические длинногубцы  (160 мм);
· диэлектрическая отвёртка со шлицем 2,5 × 75 мм;
· диэлектрическая отвёртка со шлицем 4 × 100 мм;
· диэлектрическая отвёртка со шлицем 5,5 × 125 мм;
· диэлектрическая отвёртка PH1 × 80 мм;
· диэлектрическая отвёртка PH2 × 100 мм;
· отвёртка-индикатор.
· Покрытие рабочей части: матовое никелирование
· Исполнение рукояток: двухслойная диэлектрическая пластизоль
· Дополнительно закалённые режущие кромки
· Изогнутые губки
· Усиленный лепестковый шарнир
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Позиция 48
	Набор инструмента ручного150 предметов
	
	Количество предметов: 150 шт..
· Присоединительные размеры: 1/2", 1/4", 3/8" (дюйма).
· Минимальный размер головки: 4 мм.
· Максимальный размер головки: 32 мм.
· Тип головок: 6-гранные, Е-тип (торцевые головки с профилем E-стандарт).
· Материал: хромованадиевая сталь (Cr-V), закалённая, с защитой от коррозии.
· Класс товара: профессиональный.
· Вес нетто: 11,2–11,4 кг.
· Габариты (без упаковки): примерно 480×340×100 мм.
В набор входят:
· Торцевые головки (6-гранные и Е-тип) разных размеров для каждого присоединительного квадрата (1/2", 3/8", 1/4").
· Трещотки (на 72 зубца для каждого размера).
· Удлинители (длиной 75 мм, 100 мм, 125 мм, 250 мм). mvideo.ru
· Т-образные воротки (длиной 110 мм для 1/2" и 115 мм для 1/4").
· Карданные шарниры (длиной 55 мм и 70 мм).
· Скользящие адаптеры (для переключения между размерами 3/8" и 1/2").
· Свечные головки 3/8" (16 мм и 21 мм).
· Биты, шестигранники
· Комбинированные ключи.
· Накидные ключи с трещоткой
	678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр-т, 5/2
	
	
	
	

	
49
	
Позиция 49
	Набор инструментов
120 предметов
	
	Количество предметов: 120 шт.
· Тип: набор автоинструмента (универсальный).
· Материал рабочей части: хром-ванадиевая сталь (Cr-V).
· Материал рукоятки: пластик (эргономичный, нескользящий).
· Упаковка: пластиковый кейс с ложементом
· Вес набора: около 10,72 кг
В набор входят:
· Торцевые головки:
· Метрические 6-гранные под вороток 1/4", 3/8" и 1/2"
· Дюймовые 6-гранные под вороток 1/4" и 3/8"
· Глубокие метрические 6-гранные под вороток 1/4" и 3/8"
· Ударные метрические 6-гранные под вороток 1/2"
· Удлинители: 50 мм (1/4"), 75 мм и 250 мм (3/8"), 125 мм и 250 мм (1/2").
· Трещотки: быстросъёмные для 1/4", 3/8" и 1/2".
· Карданные шарниры: для 1/4", 3/8" и 1/2".
· Рукоятка отвёртного типа с воротком 1/4".
· Переходник с хвостовика 1/4" на вороток 1/4".
· Комбинированные ключи (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 мм).
· Свечные головки 16 и 21 мм под вороток 3/8
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Позиция 50
	Набор инструментов
76 предметов
	
	· Количество предметов76.
· Состав набора:
· Ключ трещоточный 1/2.
· Ключ трещоточный 1/4.
· Головки торцевые 1/2: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32.
· Головки торцевые 1/4: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
· Головки торцевые 1/4, удлиненные: 5, 6, 7, 8, 9.
· Ключи комбинированные: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19.
· Кардан 1/2.
· Кардан 1/4.
· Удлинитель 1/2.
· Удлинитель 1/4.
· Отвертка-держатель 1/4.
· Переходник для бит 1/4.
· Набор шестигранных ключей: 1.5 мм, 2.0 мм, 3 мм, 3.5 мм, 5 мм, 6 мм, 7 мм.
· Головки свечные 16 мм и 21 мм.
· Вороток Т-образный 1/2.
· Биты: Т10, Т15, Т20, Т25, Т27, Т30, T40, SL3, SL4, SL5, SL6, PH1, PH2, PH3.
· Пассатижи.
· Клещи переставные.
· Молоток, масса головки 0,3 кг.
· Отвертки: SL6 x 100; SL6,5 x 38, PH2 x 38; PH2 x 100; PH3 x 200
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Позиция 51
	Набор инструментов
216 предметов
	
	Количество предметов: 216 шт..
· Диапазон головок: от 4 до 32 мм.
· Присоединительные размеры: 1/4", 3/8", 1/2" (дюйма).
· Тип головок: 6-гранные.
· Система измерения: метрическая.
· Комбинированные ключи: есть.
· Трещотки: есть (посад. размер: 1/4", 3/8", 1/2").
· Хвостовик бит: 1/4" (тип С).
· Torx-биты: есть.
· Свечной ключ: нет.
· Свечные головки: 16 мм, 18 мм, 21 мм.
· Дюймовые головки в комплекте: нет.
· Класс товара: профессиональный.
· Вес нетто: 9,92 кг.
· Габариты без упаковки: 520 × 215 × 355 мм.
· Материал кейса: пластик
Набор включает следующие группы инструментов:
· Торцевые головки:
· 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24 мм (длиной 38 мм) и 27, 30, 32 мм (длиной 42 мм);
· 3/8": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 мм (длиной 28 мм) и 17, 18, 19 мм (длиной 30 мм);
· 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм (длиной 25 мм);
· длинные 1/2": 16, 17, 18, 19, 22 мм (длиной 76 мм);
· длинные 3/8": 10, 11, 12, 13, 14, 15 мм (длиной 63 мм);
· длинные 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм (длиной 50 мм);
· Torx 1/2": E20, E22, E24;
· Torx 3/8": E10, E11, E12, E14, E16, E18;
· Torx 1/4": E4, E5, E6, E7, E8.
· Трещотки: 1/2" (72 зуба, 255 мм), 3/8" (72 зуба, 200 мм), 1/4" (72 зуба, 155 мм).
· Т-образные воротки: 1/2" (255 мм), 1/4" (152,4 мм).
· Удлинители: 1/2" (125 мм, 250 мм), 3/8" (125 мм, 250 мм).
· Биты: PH, PZ, HEX, Torx (T, TX).
· Ручка для бит: 1/4" (150 мм)
Материал головок: инструментальная хромованадиевая сталь CrV 50BV3
Материал бит: сталь S2. novosibirsk.lemanapro.ru
· Храповой механизм трещоток: 72 зубца, угол обратного хода — 5°.
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	Позиция 52
	Набор инструментов
215 предметов
	
	Количество предметов: 215 шт..
· Присоединительные размеры: 1/4", 3/8", 1/2" (дюйма).
· Размер головки: минимальный - 4 мм, максимальный - 32 мм.
· Тип головок: 6-гранные, Е-тип.
· Система измерения: метрическая.
· Вес: около 12 кг.
· Материал инструментов: сталь.
· Вид упаковки: пластиковый кейс.
· Габариты упаковки: примерно 500×340×90 мм (ДхШхВ).
· Класс товара: профессиональный
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Позиция 53
	Набор инструментов диэлектрических
11 предметов
	
	· Количество предметов: 11.
· Назначение: электромонтажные работы при напряжении до 1000 В.
· Диэлектрическое покрытие: есть.
· Класс: профессиональный.
· Вес: около 1,6 кг.
· Габариты (без упаковки): примерно 350 × 280 × 80 мм
· В набор входят:
· Отвёртки диэлектрические : SL 3,5 × 100 / 4,0 × 100 / 5,5 × 125.
· Отвёртки серии 414: PH 1 × 80 / PH 2 × 100.
· Отвёртка серии 415: PZ 2 × 100.
· Диэлектрические плоскогубцы (180 мм).
· Диэлектрические бокорезы (160 мм).
· Диэлектрические длинногубцы (170 мм).
· Стриппер.
· Отвёртка-тестер напряжения сети (150–250 В)
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Позиция 54
	Набор инструментов диэлектрических
12 предметов


	
	· Количество предметов: 12 шт..
· Диэлектрическое покрытие: есть (рассчитан на работу под напряжением до 1000 В).
· Материал стержня отвёрток: хромованадиевая сталь (CrV), покрыт изоляционным материалом.
· Материал губцевых инструментов: высококачественная инструментальная сталь.
· Покрытие губцевых инструментов: фосфатированное
· Обработка губок и режущих кромок: дополнительно закалены токами высокой частоты
· Рукоятки отвёрток: эргономичные трёхкомпонентные
· Защитные выступы на рукоятках губцевых инструментов
· Тип упаковки: пластиковый бокс (инструментальный ящик 16″ с двумя съёмными контейнерами для мелких деталей).
· Вес: около 4 кг
· В набор входят:
· Плоскогубцы комбинированные (180 мм);
· Бокорезы (160 мм);
· Клещи переставные (250 мм);
· Ключ разводной (250 мм);
· Кабелерез (240 мм);
· Отвёртки: SL3.0 × 75 мм, SL4.0 × 100 мм, SL5.5 × 125 мм, SL6.5 × 150 мм, PH1 × 80 мм, PH2 × 100 мм.
· Набор предназначен для электромонтажных работ под напряжением до 1000 В
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	Позиция 55
	Набор инструментов для резки и развальцовки
7 предметов

	
	· Назначение: набор для развальцовки, гибки и резки трубок. Позволяет работать с трубками диаметром от 3 до 28 мм из меди, латуни, алюминия и стали.
· Комплектация:
· Труборез (диапазон 3–28 мм).
· Зажимная шина с отверстиями под трубки: 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8".
· 4 гибочные пружины (под те же размеры: 3/16", 1/4", 5/16", 3/8").
· Портальная рамка для развальцовки.
· Кейс для хранения.
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Позиция 56
	Набор инструментов для резки и развальцовки
10 предметов
	
	· Тип инструмента: развальцовщик.
· Диапазон диаметров трубок: от 1/8" до 3/4". Конкретные размеры: 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 5/8", 3/4".
· Назначение: работа с медными и алюминиевыми трубками. Позволяет нарезать их на сегменты нужной длины и изменять форму торцевой части (развальцовывать) для последующего соединения.
· Материал: инструментальная сталь
· Комплектация: тиски — 1 шт., труборез — 1 шт., матрицы — 2 шт., пуансоны — 6 шт..
· Упаковка: пластиковый кейс.
· Габариты кейса (Ш×В×Г): 210×65×260 мм.
· Вес: 2,5 кг.
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	Позиция 57
	Набор инструментов для снятия стопорных колец 4 предмета
	
	· Тип: прямые и изогнутые губки.
· Тип стопорного кольца: внешнее и внутреннее. Для разных типов колец предусмотрена разная форма губок.
· Материал: хром-ванадиевая сталь (CrV).
· Длина: 200 мм.
· Чехлы на рукоятках: есть
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Позиция 58
	Набор инструментов электроизолированных 5 предметов
	
	· Количество предметов: 5.
· Вес нетто: 850 г.
· Размеры (Ш×В×Г): 170×370×40 мм
· В набор входят:
· Плоские круглогубцы с режущими кромками (длина 200 мм).
· Бокорезы (длина 160 мм).
· Три отвёртки :
· шлицевая (размеры 0,6×3,5×100 мм);
· шлицевая (размеры 1,0×5,5×125 мм);
· крестовая (размер PH2×100 мм)
· Материал: изготовлены из кованой ванадиевой стали
· Диэлектрическое покрытие: нанесено по всей длине инструментов.
· Хромированное покрытие рабочей зоны
· Ручки: многокомпонентные, с полимерным покрытием
· Отвёртки: ручки имеют шестигранные края
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Позиция 59
	Набор инструментов электромонтажного 13 предметов
	
	Количество предметов: 13.
· Назначение: электромонтажные работы. Инструменты рассчитаны на работу в электроустановках под напряжением до 1000 В (переменный ток) и до 1500 В (постоянный ток).
· Температурный диапазон эксплуатации: от –20 °C до +70 °C.
· Материал инструментов: токоведущие части из углеродистой и легированной стали. Режущие кромки дополнительно закалены импульсным методом, есть хромированное покрытие для защиты от коррозии.
· Диэлектрическое покрытие рукояток: есть. У отвёрток — однослойный полистирол красного цвета. У остальных инструментов — двухслойный пластизоль (грунтовка плюс слой контрастных цветов, обычно белого и красного; толщина каждого слоя около 2 мм).
· Дополнительные особенности: на инструментах есть защитные упоры, которые предотвращают соскальзывание руки в рабочую зону.
· Кейс: пластиковый, с удобной ручкой.
Комплектация
· Пассатижи (205 мм).
· Клещи переставные (240 мм).
· Кусачки боковые (165 мм).
· Кусачки торцевые (205 мм).
· Ключ разводной (19 мм и 30 мм — 2 шт.).
· Молоток (вес около 200 г).
· Нож для снятия изоляции (кабельный и изолированный, 55 мм).
· Отвёртка Т-образная (6 × 155 мм, шлиц SL).
· Отвёртка Т-образная (6 × 155 мм, шлиц PH).
· Напильник плоский (150 мм).
· Напильник трёхгранный (150 мм)
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	Позиция 60
	Набор клейм буквенных
№3

	
	· Тип буквы кириллица
· Размер шрифта 3 мм
· Длина стержня 80 мм
· Профиль стержня квадрат
· Материал стержня CrV
· Вид букв прописные(заглавные)
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Позиция 61
	Набор клейм цифровых
№3

	
	Тип: цифровые (арабские цифры).
· Размер шрифта: 3 мм.
· Профиль стержня: квадрат.
· Материал: инструментальная сталь.
· Покрытие: оксидирование.
· Твёрдость ударной части: 58–62 HRC.
· Вес нетто: 0,156 кг.
· Количество в наборе: 9 штук (цифры от 0 до 9).
· Назначение: нанесение информации (цифр) на металлические и неметаллические поверхности изделий.
· Стандарт: соответствует ГОСТ 25727-83
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	Позиция 62
	Набор клуппов
5 предметов
	
	· Серия: Профессионал.
· Количество предметов: 5 шт..
· Диаметры клуппов (дюймы): 1/2", 3/4", 1", 1 1/4".
· Тип резьбы: трубная коническая (стандарт BSPT-R).
· Направление резьбы: правая.
· Материал резцов: сталь 9Х1
· Длина трещотки: 620 мм.
· Ручка трещотки: двухкомпонентная, с реверсом.
· Упаковка: пластиковый кейс.
· Вес нетто: около 5,63–5,77 кг.
· Габариты (ДхШхВ): 365 × 335 × 93 мм
· Клуппы резьбонарезные — 4 шт. (1/2", 3/4", 1", 1 1/4").
· Трещотка для клуппов — 1 шт.
· Кейс — 1 шт..
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Позиция 63
	Набор ключей
8 предметов
	
	· Тип: рожковые (двусторонние).
· Количество предметов: 8 шт..
· Размеры: 8×10, 10×12, 12×13, 14×15, 13×17, 17×19, 19×22, 22×24 мм.
· Материал: сталь 6140CrV (хромванадиевая).
· Твёрдость: 44–48 HRC.
· Покрытие: никелирование с защитным лаковым слоем
· Угол наклона рожковой части: 15° относительно продольной оси ключа.
· Вес нетто: около 1,03 кг.
· Упаковка: пластиковый холдер
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	Позиция 64
	Набор ключей гаечных двусторонних
6шт
	
	· Тип: рожковые (открытый зев).
· Диапазон размеров: 8–24 мм.
· Количество в наборе: 6 штук.
· Размеры зева (мм): 8×10, 12×13, 13×14, 17×19, 19×22, 22×24.
· Материал: кованая высокопрочная углеродистая сталь.
· Покрытие: оцинкованное
· Вес брутто: 0,61 кг.
· Особенности конструкции: головки расположены под углом к телу ключа
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Позиция 65
	Набор ключей гаечных комбинированных
12шт

	
	Тип: комбинированный (сочетает рожковую и 12-гранную накидную части).
· Количество в наборе: 12 штук.
· Диапазон размеров: от 8 до 32 мм.
· Материал: инструментальная сталь 45.
· Покрытие: оксидированное
· Форма: прямая.
· Конструкция: двусторонняя (рожковая и накидная части имеют одинаковый размер).
· Упаковка: сумка-скрутка с кармашками под каждый ключ.
· Вес набора: около 3,1–3,2 кг.
· Габариты упаковки: примерно 430 × 100 × 100 мм
Стандарты: соответствуют  ГОСТ 16983-80.
Состав набора (размеры рожковой и накидной частей совпадают): 8×8, 10×10, 12×12, 13×13, 14×14, 17×17, 19×19, 22×22, 24×24, 27×27, 30×30, 32×32 мм
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	Позиция 66
	Набор ключей газовых

	
	Материал: инструментальная углеродистая сталь.
Типоразмеры: №1, №2, №3, №4.
Покрытие: защитно-декоративное — слой меди толщиной 24–42 мкм.
Назначение: работа с трубами и соединениями в условиях, где есть риск возгорания из-за горючих газов, паров или пыли (нефтегазовая отрасль, химические производства, АЗС и т.п.).
Особенности конструкции: ключи трубно-рычажные (КТР), закалённые для повышения износостойкости.
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Позиция 67
	Набор ключей комбинированных 22 предмета
	
	· Тип: комбинированные (сочетают рожковый и накидной зев).
· Профиль зева: внутренняя поверхность кольцевого зева имеет 12 граней
· Количество предметов: 22 шт..
· Диапазон размеров: 6–32 мм.
· Материал: хромованадиевая сталь (CrV).
· Покрытие: фосфатированное (защита от коррозии).
· Стандарт: ГОСТ 16983.
· Вес набора: около 3,75 кг.
· Габариты упаковки (Д×Ш×В): 360×135×79 мм
· Комплектация: ключи следующих размеров: 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм. Также в набор входит сумка для хранения
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	Позиция 68
	Набор ключей комбинированных 25 предметов
	
	Тип: комбинированные (сочетают рожковый и накидной элементы).
· Диапазон размеров: 6–32 мм.
· Количество предметов: 25 шт..
· Материал: хромованадиевая сталь (CrV).
· Покрытие: полированное хромоникелевое (защищает от коррозии).
· Твёрдость рабочей части: 48 HRC (соответствует требованиям ГОСТ).
· Профиль зева: 12 граней (обеспечивает больший захват крепежа и снижает риск деформации).
· Угол наклона зева: 15° относительно основной оси (удобно работать в стеснённых условиях).
· Трещотка: отсутствует.
· Вес нетто: 5,3 кг.
· Вид упаковки: чехол (сумка) с индивидуальными кармашками для каждого ключа
· В комплект входят ключи следующих размеров: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 мм
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	позиция 69
	Набор ключей комбинированных с трещоткой
13 предметов
	
	· Тип: комбинированные (сочетают рожковую и накидную головки).
· Размерный ряд: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм.
· Трещотка: есть, с 72 зубьями и минимальным шагом 5° для работы в стеснённых условиях.
· Шарнирный механизм: да, позволяет менять угол наклона рабочей части до 90° в обе стороны.
· Материал: хромованадиевая сталь (CrV), твёрдость до 46 HRC.
· Покрытие: микросатин,
· Комплектация: 10 комбинированных ключей и 3 быстросъёмных адаптера для торцевых головок (посадочные размеры 1/4", 3/8" и 1/2").
· Вес нетто: 2,645 кг.
· Класс товара: профессиональный.
· Стандарт: соответствует DIN 3113.
· Диэлектрическое покрытие: отсутствует.
· Упаковка: прочный металлический кейс с отделениями для хранения
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позиция 70
	Набор ключей комбинированных с трещоткой
8 предметов
	
	· Количество предметов: 8 штук.
· Диапазон размеров: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 мм.
· Материал: хром-ванадиевая сталь (CrV).
· Метод изготовления: горячая штамповка (ковка на молотах).
· Конструкция: комбинированная — с одной стороны открытый зев, с другой — кольцевая часть с 12-гранным профилем.
· Трещотка: на накидной части. Количество зубьев — 72, минимальный рабочий ход — 5 градусов.
· Твёрдость: 39–41 HRC (после термообработки).
· Покрытие: хромоникелевое, с матовым эффектом
· Упаковка: пластиковый холдер (держатель) или тетроновая сумка
· Вес нетто: примерно 1,08–1,225 кг
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позиция 71
	Набор ключей рожковых 15шт
	
	· Количество в комплекте: 15 штук.
· Диапазон размеров зева: от 6 до 32 мм.
· Материал: хромованадиевая сталь (CrV).
· Обработка: изготовлены методом горячей ковки, прошли отжиг, закалку и отпуск.
· Твёрдость рабочих частей: 42–47 HRC (соответствует ГОСТ 2839).
· Покрытие: фосфатированное
· Конструкция: двусторонние (на каждом конце губки с разным размером зева).
· Особенность дизайна: губки расположены под углом к оси тела ключа — это удобно для работы в труднодоступных местах.
· Вес нетто: около 1,73 кг.
· Форма: прямая.
· Тип упаковки: сумка.
· Размеры ключей в комплекте: 6×7, 8×10, 9×11, 10×12 (2 шт.), 12×13 (2 шт.), 13×14, 14×15, 14×17, 17×19, 19×22, 22×24, 27×30, 30×32
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	позиция 72
	Набор ключей рожковых
12 предметов
	
	· Тип: рожковые двусторонние гаечные ключи.
· Количество предметов: 12.
· Диапазон размеров: от 8 до 32 мм.
· Материал: инструментальная сталь 40Х (ГОСТ 4543-2016).
· Покрытие: оцинкованное
· Вес нетто: около 2,25–2,4 кг.
· Профиль зева: 12-гранный кольцевой зев
Угол наклона зева: 15 градусов относительно плоскости ключа
· В набор входят ключи следующих размеров:
8×10 мм; 9×11 мм; 10×12 мм; 12×13 мм; 13×14 мм; 14×17 мм; 17×19 мм; 19×22 мм; 22×24 мм; 24×27 мм; 27×30 мм; 30×32 мм.
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позиция 73
	Набор метчиков и плашек 20 предметов

	
	· Тип набора: комплект метчиков и плашек для нарезания внутренней и внешней метрической резьбы.
· Количество предметов: 20.
· Диапазон резьбы: от М3 до М12.
· Шаг резьбы: крупный (для всех размеров).
· Класс точности: 6G.
· Направление резьбы: правое.
· Материал: быстрорежущая сталь (HSS).
· Тип упаковки: пластиковый кейс.
· Вес (брутто): около 0,68 кг.
· Габариты упаковки (Д×Ш×В): 243×131×45 мм
· Комплектация: Метчики: М3×0,5 мм, М4×0,7 мм, М5×0,8 мм, М6×1 мм, М7×1 мм, М8×1,25 мм, М10×1,5 мм, М12×1,75 мм, 1/8 NPT27.
· Плашки: М3×0,5 мм, М4×0,7 мм, М5×0,8 мм, М6×1 мм, М7×1 мм, М8×1,25 мм, М10×1,5 мм, М12×1,75 мм, 1/8 NPT27.
· Вороток для метчиков: М3–М12.
· Плашкодержатель: М3–М12.
· Кейс: 1 шт..
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позиция 74
	Набор метчиков и плашек 110 предметов
	
	· Количество предметов: 110 шт..
· Материал: быстрорежущая сталь Р6М5 (и для метчиков, и для плашек).
· Тип резьбы: метрическая.
· Диапазон резьбы: М2–М18.
· Направление резьбы: правая.
· Вес набора: 9,86 кг.
· Габариты упаковки (ДхШхВ): 59,5×41×3,5 см.
· Покрытие: шлифовка.
· Стандарты изготовления:
метчики - ГОСТ 3266-81,
плашки -  ГОСТ 9740-71
· В набор входят:
· Плашки метрические — 35 шт. с разными сочетаниями диаметра и шага (например, 2×0,4; 3×0,5; 4×0,7; ...; 18×1,5).
· Метчики метрические для проходных отверстий — 35 шт. с аналогичными параметрами шага.
· Метчики метрические для глухих отверстий — 35 шт. с аналогичными параметрами шага.
· Метчикодержатель — М3–М12.
· Метчикодержатель — М6–М20.
· Метчикодержатель Т-образный — М6–М12.
· Плашкодержатель — Ø25 мм (М2–М10).
· Плашкодержатель — Ø38 мм (М11–М20)
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	позиция 75
	Набор надфилей алмазных
10 предметов
	
	· Тип инструмента: надфили.
· Общая длина: 140 мм.
· Длина рабочей части: 50 мм.
· Сечение: 3 мм.
· Количество в наборе: 10 штук.
· Материал рабочей части: сталь (конструкционная подшипниковая или высокоуглеродистая).
· Покрытие: алмазное напыление (из алмазной крошки).
· Материал рукояти: ПВХ или обрезиненный ПВХ.
· Зернистость: часто P140.
· Вес набора: примерно 0,1 кг. v
· Назначение: тонкая доводка и зачистка мелких деталей из твёрдых материалов — металла, стекла, керамики, камня
· В набор входят профили:
· плоский;
· круглый;
· полукруглый;
· квадратный;
· трёхгранный;
· трёхгранный односторонний;
· ромбический;
· овальный;
· овальный двухсторонний;
· заострённый.
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	позиция 76
	Набор напильников
5 предметов
	
	· Количество предметов в наборе 5 шт.
· Длина рабочей части каждого напильника 200 мм
· Общая длина набора 315 мм
· Материал рабочей части Высокоуглеродистая инструментальная сталь У13А
· Твёрдость рабочих частей 58–62 HRC
· Тип насечки Перекрёстная №2
· Форма напильников в наборе Плоский, полукруглый, трёхгранный, квадратный, круглый
· Материал рукоятки Двухкомпонентный материал (полипропилен с рельефными вставками для удобного хвата)
· Назначение Для слесарных работ по металлу
· Вес набора 0,95 кг
· Габариты упаковки 34,5 см (длина) × 15 см (ширина) × 3,5 см (высота)
· В набор входят:
· плоский напильник;
· трёхгранный напильник;
· квадратный напильник;
· круглый напильник;
· полукруглый напильник.
· 
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позиция 77
	
Набор отверток
8 предметов
	
	· Тип: набор отвёрток.
· Вид: стержневой.
· Назначение: монтаж и демонтаж резьбовых соединений.
· Материал стержня: хромованадиевая сталь (CrV),
· Материал рукоятки: двухкомпонентный (пластик с резиновым покрытием),
· Цвет рукоятки: жёлтый и чёрный.
· Форма рукоятки: прямая.
· Шлицы: два типа — прямой и крестовой
· Размеры шлицев: для SL — 3, 5, 6 мм; для PH — 0, 1, 2.
· Длина стержней: 38, 75, 100 мм.
· Диаметр стержня: 3, 5, 6 мм.
· Общая длина набора: 320 мм.
· Намагниченность наконечника: да (оксидированный, намагниченный наконечник)
· Диэлектрическое покрытие: нет.
· Ударная конструкция: нет.
· Трещоточный механизм: нет.
· Комплектация: пластиковый кейс
· Вес набора: около 0,8 кг.
· Габариты упаковки: примерно 33×22×4 см
· В набор входят следующие отвёртки:
· SL 3×75 мм; SL 5×100 мм;
· SL 6×100 мм; SL 6×38 мм;
· PH 0×75 мм; PH 1×100 мм;
· PH 2×100 мм;PH 2×38 мм
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позиция 78
	
Набор отверток
8 предметов
	
	· Количество предметов: 8 отвёрток.
· Типы шлицев: крестовые и шлицевые
· Материал стержней: закалённая хромованадиевая сталь (CrV).
· Материал рукояток: трёхкомпонентные (композитные) с противоскользящей поверхностью и упором для большого пальца
· Намагниченность наконечников: да
· Диэлектрическое покрытие: нет.
· Ударная конструкция: нет.
· Комплектация:
PH0 — 75 мм;
PH1 — 100 мм;
PH2 — 100 мм;
PH3 — 150 мм;
SL3 — 75 мм;
SL6 — 100 мм;
SL8 — 150 мм
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позиция 79
	
Набор отверток диэлектрических
 7 предметов
	
	· Тип инструмента: набор отвёрток.
· Количество предметов: 7.
· Назначение: электромонтажные работы под напряжением до 1000 В.
· Типы шлицев (жало):
·  крестовой усиленный;
·  прямой.
· Материал стержня: хром-ванадиевая сталь (CrV).
· Длина стержней: от 75 до 150 мм.
· Диаметр стержней: от 3 до 6,5 мм.
· Наконечники: намагниченные, воронёные.
· Рукоятки: двухкомпонентные, с мягкими прорезиненными вставками
· Упаковка: кофр на молнии с прозрачной крышкой.
· Вес набора: около 0,53 кг.
· Габариты упаковки: 290 мм (длина) × 40 мм (высота) × 150 мм (глубина)
· В набор входят:
· отвёртка шлицевая 2,5×75 мм;
· отвёртка шлицевая 4,0×100 мм;
· отвёртка шлицевая 5,5×125 мм;
· отвёртка шлицевая 6,5×150 мм;
· отвёртка  PZ1×80 мм;
· отвёртка  PZ2×100 мм;
· отвёртка-индикатор (шлицевая).
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	позиция 80
	Набор сверл по металлу
25 предметов
	
	· Тип: спиральный (винтовой).
· Материал свёрл: HSS (инструментальная легированная сталь, быстрорежущая).
· Количество предметов: 25 шт..
· Диаметры свёрл: 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5, 13 мм.
· Максимальный диаметр хвостовика: 13 мм.
· Максимальная длина свёрла: 140 мм.
· Тип хвостовика: цилиндрический.
· Вид упаковки: пластиковый бокс с подвесом.
· Наличие свёрл левого вращения: нет.
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позиция 81
	Набор сверл по металлу
170 предметов

	
	· Количество предметов: 170 шт..
· Диапазон диаметров: 1–10 мм с шагом 0,5 мм.
· Материал свёрл: быстрорежущая сталь Р4М2
· Класс точности: В.
· Тип спирали: прокатанная U-образная.
· Тип хвостовика: цилиндрический.
· Угол заточки: 118° (подходит для обработки легированных и углеродистых сталей).
· Покрытие: парооксидированное
· Назначение: обработка легированных и углеродистых сталей с пределом прочности до 800 Н/мм², цветных металлов, серого чугуна и пластмассы.
· Метод изготовления: винтовой прокат (по ГОСТ 10902-77).
· Комплектация: свёрла распределены по диаметрам (1 мм — 10 шт., 1,5 мм — 10 шт., 2 мм — 10 шт., 2,5 мм — 10 шт., 3 мм — 10 шт., 3,5 мм — 10 шт., 4 мм — 10 шт., 4,5 мм — 10 шт., 5 мм — 10 шт., 5,5 мм — 10 шт., 6 мм — 10 шт., 6,5 мм — 10 шт., 7 мм — 10 шт., 7,5 мм — 10 шт., 8 мм — 10 шт., 8,5 мм — 5 шт., 9 мм — 5 шт., 9,5 мм — 5 шт., 10 мм — 5 шт.).
· Габариты кейса (ДхШхВ): 35,5 × 26,8 × 4 см.
· Вес в упаковке: около 3,88–3,996 кг
	678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр-т, 5/2
	
	
	
	

	
82
	
позиция 82
	Набор съемников подшипников
9 предметов
	
	Вид: сепараторный.
· Тип захвата: для внешних и внутренних подшипников.
· Привод: механический.
· Максимальная глубина рабочего пространства: 50 мм.
· Количество лап: 2.
· Материал: металл.
· Вес нетто: 0,725 кг.
· Класс товара: профессиональный.
В набор входят:
· Сепаратор (диапазон 15–58 мм).
· Н-образная траверса.
· Силовой винт.
· Удлинители (4 шт.).
· Лапы (2 шт.).
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	позиция 83
	Набор съемников с обратным молотком
17 предметов
	
	· Тип: ударно-тяговый.
· Привод: механический.
· Материал: металл.
· Вес нетто: 7,3 кг.
· Класс товара: профессиональный.
· Габариты упаковки: 60 × 12 × 23 см
· Вес с упаковкой: 7,4 кг
· В набор входят:
· Внешний трёхлапый съёмник.
· Внутренний трёхлапый съёмник.
· Внешний двухлапый съёмник.
· Внутренний двухлапый съёмник.
· Переходник под ключ.
· Съёмник для кузовных работ.
· Г-образный съёмник.
· Съёмник задней полуоси.
· Скользящий обратный молоток (2,5 кг).
· Направляющая штанга (570 мм).
· Пластиковый кейс для хранения
· Тип съёмника (Внешний диапазон/Внутренний диапазон/Высота(глубина)):
· Двухлапый 50-140 мм/35-110 мм/75 мм
· Трёхлапый 20-135 мм/50-135 мм/75 мм
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	позиция 84
	Набор шестигранников
10 предметов
	
	· Количество предметов.   10 штук.
· Тип инструмента. Шестигранные ключи
· Размерный ряд.  1,5 до 10 мм.
· Материал. Используется инструментальная сталь (Cr-V — хромованадиевая, S2 — высокопрочная, SNCM+V — хромо-молибденовая с добавлением никеля).
· Покрытие. Хромированное, оксидированное (матовое), хромоникелевое
· Форма. Обычно Г-образная (угловая),
· Дополнительные особенности. Наличие шарового окончания (позволяет работать с крепежом под углом до 25°), удлинённая конструкция для доступа к крепежу в труднодоступных местах
	678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр-т, 5/2
	
	
	
	

	85
	позиция 85
	Напильник плоский 150мм

	
	· Длина: 150 мм.
· Ширина: 16 мм.
· Толщина: 2,7 мм.
· Материал: высококачественная инструментальная сталь.
· Вес: около 0,047 кг (без учёта упаковки)
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позиция 86
	Напильник плоский остроносый №3
300мм

	
	· Форма Плоский остроносый (рабочая часть сужается к концу)
· Рабочая длина 300 мм
· Общая длина 370 мм
· Ширина 30 мм
· Толщина 5 мм
· Тип насечки Перекрёстная, №3 (мелкая)
· Материал Инструментальная углеродистая сталь У13 или У13А
· Твёрдость рабочей поверхности Не ниже 60 HRC (достигается термической обработкой)
· Вес нетто 0,4 кг
· Стандарт ГОСТ 1465-80
· Назначение Обработка плоских поверхностей, пазов, уступов, внутренних углов
· Рукоятка Отсутствует (хвостовик без отверстия для крепления ручки)
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	позиция 87
	Напильник плоский тупоносый №2 250мм
	
	· Длина: 250 мм (рабочая часть).
· Общая длина: 310 мм (с учётом наконечника).
· Длина наконечника: 60 мм.
· Форма: плоская с тупым, широким концом («тупоносая» форма).
· Тип насечки: №2 (личная) — средняя, предназначена для чистовой обработки.
· Материал: инструментальная сталь У13, прошедшая термическую обработку
· Стандарт: соответствует ГОСТ 1465-80.
· Вес: около 243 г.
	678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр-т, 5/2
	
	
	
	

	
88
	
позиция 88
	Напильник слесарный трехгранный 300мм
	
	Форма поперечного сечения: трёхгранная.
· Рабочая длина: 300 мм.
· Общая длина: 370 мм.
· Номер насечки (№): 2.
· Материал: углеродистая инструментальная сталь
· Твёрдость: 58 HRC (исполнение 03). По ГОСТ 1465-80
· Обозначение по ГОСТ 1465-80: 2821-0077
Особенности: обычно имеет перекрёстную (двойную) насечку: основная — под углом 65°, вспомогательная — под углом 45° к оси напильника. На рабочей поверхности не должно быть заусенцев, черновин и следов коррозии. Торец носка должен быть защищён и не иметь сколов. Острые кромки на хвостовике притуплены
Вес нетто: около 0,34 кг
	678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр-т, 5/2
	
	
	
	

	89
	позиция 89
	


Нож для теплоизоляции


	
	· Длина лезвия: 335 мм.
· Общая длина ножа: 490 мм.
· Толщина лезвия: 1,2 мм.
· Ширина лезвия: 50 мм.
· Материал лезвия: нержавеющая сталь.
· Материал рукояти: пластик.
· Двусторонняя заточка: нет.
· Отделение для запасных лезвий: нет.
· Вес нетто: 0,3 кг.
· Габариты без упаковки: 490 × 50 × 20 мм.
· Температурный режим хранения: от –40 до +60 °C.
· Температурный режим эксплуатации: от –30 до +50 °C.
· Допустимая влажность при эксплуатации и хранении: до 80%
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	Нож монтерский
с изолирующей рукояткой
	
	Назначение. Снятие изоляции и разделка оболочки с проводов и кабелей при работе в электроустановках под напряжением до 1000 В переменного тока промышленной частоты.
· Длина инструмента. 175 мм.
· Вес. Около 70 г.
· Форма лезвия. Изогнутая.
· Конструкция лезвия. Частично изолированное, с «пяткой» для лёгкого вскрытия оболочки кабеля без повреждения жилы.
· Материал лезвия. Высококачественная нержавеющая сталь.
· Твёрдость лезвия. HRC 50–52.
· Рукоятка. Двухкомпонентная, из нескользящей термопластрезины с диэлектрическим покрытием. Имеет упор для пальцев и противоскользящую насечку
Дополнительные элементы.
· Регулировка. Отсутствует (глубина и диаметр реза фиксированные)
· Защитный чехол для безопасного хранения и транспортировки.
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	Ножницы для резки пластиковых труб
	
	· Максимальный диаметр трубы: 75 мм.
· Минимальный диаметр трубы: 3 мм.
· Типы труб: ПЭ (полиэтилен), PE-X (сшитый полиэтилен), ПП (полипропилен), ПБ, ПВДФ, металлопластиковые трубы.
· Материал резцов (губок): быстрорежущая сталь.
· Материал корпуса (рукояток): алюминиевый сплав.
· Покрытие рукояток: порошковое.
· Форма лезвия: V-образная, из нержавеющей стали.
· Возврат лезвия: автоматический.
· Вес: 1,17 кг.
· Класс товара: профессиональный
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	Пассатижи диэлектрические
180мм
	
	· Длина: 180 мм.
· Материал губок: углеродистая инструментальная сталь. Твёрдость закалки — 57–60 HRC.
· Форма губок: прямая с полукругом и режущей кромкой.
· Насечка на губках: частичная
· Материал рукояток: двухкомпонентный пластик (обрезиненные чехлы)
· Дополнительные элементы: в шарнирной части расположены боковые кусачки. Они позволяют перекусывать незакалённую стальную проволоку и гвозди толщиной до 3 мм без чрезмерных усилий на рукоятках.
· Вес: примерно 0,27–0,274 кг.
· Габариты (с упаковкой): примерно 230×75×20 мм
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	Плоскогубцы 160мм

	
	· Длина: 160 мм.
· Материал губок: хромомолибденовая сталь (CrMo).
· Покрытие губок: хромированное
· Рукоятки: двухкомпонентные, маслобензостойкие.
· Особенности: эксцентриковый шарнир (повышает износостойкость и предотвращает люфты), зоны захвата для плоских и круглых деталей.
· Твердость рабочей части: 55–60 HRC.
· Вес: около 0,18–0,21 кг.
· Диэлектрическое покрытие: отсутствует.
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Плоскогубцы 200мм

	
	· Тип: плоскогубцы.
· Длина: 200 мм.
· Материал губок: инструментальная хромомолибденовая сталь (CrMo) с твёрдостью 58 HRC.
· Форма губок: прямая с полукругом и режущей кромкой. Режущая кромка позволяет перекусывать мягкую проволоку.
· Материал рукояток: двухкомпонентные (чехлы с обрезиненным покрытием).
· Свойства рукояток: эргономичные, маслобензостойкие.
· Вес: около 0,48 кг.
· Диэлектрическое покрытие: отсутствует.
· Насечка на губках: частичная.
· Конструкция: шарнирно-губцевая, выполнена по стандартной схеме с надёжной заклёпкой без люфта.
· Цвет рукояток: чёрный с красным.
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	Плоскогубцы никелированные
200мм
	
	· Тип инструмента Плоскогубцы
· Длина 200 мм
· Материал рабочей части (губок) Сталь 45
· Покрытие рабочей части Никелированное
· Твёрдость рабочих кромок 53 HRC (закалка токами высокой частоты)
· Форма губок Прямая с двумя зонами захвата (для плоских и круглых деталей) и режущей кромкой
· Материал рукояток Двухкомпонентный пластик
· Диэлектрическое покрытие Нет
· Вес нетто 0,383 кг
· Габариты: 240×60×20 мм
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	Плоскогубцы комбинированные 160мм

	
	· Длина: 160 мм.
· Материал губок: сталь 45.
· Форма губок: прямая с полукругом и режущей кромкой.
· Материал рукояток: двухкомпонентный пластик (с упорами для комфортного хвата и предотвращения скольжения).
· Вес: около 0,22–0,26 кг.
· Габариты в упаковке: примерно
210 × 65 × 25 мм
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	Плоскогубцы комбинированные 200мм

	
	Тип: комбинированные плоскогубцы.
· Длина: 200 мм.
· Материал губок: хромованадиевая сталь (CrV) или сталь 45.
· Покрытие рабочей части: хромированное
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	Пресс гидравлический ручной

	
	· Назначение: опрессовка (соединение или оконцевание) токопроводящих жил проводов и силовых кабелей методом опрессовки.
· Диапазон сечений наконечников: 10–300 мм² (для алюминиевых и медных жил).
· Максимальное рабочее усилие: 12 тонн.
· Ход поршня: 20 мм.
· Длина инструмента: 470 мм.
· Вес нетто: 3,6 кг.
· Вес комплекта: 6,2 кг.
· Габариты кейса: 490×185×90 мм.
· Рабочая температура: от –20 °C до +50 °C.
· Профиль обжима: шестигранный (гексагональный).
· Материал рабочей головы: сталь.
· Поворот рабочей головы: 360°.
· Тип управления: ручной.
· Вид привода: гидравлический
· Наличие предохранительного клапана: есть (ручной сброс давления).
· Рабочая жидкость: гидравлическое масло
· Объём масла: 85 мл.
· в комплект входит:
· гидравлический пресс;
· набор из 12 сменных матриц;
· ремкомплект (уплотнительные кольца);
· прочный пластиковый кейс для транспортировки;
· паспорт изделия с инструкцией
	678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр-т, 5/2
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	Пресс-клещи для опрессовки

	
	· Длина инструмента: 180 мм.
· Вес: около 0,39 кг.
· Диапазон сечений наконечников:
· НШВИ, НШВ: 0,25–10 мм²;
· НШВИ(2): 2×0,5–2×6,0 мм².
· Профиль опрессовки: шестигранный, с рифлением.
· Матрица: одна саморегулирующаяся на весь диапазон — не нужно менять инструмент под каждый размер.
· Ширина обжимной матрицы: 13 мм.
· Механизм: храповой. Он блокирует обратный ход до завершения полного цикла опрессовки — это исключает недоопрессовку.
· Регулятор прижимного усилия: есть, обеспечивает правильную форму обжатого соединения.
· Рукоятки: двухкомпонентные, эргономичные, с нескользящими накладками.
· Диэлектрическое покрытие: отсутствует.
· Функция зачистки проводов: не предусмотрена.
· Сменные матрицы: нет.
	678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр-т, 5/2
	
	
	
	

	
100
	
позиция 100
	Сверло винтовое по дереву
600мм
	
	Тип: винтовое (спираль Левиса).
· Диаметр: 22 мм.
· Общая длина: 600 мм.
· Рабочая длина (глубина сверления): 500 мм.
· Диаметр хвостовика: 12 мм.
· Материал: углеродистая сталь.
· Хвостовик: шестигранный (препятствует провороту в патроне).
· Направление вращения: правое.
· Назначение: сверление отверстий в брусе и бревне (как мягкой, так и твёрдой древесины)
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	Сверло спиральное по дереву
600мм
	
	Диаметр: 20 мм. r
· Общая длина: 600 мм.
· Рабочая (режущая) длина: 495 мм.
· Тип: шнековое (спираль Левиса).
· Материал: углеродистая сталь
· Твёрдость режущей части: 40 HRC.
· Тип хвостовика: шестигранный (HEX).
· Диаметр хвостовика: 11,7 мм или 12,5 мм
· Назначение: сверление глубоких отверстий в древесине (мягких и твёрдых породах), фанере, ДСП
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	Сверло ступенчатое
95мм
	
	· Диаметры сверления 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 мм (13 ступеней, шаг 2 мм)
· Материал сверла Быстрорежущая сталь HSS (марка Р4М3)
· Тип профиля Спиральный
· Тип хвостовика Трёхгранный
· Диаметр хвостовика 10 мм
· Общая длина 95 мм
· Длина рабочей части 70 мм
· Материал обработки Сталь, цветные металлы, нержавеющая сталь, пластик (толщина материала — до 5 мм)
· Покрытие Нитридтитановое (повышает износостойкость и защищает от коррозии)
· Вес 0,16–0,17 кг
	678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр-т, 5/2
	
	
	
	

	103
	позиция 103
	Сумка для инструмента
8 карманов
	
	Тип: сумка для хранения и транспортировки ручного и электроинструмента, оснастки и аксессуаров
· Материал: прочный полиэстер.
· Габариты (без упаковки):
длина — 480 мм, ширина — 300 мм, высота — 280 мм.
· Вес нетто: 1,5 кг.
· Максимальная нагрузка: 15 кг.
· Объём: 40 л.
· Количество карманов: 8 (3 наружных и 5 внутренних).
· Цвет: тёмно-синий (основной), чёрный (дополнительный)
	678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр-т, 5/2
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Сумка поясная для инструмента

	
	· Тип: поясная сумка (набор).
· Материал: ткань  синтетическая, водоотталкивающая.
· Цвет: чёрный с красным (сигнальный красный).
· Габариты: высота — 250 мм, ширина — 670 мм, глубина — 100 мм.
· Вес: около 0,78 кг.
· Объём: примерно 16 литров.
· Количество секций/карманов: 9.
· Максимальная нагрузка: 15 кг.
· Ремень: регулируемый по длине, оснащён быстроразъёмной застёжкой типа «фастекс». Длина ремня — 150 см (максимальная длина соответствует 54 размеру).
· Дополнительные элементы: 2 крепления-скобы для переноски молотка, 3 точки крепления для наплечных ремней-суспендеров.
· Назначение: для переноски и хранения монтажных и электромонтажных инструментов, монтажных принадлежностей, средств индивидуальной защиты
	678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр-т, 5/2
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	Съемник подшипников 3-х лапый

	
	Тип: шарнирный.
· Привод: механический (винтовой).
· Количество лап (захватов): 3.
· Материал: инструментальная сталь (захваты выкованы, что повышает прочность).
· Покрытие: цинковое
· Особенности конструкции: лапы перемещаются по шарнирам — это позволяет адаптировать инструмент под разные размеры детали. Смена положения лап:  с внешнего захвата на внутренний
	678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр-т, 5/2
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Тиски слесарные поворотные

	
	· Тип Слесарные тиски
· Ширина губок 200 мм
· Рабочий ход 200 мм
· Материал корпуса Чугун
· Материал губок Сталь
· Твёрдость губок (HRC) 44–54 (термообработанные)
· Усилие зажима 39 200 Н (около 4 т)
· Функция поворота Есть (основание поворачивается на 360°)
· Наковальня Есть
· Трубный зажим Нет
· Способ крепления Винты/болты к верстаку
· Вес нетто 26 кг
· Габариты (без упаковки) 510 × 250 × 220 мм
· Размер наковальни 70 × 84 мм
· Размер посадочных пазов 14,5 мм
· Расстояние между центрами посадочных отверстий 225 мм
	678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр-т, 5/2
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Топор строительный 1.2кг

	
	· Вес в сборе 1,2 кг
· Материал лезвия Пружинная сталь марки 60Г
· Твёрдость лезвия 48–57 HRC
· Ширина лезвия 135 мм
· Длина топорища 400 мм
· Материал топорища Древесина твёрдых лиственных пород с защитным покрытием ГОСТ18578-89
· Форма лезвия Округлая (подходит для рубки, колки и тески древесины)
· Антикоррозионная защита Лезвие дополнительно обработано лаком
	678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр-т, 5/2
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Шприц плунжерный

	
	Тип: рычажно-плунжерный.
· Рабочий объём: 500 см³.
· Резьба: M10×1 (со стороны подачи через переходник).
· Диаметр поршня насоса: 8 мм.
· Привод поршня: рычаг.
· Подача смазки: пневматическая — сжатый воздух под давлением 4 бар.
· Объём подачи за ход рычага: 1,2 см³.
· Давление подачи (в головку шприца): до 400 бар.
· Пиковое давление: в системе — 850 бар, в головке шприца — 1200 бар.
· Толщина стенки корпуса: 1 мм.
· Лакировка корпуса: серый матовый (RAL 7040).
· Цвет рукоятки и насоса: синий
· Вес (нетто): 1,57 кг.
· Габариты: примерно 53×17×7,5 см
Назначение: работа с высокопроизводительными смазочными материалами, включая густые био-смазки
Рабочий диапазон температур смазки — до –10 °C
	678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр-т, 5/2
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Шприц смазочный

	
	Тип: плунжерный шприц рычажного типа (для работы двумя руками).
· Объём корпуса: 650 см³.
· Рабочее давление: 690 бар (690 атм).
· Производительность: не менее 1 г на ход поршня.
· Длина гибкого шланга: 0,305 м (12 дюймов).
· Комплектация: гибкий шланг и четырёхлепестковая насадка.
· Соединительная резьба: 1/8" BSPT.
· Клапан для удаления воздуха: есть.
· Габариты (без упаковки): 391 × 130 × 70 мм.
· Вес нетто: 1,9 кг
Предназначен для подачи и нагнетания смазочного материала из картриджей объёмом 400 г, а также непосредственно из корпуса шприца
	678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр-т, 5/2
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Щетка металлическая ручная


	
	· Тип: ручная металлическая щётка.
· Количество рядов щетины: 5.
· Материал щетины: стальная проволока.
· Материал рукоятки: дерево.
· Назначение: ручная очистка металлических поверхностей от ржавчины, старой краски, окалины и других загрязнений.
· Вес: 0,102 кг.
· Предназначена для грубой зачистки: удаления толстых слоёв ржавчины, старой краски, подготовки поверхностей под сварку или покраску
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В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем требовании.
[bookmark: _Ref40301253]** Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции.
Товар, поставленных в рамках настоящего договора, является новым (период изготовления: не ранее 4 кв. 2024г.), ранее неиспользованный;
Гарантийный срок на товар соответствует гарантии изготовителя, но не менее 24 месяц с даты поставки на склад Покупателя.
Наличие сертификатов соответствия на поставляемый Товар: Вместе с Товаром должны передаваться относящиеся к нему документы, установленные в соответствии с законодательством РФ, оформленные надлежащим образом: сертификаты соответствия/декларации о соответствии, подтверждающие соответствие продукции (подлежащей сертификации) установленным требованиям, паспорта качества, руководство по эксплуатации, документация, входящая в стандартную поставку изделий заводом-изготовителем.
Согласовано: __________ Харитонов К.И., Заместитель главного инженера
