Опросной лист

Модуль ввода ТС «МТС-8.1/24

Основные технические характеристики Модуль ввода ТС «МТС-8.1/24» на разъединительных клеммниках предназначен для подключения датчиков ТС, питаемых напряжением 24В, и ввода их в УСПИ «ИСЕТЬ 2». 

Габаритные размеры 122мм(Д)*70мм(Ш)*62мм(В)
Масса не более 400 грамм. 
Корпус пластиковый
Напряжение питания внешних цепей 24 В
Потребляемый ток внешних цепей не более 60 мА
Потребляемая мощность внешних цепей не более 1,5 Вт
[bookmark: _GoBack]Напряжение питания 5 В
Потребляемый ток не более 100 мА
Потребляемая мощность не более 0,5 Вт

Техническая информация содержится на сайте http://iface.ru/support/docs/

Комплектность Модуль ввода ТС «МТС-8.1/24» 1 шт. Разъем IDC-10F 1 шт. 
Клемма разъединительная AVK 4A 304380 10 шт. 
Клемма проходная AVK 4A 304390 8 шт. Пластина разъединительная Klemsan 2 шт. 
Шильдик Klemsan 18 шт. 

Гарантии изготовителя Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортировки. Средний срок наработки на отказ не менее 100 000 часов. 

Гарантийный срок эксплуатации — 36 месяцев с момента поставки. 
Изготовитель не принимает претензии на изделие с явными признаками недопустимого механического, теплового или электрического воздействия. 

 «Гарантии изготовителя», неисправное изделие отправляется изготовителю по адресу: 620043, г. Екатеринбург, ул. Заводская, 77 ООО "НТК Интерфейс" тел (343) 287-57-17
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