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	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»


Технические требования на закупку
«ОКПД 2 29.10.43.000 Поставка седельного тягача для филиала АО "ДРСК" "Хабаровские электрические сети" (г. Хабаровск)
 в рамках исполнения инвестиционного проекта N_27-ХЭС-5448». 

1. Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения
	ТС
	Транспортное средство

	ЗИП
	Запасные части, инструменты и принадлежности

	КУНГ
	Кузов универсальный нулевого (нормального) габарита

	КПП
	Коробка перемены передач


I.2.  Наименование закупаемой продукции 
«ОКПД 2 29.10.43.000 Поставка седельного тягача для филиала АО "ДРСК" "Хабаровские электрические сети" (г. Хабаровск) в рамках исполнения инвестиционного проекта        N_27-ХЭС-5448». 
I.3. Цель использования закупаемой продукции
  Перебазировка спецтехники (вездеходы, бульдозеры), а так же перевозка МТР и оборудования к местам обслуживания линий и ПС филиала.
2. Требования к продукции

2.1. Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»

	№

п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	Седельный тягач 
	Шт.
	1


2.1.2. Требования к срокам поставки продукции 
Таблица 2 Требования по срокам поставки продукции

	№ п/п
	Наименование продукции / (партии продукции)
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	Седельный тягач 
	С даты подписания договора
	30.06.2027 допускается досрочная поставка после письменного согласования с Заказчиком.


2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции (Седельный тягач)

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием / указание характеристик


	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1
	Год выпуска
	2027 (новый, без пробега)
	Указать год выпуска
	
	

	1.2
	Новый, без эксплуатационного пробега
	- под новым следует понимать автотехнику, которая не была в употреблении, не проходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.
	Согласие с требованием
	
	

	1.3
	Наименование транспортного средства
	Седельный тягач на полноприводном

шасси (6х6)
	Указать точное наименование ТС в соответствии с паспортом
	
	

	1.4
	Производитель
	
	Указать производителя
	
	

	1.5
	Категория управления ТС:
	«С»
	Указать характеристики
	
	

	1.6
	Габаритные размеры ТС, не более,  (мм):
	Длина – 7492, ширина – 2500, высота – 3680
 Допускается погрешность в значениях параметров в пределах 10%.
	Указать характеристики
	
	

	1.7
	Двигатель:
	Дизельный, Евро-5
	Указать характеристики
	
	

	1.8
	Мощность двигателя, не менее,  (л.с.),

Крутящий момент, не менее, Нм.
	Не менее 480 л.с.

2300 при 1050...1400 мин-1
	Указать характеристики
	
	

	1.9
	Коробка передач:
	Механическая, 16+2 передачи с ретардером и КОМ.
	Указать характеристики
	
	

	1.10
	Раздаточная коробка:
	Механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом
	Указать характеристики
	
	

	1.11
	Нагрузка на ССУ (кг):
	Не менее 21000
	Указать характеристики
	
	

	1.12
	Высота ССУ (мм)
	1450/1530
	Указать характеристики
	
	

	1.13
	Полная масса автомобиля, не менее, (кг)
	33000
	Указать характеристики
	
	

	1.14
	Снаряженная масса, не более, (кг)
	12000
	Указать характеристики
	
	

	1.15
	Топливный бак (баки), не менее, (л)
	600
	Указать характеристики
	
	

	1.16
	Кабина 
	- Двухместная, двухдверная, с двумя спальными местами.

- Подвеска кабины - пружинная с амортизаторами.

- Сиденья мягкие регулируемые с ремнями безопасности.
	Указать характеристики
	
	

	1.17
	Полная масса автопоезда, не менее, кг.
	89 000
	Указать характеристики
	
	

	1.18
	Ошиновка задних осей
	Двухскатная
	Указать характеристики
	
	

	1.19
	Шины, не менее
	315/80R22.5
	Указать характеристики
	
	

	1.20
	Диаметр шкворня, дюймов
	3,5 дюйма, с дополнительным комплектом переоборудования замка  из 3,5 на 2 дюйма.
	Указать характеристики
	
	

	2.
	 Требования к безопасности
	
	
	

	2.1
	Требования безопасности ТС
	1. Соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» 

2. Устройство ЭВ «ЭРА ГЛОНАСС».
	Указать информацию о наличии ЭВ «ЭРА ГЛОНАСС»
	Предоставить сертификат о соответствии требованиям ТР ТС 018/2011

	

	3.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	
	

	3.1
	Доставка «своим ходом»
	Не допускается 
	Указать способ доставки
	
	

	3.2.
	Доставка ж/д транспортом, автотранспортом
	Допускается
	Указать способ доставки
	
	

	3.3
	Место поставки
	г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13.
	Согласие с требованием
	
	

	4.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию 
	
	

	4.1
	Гарантия 
	Не менее 24 месяцев. 
	Указать характеристики
	
	

	4.2
	Требования к гарантийным обязательствам
	В случае обнаружения любых дефектов, в период гарантийного срока эксплуатации автомобиля, Поставщик обязан, не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика, направить своего представителя для участия в составлении акта-рекламации и за свой счет устранить обнаруженные дефекты в срок, согласованный с Заказчиком. Гарантийный срок на Товар увеличивается на тот период времени, в течение которого Покупатель не мог эксплуатировать (использовать) Товар вследствие его недостатков (дефектов). Гарантийный срок на замененную или отремонтированную единицу Товара устанавливается продолжительностью, указанной в пункте 4.1 настоящих тех. требований, и начинает исчисляться заново с даты приемки Покупателем замененной единицы Товара или работ по устранению недостатков (дефектов).
	Согласие с требованием
	
	

	5
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	

	5.2
	Дополнительная комплектация:
	- Круиз-контроль;

- Моторный тормоз;

- Кондиционер;

- Магнитолла МР5;

- Блокировка межосевого и межколесных диффенциалов;
- Автономный отопитель салона кабины не менее 4 кВт;

- Предпусковой дизельный подогреватель двигателя;

- Электростеклоподьемники боковых дверей;

- Стабилизаторы поперечной устойчивости всех осей;

- Домкрат (10 тонн) с деревянной подкладкой 300х200х40 мм - 1 шт.;

- Знак аварийной остановки - 1 шт.;

- Аптечка первой помощи - 1 шт.;

- Противооткатные упоры - 2 шт.;

- Топливный фильтр с подогревом.;

- Видеокамеры на 4-ре стороны;

- Трос буксирный со световозвращающими маркерами с усилием нагрузки 15 тс, длиной - 6 м.; 

- Жилет или жилет-накидка согласно ГОСТа 12.4.281-2014 -2 шт.; 

- Тахограф с блоком СКЗИ, отвечающий требованиям законодательства; 
- Наличие тягово-сцепного устройства типа «крюк-петля» соответствующее ГОСТ-2349-75 для буксировки прицепа максимальной масссой не менее - 9 тонн;
- Баллонный ключ -1 шт.; 

- Огнетушитель ОП2 (3) - 1 шт.;
- Видеорегистратор с установкой и подключением, с картой памяти 64 ГБ: максимальное разрешение видеозаписи не менее 1920х1080, тип разрешения видеозаписи не хуже FullHD.

- Проблесковая балка (маячек) на крышу кабины.
	Указать перечень доп. комплектации

	
	

	5.3
	Необходимое наличие комплекта документов при поставке
	1. Заверенная копия выписки из электронного паспорта транспортного средства.

2. Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобиля, на русском языке.

3. Каталог сборочных единиц

4. Паспорт, свидетельство о поверки, инструкция по эксплуатации на тахограф.
	Согласие с требованием
	
	


2.2.1.
В составе заявки необходимо предоставить:
Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции/ поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы: 

1) Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке;
2) Схема с указанием габаритных размеров, предлагаемого к поставке ТС.
3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.
