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	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»





Технические требования на закупку
ОКПД2 28.92.21.110 Поставка бульдозера для филиала АО "ДРСК" "Хабаровские электрические сети" г. Хабаровск) в рамках исполнения инвестиционного проекта  N_27-ХЭС-5457»

 

1. Общие сведения
0.1. Обозначения и сокращения
	ТС
	Транспортное средство

	ЗИП
	Запасные части, инструменты и принадлежности

	ТСУ
	Тяговое сцепное устройство

	КПП
	Коробка перемены передач

	ПСМ
	Паспорт самоходного транспортного средства



I.2.  Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 28.30.23.110 Поставка Бульдозера для филиала АО "ДРСК" "Хабаровские электрические сети" (г. Хабаровск) в рамках исполнения инвестиционного проекта         N_27-ХЭС-5457.

Цель использования закупаемой продукции
      Для проведения работ по обслуживанию и ремонту электросетей, расчистке просеки и подъездных путей.

1. Требования к продукции
1.1. Требования к объемам и срокам поставки
1.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	2.
	Бульдозер
	Шт.
	1



1.1.2. Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции
	№ п/п
	Наименование продукции / (партии продукции)
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	2
	Бульдозер
	С даты подписания договора
	30.09.2027 допускается досрочная поставка после письменного согласования с Заказчиком



1.2. Требования к качеству продукции

Таблица 3.  Требования к продукции (бульдозер )
	№ п/п
 
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	 
	-//-
	 

	1.1
	Год выпуска
	не ранее 2027г.
	Согласие с требованием
	-//-
	 

	1.2
	Требование к новизне ТС

	Новый, без эксплуатационного пробега и наработки моточасов
- под новым следует понимать автотехнику, которая не была в употреблении, не проходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств;
- без пробега, означает, что не допускается эксплуатационный пробег;
-с наработкой не более 50 моточасов, при прохождении заводской обкатки
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.3
	Наименование транспортного средства
	Бульдозер
	Указать точное наименование ТС в соответствии с паспортом
	-//-
	

	1.4
	Общая масса масса бульдозера, не более, кг:
	19 900
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.4.1
	Тяговый класс
	9
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.4.2
	Давление на грунт, кгс/кв.см. не более
	0,66
	Указание характеристик
	-//-
	

	Технические характеристики бульдозера

	1.5
	Модель двигателя
	Дизельный, ЯМЗ-236 НБ-2
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.6
	Мощность двигателя
	не менее 110кВт / 150 л. с.
	Указание характеристик
	-//-
	 

	1.7
	Трансмиссия
	Гидромеханическая (с одноступенчатым гидтотрансформатором и планетарной коробкой передач)
	Согласие с требованием
	-//-
	 

	1.8
	Ширина гусеницы, мм
	не менее 560
	Указание характеристик
	-//-
	 

	1.9
	Дорожный просвет, мм
	не менее 470
	Указание характеристик
	-//-
	 

	1.10
	Ширина колеи, мм
	не менее 1780
	Указание характеристик
	-//-
	 

	1.11
	Число опорных катков (с каждой стороны) с одноразовой смазкой на весь срок службы,, не менее
	6
	Согласие с требованием
	-//-
	 

	1.12
	Число поддерживающих катков (с каждой стороны) с одноразовой смазкой на весь срок службы, не менее
	2
	Согласие с требованием
	-//-
	 

	1.13
	Тип отвала
	Полусферический с гидрофицированным поворотом
	Согласие с требованием
	-//-
	 

	1.14
	Габаритный размер отвала Ш×В, мм
	не более 3200*1500
	Указание характеристик
	-//-
	 

	1.15
	Глубина резания отвала, мм
	не менее 500
	Указание характеристик
	-//-
	 

	1.16
	Тип рыхлителя
	Трёхзубый с ТСУ
	Согласие с требованием
	-//-
	 

	1.17
	Заглубление рыхлителя, мм
	не менее 460
	Указание характеристик
	-//-
	 

	1.18
	Объем топливного бака, л
	не менее 280
	Указание характеристик
	-//-
	 

	1.19
	Максимальное тяговое усилие бульдозера на первой передаче,кН, 
	Не менее 248
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.20
	Ходовая система
	Тип полужесткая, подвеска трехточечная с вынесенной осью качания тележек. Исполнение стандартная с одним грунтозацепом, высота грунтозацепов не менее - 65 мм.
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.21
	Бортовые фрикционы
	Многодисковые муфты
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.22
	Переключение передач
	Электрогидравлическое
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.23
	Кабина, конструкция
	ROPS/FOPS 
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.24
	Конструкция бульдозера
	Модульная (узлы можно снимать и ставить отдельными блоками)
	Согласие с требованием
	-//-
	

	2.
	Требования к комплектности
	

	2.1
	Комплект фильтров на 3000 моточасов
	
Наличие

	Согласие с требованием
	-//-
	 

	2.2
	Проблесковый маяк оранжевого цвета смонтирован на крыше кабины и подключен к электрической системе через клавишу включения.
	Наличие
	Согласие с требованием
	-//-
	

	2.3
	Огнетушитель порошковый, не менее 5 кг с креплением для установки в кабине
	Наличие, кронштейн установлена, закреплен
	Согласие с требованием
	-//-
	

	2.4
	Климатическое исполнение
	Температурное исполнение -50С +35С Двойной стеклопакет кабины.
Зависимый и независимый отопитель кабины (Дизельный).
Система предпускового подогрева двигателя.

	Согласие с требованием
	-//-
	

	2.5
	 Кондиционер

	Наличие
	Согласие с требованием
	-//-
	

	2.6
	Лесная защита.
	Наличие
	Согласие с требованием
	-//-
	

	2.7
	Аудиосистема.
Автоматический звуковой сигнал заднего хода.
Звуковой сигнал переднего хода.
Боковые зеркала заднего вида.
	Наличие
	Согласие с требованием
	-//-
	

	2.8
	Капотирование металлическое
	[bookmark: _GoBack]Наличие
	Согласие с требованием
	-//-
	

	3.
	 Требования к безопасности

	3.1
	Соответствие требованиям технического регламента.
	Транспортное средство должно соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».
	Предоставление в составе заявки действующего сертификата (декларации) ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»"
	-//-
	

	4.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	4.1
	Поставка
	Доставка ж/д транспортом, автотранспортом. Не допускается доставка своим ходом.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	4.2.
	Место поставки
	г. Хабаровск, ул. Промышленная, д.13
	Согласие с требованием
	-//-
	

	5.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	5.1
	Гарантийный период
	Гарантия 24 месяцев или 3000 моточасов (в зависимости от того, какое событие наступит ранее), с момента приемки продукции
	Согласие с требованием
	-//-
	 

	6.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	6.1
	Необходимое наличие комплекта документов при поставке
	1. Заверенная копия ПСМ
2. Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту бульдозера на русском языке.
3. Каталог сборочных единиц.
4. Предоставить документ подтверждающий соответствие продукции требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

	Согласие с требованием
	
	

	7.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	7.1
	Требования к происхождению поставляемой продукции
	В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 |№ 1875“О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” установлен запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, по перечню согласно приложению N 1 Все заявки на участие в закупке, содержащие предложение о поставке товара, происходящего из иностранного государства, в отношении которого установлен запрет, подлежат отклонению.
	Согласие с требованием
	Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере реестровой записи из реестра российской промышленной продукции.
	



[bookmark: _Toc31295832]        3. Требования к документации по ценообразованию.

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы, другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.
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