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	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»



Технические требования на закупку
ОКПД2 29.20.23.130  Поставка полуприцепа-тяжеловоза для филиала АО "ДРСК""Хабаровские электрические сети" (г. Хабаровск) в рамках исполнения инвестиционного проекта N_27-ХЭС-5449.


1. Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения
	ТС
	Транспортное средство

	ЗИП
	Запасные части, инструменты и принадлежности

	ПТС
	Паспорт транспортного средства



I.2.  Наименование закупаемой продукции 
Полуприцеп-тяжеловоз

1.3. Цель использования закупаемой продукции
   Для перевозки спецтехники и материалов.

2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»

	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	Низкорамный полуприцеп-тяжеловоз
	Шт.
	1



2.1.2. Требования к срокам поставки продукции 
Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

	№ п/п
	Наименование продукции / (партии продукции)
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	Полуприцеп-тяжеловоз
	С даты подписания договора
	30.06.2027 допускается досрочная поставка после письменного согласования с Заказчиком



2.2.  Требования к продукции

Таблица 3. Требования к продукции
 Наименование продукции: Полуприцеп-тяжеловоз 
 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием / указание характеристик

	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1
	Год выпуска
	2027
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.2
	Требование к новизне продукции


	Новый, без эксплуатационного пробега и наработки моточасов.

- под новым следует понимать автотехнику, которая не была в употреблении, не проходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств;
- без пробега, означает, что не допускается эксплуатационный пробег;
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.3
	Наименование транспортного средства
	Низкорамный полуприцеп-тяжеловоз
	Указать точное наименование ТС в соответствии с паспортом
	-//-
	

	1.4
	Производитель

	Указать характеристики
	-//-
	

	1.5
	Снаряженная масса, не более, кг:
	9 800
	Указать характеристики
	-//-
	

	1.6
	Грузоподъемность, не менее, кг:
	40 500
	Указать характеристики
	-//-
	

	1.7
	Полная масса, не более, кг:
	50 300
	Указать характеристики
	-//-
	

	1.8
	Нагрузка на ССУ, не более, кг.
	17 500
	Указать характеристики
	-//-
	

	1.9
	Грузовая платформа, мм.:
	- Погрузочная высота (при полной загрузке), не более - 900 мм.
- Длина ровной площадки, не более - 9 700 мм;
- Длина площадки до трапов, не более - 10 500 мм;
- Ширина внутренняя (базовая), не более - 2530 мм.
- Ширина с уширителями, не более - 3 050 мм.
- Высота ССУ при полной загрузке - 1510;
- Длина от шкворня до крайней задней точки, не более -13 500 мм.;
- Передний радиус обметания, не более - 1535 мм.;
- Задний радиус обметания, не более - 2400 мм.
Допускается погрешность в значениях параметров в пределах 5%.
	Указать характеристики
	-//-
	

	1.10
	Ходовая часть:
	- Количество осей - 3 стационарные;
- Расстояние между осями - 1360 мм;
- Подвеска - пневматическая;
- Кронштейны подвески, с возможностью регулировки;
- Контроль осевых нагрузок, манометры 3 шт;
- Автошина/кол-во: 235/75 R 17,5/12+1;
- Ошиновка - двухскатная;
- Тип тормозных механизмов - Барабанные;
- Стояночный тормоз - энергоаккумуляторы;
- Нагрузка на дорогу через шины, не более - 33 000 кг.
	Указать характеристики
	-//-
	

	1.11
	Сцепной шкворень
	2 дюйма
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.12
	Электрооборудование:
	Электроразъемы - 1*15 pin и  дополнительно переходник на 2 розетки 2х7 pin;
Проблесковый маяк, съемный в задней части полуприцепа;
Стробоскопы на знаках «негабарит».
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.13
	Тормозная система:
	Стояночная тормозная система
Пневмопривод тормозов
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.14
	Стандартное оснащение:
	1. Инструментальные ящики в передней части на гусаке;
2. Противооткатные упоры;
3. Раздвижная по ширине платформа: расширители рамы, кронштейны для укладки на гусаке;
4. Алюминиевые борта на гусаке;
5.  Трапы - механические с пружинным помощником, раздвижные на ширину уширителей односекционного типа, с углом заезда не более 15 градусов;
6. Отбойные брусья 3 пары (легкосъемные) и передние упоры для техники;
7. Стробоскопы;
8. Переднее опорное устройство;
9. Знаки «негабарит»;
10. Вставные стойки бортов оцинкованные, быстросъемные, 4 пары, высота - 1 400 мм., укладка под платформой;
11. Увязочные петли с усилием не менее 15 т., 12 шт. по периметру грузовой платформы;
12. Подъемник запасных колёс полуприцепа на гусаке;
13. Дополнительные задние опоры для заезда техники;
14. Комплект ЗИП;
15. Боковая защита согласно правил ЕЭК ООН, брызговики;
16. Окраска полуприцепа - Двухкомпонентная эмаль.

	Согласие с требованием.

	-//-
	

	2.
	 Требования к безопасности

	2.1
	Соответствие требованиям технического регламента.
	Транспортное средство должно соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» с учетом требований Постановления Правительства РФ от 12 мая 2022г. № 855 «Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия» (с изменениями и дополнениями)
	Согласие с требованием
	-//-
	

	3.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	3.2.
	Способ доставка
	Доставка ж/д транспортом, автотранспортом, доставка своим ходом не допускается.
	Указать способ доставки
	-//-
	

	3.3
	Место поставки
	г. Хабаровск, ул. Промышленная, д.13.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	4.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	4.1
	Гарантийный период
	Не менее 24 месяцев
	Согласие с требованием
	-//-
	

	5
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	5.1
	Необходимое наличие комплекта документов при поставке
	1. Выписка из ЭПТС;
2. Руководство по эксплуатации на русском языке;
3. Паспорт изделия, сервисная книжка;
4. ОТТС и сертификат качества, заверенные копии;
5. Информация о номере реестровой записи из реестра российской промышленной продукции
	Согласие с требованием
	-//-
	

	6
	Дополнительные требования к документации при подаче заявки

	6.1
	Требования к происхождению поставляемой продукции
	В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 |№ 1875“О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” установлен запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, по перечню согласно приложению N 1 Все заявки на участие в закупке, содержащие предложение о поставке товара, происходящего из иностранного государства, в отношении которого установлен запрет, подлежат отклонению.

	Согласие с требованием
	-//-
	



       Примечание: В случае, если какой-либо из указанных в настоящих ТТ ГОСТ или нормативный документ в процессе проведения закупки был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.

2.2.1. 	В составе заявки необходимо предоставить:
Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции/ поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы: 
1) Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке;
2) Габаритные чертежи, предлагаемого к поставке ТС.
3) Документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.

3. Требования к документации по ценообразованию.

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы, другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.
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