Приложение 1
Перечень кабельной продукции, закупаемой в рамках реализации проекта «Поставка кабельной продукции 6/0,4 кВ для техперевооружения собственных нужд»
	№

	Характеристики
	Длина (м)

	1
	1. Пять медных токопроводящих жил 
2. Изоляция из сшитого полиэтилена
3.  Заполнение из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности 
4. Внутреняя оболочка из поливинилхлоридного (ПВХ) пластиката пониженной пожарной опасности
5. Броня из двух стальных лент
6. Без подушки под броней
7. Защитный покров в виде выпрессованного шланга из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести с пониженным газо- дымовыделением
8. Кабель соответствует категории А по нераспространению горения по ГОСТ Р МЭК 332-3-966. 
9. Номинальное переменное напряжение: 0,66/1 кВ

Сечение  5х120 мм2
	700

	
	              5х95 мм2
	6750

	
	              5х70 мм2
	8600

	
	                5х50 мм2
	7000

	
	                5х35 мм2
	150

	
	                5х25 мм2
	4330

	
	                5х16 мм2
	390

	
	                5х10 мм2
	3850

	
	                5х6 мм2
	5850

	
	                5х4 мм2
	7700

	2
	1.Три круглых уплотненных многопроволочных токопроводящих медных жилы;
2. Экран по жиле из экструдируемой электропроводящей пероксидосшиваемой полиэтиленовой композиции;
3. Изоляция из сшитого полиэтилена;
4. Экран по изоляции из экструдируемой электропроводящей пероксидосшиваемой полиэтиленовой композиции;
5. Разделительный слой из ленты электропроводящей бумаги или электропроводящей полимерной ленты;
6. Экран из медных проволок, скрепленных медной лентой;
7. Сечение экранирующей оболочки 16-20 мм2; 
8. Скрутка - жилы скручены в сердечник вокруг жгута из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности;
9. Межфазное заполнение – из мелонаполненной невулканизированной резиновой смеси или высоконаполненного ПВХ пластиката пониженной пожароопасности;
10. Разделительный слой из ленты крепированной или кабельной бумаги;
11. Внутреняя оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности;
12. Броня – из двух стальных оцинкованных лент;
13. Оболочка – из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности.
14. Номинальное переменное напряжение: 10 кВ

Сечение  3х50 мм2
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	4
	1.Одна медная многопроволочная жила;
2. Изоляция из поливинилхлоридного пластиката,
3. Цвет изоляции - желто-зеленый

Сечение 1 х6 мм2
	800



