Приложение 
Перечень силовых распределительных шкафов, закупаемых в рамках реализации проекта «Поставка распределительных шкафов 0,4 кВ для техперевооружения собственных нужд».
	Номер типа
	Марка
	Наименование и техническая характеристика
	Количество

	Тип 1
	ПР8503
	Пункт распределительный переменного тока, навесного исполнения, с 3-х полюсным автоматическим выключателем на вводе ВА57-35 (или аналог) на  400А;
с автоматами распределения:
ВА57-31-34 (или аналог) 250А х2 шт, 
ВА57-31-34 (или аналог) 100 А х4шт.
Степень защиты IP54, ввод кабелем сверху кабелем с пластмассовой изоляцией, напряжение сети 380 В, исполнение УХЛ2. С шинами «N» и «PE». Размером  1200х750х200
	28

	Тип 2
	ПР8503
	Пункт распределительный переменного тока, навесного исполнения, с 3-х полюсным автоматическим выключателем на вводе ВА57-35 (или аналог) на  400А;
с автоматами распределения:
 ВА57-31-34 (или аналог) 250 А х2 шт, 
ВА57-31-34 (или аналог) 100 А х4шт.
Степень защиты IP54, ввод кабелем сверху кабелем с пластмассовой изоляцией, напряжение сети 380 В, исполнение УХЛ2. С шинами «N» и «PE». Размером  1000х750х200
	5

	Тип 3 
	ПР8503
	Пункт распределительный переменного тока, навесного исполнения, с 3-х полюсным автоматическим выключателем на вводе ВА57-35 (или аналог) на  400А;
с автоматами распределения:
ВА57-31-34 (или аналог) 100 А х6шт.
Степень защиты IP54, ввод кабелем сверху кабелем с пластмассовой изоляцией, напряжение сети 380 В, исполнение УХЛ2. С шинами «N» и «PE». Размером  1000х750х200
	75

	Тип 4
	ПР8503
	Пункт распределительный переменного тока, навесного исполнения, с 3-х полюсным автоматическим выключателем на вводе ВА57-35 (или аналог) на  400А;
с автоматами распределения:
ВА57-31-34 (или аналог) 100 А х6шт.
Степень защиты IP54, ввод кабелем сверху кабелем с пластмассовой изоляцией, напряжение сети 380 В, исполнение УХЛ2. С шинами «N» и «PE». Размером  1200х750х200
	3

	Тип 5
	ПР8503
	Пункт распределительный переменного тока, навесного исполнения, с 3-х полюсным автоматическим выключателем на вводе ВА57-35 (или аналог) на  400А;
с автоматами распределения:
ВА57-31-34 (или аналог) 100 А х8шт.
Степень защиты IP54, ввод кабелем сверху кабелем с пластмассовой изоляцией, напряжение сети 380 В, исполнение УХЛ2. С шинами «N» и «PE». Размером  1000х750х200
	10

	Тип 6
	ПР8503
	Пункт распределительный переменного тока, навесного исполнения, с 3-х полюсным автоматическим выключателем на вводе ВА57-35 (или аналог) на  400А;
с автоматами распределения:
ВА57-31-34 (или аналог) 100 А х8шт.
Степень защиты IP54, ввод кабелем сверху кабелем с пластмассовой изоляцией, напряжение сети 380 В, исполнение УХЛ2. С шинами «N» и «PE». Размером  1200х750х200
	6

	Тип 7
	ПР8503
	Пункт распределительный переменного тока, навесного исполнения, с 3-х полюсным автоматическим выключателем на вводе ВА57-35 (или аналог) на  400А;
с автоматами распределения:
ВА57-31-34 (или аналог) 100 А х10шт.
Степень защиты IP54, ввод кабелем сверху кабелем с пластмассовой изоляцией, напряжение сети 380 В, исполнение УХЛ2. С шинами «N» и «PE». Размером  1000х750х200
	2

	Тип 8
	ПР8503
	Пункт распределительный переменного тока, навесного исполнения, с 3-х полюсным автоматическим выключателем на вводе ВА57-35 (или аналог) на  400А;
с автоматами распределения:
ВА57-31-34 (или аналог) 100 А х10шт.
Степень защиты IP54, ввод кабелем сверху кабелем с пластмассовой изоляцией, напряжение сети 380 В, исполнение УХЛ2. С шинами «N» и «PE». Размером  1200х750х200
	2

	Тип 9
	ПР8503
	Пункт распределительный переменного тока, навесного исполнения, с 3-х полюсным автоматическим выключателем на вводе ВА57-35 (или аналог) на  400А;
с автоматами распределения:
ВА57-31-34 (или аналог) 250А х4 шт, 
ВА57-31-34 (или аналог) 100 А х2шт.
Степень защиты IP54, ввод кабелем сверху кабелем с пластмассовой изоляцией, напряжение сети 380 В, исполнение УХЛ2. С шинами «N» и «PE». Размером  1200х750х200
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	Тип 10
	ПР8503
	Пункт распределительный переменного тока, навесного исполнения, с 3-х полюсным автоматическим выключателем на вводе ВА57-35 (или аналог) на  400А;
с автоматами распределения:
ВА57-31-34 (или аналог) 100 А х12 шт.
Степень защиты IP54, ввод кабелем сверху кабелем с пластмассовой изоляцией, напряжение сети 380 В, исполнение УХЛ2. С шинами «N» и «PE». Размером  1200х750х200
	1

	Тип 11
	ПР8503
	Пункт распределительный переменного тока, навесного исполнения, с 3-х полюсным автоматическим выключателем на вводе ВА57-35 (или аналог) на  400А;
с автоматами распределения:
ВА57-31-34 (или аналог) 250А х2 шт, 
ВА57-31-34 (или аналог) 100 А х6 шт.
Степень защиты IP54, ввод кабелем сверху кабелем с пластмассовой изоляцией, напряжение сети 380 В, исполнение УХЛ2. С шинами «N» и «PE». Размером  1200х750х200
	3

	Тип 12
	ПР8503
	Пункт распределительный переменного тока, навесного исполнения, с 3-х полюсным автоматическим выключателем на вводе ВА57-35 (или аналог) на  400А;
с автоматами распределения:
ВА57-31-34 (или аналог) 250А х2 шт, 
ВА57-31-34 (или аналог) 100 А х8 шт.
Степень защиты IP54, ввод кабелем сверху кабелем с пластмассовой изоляцией, напряжение сети 380 В, исполнение УХЛ2. С шинами «N» и «PE».Размером 1200х750х200 [footnoteRef:2] [2: 	Допускается отклонение от заданных габаритных размеров.] 

	1

	Тип 6
	ЯВЗ
	Ящик силовой с рубильником на 250 А и тремя предохранителями на 250 А, Iпл.вставки=200 А, 380 В. IP21
	40

	Тип 7
	ЯВЗ
	Ящик силовой с рубильником на 250 А и тремя предохранителями на 250 А, Iпл.вставки=200 А, 380 В. IP54
	51



