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1. [bookmark: _Toc54643694]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc54643695]Термины, обозначения и сокращения

	АРМ
	Автоматизированное рабочее место

	Заказчик/ субъект ТЭК
	АО «ДРСК» (филиал «ЭС ЕАО»)

	Исполнитель
	Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», которое осуществляет оказание услуг по договору.

	ИТСО
	Инженерно-технические средства охраны

	ПС
	Подстанция

	ОПОС
	Оборудование пожароохранной сигнализации

	СКУД
	Системы контроля и управления доступом

	СБ
	Служба безопасности

	СОТ
	Система охранного телевидения

	САПТ
	Система автоматического пожаротушения

	РЭС
	Район электрических сетей

	ТТ
	Технические требования

	ТЭК
	Топливно-энергетический комплекс

	КПП
	Контрольно пропускной пункт, охраны





















1.2. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc54643696]Наименование закупаемой продукции
Лот № 43901-ПРО ДЭК-2027-ДРСК-ЕАО, ОКПД2-80.20.10 «Техническое обслуживание  ИТСО объектов филиала "Электрические сети ЕАО"
1.3. [bookmark: _Toc54643697][bookmark: _Toc46743507]Цель оказания услуг
Поддержание в бесперебойной работоспособности существующих систем ИТСО на объектах Заказчика,  согласно требований Федерального закона от 21.07.2011 № 256-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» с целью обеспечения безопасности объектов, их устойчивого и безопасного функционирования, защиты интересов личности, общества и государства в сфере топливно-энергетического комплекса от актов незаконного вмешательства.

[bookmark: _Toc54643699] 1.4. Перечень объектов филиала «ЭС ЕАО» для оказания услуг: 
     Таблица 1. Перечень объектов Заказчика

	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта (место оказания услуг)
	Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги)

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Центральна база филиала «ЭС ЕАО»
	г. Биробиджан, ул. Черноморская, д.6
	Системы: видеонаблюдения, пожароохранной сигнализации, контроля управления доступом, автоматическое пожаротушение, шлагбаум и въездные ворота с электрческим приводом, проволока «Егоза».

	2. 
	Центральная база «Городского РЭС»
	г. Биробиджан, ул. Димитрова, д.6
	Системы: видеонаблюдения, пожароохранной сигнализации, контроля управления доступом,  шлагбаум и въездные ворота с электрическим приводом.

	3. 
	Центральная база «Смидовичского РЭС»
	п. Приамурский, ул. Энергетическая, д.3
	Системы: видеонаблюдения, пожароохранной сигнализации, контроля управления доступом, шлагбаум с электрическим приводом.

	4. 
	Центральная база «Ленинского РЭС»
	с. Ленинское, ул. Милицейская, д.3
	Системы: видеонаблюдения, пожароохранной сигнализации,  шлагбаум с электрическим приводом.

	5. 
	Центральная база                               «Октябрьского РЭС»
	с.  Амурзет, ул. Крупской, д.2
	Системы: видеонаблюдения, пожароохранной сигнализации, шлагбаум с электрическим приводом.

	6. 
	Центральная база «Облучеснкого  РЭС»
	г. Облучье, ул. Твардовского, д.125
	Системы: видеонаблюдения, пожароохранной сигнализации.

	7. 
	Центральная база монтёрского пункта «Теплоозёрского РЭС»
	п. Теплоозёрск, ул. Лазо, 7
	Системы: видеонаблюдения, пожароохранной сигнализации.

	8. 
	Центральная база «Теплоозёрского РЭС»
	ул. 60 лет Октября, д.8А
	Системы: видеонаблюдения, пожароохранной сигнализации, контроля управления доступом,  шлагбаум и въездные ворота с электрическим приводом.

	

	    9
	ПС-110/35/6кВ «СК» «Городского РЭС»
	г. Биробиджан, ул. Индустриальная, д. 1П
	Системы:  пожароохранной сигнализации.


	    10
	ПС-110/6 кВ «АРЗ» «Городского РЭС»
	г. Биробиджан, ул. Индустриальная, д.4
	Системы:  пожароохранной сигнализации

	    11
	ПС-35/6кВ «Центр» «Городского РЭС»
	   г. Биробиджан, ул. Красноармейская, д. 19П
	Системы:  пожароохранной сигнализации

	12
	ПС-35/6кВ «ГЗУ» «Городского РЭС»
	г. Биробиджан, ул. Черноморская, д. 51
	Системы:  пожароохранной сигнализации

	13
	ПС-35/6кВ «ЖБИ»                             «Городского РЭС»
	г. Биробиджан, ул. Физкультурная, д. 21П
	Системы:  пожароохранной сигнализации

	14
	ПС-35/6кВ «ДСК» «Смидовичского РЭС»
	п. Николаевка, ул. Шевчука, д. 29
	Системы:  пожароохранной сигнализации

	15
	ПС-110/35/6кВ «КРС» и здание гаража «Биробиджанского РЭС»
	с. Бирофельд, ул.  Садовая, д. 22
	Системы:  пожароохранной сигнализации

	16
	ПС-35/10кВ «Валдгейм»  «Биробиджанского РЭС»
	с. Валдгейм, ул.  Полевая, д. 2А
	Системы:  пожароохранной сигнализации

	17
	ПС-35/10кВ «Венцелево» «Ленинского РЭС»
	с. Венцелево, ул. Горная, д. 41
	Системы:  пожароохранной сигнализации

	18
	ПС-110/35/10кВ «Благословенное» и монтерский пункт «Октябрьского РЭС»
	с. Благословенное, ул. Ленина, ½
	Системы:  пожароохранной сигнализации

	19
	ПС-35/6кВ «Хинганск»  «Облученского РЭС»
	п. Хинганск
	Системы:  пожароохранной сигнализации

	20
	ПС-35/10кВ       «Пашково»  «Облученского РЭС»
	с. Пашково, шоссе «Пашково-Башурово» 2км
	Системы:  пожароохранной сигнализации

	21
	Монтёрский пункт Бираканского участка «Теплоозёрского РЭС»
	п. Биракан, пер. Высокий, д.43
	Системы:  пожароохранной сигнализации

	22
	ПС 110/35/10 кВ «Ленинское» «Лениского РЭС»
	ст. Ленинск, ул. Вокзальная, д.20 А
	Системы:  пожароохранной сигнализации, дежурное освещение

	23
	ПС 110/35/10 кВ «ПС Биджан» и Монтёрский пункт «Ленинского РЭС»
	с. Биджан, пер. Тихий, д.3А
	Системы:  пожароохранной сигнализации

	24
	ПС-110/35/10кВ «Бабстово» «Ленинского РЭС»
	с. Бабстово, ул. Горная, д.1А
	Системы:  пожароохранной сигнализации

	25
	ПС-35/10кВ «Известковое», «Теплоозёрского РЭС»
	п. Известковое, ул. Железнодорожная, д.18
	Системы:  пожароохранной сигнализации

	26
	ПС- 35/10кВ «МК» «Городского РЭС»
	г. Биробиджан, ул. Стяжкина, 74П
	Системы:  пожароохранной сигнализации

	27
	ПС-35/10кВ «ЧТФ» «Городского РЭС»
	г. Биробиджан, Пионерская, 62П

	Системы:  пожароохранной сигнализации

	28
	Монтёрский пункт Бирского участка  «Теплоозёрского РЭС»
	п. Бира, ул. 40 лет Победы, 7
	Системы:  пожароохранной сигнализации

	29
	Монтёрский пункт и гараж Дубовского участка «Биробиджанского РЭС»
	с. Дубовое ул. Зеленая 21А


	Системы:  пожароохранной сигнализации

	30
	ПС-35/10кВ «Воскресеновка», Ленинского РЭС.
	с. Воскресеновка ул. Новая,д.6


	Системы:  охранной сигнализации и видео наблюдения.

	31
	ПС 110/35/10 кВ «Дежнёво», Ленинского РЭС

	с. Дежнёво, ул. Мира, д.5.
	Системы:  охранной сигнализации и видео наблюдение.



[bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Toc54643700][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Hlk46492347]1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых Заказчиком на этапе исполнения договора)
Заказчик предоставляет Исполнителю следующие виды ресурсов:
-  Электроэнергия.
-  Вода (при наличии центрального водоснабжения).
- Доступом к установленным в пределах объектов средствам связи и пожаротушения, а также к местам общего пользования.
[bookmark: _Toc54643701][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Hlk482097611]1.6. Иные требования и сведения общего характера 
	Передаваемые на техническое обслуживание Объекты находятся в процессе эксплуатации. 
[bookmark: _Toc54643702][bookmark: _Toc51339693]2.  Требования к продукции
[bookmark: _Toc54643703]2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг.
[bookmark: _Toc54643704]2.1.1. Требования к перечню и объему услуг
[bookmark: _Toc54643705][bookmark: _Toc51339695]                                                                         Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг 
	№
п/п
	Наименование объекта

	Оборудование

	1..1.1...1.
	Центральна база филиала «ЭС ЕАО»
	 соответствии с «Перечнем объектов и оборудования, передаваемого на техническое обслуживание»
 (Приложение №1  к настоящим Техническим требованиям)

	    2
	Центральная база «Смидовичского РЭС»
	

	3
	Центральная база «Ленинского РЭС»
	

	4
	Центральная база                               «Октябрьского РЭС»
	

	5
	Центральная база «Облучеснкого  РЭС»
	

	6
	Центральная база мантёрского пункта «Теплоозёрского РЭС»
	

	7
	Центральная база «Теплоозёрского РЭС»
	

	8
	Центральная база «Городского РЭС»
	

	9
	ПС-110/35/6 кВ «СК» «Городского РЭС»
	

	10
	ПС-110/6 кВ «АРЗ» «Городского РЭС»
	

	11
	ПС-35/6 кВ «Центр» «Городского РЭС»
	

	12
	ПС-35/6 кВ «ГЗУ» «Городского РЭС»
	

	13
	ПС-35/6кВ«ЖБИ» «Городского РЭС»
	

	14
	ПС-35/6 кВ «ДСК» «Смидовичского РЭС»
	

	15
	ПС-110/35/6 кВ «КРС» «Биробиджанского РЭС»
	

	16
	ПС-35/10 кВ «Валдгейм»  «Биробиджанского РЭС»
	

	17
	ПС-35/10 кВ «Венцелево» «Ленинского РЭС»
	

	18
	ПС-110/35/10 кВ «Благословенное», «Ленинского РЭС»
	

	19
	ПС 35/6 кВ «Хинганск»  «Облученского РЭС»
	

	20
	ПС 35/10 кВ       «Пашково»  «Облученского РЭС»
	

	21
	Монтёрский пункт Бираканского участка «Теплоозёрского РЭС»
	

	22
	ПС 110/35/10 кВ «Ленинское» «Лениского РЭС»
	

	23
	ПС 110/35/10 кВ «ПС Биджан» и Монтёрский пункт «Ленинского РЭС»
	

	24
	ПС 110/35/10 кВ «Бабстово» «Ленинского РЭС»
	

	25
	ПС 35/10 кВ «Известковое», «Теплоозёрского РЭС»
	

	26
	ПС 35/10 кВ «МК» «Городского РЭС»
	

	27
	ПС 35/10 кВ «ЧТФ» «Городского РЭС»
	

	28
	Монтёрский пункт Бирского участка  «Теплоозёрского РЭС»
	

	29
	Монтёрский пункт и гараж Дубовского участка «Биробиджанского РЭС»
	

	30
	ПС 35/10 кВ «Воскресеновка»
	

	31
	ПС 110/35/10 кВ «Дежнёво»
	



[bookmark: _Toc54643706][bookmark: _Toc51339696]2.1.2. Требования к срокам оказания
[bookmark: _Toc501251261][bookmark: _Toc54643707][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Hlk50465284]                                                                            Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг:

	№ п/п

	Наименование услуг/ этапа услуг


	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Техническое обслуживание ИТСО объектов  филиала "Электрические сети ЕАО"
	с 00.00 час. 01.01.2027 года
	до 24.00 час. 31.12.2027 года



2

[bookmark: _Toc54643709][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc54643708][bookmark: _Toc46743511]   2.2. Требования к качеству услуг
                                                                                       Таблица 4. Требования к качеству услуг
	№ п/п
	
	
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к оказанию услуг
	
	-//-
	-//-

	1.1.
	Общие требования к оказанию услуг
	
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Соблюдение при оказании услуг норм и правил нормативно-технических документов
	При оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться нормативными документами в последней редакции:
- ГОСТ Р 53704-2009 «Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования».
- ГОСТ Р 52435-2015 «Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний».
- ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989) «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию (с изменением № 1, 2. Изменение № 1, утвержденное и введенное в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2006 N 367-ст с 01.01.2008; Изменение N 2, утвержденное и введенное в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13.12.2011 N 1226-ст c 01.07.2012).
- ГОСТ Р 56102.1-2014 «Системы централизованного наблюдения. Часть 1. Общие положения».
- ГОСТ Р 51241-2008 «Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний».
- ГОСТ Р 51558-2014 «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний».
- ГОСТ Р 52907-2008 «Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры. Термины и определения».
- ГОСТ Р 53195.2 – 2008 «Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 2. Общие требования».
-ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт».
- Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».
- Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
- Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
- Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий (РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*), СО 34.03.301-00 (утв. РАО «ЕЭС России» 09.03.2000).
- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.202- № 903 н.
- Приказ Минэнерго РФ от 13.12.2011 № 587 «Об утверждении перечня работ, непосредственно связанных с обеспечением безопасности объектов ТЭК.
- Техническая политика Группы РусГидро.
- Р 078-2019 «Методические рекомендации «Инженерно-техническая укрепленность и оснащение техническими средствами охраны объектов и мест проживания и хранения имущества граждан, принимаемых под централизованную охрану подразделениями вневедомственной охраны Войск национальной гвардии Российской Федерации».
-Федеральный закон от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса».
 - иными нормативно-правовыми и нормативно-техническими документами Российской Федерации, содержащих экологические нормы, санитарно-гигиенические правила, требования промышленной и противопожарной безопасности, производства работ и охраны труда персонала, относящиеся к оказанию услуг по техническому обслуживанию.
	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	-//-

	1.1.2. 
	Осуществление услуг
	-Осуществление   услуг по техническому обслуживанию допускается силами обслуживающей организации без передачи прав (полностью или частично) персоналу другой организации.
-Охранная организация должна иметь постоянное обособленное Представительство или Филиал в Хабаровском крае или ЕАО для оперативного решения вопросов по охране объектов Заказчика (для иногородних организаций).

	



Согласие с требованием
	-//-

	1.1.3. 
	Требования к документам, предоставляемым Победителем закупочной процедуры.
	Участник, признанным победителем закупочной процедуры, в течение 10 (десяти) рабочих дней после рассмотрения итогового протокола по выбору победителя, должен предоставить в адрес «Заказчика»:
- Информацию по форме установленной  «Заказчиком» (Приложение № 6 к Договору) в отношении всей цепочки собственников, учредителей, участников, а также бенефициантов, в том числе конечных с подтверждением соответствующими документами;
- Ф.И.О. (полностью) задействованных работников по техническому  обслуживанию ИТСО, (копия)  удостоверения группы по электробезопасности с указанием дат трудовых договоров или приказов о приёме на работу согласно требованиям указанным в пункте 1.5.2. Таблице 4 настоящего технического требования;
- В случае непредставления документов, указанных в пункте 1.1.3. Таблице 4 настоящего технического требования Участник признается уклонившимся от подписания Договора, следовательно  право на заключение условий договора переходит к следующему  участнику закупки.
	
	-//-

	1.1.4. 
	Осуществление пропускного режима
	Услуги  по ТО на всех объектах, включенных в Договор, подлежат выполнению обслуживающей организацией в строгом соответствии с требованиями нормативных документов указанных в п. 1.1.1 настоящей таблице.
	
	-//-

	1.1.5. 
	Периодичность услуг
	Объем услуг регламентных мероприятий технического обслуживания с указанием периодичности и состава приведён в Перечне регламентных работ (Приложение № 2 к ТТ).
	
	-//-

	1.1.6. 
	Консультативные услуги
	Исполнитель оказывает консультативные услуги по вопросам эксплуатации ИТСО, проведение инструктажа, составление инструкций по эксплуатации Систем
	
	-//-

	1.1.7. 
	Аналитическая информация
	Исполнитель по запросу Заказчика  предоставляет аналитическую информацию о состоянии систем ИТСО на Объектах
	
	-//-

	1.1.8. 
	Мероприятия по допуску персонала
	Для допуска персонала на объекты Исполнитель обязан направить в адрес Заказчика пакет документов указанный в конкурсной документации.

	
	

	1.1.9. 
	Ответственность за качество предоставляемых услуг
	Заказчик вправе ссылаться и предъявлять претензии по недостаткам Услуг, в том числе при их обнаружении после приемки результатов Услуг
	
	-//-

	1.1.10. 
	Прием заявок на ТО при неисправности
	Исполнитель обязан обеспечить круглосуточное принятие заявок об отказах в работе и неисправностях, беспричинных срабатываниях ИТСО и реагирование для оказания услуг по их техническому обслуживанию.
В случае возникновения неисправностей в работе ИТСО Заказчик уведомляет Исполнителя заявкой в электронной форме или по телефону. Работник Исполнителя, получив заявку, должен подтвердить ее прием ответным сообщением с указанием своих ФИО и номера заявки (при наличии).
	
	-//-

	1.1.11. 
	Время оказания услуг
	Время оказания услуг:
- с 8.00 до 17.00 по рабочим дням – для проведения запланированных мероприятий технического обслуживания (за исключением аварийных работ)
- круглосуточно – в аварийном режиме (устранение неисправностей, восстановление работоспособности, штатного режима работы ИТСО и т.п.).
Иное время проведения работ должно быть согласовано с Заказчиком.
	
	-//-

	1.1.12. 
	Ликвидация отказов ИТСО
	Для ликвидации отказов и неисправностей оборудования, беспричинного срабатывания ИТСО Исполнитель обязан обеспечить прибытие своего персонала не позднее, чем через 48 часов  после вызова Заказчиком. Неисправности должны устраняться в максимально короткие сроки. При невозможности устранить неисправность непосредственно при ее обнаружении, представитель Исполнителя в течении 72 часов с момента обнаружения неисправности, должен установить аналогичное не новое совместимое оборудование из собственного обменного фонда, на срок до 3-х месяцев с даты составления Акта демонтажа (Приложении № 5 к ТТ) и в присутствии представителя Заказчика составляет Дефектную ведомость (2 экз.) на неисправное оборудование ИТСО по форме, указанной в Приложении № 4 к ТТ, предоставив ее на утверждение Заказчику нарочно в течении 3 (трех) рабочих дней с даты составления Дефектной ведомости.

	
	-//-

	1.2.
	Требования к способам оказания услуг
	-//-
	-//-

	1.2.1
	Качество услуг
	- В процессе оказания услуг соблюдать требования Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «О противопожарном режиме»), правила внутреннего трудового распорядка «Заказчика», правила пропускного и внутриобъектового режимов, проводить соответствующие мероприятия со своими работниками.
- Исполнитель должен обеспечить исправное состояние ИТСО объекта путём проведения  ТО (ежеквартально и по заказам Заказчика при аварийных отключениях).
- Персонал Участника, из числа штатных работников, обязан обладать необходимыми профессиональными навыками, знать назначение и уметь пользоваться инженерно-технических средств охраны, установленных на объектах, при необходимости обеспечить обучение своих работников.
- При обнаружении признаков неисправности или аварийного состояния ИТСО, в кратчайшие сроки проинформировать об этом «Заказчика» и приступить к их восстановлению в работе.
- Персонал Участника обязан быть обученным к действиям при возникновении чрезвычайной ситуации (пожар, и т.п.).
	Согласие с требованием
	-//-

	   1.2.2.
	Принятие мер по предупреждению террористических актов
	Исполнитель услуг обязан принимать меры в пределах своей компетенции по предупреждению попыток осуществления террористических актов, обнаружению подозрительных предметов при проведении ТО ИТСО.
	
	-//-

	      1.3.
	Требования к процедурам оказания услуг
	-//-
	-//-

	1.3.1.
	Обследование объектов
	Перед оказанием услуг по ТО, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения договора, Исполнитель должен провести первичное обследование всех систем и средств ИТСО и оформить «Акт первичного обследования системы» по форме согласно Приложению № 3 к ТТ в 2-х экземплярах.
	Согласие с требованием
	-//-

	1.3.2.
	График проведения ТО
	В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания Заказчиком Договора на оказание услуг по техническому обслуживанию, Исполнитель должен разработать и представить на согласование Заказчику График проведения технического обслуживания систем и средств ИТСО, разработанный на основании Регламента ТО, в котором должны быть подробно отражены мероприятия по техническому обслуживанию. (После подписания График ТО передается Заказчику и хранится на Объекте в месте, установленном Заказчиком
	
	-//-

	1.3.3.
	Контактные лица для проведения ТО
	В течение 2 (двух) рабочих дней после заключения Договора на оказание услуг по техническому обслуживанию ИТСО предоставить контактную информацию для принятия заявок (телефон, адрес электронной почты, почтовый адрес), переписки;
	
	-//-

	1.4.
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам
	-//-
	-//-

	1.4.1.
	Использование МТР, инструмента. оборудования
	- Все услуги оказываются c использованием материалов, инструмента и оборудования Исполнителя. Оборудование должно быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
-Участник должен иметь в наличии автотранспортное средство для исполнения требований договора (на праве собственности и/или аренды или ином законном праве владения), в количестве не менее -1 ед.  - Соответствие установленному требованию подтверждается путем предоставления участником закупки в составе заявки «Справки о материально-технических ресурсах», с обязательным приложением копий подтверждающих документов.
	Согласие с требованием
	-//-

	1.5.
	Требования к персоналу Исполнителя
	-//-
	-//-

	1.5.1.
	Общие требования
	-Сотрудники Исполнителя при оказании услуг на территории Заказчика должны соблюдать установленные законодательством требования охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности;
-Исполнитель производит регламентные работы, отражённые в Приложении 2 Технических требований.
-Оказывать Услуги силами только квалифицированных специалистов, прошедших соответствующую подготовку, квалификация, опыт и компетенция которых позволяет обеспечить надлежащее и качественное оказание Услуг.
-Оказание услуг производятся в действующих электроустановках, вследствие чего Участнику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда, согласно требованиям «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 № 903н.
-Оказывать услуги по техническому обслуживанию ИТСО объектов Заказчика только силами своей организации, без передачи права на обслуживание объектов Заказчика персоналу другой организации.
-При оценке предпочтительности заявок участников будет учитываться наличие у Участника опыта оказания аналогичных предмету (заключенных в соответствии с Федеральным законом ФЗ-44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или Федеральным законом  ФЗ-223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» на оказание услуг по обеспечению технического обслуживания ИТСО за последние 3 (три) года до подачи заявки в общем/совокупном объеме не менее 50% от начальной (максимальной) цены договора (лота), указанной в Извещении.
-Соответствие установленному требованию подтверждается путем предоставления участником закупки в составе заявки по форме «Справки об опыте Участника», оформленной по форме, а также с обязательным предоставлением документов: копии исполненных контрактов (договоров), без применения к исполнителю неустоек (штрафов, пеней) на оказание услуг  и копий актов выполненных работ, содержащего (содержащих) все обязательные реквизиты, установленные частью 2 статьи 9 Федерального закона «О бухгалтерском учете», и подтверждающего (подтверждающих) стоимость исполненного контракта (договора), подписанных с обеих сторон.
-Сведения, не позволяющие явно/однозначно определить опыт Участника, не оцениваются.
	Согласие с требованием
	-//-

	1.5.2.
	Квалификация
	Осуществление услуг, допускается только организациям, специально учреждаемым для их выполнения и имеющим право на оказание услуг по техническому обслуживанию ИТСО (должен обладать действующей лицензией, выданную Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, являющейся действующей на момент подачи заявки).
Участник для оказания услуг должен иметь следующий квалифицированный кадровый ресурс:
- персонал (оформленный в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации или привлекаемого по трудовым либо гражданско-правовым договорам, либо планируемого к привлечению):
1. Электромонтер ОПС 3 или 4 разряда -  3 ед.;
2. Инженер по слаботочным сетям – 1 ед.;
3. Руководитель – 1 ед.
Итого: 5 ед.
- подготовка для выполнения работ на высоте в соответствии с требованиями п. 7. Правила по охране труда при работе на высоте (утверждённых приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте») . Данные сведения должны быть подтверждены копиями протоколов, удостоверений по проверке знаний по охране труда специалистов при работе на высоте.

	
	

	2.
	Требования к результатам услуг
	-//-
	-//-

	2.1.
	Общие требования к результатам услуг
	-//-
	-//-

	2.1.1.
	Результат услуг
	Продление предельного состояния установок охранной и тревожной сигнализации, системы видеонаблюдения и системы контроля управления доступа, путем проведения технического обслуживания
	
	

	2.1.1.
	Состав услуг на ТО
	Техническое обслуживанию включает в себя:
- регламентные мероприятия (в т.ч. испытания) в соответствии с регламентом, указанным в Приложении № 2 к ТТ;
- внеплановые мероприятия (аварийно-восстановительные) по заявкам Заказчика в соответствии с порядком, указанным в Приложении № 2 к ТТ.
	Согласие с требованием
	-//-

	2.2.
	Требования к безопасности использования результата оказания услуг
	-//-
	-//-

	2.2.1.
	Общие требования
	Отсутствие фактов неисправности передаваемого на ТО оборудования
	Согласие с требованием
	-//-

	2.3.
	Требования к приемке результата оказания услуг
	-//-
	-//-

	2.3.1.
	Предоставление отчета о результатах проделанной работы
	Исполнитель услуг обязан, по требованию Заказчика, предоставлять письменный отчет о результатах проделанной работы; интересующие вопросы Заказчика должны быть оформлены в письменном виде.
	Согласие с требованием
	-//-

	2.4.
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг
	-//-
	-//-

	2.4.1.
	Журналы на ТО систем ИТСО
	В течение 30 (тридцати) рабочих дней после заключения Договора на оказание услуг по техническому обслуживанию ИТСО, Иполнитель заводит Журналы эксплуатации (далее – Журнал ИТСО) на каждом объекте. Страницы журнала ИТСО должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатями Исполнителя (при наличии).
Журналы ИТСО передаются Заказчику и являются его собственностью. Они должны хранится, вестись на Объекте в месте, установленном Заказчиком.
Записи, выполненные в Журналах ИТСО после оказания услуг по техническому обслуживанию должны содержать перечень проведенных мероприятий, указанных в Регламенте ТО и Графике ТО, а также дополнительно фразу: «Система находится в работоспособном состоянии».
В случае неисправности систем, Исполнитель принимает меры по их приведению в работоспособное состояние, по окончанию производится запись в журнале ИТСО, а также указывается: «Система находится в работоспособном состоянии».
	Согласие с требованием
	-//-

	2.4.2.
	Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг
	Исполнитель ежемесячно в течение 3 рабочих дней (не позднее  5 числа  месяца, следующего за отчетным ) представляет заказчику в 2-х (двух) экз. Акт выполненных работ (УПД) в бумажном варианте или электронного документа в ЭДО (Диадок),  счёт на оплату услуг.
	
	-//-

	3.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ)
	-//-
	-//-

	3.1.
	Общие требования к персоналу
	Персонал организации в целях обеспечения безопасных условий труда, обязан соблюдать свод правил по охране труда на объектах исполнителя в случае выявления нарушений незамедлительно сообщать руководителю объекта, проявлять нулевой порог терпимости к нарушителях условий охраны труда на объектах Заказчика.
	Согласие с требованием
	-//-

	4.
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя
	-//-
	-//-

	4.1.
	
Требования к конфиденциальности
	Исполнитель обязуется обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к  системам ИТСО, и ставших ему известными в ходе оказания услуг способам охраны объектов
	[bookmark: _GoBack]Согласие с требованием
	-//-

	4.3.
	Гарантии Исполнителя
	Исполнитель гарантирует качество оказываемых услуг в соответствии с ТТ. Гарантии не распространяются на случаи, когда необходимость ремонта возникла в результате неправильной эксплуатации оборудования Заказчиком или недоброкачественного выполнения Заказчиком и/или сторонней организацией ремонта.
	
	-//-

	5.
	Прочие требования
	              -//-
	              -//-

	
	Наличие  удостоверяющих документов
	Сотрудники, осуществляющие техническое обслуживание ИТСО на объектах филиала должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и другие разрешительные документы, дающие право на  выполнение запрашиваемых видов услуг.
	Согласие с требованием
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3. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора:

    		3.1. В обоснование стоимости заявки «Участник» представляет коммерческое предложение. Сметная документация в состав заявки «Участника» не включается.
  		3.2. Разработка сметной документации осуществляется при заключении договора в соответствии с договорными условиями в рамках ценового предложения с разбивкой по нахождению объектов обслуживания, согласно Перечню объектов, передаваемых под охрану (Приложение 1 к Техническим требованиям).

[bookmark: _Toc542812281][bookmark: _Toc546437111]	
4.  Приложения

Приложение № 1:  Перечень объектов и  оборудования ИТСО передаваемого на ТО

Приложение № 2:  Типовой перечень регламентных работ по ТО ИТСО

Приложение № 3:  Акт первичного  обследования системы (Форма)
 
Приложение № 4:  Дефектная ведомость на неисправное оборудование ИТСО (Форма)

Приложение № 5:  Акт демонтажа (Форма)

Приложение №6: Порядок проведения внеплановых мероприятий (аварийно-восстановительных), порядок подачи заявок и их исполнение.




Начальник службы безопасности                                 п/п                                             Е.В. Жоров






















Приложение № 1 к ТТ
Перечень объектов и оборудования ИТСО филиала «ЭС ЕАО», передаваемого на техническое обслуживание                                          
       
	№ п/п
	Наименование объекта
	Обслуживаемые объекты
	Перечень установленного оборудования
	Количество

	1.































































1.1.








	Центральная база филиала «ЭС ЕАО», расположенная по адресу: ул. Черноморская, д.6,                        г. Биробиджан, ЕАО.
(Объект находится в черте г. Биробиджан, рядом расположен частный жилой сектор).

	Административное здание 4-х этажное, выполнено из железобетонного строения, перекрытие здания ж/б.

	1. Камеры видеонаблюдения:
- ОДС (вывод сигнала на дежурного ОДС);
- коридор 1-го этажа;
- коридор 3-го этажа;
- коридор 4-го этажа;
- «Серверная» (вывод сигнала на КПП-1, КПП-2

2. Система контроля управления доступом (турникет, помещение ОДС , «Серверная») с выводом сигнала на ПЭВМ начальника СБ – каб. 111;
3. Служебные помещения 1 этажа оборудованы пожароохранной сигнализацией.
3.1. Служебные помещения 2,3,4 этажа оборудованы пожарной сигнализацией.
3.2. Вывод сигнала пожароохранной сигнализации на пост охраны КПП №2;
4. Помещение «Серверной» оборудовано системой автоматического пожаротушения, с выводом сигнала на дежурного ОДС филиала и на световое табло входной двери в «Серверную»;
5. Лестничные марши оборудованы охранной сигнализацией с выводом сигнала на пост охраны КПП №2.
	- 8 штук камер видеонаблюдения:
- 1штука (внутренняя)

- 3 штуки (внутренняя)
- 2 штук (внутренняя)
- 1 штука (внутренняя)
- 1 штука









	
	Учебный корпус
	Двухэтажное строение, выполненное из кирпича, перекрытие ж/б
	- Служебные помещения 2 этажа оборудованы пожарной сигнализацией с выводом сигнала на пост охраны КПП-2;
- Служебные помещения 1 этажа
оборудованы пожароохранной сигнализацией с выводом сигнала на пост охраны КПП-2
Лестничный марш оборудован охранной сигнализацией с выводом сигнала на пост охраны КПП-2.
	- 23 штуки

	 1.2.






1.3.







1.4.








1.5.




























1.6.



1.7.




	Административное здание АТО
	Одноэтажное строение, выполненное из кирпича, перекрытие ж/б
	- Служебные помещения оборудованы пожароохранной сигнализацией с выводом сигнала на пост охраны КПП-2
	- 5 штук

	
	Автомобильные боксы (10 ед.)
	Одноэтажное строение, выполненное из кирпича, перекрытие ж/б
	- Стояночные боксы для  автотранспорта оборудованы  пожароохранной  сигнализацией с выводом сигнала на пост охраны КПП-2
	- 10 штук

	
	Центральный склад филиала
	Одноэтажное строение. Служебное помещение выполнено из кирпича, склад выполнен из металлических конструкций.

	- Служебное помещение и склад оборудованы пожароохранной сигнализацией с выводом сигнала на пост охраны КПП-2
	- 7 штук

	
	Периметральное ограждение
	Выполнено из ж/б плит высотой 2,5 м.

	Дополнительно оборудовано инженерными средствами охраны:
 - Армированная колючая лента типа «Егоза» (в верхней части периметра ограждения);
- Система контроля действий персонала охраны с выводом сигнала на ПЭВМ начальника СБ филиала, (каб. 111);
- Система периметральной охранной сигнализации «Годограф» с выводом сигнала на пост охраны КПП–2 и каб. начальника СБ филиала (каб. 111);
-  Охранное телевидение с выводом сигнала на пост охраны КПП-2.

	






















-11 штук камер видеонаблюдения (уличные)

	
	Шлагбаум
	Шлагбаум с электроприводом
	- Управление при помощи кнопки, установленной  в помещении охраны КПП-2
	-1 штук

	
	Ворота
	-Въездные  ворота с  электроприводом




-Ворота для аварийного выезда
	- Управление при помощи кнопки, установленной в помещении охраны КПП-2 и снаружи помещения.
- Управление при помощи кнопки, установленной на внешнем периметре забора .
	-2 штук

	Объекты центральной базы филиала «ЭС ЕАО» расположены в окружении жилого частного сектора и разделены от центральной части города Биробиджан Федеральной  железнодорожной линией.

	Районные электрические сети

	2.

















2.1.
	Центральная база Смидовичского РЭС, расположена по адресу: ул. Энергетическая, д.3, пос. Приамурский, Смидовичский район, ЕАО.
(Объект находится в черте села, рядом расположен жилой сектор).

	-административное здание двухэтажное, выполнено из кирпича, перекрытие здания ж/б;
- мастерский пункт одно этажное здание, выполнено из кирпича, перекрытие здания деревянное.
 Объекты находится на окраине п. Приамурский
(Оборудованы пожароохранной сигнализацией и охранным  телевидением)
	- Служебные помещения оборудованы пожароохранной сигнализацией с выводом сигнала на пост охраны КПП (отдельное помещение в административном здании),
- в административном  здании установлено Охранное телевидение с выводом сигнала на пост охраны КПП,
-  система контрольного управления доступом (на  входе в здание)
	-28 помещений










-12 штук камер видеонаблюдения:
(3-штук камер внутренние, 9- штук камер уличные).

	
	Шлагбаум



	Шлагбаум с электроприводом


	- Управление при помощи кнопки, установленной  в помещении охраны КПП
	-1 штука

	3.
	Центральная база Ленинского РЭС, расположена по адресу: ул. Милицейская, д.3, с. Ленинское, Ленинский район, ЕАО. (Объект находится в черте села, рядом расположен жилой сектор).

	-Административное здание двухэтажное, выполнено из кирпича, перекрытие здания ж/б;

	- Служебные помещения оборудованы пожароохранной сигнализацией.
- Охранным телевидением с выводом сигнала на пост охраны КПП  (вагончик охраны),
- Автомобильные боксы оборудованы пожароохранной сигнализацией.
	[bookmark: __DdeLink__5187_7310717]-18 помещений




-7 штук камер видеонаблюдения: уличные
( 2 штук камер внутренние,
 5 штук камер уличные).

	3.1.
	Шлагбаум
	Шлагбаум с электроприводом
	- Управление при помощи кнопки, установленной  в помещении охраны КПП
	-1штука.

	4.













4.1.
	Центральная база Октябрьского РЭС, расположена по адресу: ул. Крупской, д.24, с. Амурзет, Октябрьский район, ЕАО (Объект находится в черте с. Амурзет, рядом расположен жилой сектор.)
	Двухэтажное здание, выполнено из кирпича, перекрытие здания ж/б.
Гаражные боксы, одно этажное здание, выполнены из кирпича, перекрытие здания ж/б.
	- Служебные помещения оборудованы пожароохранной сигнализацией с выводом сигнала на пост охраны КПП;
-Автомобильный бокс и склад, оборудован пожароохранной сигнализацией,
- Камеры видеонаблюдения с
вывод сигнала на пост охраны КПП,


	-18 помещений






- 4 помещения




-7 штук камер видеонаблюдения:
( 1 штук камеры внутренние,                        6 штук камеры уличные).

	
	Шлагбаум
	Шлагбаум с электроприводом
	- Управление при помощи кнопки, установленной  в помещении охраны КПП
	-1штук

	5.
	Центральная база Облученского РЭС, расположена по адресу: ул. Тварковского, д.125, г. Облучье, Облученский район, ЕАО (Объект находится в черте города, рядом расположен жилой сектор).
	Двухэтажное здание, выполнено из кирпича, перекрытие здания ж/б.
	- Все служебные помещения оборудованы пожарной сигнализацией с выводом сигнала на пост охраны КПП;
-  Камеры видеонаблюдения
с вывод сигнала на пост охраны КПП.

	-16 помещений






-7 штук камер видеонаблюдения,
(2 штук камеры внутренние,                       - 5 штук камер уличные).

	6.
	Монтёрский пункт Теплоозёрского РЭС, расположена по адресу: ул. Лазо, д.7, п. Теплоозёрск, Облученский район, ЕАО (Объект находится на окраине п.Теплоозёрск, рядом расположен жилой сектор).
	Одно этажное здание, выполнено из кирпича, перекрытие здания ж/б.
	- Все служебные помещения оборудованы пожарной сигнализацией с выводом  сигнала на пост охраны КПП
	-9 помещений

	7.













7.1.
	Центральная база Теплоозёрского РЭС, расположена по адресу: ул. 60 лет Октября, д.8А, п. Теплоозёрск, Облученский район, ЕАО (Объект находится на окраине п. Теплоозёрск, рядом расположен жилой сектор)

	Двухэтажное здание, выполнено из кирпича, перекрытие здания ж/б.








	- Все служебные помещения оборудованы
пожароохранной сигнализацией с выводом сигнала на пост охраны КПП;
- Охранное телевидение с выводом сигнала на пост охраны КПП.
- Система контроля управления доступом (на входе в здание)
	-28 помещений






-12 штук камер видеонаблюдения, уличные,
(5 штук камер видеонаблюдения, внутренние).

	
	Шлагбаум
	Шлагбаум с электроприводом
	Управление при помощи кнопки, установленной  в помещении охраны КПП
	- 2 штук

	8.






















8.1.





8.2.
	Центральная база Городского РЭС, расположена по адресу: ул. Димитрова, д.6, г. Биробиджан, ЕАО (Объект находится в черте г. Биробиджан, рядом расположен жилой сектор).

	Двухэтажное здание, выполнено из кирпича, перекрытие здания ж/б.
Гаражные боксы, одно этажное здание, выполнено из кирпича, перекрытие здания ж/б.
	- Все служебные помещения оборудованы пожарной сигнализацией с выводом сигнала на пост охраны КПП;
-Автомобильный бокс  оборудован пожарной сигнализацией с выводом сигнала на пост охраны КПП;
- Охранное телевидение с выводом сигнала на пост охраны КПП,
- системой контрольного управления доступом на центральном  ( на входе в помещение охраны)
	-27 помещений






-5 помещений





- 9 штук камер видеонаблюдения, уличные.

-1 шт. на посту охраны

	
	Шлагбаум
	Шлагбаум с электроприводом
	Управление при помощи кнопки, установленной  в помещении охраны КПП и  снаружи помещения.
	-1штук

	
	Въездные  ворота
	Въездные  ворота с  электроприводом
	Управление при помощи кнопки, установленной  в помещении охраны КПП и снаружи помещения.
	- 1штук

	                                                                    Подстанции

	9.
	ПС-110/35/6 кВ «СК», расположена по адресу: ул. Индустриальная, д.1П, г. Биробиджан, ЕАО (Объект находится на окраине г. Биробиджан, вне жилого сектора).

	- ПС состоит из трёх модульных металлических блоков, каждый индивидуальный.

	- Снабжены пожароохранной сигнализацией с выводом сигнала на дежурного диспетчера ОДС филиала;
- Периметр ПС имеет сетчатое ограждение.
- Калитка периметра ограждения ПС оборудована сигнализаций на открытие (закрытие) с выводом  сигнала на дежурного диспетчера ОДС филиала.
	

	10.













	ПС-110/6 кВ «АРЗ», расположена по адресу: ул. Индустриальная, д. 4, г. Биробиджан, ЕАО (Объект находится на окраине города, вне жилого сектора).

	- Одноэтажное здание, выполнено из кирпича, состоит из производственного помещения ГЩУ и ЗРУ.






	- Объект снабжён системой пожароохранной сигнализацией с выводом сигнала на дежурного диспетчера ОДС филиала,
- Периметр ПС имеет ж/б ограждение, дополнительно установлена АКЛ «Егоза»,
- Калитка периметра ограждения ПС оборудована сигнализаций на открытие (закрытие) с выводом  сигнала на дежурного диспетчера ОДС филиала.
	

	11.













	ПС-35/6 кВ «Центр», расположена по адресу: ул. Красноармейская, д.19П, г. Биробиджан,
ЕАО (Объект находится в черте города, рядом расположен жилой сектор).

	- Модульное металлическое строение. Служебное помещение контейнерного типа - 4,0м2 (строение металлическое);







	- Объект снабжён системой пожароохранной сигнализацией с выводом сигнала на дежурного диспетчера ОДС филиала,
- Периметр ПС имеет ж/б ограждение, дополнительно установлена АКЛ «Егоза».                                       - Калитка периметра ограждения ПС оборудована сигнализаций на открытие (закрытие) с выводом  сигнала на дежурного диспетчера ОДС филиала.
	

	12.












	ПС-35/6 кВ «ДСК», расположена по адресу: ул.  Шевчука, д.29, п. Николаевка, Смидовичский район, ЕАО.
(Объект находится в черте посёлка, рядом расположен жилой сектор).
	- Здания представляют собой, одноэтажное кирпичное строение.
-Имеет 2 подсобных помещения
	- Объект снабжён системой пожароохранной сигнализацией с выводом сигнала на дежурного диспетчера ОДС филиала,
- Периметр ПС имеет сетчатое ограждение.                -Калитка периметра ограждения ПС оборудована сигнализаций на открытие (закрытие) с выводом  сигнала на дежурного диспетчера ОДС филиала
	

	13.











	ПС-35/6 кВ «ГЗУ», расположена по адресу: ул.   Черноморская, д. 51, г. Биробиджан, ЕАО. (Объект находится в черте города, рядом расположен жилой сектор).
	- Модульное металлическое строение. Служебное помещение контейнерного типа - 4,0 м 2 (строение металлическое).




	- Объект снабжён системой пожароохранной сигнализацией с выводом сигнала на дежурного диспетчера ОДС филиала,
- Периметр ПС имеет ж/б ограждение, дополнительно установлена АКЛ «Егоза»,
- Калитка периметра ограждения ПС оборудована сигнализаций на открытие (закрытие) с выводом  сигнала на дежурного диспетчера ОДС филиала.
	

	14.






	ПС-110/35/6 кВ «КРС», расположена по адресу: ул.   Садовая, д. 22, с. Бирофельд, Биробиджанский район, ЕАО (Объект находится в черте села, рядом расположен жилой сектор).

	- Здания представляют собой, одноэтажное кирпичное строение
- Имеет 2 подсобных помещения
	- Объект снабжён системой пожароохранной сигнализацией с выводом сигнала на дежурного диспетчера ОДС филиала,
- Периметр ПС имеет сетчатое ограждение,            - Калитка периметра ограждения ПС оборудована сигнализаций на открытие (закрытие) с выводом  сигнала на дежурного диспетчера ОДС филиала.
	

	15.
	 ПС-35/6 кВ «ЖБИ» расположена по адресу: ул.   Физкультурная, д. 24П, г. Биробиджан, ЕАО. (Объект находится в черте города, рядом расположен жилой сектор).
	Здание ЗРУ-6кВ представляет собой, одноэтажное кирпичное строение-184м2



	- Объект снабжён системой пожароохранной сигнализацией
- Периметр ПС имеет сетчатое ограждение. Калитка периметра ограждения ПС оборудована сигнализаций на открытие (закрытие) с выводом сигнала на дежурного диспетчера ОДС филиала.
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	ПС-35/10 кВ «Валдгейм» расположена по адресу: ул. Полевая, д. 2а, с. Валдгейм, Биробиджанский район, ЕАО.
(Объект находится в черте села, рядом расположен жилой сектор).





	Помещение контейнерного типа-16,0м2
	- Объект снабжён системой пожароохранной сигнализацией с выводом сигнала на дежурного диспетчера ОДС филиала,
- Периметр ПС имеет сетчатое ограждение, дополнительно установлена АКЛ «Егоза».
- Калитка периметра ограждения ПС оборудована сигнализаций на открытие (закрытие) с выводом сигнала на дежурного диспетчера ОДС филиала.
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	ПС-35/10 кВ «Венцелево», расположена по адресу:
ул. Горная, 41, с. Венцелево, Ленинский район, ЕАО. (Объект находится на окраине села, рядом расположен жилой сектор).








	Помещение контейнерного типа-18,9м2
	- Объект снабжён системой пожароохранной сигнализацией с выводом сигнала на дежурного диспетчера ОДС филиала,
- Периметр ПС имеет сетчатое ограждение, дополнительно установлена АКЛ «Егоза».
- Калитка периметра ограждения ПС оборудована сигнализаций на открытие (закрытие) с выводом  сигнала на дежурного диспетчера ОДС филиала.
	

	18
	ПС-110/35/10 кВ «Благословенное», расположена по адресу: ул. Ленина, 1/2,
с. Благословенное,
Октябрьский район, ЕАО. (Объект находится в черте села, рядом расположен жилой сектор).

	-Помещение монтёрского пункта-154 м 2
-Помещение контейнерного типа - (вагончике связи)-16,0 м2
	- Объект снабжён системой пожароохранной сигнализацией с выводом сигнала на дежурного диспетчера ОДС филиала,
- Периметр ПС имеет сетчатое ограждение,
-Калитка периметра ограждения ПС оборудована сигнализаций на открытие (закрытие) с выводом  сигнала на дежурного диспетчера ОДС филиала.
	

	19
	ПС 35/6 кВ «Хинганск» расположена по адресу: п. Хинганск, Облученский район, ЕАО. (Объект находится в черте посёлка, рядом расположен жилой сектор).

	- Помещение монтёрского пункта – 296,0 м.2 (одноэтажное, кирпичное строение)
	- Объект снабжён системой пожароохранной сигнализацией с выводом сигнала на дежурного диспетчера ОДС филиала.
- Периметр ПС имеет сетчатое ограждение, дополнительно установлена АКЛ «Егоза».  Калитка периметра ограждения ПС оборудована сигнализаций на открытие (закрытие) с выводом  сигнала на дежурного диспетчера ОДС филиала.
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	ПС 35/10 кВ       «Пашково» расположена по адресу: шоссе «Пашково-Башурово» 2км, с. Пашково, Облученский район, ЕАО. (Объект находится в черте села, рядом расположен жилой сектор).

	- Помещение контейнерного типа(2,7м.*8,8м.) - 23,7 кв.м., (обшито металлом).

	- Объект снабжён системой пожароохранной сигнализацией с выводом сигнала на дежурного диспетчера ОДИАС филиала.
- Периметр ПС имеет сетчатое ограждение, дополнительно установлена АКЛ «Егоза».  Калитка периметра ограждения ПС оборудована сигнализаций на открытие (закрытие) с выводом  сигнала на дежурного диспетчера ОДС филиала.
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	Монтёрский пункт Бираканского участка ТРЭС расположена по адресу: пер. Высокий, д.43, п. Биракан, Облучинский район, ЕАО. (Объект находится в черте п. Бира, рядом расположен жилой сектор).
	- Помещение монтёрского пункта – 102,0 м.2 (одноэтажное, строение, сборное щитовое)
	- Объект снабжён системой пожароохранной сигнализацией с выводом сигнала на дежурного диспетчера ОДС филиала.
- Периметр МУ имеет ограждение из проф.листа (метал.), дополнительно установлена АКЛ «Егоза».  Калитка, ворота, оборудованы сигнализацией на открытие (закрытие) с выводом  сигнала на дежурного диспетчера ОДС филиала.
	

	22
	ПС 110/35/10 кВ «Ленинское»
расположена по адресу: ул. Вокзальная, 20 а,              ст. Ленинск, Облученский район, ЕАО. (Объект находится на окраине села, рядом расположен жилой сектор).

	- Помещение здания ОПУ-50,1 м2,
- Помещение здания ЗРУ-86,3 м2,
-Вагон связи-34,2 м2.

	- Объект снабжён системой пожароохранной сигнализацией с выводом сигнала на дежурного диспетчера ОДС филиала.
- Камеры видеонаблюдения по периметру ограждения ПС. Информация с камер хранится в сервере на ПС.
- Периметр ПС имеет ж/б ограждение, дополнительно установлена АКЛ «Егоза».  Калитка, ворота, периметра ограждения ПС оборудованы сигнализаций на открытие (закрытие) с выводом сигнала на дежурного диспетчера ОДС филиала.
- по периметру ограждения ПС
монтировано охранное освещение.
	







-8 штук камер видеонаблюдения, уличные


















-22штук светильника
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	ПС 110/35/10 кВ «ПС Биджан» и Монтёрский пункт.
расположена по адресу: пер. Тихий, д.3А, с. Биджан Ленинский район, ЕАО. (Объект находится на окраине села, рядом расположен жилой сектор).

	- Общее помещение монтёрского пункта – 182,1м. 2 (одноэтажное, строение, кирпичное)
- Помещение вагончика связи -35,0 м2 9                     (метал.);
- Помещение вагончика ОПУ -84,0 м.2 (метал.);
- помещение вагончика дежурного – 18,0 м.2. (метал.)
	- Объект снабжён системой пожароохранной сигнализацией с выводом сигнала на дежурного диспетчера ОДС филиала.
- Периметр имеет сетчатое ограждение, дополнительно установлена АКЛ «Егоза».  Калитка, ворота, оборудованы сигнализацией на открытие (закрытие) с выводом  сигнала на дежурного диспетчера ОДС филиала.
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	ПС 110/35/10 кВ «Бабстово»
расположена по адресу: ул. Горная, 1А, с. Бабстово, Ленинский район, ЕАО. (Объект находится на окраине села, рядом расположен жилой сектор).

	- Помещение вагончика связи – 18,0 м.2 (контейнерного типа, метал.)
	- Объект снабжён системой пожароохранной сигнализацией с выводом сигнала на дежурного диспетчера ОДС филиала.
- Периметр имеет сетчатое ограждение, дополнительно установлена АКЛ «Егоза».  Калитка, ворота, оборудованы сигнализацией на открытие (закрытие) с выводом  сигнала на дежурного диспетчера ОДС филиала.
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	ПС 35/10 кВ «Известковое»
расположена по адресу: ул. Железнодорожная, 18, п. Известковый, район, Облученский район, ЕАО. (Объект находится в черте населённого пункта рядом расположен жилой сектор).

	- Помещение вагончика связи – 18,0 м.2 (контейнерного типа, метал.)
	- Объект снабжён системой пожароохранной сигнализацией с выводом сигнала на дежурного диспетчера ОДС филиала.
- Периметр имеет сетчатое ограждение, дополнительно установлена АКЛ «Егоза».
-  Калитка, ворота, оборудованы сигнализацией на открытие (закрытие) с выводом  сигнала на дежурного диспетчера ОДС филиала.
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	ПС 35/10 кВ «МК»
ЗРУ 10 кВ,
ЕАО, г. Биробиджан, ул. Стяжкина, 74П

	Здание ЗРУ 10 кВ – 114,4 м2
Капитальное, кирпичное
	- Объект снабжён системой пожароохранной сигнализацией с выводом сигнала на дежурного диспетчера ОДС филиала
	

	27
	ПС 35/10 кВ «ЧТФ»
ЗРУ 6 кВ
ЕАО, г. Биробиджан, Пионерская, 62П

	Здание ЗРУ 6 кВ – 207,2 м2
Капитальное строение, кирпичное
	- Объект снабжён системой пожароохранной сигнализацией с выводом сигнала на дежурного диспетчера ОДС филиала
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	Монтёрский пункт Бирского участка.
Расположены по адресу: ЕАО, п. Бира, ул. 40 лет Победы, 7

	Монтерский пункт – 18 м2
Помещение гаража – 36 м2
(контейнерного типа, металл)
	- Объект снабжён системой пожароохранной сигнализацией с выводом сигнала на дежурного диспетчера ОДС филиала
	

	29
	Монтёрский пункт и гараж Дубовского участка.
Расположены по адресу: ЕАО, с. Дубовое ул. Зеленая 21А
	Монтерский пункт – 36 м2
Помещение гаража – 60 м2
(контейнерного типа из сэндвич-панелей)
	- Объект снабжён системой пожароохранной сигнализацией с выводом сигнала по СМС на тел. мастера и нач.РЭС
	

	30
	ПС 35/10 кВ «Воскресеновка»
ЕАО, Ленинский район, с. Воскресенока, ул. Новая,д.6
	- Помещение вагончика связи (помещение дежурного) – 18,0 м.2 (контейнерного типа, метал.)
	- Объект снабжён системой охранной сигнализацией  и видео наблюдением с выводом сигнала на дежурного диспетчера ОДС филиала
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	ПС 110/35/10 кВ «Дежнёво»
ЕАО, Ленинский район, с. Дежнёво, ул. Мира, д.5
	- Помещение здания ОПУ-86,3 м2,
	- Объект снабжён системой охранной сигнализацией  и видео наблюдением с выводом сигнала на дежурного диспетчера ОДС филиала
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Приложение № 2 к ТТ 

Типовой перечень регламентных работ по ТО ИТСО филиала «ЭС ЕАО»

	            Техническое обслуживание систем пожароохранной сигнализации


	1.                                                     Перечень работ
	Периодичность   обслуживания

	1.1.
	 -Внешний осмотр пультов
 -Внешний осмотр детекторов
 -Внешний осмотр распределительных коробок (модулей расширения)
	Ежеквартально

	1.2.
	-Работы по п.1.1
-Тестирование срабатывания каждой зоны
-Проверка работоспособности пультов
-Замер величины питающего напряжения
-Проверка правильности установки, исправности монтажа и внешних проводок
-Проверка крепления, подтяжка разъемных механических и электрических соединений
	Ежеквартально

	1. 3.
	-Работы по п.п. 1.1.,1.2.
-Проверка работоспособности всех компонентов сигнализации
-Очистка, притирка, смазка, подпайка, замена или восстановление элементов, выработавших ресурс или пришедших в негодность (или по мере необходимости)
-Проверка выходного сигнала, настройка параметров чувствительности элементов
-Проверка работоспособности источников бесперебойного питания и параметров аккумуляторов
-Обезжиривание, очистка коммутационных соединений, мест спайки спиртом
-Чистка контактов компонентов охранной сигнализации
-Проверка программного обеспечения системы, корректировка, исправление
-Продувка детекторов
	Раз в полгода

	1.4.
	Устранение неисправностей
	При необходимости, по вызову «Заказчика»

	2. Техническое обслуживание систем видеонаблюдения


	2.1.
	-Внешний осмотр коммутационных центров, видеорегистраторов, мониторов и источников питания, видеокамер
-Проверка режимов работы мультиплексоров
-Проверка правильности функционирования видеорегистраторов
-Чистка, протирка от пыли, грязи, коррозии
	Ежеквартально

	2.2
	-Работы по п. 2.1.
-Замер величины питающего напряжения
-Проверка правильности установки, исправности монтажа и внешних проводок
-Проверка крепления, подтяжка разъемных механических и электрических соединений
	Ежеквартально

	2.3.
	-Работы по п.п. 2.1., 2.2.
-Обезжиривание, очистка оптической системы спиртом
-Проверка работы устройства обогрева
-Проверка выходного сигнала с помощью осциллографа
-Проверка работоспособности источников бесперебойного питания и параметров аккумуляторов
-Смазка механических редукторов поворотных устройств
-Чистка контактов системы видеонаблюдения
	Раз в полгода

	2.4.
	- Работы по п.п. 2.1., 2.2., 2.3.
-Подготовка к использованию в осенне-зимних условиях:
-Проверка герметичности и корректировка гермокожухов, блоков управления, поворотных устройств
-Проверка работы и настройка системы обогрева гермокожухов
-Смазка редукторов поворотных устройств
-Проверка заземления
-Проверка целостности TV-кабелей методом «прозвона»
	Раз в год

	2.5.
	Устранение неисправностей
	При необходимости, по вызову «Заказчика»

	3.  Техническое обслуживание системы контроля управления доступом персонала


	3.1.











	-Очистка от пыли проверка работоспособности считывателей
-Проверка, настройка замков и дверных доводчиков дверей
-Проверка работоспособности основных и резервных источников питания, осуществление контроля рабочих напряжений
-Проверка работоспособности программного обеспечения
-В случае выхода оборудования из строя оно заменяется аналогичным (по тех. характеристикам) на время ремонта.
	Ежеквартально











	3.2
	- Устранение неисправностей
- Оказание помощи «Заказчику» в регистрации, замене    индивидуальных ключей (карт) персонала в СКУД
	По   мере необходимости, по вызову «Заказчика»

	4. Техническое  обслуживание системы    автоматического  пожаротушения   в серверной

	4.1.
	- Очистка от пыли проверка работоспособности считывателей
- Проверка, настройка замков и дверных доводчиков дверей
-Проверка работоспособности основных и резервных источников питания, осуществление контроля рабочих напряжений
-Проверка работоспособности программного обеспечения
-В случае выхода оборудования из строя оно заменяется аналогичным (по тех. характеристикам) на время ремонта.
	Ежеквартально

	4.2.
	Устранение неисправностей
	При необходимости, по вызову Заказчика

	5. Техническое обслуживание  шлагбаума с электроприводом и въездных ворот с электроприводом

	5.1
	 Внешний осмотр
-Проверка правильности установки, исправности монтажа и внешних проводок;
-Проверка крепления, подтяжка разъемных механических и электрических соединений;
-Проведение  регулировочных  работ механизмов и оборудования
	Ежеквартально

	5.2
	Устранение неисправностей

	При необходимости, по вызову Заказчика





























	_________________
м.п.
	__________________
м.п.










Приложение № 3 к ТТ


Акт первичного обследования системы
(ФОРМА)
 

___________________________________________________________________________
      (наименование, адрес объекта, в/на котором установлена система)
_________________________________________          "____" _________ 20__ г.
   (наименование населенного пункта)
Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя
___________________________________________________________________________
               (должность, фамилия, имя, отчество полностью)
представитель независимой организации (независимый эксперт)
в лице ___________________________________________________________________,
                 (должность, фамилия, имя, отчество полностью)
составили настоящий акт о том, что при обследовании системы
__________________________________________________________________________,
                (наименование систем и технических средств)
смонтированных ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
            (наименование наладочных организаций, дата монтажа)
по проекту (акту обследования), выполненному
__________________________________________________________________________,
налаженной _______________________________________________________________,
                         (наименование наладочной организации)
УСТАНОВЛЕНО:
Техническое состояние системы (технических средств)
___________________________________________________________________________
  (указать дефекты, неисправности технических средств и системы в целом)
проектная и техническая документация
___________________________________________________________________________
     (указать наличие, отсутствие документации, дать замечания по ней)
Выводы, предложения:
___________________________________________________________________________
     Исполнитель        Представитель независимой организации
                                              (независимый эксперт), завода-изготовителя и т.п.[footnoteRef:2] [2: 	 Необязательная позиция, в случае необходимости привлечения дополнительных специалистов, согласованной представителями Исполнителя и Заказчика.] 

      ___________        _____________________________________



Приложение № 4
к Техническому заданию 



Дефектная ведомость на неисправное оборудование ИТСО
(форма)

	____________________________________
(наименование населенного пункта)
	«_____»________________20_____г.

	___________________________________________________________________________
(наименование, адрес объекта, в/на котором установлена система)

	

	Наименование системы______________________________________________________
Место установки системы ____________________________________________________

	№ п/п
	Наименование системы, технических средств, их состояние
	Неисправный узел, деталь, элемент, средство
	Проявление дефекта

	
	
	
	


Выводы и предложения:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Представитель Исполнителя __________________________________________________
                                                     (должность, ф.и.о., подпись)
Представитель Заказчика _____________________________________________________
                                                     (должность, ф.и.о., подпись)






Приложение № 5
к Техническому заданию 




Акт демонтажа
(Форма)

	___________________
	    «____» _______________ 20__г.

	

	

	(наименование объекта, адрес объекта)
Представитель Исполнителя


	
	

	Представитель Заказчика

	

	
В результате проведенных работ демонтировано
	

	
	(указывается демонтированное оборудование,

	

	его наименование, марка, модель, инв. №)

	
	

	
	

	
	

	
	

	
Демонтированное оборудование систем ИТСО передано:

	
	

	(указывается кому передано оборудование)

	
	

	Сдал:
	

	Представитель Исполнителя

	
	

	(подпись)
	(ФИО)
	

	
	

	Принял:
	

	Представитель Заказчика

	
	

	(подпись)
	М.П.                            (ФИО)
	







Приложение № 6 к ТТ 

Порядок проведения внеплановых мероприятий (аварийно-восстановительных),
порядок подачи заявок и их исполнение

1. Общие сведения
   Внеплановые мероприятия (аварийно-восстановительные) (в том числе проверки) – мероприятия, выполняемые по заявкам, для восстановления работоспособности систем, и проводимые, когда причина сбоя не может быть устранена проведением ТО. Данные мероприятия осуществляются путем выезда сотрудника Исполнителя на объектах Заказчика при возникновении аварийной и/или нештатной ситуации и включают в себя выявление и устранение неисправностей, в том числе замену вышедших из строя запасных частей. 
2. Внеплановые мероприятия (аварийно-восстановительные) (в том числе проверки) систем ИТСО проводится:
·  приемно-контрольных приборов, установленных на объектах, при возникновении сбоев в работе оборудования, когда их причина не может быть устранена проведением Технического обслуживания (Исполнитель производит замену оборудования на время проведения работ, если сроки устранения сбоев в работе оборудования превышают сроки, определенные условиями договора);
· систем охранной и тревожной сигнализации, системы видеонаблюдения и системы контроля управления доступа, установленных на объекте, в объеме ТО.
· при поступлении с объекта двух и более ложных срабатываний в течение 30 (тридцати) календарных дней, а также в случаях ликвидации последствий воздействия на системы охранной и тревожной сигнализации, системы видеонаблюдения и системы контроля управления доступа неблагоприятных климатических или производственных условий;
· при поступлении заявки о не работоспособности, систем охранной и тревожной сигнализации, системы видеонаблюдения и системы контроля управления доступа, объем работ и срок их выполнения определяется специалистом Исполнителя (срок восстановления работоспособности сигнализации не должен превышать сроков, указанных в договоре);
· систем охранной и тревожной сигнализации, системы видеонаблюдения и системы контроля управления доступа, установленных на Объекте Заказчика за 5 (пять) рабочих дней до предстоящих праздничных дней, которые в совокупности календарно составляют 3 (три) дня и более в объеме Технического обслуживания.
3. Порядок подачи заявок и их исполнение
       При возникновении сбоев в работе оборудования систем для проведения внеплановых работ (проверок), представителем Заказчика подается заявка Исполнителю по телефону, указанному в Журнале ИТСО с обязательной отметкой даты, времени и характера неисправности в данном журнале или путем направления заявки на электронный адрес Исполнителя.
     При прибытии на объект сотрудника Исполнителя по заявке (в течении двух часов с момента подачи заявки), допуск сотрудника на объект производится в соответствии с установленным Порядком.
После восстановления работоспособности оборудования, о причинах подачи заявки и объеме проведенных работ производится запись в Журнале ИТСО.
     При невозможности устранения сбоев в работе оборудования в сроки, регламентированные Договором между Исполнителем и Заказчиком (4 часа с момента подачи заявки), Исполнитель производит замену оборудования на время проведения работ по устранению неисправностей.    По данному факту сотрудником Исполнителя и представителем Заказчика составляется соответствующий Акт установленного оборудования и производится запись в Журнале ИТСО. 
Время приема заявок – круглосуточно. Время оказания услуг – по режиму работы объекта.

