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1. [bookmark: _Toc75446566][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
	ОКПД2: 20.59.41.000 Поставка смазочных материалов и технических жидкостей в Хабаровский край, Приморский край, Амурскую область, Магаданскую область, Сахалинскую область для нужд Дальневосточного филиала АО ТК «РусГидро» 
1.2. [bookmark: _Toc75446569][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции  
[bookmark: _Toc75446572][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]Обеспечение проведения текущего ремонта и технического обслуживания транспортных средств Дальневосточного филиала АО «ТК «РусГидро» с использованием моторных масел, смазочных материалов.

2. Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Бурейский транспортный участок, Амурская область, п. Талакан

	1.1
	Масло гидравлическое ВМГЗ-45
	шт
	30

	1.2
	Масло моторное М10ДМ
	шт
	14

	1.3
	Масло моторное 10W40
	шт
	15

	1.4
	Масло трансмиссионное ТАД-17
	шт
	16

	1.5
	Масло трансмиссионное 80W-90
	шт
	8

	1.6
	Масло трансмиссионное 75W90
	шт
	17

	1.7
	Масло моторное 5W30
	шт
	60

	1.8
	Масло синтетическое для АКПП
	шт
	50

	2
	Зейский транспортный участок, Амурская область, г. Зея

	2.1
	Масло моторное 10W40(H)
	шт
	1

	2.2
	Масло моторное  5W30
	шт
	2

	2.3
	Масло трансмиссионное 75W90
	шт
	2

	2.4
	Охлаждающая низкозамерзающая жидкость
	шт
	2

	3
	Владивостокский строительный участок, Приморский край, г. Владивосток

	3.1
	Масло моторное  5W-40
	шт
	30

	3.2
	Масло моторное 10W-40
	шт
	8

	3.3
	Масло гидравлическое
	шт
	8

	3.4
	Масло трансмиссионное 80W-90
	шт
	4

	3.5
	Смазка пластичная
	шт
	400

	3.6
	Масло трансмиссионное  ATF DIII
	шт
	20

	3.7
	Охлаждающая низкозамерзающая жидкость (красная)
	шт
	15

	3.8
	Охлаждающая низкозамерзающая жидкость (зеленая)
	шт
	8

	4
	Хабаровский транспортный/строительный участок, Хабаровский край, г. Хабаровск

	4.1
	Масло моторное 10W-40
	шт
	15

	4.2
	Масло трансмиссионное  75W-90
	шт
	10

	4.3
	Масло гидравлическое HLP32
	шт
	25

	4.4
	Смазка литиевая высокотемпературная
	шт
	100

	4.5
	Масло трансмиссионное
	шт
	40

	4.6
	Охлаждающая низкозамерзающая жидкость
	шт
	7

	5
	Хабаровский участок расчистки просек, Хабаровский край, г. Хабаровск

	5.1
	Масло моторное 10W-40
	шт
	7

	5.2
	Масло трансмиссионное 75W-90
	шт
	15

	5.3
	Масло гидравлическое HLP32
	шт
	6

	5.4
	Смазка литиевая высокотемпературная
	шт
	300

	5.5
	Масло трансмиссионное
	шт
	20

	5.6
	Охлаждающая низкозамерзающая жидкость
	шт
	2

	5.7
	Масло моторное промывочное
	шт
	4

	5.8.
	Масло двухтактное
	шт
	150

	6
	Партизанский строительный участок, Приморский край, г. Партизанск

	6.1
	Масло моторное 5W-40
	шт
	30

	6.2
	Масло моторное 10W-40
	шт
	10

	6.3
	Масло гидравлическое
	шт
	10

	6.4
	Масло трансмиссионное 85W-90
	шт
	4

	6.5
	Смазка пластичная
	шт
	600

	6.6
	Масло трансмиссионное
	шт
	3

	6.7
	Охлаждающая низкозамерзающая жидкость (красная)
	шт
	15

	6.8
	Охлаждающая низкозамерзающая жидкость (зеленая)
	шт
	15

	7
	Усть-Среднеканский транспортный участок, Магаданская область, г. Магадан

	7.1
	Масло моторное полусинтетическое 5W30
	шт
	7

	7.2
	Масло гидравлическое H32LP
	шт
	8

	7.3
	Масло трансмиссионное 75W-90
	шт
	3

	7.4
	Охлаждающая низкозамерзающая жидкость
	шт
	30

	7.5
	Смазка литиевая высокотемпературная
	шт
	400

	8
	Колымский транспортный/строительный участок Магаданская область, г. Магадан

	8.1
	Масло моторное синтетическое 5W30
	шт
	4

	8.2
	Масло гидравлическое всесезонное ВМГЗ-60
	шт
	20

	8.3
	Масло трансмиссионное 10W
	шт
	7

	8.4
	Масло трансмиссионное 75W-90
	шт
	6

	8.5
	Смазка пластичная
	шт
	6

	8.6
	Смазка пластичная Литол-24
	шт
	6

	8.7
	Тосол
	шт
	2

	9
	Южно-Сахалинский участок расчистки просек Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск

	9.1
	Масло гидравлическое
	шт
	7

	9.2
	Масло моторное М10ДМ
	шт
	26

	9.3
	Масло моторное 10W-40
	шт
	4

	9.4
	Масло трансмиссионное 75W-90
	шт
	4

	9.5
	Масло трансмиссионное
	шт
	150

	9.6
	Масло моторное двухтактное
	шт
	600

	9.7
	Масло моторное 5W30
	шт
	16

	9.8
	Охлаждающая низкозамерзающая жидкость
	шт
	10

	9.9
	Смазка литиевая высокотемпературная
	шт
	200

	10
	Нижне-Бурейский транспортный участок Амурская область, пгт. Новобурейский

	10.1
	Масло моторное 10W30
	шт
	5

	10.2
	Масло моторное 10W40
	шт
	23

	10.3
	Масло моторное М10ДМ
	шт
	6

	10.4
	Масло гидравлическое всесезонное ВМГЗ-60
	шт
	5

	10.5
	Масло трансмиссионное ТАД-17
	шт
	11

	10.6
	Смазка пластичная Литол-24
	шт
	2

	10.7
	Тосол
	шт
	1

	10.8
	Антифриз -50C
	шт
	34



2.1.2. [bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc501251261][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	[bookmark: _Toc46743510]4

	1. [bookmark: _Toc54785622][bookmark: _Toc54785622]
	ОКПД2: 20.59.41.000 Поставка смазочных материалов и технических жидкостей в Хабаровский край, Приморский край, Амурскую область, Магаданскую область, Сахалинскую область для нужд Дальневосточного филиала АО ТК «РусГидро»
	С даты поступления от Покупателя в адрес Поставщика заявки
	в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления от Покупателя в адрес Поставщика заявки



0

2

2.2. [bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582]  Таблица 3. Требования к качеству продукции 

Наименование продукции ( позиции № 1.1.-1.8; 2.1-2.5; 3.1-3.10; 4.1-4.6; 5.1-5.8; 6.1-6.10; 7.1-.75; 8.1-8.10; 9.1-9.11Таблицы 1.1.):  ОКПД2: 20.59.41.000 Поставка смазочных материалов и технических жидкостей в Хабаровский край, Приморский край, Амурскую область, Магаданскую область, Сахалинскую область для нужд Дальневосточного филиала АО ТК «РусГидро»

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требования заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложения участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1
	Место поставки: Бурейский транспортный участок, Амурская область, п. Талакан

	1.1
	Масло гидравлическое ВМГЗ-45
	ВМГЗ-45
Вязкость кинематическая, мм2 (сСт):
- при 50°С - не менее 10 сСт
- при минус 30°С - не более 1500 сСт
Индекс вязкости - не менее 100
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле - не менее 140°С
Температура застывания - не менее -45°С
Кислотное число - не более 0,4 мг КОН/г
Плотность при 20°С - не более 880 кг/м3
Стабильность против окисления: массовая доля осадка - не более 0,05%
Фасовка 20 л
	30
	указание характеристик
	-

	

	1.2
	Масло моторное М10ДМ
	М10ДМ
Кинематическая вязкость, мм2/с: при 100 °С - не менее 11,4
Индекс вязкости, не менее 90
Содержание механических примесей, %, не более 0,025
Температура вспышки в закрытом тигле, °С, не менее 220
Температура застывания, °С, не менее -18
Щелочное число, мг КОН/г, не менее 8,2
Сульфатная зольность, %, не более 1,5
Плотность при 20 °С, г/см3, не более 0,905
Фасовка 50 л
	14
	указание характеристик
	-
	

	1.3
	Масло моторное 10W40
	KIXX Dynamic Turbo 10W40 или эквивалент.
Класс SAE - 10W-40
Плотность, кг/л при 15°C не менее 0.8658
Кинематическая вязкость, мм2/с при 40°C не менее 100.7
Кинематическая вязкость, мм2/с при 100°C не менее 14.99
Индекс вязкости не менее 156
Температура потери текучести, °C не менее -39
Температура вспышки, COC, °C не менее 225
Щелочное число, мг КОН/г не менее 9.11
Фасовка 20 л.
	15
	указание характеристик
	-

	

	1.4
	Масло трансмиссионное ТАД-17
	ТАД-17
Класс качества API: GL-5
Температурный интервал использования: от -25°C до +50°C.
Кинематическая вязкость (при 100°C): не менее 17,5
Индекс вязкости: не менее 90
Фасовка 10 л
	16
	указание характеристик
	-
	

	1.5
	Масло трансмиссионное 80W-90
	80W-90 API GL-5
Плотность при 15°C, г/мл, ASTM D4052: не менее 0,901
Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °C, ASTM D 92: не менее 222
Кинематическая вязкость при 100°C, мм2/с, ASTM D445: не менее 14,3
Кинематическая вязкость при 40°C, мм2/с, ASTM D445: не менее 131
Фасовка 4 л
	8
	указание характеристик
	-
	

	1.6
	Масло трансмиссионное 75W90
	75W90  GL-5
Класс SAE: 75W-90
Плотность, кг/л при 15°C не менее 0.869
Кинематическая вязкость, мм2/с при 40°C не менее 85.7
Кинематическая вязкость, мм2/с при 100°C не менее 14.56
Индекс вязкости не менее 178
Температура потери текучести, °C не менее -43
Температура вспышки, COC,°C не менее 225
Фасовка 4 л
	17
	указание характеристик
	-
	

	1.7
	Масло моторное 5W30
	5W30 или эквивалент.
Плотность при 15 °С, г/мл - не менее 0,85
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм²/с - не менее 11,6
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм²/с - не менее 66,0
Индекс вязкости - не менее 173
Динамическая вязкость, CCS при -30 °С, мПа*с (сП) - не менее 5700
Температура застывания, °С - не менее -40
Температура вспышки, °С не - менее 204
Сульфатная зольность, % масс. - не более 1,0
Фасовка 4 л
	60
	указание характеристик
	-
	

	1.8
	Масло синтетическое для АКПП
	Dextron ATF III  или эквивалент.
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм²/с: не менее 23.11
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм²/с: не менее 5.32
Индекс вязкости: не менее 171
Точка потери текучести, °С: не менее -44
Щелочное число, (TBN): не менее 6,00
Кислотное число (TAN):  не менее 2,01
Цвет: Красный
Фасовка 4 л
	50
	[bookmark: _GoBack]указание характеристик
	-
	

	2
	Зейский транспортный участок, Амурская область, г. Зея

	2.1.
	Масло моторное 10W40(H)
	Hyundai HD HCE GENUINE ENGINE OIL CL-4 10W40(H) или эквивалент.
Класс SAE - 10W-40
Плотность, кг/л при 15°C не менее 0.8658
Кинематическая вязкость, мм2/с при 40°C не менее 100.7
Кинематическая вязкость, мм2/с при 100°C не менее 14.99
Индекс вязкости не менее 156
Температура потери текучести, °C не менее -39
Температура вспышки, COC, °C не менее 225
Щелочное число, мг КОН/г не менее 9.11
Фасовка не менее 200 л
	1
	указание характеристик
	-
	

	2.2.
	Масло моторное  5W30
	TEXACO Ursa Premium FE 5W30 или эквивалент.
Плотность при 15 °С, г/мл - не менее 0,85
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм²/с - не менее 11,6
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм²/с - не менее 66,0
Индекс вязкости - не менее 173
Динамическая вязкость, CCS при -30 °С, мПа*с (сП) - не менее 5700
Температура застывания, °С - не менее -40
Температура вспышки, °С не - менее 204
Сульфатная зольность, % масс. - не более 1,0
Фасовка не менее 200 л
	2
	указание характеристик
	-
	

	2.3
	Масло трансмиссионное 75W90
	Shantui Heavy Duty Gear Oil GL-5  75W90 или эквивалент.
Класс SAE: 75W-90
Плотность, кг/л при 15°C не менее 0.869
Кинематическая вязкость, мм2/с при 40°C не менее 85.7
Кинематическая вязкость, мм2/с при 100°C не менее 14.56
Индекс вязкости не менее 178
Температура потери текучести, °C не менее -43
Температура вспышки, COC,°C не менее 225
Фасовка не менее 200 л
	2
	указание характеристик
	-
	

	2.4
	Охлаждающая низкозамерзающая жидкость
	TEXACO HDAX ELC PREMIXED 50/50 или эквивалент. Плотность при 20°С, г/см3:
1,065-1,085
Температура начала кристаллизации, °С-
не выше минус 40
Температура кипения, °С не менее 110
Фасовка не менее 200 л
	2
	указание характеристик
	-
	

	3
	Владивостокский строительный участок, Приморский край, г. Владивосток

	3.1
	Масло моторное  5W-40
	LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 5W-40 или эквивалент.
вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с не менее 13,9
Индекс вязкости не менее 172
Динамическая вязкость (CCS) при -30°С, мПа· не более 5 900
Испаряемость по методу Ноака, % не менее 9,1
Сульфатная зольность, % не более 1,35
Температура вспышки в открытом тигле, °С  не более 235
Температура застывания, °С не выше -48
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла не менее 11,5
Фасовка 20 л
	30
	указание характеристик
	-
	

	3.2.
	Масло моторное 10W-40
	LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 10W-40 или эквивалент
Плотность при 15 °С, кг/м3 не более 861
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с не менее 14,3
Динамическая вязкость (CCS) при -25 °С, мПа·с не менее 6 350
Температура застывания, °С не выше –44
Испаряемость по методу Ноака, % не менее 8,6
Температура вспышки в открытом тигле, °С  не более 236
Сульфатная зольность, % не менее 1,35
Щелочное число, мг КОН/г не менее 9.11
Фасовка не менее 200 л
	8
	указание характеристик
	-
	

	3.3.
	Масло гидравлическое
	ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЛТ 46 или эквивалент
Плотность при 20 °С, кг/м3 не менее 851
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с не менее 42,4
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с не менее 7,9
Вязкость кинематическая при –20 °С, мм2/с не менее 2 099
Температура вспышки в открытом тигле, °С не менее 232
Температура застывания, °С не выше –40
Воздухоотделение при 50 °С, мин не менее 5,8
Фасовка не менее 200 л
	8
	указание характеристик
	-
	

	3.4.
	Масло трансмиссионное 80W-90
	ЛУКОЙЛ ТМ-5 80W-90 или эквивалент
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с не менее 16,6
Динамическая вязкость при -26 °C, мПа⋅с не менее 142 000
Температура вспышки в открытом тигле, °С не менее 240
Температура застывания, °С не выше –32
Фасовка не менее 200 л
	4
	указание характеристик
	-
	

	3.5.
	Смазка пластичная
	ЛУКОЙЛ УНИФЛЕКС EP 2-150 или эквивалент,
Температура применения (°С min) от –30
Температура применения (°С max) до +120
Назначение смазки -Многоцелевая Водостойкая
Кинематическая вязкость базового масла при 40 °С не менее 135
Температура каплепадения не ниже °C 140
Тип базового масла: Минеральное масло
Загуститель смазки: Кальциевое мыло
Туба 400 гр
	400
	указание характеристик
	-
	

	3.6.
	Масло трансмиссионное  ATF DIII
	LUKOIL ATF DIII или эквивалент
Внешний вид – Прозрачная жидкость красного цвета
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с не менее 7,6
Вязкость динамическая при -40 °С, мПа∙с не менее 10 600
Температура вспышки в открытом тигле, °С не менее 231
Температура застывания, °С не выше -50
Плотность при 20 °С, кг/м3 не менее 843,0
Фасовка 20 л
	20
	указание характеристик
	-
	

	3.7.
	Охлаждающая низкозамерзающая жидкость (красная)
	ЛУКОЙЛ АНТИФРИЗ HD G12 или эквивалент
Цвет от розового до малинового
Плотность при 20 °С, кг/м3 не менее 1 075
Температура начала кристаллизации, °С не выше –40
Водородный показатель (рН) при 20 °C не менее 8,1
Щелочность, мл не менее 10
Фасовка 20 л
	15
	указание характеристик
	-
	

	3.8.
	Охлаждающая низкозамерзающая жидкость (зеленая)
	ЛУКОЙЛ АНТИФРИЗ G11 GREEN или эквивалент
Цвет Зелёный
Плотность при 20 °С, кг/м3 не менее 1 080
Температура начала кристаллизации, °С не выше –41
Температура кипения, °С не выше 110
Водородный показатель (рН) при 20 °C не менее 8,2
Щелочность, мл не менее 14,3
Фасовка 20 л
	8
	указание характеристик
	-
	

	4
	Хабаровский транспортный/строительный участок, Хабаровский край, г. Хабаровск

	4.1
	Масло моторное 10W-40
	LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 10W-40 или эквивалент
Плотность при 15 °С, кг/м3 не менее 861
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с не менее14,3
Индекс вязкости не ниже 157
Динамическая вязкость (CCS) при -25 °С, мПа·с не менее 6 350
Температура застывания, °С не выше –44
Испаряемость по методу Ноака, % не менее 8,6
Температура вспышки в открытом тигле, °С не менее 236
Сульфатная зольность, % не менее 1,35
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла не менее 11,5
Щелочное число, мг КОН/г не менее 9.11
Фасовка не менее 200 л
	15
	указание характеристик
	-
	

	4.2.
	Масло трансмиссионное  75W-90
	Газпромнефть GL-5 75W-90  или эквивалент.
Класс SAE: 75W-90
Плотность, кг/л при 15°C не менее 0.869
Кинематическая вязкость, мм2/с при 40°C не менее 85.7
Кинематическая вязкость, мм2/с при 100°C не менее 14.56
Индекс вязкости не менее 178.
Фасовка не менее 200 л
	10
	указание характеристик
	-
	

	4.3
	Масло гидравлическое HLP32
	HLP 32 GAZPROMNEFT или эквивалент.
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с 32 при 100 °С, мм2/с 5/5 Индекс вязкости 100 Температура вспышки в открытом тигле, °С 229 Температура застывания, °С -38
Кислотное число, мг KOH/г 0.6
Плотность при 20 °С, кг/м3 не менее 872
Фасовка не менее 200 л
	25
	указание характеристик
	-
	

	4.4.
	Смазка литиевая высокотемпературная
	Grease LX EP-2 (синяя) GAZPROMNEFT или эквивалент
(EP-присадок) на основе литиевого комплексного мыла для узлов трения, работающих в условиях высоких температур и сверхвысоких нагрузках.
Фасовка 18 кг
	100
	указание характеристик
	-
	

	4.5.
	Масло трансмиссионное
	 GAZPROMNEFT ATF DEXRON III Standart GAZPROMNEFT или эквивалентность
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с не менее 7,3
Индекс вязкости не менее 164
Динамическая вязкость при -40 °С, мПа*с не менее 18000
Температура вспышки в открытом тигле, °С не более 232
Температура застывания, °С не более -46 Плотность при 20 °С, кг/м3 не менее 856
Фасовка 1 л
	40
	указание характеристик
	-
	

	4.6
	Охлаждающая низкозамерзающая жидкость
	ЛУКОЙЛ АНТИФРИЗ HD G12 или эквивалент
Цвет от розового до малинового
Плотность при 20 °С, кг/м3 не менее 1 075
Температура начала кристаллизации, °С не выше –40
Водородный показатель (рН) при 20 °C не менее 8,1
Щелочность, мл не менее 10
Фасовка не менее 200 л
	7
	указание характеристик
	-
	

	5
	Хабаровский участок расчистки просек, Хабаровский край, г. Хабаровск

	5.1
	Масло моторное 10W-40
	LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 10W-40 или эквивалент
Плотность при 15 °С, кг/м3 не менее 861
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с не менее 14,3
Индекс вязкости не менее 157
Динамическая вязкость (CCS) при -25 °С, мПа·с не менее 6 350
Температура застывания, °С не выше –44
Испаряемость по методу Ноака, % не более 8,6
Температура вспышки в открытом тигле, °С не менее 236
Сульфатная зольность, % не менее 1,35
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла не менее 11,5
Щелочное число, мг КОН/г не менее 9.11
Фасовка не менее 200 л
	7
	указание характеристик
	-
	

	5.2
	Масло трансмиссионное 75W-90
	Газпромнефть GL-5 75W-90
или эквивалент.
Класс SAE: 75W-90
Плотность, кг/л при 15°C не менее 0.869
Кинематическая вязкость, мм2/с при 40°C не менее 85.7
Кинематическая вязкость, мм2/с при 100°C не менее 14.56
Индекс вязкости не менее 178.
Фасовка  20 л
	15
	указание характеристик
	-
	

	5.3
	Масло гидравлическое HLP32
	HLP 32 GAZPROMNEFT или эквивалент.
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с не менее 32; при 100 °С, мм2/с не менее 5/5
Индекс вязкости не более 100
Температура вспышки в открытом тигле, °С не менее 229
Температура застывания, °С не выше -38 Кислотное число, мг KOH/г  не менее 0.6 Плотность при 20 °С, кг/м3 не менее 872
Фасовка не менее 200 л
	6
	указание характеристик
	-
	

	5.4.
	Смазка литиевая высокотемпературная
	Многоцелевая смазка литиевая высокотемпературная Grease LX EP-2 или эквивалент
цвет: синий
(EP-присадок) на основе литиевого комплексного мыла для узлов трения, работающих в условиях высоких температур и сверхвысоких нагрузках.
Фасовка 0,4 кг
	300
	указание характеристик
	-
	

	5.5.
	Масло трансмиссионное
	 GAZPROMNEFT ATF DEXRON III. или эквивалент
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2 /с не менее 7,24 Динамическая вязкость по Брукфильду при – 400С не более 16 000
Температура застывания, °С не выше — 48
Температура вспышки в открытом тигле, °С не более 213
Плотность, при 20 °С, г/см3 не менее 0,856
Фасовка 1 л.
	20
	указание характеристик
	-
	

	5.6.
	Охлаждающая низкозамерзающая жидкость
	ЛУКОЙЛ АНТИФРИЗ HD G12 или эквивалент
Цвет от розового до малинового
Плотность при 20 °С, кг/м3 не менее 1 075
Температура начала кристаллизации, °С не выше –40
Водородный показатель (рН) при 20 °C не менее 8,1
Щелочность, мл не менее 10
Фасовка не менее 200 л
	2
	указание характеристик
	-
	

	5.7.
	Масло моторное промывочное
	предназначенное для промывки системы смазки бензиновых и дизельных двигателей легковой, коммерческой, специальной и внедорожной техники
 Фасовка не менее 200 л
	4
	согласие с требованием
	-
	

	5.8.
	Масло двухтактное
	2T API-TA
применение - бензопилы
Вязкость кинематическая, мм2 (сСт):
- при 50°С - не менее 6 сСт
- при минус 30°С - не более 8800 сСт
Индекс вязкости - не менее 90
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле - не менее 130°С
Температура застывания - не менее -45°С
Кислотное число - не более 3 мг КОН/г
Плотность при 20°С - не более 890 кг/м3
Стабильность против окисления: массовая доля осадка - не более 0,05% Фасовка  1 л
	150
	указание характеристик
	-
	

	6
	Партизанский строительный участок, Приморский край, г. Партизанск

	6.1
	Масло моторное 5W-40
	LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 5W-40 или эквивалент.
вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с не менее 13,9
Индекс вязкости не менее 172
Динамическая вязкость (CCS) при -30°С, мПа·с не менее 5 900
Испаряемость по методу Ноака, % не менее 9,1
Сульфатная зольность, % не менее 1,35
Температура вспышки в открытом тигле, °С не менее 235
Температура застывания, °С не выше –48
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла не менее 896
Фасовка  20 л
	30
	указание характеристик
	-
	

	6.2.
	Масло моторное 10W-40
	LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 10W-40 или экивалент
Плотность при 15 °С, кг/м3 не менее 861
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с не менее 14,3
Индекс вязкости не менее 157
Динамическая вязкость (CCS) при -25 °С, мПа·с не менее 350
Температура застывания, °С не выше –44
Испаряемость по методу Ноака, % не менее 8,6
Температура вспышки в открытом тигле, °С не менее 236
Сульфатная зольность, % не менее 1,35
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла не менее 11,5
Щелочное число, мг КОН/г не менее 9.11
Фасовка не менее 200 л
	10
	указание характеристик
	-
	

	6.3.
	Масло гидравлическое
	ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЛТ ЦФ 46 или эквивалент
Плотность при 20 °С, кг/м3 не менее 851
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с не менее 42,4
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с не менее 7,9
Вязкость кинематическая при –20 °С, мм2/с не менее 2 099
Индекс вязкости не менее 159
Температура вспышки в открытом тигле, °С не более 232
Температура застывания, °С не выше –40
Воздухоотделение при 50 °С, мин не менее 5,8
Фасовка не менее 200 л
	10
	указание характеристик
	-
	

	6.4.
	Масло трансмиссионное 85W-90
	ЛУКОЙЛ ТМ-5 85W-90 или эквивалент
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с не менее 16,6
Динамическая вязкость при -26 °C, мПа⋅с не менее 142 000
Индекс вязкости  не менее 107
Температура вспышки в открытом тигле, °С не менее 240
Температура застывания, °С не выше –32
Фасовка не менее 200 л
	4
	указание характеристик
	-
	

	6.5.
	Смазка пластичная
	Цвет: от светло-желтого до темно-желтого цвета, гомогенная
Диапазон рабочих температур С от –30 до +120
Пенетрация перемешанной смазки (60 двойных качков) мм/10 от 265 до 295
Кинематическая вязкость базового масла при 40 °С мм²/с от 120 до 150
фасовка туба 400 гр
	600
	указание характеристик
	-
	

	6.6.
	Масло трансмиссионное
	LUKOIL ATF DIII или эквивалет
Внешний вид – Прозрачная жидкость красного цвета
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с не менее 7,6
Индекс вязкости не менее 196
Вязкость динамическая при -40 °С, мПа∙с не менее 10 600
Температура вспышки в открытом тигле, °С не менее 231
Температура застывания, °С не выше -50
Плотность при 20 °С, кг/м3 не менее 843,0
Фасовка 20 л
	3
	указание характеристик
	-
	

	6.7.
	Охлаждающая низкозамерзающая жидкость (красная)
	ЛУКОЙЛ АНТИФРИЗ HD G12 или эквивалент
Цвет ГОСТ 28084, 4.1 От розового до малинового
Плотность при 20 °С, кг/м3 не менее 1 075
Температура начала кристаллизации, °С не выше –40
Температура кипения, °С не ниже 111,1
Водородный показатель (рН) при 20 °C не менее 8,1
Щелочность, мл не менее 10
Фасовка 20 л
	15
	указание характеристик
	-
	

	6.8.
	Охлаждающая низкозамерзающая жидкость (зеленая)
	ЛУКОЙЛ АНТИФРИЗ G11 GREEN или эквивалент
Цвет  Зелёный
Плотность при 20 °С, кг/м3 не менее 1 080
Температура начала кристаллизации, °С не выше –41
Температура кипения, °С не менее 110
Водородный показатель (рН) при 20 °C не менее 8,2
Щелочность, мл не менее 14,3
Фасовка 20 л
	15
	указание характеристик
	-
	

	7
	УстьСреднеканский транспортный участок Магаданская область, г. Магадан

	7.1
	Масло моторное полусинтетическое 5W30
	TEXACO Ursa Premium FE 5W30 или эквивалент.
Плотность при 15 °С, г/мл - не менее 0,85
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм²/с - не менее 11,6
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм²/с - не менее 66,0
Индекс вязкости - не менее 173
Динамическая вязкость, CCS при -30 °С, мПа*с (сП) - не менее 5700
Температура застывания, °С - не менее -40
Температура вспышки, °С не - менее 204
Сульфатная зольность, % масс. - не более 1,0
Фасовка не менее 200 л
	7
	указание характеристик
	-
	

	7.2.
	Масло гидравлическое H32LP
	HLP 32 GAZPROMNEFT или эквивалент.
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с не менее 32, при 100 °С мм2/с не менее 5/5
Индекс вязкости не менее 100
Температура вспышки в открытом тигле, °С не выше 229
Температура застывания, °С не выше -38 Кислотное число, мг KOH/г не менее 0.6  Плотность при 20 °С, кг/м3 не менее 872
Фасовка не менее 200 л
	8
	указание характеристик
	-
	

	7.3.
	Масло трансмиссионное 75W-90
	GEARTEC GL-5 75W-90"KIXX GEARTEC GL-5 или эквивалент
Класс SAE: 75W-90
Плотность, кг/л при 15°C не ниже 0.869
Кинематическая вязкость, мм2/с при 40°C не ниже 85.7
Кинематическая вязкость, мм2/с при 100°Cне ниже 14.56
Индекс вязкости не ниже 178
Температура потери текучести,°C не выше -43
Температура вспышки, COC,°C не ниже 225,
Фасовка не менее 200 л
	3
	указание характеристик
	-
	

	7.4.
	Охлаждающая низкозамерзающая жидкость
	ЛУКОЙЛ АНТИФРИЗ G11 GREEN или эквивалент
Цвет ГОСТ 28084, 4.1 Зелёный
Плотность при 20 °С, кг/м3 не менее 1 080
Температура начала кристаллизации, °С не выше  –41
Температура кипения, °С не ниже  110
Водородный показатель (рН) при 20 °C не менее 8,2
Щелочность, мл не менее 14,3
Фасовка 20 л
	30
	указание характеристик
	-
	

	7.5.
	Смазка литиевая высокотемпературная
	Многоцелевая смазка с противозадирным пакетом присадок (EP-присадок) на основе литиевого комплексного мыла для узлов трения, работающих в условиях высоких температур и сверхвысоких нагрузках.
Фасовка 0,4 кг
	400
	согласие с требованием
	-
	

	8
	Колымский транспортный/строительный участок, Магаданская область, г. Магадан

	8.1.
	Масло моторное синтетическое 5W30
	TEXACO Ursa Premium FE 5W30  или эквивалент.
Плотность при 15 °С, г/мл - не менее 0,85
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм²/с - не менее 11,6
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм²/с - не менее 66,0
Индекс вязкости - не менее 173
Динамическая вязкость, CCS при -30 °С, мПа*с (сП) - не менее 5700
Температура застывания, °С - не менее -40
Температура вспышки, °С не - менее 204
Сульфатная зольность, % масс. - не более 1,0
Фасовка не менее 200 л
	4
	указание характеристик
	-
	

	8.2.
	Масло гидравлическое всесезонное ВМГЗ-60
	ВМГЗ -60 С С.N.R.G или эквивалент
Тип базового масла: минеральное
Индекс вязкости: не менее 124
Температура вспышки в открытом тигле, °С: не ниже 181
Температура застывания, °С: не выше -60
Зольность, %: не менее е0,078
фасовка 20 л.
	20
	указание характеристик
	-
	

	8.3.
	Масло трансмиссионное 10W
	Масло трансмиссионное SAE 10W
-Кинематическая вязкость при 100°C не менее 6.0 мм²/c
- Индекс вязкости не менее 102
- Плотность не менее 0.886 кг/дм 3
- Температура вспышки не менее 225 °C
- Температура застывания не менее -34 °C
фасовка 20 л
	7
	указание характеристик
	-
	

	8.4.
	Масло трансмиссионное 75W-90
	GEARTEC GL-5 75W-90"KIXX GEARTEC GL-5 или эквивалент
Класс SAE: 75W-90
Плотность, кг/л при 15°C не ниже 0.869
Кинематическая вязкость, мм2/с при 40°C не ниже 85.7
Кинематическая вязкость, мм2/с при 100°C не ниже 14.56
Индекс вязкости не ниже 178
Температура потери текучести,°C не ниже -43
Температура вспышки, COC,°C не ниже 225,
Фасовка не менее 200 л
	6
	указание характеристик
	-
	

	8.5.
	Смазка пластичная
	ROLF GREASE M5 L180 EP-2 HDM5 L 180 EP-2 или эквивалент
- Вязкость базового масла при 40 °C (мм²/с) не менее 180
- Температура каплепадения (°C)  не менее 195
- Пенетрация при 25 °C после 60 циклов (0,1 мм) не менее 280
-Динамическая водостойкость при 79 °C (%(мм)) не менее 5
-Гидродинамическое давление при -20 °C (мБар) не менее 700
Фасовка 18 кг.
	6
	указание характеристик
	-
	

	8.6.
	Смазка пластичная Литол-24
	Литол-24
Температура каплепадения, °С не ниже 190
Пенетрация при 25 °С с перемешиванием, 10-1мм не ниже 240
Вязкость, Па·с,
Коллоидная стабильность, % - не ниже 11
Фасовка  18 кг
	6
	указание характеристик
	-
	

	8.7.
	Тосол
	Тосол А60М NORDEX или эквивалент.
Плотность, при 20 °C, г/см3 не ниже 1,085, не ввше 1,100
Общее щелочное число (ASTM D2896) не ниже 10
Температура начала кристаллизации, °С, не выше -65
Температура кипения при давлении 101,3 кПа (760 мм рт. ст.), °С, не ниже 100
Фасовка не менее 200 л
	2
	указание характеристик
	-
	

	9
	Южно-Сахалинский участок расчистки просек, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск

	9.1
	Масло гидравлическое
	TOTASCHI NIRO HD PREMIUM HYDRAULIC OIL NRO-Z 46 или эквивалент.
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с не менее 32, при 100 °С, мм2/с не менее 5/5
Индекс вязкости не менее 100
Температура вспышки в открытом тигле, °С не выше 229
Температура застывания, °С не выше -38 Кислотное число, мг KOH/г не менее 0.6 Плотность при 20 °С, кг/м3 не менее 872
Фасовка не менее 200 л
	7
	указание характеристик
	-

	

	9.2
	Масло моторное М10ДМ
	М10ДМ.
Кинематическая вязкость, мм2/с: при 100 °С - не менее 11,4
Индекс вязкости, не менее 90
Содержание механических примесей, %, не более 0,025
Температура вспышки в закрытом тигле, °С, не менее 220
Температура застывания, °С, не менее -18
Щелочное число, мг КОН/г, не менее 8,2
Сульфатная зольность, %, не более 1,5
Плотность при 20 °С, г/см3, не более 0,905
Фасовка 50 л
	26
	указание характеристик
	-
	

	9.3
	Масло моторное 10W-40
	ТОТАСHI NIRO HD Semi-Senthetic SAE 10W40 API CL-4/SL, ACEA E7 или  эквивалент.
Класс SAE - 10W-40
Плотность, кг/л при 15°C не менее 0.8658
Кинематическая вязкость, мм2/с при 40°C не менее 100.7
Кинематическая вязкость, мм2/с при 100°C не менее 14.99
Индекс вязкости не менее 156
Температура потери текучести, °C не менее -39
Температура вспышки, COC, °C не менее 225
Щелочное число, мг КОН/г не менее 9.11
Фасовка не менее 200 л
	4
	указание характеристик
	-

	

	9.4
	Масло трансмиссионное 75W-90
	75W-90 API GL-5 Totachi или эквивалент.
Плотность при 15°C, г/мл, ASTM D4052: не менее 0,901
Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °C, ASTM D 92: не менее 222
Кинематическая вязкость при 100°C, мм2/с, ASTM D445: не менее 14,3
Кинематическая вязкость при 40°C, мм2/с, ASTM D445: не менее 131
Фасовка не менее 200 л
	4
	указание характеристик
	-
	

	9.5
	Масло трансмиссионное
	Dextron ATF III или эквивалент.
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм²/с: не менее 23.11
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм²/с: не менее 5.32
Индекс вязкости: не менее 171
Точка потери текучести, °С: не менее -44
Щелочное число, (TBN): не менее 6,00
Кислотное число (TAN):  не менее 2,01
Цвет: Красный
Фасовка  4 л
	150
	указание характеристик
	-
	

	9.6
	Масло моторное двухтактное
	TOTACHI NIRO ECO 2-STROKE TCW-3 или эквивалент
Цвет: красный
Кинематическая вязкость при 40°С не менее 55,08Ст, при 100°С не менее 9,05Ст
Индекс вязкости не менее 144
Плотность при 30°С кг/л не менее 0,869
Температура вспышки °С не ниже 149
Температура застывания  °С не выше -25
Фасовка  1л.
	600
	[bookmark: _GoBack_Копия_3]указание характеристик
	-
	

	9.7
	Масло моторное 5W30
	TCL SP GF-6 5W30 или эквивалент
Вид: синтетическое
Температура вспышки в открытом тигле не менее 244 °С
Температура застывания не выше -45С, температура вспышки Кливленда не выше 235С
Фасовка  4 л.
	16
	указание характеристик
	-
	

	9.8
	Охлаждающая низкозамерзающая жидкость
	Цвет Зелёный
Плотность при 20 °С, кг/м3 не менее 1 080
Температура начала кристаллизации, °С не выше –41
Температура кипения, °С не ниже 110
Водородный показатель (рН) при 20 °C не менее 8,2
Щелочность, мл не менее 14,3
фасовка  20 кг
	10
	указание характеристик
	-
	

	9.9
	Смазка литиевая высокотемпературная
	Многоцелевая смазка с противозадирным пакетом присадок (EP-присадок) на основе литиевого комплексного мыла для узлов трения, работающих в условиях высоких температур и сверхвысоких нагрузках.
Фасовка 0,4 кг
	200
	согласие с требованием
	-
	

	10
	Нижне-Бурейский транспортный участок Амурская область, пгт. Новобурейский

	10.1
	Масло моторное 10W30
	Моторное масло Shell 10w30 или эквивалент
Вязкость по SAE 10W-30
Кинематическая вязкость при 40°C не ниже 79.78
Кинематическая вязкость при 100°C не ниже 12.0
Динамическая вязкость не ниже 6730
Индекс вязкости не ниже 145
Щелочное число не ниже 10.6
Сульфатная зольность не ниже 1.5
Плотность при 15°C  не ниже 867
Температура вспышки не ниже 228°C
Температура застывания не ниже -42°C
Фасовка 4 л
	5
	указание характеристик
	-
	

	10.2
	Масло моторное 10W40
	Моторное масло Mobil 10W40 или эквивалент
Класс SAE: 10W-40
Плотность при 15,6°C, г/мл не ниже 0,87
Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °C, не ниже 230
Вязкость при высокой температуре и высокой скорости сдвига при 150°C, 1x10(6) c(-1), мПа*с не ниже3,6
Кинематическая вязкость при 100°C, мм2/с не ниже 13.2
Кинематическая вязкость при 40°C, мм2/с не ниже 88,7
Температура застывания,°C не ниже -42
Индекс вязкости не ниже 150
Фасовка 4 л
	23
	указание характеристик
	-
	

	10.3
	Масло моторное M10ДМ
	Моторное масло М10ДМ или эквивалент
Кинематическая вязкость, мм2/с: при 100 °С - не ниже 11,4
Индекс вязкости, не ниже 90
Содержание механических примесей, %, не выше 0,025
Температура вспышки в закрытом тигле, °С, не ниже 220
Температура застывания, °С, не выше -18
Щелочное число, мг КОН/г, не ниже 8,2
Сульфатная зольность, %, не выше 1,5
Плотность при 20 °С, г/см3, не выше 0,905
Фасовка 50 л
	6
	указание характеристик
	-
	

	10.4
	Масло гидравлическое всесезонное ВМГЗ
	Масло гидравлическое всесезонное ВМГЗ или эквивалент
Тип базового масла: минеральное
Индекс вязкости: 124
Температура вспышки в открытом тигле, °С: 181
Температура застывания, °С: минус 60
Зольность, %: 0,078
фасовка 20 л
	5
	указание характеристик
	-
	

	10.5
	Масло трансмиссионное ТАД-17
	Масло трансмиссионное ТАД-17 или эквивалент
Соответствует классу качества API: GL-5
Температурный интервал использования: от -25°C до +50°C.
Кинематическая вязкость (при 100°C): не ниже 17,5
Индекс вязкости: 90
Фасовка 10 л
	11
	указание характеристик
	-
	

	10.6
	Смазка пластичная Литол-24
	Литол-24 Антифрикционная многоцелевая водостойкая смазка или эквивалент
Температура каплепадения, °С не ниже 190
Пенетрация при 25 °С с перемешиванием, 10-1мм не ниже 240
Вязкость, Па·с,
Коллоидная стабильность, % - не ниже 11
Фасовка 18 кг
	2
	указание характеристик
	-
	

	10.7
	Тосол
	Жидкость охлаждающая низкозамерзающая Тосол 40А или эквивалент
Температура защиты от замерзания: не ниже - 40;
Показатель преломления при 20°С: не ниже 1,385-1,395;
Температура кипения, °C: не ниже 108;
Вспениваемость при 88°С, мл, не выше: 50, устойчивость пены, сек, не выше 5;
Начало кристаллизации ASTM D1177: не ниже -37;
Удельная масса (плотность) при 20°С: не ниже 1,069-1,074;
Водородный показатель (pH) при 20°С: не ниже 7,5-9,0;
Щелочность при 20°С, мл: 10-12;
Внешний вид по ГОСТ 28084-89 п.4.1.: Однородная прозрачная жидкость синего цвета;
Фасовка не менее 200 л
	1
	указание характеристик
	-
	

	10.8
	Антифриз -50
	АНТИФРИЗ TCL LONG LIFE COOLANT RED −50 или эквивалент
Цвет - Красный
Плотность при 20 °С, кг/м3 – не ниже 1076
Температура начала кристаллизации, °С не ниже –50
Температура кипения, °С не ниже 110
Водородный показатель (рН) при 20 °C – не ниже 7,5
Щелочность, мл – не ниже 4
Фасовка 4  л
	34
	указание характеристик
	-
	

	2.
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1
	Безопасность продукции
	Качество и безопасность товара должны соответствовать требованиям:
ГОСТ ISO 12924-2013 «Материалы смазочные, индустриальные масла и родственные продукты (класс L). Группа X (пластичные смазки). Технические условия»;
ГОСТ 10541-2020 «Масла моторные универсальные и для автомобильных карбюраторных двигателей. Технические условия»;
ГОСТ 17479.2-2015 «Масла трансмиссионные. Классификация и обозначение».
	согласие с требованием
	-
	

	3.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке,  перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по следующим адресам:
- Амурская область, п. Талакан
- Амурская область, г. Зея;
- Приморский край, г. Владивосток;
- Хабаровский край, г. Хабаровск;
- Приморский край, г. Партизанск;
- Магаданская область, г. Магадан;
- Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск
- Амурская область, пгт. Новобурейский
	согласие с требованием
	-
	

	3.2
	Требования к упаковке
	Продукция должна поставляться в упаковке, обеспечивающей защиту от внешних воздействующих факторов (в т.ч. климатических, механических) при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах.
Маркировка и (или) упаковка продукции должна обеспечивать Заказчику возможность идентифицировать продукцию.
Продукция, способная оказывать вредное воздействие на здоровье человека, окружающую среду, обладающая пожароопасными свойствами, должна иметь соответствующую предупредительную маркировку.
	согласие с требованием
	-
	

	4.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1
	Требования к эксплуатации
	Поставляемая Продукция должна быть новой, неиспользованной, невосстановленной, соответствовать нормативным значениям показателей качества.
	согласие с требованием
	-
	

	5.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1
	Срок гарантии
	Гарантийный срок на Товар, поставленный по Договору, составляет 12 (двенадцать) месяцев и начинает течь с даты подписания Сторонами Накладной ТОРГ-12/УПД. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора.
Установленный в отношении Товара гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Товара.
	согласие с требованием
	-
	

	6.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик передает Заказчику товарную накладную (ТОРГ-12)/УПД, счет-фактуру
	согласие с требованием
	-
	


6
7

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. [bookmark: _Hlk88325985]В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. [bookmark: _Hlk88327292]Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.



4. Приложения

1. Форма заявки на поставку товара.





























Приложение № 1
к техническим требованиям


Заявка 
на поставку Товара
(форма)

Заявка №___
на поставку Товара 
по договору поставки №______________ от «____» _____201_ г. 


	№ п/п
	Наименование Товара
	Артикул, тип, марка
	Количество
	Единица измерения
	Цена за единицу, руб. без НДС
	НДС (___%), руб.
	Стоимость, в том числе НДС, руб.
	Место поставки
	Дата поставки

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого:




[bookmark: _Toc126424650][bookmark: _Toc127718578][bookmark: _Toc128681790]ПОДПИСИ СТОРОН:

	Покупатель:

_____________________/_____________

	Поставщик:

_____________________/____________




(конец формы)



