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1. Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения
	АО «ТК РусГидро»
	Акционерное общество «Транспортная компания РусГидро»

	ТС
	Транспортное Средство

	Продукция 
	Автобус

	ПТС
	Паспорт транспортного средства

	ЭПТС
	Электронный паспорт транспортного средства

	VIN
	Идентификационный номер транспортного средства

	ТР ТС
	Технический регламент Таможенного Союза

	ЭРА-ГЛОНАСС
	Глобальная навигационная спутниковая система

	ОТТС
	Одобрение типа транспортного средства


1.2. Наименование закупаемой продукции
       ОКПД 2: 29.10.30.111 Поставка автобуса для нужд Дальневосточного филиала 

АО «ТК РусГидро» 
1.3. Цель использования закупаемой продукции 
Автобусы закупаются с целью обеспечения филиалов АО «ТК РусГидро» транспортными средствами для перевозки людей. 
2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№

п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	 ОКПД 2: 29.10.30.111 Поставка автобуса для нужд Дальневосточного филиала 

АО «ТК РусГидро» 
	шт.
	1


2.1.2. Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№

п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД 2: 29.10.30.111 Поставка автобуса для нужд Дальневосточного филиала 

АО «ТК РусГидро»
	С даты подписания договора
	Не позднее 30 календарных дней с даты подписания договора


2.2. Требования к качеству продукции
 Таблица 3.1 Требования к качеству продукции 
Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): ОКПД 2: 29.10.30.111 Поставка автобуса для нужд Дальневосточного филиала 

АО «ТК РусГидро» 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Размеры и вес
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1.
	Тип
	Автобус пассажирский (туристический)
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.2.
	Длина, мм
	Не более 12 500
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.3.
	Ширина без учета боковых зеркал, мм
	Не более 2 550
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.4.
	Высота, мм
	Не более 3 500
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.5.
	Снаряженная масса, кг
	Не более 14 800
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.6.
	Полная масса, кг
	Не более 11 500
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.7.
	Высота потолка в салоне, мм
	Не менее 2300
	Указание характеристик
	-
	

	1.2.
	Двигатель
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1.
	Тип двигателя
	Дизельный
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.2.
	Мощность, кВт
	Не менее 200
	Указание характеристик
	-
	

	1.2.3.
	Объем топливного бака, л
	Не менее 200
	Указание характеристик
	-
	

	1.2.4
	Объем двигателя, см3
	Не менее 8 400
	Указание характеристик
	-
	

	1.3.
	Трансмиссия
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1.
	КПП
	Механическая 
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.2.
	Количество передач КПП
	Не менее 6-ти передач вперед и 1-й передачи назад
	Указание характеристик
	-
	

	1.3.3.
	Колесная формула/привод
	4х2/задний привод
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.
	Рулевое управление
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4.1.
	Усилитель руля
	Гидравлический
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.2.
	Расположение руля
	Левый
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.3.
	Регулировка рулевой колонки
	Регулируемая по высоте и углу наклона
	Согласие с требованием
	
	

	1.5.
	Тормозная система
	-//-
	-//-
	-//-

	1.5.1.
	Тип
	Двухконтурная пневматическая со стояночным тормозом и ретардером
	Согласие с требованием
	-
	

	1.5.2.
	Передние
	Дисковые 
	Согласие с требованием
	-
	

	1.5.3.
	Задние
	Дисковые или барабанные
	Согласие с требованием
	-
	

	1.6.
	Подвеска
	-//-
	-//-
	-//-

	1.6.1.
	Тип подвески
	Зависимая, пневматическая, передняя и задняя подвески с гидравлическими телескопическими амортизаторами двойного действия и стабилизаторами поперечной устойчивости
	Согласие с требованием
	-
	

	1.7.
	Кузов/кабина
	-//-
	-//-
	-//-

	1.7.1.
	Остекление лобовое
	Панорамное
	Согласие с требованием
	-
	

	1.7.2.
	Система отопления
	Наличие
	Согласие с требованием
	-
	

	1.7.3.
	Обогрев лобового стекла (с наружным забором воздуха)
	Наличие
	Согласие с требованием
	-
	

	1.7.4.
	Вентиляция и кондиционирование с функцией климат контроль
	Наличие
	Согласие с требованием
	-
	

	1.7.5.
	Система обогрева салона конвекторного типа
	Наличие
	Согласие с требованием
	-
	

	1.7.6.
	Автономный предпусковой подогреватель ДВС, не менее 30 кВт
	Наличие
	Согласие с требованием
	-
	

	1.7.7.
	Водительское сиденье с раздельной регулировкой по высоте, горизонтали и угла наклона спинки
	Наличие
	Согласие с требованием
	-
	

	1.7.8.
	Ремни безопасности на пассажирских сиденьях (2-х или 3-х точечные)
	Наличие
	Согласие с требованием
	-
	

	1.7.9.
	Автомагнитола и переговорное устройство
	Наличие
	Согласие с требованием
	-
	

	1.7.10.
	Дневные ходовые огни
	Наличие
	Согласие с требованием
	-
	

	1.7.11.
	Зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом
	Наличие
	Согласие с требованием
	-
	

	1.7.12.
	Цвет салона
	Темных тонов
	Указание характеристик
	-
	

	1.7.13.
	Количество мест для сидения
	Не менее 28
	Указание характеристик
	-
	

	1.7.14.
	Количество мест общее
	Не менее 90
	Указание характеристик
	
	

	1.8.
	Колеса и шины
	-//-
	-//-
	-//-

	1.8.1.
	Размер шин
	305/70 R22.5
	Согласие с требованием
	-
	

	1.8.2.
	Тип шин
	Бескамерного типа, всесезонные
	Согласие с требованием
	-
	

	2. 
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Соответствие стандарту
	Поставляемое ТС должно соответствовать ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» и иметь действующий сертификат/декларацию соответствия (ОТТС), выданный органом сертификации Российской Федерации
	Согласие с требованием
	Участник должен предоставить в составе заявки действующий сертификат/декларацию соответствия (ОТТС), выданный органом сертификации Российской Федерации со всеми приложениями в формате PortableDocumentFormat (*.pdf)


	

	3. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Климатические условия эксплуатации
	ТС должен быть рассчитан на эксплуатацию при рабочих температурах окружающего воздуха от - 40 до + 40 °С.
	Согласие с требованием
	-
	

	4. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Место поставки
	ТС должны быть доставлены поставщиком по адресу: Россия, Амурская область, г. Зея
	Согласие с требованием
	-
	

	4.2. 
	Требования к предпродажной подготовке
	Поставщику необходимо выполнить предпродажную подготовку (протяжку, проверку всех уровней жидкостей), подтверждается отметкой в сервисной книжке либо заказ-нарядом, актом выполненных работ по предпродажному обслуживанию на любом авторизованном техническом центре.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.3
	Доставка
	 1. Доставка осуществляется силами Поставщика до места поставки, рекомендованными способами завода изготовителя. В случаях перегона ТС своим ходом, должно проводиться техническое обслуживание согласно инструкции по эксплуатации с отметками в сервисной книжке.

2. Акты выполненных работ по техническому обслуживанию (скан копии подписанные и заверенные ответственным лицом) предоставляются при передаче ТС Заказчику.

3. Фото с фиксацией пробега (название файла VIN ТС) при каждом техническом обслуживании до места поставки предоставляются при передаче ТС Заказчику.

4. При поступлении ТС на склад Заказчика, пробег на одометре не должен превышать 5 000 км.
	Согласие с требованием
	-


	

	5. 
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.

Год изготовления товара – не ранее 2025.
	Согласие с требованием
	-
	

	6. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию


	-//-
	-//-
	-//-

	6.1. 
	Требования к гарантии на Продукцию
	Гарантия на транспортное средство - не менее гарантийного срока, установленного заводом изготовителем, с даты продажи Заказчику.
	Согласие с требованием
	-
	

	7. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1. 
	Комплектация ТС
	- Антиблокировочная система (ABS)

-Электронная система устойчивости (ESC)

-Система «ЭРА-ГЛОНАСС»

-Ремень безопасности для водителя (3-х точечный)

-Наличие камер видеонаблюдения и видеозаписи, с возможностью накопления и хранения видеоинформации, в пассажирском салоне и в кабине управления ТС (отделение водителя), согласно Постановления Правительства РФ от 8 октября 2020 г. N 1640
"Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, учитывающих уровни безопасности для транспортных средств автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта" и Постановления Правительства РФ от 26 сентября 2016 г. 

№ 969
"Об утверждении требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и Правил обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности".

-Наличие устройства предназначенного для регистрации скорости, режима труда и отдыха водителей (тахограф).

-Наличие аппаратуры спутниковой навигации (навигационный блок), установленный согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 22.12.2020 г. № 2216 «Об утверждении Правил оснащения транспортных средств категорий М.2, М.3 и транспортных средств категории N, используемых для перевозки опасных грузов, аппаратурой спутниковой навигации.
	Согласие с требованием
	-


	

	7.2. 
	Комплект поставки, дополнительные опции
	1)
 Медицинская автоаптечка (в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской федерации от 24 мая 2024 года № 260н).

2)
Огнетушитель регламентированного образца согласно ГОСТ Р 59641-2021, утвержденного Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 августа 2021 г. N 794-ст.);

3) Комплект инструмента, включая домкрат и ключ баллонный.

4) Знак аварийной остановки.

5) Штатное запасное колесо.

6) Молотки аварийного разбивания стекол.
	Согласие с требованием
	-
	

	7.3. 
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	 Поставщик передает Заказчику товарную накладную (ТОРГ-12)/УПД, счет-фактуру, ПТС (ЭПТС), руководство по эксплуатации на русском языке, сервисную книжку на русском языке. 
Руководство по эксплуатации в обязательном порядке должно содержать:

- порядок и периодичность (интервал) технического обслуживания;
- объемы и характеристики смазочных материалов и технических жидкостей для проведения технического обслуживания. 
	Согласие с требованием
	-
	

	8
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-
	

	8.1
	Цвет ТС
	Белый
	Согласие с требованием
	-
	


2.2.1. В составе заявки необходимо предоставить:

Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:
1. Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими техническими требованиями, по форме, предоставленной в Документации о закупке.
2. Копию действующего сертификата/декларации соответствия, выданного органом сертификации Российской Федерации со всеми приложениями в формате PortableDocumentFormat (*.pdf), в соответствии с Техническим регламентом Таможенного Союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» (ОТТС), ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».  
3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
	
	

	
	

	
	

	
	


