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10Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки




1. Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения

	АО «ТК РусГидро»
	Акционерное общество «Транспортная компания РусГидро»

	ТС
	Транспортное Средство

	ТТ
	Технические требования

	Продукция 
	Автобус малого класса

	Продукция 
	Внедорожник малого класса

	Продукция
	Грузовой бортовой со сдвоенной кабиной

	ПТС
	Паспорт транспортного средства

	VIN
	Идентификационный номер транспортного средства

	ТР ТС
	Технический регламент Таможенного Союза

	ГЛОНАСС
	Глобальная навигационная спутниковая система


1.2. Наименование закупаемой продукции
ОКПД 2: 29.10.22.000 Поставка пассажирского фургона для нужд Дальневосточного филиала АО «ТК РусГидро» 
1.3. Цель использования закупаемой продукции 
Пассажирские фургоны закупаются с целю обеспечения Дальневосточного филиала АО «ТК РусГидро» транспортными средствами для перевозки людей и грузов. 
2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№

п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД 2: 29.10.22.000 Поставка пассажирских фургонов для нужд Дальневосточного филиала АО «ТК РусГидро»
	шт.
	1


2.1.2. Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции 
	№

п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД 2: 29.10.22.000 Поставка пассажирских фургонов для нужд Дальневосточного филиала АО «ТК РусГидро»
	С даты подписания договора
	Не позднее 30 календарных дней с даты подписания договора


2.2. Требования к качеству продукции
 Таблица 3. Требования к качеству продукции
Наименование продукции: ОКПД 2: 29.10.22.000 Поставка пассажирских фургонов для нужд Дальневосточного филиала АО «ТК РусГидро»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Размеры и вес
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1.
	Тип
	Пассажирский фургон
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.4.
	Длина, мм
	Не менее 4 900
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.5.
	Ширина (без учета зеркал), мм
	Не менее 2 000
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.6.
	Высота, мм
	Не менее 2 000, не более 2 700
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.7
	Снаряженная масса,кг
	Не менее 1 900, на более 2 500
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.8.
	Полная масса, кг
	Не менее 3 200, не более 4 200
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.9.
	Число мест
	5+1
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.10
	Категория ТС
	В/М1
	Согласие с требованием
	-


	

	1.2.
	Двигатель
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1.
	Тип двигателя
	Дизельный
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.2.
	Мощность, л. с.
	Не менее 130
	Указание характеристик
	-
	

	1.2.3.
	Объем топливного бака, л
	Не менее 80
	Указание характеристик
	-
	

	1.3.
	Трансмиссия
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1.
	КПП
	Механическая 
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.2.
	Количество передач
	не менее 6 вперед, 1 передача заднего хода
	Указание характеристик
	-
	

	1.3.4.
	Колесная формула
	4х2
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.
	Рулевое управление
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4.1.
	Усилитель руля
	Гидравлический
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.2.
	Расположение руля
	Левый
	Согласие с требованием
	-
	

	1.5.
	Тормозная система
	-//-
	-//-
	-//-

	1.5.1.
	Тип
	С ABS и контурами по осям
	Согласие с требованием
	-
	

	1.5.2.
	Передние
	Дисковые 
	Согласие с требованием
	-
	

	1.5.3.
	Задние
	Дисковые
	Согласие с требованием
	-
	

	1.6.
	Колеса и шины
	-//-
	-//-
	-//-

	1.6.1.
	Размер шин
	Не менее 215/75 R16C
	Указание характеристик
	-
	

	2. 
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Поставляемое ТС должно соответствовать требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» и иметь действующий сертификат/декларацию соответствия (ОТТС), выданный органом сертификации Российской Федерации
	Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления Участником закупки в составе своей заявки скан копии указанного сертификата/декларации со всеми приложениями в формате PortableDocumentFormat (*.pdf)
	Согласие с требованием
	Предоставление действующего сертификата/декларации в соответствии с требованиями тех.регламента Таможенного Союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств»
	

	3. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Климатические условия эксплуатации
	ТС должен быть рассчитан на эксплуатацию при рабочих температурах окружающего воздуха от - 40 до + 40 °С.
	Согласие с требованием
	-
	

	4. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Место поставки
	1). РФ, Амурская область, ПГТ Талакан
	Согласие с требованием
	-
	

	4.2. 
	Требования к предпродажной подготовке
	Поставщику необходимо выполнить предпродажную подготовку (протяжку, проверку всех уровней жидкостей), подтверждается отметкой в сервисной книжке либо заказ-нарядом, актом выполненных работ по предпродажному обслуживанию на любом авторизованном техническом центре.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.3
	Доставка
	 1. Доставка осуществляется силами Поставщика до места поставки, рекомендованными способами завода изготовителя. В случаях перегона ТС своим ходом, должно проводиться техническое обслуживание согласно инструкции по эксплуатации с отметками в сервисной книжке.

2. Акты выполненных работ по техническому обслуживанию (скан копии подписанные и заверенные ответственным лицом) предоставляются при передаче ТС Заказчику.

Фото с фиксацией пробега (название файла VIN ТС) при каждом техническом обслуживании до места поставки предоставляются при передаче ТС Заказчику.
	Согласие с требованием
	-


	

	5. 
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.

Год изготовления товара – не ранее 2025.
	Согласие с требованием
	-
	

	6. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию


	-//-
	-//-
	-//-

	6.1. 
	Требования к гарантии на Продукцию
	Гарантия на транспортное средство - не менее гарантийного срока, установленного заводом изготовителем, с даты продажи Заказчику.
	Согласие с требованием
	-
	

	7. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1. 
	Комплектация ТС
	- Дополнительный отопитель салона

-Система «ЭРА-ГЛОНАСС»

-Сидение водителя с продольной регулировкой и регулировкой наклона спинки

-Ремни безопасности для всех пассажиров и водителя (6 шт.)
	Согласие с требованием
	-
	

	7.2. 
	Комплект поставки, дополнительные опции
	1)
 Медицинская автоаптечка (в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской федерации от 24 мая 2024 года № 260н) .

2)
Огнетушитель (Приложение «В» к Приказу МЧС России №179 от 25.03.2009 года Использование огнетушителей на автотранспортных средствах);

3) Комплект инструмента.

4) Комплект ковриков для салона.

5) Зимние шины 225/75 R16 (4шт)
6) Стальные штампованные колесные диски R16 (4шт)
	Согласие с требованием
	-
	

	7.3. 
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	 Поставщик передает Заказчику товарную накладную (ТОРГ-12)/УПД, счет-фактуру, паспорт транспортного средства, руководство по эксплуатации на русском языке, сервисную книжку на русском языке. 
Руководство по эксплуатации в обязательном порядке должно содержать:

- порядок и периодичность (интервал) технического обслуживания;
- объемы и характеристики смазочных материалов и технических жидкостей для проведения технического обслуживания. 
	Согласие с требованием
	-
	

	8
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-
	

	8.1
	Цвет ТС
	Стандартный цвет производителя
	Указание характеристик
	-
	


2.2.1. В составе заявки необходимо предоставить:

Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:
1. Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими техническими требованиями, по форме, предоставленной в Документации о закупке.
2. Копию действующего сертификата/декларации соответствия, выданного органом сертификации Российской Федерации со всеми приложениями в формате PortableDocumentFormat (*.pdf), в соответствии с Техническим регламентом Таможенного Союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» (ОТТС), ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».  
Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
