Часть II. Описание предмета закупки
Аренда и чистка грязезадерживающего напольного коврового покрытия

1.Наименование оказываемых услуг: Аренда грязезадерживающего напольного коврового покрытия. 

2. Виды оказываемых услуг:

2.1. Представить заказчику в аренду покрытие, имеющее характеристики, указанные в Таблице;

2.2. Поддерживать покрытие в исправном состоянии в форме проведения регулярной чистки покрытия (от следов грязи) с предоставлением Заказчику на время чистки другого аналогичного (то есть, того же размера, цвета, качества) чистого покрытия. 

2.3. Периодичность чистки покрытия согласно таблице;

2.4. Исполнитель обязан за свой счет доставить, погрузить и выгрузить покрытие, а также размещать его в указанном Заказчиком месте. 
	Технические характеристики
	Филиал


	периодичность      с 01.01.2027 по 30.04.2027
и

с 01.11.2027 по 31.12.2027

	размер ковра, см


	кол-во,  шт



	Тип ворса – тафтинг, разрезной

Материал нити -100% полиамид PA (нейлон 6,0)

Высота ворса – 6-7 мм

Основа – 100% резина

Окантовка – 100% резина

Толщина резины в основании – 1,5 мм

Толщина  канта – 2,5 мм

Ширина канта – 20 мм

Общая высота ковра - 8мм

Вес ворса – 760 гр/кв.м

Общий вес ковра – 2850 гр/м2

Профессиональный ворсовый влаговпитывающий ковер представляет собой полиамидное тафтинговое полотно из термоскрученной нити, закрепленное на резиновой подложке методом вулканизации.

Объем поглощаемой грязи (на кв.м.) 5,0 литров воды /3,0 кг. песка, мелкой грязи.

Гарантийный срок от производителя 1 год.

Торговая марка: TEXPRO
Ковры устойчивы к перепадам температур, агрессивным средам, ультрафиолету и плесени. 

Рекомендуемый уход: стирка в стиральных машинах промышленного типа

Отжим: до 1000 об./мин.

Температура воды: не выше 50 гр С

РН моющего средства не должен превышать 10 ед.

Количество стирок: не менее 300 

Цвет: темно-серый, коричневый

Рекомендуется укладывать внутрь помещения
	ул.Народная д.6/1
	5/7
	85*150
	5

	
	
	5/7
	115*180
	3

	
	ул.Пермякова д.76 кор.5
	5/7
	85*150
	3

	
	
	5/7
	115*180
	2

	
	
	5/7
	150*240
	1

	
	ул.Широтная д.23а
	5/7
	85*150
	2

	
	
	5/7
	115*180
	1

	
	
	5/7
	150*240
	2

	
	ул.Станционная д.26в
	5/7
	85*150
	2

	
	
	5/7
	115*180
	2

	
	
	5/7
	150*240
	1

	
	ул.Олимпийская д.36/2
	5/7
	85*150
	3

	
	
	5/7
	150*240
	1

	
	ул.Широтная д.99/1
	5/7
	85*150
	2

	
	
	5/7
	115*180
	1

	
	
	5/7
	150*240
	1

	
	ул.Пермякова д.39
	5/7
	85*150
	1

	
	
	5/7
	115*180
	1

	

	Технические характеристики
	Филиал
	периодичность      с 01.05.2027 по 31.05.2027 и                   с 01.09.2027 по 30.10.2027
	размер ковра,см
	кол-во,     шт

	Тип ворса – тафтинг, разрезной

Материал нити -100% полиамид PA (нейлон 6,0)

Высота ворса – 6-7 мм

Основа – 100% резина

Окантовка – 100% резина

Толщина резины в основании – 1,5 мм

Толщина  канта – 2,5 мм

Ширина канта – 20 мм

Общая высота ковра - 8мм

Вес ворса – 760 гр/кв.м

Общий вес ковра – 2850 гр/м2

Профессиональный ворсовый влаговпитывающий ковер представляет собой полиамидное тафтинговое полотно из термоскрученной нити, закрепленное на резиновой подложке методом вулканизации.

Объем поглощаемой грязи (на кв.м.) 5,0 литров воды /3,0 кг. песка, мелкой грязи.

Гарантийный срок от производителя 1 год.

Торговая марка: TEXPRO
Ковры устойчивы к перепадам температур, агрессивным средам, ультрафиолету и плесени. 

Рекомендуемый уход: стирка в стиральных машинах промышленного типа

Отжим: до 1000 об./мин.

Температура воды: не выше 50 гр С

РН моющего средства не должен превышать 10 ед.

Количество стирок: не менее 300 

Цвет: темно-серый, коричневый

Рекомендуется укладывать внутрь помещения
	ул.Народная д.6/1
	3/7
	85*150
	6

	
	
	3/7
	115*180
	3

	
	ул.Пермякова д.76 кор.5
	3/7
	85*150
	3

	
	
	3/7
	115*180
	2

	
	
	3/7
	150*240
	1

	
	ул.Широтная д.23а
	3/7
	85*150
	2

	
	
	3/7
	115*180
	1

	
	
	3/7
	150*240
	2

	
	ул.Станционная д.26в
	3/7
	85*150
	2

	
	
	3/7
	115*180
	2

	
	
	3/7
	150*240
	1

	
	ул.Олимпийская д.36/2
	3/7
	85*150
	3

	
	
	3/7
	150*240
	1

	
	ул.Широтная д.99/1
	3/7
	85*150
	2

	
	
	3/7
	115*180
	2

	
	ул.Пермякова д.39
	3/7
	85*150
	1

	
	
	3/7
	115*180
	1


3.  Сроки (периоды) оказания услуг: с 01.01.2027г. по 31 декабря 2027г.
4. Форма, сроки и порядок оплаты услуг: Аванс не предусмотрен. 
Заказчик оплачивает Исполнителю фактически оказанные и принятые услуги по Договору на основании подписанных актов выполненных работ и/или УПД, а также акта приемке по ф.0510452, в течение 7 календарных дней с момента их подписания в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств (при условии, что услуга оказана надлежащим образом и в согласованный срок, либо, с согласия Заказчика, досрочно). Оплата услуг по настоящему Договору производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре.
6. Условия оказания услуг: замена покрытия должна осуществляться с 8.00 до 20.00 согласно графика работы.
7. Требования по выполнению сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования: Обеспечение необходимого оборудования и материалов производиться исполнителем.

8. Общие требования к оказанию услуг: соблюдение Правил техники безопасности и охраны труда. Пожарной безопасности.  
9.Порядок (последовательность, этапы) оказания услуг: замена грязезадерживающего покрытия производится по графику согласно таблице, в праздничные дни по согласованному с заказчиком графику

10. Требования к качеству услуг, в том числе технология оказания услуг: 
качество и комплектность поставляемого грязезадерживающего коврового покрытия должно соответствовать нормативным документам, установленным для данного вида услуг.

11. Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результатов услуг:
Огнезащитный состав для ковров и ковролина должны соответствовать показателям огнеопасности, которые регламентируются Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.
12. Порядок сдачи и приемки результатов работ (услуг): исполнитель по факту оказанных услуг предоставляет заказчику подписанные акты сдачи приёма оказанных услуг и счет-фактуру (при работе с НДС) или счета (при работе без НДС) ежемесячно. Приемку услуги осуществляется ответственное лицо Заказчика в течение рабочего дня.
