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Технические требования



ОКПД2  71.12.35.110 Выполнение кадастровых работ для целей  оформления прав землепользования, установления охранных зон электросетевых объектов, изготовления технических планов для постановки на кадастровый учет объектов недвижимости, расположенных на территории Хабаровского края
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Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc137820508][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции.
Выполнение кадастровых работ для целей  оформления прав землепользования, установления охранных зон электросетевых объектов, изготовления технических планов для постановки на кадастровый учет объектов недвижимости,  расположенных на территории Хабаровского края.

1.2. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc137820509]Цель выполнения работ
- оформление прав землепользования - установление публичных сервитутов (далее - ПС) для размещения объектов электросетевого хозяйства, уточнение местоположения границ земельных участков под электросетевыми объектами;
- внесение в ГКН сведений о границах охранных зон (далее - ОЗ) сетевых объектов;
- постановка объектов капитального строительства (далее - ОКС) на кадастровый учет/ определение местоположения границ объектов недвижимости;
- постановка на кадастровый учет объектов недвижимости, входящих в состав электросетевых комплексов на территории Хабаровского края (далее - раздел ОКС).

[bookmark: _Toc137820511]Таблица 1. Перечень объектов заказчика

	№ п/п
	Инвентарный номер объекта
	Наименование объекта
	Кадастровый номер объекта
	Местоположение
	Протяженность, км
	Виды работ по объекту

	
	
	
	
	
	
	ОКС
	ПС
	ОЗ

	1
	HB035945
HB035944
	ВЛ 110 кВ от ХТЭЦ-3 до врезки в существующую ВЛ 110 кВ ПС "РЦ" - ПС "НПЗ", в составе КЛ-110 "ХТЭЦ3-НПЗ" в пр. оп.№6-№7
	27:00:0000000:49
	Хабаровский край, Краснофлотский район и Железнодорожный район в г. Хабаровске; Хабаровский район
	10,326
0,458
	+
	+
	+

	2
	HB010791
	Линия ВЛ 110 кВ НПЗ-ХЭС
	27:23:0000000:25363
	Хабаровский край, г. Хабаровск, р-н Кировский, лит. 13.5
	2,7
	+
	+
	-

	3
	HB010030
	Ответвление от ВЛ 35 кВ "КАФ-Р" на ПС "М"
	27:23:0030322:108
	Хабаровский край, г. Хабаровск
	1,73
	+
	+
	-

	4
	НВ009987
	ВЛ-110 кВ отпайка на ПС Городская (входит в состав электросетевого комплекса №3 110 кВ "ЦЭС")
	27:23:0000000:25360
	Хабаровский край, г. Хабаровск
	1,3
	-
	+
	+
(внести изменения 27:23-6.360)

	5
	HB005652 
HB007208
HB007652

	ПС 35/6 кВ "ЭТЗ" с прилегающей линией ВЛ 35 кВ, КЛ 35 кВ ТЭЦ-2 инв.№69
ОЗ 27:22-6.378
	27:22:0030701:170
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, шоссе Комсомольское, 1
	2,86
	+
	+
	-

	6
	HB007652
HB005929
HB029445
HB029446
HB029447
HB029448
	ВЛ 35 кВ, КЛ 35 кВ "ТЭЦ1 - ЭТЗ", литер 1,1А, в составе:
Кабельная ЛЭП-35 кВ ПС "ЭТЗ" до каб.киоска ОЗ 27:22-6.377
	27:07:0010101:4307
	Хабаровский край, Комсомольский Район, Лит. 1,1А, Центральный Округ
	5,96
	+
	+
	-

	7
	
HB007667

	ВЛ-110 кВ пс "Комсомольская"-пс "Водозабор" с отпайкой на пс "Береговая" 27:22:0000000:1666
	27:22:0000000:1666
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, округ Центральный, район Комсомольский
	19,84
	+ внести изм.
	+
	+
(внести изменения 27:22-6.19)

	8
	HB041448
	ВЛ-110кВ "Совгаванская ТЭЦ-Ванино""
	27:00:0000000:10174
	Хабаровский край, г. Советская Гавань, Советско-Гаванский и Ванинский муниципальные районы
	37,413
	-
	+
	-

	9
	HB041447
	ВЛ 35 кВ (в габаритах 110 кВ) от временной ПС 35 кВ Строительная до существующей ПС Эгге 35 кВ
	27:21:0000000:786
	Хабаровский край, г. Советская Гавань
	2,49
	-
	+
	-

	10
	HB041449
	ВЛ-110кВ "Совгаванская ТЭЦ-Окоча»
	27:00:0000000:10165
	Хабаровский край, г. Советская Гавань, Советско-Гаванский и Ванинский муниципальные районы
	14,176
	-
	+
	-

	11
	HB003536 
HB003563
	Воздушная линия 35 кВ Т-1-Ф "Майская ГРЭС" - ПС "Кислородная"
	27:13:0000000:148
	Хабаровский край, Советско-Гаванский район, пос.Майский - гор.Советская Гавань
	10,98
	+
	+
	-

	12
	HB003537
	Воздушная линия 35 кВ Т-2-Ф "Майская ГРЭС" - ПС "Центральная", инв.№4221
	27:13:0000000:182
	Хабаровский край, Советско-Гаванский район, пос.Майский - гор.Советская Гавань
	20,33
	+
	+
	-

	13
	HB003570
	Воздушная линия 35 кВ Т-15-Ф "Майская ГРЭС" - ПС "Эгге", инв.№4223
	27:13:0000000:169
	Хабаровский край, Советско-Гаванский район, п.Майский - г.Советская Гавань
	7,741
	+
	+
	-

	14
	HB003575
	Воздушная линия 35 кВ Т-К-Ф ПС "Кислородная" - ПС "Центральная", инв.№4224
	27:21:0000000:190
	Хабаровский край, г. Советская Гавань
	6,783
	+
	+
	-

	15
	HB003562
	ВЛ-35 кВ Т4Ф ГРЭС-ПС 4
	27:04:0000000:327
	Хабаровский край, Советско-Гаванский район, г. Советская Гавань
	11,48
	+
	+
	-

	16
	HB042604
	ВЛ 35 кВ Эгге - Тишкино с отпайками, ВЛ 35 кВ Кислородная - РП-4 с отпайкой на ПС РП-1, ВЛ 35 кВ Эгге - Южная с отпайками
	27:13:0000000:638
	Хабаровский край, р-н Советско-Гаванский, рп. Майский
	0,732
	-
	+
	+

	17
	HB038412
	ВЛ 35кВ заход на ПС 110 кВ Окоча (от опоры 29А до 4 и от опоры 4 до ЗРУ) (Заходы ВЛ-35 кВ Кислородная-Центральная с отпайкой на ПС Городскую)
	27:21:0000000:1087
	
Хабаровский край, г. Советская Гавань
	0,482
	-
	-
	+

	18
	HB043862
	Сооружение- подстанция 35/10 кВ «Городская» 27:21:0110089:77
	27:21:0110089:77
	Хабаровский край, г. Советская Гавань, в районе коллективного сада "Спутник"
	0,89 км.,
150,8 кв. м
	+
	+
	+

	19
	HB041126
	КВЛ-10 кВ Ф-9 ПС Маго
	-
	Хабаровский край, Николаевский район
	9,41
	-
	+
	+

	20
	HB042948
	ЛЭП 35 кВ Чныррах-Оремиф
	27:10:0000000:282
	Хабаровский край, Николаевский район
	19,75
	-
	+
	+

	21
	HB042942
	ЛЭП 110 кВ на ПС Чныррах от ВЛ 110 кВ на ПС Чныррах от ВЛ 110 кВ Николаевская ТЭЦ-Белая гора (С-172) и ВЛ 110 кВ Николаевская ТЭЦ-Многовершинная (С-171)
	27:00:0000000:10269
	Хабаровский край, Николаевский район, г. Николаевск-на-Амуре
	11,90
	-
	+
	-

	22
	HB042963
	ВЛ-6кВ ф.9, ф.10, ф.11, ф.12 ПС Чныррах
	27:10:0000000:283
	Хабаровский край, Николаевский район
	2,86
	-
	+
	+

	23
	HB044874
	ЛЭП 10кВ от КРУ-10 яч.2 с. Оремиф
	27:10:0010124:421
	Хабаровский край, Николаевский район
	5,537
	-
	+
	+

	24
	HB042962
	ПС 110 кВ «Чныррах»
	27:10:0010134:250
	Хабаровский край, Николаевский район,
	-
	-
	+
	+

	25
	HB007642
	Линия ВЛ 110 кВ С-95 "Старт - Азимут" с отпайкой на ПС "Лиан", инв.№85
	27:14:0010807:704
	Хабаровский край, Солнечный район
	41,516
	+
	+
	-

	26
	HB007669
	Линия ВЛ - 110 кВ ПС "Горная" - ПС "Перевальная" С-112, инв.№125, литер II-3
	27:21:0107038:47
	Хабаровский край, Солнечный район
	4,559
	+
	+
	-

	27
	HB007683
	Линия ВЛ-110 кВ ПС "Комсомольская" - ПС "Солнечная" с отпайкой на ПС "Ручьи" С-81/82
	27:00:0000000:88
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Солнечный, Комсомольский район
	36,48
	+
	+
	-

	28
	HB007681
	Линия ВЛ - 110 кВ ПС "Солнечная - Молодежная" С91/92 с отпайкой на ПС "ЦОФ", инв.№360
	27:14:0000000:142
	Хабаровский край, Солнечный район
	14,315
	+
	+
	-

	29
	HB007654
	Линия ВЛ-110 кВ ПС "Солнечная" - ПС "Горная" С-107/108, инв.№359
	27:14:0000000:64
	Хабаровский край, Солнечный район
	17,192
	+
	+
	-

	30
	HB044766HB008223
	Заход на ВЛ-6 кВ ПС Краснореченская Ф-11
	-
	Хабаровский край, Хабаровский район
	0,4
	-
	+
	+

	31
	
	ВЛ 10 кВ ф-1 ПС Гродеково
	-
	Хабаровский край, район имени Лазо
	25,5
	-
	+
	+

	32
	
	ВЛ 10 кВ ф-2 ПС Гродеково
	-
	Хабаровский край, район имени Лазо
	17,9
	-
	+
	+

	33
	
	ВЛ 10 кВ ф-3 ПС Гродеково
	-
	Хабаровский край, район имени Лазо
	5,1
	-
	+
	+

	34
	
	ВЛ 10 кВ ф-7 ПС Гродеково
	-
	Хабаровский край, район имени Лазо
	5,6
	-
	+
	+

	35
	
	ВЛ 10 кВ ф-12 ПС Гродеково
	-
	Хабаровский край, район имени Лазо
	20,8
	-
	+
	+

	36
	
	ВЛ 10 кВ ф-15 ПС Гродеково
	-
	Хабаровский край, район имени Лазо
	9,2
	-
	+
	+

	37
	
	ВЛ 10 кВ ф-19 ПС Гродеково
	-
	Хабаровский край, район имени Лазо
	18,2
	-
	+
	+

	38
	
	ВЛ 10 кВ ф-1 ПС Дормидонтовка
	-
	Хабаровский край, район имени Лазо
	10,24
	-
	+
	+

	39
	
	ВЛ 10 кВ ф-1 ПС Черняево
	-
	Хабаровский край, район имени Лазо
	22,6
	-
	+
	+

	40
	
	ВЛ 10 кВ ф-3 ПС Черняево
	-
	Хабаровский край, район имени Лазо
	25
	-
	+
	+

	41
	
	ВЛ 10 кВ ф-6 ПС Черняево
	-
	Хабаровский край, район имени Лазо
	25
	-
	+
	+

	42
	
	ВЛ 10 кВ ф-7 ПС Черняево
	-
	Хабаровский край, район имени Лазо
	25
	-
	+
	+

	43
	
	ВЛ 10 кВ ф-8 ПС Черняево
	-
	Хабаровский край, район имени Лазо
	19
	-
	+
	+

	44
	
	ВЛ 10 кВ ф-1А ПС Переяславка
	-
	Хабаровский край, район имени Лазо
	7
	-
	+
	+

	45
	
	ВЛ 10 кВ ф-2 ПС Переяславка
	-
	Хабаровский край, район имени Лазо
	5,4
	-
	+
	+

	46
	
	ВЛ 10 кВ ф-3 ПС Переяславка
	-
	Хабаровский край, район имени Лазо
	5,3
	-
	+
	+

	47
	
	ВЛ 10 кВ ф-4 ПС Переяславка
	-
	Хабаровский край, район имени Лазо
	25,8
	-
	+
	+

	48
	
	ВЛ 10 кВ ф-7 ПС Переяславка
	-
	Хабаровский край, район имени Лазо
	7
	-
	+
	+

	49
	
	ВЛ 10 кВ ф-8 ПС Переяславка
	-
	Хабаровский край, район имени Лазо
	7
	-
	+
	+

	50
	
	ВЛ 10 кВ ф-3 ПС Сита
	-
	Хабаровский край, район имени Лазо
	6,4
	-
	+
	+

	51
	
	ВЛ 10 кВ ф-4 ПС Сита
	-
	Хабаровский край, район имени Лазо
	24
	-
	+
	+

	52
	
	ВЛ 10 кВ ф-6 ПС Георгиевка
	-
	Хабаровский край, район имени Лазо
	26,16
	-
	+
	+

	53
	
	ВЛ 10 кВ ф-9 ПС Георгиевка
	-
	Хабаровский край, район имени Лазо
	12
	-
	+
	+

	54
	
	ВЛ 10 кВ ф-11 ПС Георгиевка
	-
	Хабаровский край, район имени Лазо
	76
	-
	+
	+

	55
	
	ВЛ 10 кВ ф-7 ПС Петровичи
	-
	Хабаровский край, район имени Лазо
	20,24
	-
	+
	+

	56
	
	ВЛ 10 кВ ф-10 ПС Петровичи
	-
	Хабаровский край, район имени Лазо
	18,5
	-
	+
	+

	57
	
	ВЛ 10 кВ ф-11 ПС Петровичи
	-
	Хабаровский край, район имени Лазо
	20
	-
	+
	+

	58
	
	ВЛ 10 кВ ф-5 ПС Святогорье
	-
	Хабаровский край, район имени Лазо
	9,77
	-
	+
	+

	59
	
	ВЛ 10 кВ ф-11 ПС Святогорье
	-
	Хабаровский край, район имени Лазо
	10,5
	-
	+
	+

	60
	
	ВЛ 10 кВ ф-14 ПС Святогорье
	-
	Хабаровский край, район имени Лазо
	7
	-
	+
	+

	61
	
	ВЛ 10 кВ ф-15 ПС Святогорье
	-
	Хабаровский край, район имени Лазо
	10,8
	-
	+
	+

	62
	
	ВЛ 10 кВ ф-8 ПС Кия
	-
	Хабаровский край, район имени Лазо
	1,68
	-
	+
	+

	63
	
	ВЛ 10 кВ ф-11 ПС Кия
	-
	Хабаровский край, район имени Лазо
	31
	-
	+
	+

	64
	
	ВЛ 10 кВ ф-17 ПС Хор
	-
	Хабаровский край, район имени Лазо
	5,3
	-
	+
	+

	65
	
	ВЛ 10 кВ ф-20 ПС Мухен
	-
	Хабаровский край, район имени Лазо
	20,6
	-
	+
	+

	66
	HB007638
	ВЛ - 35 кВ, Т-181 ПС "Хурба" - ПС "Болин", инв.№594
	27:07:0010101:1837
	Хабаровский край, Комсомольский район, Амурский район
	11,798
	+
	+
	-

	67
	HB007641
	ВЛ - 35 кВ, Т-183 ПС "Хурба" - ПС "Совхоз Комсомольский", инв.№595
	27:07:0010101:1773
	Хабаровский край, Комсомольский район
	6,844
	+
	+
	-

	68
	HB007666
	ВЛ 35 кВ "ПС БАМ ПТФ - ПС Таежная", инв.№73 литер 16
	27:22:0000000:1921
	Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре
	1,86
	+
	+
	-

	69
	НВ007666; HB007373
	ПС 35/6 кВ "Кирзавод" с прилегающей линией ВЛ 35 кВ "ПС Таежная - ПС Кирзавод"
	27:22:0020101:320
	Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре
	34,00
	+
	+
	-

	70
	HB005675
	ВЛ-6 кВ ф.1 ПС "Северная" - ТП "Сталкер"
	-
	Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре
	6,42
	-
	+
	-

	71
	HB005795
	ВЛ 6кВ Ф-1 ПС Таежная
	-
	Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре
	2,896
	-
	+
	+

	72
	HB007645
	ВЛ 35 кВ ПС "Дземги" - ПС "НПЗ-35", инв.№49, литер 13
	27:22:0000000:917
	Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, Ленинский округ
	2,6
	+
	-
	-

	73
	HB007648
	ВЛ 35 кВ "ПС КСК - ПС Индустриальная", инв.№47 литер 14
	27:22:0000000:1244
	Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, Ленинский округ
	3,72
	+
	-
	-

	74
	HB007660
	ВЛ 35 кВ "ЭТЗ-Красная", инв.№46, лит. 15,15А; КЛ 35 кВ "ЭТЗ-Кабельный киоск-ЭТЗ"
	27:22:0000000:4243
	Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, Ленинский округ
	1,5
	+
	-
	-

	75
	HB007672
HB007684

	Линия ВЛ 35 кВ "ПС Байкальская - ПС Дземги", инв.№40, литер 7
	27:22:0000000:1916
	Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, Ленинский округ
	1,5
	+
	-
	-

	76
	HB007676
	Линия ВЛ 35 кВ ПС "Ц" - ПС "ЛПБ", инв.№39, литер 6, включая отпайку на ПС КЖБК (Т-168)
	27:22:0000000:4185
	Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, Ленинский округ
	4,0
	+
	-
	-

	77
	HB007679
	Линия ВЛ 35 кВ ПС "Красная" - ПС "Западная" с отпайкой на ПС литер 8
	27:22:0000000:4088
	Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, Ленинский округ
	3,7
	+
	-
	-

	78
	HB007686
	Линия ВЛ 35 кВ ПС "Западная" - ПС "Объект-10", инв.№43, литер 10
	27:22:0000000:1760
	Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре
	5,8
	+
	-
	-

	79
	HB007689
	Линия ВЛ 35 кВ ТЭЦ1 - ПС "Западная", инв.№36
	27:22:0000000:4100
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Центральный округ, Ленинский округ
	7,5
	+
	-
	-

	80
	HB007691
	Линия ВЛ 35 кВ ПС "Западная" - ПС "Байкальская", инв.№42, литер 9
	27:22:0000000:916
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре
	5,1
	+
	-
	-

	81
	HB007690
	Линия ВЛ 35 кВ ТЭЦ2 - ПС "ТН", литер 5
	27:22:0000000:2093
	Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, Центральный округ, Ленинский округ
	4,4
	+
	-
	-

	82
	HB007643
	Линия ВЛ 35 кВ "ПС ТН - ПС Ц", инв.№35 литер 3, включая отпайку на ПС ЛПБ (Т-162)
	27:22:0000000:965
	Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, Ленинский округ
	2,8
	+
	-
	-

	83
	HB007693
	ВЛ-35 кВ Т-178 ПС "Северная" - ПС "Бочин", инв.№601
	27:07:0010116:1930
	Хабаровский край, р-н Комсомольский
	11,2
	+
	-
	-

	84
	HB007694
	Линия ВЛ-35 кВ "ТЭЦ1 - ПС Таежная", инв.№37, литер 4
	27:22:0000000:1215
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Центральный округ
	8,5
	+
	-
	+

	85
	HB007685
	Линия ВЛ 35 кВ "ПС Объект-10 - ПС Объект-202", инв.№44, литер 11
	27:22:0000000:1919
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Центральный округ
	5,7
	+
	-
	+
(внести изменения 27:22-6.22)

	86
	HB007685HB004902
HB033425

	ПС 35/6 кВ "Объект-202" с прилегающей линией ВЛ 35 кВ "ПС Северная-ПС Объект 202" (КЛ-6 кВ от ПС "Северная" до "Объекта-202")
	27:22:0000000:1227
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Мачтовая, д. 11, корп. 2
	0,95
	+
	-
	-

	87
	HB007658
	ВЛ - 35 кВ Ф1 ПС "Водозабор", инв. №242
	27:07:0010103:972
	Хабаровский край, Комсомольский район, село Новый Мир
	7,81
	+
	-
	-

	88
	HB007658
	ВЛ - 35 кВ Ф37 ПС "Водозабор", инв. №242
	27:07:0010103:973
	Хабаровский край, Комсомольский район, село Новый Мир
	5,67
	+
	-
	-

	89
	HB007651 
HB007673
	Линия ВЛ 110 кВ ПС "Старт" - ПС "НПЗ-110" - ПС "Т" с отпайкой на ПС "Байкальская", инв.№31, литер 7, 7А, 7Б
	27:22:0000000:4195
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре
	23,6
	+
	-
	+

	90
	HB007688
	ВЛ-110кв С-71/72/94 пс "Комсомольская" — пс "Хурба" - Амурская ТЭЦ
	27:07:0010101:1764
	Хабаровский край, Комсомольский р-н, Амурский р-н, г. Комсомольск-на-Амуре
	40,0
	+
	-
	-

	ВСЕГО
	Общая протяженность ЛЭП
	1 118,16

	
	Кол-во линейных объектов
	88

	
	Кол-во площадных объектов
	5





1.3. [bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Toc137820512][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
[bookmark: _Hlk48209761]Заказчик предоставляет Исполнителю копии имеющихся технических и правоустанавливающих документов на электросетевые объекты, определяет сотрудника, ответственного за предоставление информации.
[bookmark: _Hlk482097611][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Hlk482097611][bookmark: _Toc50125126]
2. [bookmark: _Toc137820513][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc137820514]Требования к объемам и срокам выполнения работ
2.1.1. [bookmark: _Toc137820515]Требования к видам и объемам работ
[bookmark: _Toc137820516][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Проведение исполнителем полевых, геодезических и картографических работ.
Определение координат характерных точек границ земельного участка, местоположение границ публичного сервитута и охранных зон под электросетевыми объектами, определение координат характерных точек сооружения
Выполнение геодезических измерений объектов производится  по каждой опоре и площадному объекту с выездом на местность и использованием геодезических GPS/GNNS приемников.
	шт.
	90

	2. 
	Подготовка графического описания местоположения границ публичного сервитута, в т.ч. схемы расположения границ публичного сервитута и описания границ публичного сервитута, содержащего координаты характерных точек границ публичного сервитута, в эл. виде
	шт.
	70

	3. 
	Подготовка карты (плана) публичного сервитута - подготовленные в электронной форме текстовое и графическое описания местоположения границ, перечень координат характерных точек границ (в виде электронного документа в формате XML, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью подготовившего их лица), с направлением в адрес соответствующих организаций
	шт.
	70

	4. 
	Подготовка карты (плана) охранной зоны - подготовленные в электронной форме текстовое и графическое описания местоположения границ охранной зоны, перечень координат характерных точек границ таких зон (в виде электронного документа в формате XML, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью подготовившего их лица)
	шт.
	51

	5. 
	Подготовка технических планов на объекты капитального строительства на электронном носителе, для последующего предоставления в орган кадастрового учета и постановки объекта на кадастровый учет, судебный орган, либо уточнения местоположения границ объекта.
	шт
	40



2.1.2. [bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc137820517]Требования к срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc137820518][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc501251261][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Количество  объектов заказчика (Таблица 1)
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Проведение исполнителем полевых, геодезических и картографических работ.
Определение координат характерных точек границ земельного участка, местоположение границ публичного сервитута и охранных зон под электросетевыми объектами, определение координат характерных точек сооружения
Выполнение геодезических измерений объектов производится  по каждой опоре и площадному объекту с выездом на местность и использованием геодезических GPS/GNNS приемников.
	90

	с даты заключения договора
	30.03.2027


	2. 
	Подготовка графического описания местоположения границ публичного сервитута, в т.ч. схемы расположения границ публичного сервитута и описания границ публичного сервитута, содержащего координаты характерных точек границ публичного сервитута, в эл. виде.
	70

	с даты заключения договора
	30.08.2027

	3. 
	Подготовка карты (плана) публичного сервитута - подготовленные в электронной форме текстовое и графическое описания местоположения границ, перечень координат характерных точек границ (в виде электронного документа в формате XML, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью подготовившего их лица), с направлением в адрес соответствующих организаций.
	70
	с даты заключения договора
	30.08.2027

	4. 
	Подготовка карты (плана) охранной зоны - подготовленные в электронной форме текстовое и графическое описания местоположения границ охранной зоны, перечень координат характерных точек границ таких зон (в виде электронного документа в формате XML, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью подготовившего их лица)
	
51
	с даты заключения договора
	
30.08.2027


	5. 
	Подготовка технических планов на объекты капитального строительства на электронном носителе, для последующего предоставления в орган кадастрового учета и постановки объекта на кадастровый учет
	40
	с даты заключения договора
	30.09.2027
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2.2. [bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc137820519]Требования к качеству работ
[bookmark: _Toc137820520]Таблица 4. Требования к качеству работ 
Наименование работ/этапа работ:
позиции № 1 и № 2 таблицы 2
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Подтверждение участником соответствия в виде
согласия с требованием

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Требования к оказанию услуг
	-//-

	1.1. 
	Организация работ
	1. Подготовительные работы.
1.1. До начала выполнения работ приказом Подрядной организации назначаются ответственные лица за выполнение работ по геодезическому измерению на местности опор и трансформаторных подстанций, обработку полученных координат, составлению схем, карт (планов), с указанием Ф.И.О., документа, подтверждающего квалификацию, контактных данных (тел., email);
1.2. Сбор необходимой документации из Фонда данных Росреестра, из Единого государственного реестра недвижимости, из краевого государственного казенного учреждения «Управление землями и имуществом на территории Приморского края» (КГКУ «УЗИ») (в части копий технических паспортов и/или инвентарных дел, в том числе в целях уточнения состава ОКС) и иных источников осуществляется Исполнителем самостоятельно за счет собственных средств.
Подготовительные работы включают в себя сбор и анализ следующих необходимых документов и материалов по объектам электросетевого хозяйства:
- сведений Государственного кадастра недвижимости (далее – ГКН) в виде выписок на земельные участки, занятые объектами электросетевого хозяйства АО «ДРСК»;
- сведений ГКН в виде кадастровых планов соответствующих территорий;
- сведений ГКН в виде выписок из ЕГРН на прочие земельные участки в границах охранных зон;
- сведений ГКН в виде выписок из ЕГРН на объекты недвижимого имущества;
- сведений о границах муниципальных образований (район);
- технической документации на объекты недвижимого имущества;
- картографических материалов, требуемых масштабов, в территориальных органах Росреестра и других организациях по месту нахождения объектов недвижимости;
- правоустанавливающих документов на объекты электросетевого хозяйства;
- копий учредительных документов АО «ДРСК»;
2.  Полевые, геодезические и картографические работы.  Определение границ местоположения земельных участков и объектов недвижимости.
2.1. Исполнителем проводятся полевые, геодезические и картографические работы
- Определение координат по каждой опоре и площадному объекту осуществляется в Соответствии с приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 23.10.2020 № П/0393 «Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения, помещения, машино-места».
2.2. Геодезическое измерение проводится по каждой опоре и площадному объекту с выездом на местность с представителем Заказчика и использованием геодезических GPS/GNNS приемников.
3. Установление публичных сервитутов под электросетевыми объектами.
3.1. Составление графического описания местоположения границ публичного сервитута на основа-нии полученных сведений КПТ, определение местоположения границ публичного сервитута в соответствии с законодательством Российской Федерации, составление схемы расположения границ публичного сервитута, описания границ публичного сервитута, содержащего координаты характерных точек границ публичного сервитута на основании Приказа Росреестра от 13.01.2021 N П/0004 «Об установлении требований к графическому описанию местоположения границ публичного сервитута, точности определения координат характерных точек границ публичного сервитута, формату электронного документа, содержащего указанные сведения».
3.1.1 Схема расположения формируется в виде файла в формате PDF в полноцветном режиме с разрешением не менее 300 dpi в масштабе, обеспечивающем читаемость местоположения характерных точек.
Схема расположения оформляется в виде, совмещенном с картографической основой.
На схеме расположения указываются:
проектные границы публичного сервитута и характерные точки;
установленные границы административно-территориальных образований (в случае если границы публичного сервитута пересекают границы административно-территориальных образований);
проектное местоположение инженерного сооружения (в случае если публичный сервитут устанавливается для использования земельных участков и (или) земель в целях размещения инженерного сооружения);
границы и кадастровые номера земельных участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут; используемые условные знаки и обозначения; масштаб.
При невозможности отображения в масштабе схемы расположения отдельных характерных точек допускается отображать их местоположение в виде выносок в отдельных файлах при условии соблюдения настоящих требований.
3.1.2 Описание границ формируется в виде файла в формате XML, созданного с использованием XML-схем, обеспечивающих считывание и контроль представленных данных.
В описании границ должны быть указаны:
а) местоположение публичного сервитута (субъект Российской Федерации, муниципальное образование, а также населенный пункт (в случае установления публичного сервитута в границах населенного пункта);
б) система координат, используемая для ведения Единого государственного реестра недвижимости, с указанием зоны (зон) картографической проекции, в которой определены координаты характерных точек;
в) метод(ы) определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерных точек (Mt) в метрах;
г) перечень характерных точек (обозначение и значения координат характерных точек в метрах с округлением до 0,01 метра).
В зависимости от примененных при подготовке описания границ методов определения координат характерных точек в описании границ указываются:
геодезический метод;
метод спутниковых геодезических измерений (определений);
фотограмметрический метод;
картометрический метод;
аналитический метод.
Для обозначения характерных точек используются арабские цифры. Для всех характерных точек применяется сквозная нумерация. Перечень характерных точек должен завершаться обозначением начальной точки.
Координаты характерных точек определяются с точностью не ниже точности картографической основы Единого государственного реестра недвижимости наиболее крупного масштаба, созданной на территорию кадастрового квартала, в котором расположен публичный сервитут.
4. Подготовка и составление Карт (планов) границ охранных зон.
Охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

	Проектный номинальный класс напряжения, кВ
	Расстояние, м

	1 - 20
	10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов)

	35
	15

	110
	20



4.1. Проводится работа по описанию местоположения границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК» для составления карт (планов) объектов землеустройства для их учёта в ГКН. Форма карты (плана) объекта землеустройства и требования к ее составлению устанавливаются Правительством Российской Федерации и Заказчиком.
4.2. Карта (план) объекта землеустройства состоит из текстовой и графической частей, которые делятся на разделы.
Текстовая часть карты (плана) объекта землеустройства состоит из титульного листа, содержания и следующих разделов:
- основания для проведения землеустроительных работ и исходные данные;
- сведения об объекте землеустройства;
- сведения о местоположении границ объекта землеустройства.
- сведения об объектах недвижимости и земельных участках, входящих в границы - охранных зон на момент проведения кадастровых работ.
Графическая часть карты (плана) состоит из раздела «План границ объекта землеустройства».
- карта (план) объекта землеустройства оформляется на бумажном носителе и электронном носителе, исключающем возможность повторной записи информации, в виде электронного документа.
- карта (план) объекта землеустройства подлежит согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим технический контроль и надзор в электроэнергетике в порядке, предусмотренном Правилами, а также с иными заинтересованными лицами, в порядке, предусмотренном для согласования землеустроительной документации – при необходимости.
- порядок согласования и утверждения землеустроительной документации устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
- вплоть до принятия уполномоченным федеральным органом исполнительной власти порядка согласования и утверждения землеустроительной документации при согласовании карт (планов) объектов землеустройства Исполнитель руководствуется нормами Положения о согласовании и утверждении землеустроительной документации, создании и ведении государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства, в части не противоречащей действующему законодательству.
5. Согласование границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства с Ростехнадзором (при необходимости).
В соответствии с письмом Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.06.2011 № 11882-ИМ/Д23 при внесении в ГКН сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, созданных до вступления в силу Правил (до 17.03.2009) такие сведения должны вноситься в ГКН на основании постановлений Совета Министров СССР от 11.09.1972 № 677 «Об утверждении правил охраны электрических сетей напряжением до 1000 вольт» или от 26.03.1984 № 255 «Об утверждении правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» без согласования с Ростехнадзором.
Согласование с Ростехнадзором границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства осуществляется в случае установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, созданных после вступления в силу Правил (после 17.03.2009). Подготовка и согласование в соответствии с Порядком согласования Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства, утвержденным приказом Минприроды России от 24.05.2010 № 179 комплекта документов, необходимых для согласования границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства.
Формирование документов, необходимых для согласования границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства Ростехназором.
Представление в территориальные органы Ростехнадзора документов для согласования границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства и получение согласований Ростехнадзором границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства.
6. Подготовка технического плана
 6.1. При выполнении работ с Заказчиком согласовываются:
- состав объекта, подлежащего технической инвентаризации;
- технические характеристики объекта.
6.2. Технический план должен быть составлен по форме и соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством РФ (Приказ Росреестра от 15.03.2022 N П/0082 «Об установлении формы технического плана, требований к его подготовке и состава содержащихся в нем сведений», Приказ Росреестра от 06.09.2023 N П/0347 "О размещении на официальном сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" XML-схемы, используемой для формирования технического плана здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, помещения, машино-места, единого недвижимого комплекса в форме электронного документа" или иные документы, действующие на момент выполнения работ Исполнителем).
6.3. Технический план подготавливается в форме электронного документа и заверяется усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера, подготовившего такой план.
7. Порядок взаимодействия Заказчика и Исполнителя при выполнении работ
7.1. Исполнитель работ в соответствии с полномочиями, основанными на нотариально удостоверенной доверенности от лица АО «ДРСК», обращается в орган Исполнительной власти с ходатайством на установление публичного сервитута, в орган кадастрового и регистрационного учёта с заявлением о внесении сведений о границах охранной зоны, сведений об объекте недвижимости  в государственный кадастр недвижимости;
7.2. Исполнитель работ осуществляет контроль и сопровождение по ходатайствам на установление публичного сервитута, за  ведением государственного кадастрового учёта публичных сервитутов, охранных зон и объектов недвижимости, анализа причин приостановления или отказов в проведении государственного кадастрового учёта, устраняет ошибки, возобновляет проведение учёта в ГКН;
7.3. В целях обеспечения оперативного контроля выполнения работ Исполнитель направляет Заказчику информацию о ходе выполнения работ. Заказчик определяет порядок представления Заказчику и форму мониторинга выполнения работ.
	Согласие с требованием

	1.2. 
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
	-//-

	1.2.1. 
	Общие технические требования к оборудованию Исполнителя
	В соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации по выполнению кадастровых работ.
	Согласие с требованием

	2. 
	Требования к результатам работ
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам работ
	-//-

	2.1.1. 
	Результат работ
	Результат работ:
- графическое описание местоположения границ публичных сервитутов под объектами в соответствии с перечнем (таблица 1), в т.ч. схемы расположения границ публичного сервитута и описания границ публичного сервитута, содержащего координаты характерных точек границ публичного сервитута, в эл. виде
- карты (планы) охранных зон объектов в соответствии с перечнем (таблица 1) - подготовленные в электронной форме текстовое и графическое описания местоположения границ охранной зоны, перечень координат характерных точек границ таких зон (в виде электронного документа в формате XML, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью подготовившего их лица).
- решения (уведомления) органа кадастрового учёта о внесении сведений границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК» в ГКН с указанием кадастровых номеров границ охранных зон (на бумажном носителе);
- выписки из ЕГРН о сведениях об охранной зоне (на бумажном и/или электронном носителе);
- решения/постановления органов Исполнительной власти об установлении публичных сервитутов (в электронном и бумажном виде);
- технические планы на ОКС (в виде электронного документа в формате XML, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью подготовившего их лица);
-  акт обследования на объекты капитального строительства на электронном носителе;
- cчёт и акт выполненных работ в двух экземплярах с указанием выполненных работ.
Исполнитель обеспечивает выполнение работ в срок, в соответствии с проектом договора, в рамках данных технических требований с соблюдением действующего законодательства, регламентирующего деятельность в области выполнения кадастровых работ.
	Согласие с требованием

	3. 
	Требования к ответственности и гарантиям Исполнителя
	-//-

	3.1.1. 
	При выполнении кадастровых работ
	Исполнитель обеспечивает строгое соблюдение настоящих требований и требований, содержащихся в иных документах, регламентирующих деятельность в области выполнения кадастровых работ.
Исполнитель обеспечивает:
- Выполнение работ в полном соответствии с настоящими техническими требованиями, условиями договора и с соблюдением действующего законодательства, регламентирующего деятельность в области выполнения кадастровых работ;
- Качество выполнения всех работ в соответствии с требованиями действующего законодательства, регламентирующего деятельность в области выполнения кадастровых работ и технической инвентаризации;
- Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока.
- При внесении в действующее законодательство изменений, влияющих на выполнение указанных в настоящих технических требованиях работ, настоящие технические требования подлежит корректировке по согласованию с Заказчиком.
- В целях обеспечения оперативного контроля выполнения работ Исполнитель направляет Заказчику информацию о ходе выполнения работ. Заказчик определяет порядок представления Заказчику и форму мониторинга выполнения работ.
	Согласие с требованием

	3.1.2. 
	Гарантии подрядной организации
	Гарантии качества на все работы, предусмотренные в настоящих технических требованиях, должны составлять 5 (пять) лет с момента подписания акт сдачи-приемки работ.
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3. [bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc137820521]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
В составе заявки Участник представляет Коммерческое предложение в соответствии с документацией о закупке. Дополнительные документы по ценообразованию не предоставляются.


























