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1. [bookmark: __RefHeading___Toc76041_4020964711][bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc161908468]Общие сведения

1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc76043_4020964711][bookmark: _Toc161908469][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения

	ТТ
ССИТС
	Технические требования
Служба связи, информационных и технологических систем



1.2. [bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции 
«ОКПД2 26.30.11.110  Поставка материально-технических ресурсов на содержание и эксплуатацию оборудования связи»
1.3. [bookmark: __RefHeading___Toc76047_4020964711][bookmark: _Toc161908471][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции 
Основной целью является, обеспечение производственного процесса путем бесперебойного функционирования систем связи и телекоммуникаций, автоматизированных систем управления технологическим процессом верхнего уровня, а также технологической автоматики и возбуждения.
1.4. [bookmark: __RefHeading___Toc76049_4020964711][bookmark: _Toc161908472][bookmark: _Toc46743508]Существующее положение 
В настоящий момент на Филиале ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС» находится в эксплуатации оборудование, с которым совместимы только оригинальные материально-технические ресурсы производителя, в связи с вышеизложенным, поставка некоторых позиций не подразумевает эквивалента¹, так как данные позиции являются элементом законченного устройства и обладают уникальными параметрами и характеристиками.
1.5. [bookmark: __RefHeading___Toc76051_4020964711][bookmark: _Toc161908473][bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Toc467435091][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Hlk498576041]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
1.5.1. Продукция поставляется одной партией.
1.5.2. Переход права собственности и риска случайной гибели продукции происходит в момент передачи продукции Покупателю (подписание товарной накладной ТОРГ-12).

2. [bookmark: __RefHeading___Toc76053_4020964711][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc161908474]Требования к продукции
2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc76055_4020964711][bookmark: _Toc161908475]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc76057_4020964711][bookmark: _Toc161908476]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Ед. измерения
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1
	Телефон Avaya DECT 3730 (Артикул 700513191)
	шт.
	5

	2
	Зарядное устройство Avaya DECT HANDSET BASIC CHRGR EU (Артикул 700466253)
	шт.
	3

	3
	Аккумулятор Avaya DECT 3720/3730 HANDSET BATTERY PACK (Артикул 700466683)
	шт.
	8

	4
	База Avaya DECT R4
	шт.
	5

	5
	Модуль мониторинга VUTLAN VT225t
	шт.
	3

	6
	Датчик дыма, влажности и температуры  VT460 VUTLAN
	шт.
	3

	7
	Датчик температуры VT500 VUTLAN
	шт.
	3

	8
	Датчик переменного напряжения VT520 VUTLAN
	шт.
	3

	9
	Аккумулятор свинцово-кислотный, AGM, типа Delta DTM 1205 (12V / 5 Ah) или эквивалент1
	шт.
	30

	10
	Аккумулятор свинцово-кислотный, AGM, типа Delta DTM 1217 (12V / 17 Ah) или эквивалент1
	шт.
	40

	11
	Аккумулятор Li-ion типоразмер 18650 2500 mAh IMR 20А без защиты
	шт.
	6

	12
	Аккумулятор АА 2700 mAh 1,2В NiMH [HR6-2BL]
	шт.
	20

	13
	Аккумулятор ААА 900-1000 mAh 1,2В NiMh
	шт.
	50

	14
	Аккумулятор типоразмер 6F22 (крона), ёмкость 200 мА*ч, тип Ni-Mh, 9 В.
	шт.
	5

	15
	Аккумуляторная перезаряжаема батарейка Li-ion АА 1,5V 2600-2700 mWh со встроенным Type-C разъёмом
	шт.
	12

	16
	Элемент питания алкалиновый  А23 (3LR50,  MN21, K23A) 12 В
	шт.
	12

	17
	Буферная батарея 3.6В S7-400 6ES7971-0BA00
	шт.
	50

	18
	Элемент питания АА (LR6) 1,5В
	шт.
	200

	19
	Элемент питания ААА (LR03) 1,5В
	шт.
	200

	20
	Элемент питания LR14/C), 1,5В
	шт.
	25

	21
	Элемент питания тип Крона, 9В/6LF22
	шт.
	20

	22
	Элемент питания А332/LR10 1.5 В
	шт.
	10

	23
	Элемент питания AG13/LR44 1.5 В
	шт.
	20

	24
	Элемент питания AG12/LR43 1.5 В
	шт.
	10

	25
	Элемент питания CR2032, Lithium, 3V
	шт.
	30

	26
	Элемент питания CR 2/3 A
	шт.
	10

	27
	Инвертор DC/AC-48(60)/220B-1500BA-2U BP ФОРПОСТ со встроенным симисторным байпасом, артикул: 15-44802  или эквивалент¹
	шт.
	2

	28
	Шнур для телефонной трубки витой (2м/0,4м)
	шт.
	50

	29
	Вышка тура ВСП 250-0.7×1.6 базовый блок + 4 секции (6.3 м.) с комплектом опор стабилизаторов вышки туры
	шт.
	1

	30
	Управляемый блок удаленного распределения и мониторинга питания NetPing 2-PWR-220 v33-GSM3G
	шт.
	2

	31
	IP видеокамера Beward  SV81715-R23 или эквивалент1
	шт.
	2




2.1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc76059_4020964711][bookmark: _Toc161908477][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции.
Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции
[bookmark: _Toc501251261][bookmark: _Toc467435101][bookmark: _Toc501251261][bookmark: _Toc467435101]
	№
п/п
	Наименование продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1
	Телефон Avaya DECT 3730 (Артикул 700513191)
	С даты подписания договора
	до 30.11.2027г

	2
	Зарядное устройство Avaya DECT HANDSET BASIC CHRGR EU (Артикул 700466253)
	С даты подписания договора
	до 30.11.2027г

	3
	Аккумулятор Avaya DECT 3720/3730 HANDSET BATTERY PACK (Артикул 700466683)
	С даты подписания договора
	до 30.11.2027г

	4
	База Avaya DECT R4
	С даты подписания договора
	до 30.11.2027г

	5
	Модуль мониторинга VUTLAN VT225t
	С даты подписания договора
	до 30.11.2027г

	6
	Датчик дыма, влажности и температуры  VT460 VUTLAN
	С даты подписания договора
	до 30.11.2027г

	7
	Датчик температуры VT500 VUTLAN
	С даты подписания договора
	до 30.11.2027г

	8
	Датчик переменного напряжения VT520 VUTLAN
	С даты подписания договора
	до 30.11.2027г

	9
	Аккумулятор свинцово-кислотный, AGM, типа Delta DTM 1205 (12V / 5 Ah) или эквивалент1
	С даты подписания договора
	до 30.11.2027г

	10
	Аккумулятор свинцово-кислотный, AGM, типа Delta DTM 1217 (12V / 17 Ah) или эквивалент1
	С даты подписания договора
	до 30.11.2027г

	11
	Аккумулятор Li-ion типоразмер 18650 2500 mAh IMR 20А без защиты
	С даты подписания договора
	до 30.11.2027г

	12
	Аккумулятор АА 2700 mAh 1,2В NiMH [HR6-2BL]
	С даты подписания договора
	до 30.11.2027г

	13
	Аккумулятор ААА 900-1000 mAh 1,2В NiMh
	С даты подписания договора
	до 30.11.2027г

	14
	Аккумулятор типоразмер 6F22 (крона), ёмкость 200 мА*ч, тип Ni-Mh, 9 В.
	С даты подписания договора
	до 30.11.2027г

	15
	Аккумуляторная перезаряжаема батарейка Li-ion АА 1,5V 2600-2700 mWh со встроенным Type-C разъёмом
	С даты подписания договора
	до 30.11.2027г

	16
	Элемент питания алкалиновый  А23 (3LR50,  MN21, K23A) 12 В
	С даты подписания договора
	до 30.11.2027г

	17
	Буферная батарея 3.6В S7-400 6ES7971-0BA00
	С даты подписания договора
	до 30.11.2027г

	18
	Элемент питания АА (LR6) 1,5В
	С даты подписания договора
	до 30.11.2027г

	19
	Элемент питания ААА (LR03) 1,5В
	С даты подписания договора
	до 30.11.2027г

	20
	Элемент питания LR14/C), 1,5В
	С даты подписания договора
	до 30.11.2027г

	21
	Элемент питания тип Крона, 9В/6LF22
	С даты подписания договора
	до 30.11.2027г

	22
	Элемент питания А332/LR10 1.5 В
	С даты подписания договора
	до 30.11.2027г

	23
	Элемент питания AG13/LR44 1.5 В
	С даты подписания договора
	до 30.11.2027г

	24
	Элемент питания AG12/LR43 1.5 В
	С даты подписания договора
	до 30.11.2027г

	25
	Элемент питания CR2032, Lithium, 3V
	С даты подписания договора
	до 30.11.2027г

	26
	Элемент питания CR 2/3 A
	С даты подписания договора
	до 30.11.2027г

	27
	Инвертор DC/AC-48(60)/220B-1500BA-2U BP ФОРПОСТ со встроенным симисторным байпасом, артикул: 15-44802  или эквивалент¹
	С даты подписания договора
	до 30.11.2027г

	28
	Шнур для телефонной трубки витой (2м/0,4м)
	С даты подписания договора
	до 30.11.2027г

	29
	Вышка тура ВСП 250-0.7×1.6 базовый блок + 4 секции (6.3 м.) с комплектом опор стабилизаторов вышки туры
	С даты подписания договора
	до 30.11.2027г

	30
	Управляемый блок удаленного распределения и мониторинга питания NetPing 2-PWR-220 v33-GSM3G
	С даты подписания договора
	до 30.11.2027г

	31
	IP видеокамера Beward  SV81715-R23 или эквивалент1
	С даты подписания договора
	до 30.11.2027г



2.2. [bookmark: __RefHeading___Toc76061_4020964711][bookmark: _Toc161908478][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc501251261_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc467435101_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc5012512611][bookmark: _Toc4674351011][bookmark: _Toc501251261_Копия_1][bookmark: _Toc467435101_Копия_1]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc125458484]	Таблица 2.2.1. Наименование продукции (позиция №:1 Таблицы 1.1): Телефон Avaya DECT 3730 (Артикул 700513191)

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-

	1.1.
	Тип
	DECT телефон
	Согласие с требованием
	-

	1.2
	Частотный диапазон работы
	1880-1900 МГц
	Согласие с требованием
	-

	1.3
	Совместимость для работы в системе связи DECT
	Avaya IP-DECT R4
	Согласие с требованием
	-

	1.4
	Электропитание
	 Li-ion аккумулятор
	Согласие с требованием
	-

	1.5
	Время работы в режиме ожидания/ разговора, не менее часов
	
170/5 часов
	Согласие с требованием
	-

	2.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-

	2.1.
	 Экран
	 Цветной TFT-экран с подсветкой
	Согласие с требованием
	-

	3.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-

	3.1.
	Рабочие условия эксплуатации

	Температура окружающей среды: -0…+40 °С;
Классификация по исполнению (пыле/влагозащита) IP40.
	Согласие с требованием
	-

	4.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-

	4.1.
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329
	Согласие с требованием
	-

	4.2.
	Транспортировка и упаковка оборудования
	Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке.
	Согласие с требованием
	-

	4.3.
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	-

	4.4.
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени;
Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	-

	5.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-

	5.1.
	Срок эксплуатации до списания
	Не менее 3 лет
	Согласие с требованием
	-

	6.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-

	6.1.
	 Срок гарантии поставщика
	Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД)
	Согласие с требованием
	-

	7.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-

	7.1.
	Комплект поставки
	Телефон
Паспорт и Гарантийный талон
Инструкция по эксплуатации
	Согласие с требованием
	-

	8.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-

	8.1.
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	
	Согласие с требованием
	-

	8.2.
	Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления)
	
	Согласие с требованием
	-

	8.3.
	Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы.
	
	Согласие с требованием
	-



Таблица 2.2.2. Наименование продукции (позиция №: 2 Таблицы 1.1): Зарядное устройство Avaya DECT HANDSET BASIC CHRGR EU (Артикул 700466253) для телефона Avaya DECT 3730, 700513191
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-

	1.1.
	Тип
	Сетевое зарядное устройство
DECT телефона
	Согласие с требованием
	-

	1.2
	Совместимость для зарядки телефонов DECT
	DECT-телефоны 3700-серии (Avaya DECT 3720, Avaya DECT 3725)
	Согласие с требованием
	-

	1.3
	Номинальное питающее напряжение
	220 В
	Согласие с требованием
	-

	2.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-

	2.1.
	 Габариты
	 150х120х70 мм
	Согласие с требованием
	-

	2.2.
	Материал корпуса
	Пластик
	Согласие с требованием
	

	3.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-

	3.1.
	Рабочие условия эксплуатации,

	Температура окружающей среды: -0…+40 °С
	Согласие с требованием
	-

	4.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-

	4.1.
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329
	Согласие с требованием
	-

	4.2.
	Транспортировка и упаковка оборудования
	Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке.
	Согласие с требованием
	-

	4.3.
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	-

	4.4.
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени;
Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	-

	5.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-

	5.1.
	Срок эксплуатации до списания
	Не менее 3 лет
	Согласие с требованием
	-

	6.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-

	6.1.
	Срок гарантии поставщика
	Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД)
	Согласие с требованием
	-

	7.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-

	7.1.
	Комплект поставки
	Зарядное устройство
Паспорт и Гарантийный талон
Инструкция по эксплуатации
	Согласие с требование
	-

	8.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-

	8.1.
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	
	Согласие с требованием
	-

	8.2.
	Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления)
	
	Согласие с требованием
	-

	8.3.
	Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы.
	
	Согласие с требованием
	-



Таблица 2.2.3. Наименование продукции (позиция №: 3 Таблицы 1.1): Аккумулятор для Avaya DECT 3720/3730 HANDSET BATTERY PACK (Артикул 700466683)
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-

	1.1.
	Тип
	Сменная аккумуляторная батарея
	Согласие с требованием
	-

	1.2
	Технология батареи:
	Литий-ионная (Li-ion)
	Согласие с требованием
	-

	1.3
	Совместимость для установки в телефон DECT
	Avaya DECT 3720/3730.
	
Согласие с требованием
	-

	1.4
	Напряжение:
	3,7 В.
	Согласие с требованием
	-

	1.5
	Емкость (не менее)
	650 мАч
	Согласие с требованием
	-

	2.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-

	2.1.
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329
	Согласие с требованием
	-

	2.2.
	Транспортировка и упаковка оборудования
	Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке.
	Согласие с требованием
	-

	2.3.
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	-

	2.4.
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени;
Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	-

	5.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-

	5.1.
	Срок эксплуатации до списания
	Не менее 3 лет
	Согласие с требованием
	-

	6.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-

	6.1.
	Срок гарантии поставщика
	Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД)
	Согласие с требованием
	-

	7.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-

	7.1.
	Комплект поставки
	Аккумулятор, паспорт.
	Согласие с требованием
	-

	8.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-

	8.1.
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	
	Согласие с требованием
	-

	8.2.
	Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления)
	
	Согласие с требованием
	-

	8.3.
	Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы.
	
	Согласие с требованием
	-



	Таблица 2.2.4. Наименование продукции (позиция №: 4 Таблицы 1.1): База Avaya DECT R4
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.

	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-

	1.1
	Тип
	Базовая станция DECT
	Согласие с требованием
	

	1.2
	Частотный диапазон работы,
	1880-1900 МГц
	Согласие с требованием
	

	1.3
	Совместимость для работы в системе связи DECT
	Avaya DECT R4 версия:3.
	Согласие с требованием
	

	1.4
	Электропитание
	PoE Avaya
	Согласие с требованием
	

	1.5
	Количество каналов (одновременных вызовов)
	8
	Согласие с требованием
	

	1.6
	Выходов на внешние антенны
	0 или 2
	Согласие с требованием
	

	2.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-

	2.1.
	Материал
	пластик
	Согласие с требованием
	

	3.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-

	3.1.
	Рабочие условия эксплуатации
	Температура окружающей среды: -10…+55 °С;
	Согласие с требованием
	-

	4.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-

	4.1.
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329
	Согласие с требованием
	

	4.2.
	Транспортировка и упаковка оборудования
	Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке.
	Согласие с требованием
	

	4.3.
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	

	4.4.
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени;
Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	

	5.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-

	5.1.
	Срок эксплуатации до списания
	Не менее 6 лет
	Согласие с требованием
	

	6.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-

	6.1.
	Срок гарантии поставщика
	Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД)
	Согласие с требованием
	

	7.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-

	7.1.
	Комплект поставки
	Маршрутизатор
Паспорт, гарантийный талон
	Согласие с требованием
	

	8.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-

	8.1.
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	
	Согласие с требованием
	

	8.2.
	Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления)
	
	Согласие с требованием
	

	8.3.
	Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы.
	
	Согласие с требованием
	



[bookmark: _Toc125458480_Копия_2]	Таблица 2.2.5. Наименование продукции (позиция №: 5 Таблицы 1.1): Модуль мониторинга VUTLAN VT225t
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-

	1.1.
	Тип
	Устройство мониторинга помещений
	Согласие с требованием
	-

	1.2
	Совместимость для работы
	Совместимость с модулями и платами расширения, CAN модулями и датчиками, аналоговыми датчиками "VUTLAN"
	Согласие с требованием
	-

	1.3
	Управление.
	Web, SNMP.
	Согласие с требованием
	-

	1.4
	Сетевые характеристики
	Доступ через интернет-браузер. LAN: Ethernet 10/100 Мбит. Совместимость с различными протоколами и сервисами: HTTP/HTTPS, SNMP (v1, 2c, 3), SMTP, Radius, Syslog, FTP, DHCP и клиентами OpenVPN.
	Согласие с требованием
	-

	1.5
	Входы/слоты
	- входы для аналоговых датчиков RJ12 6P4C с автоматическим определением - 4 шт;
- слот микро-USB-порт 2.0 - 1 шт;
- слот для карты MicroSD - 1 шт;
- выходы электронное реле12 В 0,25 А - 2 шт;
- выходы "сухой контакт" - 2 шт;
- Ethernet 10/100 Mbit/s - 1 шт;
- слот "CAN" для подключения CAN-датчиков.
	Согласие с требованием
	-

	1.6
	Кнопки:
	- кнопка сбороса настроек до заводских,
- кнопка перезапуска устройства.
	Согласие с требованием
	

	1.7
	Индикаторы
	Светодиоды индикаторы: сети, работы шины CAN, ошибки, аварии.
	Согласие с требованием
	

	1.8
	Электропитание
	Напряжение питания от сети  220В через адаптер 220В АС/ 12В DC
	Согласие с требованием
	

	2.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-

	2.1.
	 Корпус
	Пластик
	Согласие с требованием
	-

	3.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-

	3.1.
	Рабочие условия эксплуатации
(не хуже)
	Температура окружающей среды: -0…+40 °С
	Согласие с требованием
	-

	4.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-

	4.1.
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329
	Согласие с требованием
	-

	4.2.
	Транспортировка и упаковка оборудования
	Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке.
	Согласие с требованием
	-

	4.3.
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	-

	4.4.
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени;
Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	-

	5.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-

	5.1.
	Срок эксплуатации до списания
	Не менее 3 лет
	Согласие с требованием
	-

	6.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-

	6.1.
	 Срок гарантии поставщика
	Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД)
	Согласие с требованием
	-

	7.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-

	7.1.
	Комплект поставки
	Блок мониторинга VT225t
Сетевой адаптер 12 В, 1 А, 5,5*2,1 мм
Ethernet-кабель RJ-45, 2 м, белый
Кабель OTG USB-C
Клемма 3P, 3,5 мм
Клемма 3P, 3,81 мм
Гарантийный талон
Краткое руководство по настройке
	Согласие с требованием
	-

	8.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-

	8.1.
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	
	Согласие с требованием
	-

	8.2.
	Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления)
	
	Согласие с требованием
	-

	8.3.
	Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы.
	
	Согласие с требованием
	-



[bookmark: _Toc125458480_Копия_2_Копия_1]	Таблица 2.2.6. Наименование продукции (позиция №: 6 Таблицы 1.1): Датчик дыма, влажности и температуры  VT460 VUTLAN
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-

	1.1.
	Тип
	Устройство мониторинга помещений
	Согласие с требованием
	-

	1.2
	Совместимость для работы
	Совместимость с модулями и платами расширения "VUTLAN".
	Согласие с требованием
	-

	1.3
	Назначение:
	Контроль появления дыма, измерение температуры и относительной влажности
	Согласие с требованием
	-

	1.4
	Чувствительность к дыму
	0,05 — 0,2 дБ / м
	Согласие с требованием
	-

	1.5
	Время ответа
	10 секунд
	Согласие с требованием
	-

	1.6
	Измеряемая влажность
	- 0 .. 95% Rh, точность 3%
	Согласие с требованием
	

	1.7
	Измеряемая температура
	-10 ... +85 ° С, точность 1 ° С
	Согласие с требованием
	

	1.8
	Количество CAN портов
	2
	Согласие с требованием
	

	2.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-

	2.1.
	 Корпус
	Пластик
	Согласие с требованием
	-

	3.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-

	3.1.
	Рабочие условия эксплуатации
	Температура окружающей среды: -10 ... +85 °С
	Согласие с требованием
	-

	4.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-

	4.1.
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329
	Согласие с требованием
	-

	4.2.
	Транспортировка и упаковка оборудования
	Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке.
	Согласие с требованием
	-

	4.3.
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	-

	4.4.
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени;
Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	-

	5.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-

	5.1.
	Срок эксплуатации до списания
	Не менее 3 лет
	Согласие с требованием
	-

	6.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-

	6.1.
	 Срок гарантии поставщика
	Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД)
	Согласие с требованием
	-

	7.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-

	7.1.
	Комплект поставки
	Датчик  VT460 с крепежный комплектом
	Согласие с требованием
	-

	8.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-

	8.1.
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	
	Согласие с требованием
	-

	8.2.
	Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления)
	
	Согласие с требованием
	-

	8.3.
	Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы.
	
	Согласие с требованием
	-



[bookmark: _Toc125458480_Копия_2_Копия_2]	Таблица 2.2.7. Наименование продукции (позиция №: 7 Таблицы 1.1): Датчик температуры VT500 VUTLAN 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-

	1.1.
	Тип
	Устройство мониторинга помещений
	Согласие с требованием
	-

	1.2
	Совместимость для работы
	Совместимость с модулями и платами расширения "VUTLAN".
	Согласие с требованием
	-

	1.3
	Назначение:
	Измерение температуры на объектах.
	Согласие с требованием
	-

	1.4
	Измеряемая температура
	-40… +100°С
	Согласие с требованием
	-

	1.5
	Точность
	1 °С
	Согласие с требованием
	-

	2.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-

	2.1.
	 Корпус
	Пластик
	Согласие с требованием
	-

	3.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-

	3.1.
	Рабочие условия эксплуатации
	Температура окружающей среды: -40… +100°С
	Согласие с требованием
	-

	3.2
	Размеры (Д×В×Ш)
	60×18×18 мм
	Согласие с требованием
	-

	4.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-

	4.1.
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329
	Согласие с требованием
	-

	4.2.
	Транспортировка и упаковка оборудования
	Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке.
	Согласие с требованием
	-

	4.3.
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	-

	4.4.
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени;
Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	-

	5.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-

	5.1.
	Срок эксплуатации до списания
	Не менее 3 лет
	Согласие с требованием
	-

	6.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-

	6.1.
	 Срок гарантии поставщика
	Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД)
	Согласие с требованием
	-

	7.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-

	7.1.
	Комплект поставки
	Датчик температуры VT500
	Согласие с требованием
	-

	8.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-

	8.1.
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	
	Согласие с требованием
	-

	8.2.
	Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления)
	
	Согласие с требованием
	-

	8.3.
	Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы.
	
	Согласие с требованием
	-



[bookmark: _Toc125458480_Копия_2_Копия_3]	Таблица 2.2.8. Наименование продукции (позиция №: 8 Таблицы 1.1): Датчик переменного напряжения VT520 VUTLAN
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-

	1.1.
	Тип
	Устройство мониторинга помещений
	Согласие с требованием
	-

	1.2
	Совместимость для работы
	Совместимость с модулями и платами расширения "VUTLAN".
	Согласие с требованием
	-

	1.3
	Назначение
	Контроль напряжения переменного тока
220 В.
	Согласие с требованием
	-

	1.4
	Измеряемое переменное напряжение
	90... 250 В
	Согласие с требованием
	-

	1.5
	Точность измерений 1 %
	1 %
	Согласие с требованием
	-

	1.6
	Максимальная длина линии
	100 м
	Согласие с требованием
	

	1.7
	Размеры (Д×В×Ш)
	63×66×40 мм
	Согласие с требованием
	

	2.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-

	2.1.
	 Корпус
	Пластик
	Согласие с требованием
	-

	3.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-

	3.1.
	Рабочие условия эксплуатации
(не хуже)
	Температура окружающей среды: -0…+40 °С
	Согласие с требованием
	-

	4.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-

	4.1.
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329
	Согласие с требованием
	-

	4.2.
	Транспортировка и упаковка оборудования
	Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке.
	Согласие с требованием
	-

	4.3.
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	-

	4.4.
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени;
Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	-

	5.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-

	5.1.
	Срок эксплуатации до списания
	Не менее 3 лет
	Согласие с требованием
	-

	6.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-

	6.1.
	 Срок гарантии поставщика
	Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД)
	Согласие с требованием
	-

	7.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-

	7.1.
	Комплект поставки
	Датчик переменного напряжения VT520
Провод USB /RG12
	Согласие с требованием
	-

	8.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-

	8.1.
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	
	Согласие с требованием
	-

	8.2.
	Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления)
	
	Согласие с требованием
	-

	8.3.
	Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы.
	
	Согласие с требованием
	-



[bookmark: _Toc125458480]	Таблица 2.2.9. Наименование продукции (позиция №: 9 Таблицы 1.1): Аккумулятор свинцово-кислотный, AGM, типа Delta DTM 1205  (12V-5,0 	Ah) или эквивалент¹
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.

	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности
	-//-
	-//-

	1.2.
	Технология изготовления
	AGM
	Согласие с требованием
	-

	1.3.
	Рабочее напряжение
	12B
	Согласие с требованием
	-

	1.4.
	Ёмкость
	5,0 -5,5 Ач
	Согласие с требованием
	-

	1.5.
	Клеммы
	FASTON 2 (зажим) 6,3 мм
	Согласие с требованием
	-

	1.6.
	Габариты Д*Ш*В
(не более)
	(ДхШхВ): 90 х 70 х 101 мм
	Согласие с требованием
	-

	1.7.
	Срок службы
	Не менее 6 лет
	Согласие с требованием
	-

	2.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-

	2.1.
	Исполнение корпуса
	Пластик ABS, не поддерживающий горение. Необслуживаемые. Не требует долива воды
	Согласие с требованием
	-

	3.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-

	3.1.
	Рабочие условия эксплуатации
	Температура окружающей среды: -20…+60 °С;
	Согласие с требованием
	-

	4.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-

	4.1.
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329
	Согласие с требованием
	-

	4.2.
	Транспортировка и упаковка оборудования
	Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке.
	Согласие с требованием
	-

	4.3.
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	-

	4.4.
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени;
Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	-

	5.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-

	5.1.
	Срок эксплуатации до списания
	Не менее 6 лет
	Согласие с требованием
	

	6.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-

	6.1.
	Срок гарантии поставщика
	Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД)
	Согласие с требованием
	-

	7.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-

	7.1.
	Комплект поставки
	Аккумулятор
	Согласие с требованием
	-

	8.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-

	8.1.
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	
	Согласие с требованием
	-

	8.2.
	Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления)
	
	Согласие с требованием
	-

	8.3.
	Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы.
	
	Согласие с требованием
	-



	Таблица 2.2.10. Наименование продукции (позиция №: 10 Таблицы 1.1): Аккумулятор свинцово-кислотный, AGM, типа Delta DTM 1217 (12V / 17 Ah) или эквивалент1
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.

	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности
	-//-
	-//-

	1.2.
	Технология изготовления
	AGM
	Согласие с требованием
	-

	1.3.
	Рабочее напряжение
	12B
	Согласие с требованием
	-

	1.4.
	Ёмкость
	17 Ач
	Согласие с требованием
	-

	1.5.
	Клеммы
	Болт+гайка Ø5.5мм
	Согласие с требованием
	-

	1.6.
	Габариты Д*Ш*В
(не более)
	(ДхШхВ): 181 х 77 х 167 мм
	Согласие с требованием
	-

	1.7.
	Срок службы
	Не менее 6 лет
	Согласие с требованием
	-

	2.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-

	2.1.
	Исполнение корпуса
	Пластик ABS, не поддерживающий горение. Необслуживаемые. Не требует долива воды
	Согласие с требованием
	-

	3.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-

	3.1.
	Рабочие условия эксплуатации
	Температура окружающей среды: -20…+60 °С;
	Согласие с требованием
	-

	4.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-

	4.1.
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329
	Согласие с требованием
	-

	4.2.
	Транспортировка и упаковка оборудования
	Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке.
	Согласие с требованием
	-

	4.3.
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	-

	4.4.
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени;
Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	-

	5.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-

	5.1.
	Срок эксплуатации до списания
	Не менее 6 лет
	Согласие с требованием
	

	6.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-

	6.1.
	Срок гарантии поставщика
	Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД)
	Согласие с требованием
	-

	7.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-

	7.1.
	Комплект поставки
	Аккумулятор
	Согласие с требованием
	-

	8.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-

	8.1.
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	
	Согласие с требованием
	-

	8.2.
	Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления)
	
	Согласие с требованием
	-

	8.3.
	Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы.
	
	Согласие с требованием
	-



[bookmark: _Toc125458497_Копия_1]	Таблица 2.2.11. Наименование продукции (позиция №:11 Таблицы 1.1): Аккумулятор Li-ion типоразмер 18650 2500 mAh, IMR 20А без защиты
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-

	1.1.
	Типоразмер
	18650 (168A)
	Согласие с требованием
	-

	1.2.
	Тип аккумулятора
	Li-Ion, IMR
	Согласие с требованием
	-

	1.3.
	Напряжение
	3.7 В
	Согласие с требованием
	-

	1.4.
	Емкость аккумулятора
	2500 мА*ч
	Согласие с требованием
	-

	1.5.
	Максимальный ток разряда (не менее), А
	20
	Согласие с требованием
	-

	1.6.
	Защита
	нет
	Согласие с требованием
	-

	2.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-

	2.1.
	Рабочие условия эксплуатации
	Температура окружающей среды: -20…+60 °С;
	Согласие с требованием
	-

	3.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-

	3.1.
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС., ул. Соликамская, 329
	Согласие с требованием
	-

	3.2.
	Транспортировка и упаковка оборудования
	Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке.
	Согласие с требованием
	-

	3.3.
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	-

	3.4.
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени;
Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	-

	4.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-

	4.1.
	Срок эксплуатации до списания
	Не менее 6 лет
	Согласие с требованием
	-

	5.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-

	5.1.
	Срок гарантии поставщика
	Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД)
	Согласие с требованием
	-

	6.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-

	6.1.
	Комплект поставки
	Аккумулятор
	Согласие с требованием
	-

	7.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-

	7.1.
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	
	Согласие с требованием
	-

	7.2.
	Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления)
	
	Согласие с требованием
	-

	7.3.
	Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы.
	
	Согласие с требованием
	-


	
[bookmark: _Toc125458493_Копия_1_Копия_2]Таблица 2.2.12. Наименование продукции (позиция №:12  Таблицы 1.1): Аккумулятор АА 2700 mAh 1,2В NiMH [HR6-2BL]
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-

	1.1.
	Типоразмер
	АА
	Согласие с требованием
	-

	1.2.
	Тип аккумулятора
	NiMH
	Согласие с требованием
	-

	1.3.
	Напряжение
	1.2 В
	Согласие с требованием
	-

	1.4.
	Емкость аккумулятора
	2700 мА*ч
	Согласие с требованием
	-

	2.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-

	2.1.
	Рабочие условия эксплуатации
	Температура окружающей среды: -20…+60 °С;
	Согласие с требованием
	-

	3.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-

	3.1.
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС., ул. Соликамская, 329
	Согласие с требованием
	-

	3.2.
	Транспортировка и упаковка оборудования
	Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке.
	Согласие с требованием
	-

	3.3.
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	-

	3.4.
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени;
Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	-

	4.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-

	4.1.
	Срок эксплуатации до списания
	Не менее 6 лет
	Согласие с требованием
	-

	5.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-

	5.1.
	Срок гарантии поставщика
	Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД)
	Согласие с требованием
	-

	6.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-

	6.1.
	Комплект поставки,
	Аккумулятор
	Согласие с требованием
	-

	7.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-

	7.1.
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	
	Согласие с требованием
	-

	7.2.
	Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления)
	
	Согласие с требованием
	-

	7.3.
	Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы.
	
	Согласие с требованием
	-




[bookmark: _Toc125458495_Копия_1]	Таблица 2.2.13. Наименование продукции (позиция №:13 Таблицы 1.1): Аккумулятор ААА 900-1000 mAh 1,2В NiMh
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-

	1.1.
	Типоразмер
	ААА
	Согласие с требованием
	-

	1.2.
	Тип аккумулятора
	NiMH
	Согласие с требованием
	-

	1.3.
	Напряжение
	1.2 В
	Согласие с требованием
	-

	1.4.
	Емкость аккумулятора
	900-1000 мА*ч
	Согласие с требованием
	-

	2.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-

	2.1.
	Рабочие условия эксплуатации
	Температура окружающей среды: -20…+50 °С.
	Согласие с требованием
	-

	3.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-

	3.1.
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС., ул. Соликамская, 329
	Согласие с требованием
	-

	3.2.
	Транспортировка и упаковка оборудования
	Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке.
	Согласие с требованием
	-

	3.3.
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	-

	3.4.
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени;
Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	-

	4
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-

	4.1.
	Срок эксплуатации до списания
	Не менее 6 лет
	Согласие с требованием
	-

	5.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-

	5.1.
	Срок гарантии поставщика
	Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД)
	Согласие с требованием
	-

	6.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-

	6.1.
	Комплект поставки
	Аккумулятор
	Согласие с требованием
	-

	7.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-

	7.1.
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	
	Согласие с требованием
	-

	7.2.
	Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления)
	
	Согласие с требованием
	-

	7.3.
	Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы.
	
	Согласие с требованием
	-


	
[bookmark: _Toc125458495_Копия_1_Копия_1_Копия_1]	Таблица 2.2.14. Наименование продукции (позиция №:14 Таблицы 1.1):  Аккумулятор типоразмер 6F22 (крона), ёмкость 200 мА*ч, тип Ni-Mh, 9В.
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-

	1.1.
	Типоразмер
	6FF22
	Согласие с требованием
	-

	1.2.
	Тип аккумулятора
	Ni-Mh
	Согласие с требованием
	-

	1.3.
	Напряжение
	9.0 В
	Согласие с требованием
	-

	1.4
	Емкость
	200 мА*ч
	Согласие с требованием
	

	2.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-

	2.1
	Рабочие условия эксплуатации
	Температура окружающей среды: -20…+50 °С;
	Согласие с требованием
	-

	3.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-

	3.1
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС., ул. Соликамская, 329
	Согласие с требованием
	-

	3.2
	Транспортировка и упаковка оборудования
	Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке.
	Согласие с требованием
	-

	3.3
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	-

	3.4
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени;
Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	-

	4.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-

	4.1
	Срок эксплуатации до списания
	Не менее 6 лет
	Согласие с требованием
	-

	5.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-

	5.1.
	Срок гарантии поставщика
	Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД)
	Согласие с требованием
	-

	6.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-

	6.1
	Комплект поставки
	Аккумулятор
	Согласие с требованием
	-

	7.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-

	7.1
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	
	Согласие с требованием
	-

	7.2
	Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления)
	
	Согласие с требованием
	-

	7.3
	Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы.
	
	Согласие с требованием
	-



[bookmark: _Toc125458492_Копия_1]	Таблица 2.2.15. Наименование продукции (позиция №: 15 Таблицы 1.1): Аккумуляторная перезаряжаема батарейка Li-ion АА  1,5V  2600-2700 mWh со встроенным Type-C разъёмом
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-

	1.1.
	Тип
	Li-ion
	Согласие с требованием
	

	1.2.
	Напряжение
	1,5 V
	Согласие с требованием
	

	1.2.
	Емкость (не менее)
	2600 mWh (1733 mAh)
	Согласие с требованием
	-

	1.3.
	Тип разъема
	Type-C
	
	

	2.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-

	2.1.
	Рабочие условия эксплуатации
	Температура окружающей среды: -10…+40 °С;
	Согласие с требованием
	-

	3.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-

	3.1.
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС., ул. Соликамская, 329
	Согласие с требованием
	-

	3.2.
	Транспортировка и упаковка оборудования
	Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке.
	Согласие с требованием
	-

	3.3.
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	-

	3.4.
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени;
Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	-

	4.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-

	4.1.
	Срок эксплуатации до списания
	Не менее 6 лет
	Согласие с требованием
	-

	5.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-

	5.1.
	Срок гарантии поставщика
	Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД)
	Согласие с требованием
	-

	6.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-

	6.1.
	Комплект поставки,

	Аккумуляторная перезаряжаема батарейка
	Согласие с требованием
	-

	7.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-

	7.1.
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	
	Согласие с требованием
	-

	7.2.
	Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления)
	
	Согласие с требованием
	-

	7.3.
	Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы.
	
	Согласие с требованием
	-



[bookmark: _Toc125458492_Копия_1_Копия_1]	Таблица 2.2.16. Наименование продукции (позиция №:16 Таблицы 1.1): Элемент питания алкалиновый  А23 (3LR50,  MN21, K23A) 12 В.
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-

	1.1.
	Типоразмер
	А23 (3LR50,  MN21, K23A)
	Согласие с требованием
	

	1.2.
	Тип
	Алкалиновая
	Согласие с требованием
	

	1.3.
	Напряжение
	12 V
	Согласие с требованием
	

	2.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-

	2.1.
	Рабочие условия эксплуатации
	Температура окружающей среды: -10…+40 °С;
	Согласие с требованием
	-

	3.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-

	3.1.
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС., ул. Соликамская, 329
	Согласие с требованием
	-

	3.2.
	Транспортировка и упаковка оборудования
	Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке.
	Согласие с требованием
	-

	3.3.
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	-

	3.4.
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени;
Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	-

	4.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-

	4.1.
	Срок эксплуатации до списания
	Не менее 6 лет
	Согласие с требованием
	-

	5.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-

	5.1.
	Срок гарантии поставщика
	Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД)
	Согласие с требованием
	-

	6.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-

	6.1.
	Комплект поставки
	Элемент питания
	Согласие с требованием
	-

	7.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-

	7.1.
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	
	Согласие с требованием
	-

	7.2.
	Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления)
	
	Согласие с требованием
	-

	7.3.
	Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы.
	
	Согласие с требованием
	-



[bookmark: _Toc125458492_Копия_1_Копия_1_Копия_1]	Таблица 2.2.17. Наименование продукции (позиция №: 17 Таблицы 1.1): Буферная батарея  3.6В  S7-400 6ES7971-0BA00
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-

	1.1.
	Типоразмер
	АА (без выводов)
	Согласие с требованием
	

	1.2.
	Тип
	Li-SOCl2 (литий-тионилхлоридная)
	Согласие с требованием
	

	1.3.
	Напряжение
	3,6 V
	Согласие с требованием
	

	1.4.
	Емкость (не менее)
	2400 mAh
	Согласие с требованием
	-

	2.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-

	2.1.
	Рабочие условия эксплуатации
	Температура окружающей среды: -10…+40 °С;
	Согласие с требованием
	-

	3.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-

	3.1.
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС., ул. Соликамская, 329
	Согласие с требованием
	-

	3.2.
	Транспортировка и упаковка оборудования
	Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке.
	Согласие с требованием
	-

	3.3.
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	-

	3.4.
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени;
Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	-

	4.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-

	4.1.
	Срок эксплуатации до списания
	Не менее 6 лет
	Согласие с требованием
	-

	5.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-

	5.1.
	Срок гарантии поставщика
	Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД)
	Согласие с требованием
	-

	6.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-

	6.1.
	Комплект поставки
	Буферная батарея
	Согласие с требованием
	-

	7.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-

	7.1.
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	
	Согласие с требованием
	-

	7.2.
	Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления)
	
	Согласие с требованием
	-

	7.3.
	Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы.
	
	Согласие с требованием
	-



[bookmark: _Toc125458492]	Таблица 2.2.18. Наименование продукции (позиция №:18  Таблицы 1.1): Элемент питания АА (LR6) 1,5В
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-

	1.1.
	Исполнение:
	Щелочная/алкалиновая
	Согласие с требованием
	-

	1.2.
	Номинальное напряжение
	1.5 В
	Согласие с требованием
	-

	1.3.
	Типоразмер
	AA/(R6;LR6;FR6)
	Согласие с требованием
	-

	2.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-

	2.1.
	Рабочие условия эксплуатации,
	Температура окружающей среды: -20…+50 °С;
	Согласие с требованием
	-

	3.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-

	3.1.
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС., ул. Соликамская, 329
	Согласие с требованием
	-

	3.2.
	Транспортировка и упаковка оборудования
	Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке.
	Согласие с требованием
	-

	3.3.
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	-

	3.4.
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени;
Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	-

	4.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-

	4.1.
	Срок эксплуатации до списания
	Не менее 6 лет
	Согласие с требованием
	-

	5.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-

	5.1.
	Срок гарантии поставщика
	Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД)
	Согласие с требованием
	-

	6.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-

	6.1.
	Комплект поставки
	Элемент питания
	Согласие с требованием
	-

	7.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-

	7.1.
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	
	Согласие с требованием
	-

	7.2.
	Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления)
	
	Согласие с требованием
	-

	7.3.
	Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы.
	
	Согласие с требованием
	-



[bookmark: _Toc125458493]	Таблица 2.2.19. Наименование продукции (позиция №:19  Таблицы 1.1): Элемент питания ААА (LR03), 1,5 В
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-

	1.1.
	Исполнение:
	Щелочная/алкалиновая
	Согласие с требованием
	-

	1.2.
	Номинальное напряжение
	1,5 В
	Согласие с требованием
	-

	1.3.
	Типоразмер
	AAA/(R03;LR03;FR03)
	Согласие с требованием
	-

	2.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-

	2.1.
	Рабочие условия эксплуатации,

	Температура окружающей среды: -20…+50 °С;
	Согласие с требованием
	-

	3.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-

	3.1.
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС., ул. Соликамская, 329
	Согласие с требованием
	-

	3.2.
	Транспортировка и упаковка оборудования
	Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке.
	Согласие с требованием
	-

	3.3.
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	-

	3.4.
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени;
Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	-

	4.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-

	4.1.
	Срок эксплуатации до списания
	Не менее 6 лет
	Согласие с требованием
	-

	5.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-

	5.1.
	Срок гарантии поставщика
	Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД)
	Согласие с требованием
	-

	6.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-

	6.1.
	Комплект поставки
	Элемент питания
	Согласие с требование
	-

	7.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-

	7.1.
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	
	Согласие с требованием
	-

	7.2.
	Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления)
	
	Согласие с требованием
	-

	7.3.
	Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы.
	
	Согласие с требованием
	-



[bookmark: _Toc125458493_Копия_1]	Таблица 2.2.20. Наименование продукции (позиция №:20  Таблицы 1.1): Элемент питания LR14/C), 1,5В
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-

	1.1.
	Исполнение:
	Щелочная/алкалиновая
	Согласие с требованием
	-

	1.2.
	Номинальное напряжение
	1,5 В
	Согласие с требованием
	-

	1.3.
	Типоразмер
	LR14/C)
	Согласие с требованием
	-

	2.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-

	2.1.
	Рабочие условия эксплуатации,

	Температура окружающей среды: -20…+50 °С;
	Согласие с требованием
	-

	3.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-

	3.1.
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС., ул. Соликамская, 329
	Согласие с требованием
	-

	3.2.
	Транспортировка и упаковка оборудования
	Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке.
	Согласие с требованием
	-

	3.3.
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	-

	3.4.
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени;
Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	-

	4.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-

	4.1.
	Срок эксплуатации до списания
	Не менее 6 лет
	Согласие с требованием
	-

	5.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-

	5.1.
	Срок гарантии поставщика
	Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД)
	Согласие с требованием
	-

	6.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-

	6.1.
	Комплект поставки
	Элемент питания
	Согласие с требование
	-

	7.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-

	7.1.
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	
	Согласие с требованием
	-

	7.2.
	Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления)
	
	Согласие с требованием
	-

	7.3.
	Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы.
	
	Согласие с требованием
	-



[bookmark: _Toc125458495]	Таблица 2.2.21. Наименование продукции (позиция №:21 Таблицы 1.1):  Элемент питания тип Крона, 9В/6LF22
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-

	1.1.
	Типоразмер
	6LF22
	Согласие с требованием
	-

	1.2.
	Тип аккумулятора
	щелочная
	Согласие с требованием
	-

	1.3.
	Напряжение
	9.0 В
	Согласие с требованием
	-

	2.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-

	2.1
	Рабочие условия эксплуатации
	Температура окружающей среды: -20…+50 °С;
	Согласие с требованием
	-

	3.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-

	3.1
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС., ул. Соликамская, 329
	Согласие с требованием
	-

	3.2
	Транспортировка и упаковка оборудования
	Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке.
	Согласие с требованием
	-

	3.3
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	-

	3.4
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени;
Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	-

	4.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-

	4.1
	Срок эксплуатации до списания
	Не менее 6 лет
	Согласие с требованием
	-

	5.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-

	5.1.
	Срок гарантии поставщика
	Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД)
	Согласие с требованием
	-

	6.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-

	6.1
	Комплект поставки
	Элемент питания
	Согласие с требованием
	-

	7.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-

	7.1
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	
	Согласие с требованием
	-

	7.2
	Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления)
	
	Согласие с требованием
	-

	7.3
	Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы.
	
	Согласие с требованием
	-



[bookmark: _Toc125458495_Копия_2]	Таблица 2.2.22. Наименование продукции (позиция №:22 Таблицы 1.1): Элемент питания А332/LR10 1.5 В 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-

	1.1
	Типоразмер
	А332/LR10
	Согласие с требованием
	-

	1.2
	Тип аккумулятора
	Щелочная (алкалиновая)
	Согласие с требованием
	-

	1.3
	Напряжение
	1.5 В
	Согласие с требованием
	-

	2.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-

	2.1
	Рабочие условия эксплуатации,

	Температура окружающей среды: -20…+50 °С;
	Согласие с требованием
	-

	3.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-

	3.1
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС., ул. Соликамская, 329
	Согласие с требованием
	-

	3.2
	Транспортировка и упаковка оборудования
	Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке.
	Согласие с требованием
	-

	3.3
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	-

	3.4
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени;
Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	-

	4.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-

	4.1
	Срок эксплуатации до списания
	Не менее 6 лет
	Согласие с требованием
	-

	5.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-

	5.1
	Срок гарантии поставщика
	Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД)
	Согласие с требованием
	-

	6.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-

	6.1
	Комплект поставки
	Элемент питания
	Согласие с требованием
	-

	7.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-

	7.1
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	
	Согласие с требованием
	-

	7.2
	Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления)
	
	Согласие с требованием
	-

	7.3
	Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы.
	
	Согласие с требованием
	-



[bookmark: _Toc125458495_Копия_2_Копия_1]	Таблица 2.2.23. Наименование продукции (позиция №:23 Таблицы 1.1): Элемент питания AG13/LR44 1.5 В
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-

	1.1
	Типоразмер
	AG13/LR44
	Согласие с требованием
	-

	1.2
	Тип аккумулятора
	Щелочная (алкалиновая)
	Согласие с требованием
	-

	1.3
	Напряжение
	1.5 В
	Согласие с требованием
	-

	2.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-

	2.1
	Рабочие условия эксплуатации
	Температура окружающей среды: -20…+50 °С;
	Согласие с требованием
	-

	3.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-

	3.1
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС., ул. Соликамская, 329
	Согласие с требованием
	-

	3.2
	Транспортировка и упаковка оборудования
	Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке.
	Согласие с требованием
	-

	3.3
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	-

	3.4
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени;
Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	-

	4.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-

	4.1
	Срок эксплуатации до списания
	Не менее 6 лет
	Согласие с требованием
	-

	5.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-

	5.1
	Срок гарантии поставщика
	Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД)
	Согласие с требованием
	-

	6.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-

	6.1
	Комплект поставки
	Элемент питания
	Согласие с требованием
	-

	7.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-

	7.1
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	
	Согласие с требованием
	-

	7.2
	Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления)
	
	Согласие с требованием
	-

	7.3
	Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы.
	
	Согласие с требованием
	-



[bookmark: _Toc125458495_Копия_2_Копия_1_Копия_1]	Таблица 2.2.24. Наименование продукции (позиция №:24 Таблицы 1.1): Элемент питания AG12/LR43 1.5 В
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-

	1.1
	Типоразмер
	AG12/LR43
	Согласие с требованием
	-

	1.2
	Тип аккумулятора
	щелочная(алкалиновая)
	Согласие с требованием
	-

	1.3
	Напряжение
	1.5 В
	Согласие с требованием
	-

	2.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-

	2.1
	Рабочие условия эксплуатации
	Температура окружающей среды: -20…+50 °С;
	Согласие с требованием
	-

	3.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-

	3.1
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС., ул. Соликамская, 329
	Согласие с требованием
	-

	3.2
	Транспортировка и упаковка оборудования
	Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке.
	Согласие с требованием
	-

	3.3
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	-

	3.4
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени;
Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	-

	4.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-

	4.1
	Срок эксплуатации до списания
	Не менее 6 лет
	Согласие с требованием
	-

	5.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-

	5.1
	Срок гарантии поставщика
	Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД)
	Согласие с требованием
	-

	6.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-

	6.1
	Комплект поставки
	Элемент питания
	Согласие с требованием
	-

	7.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-

	7.1
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	
	Согласие с требованием
	-

	7.2
	Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления)
	
	Согласие с требованием
	-

	7.3
	Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы.
	
	Согласие с требованием
	-



	Таблица 2.2.25. Наименование продукции (позиция №:25 Таблицы 1.1): Элемент питания CR2032, Lithium, 3V
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-

	1.1
	Типоразмер
	CR2032
	Согласие с требованием
	-

	1.2
	Тип аккумулятора
	Li-Ion
	Согласие с требованием
	-

	1.3
	Напряжение
	3.0 В
	Согласие с требованием
	-

	2.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-

	2.1
	Рабочие условия эксплуатации
	Температура окружающей среды: -20…+50 °С;
	Согласие с требованием
	-

	3.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-

	3.1
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС., ул. Соликамская, 329
	Согласие с требованием
	-

	3.2
	Транспортировка и упаковка оборудования
	Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке.
	Согласие с требованием
	-

	3.3
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	-

	3.4
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени;
Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	-

	4.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-

	4.1
	Срок эксплуатации до списания
	Не менее 6 лет
	Согласие с требованием
	-

	5.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-

	5.1
	Срок гарантии поставщика
	Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД)
	Согласие с требованием
	-

	6.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-

	6.1
	Комплект поставки
	Элемент питания
	Согласие с требованием
	-

	7.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-

	7.1
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	
	Согласие с требованием
	-

	7.2
	Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления)
	
	Согласие с требованием
	-

	7.3
	Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы.
	
	Согласие с требованием
	-



	Таблица 2.2.26. Наименование продукции (позиция №:26 Таблицы 1.1): Элемент питания CR 2/3 A
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-

	1.1
	Типоразмер (форм фактор)
	CR 2/3 A (без выводов)
	Согласие с требованием
	-

	1.2
	Тип
	Li-SOCl2 (литий-тионилхлоридная)
	Согласие с требованием
	-

	1.3
	Напряжение
	3.6 В
	Согласие с требованием
	-

	2.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-

	2.1
	Рабочие условия эксплуатации
	Температура окружающей среды: -20…+40 °С;
	Согласие с требованием
	-

	3.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-

	3.1
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС., ул. Соликамская, 329
	Согласие с требованием
	-

	3.2
	Транспортировка и упаковка оборудования
	Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке.
	Согласие с требованием
	-

	3.3
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	-

	3.4
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени;
Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	-

	4.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-

	4.1
	Срок эксплуатации до списания
	Не менее 6 лет
	Согласие с требованием
	-

	5.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-

	5.1
	Срок гарантии поставщика
	Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД)
	Согласие с требованием
	-

	6.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-

	6.1
	Комплект поставки
	Элемент питания
	Согласие с требованием
	-

	7.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-

	7.1
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	
	Согласие с требованием
	-

	7.2
	Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления)
	
	Согласие с требованием
	-

	7.3
	Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы.
	
	Согласие с требованием
	-



	Таблица 2.2.27. Наименование продукции (позиция №:27 Таблицы 1.1): Инвертор DC/AC-48(60)/220B-1500BA-2U BP  ФОРПОСТ со встроенным симисторным байпасом, артикул: 15-44802  или эквивалент1¹
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности
	-//-
	-//-

	1.1.
	Тип:
	Инвертор напряжения
	Согласие с требованием
	-

	1.2.
	Номинальное входное напряжение постоянного тока, В
	48 — 60 В
	Согласие с требованием
	

	1.3.
	Диапазон входного напряжения постоянного тока, В
	(40…72)±1
	Согласие с требованием
	

	1.4.
	Диапазон входного напряжения переменного тока (при работе через байпас), В
	220±33
	Согласие с требованием
	

	1.5.
	Максимальный потребляемый ток от источника постоянного тока не более, А
	28,0
	Согласие с требованием
	

	1.6.
	Вид охлаждения
	принудительное
	Согласие с требованием
	-

	1.7.
	Допустимые пульсации входного напряжения постоянного тока
	не более 1%
	Согласие с требованием
	-

	1.8.
	Входное напряжение отключения инвертора, В
	39±1
	Согласие с требованием
	

	1.9.
	Входное напряжение включения инвертора, В
	44,5±1
	Согласие с требованием
	-

	1.10.
	Выходное напряжение при холостом ходе (при работе от источника постоянного тока), В
	221±1
	Согласие с требованием
	-

	1.11.
	Установившееся отклонение частоты от номинального значения 50Гц, не более %
	±0,5
	Согласие с требованием
	

	1.12.
	Статическое отклонение выходного напряжения в полном диапазоне нагрузки (при работе от источника постоянного тока), не более В
	±1
	Согласие с требованием
	

	1.13.
	Динамическое отклонение выходного напряжения при сбросе-набросе нагрузки от 100% до 0% максимального значения и обратно в течение 0,1с, не более, %
	±5
	Согласие с требованием
	

	1.14.
	Коэффициент искажения синусоидальности кривой выходного напряжения, %, при активной нагрузке, не более
	2
	Согласие с требованием
	

	1.15.
	Коэффициент полезного действия при номинальной нагрузке, не менее
	0,9
	Согласие с требованием
	

	1.16.
	Выходная мощность, Вт / ВА
	1000/1500
	Согласие с требованием
	

	1.17.
	Коэффициент амплитуды тока нагрузки (крест-фактор)
	3:1
	Согласие с требованием
	

	1.18.
	Коэффициент нелинейных искажений, не более, %
	5
	Согласие с требованием
	

	1.19.
	Защита от неправильной полярности входного напряжения
	да
	
	

	1.20.
	Защита от перегрузки
	да
	
	

	1.21.
	Защита от перегрева
	да
	
	

	1.22.
	Защита от короткого замыкания на выходе
	да
	
	

	1.23.
	Защита от аварии по выходному напряжению
	да
	
	

	2.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-

	2.1.
	Исполнение
	Для установки в стандартный шкаф 19"
	Согласие с требованием
	-

	2.2.
	Вертикальный размер инвертора занимаемый в стандартном шкафу 19", не более
	2U (два юнта)
	Согласие с требованием
	

	2.3.
	Габаритные размеры инвертера (ШхГхВ), не более мм
	80 х 340 х 88
	Согласие с требованием
	

	3.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-

	3.1.
	Диапазон рабочей температуры окружающей среды, ºС
	0…+40 °С;
	Согласие с требованием
	

	4.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-

	4.1.
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС., ул. Соликамская, 329
	Согласие с требованием
	-

	4.2.
	Транспортировка и упаковка оборудования
	Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке.
	Согласие с требованием
	-

	4.3.
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	-

	4.4.
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени;
Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	-

	5.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-

	5.1.
	Срок службы, (эксплуатации)
до списания, лет
	не менее 20
	Согласие с требованием
	-

	6.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-

	6.1.
	Срок гарантии поставщика
	Срок гарантии на оборудование и все поставленные запасные части должен составлять 36 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию (подписания Акта приемки)
	Согласие с требованием
	-

	7.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-

	7.1.
	Комплект поставки
	Инвертор;
Руководство по эксплуатации;
Паспорт на изделие;
Гарантийный талон;
	Согласие с требованием
	-

	8.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-

	8.1.
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	
	Согласие с требованием
	-

	8.2.
	Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления)
	
	Согласие с требованием
	-

	8.3.
	Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы.
	
	Согласие с требованием
	-



[bookmark: _Toc125458491_Копия_1_Копия_1]	Таблица 2.2.28  Наименование продукции (позиция №:28 Таблицы 1.1): Шнур для телефонной трубки витой черный (2м/0,4м)
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-

	1.1
	Тип
	Кабель телефонный
	Согласие с требованием
	-

	1.2.
	Разъемы (шт)
	Опрессованные разъемы RJ-10 (4P4C) -2
	Согласие с требованием
	-

	1.3.
	Длина (метр)
	2
	Согласие с требованием
	-

	1.4.
	Наличие экрана
	нет
	Согласие с требованием
	-

	1.5.
	Количество жил в кабеле
	4
	Согласие с требованием
	-

	1.6.
	Монтаж
	Разъемы RJ-10 (4P4C)
	Согласие с требованием
	-

	2.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-

	2.1.
	Материал проводника
	Медь
	Согласие с требованием
	-

	2.2.
	Внешняя изоляция
	Поливинилхлорид (PVC)
	Согласие с требованием
	-

	2.3
	Цвет
	Черный
	Согласие с требованием
	-

	3.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-

	3.1.
	Рабочие условия эксплуатации
	 -40…+60 °С,
для внутренней прокладки
	Согласие с требованием
	-

	4.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-

	4.1.
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС., ул. Соликамская, 329
	Согласие с требованием
	-

	4.2.
	Транспортировка и упаковка оборудования
	Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке.
	Согласие с требованием
	-

	4.3.
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	-

	4.4.
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени;
Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	-

	5.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-

	5.1.
	Срок эксплуатации до списания
	Не менее 6 лет
	Согласие с требованием
	-

	6.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-

	6.1.
	Срок гарантии поставщика
	Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД)
	Согласие с требованием
	-

	7.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-

	7.1.
	Комплект поставки
	Шнур для телефонной трубки в упаковке
	Согласие с требованием
	-

	8.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-

	8.1.
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	
	Согласие с требованием
	-

	8.2.
	Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления)
	
	Согласие с требованием
	-

	8.3.
	Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы.
	
	Согласие с требованием
	-



Таблица 2.2.29. Наименование продукции (позиция №:29 Таблицы 1.1): Вышка тура ВСП 250-0.7×1.6 базовый блок + 4 секции (6.3 м.) с комплектом опор стабилизаторов вышки туры
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели),
	-//-
	-//-

	1.1.
	Максимальная высота,м
	6,3
	Согласие с требованием
	

	1.2.
	Высота до настила, м
	5,4
	Согласие с требованием
	

	1.3.
	Рабочая высота, м
	7
	Согласие с требованием
	

	1.4.
	Количество секций, шт.
	4
	Согласие с требованием
	

	1.6.
	Нагрузка на конструкцию, кг/м2
	250
	Согласие с требованием
	-

	1.7.
	Высота секции, м
	1,2
	Согласие с требованием
	

	1.8.
	комплектом опор стабилизаторов вышки туры, шт
	1
	Согласие с требованием
	-

	2.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-

	2.1.
	Толщина металла, мм
	1,2
	Согласие с требованием
	

	2.2.
	Размер площадки, м
	0,7 х 1,6
	Согласие с требованием
	

	2.3.
	Масса, не более кг
	105
	Согласие с требованием
	

	3.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-

	3.1.
	Диапазон рабочей температуры окружающей среды, ºС
	0…+40 °С;
	Согласие с требованием
	

	4.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-

	4.1.
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС., ул. Соликамская, 329
	Согласие с требованием
	-

	4.2.
	Транспортировка и упаковка оборудования
	Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке.
	Согласие с требованием
	-

	4.3.
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	-

	4.4.
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени;
Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	-

	5.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-

	5.1.
	Срок службы, (эксплуатации)
до списания, лет
	не менее 10
	Согласие с требованием
	-

	6.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-

	6.1.
	Срок гарантии поставщика
	Срок гарантии на оборудование и все поставленные запасные части должен составлять 36 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию (подписания Акта приемки)
	Согласие с требованием
	-

	7.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-

	7.1.
	Комплект поставки
	Вышка тура базовый блок + 4 секции (6.3 м.) с комплектом опор стабилизаторов вышки туры;
Руководство по эксплуатации;
Паспорт на изделие;
Гарантийный талон;
	Согласие с требованием
	-

	8.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-

	8.1.
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	
	Согласие с требованием
	-

	8.2.
	Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления)
	
	Согласие с требованием
	-

	8.3.
	Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы.
	
	Согласие с требованием
	-



Таблица 2.2.30. Наименование продукции (позиция №:30 Таблицы 1.1): Управляемый блок удаленного распределения и мониторинга питания NetPing 2-PWR-220 v33-GSM3G 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-

	1.1.
	Тип:
	Устройство управления питанием
	Согласие с требованием
	-

	1.2.
	Количество независимых каналов управления электропитанием
	2
	Согласие с требованием
	

	1.3.
	Выходная мощность одной розетки
	1,5 кВт
	Согласие с требованием
	

	1.4.
	Количество вводов электропитания электропитанием
	1
	Согласие с требованием
	

	1.5.
	Ethernet порт
	10/100 BASE-TX
	Согласие с требованием
	

	1.6.
	Встроенный GSM модем
	Dual-Band WCDMA/HSPA 900/2100MHz, Dual-Band GSM/GPRS/EDGE 900/1800MHz, GPRS multi-slot class 12, EDGE
	Согласие с требованием
	-

	1.7.
	Комплектная Антенна GSM
	Антенна ADA-900M-SMA-3,0m (Частота 900/1800Mhz; Кабель RG174 3 м.; Разъем SMA; Высота антенны 85 мм; КСВН = 1.5; Входное сопротивление 50 OM; Усиление 3dBi; Поляризация вертикальная.)
	Согласие с требованием
	-

	1.8.
	Уведомление по SMS
	да
	Согласие с требованием
	

	1.9.
	Поддержка WatchDog
	да
	Согласие с требованием
	-

	1.10.
	Защита от КЗ
	Встроенный самовосстанавливающийся предохранитель
	Согласие с требованием
	-

	2.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-

	2.1.
	Исполнение
	настольное
	Согласие с требованием
	-

	2.2
	Габаритные размеры (ШхГхВ), мм
	145 x 78 x 57
	Согласие с требованием
	

	2.3
	Масса, не более кг
	0,54
	Согласие с требованием
	

	3.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-

	3.1.
	Диапазон рабочей температуры окружающей среды, ºС
	-30…+50 °С;
	Согласие с требованием
	

	4.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-

	4.1.
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС., ул. Соликамская, 329
	Согласие с требованием
	-

	4.2.
	Транспортировка и упаковка оборудования
	Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке.
	Согласие с требованием
	-

	4.3.
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	-

	4.4.
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени;
Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	-

	5.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-

	5.1.
	Срок службы, (эксплуатации)
до списания, лет
	не менее 20
	Согласие с требованием
	-

	6.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-

	6.1.
	Срок гарантии поставщика
	Срок гарантии на оборудование и все поставленные запасные части должен составлять 36 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию (подписания Акта приемки)
	Согласие с требованием
	-

	7.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-

	7.1.
	Комплект поставки
	Инвертор;
Руководство по эксплуатации;
Паспорт на изделие;
Гарантийный талон;
	Согласие с требованием
	-

	8.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-

	8.1.
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	
	Согласие с требованием
	-

	8.2.
	Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления)
	
	Согласие с требованием
	-

	8.3.
	Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы.
	
	Согласие с требованием
	-



[bookmark: _Toc125458479_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Ко]Таблица 2.2.31. Наименование продукции (позиция №:31 Таблицы 1.1): IP видеокамера Beward  SV81715-R23 или эквивалент1
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности
	-//-
	-//-

	1.1.
	Тип:
	IP  видеокамера
	Согласие с требованием
	-

	1.2.
	Сенсор
	2 Мп, КМОП 1/2.8' SONY Starvis
	Согласие с требованием
	

	1.3.
	Чувствительность
	0.002 лк (день) / 0.001 лк (ночь)
	Согласие с требованием
	

	1.4.
	Угол обзора
	От 3 до 58 град., (по горизонтали), от 1.7 до 33 град., (по вертикали)
	Согласие с требованием
	

	1.5.
	Увеличение	Оптическое
	25х, f=4.8-120 мм
	Согласие с требованием
	

	1.6.
	Шумоподавление
	2D/3DNR
	Согласие с требованием
	-

	1.7.
	Скорость затвора
	От 1 до 1/100000 сек. (авто, вручную)
	Согласие с требованием
	-

	1.8.
	Формат сжатия
	H.265, H.264 HP/MP/BP, Motion JPEG
	Согласие с требованием
	

	1.9.
	Видеопоток
	Одновременное кодирование: до 3 потоков
	Согласие с требованием
	-

	1.10.
	Скорость кадров
	До 50 (60) к/с для всех разрешений
	Согласие с требованием
	-

	1.11.
	Разрешение
	1920×,1080, 1280×,960, 1280×,720, 704×,576, 640×,480,
640×,360, 352×,288, 320×,240, 320×,192
	Согласие с требованием
	

	1.12.
	Безопасность
	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем, фильтр по IP,
доступ по HTTPS
	Согласие с требованием
	

	1.13.
	Пользователи
	До 20 учетных записей
	Согласие с требованием
	

	1.14.
	Сетевой интерфейс
	10Base-T/100Base-TX Ethernet порт
	Согласие с требованием
	

	1.15.
	Сетевые протоколы
	IPv4/v6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS,
FTP, NTP, SMTP, UPnP, PPPoE, VLAN, 802.1x, SIP,ONVIF Profile S/G/T/Q (V18.12),RTMP
	Согласие с требованием
	

	1.16.
	Питание
	24 В 3 А (DC, AC), High PoE (802.3at) 30 Вт
	
	

	1.17.
	Потребляемая мощность
	До 27 Вт
	
	

	1.18.
	Система микроклимата
	Система обогрева
	
	

	2.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-

	2.1.
	Класс защиты
	IP66
	Согласие с требованием
	-

	3.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-

	3.1.
	Диапазон рабочей температуры окружающей среды, ºС
	От -40 до +60 град.,С
	Согласие с требованием
	

	4.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-

	4.1.
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС., ул. Соликамская, 329
	Согласие с требованием
	-

	4.2.
	Транспортировка и упаковка оборудования
	Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке.
	Согласие с требованием
	-

	4.3.
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	-

	4.4.
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени;
Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	-

	5.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-

	5.1.
	Срок службы, (эксплуатации)
до списания, лет
	не менее 10
	Согласие с требованием
	-

	6.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-

	6.1.
	Срок гарантии поставщика
	Срок гарантии на оборудование и все поставленные запасные части должен составлять 36 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию (подписания Акта приемки)
	Согласие с требованием
	-

	7.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-

	7.1.
	Комплект поставки
	IP-камера; Набор для монтажа;
Кронштейн;
Руководство по эксплуатации;
Паспорт на изделие;
Гарантийный талон;
	Согласие с требованием
	-

	8.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-

	8.1.
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	
	Согласие с требованием
	-

	8.2.
	Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления)
	
	Согласие с требованием
	-

	8.3.
	Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы.
	
	Согласие с требованием
	-










