







Технические требования на поставку МТР 2027 год

«ОКПД2 26.30.11 Приобретение телекоммуникационного оборудования»
Лот № 6500-ЭКСП ДИТ-2027-ГП





СОДЕРЖАНИЕ
1.	Общие сведения	3
1.1.	Наименование закупаемой продукции	4
2.	Требования к продукции	3
2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	3
2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3
Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3
Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг	4
2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4
Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4
2.2.	Требования к качеству продукции	4
Таблица 3. Требования к продукции	4
3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	15
4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	15
Цена договора включает в себя: все расходы с учетом всех налогов, пошлин, сборов и иных обязательных платежей, расходов, связанных с поставкой товара.	15




[bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc158710708]Общие сведения
[bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc158710710]Наименование закупаемой продукции
«»
[bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc146611534]Обозначения и сокращения

	Лицензия
	Предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (простая (неисключительная) лицензия)

	ПО
	Программное обеспечение

	РЭП
	Радиоэлектронная продукция






[bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc158710712][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]Требования к продукции
[bookmark: _Toc158710713]Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: _Toc158710714]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc158710715]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Программно-аппаратный комплекс UserGate Е3010 (UG-NGFW-HW-E3010) или эквивалент
	Шт.
	1

	2. 
	Право на использование программного обеспечения модуль Advanced Threat Protection на 1 год для UserGate NGFW E3010 без ограничения числа пользователей (UG-NGFW-AT-E3010-C1),бессрочная [footnoteRef:1] [1:  Эквивалент не предусмотрен в целях совместимости с используемым РЭП и ПО] 

	Шт.
	1

	3. 
	Коммутатор Eltex MES2424P или эквивалент
	Шт.
	6

	4. 
	IP-телефон Eltex VP-30P или эквивалент
	Шт.
	35

	5. 
	IP-телефон Eltex VP-17P или эквивалент
	Шт.
	115

	6. 
	Консоль расширения Eltex VP-EXT22 или эквивалент
	Шт.
	11
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	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2 26.30.11 Приобретение телекоммуникационного оборудования
	Дата заключения Договора
	Не позднее 30 календарных дней с даты заключения Договора
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Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): Программно-аппаратный комплекс, IP телефоны, Коммутаторы

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1
	Программно-аппаратный комплекс UserGate Е3010 (UG-NGFW-HW-E3010) или эквивалент
	
	
	Указание марки производителя и модели предлагаемой продукции

	1.1.1
	Центральный процессор
	Не менее 1 х CPU, 24 ядра, 2,85–4 ГГц
	указание характеристик
	
	

	1.1.2
	Оперативная память
	Не менее 8 x DDR4, 8 ГБ, ECC, REG
	указание характеристик
	
	

	1.1.3
	RJ45 для передачи данных
	Не менее 8 шт. (8 с bypass)
	указание характеристик
	
	

	1.1.4
	SFP для передачи данных
	Нет
	указание характеристик
	
	

	1.1.5
	RJ45 для консоли RS-232
	Не менее 1 шт
	указание характеристик
	
	

	1.1.6
	RJ45 для IPMI
	Не менее 1 шт
	указание характеристик
	
	

	1.1.7
	USB 3.0 Type-A
	Не менее 1 шт
	указание характеристик
	
	

	1.1.8
	VGA
	Не менее 1 шт.
	указание характеристик
	
	

	1.1.9
	Дополнительные слоты для установки сетевых карт (NIC)
	Не менее 3 шт.
	указание характеристик
	
	

	1.1.11
	FW L3/L4², Мбит/с, трафик UDP 1518 байт
	Не менее 100 000
	указание характеристик
	
	

	1.1.12
	FW L3/L4, Мбит/с, трафик EMIX
	Не менее 95 000	
	указание характеристик
	
	

	1.1.13
	FW L3/L4, максимальное количество новых сессий в секунду
	Не менее 320 000
	указание характеристик
	
	

	1.1.14
	FW L3/L4, максимальное количество сессий для протокола TCP
	Не менее 14 000 000
	указание характеристик
	
	

	1.1.15
	FW L7³, Мбит/с, трафик EMIX
	Не менее 40 000
	указание характеристик
	
	

	1.1.16
	FW L7, максимальное количество новых сессий в секунду
	Не менее 115 000
	указание характеристик
	
	

	1.1.17
	FW L7 + IPS⁴, Мбит/с, трафик EMIX 
	Не менее 13 500
	указание характеристик
	
	

	1.1.18
	FW L7 + IPS, максимальное количество новых сессий в секунду
	Не менее 78 000
	указание характеристик
	
	

	1.1.19
	FW L7 + IPS + CF⁵, Мбит/с, трафик HTTP, размер ответа 256 КБ
	Не менее 8 200
	указание характеристик
	
	

	1.1.20
	FW L7 + IPS + CF, Мбит/с, трафик HTTPS, размер ответа 256 КБ, TLSV1.2
	Не менее 5 500
	указание характеристик
	
	

	1.1.21
	NGFW (FW L7 + IPS + CF), Мбит/с, трафик EMIX
	Не менее 2 600
	указание характеристик
	
	

	1.1.22
	Количество блоков питания
	Не менее 2 шт., встроенные
	указание характеристик
	
	

	1.1.23
	Горячая замена блоков питания
	Да
	указание характеристик
	
	

	1.1.24
	Напряжение
	220В
	указание характеристик
	
	

	1.1.25
	Сеть питания
	100–240 В
	указание характеристик
	
	

	1.1.26
	Потребляемая мощность
	Не более 550 Вт
	указание характеристик
	
	

	1.1.27
	Вентиляторы
	Не менее 5 шт.
	указание характеристик
	
	

	1.1.28
	Горячая замена вентиляторов
	Нет
	указание характеристик
	
	

	1.2
	Право на использование программного обеспечения модуль Advanced Threat Protection на 1 год для UserGate NGFW E3010 без ограничения числа пользователей (UG-NGFW-AT-E3010-C1)
	Простая (неисключительная) лицензия
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.
	Коммутатор Eltex MES2424P (или эквивалент)
	Указание марки /модели 
	
	

	1.3.1 
	Порт 10/100/1000BASE-T PoE/PoE+
	Не менее 24 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.3.2 
	Порт 1000BASE-X (SFP)/10GBASE-R (SFP+)
	Не менее 4 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.3.3 
	Консольный порт RS-232 (RJ-45)
	Не менее 1 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.3.4 
	Пропускная способность
	Не менее 128 Гбит/c
	Указание характеристик
	
	

	1.3.5 
	Производительность на пакетах длиной 64 байта
	Не менее 95,2 MPPS
	Указание характеристик
	
	

	1.3.6 
	Объем буферной памяти
	Не менее 1,5 Мбайт
	Указание характеристик
	
	

	1.3.7 
	Объем ОЗУ (DDR3)
	Не менее 512 Мбайт
	Указание характеристик
	
	

	1.3.8 
	Объем ПЗУ (SPI Flash)
	Не менее 64 Мбайт
	Указание характеристик
	
	

	1.3.9 
	Таблица MAC-адресов
	Не менее 16384
	Указание характеристик
	
	

	1.3.10 
	Количество ARP-записей
	Не менее 1000
	Указание характеристик
	
	

	1.3.11 
	Таблица VLAN
	Не менее 4094
	Указание характеристик
	
	

	1.3.12 
	Количество групп L2 Multicast (IGMP Snooping)
	Не менее 1023
	Указание характеристик
	
	

	1.3.13 
	Количество групп L3 multicast (IGMP Proxy)
	Не менее 512
	Указание характеристик
	
	

	1.3.14 
	Количество правил SQinQ
	Не менее 1024 ingress, не менее 512 egress
	Указание характеристик
	
	

	1.3.15 
	Количество правил MAC ACL
	Не менее 509
	Указание характеристик
	
	

	1.3.16 
	Количество правил IPv4/IPv6 ACL
	Не менее 384/ не менее 192
	Указание характеристик
	
	

	1.3.17 
	Количество маршрутов L3 IPv4 Unicast
	Не менее 406
	Указание характеристик
	
	

	1.3.18 
	Количество маршрутов L3 IPv6 Unicast
	Не менее 22
	Указание характеристик
	
	

	1.3.19 
	Количество VRRP-маршрутизаторов
	Не менее 32
	Указание характеристик
	
	

	1.3.20 
	Количество L3-интерфейсов
	Не менее 20 vlan, до 5 IPv4-адресов в каждом vlan, до 124 IPv6 GUA суммарно для всех vlan
	Указание характеристик
	
	

	1.3.21 
	Link Aggregation Groups (LAG)
	Не менее 24 групп, до 8 портов в одном LAG
	Указание характеристик
	
	

	1.3.22 
	Качество обслуживания QoS
	Не менее 8 выходных очередей на порт
	Указание характеристик
	
	

	1.3.23 
	Размер Jumbo-фрейма
	Максимальный размер пакетов 12288 байт
	
	
	

	1.3.24 
	Защита от блокировки очереди (HOL)
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.25 
	Поддержка Auto MDI/MDIX
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.26 
	Поддержка сверхдлинных кадров (Jumbo frames)
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.27 
	Управление потоком (IEEE 802.3X)
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.28 
	Зеркалирование портов (SPAN,RSPAN)
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.29 
	Независимый режим обучения в каждой VLAN
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.30 
	Поддержка многоадресной рассылки (MAC Multicast Support)
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.31 
	Регулируемое время хранения MAC-адресов
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.32 
	Статические записи MAC (Static MAC Entries)
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.33 
	Отслеживание событий MAC change на портах
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.34 
	Логирование событий MAC Flapping
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.35 
	Поддержка Voice VLAN

	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.36 
	Поддержка IEEE 802.1Q

	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.37 
	Поддержка Q-in-Q

	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.38 
	Поддержка GVRP

	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.39 
	Поддержка selective Q-in-Q

	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.40 
	Поддержка MAC-based VLAN

	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.41 
	Поддержка Protocol-based VLAN
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.42 
	Поддержка профилей Multicast

	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.43 
	Поддержка статических Multicast-групп
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.44 
	Поддержка IGMP Snooping v1,2,3

	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.45 
	Поддержка IGMP Snooping fast-leave
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.46 
	Поддержка функций IGMP Proxy-report
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.47 
	Поддержка авторизации IGMP через RADIUS
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.48 
	Поддержка MLD Snooping v1,2

	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.49 
	Поддержка MLD Snooping fast-leave

	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.50 
	Поддержка IGMP Querier

	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.51 
	Поддержка MVR
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.52 
	Поддержка протокола STP (Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1d) 
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.53 
	Поддержка протокола RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1w) 
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.54 
	Поддержка протокола MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1s)
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.55 
	Поддержка протокола Rapid-PVST+
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.56 
	Поддержка STP Root Guard 
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.57 
	Поддержка STP Loop Guard 
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.58 
	Поддержка STP BPDU Guard 
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.59 
	Поддержка BPDU Filtering 
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.60 
	Поддержка Spanning Tree Fast Link option 
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.61 
	Поддержка Loopback Detection (LBD) 
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.62 
	Изоляция портов 
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.63 
	Поддержка Storm Control для различного трафика (broadcast, multicast, unknown unicast)
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.64 
	Поддержка Layer 2 Protocol Tunneling (L2PT)
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.65 
	Поддержка ERPS (G.8032v2)
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.66 
	IGMP proxy (RFC 4605)
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.67 
	IGMP proxy fast-leave
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.68 
	Поддержка статических IPv4-, IPv6-маршрутов
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.69 
	Поддержка протоколов динамической маршрутизации RIPv1/2, OSPFv2/3
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.70 
	Поддержка протокола VRRP
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.71 
	Создание групп LAG
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.72 
	Объединение каналов с использованием LACP
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.73 
	Поддержка LAG Balancing Algorithm
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.74 
	Виртуальное тестирование кабеля (VCT)
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.75 
	Диагностика оптического трансивера
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.76 
	Функциональность IPv6 Host
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.77 
	Совместное использование IPv4, IРv6
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.78 
	DHCP Snooping
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.79 
	Опция 82 протокола DHCP
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.80 
	Проверка подлинности на основе MAC-адреса, ограничение количества MAC адресов, статические MAC- адреса
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.81 
	Проверка подлинности по портам на основе IEEE 802.1x
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.82 
	Guest VLAN
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.83 
	Система предотвращения DoS-атак
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.84 
	Сегментация трафика
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.85 
	Фильтрация DHCP-клиентов
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.86 
	Предотвращение атак BPDU
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.87 
	PPPoE Intermediate agent
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.88 
	IP Source Guard
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.89 
	Dynamic ARP Inspection
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.90 
	DHCPv6 Snooping
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.91 
	IPv6 Source Guard
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.92 
	Поддержка функции IPv6 ND Inspection
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.93 
	Поддержка функции IPv6 RA Guard
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.94 
	L2-L3-L4 ACL (Access Control List)
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.95 
	IPv6 ACL
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.96 
	ACL на основе
	Порта коммутатора, приоритета IEEE 802.1p, VLAN ID, EtherType, DSCP, типа IP-протокола, номера, порта TCP/UDP, содержимого пакета, определяемого пользователем
	Указание характеристик
	
	

	1.3.97 
	Ограничение скорости на портах (shaping)
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.98 
	Ограничение скорости (policing) согласно алгоритмам sr-TCM и tr-TCM
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.99 
	Поддержка класса обслуживания IEEE 802.1p
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.100 
	Обработка очередей по алгоритмам Strict Priority/Weighted Round Robin (WRR)
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.101 
	Настройка приоритета IEEE 802.1p для VLAN управления
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.102 
	Классификация трафика на основании ACL
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.103 
	Назначение меток CoS/DSCP на основании ACL
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.104 
	Перемаркировка меток DSCP в CoS
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.105 
	Перемаркировка меток CoS в DSCP
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.106 
	Назначение VLAN на основании ACL
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.107 
	IEEE 802.3ah, Ethernet OAM
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.108 
	IEEE 802.3ah Unidirectional Link Detection (UDLD) — протокол обнаружения однонаправленных линков
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.109 
	Загрузка и выгрузка конфигурационного файла по TFTP/SFTP
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.110 
	Автоматическое резервирование (backup) файла конфигурации по TFTP/SFTP
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.111 
	Протокол SNMP
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.112 
	Интерфейс командной строки (CLI)
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.113 
	Web-интерфейс
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.114 
	Syslog
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.115 
	SNTP (Simple Network Time Protocol)
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.116 
	Traceroute
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.117 
	LLDP (IEEE 802.1ab) + LLDP MED
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.118 
	Возможность обработки трафика управления с двумя заголовками IEEE 802.1Q
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.119 
	Поддержка авторизации вводимых команд с помощью сервера TACACS+
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.120 
	Поддержка IPv4/IPv6 ACL для управления устройством
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.121 
	Управление доступом к коммутатору – уровни привилегий для пользователей
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.122 
	Блокировка интерфейса управления
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.123 
	Локальная аутентификация
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.124 
	Фильтрация IP-адресов для SNMP
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.125 
	Клиент RADIUS, TACACS+ (Terminal Access Controller Access Control System)
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.126 
	Клиент Telnet, клиент SSH
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.127 
	Сервер Telnet, сервер SSH
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.128 
	Поддержка макрокоманд
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.129 
	Журналирование вводимых команд по протоколу TACACS+
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.130 
	Автоматическая настройка DHCP
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.131 
	DHCP Relay (поддержка IРv4)
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.132 
	DHCP Relay Option 82
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.133 
	Сервер DHCP
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.134 
	Добавление тега PPPoE Circuit-ID
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.135 
	Flash File System
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.136 
	Команды отладки
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.137 
	Механизм ограничения трафика в сторону CPU
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.138 
	Шифрование пароля
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.139 
	Ping (поддержка IPv4/IPv6)
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.140 
	Поддержка статических маршрутов IPv4/IPv6
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.141 
	Поддержка нескольких версий файлов конфигурации 
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.142 
	Статистика интерфейсов
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.143 
	Поддержка мониторинга загрузки CPU по задачам и очередям
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.144 
	Мониторинг загрузки оперативной памяти (RAM)
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.145 
	Мониторинг температуры
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.146 
	Мониторинг TCAM
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.147 
	RFC 1065, 1066, 1155, 1156, 2578 MIB Structure– RFC 1212 Concise MIB Definitions
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.148 
	RFC 1213 MIB II
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.149 
	RFC 1215 MIB Traps Convention
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.150 
	RFC 1493, 4188 Bridge MIB
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.151 
	RFC 1157, 2571-2576 SNMP MIB
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.152 
	RFC 1901-1908, 3418, 3636, 1442, 2578 SNMPv2 MIB
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.153 
	RFC 2465 IPv6 MIB
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.154 
	RFC 2737 Entity MIB
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.155 
	RFC 4293 IPv6 SNMP Mgmt Interface MIB
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.156 
	Private MIB
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.157 
	RFC 1398, 1643, 1650, 2358, 2665, 3635 Ether-like MIB
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.158 
	RFC 2668 802.3 MAU MIB
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.159 
	RFC 2674, 4363 802.1p MIB
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.160 
	RFC 2233, 2863 IF MIB
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.161 
	RFC 2618 RADIUS Authentication Client MIB
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.162 
	RFC 4022 MIB для TCP
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.163 
	RFC 4113 MIB для UDP
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.164 
	RFC 3289 MIB для Diffserv
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.165 
	RFC 2620 RADIUS Accounting Client MIB
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.166 
	RFC 768 UDP
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.167 
	RFC 791 IP
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.168 
	RFC 792 ICMPv4
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.169 
	RFC 2463, 4443 ICMPv6
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.170 
	RFC 793 TCP
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.171 
	RFC 2474, 3260 Определение поля DS в заголовке IPv4 и IPv6
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.172 
	RFC 1321, 2284, 2865, 3580, 3748 Extensible Authentication Protocol (EAP)
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.173 
	RFC 2571, RFC 2572, RFC 2573, RFC 2574 SNMP
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.174 
	RFC 826 ARP
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.175 
	RFC 854 Telnet
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.176 
	МЭК 61850
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.177 
	Максимальная потребляемая мощность (с учетом нагрузки PoE)
	Не более 420 Вт
	Указание характеристик
	
	

	1.3.178 
	Бюджет PoE
	Не более 370 Вт
	Указание характеристик
	
	

	1.3.179 
	Тепловыделение
	Не более 50 Вт
	Указание характеристик
	
	

	1.3.180 
	Аппаратная поддержка Dying Gasp
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.181 
	Рабочая температура окружающей среды
	от -20 до +50 °С
	Указание характеристик
	
	

	1.3.182 
	Охлаждение
	активное, не менее 2 вентиляторов
	Указание характеристик
	
	

	1.3.183 
	Исполнение
	19", 1U
	Указание характеристик
	
	

	1.4
	IP-телефон Eltex VP-30P или эквивалент
	Указание марки производителя и модели предлагаемой продукции
	
	

	1.4.1 
	Наличие SIP аккаунтов
	Не менее 6
	Указание характеристик
	
	

	1.4.2 
	Наличие функции отображения номера и имени вызывающего абонента (CallerID)
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.4.3 
	Наличие функции отключения микрофона (Mute)
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.4.4 
	Наличие функции повторный набор номера (Redial)
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.4.5 
	Наличие функции удержание вызова (Call Hold)
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.4.6 
	Наличие функции перевод вызова (Call Transfer)
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.4.7 
	Наличие функции уведомление о поступлении нового вызова (Call Waiting)
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.4.8 
	Наличие функции переадресация по занятости (CFB)
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.4.9 
	Наличие функции переадресация по неответу (CFNR)
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.4.10 
	Наличие функции
безусловная переадресация (CFU)
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.4.11 
	Наличие функции
режим «Не беспокоить» (DND)
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.4.12 
	Наличие функции
запрет выдачи Caller ID (CLIR)	
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.4.13 
	Наличие функции
поддержка удаленной конференции (RFC4579)
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.4.14 
	Наличие функции 
история вызовов (Call History)
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.4.15 
	Наличие функции
локальная телефонная книга (Local Phonebook)
	Не менее 1000 номеров
	Указание характеристик
	
	

	1.4.16 
	Наличие функции удаленная телефонная книга (Remote Phonebook)
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.4.17 
	Наличие функции поддержка LDAP
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.4.18 
	Наличие функции поддержка режима громкой связи
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.4.19 
	Наличие функции отображение статуса наблюдаемого абонента
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.4.20 
	Поддержка работы с внешней консолью расширения
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.4.21 
	Наличие функции сбор конференции (Conference)
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.4.22 
	Наличие цветного дисплея с подсветкой и регулировкой яркости
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.4.23 
	Диагональ дисплея
	Не менее 4,3 дюйма (не менее 109 мм)
	Указание характеристик
	
	

	1.4.24 
	Разрешение дисплея 
	Не менее 800 × 480 дюймов
	Указание характеристик
	
	

	1.4.25 
	Наличие двухцветного индикатора состояния телефона
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.4.26 
	Наличие функциональных клавиш со светодиодным индикатором (переключение на гарнитуру, отключение микрофона, громкая связь)
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.4.27 
	Наличие функциональных клавиш без индикатора: конференция, удержание вызова, передача вызова, повторный набор, совмещенные клавиши регулировки громкости
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.4.28 
	Программируемые клавиши
	Не менее 10 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.4.29 
	Поддержка протокола VoI
	SIP

	Указание характеристик
	
	

	1.4.30 
	Поддержка голосовых кодеков
	G.711 a-law, μ-law
G,723
G.726
G.729
G.722
OPUS
	Указание характеристик
	
	

	1.4.31 
	Наличие Web-интерфейса управления

	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.4.32 
	Наличие SSH

	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.4.33 
	Наличие Autoprovision (FTP/TFTP/HTTP/HTTPS)
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.4.34 
	Наличие мониторинга состояния устройства через Web-интерфейс
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.4.35 
	Наличие вывода отладочной информации в Syslog, Telnet
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.4.36 
	Подключения к сети передачи данных
	Static IP, DHCP, PPPoE
	Указание характеристик
	
	

	1.4.37 
	Синхронизация времени и даты по сети
	По протоколу NTP
	Указание характеристик
	
	

	1.4.38 
	Маркировка трафика
	QoS 802.1p, DSCP
	Указание характеристик
	
	

	1.4.39 
	Центральный процессор
	Не менее чем 2 ядра по 800 МГц
	Указание характеристик
	
	

	1.4.40 
	Оперативная память
	DDR3, не менее 256 МБ
	Указание характеристик
	
	

	1.4.41 
	Flash-память
	Не менее 512 MБ
	Указание характеристик
	
	

	1.4.42 
	Операционная система 
	Linux
	Указание характеристик
	
	

	1.4.43 
	Наличие портов RJ-45 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с
	Не менее 2 
	Указание характеристик
	
	

	1.4.44 
	Наличие порта RJ-9 (4P4C) для подключения трубки
	Не менее 1 
	Указание характеристик
	
	

	1.4.45 
	Наличие порта RJ-9 (4P4C) для подключения гарнитуры
	Не менее 1
	Указание характеристик
	
	

	1.4.46 
	Наличие порта RJ-25 (6P6C) для подключения консоли расширения 
	Не менее 1
	Указание характеристик
	
	

	1.4.47 
	Наличие поддержки технологии PoE 802.3af
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.4.48 
	Характеристики адаптера питания
	12В DC, не менее 3A
	Указание характеристик
	
	

	1.4.49 
	Совместимость с IP-АТС
	Eltex ECSS-10 Softswitch
	Указание характеристик
	
	

	1.4.50 
	Совместимость с системой автоконфигурирования 
	Eltex ECSS-10 AutoProvision
	Указание характеристик
	
	

	1.4.51 
	Наличие статуса ТОРП и 719 реестра
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.5
	IP-телефон Eltex VP-17P или эквивалент
	Указание марки производителя и модели предлагаемой продукции
	
	

	1.5.1 
	Наличие SIP-аккаунта с независимой настройкой
	Не менее 2
	Указание характеристик
	
	

	1.5.2 
	Наличие географического резервирования SIP-сервиса
	Не менее 2-х резервных SIP-серверов
	Указание характеристик
	
	

	1.5.3 
	Наличие функции -гибкий план нумерации
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.5.4 
	Наличие функции –работа без SIP-сервера
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.5.5 

	Наличие функции –отображение номера и имени вызывающего абонента (CallerID)
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.5.6 
	Наличие функции –отключение микрофона (Mute)
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.5.7 
	Наличие функции –повторный набор номера (Redial)
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.5.8 

	Наличие возможности устанавливать разные рингтоны для аккаунтов
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.5.9 
	Наличие функции –история вызовов (Call History)
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.5.10 
	Наличие функции –локальная телефонная книга (Local Phonebook)
	Не менее 200 номеров
	Указание характеристик
	
	

	1.5.11 
	Наличие функции –телефонная книга LDAP (LDAP Remote Phonebook)
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.5.12 
	Наличие функции - поддержка режима громкой связи
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.5.13 
	Наличие функции-прием и отправка коротких текстовых сообщений (SIP MESSAGE)
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.5.14 
	Наличие функции- удержание вызова (Call Hold)
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.5.15 
	Наличие функции -перевод вызова (Call Transfer)
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.5.16 
	Наличие функции- уведомление о поступлении нового вызова (Call Waiting)
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.5.17 
	Наличие функции- переадресация по занятости (CFB)
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.5.18 
	Наличие функции -переадресация по неответу (CFNR)
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.5.19 
	Наличие функции- безусловная переадресация (CFU)
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.5.20 
	Наличие режима  «Не беспокоить» (DND)
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.5.21 
	Наличие функции -запрета выдачи Caller ID (CLIR)
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.5.22 
	Наличие функции- трехсторонняя конференция (3 Way-conference)
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.5.23 
	Наличие горячей/теплой линии (Hotline/Warmline)
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.5.24 
	Наличие монохромного дисплея с подсветкой
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.5.25 
	Диагональ дисплея
	Не менее 3,2 дюйма (не менее 81 мм)
	Указание характеристик
	
	

	1.5.26 
	Разрешение дисплея
	128x64 дюйма
	Указание характеристик
	
	

	1.5.27 
	Наличие языков интерфейса
	Русский и английский
	Указание характеристик
	
	

	1.5.28 
	Наличие функциональных клавиш со светодиодным индикатором: сообщение, переключение на гарнитуру, отключение микрофона, громкая связь
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.5.29 
	Наличие функциональных клавиш без индикатора: конференция, удержание вызова, передача вызова, повторный набор, совмещенные клавиши регулировки громкости
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.5.30 
	Наличие программируемых клавиш
	Не менее 6
	Указание характеристик
	
	

	1.5.31 
	Поддержка протокола VoIP
	SIP

	Указание характеристик
	
	

	1.5.32 
	Поддержка голосовых кодеков
	G.711 a-law, μ-law
G,723
G.726
G.729
	Указание характеристик
	
	

	1.5.33 
	Наличие детектора активности речи (VAD)
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.5.34 
	Наличие генерации комфортного шума (CNG)
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.5.35 
	Наличие эхокомпенсация, рекомендации G.165, G.168 (AEC)
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.5.36 
	Наличие Web-интерфейса управления
	Русская и английская версия
	Указание характеристик
	
	

	1.5.37 
	Наличие SSH

	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.5.38 
	Наличие Telnet

	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.5.39 
	Наличие Autoprovision – автоматической настройки (TR-069, DHCP)
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.5.40 
	Наличие мониторинга состояния устройства через Web-интерфейс
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.5.41 
	Наличие вывода отладочной информации в Syslog, Telnet
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.5.42 
	Наличие подключения к сети передачи данных 
	StaticIP, DHCP, PPPoE
	Указание характеристик
	
	

	1.5.43 
	Наличие синхронизации времени и даты по сети
	По протоколу NTP
	Указание характеристик
	
	

	1.5.44 
	Наличие маркировки трафика
	QoS 802.1p, DSCP

	Указание характеристик
	
	

	1.5.45 
	Наличие поддержки NAT-traversal
	STUN mode, Public IP 
	Указание характеристик
	
	

	1.5.46 
	Наличие поддержки SIP over TLS
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.5.47 
	Наличие поддержки SRTP
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.5.48 
	Поддерживаемые спецификации
	RFC 3261 SIP 2.0;
RFC 3262 SIP PRACK;
RFC 4566 Session Description Protocol (SDP);
RFC 3263 Locating SIP servers for DNS lookup SRV and A records;
RFC 3264 SDP Offer/Answer Model;
RFC 3311 SIP Update;
RFC 3515 SIP REFER;
RFC 3891 SIP Replaces Header;
RFC 3892 SIP Referred-By Mechanism;
RFC 4028 SIP Session Timer;
RFC 2976 SIP INFO Method;
RFC 2833 RTP Payload for DTMF Digits, Flash event;
RFC 3108 Attributes scan and silenceSupp in SDP;
RFC 4579 SIP Call Control - Conferencing for User Agents;
RFC 3361 DHCP Option 120;
RFC 3550 RTP A Transport Protocol for Real-Time Applications;
RFC 3611 RTP Control Protocol Extended Reports (RTCP XR)	
	Указание характеристик
	
	

	1.5.49 
	Наличие SDRAM
	Не менее 512 МБ
	Указание характеристик
	
	

	1.5.50 
	Наличие SPI Flash
	Не менее 256 MБ
	Указание характеристик
	
	

	1.5.51 
	Операционная система
	Linux
	Указание характеристик
	
	

	1.5.52 
	Резервирование ПО

	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.5.53 
	Наличие порта RJ45 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с
	Не менее 2
	Указание характеристик
	
	

	1.5.54 
	Наличие порта RJ9 (4P4C) для подключения трубки
	Не менее 1
	Указание характеристик
	
	

	1.5.55 
	Наличие порта RJ9 (4P4C) для подключения гарнитуры
	Не менее 1
	Указание характеристик
	
	

	1.5.56 
	Наличие поддержки технологии PoE 802.3af
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.5.57 
	Потребляемая мощность в рабочем режиме
	Не более 4 Вт
(максимальный потребляемый ток не более 0,8 А)
	Указание характеристик
	
	

	1.5.58 
	Характеристики адаптера питания
	5В DC, не менее 2A
	Указание характеристик
	
	

	1.5.59 
	Наличие кнопки перезагрузки устройства
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.5.60 
	Возможность подключение консоли расширения тип 1
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.5.61 
	Совместимость с IP-АТС
	Eltex ECSS-10 Softswitch
	Указание характеристик
	
	

	1.5.62 
	Совместимость с системой автоконфигурирования 
	Eltex ECSS-10 AutoProvision
	Указание характеристик
	
	

	1.5.63 
	Наличие статуса ТОРП и 719 реестра
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.6
	Консоль расширения Eltex VP-EXT22 или эквивалент
	Указание марки производителя и модели предлагаемой продукции
	
	

	1.6.1
	Наличие клавиш с индикацией для расширения программируемого функционала телефона
	Не менее 22
	Указание характеристик
	
	

	1.6.2
	Наличие виртуальных страниц
	Не менее 3
	Указание характеристик
	
	

	1.6.3
	Наличие цветного дисплея консоли расширения
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.6.4

	Наличие питания от телефона
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.6.5
	Возможность подключение к телефону тип 2
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.6.6
	Совместимость с IP-телефоном
	Eltex VP-30P
	Указание характеристик
	
	

	1.6.7
	Совместимость с системой автоконфигурирования 
	AutoProvision Eltex ECSS-10
	Указание характеристик
	
	

	1.6.8
	Наличие статуса ТОРП и 719 реестра
	Да
	Указание характеристик
	
	

	2. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1
	Требования к доставке
	Доставка товара осуществляется одной или несколькими партиями по адресу: 125993, г. Москва, Волоколамское ш., д. 2

	Согласие с требованием
	
	

	2.2
	Требования к упаковке
	Товар должен отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, обеспечивающих полную сохранность Товара от всякого рода повреждений и порчи при его перевозке и хранении с учетом возможных перегрузок и длительного хранения, в том числе в местностях с неблагоприятными климатическими условиями.
	Согласие с требованием
	
	



	2.3
	Право на использование модуля Advanced Threat Protection на 1 год для UserGate NGFW E3010 без ограничения числа пользователей (UG-NGFW-AT-E3010-C1)
	Доставка осуществляется Лицензиаром за свой счет на склад Заказчика по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе, д.2.
В случае, если лицензионные права представляют собой электронные экземпляры, такие экземпляры направляются Лицензиату средствами электронной связи, либо путем направления уведомления о возможности Заказчику самостоятельно скачать электронные экземпляры с Интернет-ресурса, указанного в уведомлении.
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Гарантия поставщика 
	Не менее 12 месяцев с даты отгрузки в соответствии с товарной накладной
	Конкретное предложение Участника
	
	

	3.2.
	Гарантия производителя 
	Не менее 12 месяцев с даты отгрузки в соответствии с товарной накладной
	Конкретное предложение Участника
	
	

	3.3.
	Возможность расширения гарантий производителя 

	До 60 месяцев
	Конкретное предложение Участника
	
	

	
	
	
	
	
	

	4. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Комплектация программно-аппаратный комплекс UserGate Е3010 (UG-NGFW-HW-E3010) или эквивалент
	аппаратный комплекс, комплект рельс для установки в стойку 19-дюймов - 1 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	4.2
	Документация UserGate Е3010 (UG-NGFW-HW-E3010) или эквивалент
	Руководство по установке и эксплуатации
	Согласие с требованием
	
	

	4.3
	Комплектация Eltex MES2424P (или эквивалент)
	Основное устройство, кабель питания.
	Согласие с требованием
	
	

	4.4
	Документация Eltex MES2424P (или эквивалент)

	Руководство пользователя, гарантийный талон производителя, гарантийный талон поставщика
	Согласие с требованием
	
	

	4.5
	Комплектация
IP-телефона VP-30P или эквивалент
	Телефон - 1 шт.,
Трубка - 1 шт.,
Рук. пользователя – 1 шт, 
Гарантийный талон поставщика - 1 шт.,
Гарантийный талон производителя – 1 шт,
Кабель для подключения трубки - 1 шт.,
Кабель для подключения локальной сети - 1 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	4.6
	Комплектация
IP-телефона VP-17P или эквивалент
	Телефон - 1 шт.,
Трубка - 1 шт.,
Рук. пользователя – 1 шт, 
Гарантийный талон поставщика - 1 шт.,
Гарантийный талон производителя – 1 шт,
Кабель для подключения трубки - 1 шт.,
Кабель для подключения локальной сети - 1 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	4.7
	Комплектация
консоли расширения VP-EXT22 или эквивалент
	Консоль расширения – 1 шт.,
Крепежный комплект – 1 шт.
Рук. пользователя – 1 шт, 
Гарантийный талон поставщика - 1 шт.,
Гарантийный талон производителя – 1 шт,
USB кабель для подключения к телефону -1 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	4.8
	Документация IP-телефонов и консоли расширения VP-EXT22
	Эксплуатационно-техническая документация, включающий паспорт с указанием наличия драгметаллов, руководство по эксплуатации, на бумажном и электронном носителе, а также комплект программного обеспечения (ПО)
	Согласие с требованием
	
	

	5. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1
	Требования к качеству товара
	Товар, подлежащий к поставке, должен быть новым, неиспользованным, не восстановленным, ранее не находившимся у третьих лиц, в споре и под арестом не состоять, не является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц
	Согласие с требованием
	-//-
	

	5.2
	Требования к происхождению поставляемой продукции[footnoteRef:2]  [2:  Требование установлено: 
- в соответствии с абзацем 2 подпункта «л» пункта 4 Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"; 
- в целях исполнения решений Правительства РФ о минимальной доле закупок товаров российского происхождения (п. 6.9.6.28. Единого положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро).
- в соответствии Технической политикой в области информационных технологий группы РусГидро (приложение 5 к протоколу заседания Правления ПАО «РусГидро» от 10.06.2024 № 1504пр)
] 


	Предлагаемая к поставке продукции должна быть включена в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции в соответствии с  Постановлением Правительства РФ от 10.07.2019 N 878 "О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. N 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" и Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

	Указание номера реестровой записи
	Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей)
	



[bookmark: _Toc137024593][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
Участник закупки должен подготовить и представить в составе своей заявки предложение поставляемой продукции по форме «Коммерческое предложение», приведенной в документации о закупке.

Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
Цена Договора включает в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, в том числе транспортные, страховые, командировочные расходы, а также затраты на страхование, расходы по уплате налогов (в том числе НДС), таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
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