
13
УТВЕРЖДАЮ
Директор Центрального 
филиала АО «ТК РусГидро»
________________М.В. нешев
«____»________________2026 г.











Технические требования на оказание услуг


ОКПД2 33.15.10.000 Оказание услуг технического обслуживания и текущего ремонта водного транспорта для нужд Верхневолжского ТУ, Нижегородского ТУ, Чебоксарского ТУ  Центрального филиала АО «ТК РусГидро»


ЛОТ ______________________________




СОДЕРЖАНИЕ
1.Общие сведения	3
1.1.	Обозначения и сокращения	3
1.2.	Наименование закупаемой продукции	4
1.3.	Цель оказания услуг	4
Таблица 1. Перечень техники заказчика	4
2.Требования к оказываемым услугам	4
2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	4
2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	4
Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	4
2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	5
Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	5
2.2.	Требования к качеству услуг	6
Таблица 4. Требования к качеству услуг	6
3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки…………..……..….….9
4. Приложение к Техническим требованиям…………………………………………………….10



1. [bookmark: _Toc54643694]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc54643695]Обозначения и сокращения
	ТС
	Транспортное средство

	ПТБ
	Правила техники безопасности

	ТО
	Техническое обслуживание

	ТР
	Текущий ремонт




1.2. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc54643696]Наименование закупаемых услуг
[bookmark: _Toc54643697][bookmark: _Toc46743507]ОКПД2 33.15.10.000 Оказание услуг технического обслуживания и текущего ремонта водного транспорта для нужд Верхневолжского ТУ, Нижегородского ТУ, Чебоксарского ТУ  Центрального филиала АО «ТК РусГидро»
1.3. Цель оказания услуг 
[bookmark: _Toc54643699]Содержание катеров марки СВП-700, КС-701, лодки моторной Навигатор-380 с лодочным мотором ТАХАТСУ 30 л.с. Верхневолжского транспортного участка Центрального филиала АО «ТК РусГидро» в технически исправном состоянии, проведение своевременного и качественного технического обслуживания и текущего ремонта. 
Таблица 1. Перечень объектов заказчика

	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта
(место оказания услуг)
	Наименование основного средства
(в отношении которого оказываются услуги)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Центрального филиала АО «ТК РусГидро»
Верхневолжский транспорный участок


	152917, Российская Федерация, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Вяземского д.31.
152615, Российская Федерация, Ярославская обл., г. Углич, ул. Спасская, д.33.
	КС-701 рег.№ РЯР 02-55
2015 г.в.
	

	
	
	
	КС-701 рег.№ РЯР 02-56
2015 г.в.
	

	
	
	
	СВП 700 рег.№ РЯР 02-57
2015 г.в.
	

	
	
	
	СВП 700 рег.№ РЯР 02-58
2015 г.в.
	

	
	
	
	Моторная лодка Навигатор -380 с лодочным мотором ТАХАТСУ 30 л.с. РЯР 02-54
2010 г.в.
	

	
	Центрального филиала АО «ТК РусГидро»
Нижегородский транспорный участок
	606520, Российская Федерация, Нижегородская обл., Городецкий р-он г. Заволжье
	СВП 700 рег.№ РГХ 00-44
2015 г.в.
	

	
	Центрального филиала АО «ТК РусГидро»
Чебоксарский транспорный участок
	Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул.
Набережная, 34.
	СВП 700 рег.№ РЧФ 50-10
2015 г.в.
	



2 [bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc546436991][bookmark: _Toc54643705]Требования к продукции
2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг
2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг:
Фактический объем услуг по Договору определяется Заказчиком, исходя из его потребностей в соответствии с приложением № 1 к Техническому требованию.

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг


	№ п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Единица измерения
	Кол-во
	Наименование основного средства 
(в отношении которого оказываются услуги)

	
	
	
	
	Рег.номер 
	Марка 
	Год выпуска

	1
	СО – при подготовке катера к навигации, расконсервация после зимнего хранения
	усл.
	3
	РЯР 02-55 
	КС-701
	2015

	
	ТО-1 с периодичностью 200 м/ч, текущий ремонт (устранение неисправностей, выявленных в ходе работы катера)
	
	
	
	
	

	
	СО в конце навигации (консервация судна для хранения в зимний период)
	
	
	
	
	

	2
	СО – при подготовке катера к навигации, расконсервация после зимнего хранения
	усл.
	3
	РЯР 02-56
	КС-701
	2015

	
	ТО-1 с периодичностью 200 м/ч, текущий ремонт (устранение неисправностей, выявленных в ходе работы катера)
	
	
	
	
	

	
	СО в конце навигации (консервация судна для хранения в зимний период)
	
	
	
	
	

	3
	СО – при подготовке катера к навигации, расконсервация после зимнего хранения
	усл.
	3
	РЯР 02-57 
	СВП-700
	2015

	
	ТО-1 с периодичностью 200 м/ч, текущий ремонт (устранение неисправностей, выявленных в ходе работы катера)
	
	
	
	
	

	
	СО в конце навигации (консервация судна для хранения в зимний период)
	
	
	
	
	

	4
	СО, проводимое при переходе к эксплуатации в осенне зимний период
	усл.
	2
	РЯР 02-58
	СВП-700
	2015

	
	ТО -2, проводимое с интервалом 100 м/ч от ТО-1, текущий ремонт (устранение неисправностей, выявленных в ходе работы катера)
	
	
	
	
	

	5
	ТО-1, проводимое с интервалом 100м/ч, текущий ремонт (устранение неисправностей, выявленных в ходе работы катера)
	усл.
	4
	РГХ 0044 
	СВП-700
	2015

	
	СО, проводимое при переходе к весеннее летней эксплуатации
	
	
	
	
	

	
	ТО -2, проводимое с интервалом 100 м/ч от ТО-1, текущий ремонт
	
	
	
	
	

	
	СО, проводимое при переходе к эксплуатации в осенне-зимний период
	
	
	
	
	

	6
	СО, проводимое при переходе к весеннее летней эксплуатации
	усл.
	4
	РЧФ 50-10 
	СВП-700
	2015

	
	ТО-1, проводимое с интервалом 100 м/ч, текущий ремонт (устранение неисправностей, выявленных в ходе работы катера)
	
	
	
	
	

	
	СО, проводимое при переходе к эксплуатации в осенне зимний период
	
	
	
	
	

	
	ТО -2, проводимое с интервалом 100 м/ч от ТО-1, текущий ремонт (устранение неисправностей, выявленных в ходе работы катера)
	
	
	
	
	

	7
	ТО -2, проводимое один раз в год или при наработке 100 м/ч, проводимое при переходе к весенне-летней эксплуатации
	усл.
	4
	РЯР 02-54 
	Моторная лодка Навигатор - 380 
	2010

	8
	Замена комплекта гибкого ограждения
(носовое, кормовое, борта надувные, дополнительный баллон, скег со сменной подошвой)
	усл.
	1
	
	СВП-700 
	2015

	9
	Текущий ремонт
	час
	100
	РЯР 02-55 
	КС-701
	2015

	
	
	
	
	РЯР 02-56
	КС-701
	2015

	
	
	
	
	РЯР 02-57 
	СВП-700
	2015

	
	
	
	
	РЯР 02-58
	СВП-700
	2015

	
	
	
	
	РГХ 0044 
	СВП-700
	2015

	
	
	
	
	РЧФ 50-10 
	СВП-700
	2015

	
	
	
	
	РЯР 02-54 
	Моторная лодка Навигатор - 380 
	2010



[bookmark: _Toc54643706][bookmark: _Toc51339696]2.1.2. Требования к срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc501251261][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc54643707][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Срок действия договора:
ОКПД2 33.15.10.000 Оказание услуг технического обслуживания и текущего ремонта водного транспорта для нужд Верхневолжского ТУ, Нижегородского ТУ, Чебоксарского ТУ  Центрального филиала АО «ТК РусГидро»
	С даты заключения договора
	[bookmark: _Toc46743510]Действует 12 месяцев с  даты заключения или до исчерпания предельной стоимости договора, в зависимости от того, что наступит раньше.
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[bookmark: _Toc54643709][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc54643708][bookmark: _Toc46743511]2.2.Требования к качеству услуг
Таблица 4. Требования к качеству услуг 
Наименование услуг: ОКПД2 33.15.10.000 Оказание услуг технического обслуживания и текущего ремонта водного транспорта для нужд Верхневолжского ТУ, Нижегородского ТУ, Чебоксарского ТУ  Центрального филиала АО «ТК РусГидро»
	№ п/п
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3
	4

	1. 
	Требования к оказанию услуг
	Участник должен представить в заявке согласие оказать услуги, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	-

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг
	
	

	1.1.1. 
	Исполнитель, выполняющий работы и оказывающий услуги по техническому обслуживанию и ремонту водного транспорта, обязан обеспечивать их проведение в соответствии с установленными нормами и правилами процедуры технического обслуживания и ремонта водного транспорта, установленными заводом-изготовителем
	
	

	1.1.2. 
	Исполнитель обязан обеспечить сохранность и комплектность водного транспорта Заказчика на период выполнения работ.
	
	

	1.1.3. 
	Исполнитель обязан устанавливать на водный транспорт Заказчика только новые оригинальные запасные части и расходные материалы для судов, в соответствии с каталожными номерами завода изготовителя. Запасные части, используемые Исполнителем, должны быть сертифицированы. Исполнитель по требованию Заказчика обязан предъявить сертификаты.
	
	

	1.1.4.
	Исполнитель обязан извещать Заказчика о возникновении в ходе выполнения работ новых обстоятельств технического состояния ремонтируемого водного транспорта, которые могут привести к снижению безопасности его эксплуатации
	
	

	1.1.5.
	После окончания работ оплата за парковку транспортного средства на территории Исполнителя не начисляется.
	
	

	1.1.6
	Отходы, образовавшиеся в результате оказания Услуг являются собственностью Исполнителя. Исполнитель обязан собственными силами и за свой счет осуществлять деятельность по обращению с образовавшимися отходами в соответствии с действующим законодательством РФ.
	
	

	1.2. 
	Требования к процедурам оказания услуг
	
	

	1.2.1
	Услуги оказываются по заявкам в период с момента подписания договора.
	
	

	1.2.2
	Срок исполнения по конкретной заявке согласовываются сторонами в заказ-наряде, но не должен превышать 4 (Четырех) рабочих дней.
	
	

	1.2.3
	При оформлении Расчета стоимости услуг кроме стоимости каждой отдельной позиции по виду работ, также указывать норматив трудозатрат в нормо-часах по каждой позиции по виду работ, наименование работы, количество работ, стоимость нормо-часа, код работы.
	
	

	1.2.4
	Техническое обслуживание проводится согласно Регламента технического обслуживания соответствующего водного транспорта по Приложению №2 к настоящим Техническим требованиям.
	
	

	1.2.5
	Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 56243-2014 «Внутренний водный транспорт. Система управления безопасностью судов. Требования по обеспечению надежности механизмов», технической документации на водное транспортное средство, требованиям завода изготовителя и других нормативных документов действующих на территории РФ, которые регламентируют выполнение данного вида работ.
	
	

	1.3. 
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам
	
	

	1.3.1
	Исполнитель обязан оказать услуги с надлежащей эффективностью и на высоком профессиональном уровне, с использованием современного, безопасного, эффективного оборудования, техники, инструментов, материалов и методов.
	
	

	1.3.2
	Исполнитель обязан устанавливать водный транспорт Заказчика только новые запасные части в соответствии с каталожными номерами завода изготовителя. Запасные части, используемые Исполнителем, должны быть сертифицированы. Исполнитель по требованию Заказчика обязан предъявить сертификаты соответствия
	
	

	1.3.3.
	Исполнитель обязан обеспечить наличие на складе запчастей, материалов и комплектующих для ремонта и технического обслуживания водного транспорта.
	
	

	1.4.
	Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг
	
	

	1.4.1.
	Гарантийные обязательства на выполненные работы должны составлять не менее двенадцати месяцев или 100 м/ч. наработки (в зависимости, что наступит раньше) с даты подписания акта выполненных работ. Гарантия на замененные в процессе обслуживания или ремонта детали и механизмы должна составлять не менее установленной заводом изготовителем, но не менее 6 месяцев.  Перед подписанием акта выполненных работ проводятся приемо-сдаточные ходовые испытания. Результаты проведения приемо-сдаточных ходовых испытаний отражаются в акте выполненных работ.
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[bookmark: _Toc54643710][bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc53395937][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699]3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

	3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое    предложение.
	3.2. Стоимость за единицу продукции (услуги) должна включать в себя налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи, стоимость расходных материалов, используемых при оказании услуг, расходы на содержание, эксплуатацию, перебазировку спецоборудования и инструментов, и прочие расходы, связанные с оказанием услуг, предусмотренные Проектом договора
	3.3. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки Участника не включаются.
	3.4. Цена остается фиксированной и не подлежит изменению и на все время действия договора.

4. Приложения
Приложение №1 – Регламент технического обслуживания 

[bookmark: _GoBack][bookmark: _GoBack]
Начальник Нижегородского транспортного участка
Центрального филиала АО «ТК РусГидро» 					Есин А.Н.

Начальник Верхневолжского транспортного участка
Центрального филиала АО «ТК РусГидро» 					Фиялковский Д.И.

Начальник Чебоксарского транспортного участка
Центрального филиала АО «ТК РусГидро» 					Катанаев Е.И.

Руководитель ГКЭО и РТС								Пышкин А.Н.


Центрального филиала АО «ТК РусГидро»
Приложение №1 
К техническим требованиям


РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

	
КАТЕР МАРС-700 Г/Н 02-57 РЯР:
СО, проводимое при переходе к весеннее летней эксплуатации:
Замена масла двигателя, масляного фильтра, воздушного фильтра, топливных фильтров, антифриза.
Проверка электрооборудования, рулевого механизма, трансмиссии, натяжку и состояние ремней, гибкого ограждения. Шприцовка карданного вала и подшипников роторов
ТО-1, проводимое с интервалом 100 м/ч, текущий ремонт (устранение неисправностей, выявленных в ходе работы катера)
Замена масла двигателя, масляного фильтра, воздушного фильтра, топливных фильтров
Проверка электрооборудования, рулевого механизма, трансмиссии, натяжку и состояние ремней, гибкого ограждения
СО, проводимое при переходе к эксплуатации в осенне зимний период
Замена масла двигателя, масляного фильтра, воздушного фильтра, топливных фильтров, антифриза.
Проверка электрооборудования, рулевого механизма, трансмиссии, натяжку и состояние ремней, гибкого ограждения. Шприцовка карданного вала и подшипников роторов
Проверка состояния подшипников роторов, при необходимости - замена.
Чистка клапана турбокомпрессора.
Проверка натяжки ремня ГРМ Проверка нанос-форсунок
ТО -2, проводимое с интервалом 100 м/ч от ТО-1, текущий ремонт (устранение неисправностей, выявленных в ходе работы катера)
Замена масла двигателя, масляного фильтра, воздушного фильтра, топливных фильтров,
Проверка электрооборудования, рулевого механизма, трансмиссии, натяжку и состояние ремней, гибкого ограждения.
Проверка состония подшипников роторов, при необходимости — замена.

КАТЕР МАРС-700 Г/Н 02-58 РЯР:
СО, проводимое при переходе к весеннее летней эксплуатации:
Замена масла двигателя, масляного фильтра, воздушного фильтра, топливных фильтров, антифриза.
Проверка электрооборудования, рулевого механизма^ трансмиссии, натяжку и состояние ремней, гибкого ограждения. Шприцовка карданного вала и подшипников роторов
ТО-1, проводимое с интервалом 100 м/ч, текущий ремонт (устранение неисправностей, выявленных в ходе работы катера)
Замена масла двигателя, масляного фильтра, воздушного фильтра, топливных фильтров
Проверка электрооборудования, рулевого механизма, трансмиссии, натяжку и состояние ремней, гибкого ограждения. Проверка состояния подшипников роторов, при необходимости - замена.
Чистка клапана турбокомпрессора.
Проверка натяжки ремня ГРМ Проверка нанос-форсунок
СО, проводимое при переходе к эксплуатации в осенне зимний период
Замена масла двигателя, масляного фильтра, воздушного фильтра, топливных фильтров, антифриза.
Проверка электрооборудования, рулевого механизма, трансмиссии, натяжку и состояние ремней, гибкого ограждения. Шприцовка карданного вала и подшипников роторов
ТО -2, проводимое с интервалом 100 м/ч от ТО-1, текущий ремонт (устранение неисправностей, выявленных в ходе работы катера)
Замена масла двигателя, масляного фильтра, воздушного фильтра, топливных фильтров,
Проверка электрооборудования, рулевого механизма, трансмиссии, натяжку и состояние ремней, гибкого ограждения.
Проверка состония подшипников роторов, при необходимости — замена.

КАТЕР МАРС-700 Г/Н РГХ 0044:
СО, проводимое при переходе к весеннее летней эксплуатации:
Замена масла двигателя, масляного фильтра, воздушного фильтра, топливных фильтров, антифриза.
Проверка электрооборудования, рулевого механизма^ трансмиссии, натяжку и состояние ремней, гибкого ограждения. Шприцовка карданного вала и подшипников роторов
ТО-1, проводимое с интервалом 100 м/ч, текущий ремонт (устранение неисправностей, выявленных в ходе работы катера)
Замена масла двигателя, масляного фильтра, воздушного фильтра, топливных фильтров
Проверка электрооборудования, рулевого механизма, трансмиссии, натяжку и состояние ремней, гибкого ограждения. Проверка состояния подшипников роторов, при необходимости - замена.
Чистка клапана турбокомпрессора.
Проверка натяжки ремня ГРМ
Проверка нанос-форсунок
СО, проводимое при переходе к эксплуатации в осенне зимний период
Замена масла двигателя, масляного фильтра, воздушного фильтра, топливных фильтров, антифриза.
Проверка электрооборудования, рулевого механизма, трансмиссии, натяжку и состояние ремней, гибкого ограждения. Шприцовка карданного вала и подшипников роторов
ТО -2, проводимое с интервалом 100 м/ч от ТО-1, текущий ремонт (устранение неисправностей, выявленных в ходе работы катера)
Замена масла двигателя, масляного фильтра, воздушного фильтра, топливных фильтров,
Проверка электрооборудования, рулевого механизма, трансмиссии, натяжку и состояние ремней, гибкого ограждения.
Проверка состония подшипников роторов, при необходимости — замена.
Чистка клапана турбокомпрессора
Проверка натяжки ремня ГРМ
Проверка нанос-форсунок
Замена комплекта гибкого ограждения
(носовое, кормовое, борта надувные, дополнительный баллон, скег со сменной подошвой)

КАТЕР МАРС-700 Г/Н РЧФ 50-10:
СО, проводимое при переходе к весеннее летней эксплуатации:
Замена масла двигателя, масляного фильтра, воздушного фильтра, топливных фильтров, антифриза.
Проверка электрооборудования, рулевого механизма^ трансмиссии, натяжку и состояние ремней, гибкого ограждения. Шприцовка карданного вала и подшипников роторов
ТО-1, проводимое с интервалом 100 м/ч, текущий ремонт (устранение неисправностей, выявленных в ходе работы катера)
Замена масла двигателя, масляного фильтра, воздушного фильтра, топливных фильтров
Проверка электрооборудования, рулевого механизма, трансмиссии, натяжку и состояние ремней, гибкого ограждения. Проверка состояния подшипников роторов, при необходимости - замена.
Чистка клапана турбокомпрессора.
Проверка натяжки ремня ГРМ Проверка нанос-форсунок
СО, проводимое при переходе к эксплуатации в осенне зимний период
Замена масла двигателя, масляного фильтра, воздушного фильтра, топливных фильтров, антифриза.
Проверка электрооборудования, рулевого механизма, трансмиссии, натяжку и состояние ремней, гибкого ограждения. Шприцовка карданного вала и подшипников роторов
ТО -2, проводимое с интервалом 100 м/ч от ТО-1, текущий ремонт (устранение неисправностей, выявленных в ходе работы катера)
Замена масла двигателя, масляного фильтра, воздушного фильтра, топливных фильтров,
Проверка электрооборудования, рулевого механизма, трансмиссии, натяжку и состояние ремней, гибкого ограждения.
Проверка состония подшипников роторов, при необходимости — замена.
Чистка клапана турбокомпрессора
Проверка натяжки ремня ГРМ
Проверка нанос-форсунок

КАТЕР КС-701 РЯР 02-55
СО - при подготовке катера к навигации, расконсервация после зимнего хранения
Слив консерванта
Замена масла двигателя, масляного фильтра, воздушного фильтра, топливного фильтра, антифриза. Замена масла охлаждения опорного подшипника Проверка всех систем судна
ТО-1 с периодичностью 200 м/ч,
Замена масла двигателя, масляного фильтра, воздушного фильтра, топливного фильтра.
Проверка опорного подшипника и подшипника скольжения водомета, при необходимости замена.
Диагностика двигателя.
Проверка систем судна.

СО в конце навигации (консервация судна для хранения в зимний период)
Согласно технического регламента завода изготовителя
КАТЕР КС-701 РЯР 02-56
СО - при подготовке катера к навигации, расконсервация после зимнего хранения
Слив консерванта
Замена масла двигателя, масляного фильтра, воздушного фильтра, топливного фильтра, антифриза. Замена масла охлаждения опорного подшипника Проверка всех систем судна
ТО-1 с периодичностью 200 м/ч,
Замена масла двигателя, масляного фильтра, воздушного фильтра, топливного фильтра.
Проверка опорного подшипника и подшипника скольжения водомета, при необходимости замена.
Диагностика двигателя.
Проверка систем судна.
СО в конце навигации (консервация судна для хранения в зимний период)
Согласно технического регламента завода изготовителя
Лодка Навигатор 380 РЯР 02-54
ТО -2, проводимое один раз в год или при наработке 100 м/ч, проводимое при переходе к весенне-летней эксплуатации
Замена масла двигателя и фильтров








