Приложение №4
к Техническим требованиям



[bookmark: _GoBack]Требования к оформлению и составлению сметной документации 


1. Настоящие требования разработаны для единого подхода к оформлению и составлению сметной документации на работы по ремонтам, реконструкции и техническому перевооружению.
1. Использование нормативов ценообразования, не зарегистрированных и не вошедших в ФРСН, не допускается, кроме случаев, прямо указанных в настоящих требованиях.
1. Версия программного комплекса «Гранд-Смета» (далее–ПК «Гранд-смета») должна быть не ниже 2023.
1. При составлении смет руководствоваться Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», введенной в действие Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.2020 № 421/пр. (далее - Методикой определения сметной стоимости строительства), с учетом изменений и дополнений.
1. При составлении смет на ремонт, реконструкцию и техническое перевооружение энергетического оборудования приоритетным является применение сборников «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватных условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» с учетом дополнений и изменений 1-12, «Методических указаний по формированию смет и калькуляций на ремонт энергооборудования» (СО 34.20.607-2005), разработанных АО «ЦКБ Энергоремонт». Поправочный индекс к Базовым ценам учитывать в размере, не превышающем предельный индекс, установленный для Филиала (ПО) ПАО «РусГидро». 
1. Сметная документация составляется базисно-индексным методом с использованием сметно-нормативной базы БЦ-2024.
1. При определении сметной стоимости базисно-индексным методом применяются индексы изменения сметной стоимости на текущий период (при наличии) для соответствующих видов работ – письмо Минстроя России №557 от 07.07.2022г.
1. Поправочный индекс к Базовым ценам на 2024 год в сметных расчетах учитываются в следующих размерах:
	Перечень частей «Базовых цен»
	2024

	Часть 5 Работы по ремонту электрооборудования
	3,09

	Часть 6 Работы по ремонту трансформаторов и реакторов
	3,09

	Часть 8 Работы по ремонту и наладке средств и систем технологического контроля, автоматического регулирования защиты, сигнализации, электроавтоматики, телемеханики и связи 
	3,52

	Часть 18 Работы по ремонту компрессорных установок
	3,16


1. В базовых ценах настоящей части не учтены районные коэффициенты, а также процентные надбавки к заработной плате и другие льготы, предусмотренные для районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера. При ремонте энергооборудования, производимом предприятиями, применяющими районный коэффициент и процентную надбавку к заработной плате, предусмотренную для районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера, базовые цены увеличиваются в том же размере, что и заработная плата. 
При расчете смет необходимо учитывать районный коэффициент – 2 и коэффициент вредности – 1,011.
1. В случае отсутствия единичных расценок в действующей СНБ возможно определение сметной стоимости с применением сборников: «Единых норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» (далее – ЕНиР) и «Ведомственных норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» (далее – ВНиР). Уровень оплаты труда для ЕНиР и ВНиР определять аналогично примененному в сметной документации методу расчета в соответствии с тарифными ставками сборника «Показатели часовой оплаты труда» (далее - ТС 2001), внесенного в ФРСН.
1. При отсутствии информации о сметных ценах в ФГИС ЦС и ФССЦ по материальным ресурсам и оборудованию, их сметная цена формируется Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой формирования плановой цены на закупаемую продукцию для организаций Группы РусГидро (далее – Методика ПЦ).
1. Сметная стоимость материальных ресурсов и индивидуального стандартизированного (адаптированного) оборудования в текущем уровне цен, информация о которых отсутствует во ФГИС ЦС и ФРСН, определяется с учетом транспортных и заготовительно-складских затрат. 
1. Транспортные затраты определяются следующими методами:
12. по доставке материальных ресурсов: 
· Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой ПЦ;
1. Если транспортировка осуществляется Заказчиком самостоятельно (самовывоз), данный показатель не учитывается.
1. При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.
1. Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции и в выходных формах при выгрузке в формат «Excel» и указываются попозиционно. Коэффициенты, учитывающие усложняющие факторы и условия производства работ, могут применяться одновременно с другими коэффициентами, предусмотренными сметными нормативами, включенными в ФРСН. При одновременном применении коэффициенты перемножаются, результат округляется до семи знаков после запятой.
1. В ЛСР указывать величину сметной прибыли по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных работ, на основании нормативных документов, внесённых в ФРСН.
1. Сметная стоимость пусконаладочных работ определяется на основании утвержденных Заказчиком программы и графика. Расчет стоимости пусконаладочных работ необходимо составлять  с применением сметных нормативов, включенных в ФРСН. 
1. Размер суточных командировочных расходов определять в соответствии с Федеральным законодательством и с учетом норм, определяемых внутренним документом организации.
1. Лимиты командировочных расходов при производстве работ по статьям затрат следующие:
•	суточные – 700,00 руб./сутки без НДС;
•	проживание – не более 2 200,0 руб./сутки;
проезд: (класс–эконом с багажом, ручная кладь согласно нормативам, установленным авиаперевозчиком) поезд (купе), авто, морским транспортом или самолет   в одном направлении (от нахождения персонала Подрядчика до ремонтной площадки Заказчика или обратно) – не более 20 000 руб. в одну сторону на человека.	
1. При определении сметных затрат на демонтаж строительных конструкций и оборудования стоимость погрузки, перевозки (от строительной площадки до места утилизации или складирования) и разгрузки строительного мусора и материалов, полученных при разборке строительных конструкций и оборудования, следует учитывать дополнительно, на основании проектной и (или) иной технической документации, проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства.
1. В локальном сметном расчете построчные и итоговые суммы округлять до двух знаков после запятой (до копеек).
1. Выходная форма локального сметного расчета  должна соответствовать Образцу согласно Приложению 1 к настоящему Требованию.
1. В связи с предоставлением Заказчиком услуг, указанных в разделе Технических требований «Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых Заказчиком на этапе исполнения договора)»:
24.1.	В сметной документации при определении стоимости работ по расценкам, указанным в сборниках «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования», затраты на услуги, предоставляемые Заказчиком подрядным организациям не учитывать. 
24.2.	Из норм и расценок, внесенных в ФРСН, при составлении сметной документации исключать затраты:
24.2.1.	По предоставляемым грузоподъемным механизмам, учтенным в составе сметных норм и расценок:
•	Исключать из норм и расценок предоставляемые грузоподъемные механизмы. 
В случае использования подрядчиком собственных/арендованных механизмов полностью, либо частично, для выполнения конкретной работы на строительной площадке, из расценки на выполнение данных работ грузоподъемные механизмы не исключаются.
1. Сметная документация должна быть представлена в двух вариантах:
•	на бумажном носителе (количество указано в конкурсной документации) Образец ЛСР в соответствии с приложением №1  к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации;
•	на электронном носителе (в формате «xml» ПК «Гранд-Смета», «Excel», «pdf»), полностью соответствующему, бумажному варианту. Сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССР, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.
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Приложение№1                                                                                                                                                                                                
к Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию  
ОБРАЗЕЦ
	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	"_____" _____________202_ г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	"_____" ________202_ г

	Наименование редакции сметных нормативов  
	

	Наименование программного продукта
	ПК "ГРАНД-Смета 202_"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	(наименование стройки)

	

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	(наименование конструктивного решения)

	Составлен 
	базисно-индексным
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 
	соответствующих периоду выполнения работ по договору
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость 
	
	
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительных работ
	
	
	тыс.руб.
	
	Средства на оплату труда рабочих
	
	
	
	тыс.руб.

	
	монтажных работ
	
	
	тыс.руб.
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	 
	
	чел.час.

	
	оборудования
	
	
	тыс.руб.
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	
	 
	 
	чел.час.

	
	прочих затрат
	
	
	тыс.руб.
	
	Расчетный измеритель конструктивного решения  
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12



Приложение№2                                                                                                                                                                                                
к Требованиям к оформлению и составлению документации по ценообразованию  
Метод анализа ТКП
	№ п/п
	Наименование планируемой к закупке продукции
	Единица изменения
	Требуемое количество
	Цена за ед. в смете, руб. без НДС
	Источник информации-1
	Источник информации-2
	Источник информации-3
	Средне арифметическая (за единицу), руб. без НДС
(гр.7+гр.10+гр.13)/3,
где 3 – количество указанных источников ценовой информации 
	% отклонения цены за ед. в смете от средне арифметической 
	Цена (за весь объем по смете), руб. без НДС
(гр.4*гр.5)
	КОММЕНТАРИЙ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Наименование источника информации
	Стоимость продукции (за единицу), руб. без НДС
	Стоимость продукции (за весь объем), руб. без НДС
	Наименование источника информации
	Стоимость продукции (за единицу), руб. без НДС
	Стоимость продукции (за весь объем), руб. без НДС
	Наименование источника информации
	Стоимость продукции (за единицу) с учетом ценообразующих факторов, тыс. руб. без НДС
	Стоимость продукции (за весь объем) с учетом ценообразующих факторов, руб. без НДС
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	 
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	12
	15
	16
	17
	18

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	0.00 ₽
	 
	0.00 ₽
	 




	% отклонения от среднеарифметической (не должен быть более 20%)

	

	Источник информации-1
	Источник информации-2
	Источник информации-3

	
	
	

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 



ния первичной коммутации маслянрав енератора (ителя - 
	[bookmark: RANGE!B20]* При получении трех и более ТКП, рассчитать цену как среднее арифметическое значение полученных ТКП. Требования к порядку отбора ТКП для расчета цены:
1. при отсутствии монопольного или олигопольного рынка не допускается использование ценовой информации, которая превышает более, чем на 20% среднее арифметическое значение всех полученных ценовых предложений. Использование ценовой  информации, которая ниже 20% среднего арифметического значения всех полученных ценовых предложений, является правом Заказчика;
2. в случае несоответствия, указанного в п.1, из расчета исключается ценовая информация, имеющая наибольшее отклонение от среднего арифметического значения и осуществляется повторный расчет. Указанные действия осуществляются до устранения несоответствия (нормы отклонения до 20%). В случае, если по результатам указанных действий, осталось менее трех значений полученной ценовой информации, то необходимо осуществить поиск дополнительной ценовой информации из других источников ценовой информации;
3. в случае олигопольного рынка допускается использовать ценовую информацию из двух источников ценовой информации, которая отличается более, чем на 20% от среднего арифметического значения полученных ценовых предложений (выбор конкретного значения цены из двух полученных согласовывается Заказчиком). При этом Заказчику следует провести дополнительную проверку корректности полученной информации (в том числе корректность направленных им запросов ТКП).

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	* Если, в связи с условиями рынка, получение ценовой информации из трех и более источников информации невозможно – рассчитать цену, как среднее арифметическое из полученных предложений (при олигопольном рынке) или принять единственное предложение (при монопольном рынке) (с указанием соответствующих пояснений).




