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1. Общие сведения
1.1.  Обозначения и сокращения:

	ВЛ
	Воздушная линия

	ГОСТ
	Государственный стандарт

	Ед.изм.
	единица измерения

	ЗУ
	земельный участок

	ИРД
	исходно-разрешительная документация

	кВ
	единица измерения напряжения киловольт

	кВт
	единица измерения мощности киловатт

	КЛ
	кабельная линия

	Кол-во
	количество

	ЛСР
	локальный сметный расчет

	ЛЭП
	линия электропередач

	НТД
	нормативно-техническая документация

	ПД
	Проектная документация

	ПОТЭЭУ
	Правила по охране турда при эксплуатации электроустановок

	ПС
	подстанция

	ПСД
	Проектно-сметная документация

	ПУЭ
	Правила устройства электроустановок

	РФ
	Российская Федерация;

	СП
	Свод правил

	СПиП
	Строительные нормы и правила

	СРО
	саморегулируемая организация

	ТП
	Трансформаторная подстанция / трансформаторный пункт

	ТТ
	Технические требования

	ТУ
	Технические условия

	шт.
	единица измерения в штуках

	ЭПУ
	[bookmark: _Toc467435061][bookmark: _Toc54646397]Энерго-принимающее устройство

	КВЛ
	Кабельно-воздушная линия



1.2. [bookmark: _Toc54643696][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой работ
[bookmark: _Toc46743507]ОКПД2 71.12.35.120 Выполнение инженерных изысканий на объектах филиала АО «ДРСК» «Амурские ЭС».
1.3. [bookmark: _Toc54643697]Цель выполнения работ 
Выполнение инженерных изысканий на объектах,  расположенных на территории обслуживания   филиала "Амурские электрические сети" (Таблица 1).
Выполнение топографического плана трассы ЛЭП в масштабе 1:500 в том числе в цифровой форме, с указанием координат проектируемых опор, углов КЛ, мест установки ТП, существующих коммуникаций и инженерных сооружений (в том числе подземных), ширина съемки – 50 м. 
Подготовка поперечного профиля по оси трассы КЛ с нанесением всех существующих водоотводных сооружений (кюветов, нагорных и водоотводных канав, дренажных сооружений и др.), а также конструкции пересечения в неискаженном масштабе  (горизонтальный – 1:100, вертикальный – 1:100).

1.4. Существующие положениям
1.4.1. Вид деятельности в отношении которой выполняются работы — геодезические изыскания в рамках осуществления технологического присоединения заявителей к электрическим сетям и выполнения мероприятий утвержденной инвестиционной программы Общества.
1.4.2. Выполнение работ обеспечивается в соответствии действующими нормативными документами.
[bookmark: _Toc54646400]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
	Наименование
	Месторасположение
	Примечание

	1
	Строительство двухцепной КВЛ-10 кВ, жилая застройка г.Свободного (ЖК-3). Строительство двух двухкомплектных трансформаторных подстанций  ТП 10/0,4 кВ, жилая застройка  (ЖК-3)
	Амурская область, г.Свободный, ПС 110 кВ НЦП - ул. М.Чеснаковская- ул.1905г - ул.Пионерская - ул.Мухина — ул. М-Чесноковская — ул. Шевченко.
	Сведения об объектах представлена в Приложении 1 к Техническим требованиям

	2
	Строительство ЛЭП-10 кВ (основное и резервное питание) от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ НЦП до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство двухтрансформаторной  ПС мощностью 400 кВА, для подключения  автоматизированной газовой котельной в 371 квартале г. Свободного Амурской области.
	Амурская область, г. Свободный, ул.Литвиновская в квартале между ул. 40-лет Октября и пер. Парковый.
	



1.4.3. Заказчик для исполнения договора передаёт подрядчику следующие исходные документы: 
1.4.3.1. Акт обследования трассы строительства, выполненный в рамках осуществления договора технологического присоединения;
1.4.3.2. Технические условия для присоединения к электрическим сетям;
1.4.3.3. Заявку на технологическое присоединение к электрическим сетям;
1.4.3.4. Выписки (информацию) из утвержденной инвестиционный программы Общества; 
1.4.3.5. Правоустанавливающие документы на существующий электросетевой объект;
1.4.4. Информацию об контактных данных ответственных исполнителях со стороны Заказчика.

2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc54643702][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Hlk482097611]Требования к работам
2.1. [bookmark: _Toc54643703]Требования к объемам и срокам выполнения работ
2.1.1. [bookmark: _Toc54643704]Требования к перечню и объему работ
[bookmark: _Toc54643705][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Выполнение инженерно-геодезических работ на объектах филиала АО «ДРСК» «АЭС» (Таблица 1)
	у.е. (заявитель, объект)
	 2 
( в соответствии с Таблицей 1)

	1.1
	Выполнение топографического плана трассы ЛЭП в масштабе 1:500 в том числе в цифровой форме, с указанием координат проектируемых опор, углов КЛ, мест установки ТП, существующих коммуникаций и инженерных сооружений (в том числе подземных), по 25 метров в обе стороны от оси ЛЭП.
	
	

	1.2
	Выполнение геодезического поперечного профиля по оси трассы ЛЭП с нанесением всех существующих водоотводных сооружений (кюветов, нагорных и водоотводных канав, дренажных сооружений и др.), а также конструкции пересечения в неискаженном масштабе  (горизонтальный – 1:100, вертикальный – 1:100).
	
	

	1.3
	 Подготовка отчёта по инженерным изысканиям
	
	


2.1.2. [bookmark: _Toc54643706][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам выполнения работ
2.1.2.1 Общий срок выполнения работ: с даты заключения договора подряда.
2.1.2.2. Окончания работ:  в течение 30 календарных дней с даты заключения договора.
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc54643707][bookmark: _Toc501251261][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2. Требования к срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ/ этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Выполнение геодезических изысканий
	с даты заключения договора подряда
	В течение 30 календарных дней

	2. 
	Предоставление отчёта по геодезическим изысканиям
	с даты заключения договора подряда.
	В течение 30 календарных дней
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2.2. [bookmark: _Toc54643709][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc54643708][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству работ
Таблица 3. Требования к качеству работ    
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Подтверждение участником соответствия в виде согласия с требованием

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3
	4

	1
	Перечень выполняемых работ
	Основные работы
Выполнение инженерных изысканий на объектах,  расположенных на территории обслуживания   филиала "Амурские электрические сети" (Таблица 1)
	

	2
	Требования к выполнению работ
	- все работы выполняются с Таблицей 2 настоящих Технических требований
- Подрядчик должен обеспечить качество выполнения всех видов работ в соответствии с  действующими нормами, техническими условиями. Данная обязанность Подрядчика действует в течение всего срока исполнения Договора.
	

	3
	Требование к организации работ
	Инженерные изыскания:
- инженерные изыскания выполнить в один этап.
-  Подрядчик обеспечивает соблюдение при производстве работ необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.
- все мероприятия, необходимые для надлежащего исполнения договорных обязательств, Подрядчик выполняет самостоятельно за счёт собственных средств.
- сформированный отчёт по инженерным изысканиям согласовывается с Заказчиком
	Согласие с требованием

	4
	Требование к качеству работ
	Работы выполнить в соответствии с  действующей правовой, нормативной и методической базой:
- СП 47.13330.2012-2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96;
- Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах (ПТБ-88), изд. 1991 г.;
- СП 317.1325800.2017 Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила производства работ.
-Другая, действующая на момент производства работ нормативно-техническая документация; действующие законодательные документы Российской Федерации и нормативные акты к ним. При производстве работ необходимо руководствоваться последними редакциями нормативно-технических и законодательных документов РФ.
	Согласие с требованием

	5
	Требования к ответственности и гарантиям подрядчика
	В соответствии с условиями п.8 договора подряда.
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3. [bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc53395937][bookmark: _Toc54643710]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке.
3.1.2.	Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.
[bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc46743519]
4. Приложения
1. Сведения об объектах.
2. Сметные расчеты.

