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1. [bookmark: _Toc157184106][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc157184107][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения

	ГЭС
	Гидроэлектростанция

	ГА
	Гидроагрегат

	ГГ
	Гидрогенератор

	ГТ
	Блок генератор-трансформатор

	ГТС
	Гидротехнические сооружения

	СМР
	Строительно-монтажные работы

	ПНР
	Пусконаладочныеработы

	ПД
	Проектная документация

	ПСД
	Проектно-сметная документация

	РД
	Рабочаядокументация

	СД
	Сметнаядокументация

	ТЗ
	Техническое задание

	ППР
	Проект производства работ

	АКЗ
	Антикоррозийная защита

	ФЗ
	Федеральный закон

	СТО
	Стандарт организации

	РТН
	Ростехнадзор

	ПУЭ
	Правила устройства электроустановок

	НПБ
	Нормы промышленной безопасности

	НТД
	Нормативно-техническая документация

	МТР
	Материально-технические ресурсы

	ППБ
	Правила пожарной безопасности

	ПОТЭУ
	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок

	АУВП
	Автоматическая установка водяного пожаротушения распыленной водой

	АУПТ
	Автоматическая установка пожаротушения

	АУПС 
	Автоматическая установка пожарной сигнализации

	АСУГ
	Автоматизированная система управления гидроагрегатом

	ГЩУ
	Главный щит управления

	РЗ
	Релейная защита

	РЗА
	Релейная защита и автоматика

	САУ
	Система автоматического управления

	УПЗ
	Установка противопожарной защиты

	УСЛ ШТ
	«Условная штука» используется для услуг, не имеющих материального выражения.
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1.2. [bookmark: _Toc157184108][bookmark: _Toc46743506]Наименование услуг
[bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc157184109]ОКПД2 25.62.20.000. ОКПД2 33.12.13.000 Оказание услуг по проточке мобильным станком деталей турбины и статорной части на месте установки в период проведения реконструкции гидроагрегата №4 Чиркейской ГЭС Филиала ПАО «РусГидро» -Дагестанский филиал
1.3. Цель оказания услуг
[bookmark: _Toc157184110][bookmark: _Toc46743508]Обеспечение прилегания нижнего кольца направляющего аппарата и крышки турбины к существующим фланцам статора турбины в соответствии с требованиями завода – изготовителя турбинного оборудования в целях исполнения доходного договора от 28.11.2023 №1080-524-2023 «Выполнение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению гидроагрегатов №1-4 Чиркейской ГЭС, включая оборудования системы пневматического хозяйства и оборудования системы турбинного маслохозяйства», заключенного между ПАО «РусГидро»-Дагестанский филиал (далее – конечный Заказчик) и АО «Гидроремонт-ВКК»  (далее – Заказчик)

1.4. Существующее положение 
Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	
Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место выполнения работ)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого оказываются услуги)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Чиркейская ГЭС
	РФ, Респ.Дагестан,  Буйнакский р-н, Чиркейская ГЭС
	ГА №4
	



1.5. [bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Toc157184111][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при исполнении договора (перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
1.5.1. [bookmark: _Toc157184113]Перечень ресурсов, предоставляемых Заказчиком Исполнителю для оказания услуг по договору: 
     - электроэнергия.
     -  вода.
[bookmark: _Hlk48209761]     -  сжатый воздух.

1.6. [bookmark: _Toc157184114]Иные требования и сведения общего характера
1.6.1Оказание услуг осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне оказания услуг одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта
Оказание услуг осуществляется в закрытых сооружениях или помещениях (за исключением шахт, рудников, метрополитенов, тоннелей и подземных сооружений специального назначения), верхняя отметка перекрытия которых находится ниже 3 м от поверхности земли.

2. [bookmark: _Hlk48209761_Копия_1][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc157184119][bookmark: _Toc51339693]Требования к оказанию услуг
2.1. [bookmark: _Toc157184120]Требования к объемам и срокам оказания услуг
2.1.1. [bookmark: _Toc157184121]Требования к видам и объемам услуг
Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

	№
п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	Раздел 1. Услуги

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Фрезеровка верхнего и нижнего фланца статора, устройство канавки под уплотнительный шнур в верхнем фланце статора турбины гидроагрегата  №4 с метрологическим сопровождением, в т.ч.:
	
	

	

	1.1
	Фрезеровка нижнего фланца статора турбины, обеспечение горизонтальности и прилегания нижнего кольца направляющего аппарата в соответствии с требованиями завода – изготовителя турбинного оборудования
	усл.ед.
	1
	

	1.2
	Фрезеровка существующей канавки на верхнем опорном фланце статора турбины под наплавление электродами в соответствии с требованиями завода – изготовителя турбинного оборудования
	усл.ед.
	1
	

	1.3
	Фрезеровка верхнего фланца статора турбины, обеспечение горизонтальности и прилегания крышки турбины в соответствии с требованиями завода – изготовителя турбинного оборудования
	усл.ед.
	1
	



	2
	Исправление уклона верхнего фланца статора турбины и устройство новой канавки под уплотнительный шнур, в т.ч.:
	
	
	

	2.1
	Фрезеровка верхнего фланца статора турбины после первичной наплавки электродами существующей канавки (съём наплавленного слоя) с метрологическим сопровождением, в соответствии с требованиями завода – изготовителя турбинного оборудования.
	усл.ед.
	1
	

	2.2
	Фрезеровка  новой канавки с метрологическим сопровождением после первичной наплавки, вскрытие дефектных участков, в соответствии с требованиями завода – изготовителя турбинного оборудования.
	усл.ед.
	1
	

	2.3
	Фрезеровка новой канавки с метрологическим сопровождением после вторичного наплавления,
в соответствии с требованиями завода – изготовителя турбинного оборудования.
	усл.ед.
	1
	


[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc157184122]
2.1.2. Требования к срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc54646408][bookmark: _Hlk50465284][bookmark: _Toc50125126_Копия_1]Таблица 3. Требования по срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД2 25.62.20.000. ОКПД2 33.12.13.000 Оказание услуг по проточке мобильным станком деталей турбины и статорной части на месте установки в период проведения реконструкции гидроагрегата №4 Чиркейской ГЭС Филиала ПАО «РусГидро» -Дагестанский филиал

	17.11.2026
	11.12.2026*


* Начало оказания услуг по проточке мобильным станком деталей турбин и статорной части на месте установки в период проведения реконструкции Га №4 Чиркейской ГЭС обусловлено технологией проведения реконструкции агрегата. Услуги по проточке мобильным станком деталей турбин и статорной части содержатся в составе основных работ по рекоснтрукции гидроагрегата и должны быть проведены в данные сроки на основании календарного графика выполнения работ по доходному договору от 28.11.2023 №1080-524-2023 
2.2. [bookmark: _Toc157184123]Требования к качеству услуг
[bookmark: _Toc51339698]Таблица 4. Требования к качеству услуг 
Наименование услуг: ОКПД2 25.62.20.000. ОКПД2 33.12.13.000 Оказание услуг по проточке мобильным станком деталей турбины и статорной части на месте установки в период проведения реконструкции гидроагрегата №4 Чиркейской ГЭС Филиала ПАО «РусГидро» -Дагестанский филиал
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование Заказчика

	
	
	

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к оказанию услуг

	1.1.
	Общие требования к оказанию услуг

	1.1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг
	Услуги оказываются в соответствии с требованиями:
· Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказ Минтруда России от 19.12.2020 № 903н).
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» ч.1,2.
· ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов».
· Правила по охране труда при работе на высоте (утв. Приказом Минтруда от 16 ноября 2020 г. № 782н).
· РД 34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями».
· РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».
· РД 34.20.401-83 «Правила приемки в эксплуатацию энергообъектов электростанций, электрических и тепловых сетей после технического перевооружения».
· РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования».
· Рабочей документации .
1.1.1. Услуги оказываются в таком объеме, который позволяет начать эксплуатацию оборудования без закупки дополнительных объемов продукции и работ.
1.1.2. Исполнитель должен обеспечить условия установки оборудования, указанные в настоящих требованиях и применяемых стандартах и относящиеся к уровню изоляции, нормальным и аварийным режимам работы, механической прочности и т.д.
1.1.3 Все услуги оказываются Исполнителем в полном объеме без привлечения персонала Заказчика.
1.1.4. По завершению оказания услуг оборудование должно иметь подписи в соответствии с рабочей документацией, выполненные нестираемой краской на элементах оборудования, доступных для обзора;
1.1.5. Испытания проводятся в соответствии с программами и методиками испытаний (ПМИ), разрабатываемыми Исполнителем. ПМИ должны быть в обязательном порядке согласованы с ответственными службами конечного Заказчика и утверждены Главным инженером ГЭС. Организация работ по согласованию ПМИ входит в обязанности Исполнителя. Испытания проводятся комиссией, в которую включаются представители конечного Заказчика, Исполнителя . Результаты испытаний оформляются Актом;
1.1.6. В случае выявления комиссией недостатков, связанных с качеством услуг, в обязанности Исполнителя по настоящему техническому заданию, входит поиск вариантов решений по устранению недостатков, согласование соответствующих изменений в рабочей документации с конечным Заказчиком, реализация изменений на объекте.
1.1.7. Услуги считаются оказанными после приёмки оборудования и передачи конечному заказчику необходимой технической и исполнительной приёмо-сдаточной документаций (паспортов на оборудование, паспортов метрологической аттестации, руководства по эксплуатации, протоколов наладки, исполнительных принципиальных и монтажных схем, актов по приёмке в промышленную эксплуатацию смонтированного оборудования).
1.1.8. Аналогичный опыт работ на фланцах большого диаметра.
1.1.9. Наличие собственной инженерно – технической и метрологической службы.
1.1.10. Возможность обработки всего радиуса фланца без перестановок оборудования для соблюдения точности обработки. 
1.1.11. Возможность установки монтажной базы станка в конус отсасывающей трубы (диаметр 4500мм)
1.1.12. Наличие фрезерного плеча, позволяющего обрабатывать фланцы большого радиуса (более 6000мм).
1.1.13. Показатели точности лазертрекера в соответствии с допусками, обозначенными инструкцией по монтажу турбинного оборудования.
1.1.14. Равномерная осевая и радиальная регулировка фрезерно – токарного плеча для подбора необходимого режима работы станка.
1.1.15. Независимость точности обработки от пространственного положения станка.


	1.2. 
	Требования к организации Услуг

	1.2.1. 
	Требования к организации услуг
	1.2.1.	Допуск к оказанию услуг разрешается только при наличии согласованного с Заказчиком и утверждённым конечным Заказчиком проекта производства работ (далее ППР);
1.2.2.	Не менее чем за 30 календарных дней до начала оказания услуг разработать ППР и представить Заказчику для согласования;
1.2.3.	Персонал Исполнителя и соисполнителей допускается к оказанию услуг в соответствии с Временным положением о допуске персонала строительно-монтажных организаций и командированного персонала к выполнению работ на объектах ПАО «РусГидро».
1.2.4.	Совместный с конечным Заказчиком входной контроль материалов по мере поступления на Чиркейскую ГЭС;
1.2.5.	Определение и согласование со службами конечного Заказчика мест подключения временных коммуникаций; 
1.2.6.	Организация и проведение совместных технических совещаний с участием служб Заказчика и Исполнителя по вопросам осуществления контроля и технического надзора за ходом оказания услуг; 
1.2.7.	Оформление аренды помещений конечного Заказчика при наличии такой возможности), определение мест для складирования материалов и инструментов;
1.2.8.	Подготовка рабочей площадки (устройств сетей энергоснабжения, монтаж ограждений, переходов, лестниц и т.д.);
1.2.9.	Подготовка объекта к сдаче-приемке: демонтаж временных сетей, разборка ограждений и настилов, вывоз с территории оборудования, инструментов и строительного мусора;
1.2.10.	Транспортировка демонтированного оборудования на склад Заказчика г. Кизилюрт, ул. Гагарина, база ГСО;
1.2.11.	Утилизация отходов в соответствии с требованиями конечного Заказчика.

	1.2.2. 
	Разработка и согласование  ППР
	- разрешение на начало работ Исполнитель получает после согласования с Заказчиком проекта производства работ (ППР);
- Исполнитель должен разработать и направить на согласование с Заказчиком проект производства работ (ППР) на услуги, предусмотренные данными техническими требованиями.
- Исполнитель должен направить на согласование с Заказчиком проект производства работ (ППР) не позднее 20 дней до начала оказания услуг;
- ППР на оказание услуг разрабатывается в соответствии с МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ» и МДС 12-29.2006 «Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты» и должен включать:
- календарный план оказания услуг по виду услуг (устанавливается последовательность оказания услуг, а также указание выполнения совмещенных Работ);
-ППР должен соответствовать требованиям СТО РусГидро 02.01.62-2021 и содержать комплект технических и организационно-распорядительных документов, необходимых для подготовки и оказания услуг, в том числе:
календарный план оказания услуг (устанавливается последовательность оказания услуг, а также указание выполнения совмещенных работ, календарный план должен быть согласован с планами реконструкции основного оборудования ГЭС;

	1.2.3. 
	Осуществление авторского надзора
	Авторский надзор осуществляется по отдельному договору между Генпроектировщиком (АО Ленгидропроект) и конечным Заказчиком.
Авторский надзор организуется в соответствии с требованиями СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений». Положение об авторском надзоре. и осуществляется на весь период работ и приемки Объекта в эксплуатацию в целях обеспечения соответствия технологических, строительных и других технических решений, и технико-экономических показателей, введенного в эксплуатацию объекта реконструкции решениям и показателям, предусмотренным в утвержденном проекте, в том числе:
· Своевременное решение возникающих в процессе работы вопросов по рабочей документации и требований руководящих и нормативных документов, а также внесение в установленном порядке дополнений и изменений в рабочую документацию.
· Контроль за качеством и соблюдением технологии выполнения работ, связанных с обеспечением надежности, прочности, устойчивости и долговечности конструкций и монтажа технологического и инженерного оборудования.
· Информирование Заказчика о несвоевременном и некачественном выполнении указаний специалистов, осуществляющих авторский надзор, для принятия оперативных мер по устранению выявленных отступлений от рабочей документации и нарушений требований нормативных документов.
· Ведение журнала авторского надзора с фиксированием выявленных при работе отступлений от рабочей документации и нарушений требований строительных норм и правил, технических условий по выполнению строительно-монтажных работ, а также сроки их устранения.
· Отслеживание своевременного и качественного исполнения указаний, внесённых в журнал авторского надзора.
· Участие в пуско-наладочных работах и проведении комплексного опробования нового оборудования.
· Контроль за исполнением указаний и предписаний авторского надзора и органов государственного надзора.
· Контроль и принятие своевременных мер по устранению выявленных ошибок в рабочей документации.
· Участие в приёмке всех скрытых работ в ходе выполнения работ.
· Участие в приёмке законченного объекта от Исполнителя  в составе рабочей комиссии и сдачи его эксплуатирующей организации.

	1.3. 
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам

	1.3.1. 
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию, материалам
	1. При оказании услуг используются материалы в соответствии с Рабочей документацией. В случае, если на этапе исполнения договора Исполнителем, вместо материалов конкретных торговых знаков, марок и/или наименований, указанных в настоящих ТТ, будет применяться эквивалентная продукция (т.е. продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, указанных в ТТ и приложениях к ним, в т.ч. по гарантийным срокам и срокам эксплуатации).  Исполнитель согласовывает замену материала с Заказчиком и Генпроектировщиком для внесения соответствующих изменений в рабочую и сметную документацию.
2. Материалы поставки Исполнителя должны быть новыми, не бывшими в употреблении, без повреждений, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы. Исполнитель обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений.
Под новыми следует понимать материалы, которые не были в употреблении, не проходили ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.
3. При оказании услуг должны использоваться сертифицированные материалы на основании:
-   №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании»;
-  №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
-  Технический регламент Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017);
-  СП 485.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования";
4. Материалы поставки Исполнителя должны быть поставлены в упаковке производителя, не нарушенной, без следов воздействия влаги. Упаковка и/или тара должна обеспечивать их сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, предохранять поставляемые материалы от внешних воздействий, а также обеспечивать их сохранность при проведении погрузо-разгрузочных работ вручную или механизированными средствами.
5. Гарантия на материалы, поставляемые Исполнителем, составляет срок не менее гарантийного срока, установленного заводом изготовителем.
6. Закупку и доставку материалов на место оказания услуг (выполняется не позднее чем за 30 рабочих дней до начала СМР;
7. Исполнитель письменно предупреждает Заказчика за 5 рабочих дней до поставки материалов на территории ГЭС.
8. Исполнитель за свой счет осуществляет транспортировку, приемку адресованных ему материалов, их выгрузку, складирование и хранение. (при необходимости, включая праздничные и выходные дни).

	1.4. 
	Требования к контролю качества работ и материалов

	1.4.1. 
	Требования к контролю качества  материалов
	Порядок осуществления строительного контроля регламентируется положениями статьи 53 Градостроительного Кодекса РФ № 190-ФЗ, СП 48.13330.2019 (СНиП 12-01-2004) «Организация строительства», Постановлением Правительства РФ от 21 июня 2010 г. n 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»
 Контроль качества включает в себя:
1. входной контроль материалов, изделий и конструкций:
· соответствие показателей качества применяемых материалов, изделий и конструкций требованиям стандартов, технических условий или технических свидетельств на них, указанных в проектной документации;
· наличие паспортов качества, сертификатов, документов, подтверждающих качество материалов, изделий и конструкций.
2. операционный контроль при оказании услуг:
- соответствие выполненных работ чертежам, нормам, правилам, стандартам;
· соблюдение температурных режимов конструкций.
3. приемочный контроль бетонных конструкций проводится на основании входного контроля применяемых материалов, контрольных испытаний образцов материалов, результатов операционного контроля и результатов освидетельствования скрытых работ. Качество бетонной смеси оценивается при лабораторных испытаниях образцов бетона изготовленных из проб, отобранных из автобетоносмесителей (миксера) в соответствии с ГОСТ 10181-2014 («Межгосударственный стандарт. Смеси бетонные. Методы испытаний») на соответствие проектным характеристиками по прочности на сжатие, водонепроницаемость, морозостойкость.
4. инспекционный контроль.
Доставка материалов на объект должна осуществляется заблаговременно, учитывая потребности при выполнении работ по каждому этапу, без рисков увеличения сроков строительства или срыва определённого вида работ.
Все материалы и оборудование, необходимые для оказания услуг, поставляет Исполнитель.
Поставляемая Исполнителем продукция должная соответствовать содержанию опросных листов и спецификаций, определенных проектной и рабочей документацией, включая указания производителя продукции

	1.4.2. 
	Контроль качества услуг
	· Исполнителю и Заказчику необходимо осуществлять строительный контроль, предусмотренный законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, с целью оценки соответствия строительно-монтажных работ, возводимых конструкций и систем инженерно-технического обеспечения здания или сооружения требованиям технических регламентов, проектной и рабочей документации.
· При модернизации объекта будет осуществляться федеральный государственный строительный надзор и авторский надзор (по отдельному договору между Заказчиком и Автором проекта)
· Все услуги должны оказываться в полном объёме в соответствии с проектной и рабочей документацией, а также в соответствии с требованиями настоящих технических требований.
В процессе оказания услуг Исполнитель имеет право предлагать внесение изменений в рабочую документацию, предоставленную Заказчиком.

	1.5. 
	Требования к персоналу исполнителя

	1.5.1. 
	
	· Исполнитель должен иметь квалифицированный персонал, прошедший проверку знаний в соответствии с РД 34.12.102-94 «Правила организации работы с персоналом на предприятиях и в учреждениях энергетического производства».
·  Работники Исполнителя (руководители, специалисты и рабочие) должны быть обучены и иметь удостоверения по проверке знания правил охраны и безопасности труда, соответствующую группу допуска по электробезопасности с учетом должности, профессии.
· Исполнитель должен представить список рабочего и административно-технического персонала, который будет привлекаться для выполнения работ, с указанием ФИО, образования, групп по электробезопасности, квалификации и количественного состава;
· До начала выполнения работ на объекте Заказчика все работники Исполнителя должны быть ознакомлены под роспись в журнале инструктажа с общими, для всех организаций и лиц на данной территории, мероприятиями по обеспечению безопасности труда согласно акту – допуску и графику совмещенных работ, а также пройти инструктаж в установленном порядке.
· Все работники подрядных организаций должны иметь оформленный в соответствии с законодательством Российской Федерации трудовой договор/ договор гражданско-правового характера с данной организацией;
· Персонал Исполнителя при оказании услуг на высоте должен пройти проверку знаний по охране труда и иметь соответствующую группу по безопасности работ на высоте согласно п.14 и п.15 Правил по охране труда при работе на высоте (Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н).
· Для осуществления строительного контроля Исполнитель должен иметь специалиста, включенного в национальный реестр специалистов в области строительства.
·  До начала оказания услуг по требованию Заказчика в рамках исполнения договора, после его заключения Исполнитель предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, группе по электробезопасности, о допуске к работам на высоте с приложением копий удостоверений.
· При оказании услуг подрядная организация обеспечивает пожарную безопасность и соблюдение требований по охране труда в местах оказания услуг.
· На территории ГЭС при оказании услуг Исполнитель должен соблюдать технологическую, производственную и трудовую дисциплину.
· Круг лиц, имеющих право доступа на строительную площадку (место выполнения работ), ограничивается персоналом Исполнителя, а также персоналом нанятых им соисполнителей. Доступ на строительную площадку персонала Исполнителя, а также персонала нанятых им соисполнителей обеспечивается в соответствии с требованиями нарядно-допускной системы и нормативных документов Заказчика, регулирующих порядок доступа на объекты и пропускной режим.
· По требованию Заказчика Исполнитель предоставляет ему полную информацию о количестве занятого персонала с указанием специальности, должности, выполняемой работы и иных сведений. Заказчик может самостоятельно провести сбор информации, фиксируя в том числе физическое присутствие работающих на всех участках.
· Исполнитель, в целях идентификации, должен использовать опознавательную символику спецодежды для своего персонала (персонала нанятых Исполнителем соисполнителей).

	1.6. 
	Требования к безопасности услуг и охране труда

	1.6.1. 
	При оказании услуг соблюдать требования:

	При оказании услуг соблюдать требования:
·   Правила противопожарного режима в Российской Федерации (постановление правительства РФ от 16.09.2020 N 1479;
· СП 48.13330.2019 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;
· При выполнении высотных работ – правила по охране труда при работе на высоте, утверждённые приказом от 16.11.2020 г. №782н;
· При выполнении монтажных работ – СП 49.13330.2010 «СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
· При работах с применением грузоподъёмных машин и механизмов, а также погрузочно-разгрузочных работ – Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения»;
· При выполнении электромонтажных и наладочных работ – СНиП 12-04-2002 и правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждёнными приказом Минтруда России от 15.12.2020 г №903н;
· При выполнении наладочных работ РД 34.45-51.300-97 «Объемы и нормы испытаний электрооборудования»;
· При выполнении сварочных работ – ГОСТ 12.3.003-86*;
· При выполнении погрузо-разгрузочных работ – СП 49.13330.2010 «СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;
· Постановление Госгортехнадзора РФ от 19.06.2003 №102 «Об утверждении Порядка применения сварочного оборудования при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов».
· ПБ 03-273-99	Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства.	Постановление Госгортехнадзора России от 30.10.1998 N63 (зарегистрировано Минюстом России 04.03.1999, per. N 1721)
· «Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах», утвержденными приказом Ростехнадзора от 11 декабря 2020 г. № 519,
· РД 03-615-03	Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов	Постановление Госгортехнадзора России от 19.06.2003 N 103 (зарегистрировано Минюстом России 20.06.2003, per. N4811);
· Электродуговую сварку производить ручным способом электродами Э-42А:
а) по ГОСТ 16037-80 для соединения трубопроводов;
б) по ГОСТ 5264-80 для соединения металлоконструкций.

	1.6.2. 
	В своей повседневной деятельности Исполнитель руководствуются следующими нормативными документами по технике безопасности:
	· Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-2003.
· Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве.
· Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режиму филиала.
· Правила внутреннего трудового распорядка филиала.
· Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации.
· Правила устройства электроустановок.
· Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий РД 153-34.0-03.301-00.
· Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.
· Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (ФНП ПС).
· Федеральные норма и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»
· Установленный противопожарный и внутриобъектовый режим на территории конечного Заказчика является обязательным для персонала Исполнителя и должен строго выполняться.

	1.6.3. 
	Санитарные требования и требования в области охраны окружающей среды
	· Образовавшиеся в процессе оказания услуг отходы Исполнитель временно накапливает в месте оказания услуг в соответствии с санитарными требованиями и требованиями в области охраны окружающей среды к накоплению отходов, установленными законодательством Российской Федерации, а также требованиями, установленными локальной нормативной документацией в области обращения с отходами Заказчика (инструкциями, положениями и др.).
· По окончании услуг Исполнитель перемещает временно накопленные на месте оказания услуг отходы в указанные Заказчиком места накопления отходов на его территории.
· Персонал Исполнителя обеспечивает поддержание чистоты в местах оказания услуг (на рабочих местах), своевременную уборку указанной (выделенной) Исполнителем площадки.
·  Исполнитель при оказании услуг обеспечивает соблюдение санитарных требований и требований в области охраны окружающей среды к обращению с отходами, установленных законодательством Российской Федерации законодательства.
· Отходы лома чёрных и цветных металлов, складируется Исполнителем своими силами и за свой счет в места, указанные Заказчиком. Отходы лома чёрных и цветных металлов являются собственностью конечного Заказчика.

	2. 
	Требования к результатам услуг

	2.1. 
	Общие требования к результатам услуг

	2.1.1. 
	Общие требования к результатам услуг
	· Результатом оказания услуг должна быть выполнена фрезеровка верхнего и нижнего фланца статора, устройство канавки под уплотнительный шнур в верхнем фланце статора турбины гидроагрегата  №4 с метрологическим сопровождением.

	2.2. 
	Требования к порядку приемки результатов услуг

	2.2.1. 
	Приемка оказанных услуг
	Приемка осуществляется в соответствии с:
 - Требованиями СТО 01.02.115-2019 Приемка и ввод в эксплуатацию. Правила приемки и ввода в эксплуатацию полностью законченных строительством объектов и отдельных этапов строительства.
- Инструкциями Изготовителей монтируемого оборудования
- Временным положением об организации и проведении пусконаладочных работ систем технологического управления на объектах Группы РусГидро.
- Приемку услуг производит комиссия Заказчика, персональный состав которой устанавливается приказом Заказчика (далее – Комиссия). Представитель Исполнителя также включается в состав комиссии.
- Исполнитель не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до окончания работ письменно уведомляет Заказчика о завершении оказания услуг по Объекту для организации Заказчиком приемки услуг.
- Исполнитель предъявляет Комиссии необходимую документацию (исполнительную документацию). Исполнительная документация составляется в процессе оказания Услуг в соответствии с требованиями нормативно-технической, технологической и организационно-распорядительной документации

	2.3. 
	Требования к оформлению документации

	2.3.1. 
	Требования к оформлению документации
	Документацию выполнить в соответствии:
· Приказ Минстрой РФ № 344/пр от 16.05.2023 «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».
· Приказ Минстроя России от 02.12.2022 N1026/пр"Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором
ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства"
·  Предоставить исполнительную документацию в соответствии с Приказом от 16 мая 2023 г. N 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».
-На все использованные материалы необходимо предоставить документы, подтверждающие качество, в том числе сертификаты соответствия качества, заводские паспорта качества.
- Техническая документация, предъявляемая приемочной комиссии при сдаче объекта, включает в себя проектно-сметную документацию, исполнительные чертежи, журналы производства работ, технический отчет, акты скрытых работ
- Общий журнал, специальные журналы работ учета работ с ежедневными записями о ходе работ ведется постоянно.
- Сертификаты качества и паспорта на материалы предоставляются до начала работ (либо с поступлением первой партии материала).

	2.3.2. 
	Основные документы исполнительной документации, составляемые при оказании услуг и предъявляемые Комиссии при сдаче Услуг и приемке объекта в промышленную эксплуатацию:

	Представить Заказчику с актами сдачи-приемки услуг исполнительную документацию, протоколы пусконаладочных работ и акты испытаний, акты скрытых работ и т.д. том числе:
· проекты производства работ /планы производства работ / проекты организации работ;
· общие журналы работ;
· журналы сварочных работ;
· журнал входного учета и качества получаемых деталей, материалов
· акты на скрытые работы;
· сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие качество материалов, изделий и оборудования, примененных при выполнении монтажных работ;
· акт готовности зданий, сооружений к выполнению монтажных работ;
· акт об окончании монтажных работ;
· акт освидетельствования скрытых работ;
· акты об окончании монтажных работ;
· сертификаты, технические паспорта, справки и другие документы, удостоверяющие качество материалов, изделий и оборудования;
· заводские паспорта, инструкции и технические описания по монтажу и эксплуатации смонтированного оборудования;
· свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ;
· комплекты рабочих и конструкторских чертежей по реализованному проекту с внесенными в них изменениями, с проставлением подписи подрядной организации о выполнении работ (исполнительный чертеж);
· монтажные и принципиальные схемы шкафов управления.

	2.3.3. 
	Оформление ИД  в электронном виде
	Оформление документов ИД в электронном виде:
-Текстовые документы предоставляются в электронном виде в формате с возможностью правки.
-В электронном виде без возможности правки (с возможностью текстового поиска) в PDF. Формат предоставления А4-А3
-Графическая часть (схемы, чертежи, графики) могут предоставляться в электронном виде с возможностью правки. 
-В электронном виде без возможности правки (с возможностью текстового поиска) в PDF. Формат предоставления А4, А3, А2,А1, А0
-	Оформление документов ИД в электронном виде может производится  на электронном портале в соответствии с  распоряжением ПАО «РусГидро» от 14.08.2023 №358р «О порядке предоставления и согласования исполнительной документации на выполненные работы при реализации инвестиционных проектов в ходе строительства, технического перевооружения и реконструкции объектов Группы РусГидро».

	2.3.4. 
	Оформление ИД  в бумажном виде
	· ИД предоставляются в бумажном виде с внесенными правками (при необходимости). 
· На ИД должна быть печать удостоверяющая, что данная документация является исполнительной. 
На печати должна быть указана следующая информация: дата, Ф, И.О., должность, организация. 
· В бумажном виде Исполнитель передает не менее 3 (трех) экземпляров ИД Заказчику.
·  Текстовые документы предоставляются в формате предоставления А4-А3
· Графическая часть (схемы, чертежи, графики) Формат предоставления А4, А3, А2, А1, А0
·  Исполнительная Документация оформляется Исполнителем и передается Заказчику для проверки не позднее за 10 рабочих дней до проведения пробных пусков. 
· Исполнительная документация передается Заказчику официальном письмом. Передаваемая исполнительная документация должна быть оригинальной (копии протоколов. актов, сертификатов, технических отчетов) не допускается, исполнительная документация должна быть сшита и оформлена обложка. 

	2.5
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Исполнителя документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ)

	2.5.1.
	    1. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды.
    2. «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 N 74-ФЗ.
    3.  «Правила по охране труда при работе на высоте» утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 ноября 2020 г. N 782н.
    4. «Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями» утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 ноября 2020 г. N 835н.
    5. СП 41.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.06.08-87

	3. 
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя

	3.1.1. 
	Гарантийный срок на результат услуг
	[bookmark: _GoBack]Гарантийный срок на результат оказания услуг составляет не менее 36 месяцев и начинается с даты подписания акта сдачи-приемки услуг.

	4. 
	Прочие требования к услугам

	4.1. 
	Прочие требования к услугам
	Оперативное решение возникающих организационно-технических вопросов, связанных с диагностикой и качеством поставленного оборудования, обеспечения его замены (в случае выявления неисправностей) (выполняется постоянно в период действия Договора);
Предложение об изменении в рабочую документацию по результатам монтажных работ (при необходимости) (выполняется постоянно в период действия Договора).

	5. 
	Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
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[bookmark: _Hlk48224758][bookmark: _Ref40301253][bookmark: _Toc54646412][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699]3. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
3.1. На этапе заключения (исполнения) договора расчет стоимости услуг производится на основе единичных расценок на каждый вид услуг и их предельного объема.
4. Техническая документация необходимая для оказания услуг расположена на облачном хранилище по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/qohxsr-v5xQzcg













 

