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Технические требования на поставку МТР
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 Поставка запорно-регулирующей арматуры 
для капитального ремонта гидроагрегата ст.№ 4
[bookmark: _Hlk125034880][bookmark: _GoBack]для нужд Чебоксарского Филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г.Новочебоксарск




1.	Общие сведения
1.1.	Наименование закупаемой продукции ОКПД 2: 28.14.13. Поставка запорно-регулирующей арматуры для капитального ремонта гидроагрегата ст.№4 для нужд Филиала ПАО«РусГидро»-«Чебоксарская ГЭС».
1.2.	Цель использования закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]Исполнение договора подряда № 1-Рем-2023-ЧебГЭС от 03.11.2023г. «Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту оборудования, зданий, сооружений», заключенного между филиалом ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС» и Чебоксарским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск.

2.	Требования к продукции
2.1.	Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Поставка запорно-регулирующей арматуры для капитального ремонта гидроагрегата ст.№4
	-
	-

	1.1. 
	Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем 31ч6бр, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 50 мм
	шт.
	5

	1.2. 
	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 80 мм,
	шт.
	6

	1.3. 
	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, чугунная, номинальный диаметр 100 мм 
	шт.
	24

	1.4. 
	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, чугунная, номинальный диаметр 150 мм 
	шт.
	4

	1.5. 
	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, чугунная, номинальный диаметр 200 мм
	шт.
	2

	1.6. 
	Кран шаровой полнопроходной 11Б27п1, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение к трубопроводу муфтовое,  номинальный диаметр 25мм, латунь, привод ручной (рычаг) 
	шт.
	4

	1.7. 
	Кран шаровой неполнопроходной X1666 Danfoss 149B5213 DN25 PN63 сталь нержавеющая, привод ручной (рукоятка), кл.А, муфтовый, для масла
	шт.
	2

	1.8. 
	Фланец плоский приварной 200-10-01-1-В-Ст20-IV DN200 PN10 (прокладки, крепеж) ГОСТ 33259
	компл.
	4

	1.9. 
	Фланец плоский 400-10-01-1-В-Ст20-IV ГОСТ 33259
	компл.
	4

	1.10. 
	Клапан обратный с приемной сеткой 16ч42р Ду50
	шт.
	2

	1.11. 
	Кран шаровой запорный КШТВГ 16-100нж, DN100, PN16, 12х18Н10Т, ручной (рукоятка), кл.А, фланцевый (КОФ)
	шт.
	1

	1.12. 
	Компенсатор осевой однолинзовый DN400 PN1МПа 1.0 (10)-400-1 29 ОСТ 34-10-569-93 под сварку
	шт.
	3


[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc75446578]
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc75446579]2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции
	№ п/п
	Наименование продукции/ партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Продукция в соответствии с Таблицей 1.1 Технических требований
	с даты подписания договора
	не позднее 16.01.2027





2
[bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc50125131][bookmark: _Toc51339698]* Сроки поставки продукции могут быть изменены в связи с фактическим состоянием оборудования гидроагрегатов Филиала ПАО «РусГидро» – «Чебоксарская ГЭС».
2.2. Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582] Таблица 3. Требования к продукции 
1. Наименование продукции (позиция №_1_Таблицы 1.1): Поставка запорно-регулирующей арматуры для капитального ремонта гидроагрегата ст.№ 4 для нужд Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск.
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика*
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 31ч6бр, шт.
	5
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	-//-

	1.1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	
	-//-

	1.1.1.
	номинальное давление, МПа (кгс/см²)
	1,0 (10)
	
	

	1.1.2.
	номинальный диаметр, мм
	50
	
	

	1.1.3.
	присоединение к трубопроводу 
	фланцевое
	
	

	1.1.4.
	тип привода
	ручное
	
	

	1.2.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	
	-//-

	1.2.1
	тип конструкции
	клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем
	
	

	1.2.2
	материал корпуса
	чугун
	
	

	1.2.3.
	материал уплотнения
	бронза, латунь
	
	

	1.2.4
	рабочая среда 
	вода, пар при температуре до 225С
	
	

	1.2.5
	тип исполнения
	запорный
	
	

	1.3.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией (на единицу продукции)
	
	-//-

	1.3.1.
	Комплект документации (паспорт, сертификаты соответствия и качества и т.д.), компл.
	1
	
	

	2. 
	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, шт.
	6
	
	-//-

	2.1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантир. показатели)
	
	-//-

	2.1.1.
	номинальное давление, МПа (кгс/см²)
	1 (10)
	
	

	2.1.2.
	номинальный диаметр, мм
	80
	
	

	2.1.3.
	присоединение к трубопроводу 
	фланцевое
	
	

	2.1.4.
	тип привода
	ручной
	
	

	2.1.5
	рабочая среда 
	вода, пар при температуре до 225С
	
	

	2.2.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	
	-//-

	2.2.1.
	тип конструкции
	параллельная с выдвижным шпинделем
	
	

	2.2.2.
	материал корпуса
	чугун
	
	

	2.2.3.
	материал уплотнения
	бронза, латунь
	
	

	2.3.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией (на ед. продукции)
	
	-//-

	2.3.1.
	Комплект документации (паспорт, сертификаты соответствия и качества и т.д.), компл.
	1
	
	

	3. 
	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, шт.
	24
	
	-//-

	3.1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантир. показатели)
	
	-//-

	3.1.1.
	номинальное давление, МПа (кгс/см²)
	1 (10)
	
	

	3.1.2.
	номинальный диаметр, мм
	100
	
	

	3.1.3.
	присоединение к трубопроводу 
	фланцевое
	
	

	3.1.4.
	тип привода
	ручной
	
	

	3.1.5.
	рабочая среда 
	вода, пар при температуре до 225С
	
	

	3.2.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	
	-//-

	3.2.1.
	тип конструкции
	параллельная с выдвижным шпинделем
	
	

	3.2.2.
	материал корпуса
	чугун
	
	

	3.2.3.
	материал уплотнения
	бронза, латунь
	
	

	3.3.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией (на ед. продукции)
	
	-//-

	3.3.1.
	Комплект документации (паспорт, сертификаты соответствия и качества и т.д.), компл.
	1
	
	

	4. 
	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, шт.
	4
	
	-//-

	4.1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантир. показатели)
	
	-//-

	4.1.1.
	номинальное давление, МПа (кгс/см²)
	1 (10)
	
	

	4.1.2.
	номинальный диаметр, мм
	150
	
	

	4.1.3.
	присоединение к трубопроводу 
	фланцевое
	
	

	4.1.4.
	тип привода
	ручной
	
	

	4.2.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	
	-//-

	4.2.1.
	тип конструкции
	параллельная с выдвижным шпинделем
	
	

	4.2.1.
	материал корпуса
	чугун
	
	

	4.2.1.
	материал уплотнения
	бронза, латунь
	
	

	4.2.1.
	рабочая среда 
	вода, пар при температуре до 225С
	
	

	4.2.1.
	тип исполнения
	запорный
	
	

	4.3.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией (на ед. продукции)
	
	-//-

	4.3.1.
	Комплект документации (паспорт, сертификаты соответствия и качества и т.д.), компл.
	1
	
	

	5. 
	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, шт.
	2
	
	-//-

	5.1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантир. показатели)
	
	-//-

	5.1.1.
	номинальное давление, МПа (кгс/см²)
	1 (10)
	
	

	5.1.2.
	номинальный диаметр, мм
	200
	
	

	5.1.3.
	присоединение к трубопроводу 
	фланцевое
	
	

	5.1.4.
	тип привода
	ручной
	
	

	5.2.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	
	-//-

	5.2.1.
	тип конструкции
	параллельная с выдвижным шпинделем
	
	

	5.2.1.
	материал корпуса
	чугун
	
	

	5.2.1.
	материал уплотнения
	бронза, латунь
	
	

	5.2.1.
	рабочая среда 
	вода, пар при температуре до 225С
	
	

	5.2.1.
	тип исполнения
	запорный
	
	

	5.3. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией (на ед. продукции)
	
	-//-

	5.3.1.
	Комплект документации (паспорт, сертификаты соответствия и качества и т.д.), компл.
	1
	
	

	6. 
	Кран шаровой полнопроходной 11Б27п1, шт.
	4
	
	-//-

	6.1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантир. показатели)
	
	-//-

	6.1.1.
	номинальное давление, МПа (кгс/см²)
	1,6 (16)
	
	

	6.1.2.
	номинальный диаметр, мм
	25
	
	

	6.1.3.
	присоединение к трубопроводу 
	муфтовое
	
	

	6.1.4.
	тип привода
	ручной
	
	

	6.2.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	
	-//-

	6.2.1.
	материал корпуса
	латунь, бронза
	
	

	6.2.2.
	материал уплотнения
	пластмасса
	
	

	6.2.3.
	рабочая среда
	вода до температуры +150С
	
	

	6.3.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией (на ед. продукции)
	
	-//-

	6.3.1.
	Комплект документации (паспорт, сертификаты соответствия и качества и т.д.), компл.
	1
	
	

	7. 
	Кран шаровой неполнопроходной  X1666 Danfoss 149B5213, шт.
	2
	
	-//-

	7.1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантир. показатели)
	
	-//-

	7.1.1.
	Максимальное рабочее давление, бар
	63
	
	

	7.1.2.
	номинальный диаметр, мм
	25
	
	

	7.1.3.
	присоединение к трубопроводу 
	резьбовое (внутренняя резьба)
	
	

	7.1.4.
	тип привода
	ручка-рычаг
	
	

	7.1.5.
	класс герметичности затвора
	А
	
	

	7.2.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	
	

	7.2.1.
	материал корпуса
	нержавеющая сталь
	
	

	7.3.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией (на ед. продукции)
	
	-//-

	7.3.1.
	Комплект документации (паспорт, сертификаты соответствия и качества и т.д.), компл.
	1
	
	

	8. 
	Фланец плоский приварной 200-10-01-1-В-Ст20-IV ГОСТ 33259, компл.
	4
	
	-//-

	8.1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантир. показатели)
	
	-//-

	8.1.1.
	номинальное давление, МПа (кгс/см²)
	10
	
	

	8.1.2.
	номинальный диаметр, мм
	200
	
	

	8.1.3.
	тип фланца
	01
	
	

	8.1.4.
	вид фланца
	плоский 
	
	

	8.1.5.
	исполнение
	с соединительным выступом
	
	

	8.1.6.
	материал
	сталь 20
	
	

	8.2.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией (на ед. продукции)
	
	-//-

	8.2.1.
	Комплект документации (паспорт, сертификаты соответствия и качества и т.д.), компл.
	1
	
	

	8.2.2.
	комплект прокладок и крепежа, компл.
	1
	
	

	9.
	Фланец плоский 400-10-01-1-В-Ст20-IV ГОСТ 33259, компл.
	4
	
	-//-

	9.1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантир. показатели)
	
	-//-

	9.1.1.
	номинальное давление, МПа (кгс/см²)
	10
	
	

	9.1.2.
	номинальный диаметр, мм
	400
	
	

	9.1.3.
	тип фланца
	01
	
	

	9.1.4.
	вид фланца
	плоский 
	
	

	9.1.5.
	исполнение
	с соединительным выступом
	
	

	9.1.6.
	материал
	сталь 20
	
	

	9.2.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией (на ед. продукции)
	
	-//-

	9.2.1.
	комплект документации (паспорт, сертификаты соответствия и качества и т.д.), компл.
	1
	
	

	10. 
	Клапан обратный с приемной сеткой 16ч42р, шт.
	2
	
	-//-

	10.1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантир.показатели)
	
	

	10.1.1.
	номинальное давление, МПа (кгс/см²)
	1,0 (10)
	
	

	10.1.2.
	номинальный диаметр, мм
	50
	
	

	10.1.3.
	присоединение к трубопроводу 
	фланцевое
	
	

	10,1.4.
	температура окружающей среды
	-30+50ºС
	
	

	10.2.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	
	

	10.2.1.
	материал корпуса
	чугун
	
	

	10.2.2.
	материал уплотнения
	резина
	
	

	10.3.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией (на ед. продукции)
	
	-//-

	10.3.1.
	комплект документации (паспорт, сертификаты соответствия и качества и т.д.), компл.
	1
	
	

	11. 
	Компенсатор однолинзовый 1.0 (10)-400-1 29 ОСТ 34-10-569-93 под сварку, шт.
	3
	
	-//-

	11.1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантир.показатели)
	
	-//-

	11.1.1.
	номинальное давление, МПа (кгс/см²)
	1,0 (10)
	
	

	11.1.2.
	номинальный диаметр, мм
	400
	
	

	11.1.3
	присоединение к трубопроводу 
	фланцевое
	
	

	11.1.4
	рабочая среда
	пар, вода
	
	

	11.1.5
	рабочая температура не более, град
	425
	
	

	11.1.6
	вид
	осевой однолинзовый
	
	

	11.1.7.
	материал
	Ст3/Ст3сп5
	
	

	11,2
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией (на ед. продукции)
	
	-//-

	11.2.1.
	комплект документации (паспорт, сертификаты соответствия и качества и т.д.), компл.
	1
	
	

	12. 
	Кран шаровый КШТВГ 16-100 нж, шт.
	1
	
	-//-

	12.1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантир.показатели)
	
	-//-

	12.1.1.
	номинальное давление, МПа (кгс/см²)
	1,6 (16)
	
	

	12.1.2
	номинальный диаметр, мм
	100
	
	

	12.1.3
	присоединение к трубопроводу 
	фланцевое
	
	

	12.1.4
	рабочая среда
	вода
	
	

	12.1.5
	рабочая температура, ºС
	-40...+120
	
	

	12.1.6
	класс герметичности
	А
	
	

	12.2.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	
	-//-

	12.2.1.
	материал корпуса
	нержавеющая сталь (12х18Н10Т)
	
	

	12.3.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией (на ед. продукции)
	
	-//-

	12.3.1.
	комплект ответных фланцев, прокладок и крепежа, компл.
	1
	
	

	12.3.2.
	комплект документации (паспорт, сертификаты соответствия и качества и т.д.), компл.
	1
	
	

	
13.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	-//-

	13.1.
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: Чувашская Республика,  г.Новочебоксарск,  ул. Набережная, д. 34.
	
	

	13.3.
	Приемка продукции
	Продукция должна быть поставлена автотранспортом Поставщика, в герметичной таре и защищена от атмосферных осадков. Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00.
	
	

	13.4.
	Информация о транспорте
	Информация о транспорте, на котором осуществляется поставка Продукции, предоставляется Поставщиком не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта.
	
	

	14.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	-//-

	14.1.
	Не менее 60 (шестидесяти) месяцев с подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции
	
	

	15.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	-//-

	15.1.
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификат качества, технический паспорт, руководство по эксплуатации, документы в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 030/2012, товарно - транспортные накладные, товарную накладную ТОРГ-12 или УПД в 2-х экземплярах.
	
	

	16.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	-//-

	16.1
	Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении, не должна быть восстановленной, не ранее 2026 года выпуска.
	
	

	16.2
	Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ.
Продукция должна соответствовать техническим параметрам, стандартам и требованиям для данной продукции, в том числе общеизвестным техническим параметрам, а также соответствовать стандартам и требованиям для данной продукции, установленных нормативными регламентами и законодательством Российской Федерации. В случае наличия особенностей производства продукции, особенности технических параметров продукции или отступления от стандартов Поставщик обязан согласовывать это с Покупателем.
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