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[bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc54643696]Наименование оказания услуг
ОКПД 2: 49.41.20.000 Оказание услуг по предоставлению спецтехники с экипажем для нужд Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск
[bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc54643697]Цель оказания услуг 
Целью является обеспечение Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск автотранспортом и спецтехникой с экипажем для выполнения работ на Чебоксарской ГЭС по договорам заключенным между АО «Гидроремонт-ВКК» и ПАО «РусГидро»:
-ТПИР_1350-241-2024/21-ТПиР от 02.09.2024г. СМР и ПНР по ТПиР ОРУ-220 кВ на этапе замены оборудования в ячейках 4-18 и устройств РЗА 220 кВ ЧебГЭС;
-24-ТПиР-БЕЗ-2017] (КСБ) от 18.12.2017г. Выполнение работ по модернизации интегрированного КСБ (1 этап) Инженерные заграждения, РЛС,СКУД;
-ТПИР_ЧебГЭС_1350-331-2024/12-ТПиР от 31.10.2024г. Строительно-монтажные работы по техническому перевооружению выключателей ВНВ-500 на объекте ОРУ 500/220 кВ ЧебГЭС;
-4-ЭКСП-БПД-2026-ЧебГЭС от 30.12.2025г. Оказание услуг по эксплуатации ПС и рельсовых путей филиала ПАО «РусГидро»-«Чебоксарская ГЭС»
[bookmark: _Toc54643699]Таблица 1. Перечень объектов заказчика.
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта (место оказания услуг)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого оказываются услуги)

	1. 
	ОКПД 2: 49.41.20.000 Оказание услуг по предоставлению спецтехники с экипажем для нужд Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск
	Территория Филиала ПАО «РусГидро» – «Чебоксарская ГЭС». Российская Федерация, г. Новочебоксарск
	Перевозка, перемещение (горизонтальное и вертикальное) материалов, оборудования АО «Гидроремонт – ВКК» и ПАО «РусГидро»


[bookmark: _Toc54643700][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора).
Планируемое к использованию количество машино-часов, указывается в подаваемых Заказчиком заявках на оказание услуг. Минимальная продолжительность заявки –  1 час.
[bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc54643702]Требования к оказанию услуг
[bookmark: _Toc54643703]Требования к объемам и срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc54643704]Требования к перечню и объему услуг
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc54643705]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
	№
	Наименование техники
	Требования к техническим характеристикам 
	Ориентировочный расчетный объем,  маш/час

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Грузовой самосвал г/п 15 т
	Грузоподъемность не менее 15 т
	200

	2. 
	Грузовой самосвал г/п 20 т
	Грузоподъемность не менее 20 т
	100

	3. 
	Грузовой тягач седельный с п/прицепом г/п 20 т
	Грузоподъемность не менее 20 т, длина полуприцепа не менее 10-12 м
	40

	4. 
	Грузовой автомобиль бортовой г/п 15т
	Грузоподъемность не менее 15 т, длина борта не менее 6 м
	20

	5. 
	Автокран г/п 16 т* 
	Грузоподъемность не менее 16 т, минимальный необходимый вылет стрелы 3м
	40

	6. 
	Автокран г/п 25 т*
	Грузоподъемность не менее 25 т, минимальный необходимый вылет стрелы 3м
	40

	7. 
	Автокран г/п 25 т* повышенной проходимости
	Грузоподъемность не менее 25 т, минимальный необходимый вылет стрелы 3м
	16

	8. 
	Автокран г/п 32 т*
	Грузоподъемность не менее 32 т, минимальный необходимый вылет стрелы 3м
	16

	9. 
	Автокран г/п 70 т*
	Грузоподъемность не менее 70 т, минимальный необходимый вылет стрелы 3м
	16

	10. 
	Автокран г/п 110 т*
	Грузоподъемность не менее 110 т, минимальный необходимый вылет стрелы 3м
	24

	11. 
	Автокран г/п 200 т*
	Грузоподъемность не менее 200 т, минимальный необходимый вылет стрелы 3м
	16

	12. 
	Кран манипулятор г/п 5 т*
	Грузоподъемность манипулятора не менее 5 т, Максимальный рабочий радиус 13,7м
	40

	13. 
	Автогидроподъемник 18 м* 
	Высота подъема не менее 18 м
	40

	14. 
	Автогидроподъемник 22 м* 
	Высота подъема не менее 22 м
	40

	15. 
	Автогидроподъемник 24 м* 
	Высота подъема не менее 24 м
	40

	16. 
	Автогидроподъемник 28 м* 
	Высота подъема не менее 28 м
	16

	17. 
	Автогидроподъемник 28 м* повышенной проходимости 
	Высота подъема не менее 28 м
	16

	18. 
	Автогидроподъемник 30 м* 
	Высота подъема не менее 30 м
	16

	19. 
	Автогидроподъемник 35 м* 
	Высота подъема не менее 35 м
	16

	20. 
	Автогидроподъемник 46 м* 
	Высота подъема не менее 46 м
	16

	21. 
	Экскаватор-погрузчик с гидромолотом 800 Дж
	Энергия удара не менее 800 Дж
	100

	22. 
	Экскаватор одноковшовый 0,8 м3
	Объем ковша не менее 0,8 м3 
глубина рытья не менее 6м
	8

	23. 
	Экскаватор-погрузчик 0,2 м3
	Объем ковша не 0,2 м3 
глубина рытья не менее 4м
	100

	24. 
	Экскаватор гусеничный 0,8 м3
	Объем ковша не менее 0,8 м3, глубина рытья не менее 6м 
	8

	25. 
	Экскаватор гусеничный малогабаритный 0,05 м3
	Объем ковша не менее 0,05 м3 
глубина рытья не менее 4м
	8

	26. 
	Бульдозер гусеничный с отвалом 2,5м
	Ширина отвала не менее 2,5 м
	8

	27. 
	Бульдозер колесный с отвалом 2,5 м
	Ширина отвала не менее 2,5 м
	8

	28. 
	Бульдозер гусеничный с отвалом 2м
	Ширина отвала не менее 2 м
	8

	29. 
	Грейдер с отвалом 2м
	Ширина отвала не менее 2 м
	8

	30. 
	Грузовой самосвал 5 т
	Грузоподъемность не менее 5 т
	8

	31. 
	Грузовой-тягач седельный г/п  40 т
	Трал грузоподъемностью не менее 40 т
	8

	32. 
	Автобетоносмеситель 8 м3
	Объем миксера не менее 8 м3
	8

	33. 
	Грузовой-тягач седельный г/п 60 т
	Трал грузоподъемностью не менее 60 т
	8

	34. 
	Машина гидродинамической очистки 3 м3
	Объем цистерны не менее 3 м3
	10

	35. 
	Каток асфальтный 5т
	Рабочая масса не менее 5 т
	10

	36. 
	Вилочный автопогрузчик 5т
	Грузоподъемность не менее 5 т
	10

	37. 
	Вакуумная (или ассенизаторская) машина 3 м3
	Объем цистерны не менее 3 м3
	10

	38. 
	Платформа мостовая
	Грузоподъемность рабочей площадки до 400 кг, Ширина зоны обслуживания от края моста 8-10-12 м
	8

	39. 
	Сваебойная установка
	Maкс. сечение забиваемой сваи, мм-400/400 Вес молота, т-3,0-8,2. Мах. вес сваи, т-4,0. Длина погружаемой сваи, м - 16 
	8

	40. 
	Автомобиль с грейферным захватом 
	Грузоподъемность не менее 20 т
	10


*Техника (Башенные краны, грузоподъемные краны, установленные на автомобильные шасси, специальные шасси автомобильного типа, грузоподъемные краны на пневмоколесном ходу и гусеничном ходу), при использовании в стеснённых условиях на действующих электроустановках, должна быть оборудована координатной защитой. 
Требования к срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc501251261][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc54643707][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1. 
	ОКПД 2: 49.41.20.000 Оказание услуг по предоставлению спецтехники с экипажем для нужд Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск
	с даты заключения договора
	[bookmark: _GoBack]Не позднее 31.12.2026 *

	[bookmark: _Toc467435101]* Данный срок указан в соответствии с требованиями договоров указанных в п 1.3. Технических требований.
Требования к качеству услуг
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[bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc54643709]Таблица 4. Требования к качеству услуг
Наименование услуг: ОКПД 2: 49.41.20.000 Оказание услуг по предоставлению спецтехники с экипажем для нужд Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск
	№ п/п
	Требование Заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3
	4

	1. 
	Требования к оказанию услуг
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Исполнитель должен иметь спецтехнику для исполнения договора в собственности или на праве аренды материально-технических ресурсов (машин и механизмов, специальных приспособлений и инструментов) на оказание услуг по предмету закупки.
	Участник должен предоставить в заявке согласие оказать услуги, полностью соответствующие настоящим ТТ, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	

	1.2. 
	Требования к процедурам оказания услуг
	
	

	1.2.1. 
	Исполнитель несет ответственность за качество, работоспособность, функциональные свойства и технические характеристики грузоподъемной техники и средств малой механизации, используемой для оказания услуг в соответствии с настоящими техническими требованиями и действующих нормативных актов РФ, сроков исполнения, в полном объеме, с надлежащим качеством
	
	

	1.3. 
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам
	
	

	1.3.1. 
	Исполнитель должен соблюдать законодательство РФ при эксплуатации, обслуживании и предоставлении транспортных средств и ПС предоставляемых Заказчику.
	
	

	1.4. 
	Требования к персоналу исполнителя
	
	

	1.4.1. 
	Исполнитель, предоставляющий подъемные сооружения (автокраны, вышка АГП, манипуляторы и т.д.), должен иметь персонал (в том числе и ответственных лиц) соответствующий Приказу Ростехнадзора от 26 ноября 2020 года N 461 " Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения"
	
	

	
	Лица, управляющие техникой, должны иметь действующие удостоверение с разрешенной категорией
	
	

	2. 
	Требования к результатам услуг
	
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам услуг
	
	

	2.1.1. 
	Исполнитель должен соблюдать требования технологической, производственной и трудовой дисциплины
	
	

	3. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ)
	
	-//-

	3.1.1. 
	Исполнитель должен соблюдать законодательство РФ при эксплуатации, обслуживании и предоставлении транспортных средств предоставляемых Заказчику.
	
	

	3.1.2. 
	Подъемные сооружения (автокраны, вышка АГП, манипуляторы и т.д.), предоставляемые исполнителем должны соответствовать Приказу Ростехнадзора от 26 ноября 2020 года N 461 " Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения"
	
	

	4. 
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя
	
	-//-

	4.1.1. 
	Исполнитель обязан нести все расходы, связанные с эксплуатацией спецтехники, включая, но не ограничиваясь расходы на заработную плату членам экипажей, оплату топлива, горюче-смазочных материалов и эксплуатационных жидкостей, оплату ремонта и запасных частей для спецтехники, оплату стоимости налоговых пошлин, страховых сборов, оплату штрафов, и иных расходов, возникающих в связи с эксплуатацией спецтехники.
	
	

	4.1.2. 
	Предоставляемая техника должна находиться в технически исправном состоянии с заправкой ГСМ и необходимой документацией (в т.ч. путевым листом), укомплектованная необходимыми вспомогательными средствами: огнетушителем, аварийным знаком, аптечкой со средствами первой доврачебной помощи, в соответствии с согласованными Сторонами в Заявке временем и местом подачи. Исполнитель несет ответственность за техническое состояние техники. Исполнитель должен обеспечить соблюдение водителями (машинистами) правил и инструкций по охране труда, безопасности дорожного движения, пожарной и электробезопасности во время оказания услуг. Исполнитель несет ответственность за соблюдение действующих норм и правил при работе с ГПМ
	
	

	5. 
	Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	
	-//-

	5.1.1. 
	Исполнитель обязан при невозможности предоставления спецтехники, согласованной в Заявке (ДТП, постановка в ремонт / на техническое обслуживание, угон ТС, иные причины) незамедлительно уведомить об этом Заказчика и по согласованию с Заказчиком предоставить подменную спецтехнику с аналогичными техническими характеристиками, соответствующими условиям Договора и на условиях, согласованных в Заявках. Время простоя, по причине неисправной техники, не оплачивается.
	
	

	6. 
	Прочие требования к оказанию услуг
	
	-//-

	6.1. 
	Стоимость 1 машино-часа является фиксированной и постоянной на протяжении всего срока действия договора
	
	


3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
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