ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку серверного оборудования
	№ п/п
	Наименование объекта закупки
	Ед. Изм.
	Кол-во

	1
	Сервер тип-1
	шт.
	1




Требования к техническим и функциональным характеристикам товара, потребительским свойствам товара, размерам товара:

	№ п/п
	Наименование оборудования или эквивалент 
	Кол-во
	Описание

	1
	Сервер тип-1
	1 шт.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам поставляемого сервера:

Процессор:
· Архитектура – x64 с поддержкой технологий:
· аппаратной виртуализации ресурсов;
· автоматического увеличения тактовой частоты процессора свыше номинальной при условии соблюдения ограничений по мощности, температуре и току;
· изолированного защищенного запуска и выполнения приложений;
· при интенсивном использовании памяти обеспечивает ускорение работы виртуализированных приложений;
· Количество поддерживаемых процессоров – не менее двух (2);
· Количество установленных процессоров – не менее двух (2);
· Характеристики каждого установленного процессора:
· Базовая тактовая частота – не менее 2,4 ГГц;
· Максимальная частота в режиме увеличения тактовой частоты – не менее 4,1 ГГц;
· Количество ядер – не менее 12;
· Количество потоков – не менее 24;
· Размер кэша L3 – не менее 30 МБ;
· Максимальная расчетная мощность – не более 150 Вт;
· Поддержка расширения набора команд AVX 512;
· Литография – не более 10 нм.

Оперативная память:
· Общее количество слотов DIMM – не менее 32;
· Максимальный объем – не менее 8 TБ;
· Объем установленной оперативной памяти с коррекцией ошибок – не менее 128 ГБ модулями памяти, с частотой не менее 4800 МГц;
· Должно быть установлено не менее 4 (четырех) планок памяти, объем каждой планки - не менее 32 ГБ;
· Поддержка установки типов памяти – DDR5 RDIMM;
· Поддержка зеркалирования памяти;
· Поддержка Advanced ECC.

Внутренняя подсистема хранения данных:
· Наличие не менее 12 отсеков для установки дисков с интерфейсом подключения SAS / SATA большого форм-фактора (3,5ꞌꞌ LFF) c фронтальной части корпуса и поддержкой функции «горячей» замены без приобретения дополнительных компонентов;
· Наличие не менее 4 отсеков для установки дисков с интерфейсом подключения NVMe малого форм-фактора (2,5ꞌꞌ SFF) c задней части корпуса и поддержкой функции «горячей» замены без приобретения дополнительных компонентов. 
· Наличие не менее 2 (двух) установленных твердотельных накопителей с возможностью горячей замены, форм-фактора M.2, интерфейсом NVMe, емкостью не менее 480 ГБ и поддержкой организации аппаратного RAID-1;
· Наличие не менее 2 (двух) установленных твердотельных накопителя с возможностью горячей замены, интерфейсом SATA и скоростью передачи данных не менее 6 Гбит/с, емкостью не менее 1920 ГБ и допустимым количеством перезаписи всего объема накопителя (DWPD) не менее 1 раза в день в комплекте поставки;

Контроллер подсистемы хранения данных:
· Наличие RAID контроллера с поддержкой уровней RAID: 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 и поддержкой интерфейсов не менее 12 Гбит/с SAS и не менее 6 Гбит/с SATA без каких-либо ограничений;
· Серверный интерфейс – не менее x8 PCIe 4.0;
· Не менее двух внутренних Slimline SAS x8 разъема (SFF-8654).
· Объем кэш-памяти не менее 8 ГБ с защитой от сбоев электропитания;
· Поддержка оперативного увеличения емкости;
· Поддержка общего и раздельного горячего резервирования;

Тип и количество слотов расширения PCI-Express:
· Наличие слотов расширения PCIe 5.0 x8 – не менее 2 (двух);
· Наличие слотов расширения PCIe 4.0 x16 – не менее 2 (двух).

Тип и количество и портов:
· Графические порты – не менее 1 (одного) на фронтальной панели и не менее 1(одного) на задней панели;
· Порты стандарта USB 3.0 – не менее 1 (одного) на задней панели и не менее 1 (одного) внутреннего для подключения USB накопителя;
· Порты стандарта USB 2.0 – не менее 1 (одного) на фронтальной панели и не менее 1 (одного) на задней панели сервера;
· Поддержка прямого подключения к интегрированному контроллеру управления сервером через выделенный порт micro-USB на фронтальной панели сервера;

Сетевой интерфейс:
· Интегрированный на системной плате порт не менее 1 (одного) со скоростью передачи данных 1 Гб/c (тип порта RJ-45) для удаленного управления сервером.
· Интегрированный сетевой контроллер, с количеством портов не менее 2 (двух), скорость передачи данных не менее 1 Гб/с на каждом порту и интерфейсом подключения RJ-45;
· Наличие дополнительного сетевого контроллера с количество портов не менее 2 (двух), скорость передачи данных не менее 25 Гбит\с на каждом порту и интерфейсом подключения SFP28 не занимающий стандартных слотов расширения сервера (OCP NIC). В комплекте поставки не менее 2 (двух) оптических трансиверов двухволоконных, коннектор LC, поддерживающих скорость работы не менее 25 Гбит\с, длинной волны RX\TX 850 нм, предназначенный для работы с типом оптического волокна – MMF.

Графический адаптер:
· Количество установленных плат ускорителей или сопроцессоров – не менее 1 шт;
· Поддержка микроархитектуры – Turing;
· Наличие универсальных вычислительных ядер (CUDA Cores) – не менее 2560 шт;
· Наличие тензорных ядер (Tensor Cores) – не менее 320 шт;
· Наличие лучевых ядер (RT Cores) – не менее 40 шт;
· Тип видеопамяти каждого установленного дискретного графического контроллера – GDDR6 с поддержкой ECC;
· Объем видеопамяти каждого установленного дискретного графического контроллера – не менее 16 ГБ;
· Разрядность шины каждого установленного дискретного графического контроллера – не менее 256 Бит;
· Базовая частота каждого установленного дискретного графического контроллера – не менее 585 МГц (примечание: частота в режиме Boost — не менее 1590 МГц);
· Максимальная пропускная способность памяти – не менее 320 ГБ/с;
· Максимальная производительность одинарной точности (FP32) – не менее 8,1 TFLOPS;
· Максимальная производительность смешанной точности (Tensor FP16) – не менее 65 TFLOPS;
· Наличие поддержки системного интерфейса – PCI Express 3.0 x16;
· Наличие интерфейсов вывода изображения – отсутствуют (для вычислений в ЦОД, вывод видеопотока осуществляется средствами сервера);
· Максимальная тепловая мощность (TDP) – не более 70 Вт;
· Поддержка охлаждения – пассивного типа (охлаждение осуществляется за счет воздушного потока сервера);
· Форм-фактор печатной платы – однослотовый, низкопрофильный (Single Slot, Low Profile);

Функции питания и охлаждения:
· Поддержка резервирования вентиляторов;
· Поддержка «горячей» замены вентиляторов;
· Наличие не менее 6 установленных вентиляторов с поддержкой горячей замены в комплекте поставки;
· Поддержка «горячей» замены блоков питания;
· Наличие не менее двух блоков питания с поддержкой резервирования по схеме 1+1 в комплекте поставки:
· мощность блока питания – не менее 1400 Вт;
· эффективность блока питания – не менее 94%.

Функции интегрированного процессора удаленного управления:
· Наличие интегрированного контроллера удалённого управления и мониторинга сервером, использующий выделенный сетевой порт, пропускной способностью не менее 1Гб/с;
· Поддержка обновления микрокодов, прошивок и драйверов для BIOSа сервера, контроллера удаленного доступа, RAID- контроллеров, сетевых карт, НЖМД/твердотельных накопителей, шасси сервера с возможностью возвращения на предыдущую версию при возникновении ошибок; Операции обновления возможны как в ручном режиме, так и по расписанию;
· Поддержка мониторинг оборудования - температуры, напряжения, энергопотребления сервера в режиме реального времени, независимый от состояния операционной системы;
· Поддержка автоматического информирования администратора о сбоях и предсказаниях нарушения функционирования дисковой подсистемы, модулей памяти, блоков питания, вентиляторов и процессоров при помощи электронной почты или выведения сообщения на консоль администратора;
· Поддержка оповещения администраторов при помощи SNMP v3 и EMAIL уведомлений;
· Возможность сохранения/воспроизведения видео последней загрузки сервера;
· Поддержка протоколов управления: IPMI 2.0; Redfish, RESTful API, DCMI 1.5; Web-based GUI; RACADM command line (local/remote); SMASH-CLP (SSH-only); Telnet; SSH; WSMAN; Network Time Protocol;
· Наличие удаленного доступа к консоли управления сервера через интерфейс веб-браузера с использованием стандарта HTML5 без необходимости использования плагинов и/или апплетов Java и ActiveX;
· Поддержка удаленной перезагрузки, включение/выключение сервера;
· Поддержка подключения через контроллер удаленного управления USB портов, CD/DVD носителей и файловых папок локального компьютера администратора;
· Наличие виртуальной, независимая от операционной системы, текстовой и графической консоли (Virtual KVM) с одновременным подключением до 6 пользователей и взаимодействием в режиме обмена сообщениями (чат);
· Возможность подключения к контроллеру удаленного доступа через ОС, даже если доступ к ОС и контроллеру удалённого доступа происходит из различных подсетей;
· Наличие оповещения при открытии шасси сервера/защитной панели;
· Поддержка удаленного выключения/включения отдельных USB- портов без перезагрузки сервера;
· Наличие функционала предотвращения установки прошивок, драйверов, firmware, неподписанных сертификатом самого производителя;
· Поддержка функционала предотвращения несанкционированного изменения конфигурации сервера, установленного ИТ- персоналом;
· Оповещение ИТ- персонала при обнаружении, несанкционированного изменении конфигурации, прошивок, драйверов сервера;
· Наличие функционала защищенной загрузки сервера – проверка достоверности образа BIOS, прошивок, драйверов при загрузке сервера;
· Наличие двух защищенных версий BIOS – первичного и запасного, который используется при восстановлении сервера после подмены первичной версии BIOS сервера;
· Поддержка авторизации пользователей во внешней базе Active Directory;
· Поддержка двухфакторной аутентификации;
· Поддержка ограничения доступа и авторизация по назначенным ролям;
· Наличие встроенных средств диагностики программных и аппаратных неисправностей;
· Запись событий консоли для диагностики неисправностей сервисной службой производителя сервера;
· Встроенные средства инвентаризации аппаратных компонентов;
· Воспроизведение последней загрузки и последнего экрана системного сбоя, такого как "синий экран" Windows и Linux «coredump»;
· Поддержка удаленного управления и конфигурация BIOS сервера, RAID- контроллеров, сетевых карт, адаптеров/контроллеров ввода/вывода;
· Встроенный комплект драйверов ОС для дальнейшей установки операционной системы без использования внешних носителей информации или доступа в Интернет;
· Поддержка удаленной загрузка операционной системы сервера, в том числе загрузка с оптического диска/ISO образа c компьютера администратора;
· Опциональная поддержка функционала отслеживания состояния и управления вычислительного узла с использованием мобильных устройств, поддерживающих передачу данных с использованием стандартов Bluetooth / WiFi / NFC; 
· Возможность управления RAID-контроллерами, устанавливаемых внутри корпуса вычислительного узла, через веб-интерфейс или командный интерфейс модуля управления без необходимости установки агентского ПО в ОС. Как минимум должна обеспечиваться возможность:
· Возможность управления RAID-контроллером без необходимости перезагрузки вычислительного узла;
· Отслеживание состояния накопителей, подключенных к RAID-контроллеру;
· Отслеживание состояния виртуальных дисков; 
· Создание, удаление и конфигурирование виртуальных дисков;
· Изменение настроек RAID-контроллера;
· Расширение ёмкости виртуальных дисков без прерывания доступа к ним;
· Изменения уровня RAID виртуальных дисков без прерывания доступа к ним;
· Наличие централизованной бесплатной консоли управления с функционалом обнаружения, настройки, конфигурации, автоматического развертывания серверов на основе шаблонов, администрирования, мониторинга состояния и оповещения персонала по электронной почте и через мобильное приложение для смартфонов/планшетов;
· Наличие бесплатного клиентского приложения для централизованной консоли управления для мобильных устройств Android и IOS, для целей удаленного мониторинга состояния здоровья и производительности серверов.

Требования к корпусу:
· Сервер для установки в стойку (Rack);
· Поддержка монтажа в стандартный серверный шкаф 19ꞌꞌ;
· Комплект для монтажа в серверный шкаф в комплекте поставки;
· Занимаемое пространство – не более 2U по высоте;
· Наличие защитной передней панели, препятствующей несанкционированному извлечению жестких дисков.

Техническая поддержка и гарантия.
Наличие гарантийной и технической поддержки от производителя поставляемого оборудования, содержащей:
· гарантийную и техническую поддержку производителя на территории РФ для всех компонентов поставляемого оборудования не менее чем на 3 года с момента поставки; 
· возможность обращения в службу поддержки в рабочее время (09-00 - 18-00), 5 дней в неделю (пн-пт), по бесплатному телефонному номеру, электронной почте, через web-портал, с временем реакции на обращение на следующий рабочий день (часовой пояс +3 GMT);
· возможность подключения экспертов технической поддержки производителя, по удаленному каналу, для оперативного решения вопросов, исправления ошибок конфигурации с целью восстановления работоспособности системы;
· предоставление доступных коррекционных патчей программного обеспечения.
· Наличие сервисного портала у производителя для регистрации обращений заказчика со следующим функционалом:
· Личный кабинет для заказчика;
· Возможность видеть купленное оборудование с отображением установленных комплектующих;
· Возможность видеть оставшийся срок гарантии на оборудование;
· Возможность продлевать гарантию с помощью обращения через портал на конкретную модель оборудования;
· Информирование заказчика об окончание сроков гарантии не позднее чем за 3 месяца до окончания − гарантии;
· Возможность создавать тикеты и вести чат с сервисной службой по решению гарантийных вопросов;
· Отображение сроков закрытия обращений по гарантии;
· Возможность скачивать драйверы/инструкции и обновления с помощью личного кабинета на конкретную модель купленного оборудования;
· Возможность проверять срок и тип гарантии по серийному номеру изделия.



