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РОСНЫЙ ЛИСТ на кран мостовой двухбалочный электрический
	1
	Грузоподъемность, т
	10

	2
	Пролет (межосевое расстояние двух рельс), м
	16,5

	3
	Высота подъема, м (рабочий ход крюка, м)
	10

	4
	Пролетная балка при длине более 13,5м (стандартно, разрезная, цельная)
	стандартно

	5
	Режим работы по ИСО 4301/1 (А3, А4, А5, А6, А7, другое)
	А4

	6
	Температура окружающей среды (-20+40, -40+40, другое), °С
	-20+40

	7
	Условия эксплуатации по ГОСТ 15150 (У1, У2, У3, другое)
	У3

	8
	Тип органа подъема (стандартно, тельфер, лебедка – развернутая схема)
	стандартно

	9
	Производитель органа подъема (стандартно, Болгария, Россия, Китай, другое)
	Россия

	10
	Напряжение в цепи управления тельфера, В - заполняется Поставщиком
	

	11
	   Крановое исполнение поставляемого тельфера (да, нет) - заполняется Поставщиком
	

	12
	Тип рельса кранового пути (Р43, Р50, Р65, КР70, квадрат 50х50, другое)
	Р50

	13
	Скорость подъема/опускания (стандартно, с пониженной скоростью, другое)
	0,1м/с

	14
	Скорость передвижения крановой тележки (стандартно, с пониженной скоростью, другое)
	0,32 м/с

	15
	Скорость передвижения крана (стандартно, с пониженной скоростью, другое)
	0,8м/с

	16
	Тормоз на передвижение крана (стандартно, да, нет)
	да

	17
	Тормоз на передвижение крановой тележки (стандартно, да, нет)
	да

	18
	  Частотный преобразователь на передвижение крана для плавного пуска/торможения, а также   возможности задать несколько скоростей передвижения (стандартно, да, нет)
	нет

	19
	Частотный преобразователь на передвижение крановой тележки для плавного пуска/торможения, а также возможности задать несколько скоростей передвижения (стандартно, да, нет)
	нет

	20
	Способ управления (подвесной пульт, радиоуправление, стационарная/передвижная кабина)
	радиоуправление

	21
	Площадка обслуживания (вдоль одной балки, вдоль двух балок, нет)
	вдоль двух балок

	22
	Площадка обслуживания на грузовой телеге (стандартно, да, нет)
	да

	23
	Тип токоподвода (кабельный, троллейный закрытый, троллейный открытый)
	кабельный

	24
	Тип заземления (TN-S, TN-C, TNC-S, TT, IT) 
	TN-C

	25
	   Токоподвод для питания крана вдоль пути предоставляет (Поставщик, Заказчик)
	Поставщик

	26
	Длина крановых путей (указывать, если токоподвод предоставляет Поставщик), м
	28

	27
	Расстояние от головки кранового рельса до пола, м
	

	28
	Расстояние от головки кранового рельса до нижней точки перекрытия, м
	

	29
	Нагрузка на колесо крана (стандартно, другое), кН
	100

	30
	Исполнение (указать один вариант)
	ОПИ - общепромышленное исполнение
ПБИ - пожаробезопасное исполнение (П-1, П-II, П-IIa, П-III)
ВБИ - взрывобезопасное исполнение (указать маркировку по взрывозащите – если не указано, то 1Ex d IIB T4)
	ОПИ  
П-IIа
 IIIB

	31
	Дополнительные требования
	 Ограничитель грузоподъемности тележки
 Централизованная система смазки подшипниковых узлов хода крана
  Система антираскачки груза при перемещении крана 
 Звуковая и световая сигнализация на передвижение крана
 Концевой электрический выключатель на передвижение крана
 Концевые электрические выключатели на передвижение тележки

	32
	Количество одинаковых заказываемых кранов, шт
	1

	33
	Монтаж и пуско-наладка (да, нет)
	да

	34
	Способ доставки (самовывоз, автотранспорт, ж/д транспорт)
	автотранспорт, ж/д транспорт

	35
	Адрес доставки/монтажа
	при доставке жд. транспортом ст. Благовещенск Заб. ЖД. код станции- 954704;
- при доставке автотранспортом: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная – 179

	36
	Наименование предприятия Заказчика
	АО ДРСК -Амурские ЭС СП ВЭС

	37
	ФИО Заказчика
	Ветошкин О.В

	38
	Должность Заказчика
	Начальник службы ПС

	39
	Контакты
	Телефон (желательно мобильный)
	+79145587804

	
	
	E-mail
	ets4@ves.amur.drsk.ru


 Подпись Заказчика:___________________



Дата:___21.09.2026__________
                  М. П. 
