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Технические требования на выполнение работ
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[bookmark: _Toc125035207][bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc239699045]1.1. Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc125035208][bookmark: _Toc239699046][bookmark: _Hlk212476049]ОКПД2 71.20.19. Выполнение работ по научно-техническому сопровождению инженерно-геологических изысканий Объекта «Строительство ЗШО 2 Нерюнгринской ГРЭС»
1.2. Цель выполнения работ 
Выполнение научно-технического сопровождения инженерно-геологических изысканий по объекту «Строительство ЗШО 2 Нерюнгринской ГРЭС».
Получение положительного заключения Государственной экспертизы инженерно-геологических изысканий.
[bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc125035209][bookmark: _Toc239699048]1.3 Существующее положение 
[bookmark: _Toc125035210][bookmark: _Hlk219741163]Наименование объекта – Строительство ЗШО 2 Нерюнгринской ГРЭС.
Местоположение объекта – Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пгт. Серебряный Бор. 
Основания для выполнения работ – Договор Подряда №1510-2-2021 от 29.04.2021г.
Вид градостроительной деятельности – Новое строительство.
Генеральный Заказчик – ПАО «РусГидро». 
Заказчик – АО «Институт Гидропроект». 125993, г. Москва, Волоколамское ш., д. 2, 
Факс: (499)158-04-89. E-mail: hydro@hydroproject.ru.
Идентификация проектируемого объекта: 
1.	Первичная дамба. Назначение  - создание ёмкости для складирования золошлаковых отходов. Класс сооружений в соответствии с ГОСТ 27751-2014 – КС-3 (I класс ответственности ГТС).
2.	Дамба 1 яруса наращивания. Назначение	- создание ёмкости для складирования золошлаковых отходов. Класс сооружений в соответствии с ГОСТ 27751-2014 – КС-3 (I класс ответственности ГТС).
3.	Дамба 2 яруса наращивания. Назначение	- создание ёмкости для складирования золошлаковых отходов. Класс сооружений в соответствии с ГОСТ 27751-2014 – КС-3 (I класс ответственности ГТС). 
4.	Сооружения отвода поверхностного стока - инженерная защита.  Класс сооружений в соответствии с ГОСТ 27751-2014 – КС-3 (II класс ответственности ГТС).
5.	Отстойный пруд	- размещение (хранение) золошлаковых отходов. Класс сооружений в соответствии с ГОСТ 27751-2014 – КС-3 (I класс ответственности ГТС).
6.	Насосная станция осветленной воды (НСОВ)	 - забор и возврат осветлённой воды. Класс сооружений в соответствии с ГОСТ 27751-2014 – КС-2.
7.	Трубопроводы системы ГЗУ	- транспортировка золошлаковых отходов и осветленной воды. Класс сооружений в соответствии с ГОСТ 27751-2014 – КС-2.
Категория сложности инженерно-геологических условий -  III.
Сейсмичность строительной площадки: 
1.	Первичная дамба. Нормативная сейсмичность по карте ОСР-2015-А (ПЗ) – 8,0 баллов, по карте ОСР-2015-С (МРЗ) – 9,0 баллов.
2.	Дамба 1 яруса наращивания. Нормативная сейсмичность по карте ОСР-2015-А (ПЗ) – 8,0 баллов, по карте ОСР-2015-С (МРЗ) – 9,0 баллов.
3.	Дамба 2 яруса наращивания. Нормативная сейсмичность по карте ОСР-2015-А (ПЗ) – 8,0 баллов, по карте ОСР-2015-С (МРЗ) – 9,0 баллов.
4.	Сооружения отвода поверхностного стока. Нормативная сейсмичность по карте ОСР-2015-А (ПЗ) – 8,0 баллов, по карте ОСР-2015-С (МРЗ) – 9,0 баллов.
5.	Отстойный пруд. Нормативная сейсмичность по карте ОСР-2015-А (ПЗ) – 8,0 баллов, карте ОСР-2015-С (МРЗ) – 9,0 баллов.
6.	Насосная станция осветленной воды (НСОВ). Нормативная сейсмичность по карте ОСР-2015-В (РЗ) – 8,0 баллов. 
7.	Трубопроводы системы ГЗУ. Нормативная сейсмичность по карте ОСР-2015-В (РЗ) – 8,0 баллов.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика:
	№ п/п
	Наименование объекта
	Расположение объекта (место производства работ)
	Наименование основного средства
(в отношении которого выполняются работы)
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Выполнение работ по научно-техническому сопровождению инженерно-геологических изысканий Объекта «Строительство ЗШО 2 Нерюнгринской ГРЭС»
	Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, в 7 км к востоку от промплощадки Нерюнгринской ГРЭС
	Площадка, отводимая под строительство золошлакоотва-ла №2 (ЗШО 2)
	Новая незастроенная площадка



0. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Исходные данные, передаваемые Заказчиком Исполнителю:
1. 2221-ПЗ1.2.2. Том 1.2.2. Книга 2. Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий. Текстовая часть.
2. 2221-ПЗ1.2.3. Том 1.2.3. Книга 2. Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий. Графическая часть.
3. 2221-ПЗ1.2.4. Книга 2. Технический отчет по результатам дополнительных инженерно-геологических изысканий на участках насосной станции возврата осветленной воды, эстакады технологических трубопроводов для размещения пульпопроводов и трубопроводов осветленной воды.
4. 2221-ПЗ1.2.5. Том 1.2.5. Книга 5. Технический отчёт по результатам инженерно-геофизических и инженерно-сейсмологических исследований. Текстовая часть.
5. 2221-ПЗ1.2.6. Том 1.2.6. Книга 6. Технический отчёт по результатам инженерно-геофизических и инженерно-сейсмологических исследований. Графическая часть.
6. 2221-НИР1.Том 12.6.1. Книга 1. Трехмерное геомиграционное моделирование загрязняющих веществ в грунтах основания и бортах ЗШО 2.
7. 2221-НИР2. Том 12.6.2. Книга 2. Трехмерное геофильтрационное моделирование противофильтрационных элементов чаши ЗШО 2 в нестационарной постановке.
8. Программа геотехнического мониторинга состояния оснований по объекту: «Строительство ЗШО 2 Нерюнгринской ГРЭС».
9. [bookmark: _Hlk241670648]2221-НИР3. Том 12.6.3. Книга 3. Трехмерное фильтрационное моделирование нарушения сплошности противофильтрационных элементов чаши ЗШО-2.
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[bookmark: _Toc239699052]Таблица 2 – Перечень и объем выполняемых работ 
	№ п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	Выполнение работ по научно-техническому сопровождению инженерно-геологических изысканий Объекта «Строительство ЗШО 2 Нерюнгринской ГРЭС»

	1.1.
	Научно-техническое сопровождение инженерно-геологических изысканий:
1.1. Анализ архивных материалов проектной и изыскательской документации на предмет достаточности для выполнения работ по НТС.
1.2. Анализ и корректировка технического задания на инженерно-геологические изыскания.
1.3. Анализ и корректировка Программы работ на инженерно-геологические изыскания.
1.4. Обоснование отступлений от требований нормативной документации в части объема изысканий.
1.5. Установление необходимости выполнения дополнительных работ по изысканиям.
1.6. Оценка вероятности активизации опасных геологических процессов в период строительства и эксплуатации. 
1.7. Анализ лабораторных испытаний грунтов и подземных вод.
1.8. Анализ гидрогеологических условий площадки изысканий.
1.9. Анализ проведения опытно-фильтрационных работ.
1.10. Оценка и анализ итоговых результатов инженерно-геологических изысканий.
1.11. Техническое сопровождение при прохождении государственной экспертизы.
	Научно-технический отчет
	1



[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc125035216][bookmark: _Toc194498153][bookmark: _Toc239699053][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc125035217]2.2. Требования к срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc239699054]Таблица 3 – Требования к срокам выполняемых работ
	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1
	Выполнение работ по научно-техническому сопровождению инженерно-геологических изысканий Объекта «Строительство ЗШО 2 Нерюнгринской ГРЭС»
	с даты заключения договора
	не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты заключения договора 
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[bookmark: _Toc125035218][bookmark: _Toc194498154][bookmark: _Toc239699055][bookmark: _GoBack]2.3. Требования к качеству работ
[bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc125035219][bookmark: _Toc239699056]Таблица 4 – Требования к качеству выполняемых работ
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	
	
	

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к выполнению работ

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ

	1.1.1. 
	Научно-технический отчет
	Выполнение работ по научно-техническому сопровождению инженерно-геологических изысканий Объекта «Строительство ЗШО 2 Нерюнгринской ГРЭС».
Научно-техническое сопровождение осуществляется в целях определения соответствия результатов инженерных изысканий нормативно-техническим документам, включая, но не ограничиваясь, следующие:
-	Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;
-	Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»;
-	Федеральный закон от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
-	СП 539.1325800.2024 «Научно-техническое сопровождение инженерных изысканий, проектирования и строительства. Общие положения».

	1.2. 
	Требования к персоналу подрядчика

	1.2.1. 
	Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ
	Работники, направляемые Подрядчиком для выполнения работ, должны обладать необходимой квалификацией и быть аттестованными на проведение соответствующих видов работ. 

	2. 
	Требования к результатам работ

	2.1. 
	Общие требования к результатам работ

	2.1.1. 
	Научно-технический отчет
	Результатом выполненных работ является научно-технический отчёт, в котором отражены: соответствие требований НТД и достаточности объёма проведённых инженерно-геологических изысканий. Состав отчета формируется в соответствии с требованиями СП 539.1325800.2024.
Научно-технический отчет формируются в объёме необходимом для получения положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертизы России» инженерно-геологических изысканий.

	2.2. 
	Требования к составу и оформлению документации

	2.2.1. 
	Передача документации
	Полный комплект документации передается Заказчику в 1 экземпляре на бумажном носителе (при необходимости), в 1 экземпляре в электронном виде (в том числе, при необходимости, копия на CD).




