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1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc3459_3478904024][bookmark: _Toc75446567][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения

	СКО
	среднеквадратичное отклонение

	ГЭС
	гидроэлектростанция






1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc3461_3478904024][bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемой продукции
Электронный нивелир в комплекте с дополнительным оборудованием.
1.3. [bookmark: __RefHeading___Toc3463_3478904024][bookmark: _Toc75446569][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции 
Приобретение геодезического оборудования с целью проведения инструментальных наблюдений за вертикальными деформациями гидротехнических сооружений методом геометрического нивелирования I-II разряда, а также для осуществления контроля строительно-монтажных работ.
1.4. [bookmark: __RefHeading___Toc3465_3478904024][bookmark: _Toc75446570][bookmark: _Toc46743508]Существующее положение
В настоящее время на Камской ГЭС для проведения инструментальных наблюдений за вертикальными деформациями ГТС методом геометрического нивелирования I-II разряда применяется электронный нивелир SOKKIA SDL1X, находящий в эксплуатации с августа 2017 года. Средняя наработка прибора составляет ≈ 400ч/год. В соответствии с «Описанием типа средств измерений Нивелиры электронные SOKKIA SDL1X» средний срок службы комплекта нивелира с рейками составляет не менее 6 лет, средняя наработка на отказ нивелира составляет не менее 3000ч. На момент закупки, срок эксплуатации геодезического комплекта составит 10лет, а средняя наработка ≈4000ч.
Данное техническое требование составлялось в соответствии с ГОСТ 24846-2012 «Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений» и «Инструкции по нивелированию I, II, III, IV классов. ГКИП (ГНТА)-03-010-03» (утв. Приказом Роскартографии от 25.12.2003), ГОСТ 10528-90 называется «Нивелиры. Общие технические условия». Документ утверждён постановлением Госстандарта СССР от 22.06.1990 №1756, введён в действие 1 июля 1991 года.
2. [bookmark: __RefHeading___Toc3467_3478904024][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc3469_3478904024][bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc3471_3478904024][bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc3473_3478904024][bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Электронный нивелир 
	шт.
	1

	2. 
	инварные рейки 3 метра
	
	2

	3. 
	кейс для инварных реек
	
	1

	4. 
	сменные аккумуляторы
	
	2



2.1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc3475_3478904024][bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: __RefHeading___Toc3477_3478904024][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Электронный нивелир в комплекте с дополнительным оборудованием
	С момента заключения договора
	До 01.12.2027
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2.2. [bookmark: __RefHeading___Toc3479_3478904024][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc3481_3478904024][bookmark: _Toc75446582] Таблица 3. Требования к продукции 

Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 1.1): Электронный нивелир в комплекте с дополнительным оборудованием. 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-

	1.1. 
	Увеличение зрительной трубы, крат
	не менее 24
	Согласие с требованием

	1.2. 
	Изображение
	прямое
	

	1.3. 
	Компенсатор / диапазон, ‘
	магнитный демпфер и маятниковый механизм /не менее  ± 12‘
	

	1.4. 
	Точность компенсатора
	Не менее ±0.3 "
	

	1.5. 
	СКО на 1 км двойного хода
	не более 0.2 
	

	1.6. 
	Наличие автофокуса
	Да
	

	1.7. 
	Память
	Не менее 5000 измерений
	

	1.8. 
	Интерфейс передачи данных 
	USB, Bluetooth
	

	2. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-

	2.1. 
	Защита от внешних факторов (пыли, дождя)
	Не ниже IP53
	Согласие с требованием

	2.2. 
	Диапазон рабочих температур, °С
	-20°...+50°
	

	3. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-

	3.1. 
	Свидетельство о поверке со сроком действия не менее 2/3 межповерочного интервала
	Оборудование должно быть поставлено со свидетельством о поверке со сроком действия не менее 2/3 межповерочного интервала.
	Согласие с требованием

	4. 
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-

	4.1. 
	Наличие сервисного центра в РФ 
	Обязательно
	Согласие с требованием

	4.2. 
	Наличие оборудования в перечне средств измерений.
	Оборудование должно быть внесено в Государственный реестр средств измерений. Иметь утвержденную методику поверки.
	

	5. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	-//-

	5.1. 
	Гарантийный срок
	Не менее 1 год
	Согласие с требованием

	5.2. 
	Средний срок службы, не менее
	Не менее 5лет
	

	6. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-

	6.1. 
	Паспорт
	Обязательно
	Согласие с требованием

	6.2. 
	Руководство по эксплуатации
	Обязательно
	

	6.3. 
	Кейс
	Обязательно
	

	6.4. 
	Сменные аккумуляторы
	2 штуки
	

	6.5. 
	Зарядное устройство
	Обязательно
	

	6.6. 
	Инварные рейки 
	Длина рейки 3 метра, 2 штуки
	

	6.7. 
	Кейс для инварных реек
	1 штука
	

	7. 
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора
	-//-

	7.1. 
	Условия поставки
	Оборудование поставляется единовременно в полном объеме на склад заказчика и с полным комплектом документов, силами и средствами Поставщика.
	Согласие с требованием

	7.2. 
	Адрес поставки
	Поставка оборудования, а также его разгрузка на склад заказчика осуществляется силами и средствами поставщика. Место поставки оборудования: склад филиала ПАО «РусГидро»-«Камская ГЭС». Адрес: г. Пермь, Камская ГЭС, 614030.
	

	7.3. 
	Импортозамещение
	Оборудование и комплектующие заграничных производителей допускается применять только в случае отсутствия эквивалентов, произведенных  в РФ, отвечающих всем техническим требованиям, предъявляемым к ним Покупателем
	

	7.4. 
	Иные условия поставки оборудования
	Транспортировка оборудования осуществляется в упаковке предприятия-изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке.
Переход права собственности и риска случайной гибели оборудования происходит в момент передачи оборудования  Покупателю (подписание накладной ТОРГ-12).
Доставка оборудования осуществляется в рабочее время с 8:00 — 15:00 часов местного времени.
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