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1. [bookmark: __RefHeading___Toc50225_2708347841][bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc146782761]Общие сведения
1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc50227_2708347841][bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc146782762]Обозначения и сокращения

	АО «ТК РусГидро»
	Акционерное общество «Транспортная компания РусГидро»

	ПСМ
	Паспорт самоходной машины

	ТС
	Транспортное средство

	ОТТС
	Одобрение типа транспортного средства



1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc50229_2708347841][bookmark: _Toc146782763]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 28.30.23.110 Поставка трактора колесного для нужд Центрального филиала АО "ТК РусГидро"
1.3. [bookmark: __RefHeading___Toc50231_2708347841][bookmark: _Toc146782764][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции 
В целях исполнения взятых на себя обязательств по своевременному и качественному оказанию услуг по доходным договорам, заключенным между ПАО «РусГидро» и АО «ТК РусГидро».
2. [bookmark: __RefHeading___Toc50233_2708347841][bookmark: _Toc146782765][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc124170681]Требования к продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc50235_2708347841][bookmark: _Toc146782766]       2.1      Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc50237_2708347841][bookmark: _Toc146782767]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc50239_2708347841][bookmark: _Toc146782768][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Тип, марка
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Трактор колесный
	Беларус 82.1 или эквивалент
	шт
	1

	2
	Фронтальный навесной погрузчик 
	«Universal Standard» или эквивалент
	шт
	1

	3
	Коммунальный отвал на погрузчик
	Совместимость с фронтальным навесным погрузчиком Universal Standart
	шт
	1

	4
	Ковш на фронтальный погрузчик
	Совместимость с фронтальным навесным погрузчиком Universal Standart
	шт
	1

	5
	Щеточное оборудование 
	МК-4.1 или эквивалент. Совместимость с Беларус 82.1 или эквивалент
	шт
	1

	6
	Монтаж навесного фронтального погрузчика
	
	усл.
	1


2.1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc50241_2708347841][bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc146782769]Требования к срокам поставки продукции.
[bookmark: __RefHeading___Toc50243_2708347841][bookmark: _Toc146782770][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc501251261][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.  Требования по срокам поставки продукции 
	№ 
п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1
	ОКПД2 28.30.23.110 Поставка трактора колесного для нужд Центрального филиала АО "ТК РусГидро"
	С даты выплаты авансового платежа.
	Не позднее 20 календарных дней с даты получения авансового платежа


Приложение №1 к документации по аукциону
[bookmark: _GoBack_Копия_1_Копия_1][bookmark: _GoBack_Копия_1_Копия_1_Копия_1]в электронной форме лот № 1026-ТПИР ОНМ-2026-ТК_Центр_фил






2.2. [bookmark: __RefHeading___Toc50245_2708347841][bookmark: _Toc46743511_Копия_2][bookmark: _Toc146782771_Копия_1]Требования к качеству продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc50249_2708347841][bookmark: _Toc128412774][bookmark: _Toc146782772]Таблица 3.1. Требования к качеству продукции 
Наименование услуг/этапа услуг (позиция № 1 Таблицы 1.): Трактор колесный. Беларус 82.1 или эквивалент.

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требования заказчика*
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	
	Марка, модель и модификация предлагаемого транспортного средства
	Указание характеристик
	
	

	1.1
	Размеры и вес
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1
	Длина, мм 
	От 3900 до 4000
	Указание характеристик
	
	

	1.1.2
	Ширина , мм
	От 1960 до 2000 
	Указание характеристик
	
	

	1.1.3
	Высота по кабине, мм
	От 2750 до 2850 
	Указание характеристик
	
	

	1.1.4
	Эксплуатационная масса, кг
	От 3900 до 4100 
	Указание характеристик
	
	

	1.1.5
	База трактора, мм
	От 2400 до 2500
	Указание характеристик
	
	

	1.1.6
	Дорожный просвет, мм
	Не менее 465
	Указание характеристик
	
	

	1.2.
	Двигатель
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1
	Максимальная мощность, кВт 
	Не менее 81,03
	Указание характеристик
	
	

	1.2.2
	Рабочий объем двигателя, см3
	Не менее 4700
	Указание характеристик
	
	

	1.2.3
	Тип двигателя
	Дизельный
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.4
	Экологический класс
	Не ниже Stage 0
	Указание характеристик
	
	

	1.2.5
	Количество цилиндров, шт.
	4
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.
	Потребление топлива
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1
	Вид топлива
	Дизельное топливо
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.2
	Емкость топливных баков, л
	Не менее 130
	Указание характеристик
	
	

	1.4
	Трансмиссия
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4.1
	Тип коробки передач
	Механическая с понижающим редуктором
	Согласие с требованием
	
	

	1.4.2
	Колесная формула/привод
	4х4 / полный привод
	Согласие с требованием
	
	

	1.4.3
	Число передач КПП
	Не менее 18-ти передач вперед и 4-х передач назад
	Согласие с требованием
	
	

	1.5
	Рулевое управление
	-//-
	-//-
	-//-

	1.5.1
	Тип
	С гидроусилителем
	Согласие с требованием
	
	

	1.6
	Гидронавесная система
	-//-
	-//-
	-//-

	1.6.1
	Тип
	Универсальная, раздельно-агрегатная
	Согласие с требованием
	
	

	1.6.2
	Емкость бака гидросистемы, л.
	Не менее 25
	Указание характеристик
	
	

	1.6.3
	Объемная подача насоса при номинальной частоте вращения коленвала, л/мин
	Не менее 45
	Указание характеристик
	
	

	1.7
	Вал отбора мощности
	-//-
	-//-
	-//-

	1.7.1
	Задний ВОМ
	Наличие
	Согласие с требованием
	
	

	1.7.2
	Тип
	Независимый двухскоростной с гидромеханической системой управления
	Согласие с требованием
	
	

	1.8
	Колеса и шины
	-//-
	-//-
	-//-

	1.8.1
	Размер шин передних
	11,2R20
	Согласие с требованием
	
	

	1.8.2
	Размер шин задних
	15,5R38
	Согласие с требованием
	
	

	1.9
	Скорость 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.9.1
	Скорость вперед, км/ч
	Не менее 20
	Указание характеристик
	
	

	[bookmark: __RefHeading___Toc50253_2708347841][bookmark: _Toc146782774] 2. Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1
	Поставляемый трактор должен иметь действующий сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 031/2012 „О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним“. Сертификат должен быть выдан аккредитованным органом по сертификации, включённым в Единый реестр органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза, на срок действия не менее срока службы трактора. В комплекте документов на поставку должен быть представлен оригинал сертификата соответствия
	Согласие с требованием
	Участник должен предоставить в составе заявки действующий сертификат/декларацию, выданый аккредитованным органом по сертификации, включённым в Единый реестр органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза PortableDocumentFormat (*.pdf)

	

	3.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Комплект поставки на ТС
	Паспорт самоходной машины ПСМ (выписка ЭПСМ)
	Согласие с требованием
	
	

	
	
	Инструкция по эксплуатации, сервисная книжка.
	
	
	

	
	
	Знак аварийной остановки.
	
	
	

	
	
	Медицинская автоаптечка (в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской федерации от 24 мая 2024 года № 260н «Об утверждении к комплектации аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)» (в действующей редакции).
	
	
	

	
	
	Огнетушитель (регламентированного образца согласно ГОСТ Р 59641-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», утвержденный Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 августа 2021 г. N 794-ст)( в действующей редакции) — 1 шт. (ОП-2).
	
	
	

	
	
	Комплект запчастей, инструментов, принадлежностей и расходных материалов (ЗИП) в соответствии с комплектовочными ведомостями (или упаковочными листами) завода-изготовителя.
	
	
	

	4.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	
	
	

	4.1.
	Климатические условия эксплуатации и прочие требования к продукции
	ТС должно быть рассчитано на эксплуатацию при рабочих температурах окружающего воздуха от - 40 до + 40 °С.
	Согласие с требованием
	
	

	5. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке,  перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1
	Место поставки продукции

	152917, Российская Федерация, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Вяземского д.31.
	Согласие с требованием
	
	

	5.2
	Способ доставки до места поставки (получения)
	Доставка осуществляется силами Поставщика:
1) Способом, исключающим движение ТС своим ходом. 
2) При поступлении ТС на склад Покупателя, наработка счетчике моточасов не должна превышать 50 м/ч.
	Согласие с требованием
	
	

	5.3
	Требования к предпродажной подготовке
	Поставщику необходимо выполнить предпродажную подготовку (протяжка, проверка всех уровней жидкостей). Подтверждается отметкой в сервисной книжке либо заказ-нарядом, актом выполненных работ по предпродажному обслуживанию на любом авторизованном техническом центре.
	Согласие с требованием
	
	

	6. 
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1
	Продукция должна быть новой и ранее не использовавшейся.
Год изготовления товара – не ранее 2026.
	Указание характеристик
	
	

	7.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1
	Срок гарантии
	Гарантийный срок на Товар, поставленный по Договору, составляет 12 (месяцев) месяцев или 1 000 м/ч, в зависимости от того, что наступит раньше и начинает течь с даты подписания Сторонами Накладной ТОРГ-12/УПД. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора. 
	Указание характеристик
	
	

	8.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции)
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1.
	Подтверждение происхождения товаров
	Национальный режим предоставляется.
Поставка по лоту 1026-ТПИР ОНМ-2026-ТК_Центр_фил, включена в допустимый диапазон в размере 50 % закупок, не входящих в объем минимальной обязательной доли закупок товаров российского происхождения (50%) по ОКПД 2 28.30.23.110 согласно приложения № 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.
	Согласие с требованием
	
	


* Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. Если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности.
[bookmark: _Toc128412774_Копия_1][bookmark: _Toc146782772_Копия_1]Таблица 3.2. Требования к качеству продукции 
Наименование услуг/этапа услуг (позиция № 2 Таблицы 1.): Фронтальный навесной погрузчик 

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требования заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	[bookmark: __RefHeading___Toc50251_2708347841_Копия][bookmark: _Toc146782773_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Ко]1.1. Общие технические данные

	1.1.1
	Тип базового трактора
	МТЗ 82.1 или  эквивалент
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.2
	Тип, марка
	«Universal Standard» или эквивалент
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.3
	Привод 
	Гидравлический привод от трактора
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.4
	Грузоподъемность, кг
	Не менее 1200
	Указание характеристик
	
	

	1.1.6
	Масса, кг 
	Не менее 620
	Согласие с требованиями
	
	

	1.1.7
	Транспортная скорость, км/ч
	Не менее 20
	Указание характеристик
	
	

	2.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	
2.1
	
Комплект поставки оборудования
	Паспорт 
	
Согласие с требованием
	
	

	
	
	Руководство по эксплуатации на русском языке
	
	
	

	
	
	Комплект запчастей, инструментов, принадлежностей (ЗИП) в соответствии с комплектовочными ведомостями (или упаковочными листами) завода-изготовителя
	
	
	

	3.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Климатические условия эксплуатации и прочие требования к продукции
	Оборудование должно быть рассчитано на эксплуатацию при рабочих температурах окружающего воздуха от - 40 до + 40 °С.
	Согласие с требованием
	-
	

	3. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке,  перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1
	Место поставки продукции

	152917, Российская Федерация, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Вяземского д.31.
	Согласие с требованием
	
	

	3.2
	Способ доставки до места поставки (получения)
	Доставка осуществляется силами Поставщика в установленном виде на трактор
	Согласие с требованием
	
	

	4.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1
	Гарантия при условии соблюдения требований руководства по эксплуатации
	Не менее 6 (шести) месяцев

	Указание характеристик
	
	




Таблица 3.3. Требования к качеству продукции 
Наименование услуг/этапа услуг (позиция № 3 Таблицы 1.): Коммунальный отвал на погрузчик

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требования заказчика*
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	[bookmark: _Toc146782773_Копия_1]1.1. Общие технические данные

	1.1.1
	Совместимость 
	Погрузчик Universal Standart или эквивалент
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.2
	Тип отвала
	гидроповоротный
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.3
	Управление
	Гидравлическое (от погрузчика)
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.4
	Ширина отвала, мм
	Не менее 2400
	Указание характеристик
	
	

	1.1.5
	Высота отвала, мм
	Не менее 725
	Указание характеристик
	
	

	1.1.6
	Масса оборудования, кг
	Не менее 275
	Указание характеристик
	
	

	1.1.7
	Максимальный угол поворота
	±26°
	Указание характеристик
	
	

	1.1.8.
	Конструкция оборудования
	Две рабочие поверхности:
1. Армированный резиновый нож;
2. Съемный стальной нож
	Согласие с требованием
	
	

	2.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1
	Комплект поставки оборудования
	Руководство по эксплуатации на русском языке
	Согласие с требованием

	
	

	
	
	Комплект запчастей, инструментов, принадлежностей (ЗИП) в соответствии с комплектовочными ведомостями (или упаковочными листами) завода-изготовителя
	
	
	

	3
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1
	Климатические условия эксплуатации и прочие требования к продукции
	Оборудование должно быть рассчитано на эксплуатацию при рабочих температурах окружающего воздуха от - 40 до + 40 °С.
	Согласие с требованием
	
	

	4. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке,  перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1
	Место поставки продукции

	152917, Российская Федерация, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Вяземского д.31.
	Согласие с требованием
	
	

	4.2
	Способ доставки до места поставки (получения)
	Доставка осуществляется силами Поставщика

	Согласие с требованием
	
	

	5.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1
	Срок гарантии
	Не менее 12 (двенадцати) месяцев

	Указание характеристик
	
	


* Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. Если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности.

[bookmark: _Toc128412774_Копия_1_Копия_2_Копия_1][bookmark: _Toc146782772_Копия_1_Копия_2_Копия_1]Таблица 3.4. Требования к качеству продукции 
Наименование услуг/этапа услуг (позиция № 4 Таблицы 1.): Ковш на фронтальный погрузчик

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требования заказчика*
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	[bookmark: _Toc146782773_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Ко]1.1. Общие технические данные

	1.1.1
	Совместимость 
	Погрузчик Universal Standart или эквивалент
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.2
	Объем, м3
	Не менее 0,8
	Указание характеристик
	
	

	1.1.3
	Длина, мм
	Не менее 850
	Указание характеристик
	
	

	1.1.4
	Ширина, мм
	Не менее 2000
	Указание характеристик
	
	

	1.1.6
	Высота, мм
	Не менее 680
	Указание характеристик
	
	

	1.1.7
	Масса, кг
	Не менее 200
	Указание характеристик
	
	

	2.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	
2.1
	
Комплект поставки оборудования
	Паспорт на  оборудования
	
Согласие с требованием
	
	

	
	
	Руководство по эксплуатации на русском языке.
	
	
	

	
	
	Комплект запчастей, инструментов, принадлежностей (ЗИП) в соответствии с комплектовочными ведомостями (или упаковочными листами) завода-изготовителя
	
	
	

	3.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1
	Климатические условия эксплуатации и прочие требования к продукции
	ТС должно быть рассчитано на эксплуатацию при рабочих температурах окружающего воздуха от - 40 до + 40 °С.
	Согласие с требованием
	-
	

	4. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке,  перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Место поставки продукции

	152917, Российская Федерация, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Вяземского д.31.
	Согласие с требованием
	
	

	4.2.
	Способ доставки до места поставки (получения)
	Доставка осуществляется силами Поставщика

	Согласие с требованием
	
	

	5.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1
	Гарантия при условии соблюдения требований руководства по эксплуатации
	Не менее 6 (шести) месяцев

	Указание характеристик
	
	


* Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. Если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности.

[bookmark: _Toc128412774_Копия_1_Копия_2][bookmark: _Toc146782772_Копия_1_Копия_2]Таблица 3.4. Требования к качеству продукции 
Наименование услуг/этапа услуг (позиция № 3 Таблицы 1.): Щеточное оборудование МК-4.1 или эквивалент.

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требования заказчика*
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	[bookmark: _Toc146782773_Копия_1_Копия_1_Копия_1]1.1. Общие технические данные

	1.1.1
	Тип базового трактора
	МТЗ 82.1 или  эквивалент
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.2
	Привод щетки
	От заднего ВОМ
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.3
	Управление  подъемом/ опусканием
	Гидравлическое из кабины трактора
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.4
	Ширина захвата, мм
	Не менее 1800
	Указание характеристик
	
	

	1.1.6
	Угол установки щетки к продольной оси машины, градусы
	 Не менее 60
	Указание характеристик
	
	

	1.1.7
	Масса оборудования, кг
	Не более 360
	Указание характеристик
	
	

	1.1.8
	Редуктор
	Сварной прямой
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.9
	Рабочая скорость движения, км/ч
	Не более 13
	Указание характеристик
	
	

	1.1.10
	Диаметр щётки по ворсу, мм
	Не менее 550
	Указание характеристик
	
	

	1.1.11
	Ширина щетки по ворсу, мм
	Не менее 1800
	Указание характеристик
	
	

	2.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	
2.1
	
Комплект поставки оборудования
	Паспорт на щеточное  оборудования
	
Согласие с требованием
	
	

	
	
	Руководство по эксплуатации на русском языке.
	
	
	

	
	
	Комплект запчастей, инструментов, принадлежностей (ЗИП) в соответствии с комплектовочными ведомостями (или упаковочными листами) завода-изготовителя
	
	
	

	3.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1
	Климатические условия эксплуатации и прочие требования к продукции
	ТС должно быть рассчитано на эксплуатацию при рабочих температурах окружающего воздуха от - 40 до + 40 °С.
	Согласие с требованием
	-
	

	4. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке,  перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Место поставки продукции

	152917, Российская Федерация, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Вяземского д.31.
	Согласие с требованием
	
	

	4.2.
	Способ доставки до места поставки (получения)
	Доставка осуществляется силами Поставщика

	Согласие с требованием
	
	

	5.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1
	Гарантия при условии соблюдения требований руководства по эксплуатации
	Не менее 6 (шести) месяцев

	Указание характеристик
	
	


* Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. Если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности».

	2.2.1. В составе заявки необходимо предоставить:
	Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:
	1. Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими техническими требованиями, по форме, предоставленной в Документации о закупке.
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	2. Копию действующего сертификат/декларации, выданый аккредитованным органом по сертификации, включённым в Единый реестр органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза PortableDocumentFormat (*.pdf)
[bookmark: _Toc146782775][bookmark: _Toc46743519]3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
4. [bookmark: __RefHeading___Toc10600_2252160145]  Приложения:
4.1. Приложение №1 АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ  (Форма) 




Приложение №1



АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ  (Форма) 
 к договору поставки № ___________________от __________ 2026 года.

пгт. Богородское                                                                           		  «    »  ___________ 2026г.
 
	Акционерное общество «Транспортная компания РусГидро» (АО «ТК РусГидро»), (далее - «Покупатель»), в лице _________________________действующего на основании ______________________________, с одной стороны, и _____________________________ (далее - «Поставщик»»), в лице ___________________________,  действующего на основании _________________, с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», составили настоящий Акт приема-передачи о том, что согласно Договора поставки_№ _____________«Поставщик» передает в собственность транспортное средство:

	Марка, модель
	

	Идентификационный номер (VIN)
	

	Наименование (тип ТС)
	

	Категория ТС 
	

	Год изготовления ТС
	

	Модель, № двигателя
	

	Шасси (рама) №
	

	Кузов (кабина, прицеп) №
	

	Цвет кузова (кабины, прицепа)
	

	№ ПСМ
	

	ПСМ выдан
	

	Дополнительное оборудование:
	



Транспортное средство находится в исправном состоянии. 
Все узлы и агрегаты работают в пределах нормы. 
Механические повреждения и нарушения лакокрасочного покрытия отсутствуют. 
Стороны друг к другу претензий не имеют.



