1. Техническое задание 
1. Установка пароконвектомата в пищеблоке ГАУ «СРЦН Ачитского района»
1. 
1. Общие сведения.
Заказчик: Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Ачитского района».
Место выполнения работ: 623230, Свердловская область, пгт. Ачит, ул. Строителей, 5.
[bookmark: _GoBack]Срок выполнения работ: с момента подписания договора и не позднее 31 декабря 2026 года.
2. 
0. 2. Требования к количественным характеристикам (объему) работ.
	0. № п/п
	0. Наименование
	0. Ед. изм
	0. Кол-во
	0. Обоснование

	0. Раздел 1. Установка пароконвектомата

	0. 1
	Аппарат пароварочный электрический
	0. шт
	1
	0. ГЭСНм28-12-017-07

	0. 2
	0. Пароконвектомат Abat ПКА 6-1/1ВМ2
	0. шт
	0. 1
	0. ТЦ_101.0.00.00_77_9721060806_18.11.2025_02_1.1

	0. 3
	0. Монтажные части (подставка под пароконвектомат) (прим.)
	0. шт
	0. 1
	1. ГЭСНм28-12-018-12

	1. 4
	1. Подставка под пароконвектомат Абат ПК-6М
	шт
	1
	1. ТЦ_101.0.00.00_43_4345383785_18.11.2025_02_2.1

	1. Подключение к электросети

	5
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	100 м
	0,1
	ГЭСНм08-02-409-09

	6
	Трубы гибкие гофрированные, тяжелые, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 25 мм
	м
	10
	ФСБЦ-24.3.01.02-0043

	7
	Клипса пластиковая для крепления гофрированных труб
	10 шт
	3
	ФСБЦ-23.8.03.02-0002

	8
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2
	100 м
	0,1
	ГЭСНм08-02-412-04

	9
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 5х4ок (N, PE)-660
	1000 м
	0,01
	ФСБЦ-21.1.06.09-0120

	10

	Выключатель автоматический 3P, 25 А, 4,5 кА, характеристика C
	шт
	1
	ФСБЦ-62.1.01.09-1138

	Сантехнические работы

	11
	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 20 мм до 25 мм
	100 отверстий
	0,01
	ГЭСН46-03-013-02

	12
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-013-02
	100 отверстий
	0,01
	ГЭСН46-03-013-15

	13
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, диаметром: 20 мм
	100 м
	0,05
	ГЭСН16-04-005-01

	14
	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 20 до 24 мм
	шт
	8
	ФСБЦ-24.1.02.01-0003

	15
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм
	м
	5,125
	ФСБЦ-24.3.02.05-0021

	16
	Кран шаровой латунный
	шт
	1
	ФСБЦ-18.1.09.06-0052

	17
	Переход, диаметр 20х1/2"
	шт
	3
	ФСБЦ-24.3.05.10-0119

	18
	Подводки гибкие, длина 800 мм
	10 шт
	0,2
	ФСБЦ-18.2.06.08-0015

	19
	Установка фильтров
	10 шт
	0,1
	ГЭСН18-06-007-01

	20
О
	Фильтр умягчитель воды
	шт
	1
	ФСБЦ-18.5.14.01-0009

	21
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм
	шт
	1
	ГЭСН16-07-003-02

	22
	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 55 мм до 65 мм
	100 отверстий
	0,01
	ГЭСН46-03-013-08

	23
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-013-08
	100 отверстий
	0,01
	ГЭСН46-03-013-21

	24
	Установка гильз из стальных труб
	10 шт
	0,1
	ГЭСН29-01-253-01

	25
	Трубы стальные
	м
	0,4
	ФСБЦ-23.3.06.02-0006

	26
	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм
	100 м
	0,05
	ГЭСН16-04-004-01

	27
	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм
	м
	5
	ФСБЦ-24.3.02.02-0003

	28
	Тройник полипропиленовый, диаметр 50 мм
	шт
	1
	ФСБЦ-24.3.05.15-0195

	29
	Угольник полипропиленовый, диаметр 50 мм
	шт
	2
	ФСБЦ-24.3.05.16-0115

	30
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 50 мм
	шт
	1
	ГЭСН16-07-004-01

	31
	Установка зонтов над оборудованием
	м2
	0,72
	ГЭСН20-02-011-01

	32
	Зонт вентиляционных систем
	шт
	1
	ФСБЦ-19.2.02.02-0021


1. 
1. 3. Условия выполнения работ (оказания услуг).
3.1. Работы выполняются в условиях действующего объекта, без остановки рабочего и производственного процессов. Соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно – пропускного режима, внутренних положений, инструкций и требований – является обязательным условием. 
3.2. Работы выполняются в рабочие дни: понедельник – пятница - с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

1. 4. Требования по выполнению работ.
1. 4.1. Начало выполнения работ согласовываются с Заказчиком. Технология и методы производства работ – в
строгом соответствии с заводской документацией на оборудование и действующими нормативными документами: 
1. - СНиП 118.13330.2012 – «Общественные здания и сооружения»;
1. - СНиП 12-01-204 – «Организация строительства»;
1. - СНиП 3.01.04-87 – «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».
1. 
1. 5. Гарантия на выполненные работы.
0. 5.1. Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные работы 6 (шесть) месяцев с момента подписания
0. акта сдачи-приемки работ, а на вновь смонтированное оборудование – в соответствии с гарантийными
0. талонами предприятий-производителей оборудования. 
1. 5.2. В период гарантийного срока, возникших по независящим от Заказчика причинам, Исполнитель обязан
за свой счет устранить дефекты либо заменить оборудование ненадлежащего качества новым, в срок до 2
1. (двух) рабочих дней с момента обнаружения указанных дефектов или получения письменного уведомления
1. от Заказчика (в том числе посредством факсимильной и иной телекоммуникационной связи)
1. 
1. 6.  Порядок сдачи-приемки работ.
1. 6.1. После полного завершения работ, предусмотренных техническим заданием и условиями договора, 
1. Исполнитель уведомляет Заказчика и представляет:
1. а) исполнительную документацию в составе:
1. - акт об окончании пуско-наладочных работ и проверки на функционирование систем;
1. - ведомость вновь смонтированных приборов;
1. - заводскую документацию на приборы: паспорта, руководства по эксплуатации, гарантийные талоны, 
1. сертификаты.
1. б) финансовые документы в составе:
1. - акт сдачи-приемки выполненных работ (КС-2)    - 2 экз.
1. - справка о стоимости выполненных работ (КС-3) - 2 экз.
1. - счет-фактура;
1. - счет на оплату.
1. 7. Исполнитель предоставляет.
1. 7.1. Письмо допуск электротехнического персонала к работам с указанием группы по электробезопасности и 
1. назначением ответственного производителя работ.
1. 7.2. Приобретение средств и материалов для выполнения работ Исполнитель осуществляет самостоятельно,
1. согласно локальной смете (локальный сметный расчет).
1. 7.3. При выполнении работ необходимо применять современные материалы, оборудование и другие
установочные изделия. Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов на материалы и оборудование должны быть предоставлены Заказчику до начала выполняемых работ. Исполнитель несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. Используемые материалы должны соответствовать ГОСТ и ТУ. Если в процессе выполнения работ будет выявлено, что Исполнителем применено оборудование, не соответствующее требованиям технического задания и стандартам качества, Заказчик оставляет за собой право отказаться от приемки выполненных работ с предъявлением Исполнителю соответствующих санкций.
1. 7.4. Проведение любого вида работ - только после согласования с Заказчиком начала работ и под
1. обязательным контролем представителя Заказчика. 
1. 7.5. Проживание на территории Заказчика (на месте оказания услуг) не допускается.
