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ТЕХНИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ
на поставку подъемника четырех стоечного (для 3D сход развала), для нужд
Загорского транспортного участка
1. Наименование закупаемой продукции 
Поставка подъемника четырех стоечного (для 3D сход развала), для нужд Загорского транспортного участка.
2. Покупатель 
Акционерное общество «Транспортная компания РусГидро» (АО «ТК РусГидро») для нужд Загорского транспортного участка Центрального филиала АО «ТК РусГидро» находящегося по адресу: 141342, Московская область, Сергиево-Посадский район, р.п. Богородское 
3. Цели и задачи. 
Подъемник предназначен для поднятия транспортных средств, позволяющий уменьшить время и трудоемкость слесарных, диагностических работ и проведения работ по регулировке углов установки колес.
4.	Требования к закупаемой продукции (технические и иные характеристики) 
4.1. Продукция должна быть новой, не восстановленной, заводского производства, пригодной к эксплуатации, соответствовать техническим характеристикам, указанным в настоящем техническом требовании, принадлежать Участнику на праве собственности, не состоять под залогом и арестом. Год производства – не ранее 2026 г. 
4.2. В комплект поставки должны быть включены: руководство пользователя на русском языке, руководство по эксплуатации, гарантийный талон, сертификат соответствия требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»(Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления Участником закупки в составе своей заявки скан копию указанного сертификата/декларации со всеми приложениями в формате PortableDocumentFormat (*.pdf)).
4.3. Качество и безопасность поставляемой продукции должны соответствовать действующим стандартам и условиям, утвержденными на данный вид товара, оформленным в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором.
[bookmark: _GoBack]4.4. Гарантийный срок на поставляемый подъемник должен быть не менее гарантийного срока производителя и составлять не менее 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания товарной накладной формы ТОРГ 12.
4.5. Комплектность поставки должна обеспечить возможность использования продукции по прямому назначению.
5. Требования к Участнику.
5.1. Участник должен иметь опыт поставки электрогидравлических подъемников, при этом за последние 3 года, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, Участником должны быть исполнены обязательства (осуществлена поставка)) в общем/совокупном объеме не менее 100% от начальной (максимальной) цены договора (лота), указанной в Извещении. (Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления Участником закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте Участника» Документации о закупке. При этом Заказчик вправе запросить подтверждающие документы (копии договоров и актов сдачи-приемки, ТОРГ-12, УПД, подписанных с обеих сторон)). Сведения, не позволяющие явно/однозначно определить наличие требуемого опыта у Участника, не оцениваются.
5.2. Приложение №1 к ТТ обязательно к заполнению Участником и предоставляется в составе технического предложения.
6. Требования к документации по ценообразованию.
6.1. В цену продукции должны быть включены все затраты, связанные с исполнением обязательств по поставке продукции, в том числе, все налоги, сборы и пошлины, расходы на доставку Продукции до места поставки, погрузку и разгрузку, иные расходы, связанные с исполнением обязательств по Договору.
6.2. Цена остается фиксированной и не подлежит изменению с момента подведения итогов закупочных процедур и на все время действия договора.

Приложение:
Приложение №1- Требования к закупаемой Продукции;


























Приложение №1 
к Техническим требованиям

Требования к закупаемой Продукции

	№ п/п
	Наименование параметра
	Технические характеристики
	Предложение участника


	1. Технические характеристики

	1.1. 
	Тип подъемника
	Электрогидравлический
	

	1.2. 
	Грузоподъемность, кг
	Не менее 5 000
	

	1.3. 
	Длина c заездными трапами, мм
	Не менее 6 000
	

	1.4. 
	Длина без заездных трапов, мм
	Не менее  5000
	

	1.5. 
	Общая ширина подъёмника, мм
	Не менее 3 410
	

	1.6. 
	Высота подъемника, мм
	Не менее 2 200
	

	1.7. 
	Высота трапов, мм
	Не менее 230
	

	1.8. 
	Высота подъема, мм
	Не менее 1800
	

	1.9. 
	Ширина трапа, мм
	Не менее 500
	

	1.10. 
	Время подъема, сек
	Не более 60
	

	1.11. 
	Мощность привода, кВт
	Не менее 3,0
	

	1.12. 
	Напряжение, В
	380
	

	1.13. 
	Высота траверсы (регулируемое), мм
	Не менее 80 не более 450
	

	1.14. 
	Расстояние между трапами (регулируемое), мм
	Не менее 860 не более 1200
	

	1.15. 
	Постановка на стопоры колонн
	В автоматическом режиме
	

	2. Требования к комплектации

	9.1. 
	Комплект поставки
	1) Колонна подъемника с ребрами жесткости – 4 шт.
2) Балка поперечная – 2шт.
3) Колпак пластиковый на колонну – 4шт.
4) Гидростанция – 1 шт.
5) Трапы автомобильные продольные – 2 шт.
6) Трос оцинкованный – 2 шт.
7) Шланг гидравлический – 1 шт.
8) Траверса гидравлическая г/п 2,0 т. – 1 шт.
9) Проставки из вспененного материала – 2шт.
10) Ограничитель заезда – 2 шт.
11) Башмаки противооткатные – 4шт.
12) Трапы заездные – 2шт.
13) Болты анкерные – 16 шт.
14) Переходники, гайки, болты – 1 компл.
15) Инструкция по эксплуатации – 1шт.
16)  Поворотные круги — 2 шт
	

	3. Прочее

	10.1. 
	Безопасность
	1) Пневматическая система безопасности с электронным контролем.
2) Многопозиционный регулируемый замок безопасности у трапов синхронизирует трапы по высоте.
3) Дублирующие замки безопасности у трапов.
4) Механизм защиты от обрыва троса
	

	10 
	Год выпуска 
	Не ранее 2026 г. в.
	

	4. Количество и место поставки.

	4.1.
	Место поставки
	Российская Федерация, Московская область, Сергиево-Посадский район, р.п. Богородское  Загорский транспортный участок
	

	4.2.
	Количество, ед.
	1
	

	4.3.
	Способ транспортировки до места поставки
	Доставка Продукции до места поставки (п.п. 4.1) осуществляется силами Поставщика
	

	4.4.
	Срок поставки продукции
	В течении 45 (сорок пять) календарных дней с даты выплаты авансового платежа
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