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	Смета № 3

	Выполнение работ по выносу границ отвода земель строительных участков (площадок) в натуру с установкой межевых знаков


	Вынос в натуру границ отвода земель в СП СЭС и СП ВЭС.
	



	Составлена в уровне цен на 2027 г.


[bookmark: _GoBack][bookmark: _GoBack]
	№ пп.
	Наименование объекта проектирования или вида проектных работ
	Наименование, номера глав, таблиц, параграфов и пунктов НЗ на проектные работы
	Расчет стоимости
	Сметная стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Раздел
	Полевые работы
	
	

	1.1
	Вынос в натуру (или восстановлению утраченных) границ отвода земель строительных участков (площадок) с установкой граничных знаков при длине сторон границы, м: от 100 до 150. Категория сложности I
	СБЦи5.1_0-3-11-1-1-1 Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. 2006 г. Часть 2. Базовые цены на геодезические разбивочные работы Глава 3. Создание плановой геодезической разбивочной основы и вынос в натуру основных осей зданий и сооружений Таблица 11. Вынос в натуру (или восстановлению утраченных) границ отвода земель строительных участков (площадок), месторождений строительных материалов и др. п.1
A=567 руб; 
Количество = 1 (1 граничный (межевой) знак)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество * Ктек * K1

567 руб * 1 * 1 * 0.85
	482

	
	Коэффициенты
	
	
	

	
	Коэфф.перехода в тек.цены
	Ктек = 1
	
	

	
	Коэффициент при проведении полевых изысканий без выплаты полевого довольствия или командировочных
	K1 = 0.85
СБЦ на инж.из. для стр-ва. Инженерно-геодезические изыскания, 2004 г., ОУ п. 14 (Ценообразующий)
	
	

	
	Разделы документации
	
	
	

	
	1. Пол ком раб
	100%
	
	

	1.2
	Итого Полевые работы:
	
	
	482

	1.3
	Расходы по внешнему транспорту (300-500 км)
	
	Коэф - т 0.252 от п.1.2
	121

	1.4
	Итого в базовом уровне цен
	
	Сумма от п.1.2 - 1.3
	603

	1.5
	В текущих ценах на 3 кв-л 2026 г.
	Ктек = 7.19 Письмо Минстроя и ЖКХ РФ от 23.07.2026 г. №45358-ИФ/09
	Коэф - т 7.19 от п.1.4
	4 336

	1.6
	Всего Полевые работы:
	
	
	4 336

	2
	Раздел
	Камеральные работы
	
	

	2.1
	Вынос в натуру (или восстановлению утраченных) границ отвода земель строительных участков (площадок) с установкой граничных знаков при длине сторон границы, м: от 100 до 150. Категория сложности I
	СБЦи5.1_0-3-11-1-1-2 Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. 2006 г. Часть 2. Базовые цены на геодезические разбивочные работы Глава 3. Создание плановой геодезической разбивочной основы и вынос в натуру основных осей зданий и сооружений Таблица 11. Вынос в натуру (или восстановлению утраченных) границ отвода земель строительных участков (площадок), месторождений строительных материалов и др. п.1
A=35 руб; 
Количество = 1 (1 граничный (межевой) знак)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество * Ктек

35 руб * 1 * 1
	35

	
	Коэффициенты
	
	
	

	
	Коэфф.перехода в тек.цены
	Ктек = 1
	
	

	
	Разделы документации
	
	
	

	
	1. Пол ком раб
	100%
	
	

	2.2
	Итого Камеральные работы:
	
	
	35

	2.3
	В текущих ценах на 3 кв-л 2026 г.
	Ктек = 7.19 Письмо Минстроя и ЖКХ РФ от 23.07.2026 г. №45358-ИФ/09
	Коэф - т 7.19 от п.2.2
	252

	2.4
	Всего Камеральные работы:
	
	
	252

	3
	Итого по смете:
	
	
	4 588

	4
	Всего по смете:
с учетом индекса-дефлятора на 2027 год 3,46%
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