

0








Технические требования на поставку МТР.


«ОКПД2 26.20.15 Приобретение оборудования информационных технологий»
Лот № 7500-ЭКСП ДИТ-2027-ГП



[bookmark: _GoBack]

СОДЕРЖАНИЕ
1.	Общие сведения	3
1.2.	Наименование закупаемой продукции	3
2.	Требования к продукции	3
2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	3
2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3
Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3
2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	3
Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	3
2.2.	Требования к качеству продукции	4
Таблица 3. Требования к продукции	4
3




1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc158710708]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc158710710]Наименование закупаемой продукции
«                                         »
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	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Монитор ICL ViewRay 2416IFH-UR или эквивалент
	Шт.
	60

	2. 
	Монитор RDW 2706C или эквивалент
	Шт.
	15

	3. 
	Ноутбук ICL P1511 G1R или эквивалент
	Шт.
	5

	4. 
	Ноутбук ICL RAYbook S1411 G2R или эквивалент
	Шт.
	5

	5. 
	Системный блок ICL SafeRay S101 G6R:  700W/ B660/ i7-14700/ 2x DIMM DDR5 16GB/ SSD 1TB/ Kb/m
	Шт.
	30

	6. 
	Источник бесперебойного питания СБП ЕРМАК 220-220.3-192-Р или эквивалент
	Шт.
	6

	7. 
	Карта удаленного управления SNMP Сard DL801 Megatec или эквивалент
	Шт.
	6

	8. 
	Батарейный модуль ЕРМАК ВВ-384-3-Р или эквивалент
	Шт.
	6

	9. 
	Комплект крепления ЕРМАК РК или эквивалент
	Шт.
	12
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	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. [bookmark: _Toc54785622]
	ОКПД2 26.20.15 Приобретение оборудования информационных технологий
	Дата заключения Договора
	Не позднее 21 календарного дня с даты заключения Договора
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2.2. [bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc158710720][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc158710721] Таблица 3. Требования к продукции 

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1
	Монитор ICL ViewRay 2416IFH-UR или эквивалент
	
	
	Указание марки производителя и модели предлагаемой продукции

	1.1.1
	Размер диагонали
	не менее 23,8 дюймов
	Указание характеристик
	
	

	1.1.2
	Разрешение экрана
	не менее 1920х1080
	Указание характеристик
	
	

	1.1.3
	Формат изображения
	16:9
	Указание характеристик
	
	

	1.1.4
	Технология изготовления матрицы дисплея
	IPS с антибликовым покрытием
	Указание характеристик
	
	

	1.1.5
	Подсветка
	Светодиодная
	Указание характеристик
	
	

	1.1.6
	Наличие технологии подсветки экрана без мерцания
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.1.7
	Частота обновления экрана
	Не менее 100 герц
	Указание характеристик
	
	

	1.1.8
	Яркость
	Не менее 350 кд/м2
	Указание характеристик
	
	

	1.1.9
	Время отклика матрицы
	Не более 4 миллисекунд
	Указание характеристик
	
	

	1.1.10
	Контрастность
	Не менее 1000:1
	Указание характеристик
	
	

	1.1.11
	Угол обзора по горизонтали
	Не менее 178 градусов
	Указание характеристик
	
	

	1.1.12
	Угол обзора по вертикали
	Не менее 178 градусов
	Указание характеристик
	
	

	1.1.13
	Максимальная регулировка экрана по высоте
	Не менее 130 миллиметров
	Указание характеристик
	
	

	1.1.14
	Регулировка наклона
	Не менее от -5 до +20 градусов
	Указание характеристик
	
	

	1.1.15
	Поворот экрана вокруг своей оси (по горизонтали)
	Не менее от 30 до
-30 градусов
	Указание характеристик
	
	

	1.1.16
	Встроенные входы
	· HDMI 2.0 с поддержкой HDCP - не менее 1 штуки, 
· Display Port 1.2 с поддержкой HDCP - не менее 1 штуки, 
· USB 3.0 тип A – общее количество не менее 4 штук, из них 2 порта USB 3.0 тип A должны быть расположены на боковой поверхности монитора для облегчения доступа к USB-портам.
· USB 3.0 Type-B – не менее 1 штуки
	Указание характеристик
	
	

	1.1.17
	Аудио разъем
	Mini-Jack (3,5 мм) выход
	Указание характеристик
	
	

	1.1.18
	Мультимедиа
	Стереоколонки (2 динамика), совокупной мощностью не менее 4 Ватт
	Указание характеристик
	
	

	1.1.19
	Наличие разъёма Kensington-lock
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.1.20
	Наличие физических кнопок или одной физической кнопки с функциями
	· Включение/выключение питания;
· Отключения динамиков;
· Регулировка громкости;
· Навигации по меню.
	Указание характеристик
	
	

	1.1.21
	Наличие световой индикации состояния питания
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.1.22
	Без синего свечения (Low Blue Light)
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.1.23
	Блок питания
	Встроенный
	Указание характеристик
	
	

	1.1.24
	Крепление на стену
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.2
	Монитор RDW 2706C или эквивалент
	
	
	Указание марки производителя и модели предлагаемой продукции

	1.2.1
	Размер диагонали
	Не менее 27 дюймов
	Указание характеристик
	
	

	1.2.2
	Угол обзора по горизонтали
	Не менее 178 градусов
	Указание характеристик
	
	

	1.2.3
	Угол обзора по вертикали
	Не менее 178 градусов
	Указание характеристик
	
	

	1.2.4
	Формат изображения
	16:9
	Указание характеристик
	
	

	1.2.5
	Разрешение экрана
	Не менее 2560 x 1440 пикселей
	Указание характеристик
	
	

	1.2.6
	Частота обновления экрана
	Не менее 75 герц
	Указание характеристик
	
	

	1.2.7
	Интерфейс подключения (видеовыходы)
	USB Type-C не менее 15Вт., HDMI, Display Port
	Указание характеристик
	
	

	1.2.8
	Аудио разъем
	Mini-Jack (3,5 мм) выход
	Указание характеристик
	
	

	1.2.9
	Наличие функции регулировки по высоте
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.2.10
	Наличие функции регулировки наклона
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.2.11
	Наличие встроенных динамиков
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.2.12
	Количество портов HDMI
	Не менее 1 штуки
	Указание характеристик
	
	

	1.2.13
	Версия HDMI
	Не менее 2.0
	Указание характеристик
	
	

	1.2.14
	Количество портов DisplayPort
	Не менее 1 штуки
	Указание характеристик
	
	

	1.2.15
	Версия DisplayPort
	Не менее 1.4
	Указание характеристик
	
	

	1.2.16
	Количество портов USB Type-C (видеовыход)
	Не менее 1 штуки
	Указание характеристик
	
	

	1.2.17
	Класс энергетической эффективности
	Не ниже A++
	Указание характеристик
	
	

	1.2.18
	Изогнутый экран
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.2.19
	Яркость
	Не менее 350 кд/м2
	Указание характеристик
	
	

	1.2.20
	Наличие USB-концентратора
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.2.21
	Количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0)
	Не менее 4 штук
	Указание характеристик
	
	

	1.2.22
	Блок питания
	Внешний
	Указание характеристик
	
	

	1.2.23
	Контрастность
	Не менее 4000:1
	Указание характеристик
	
	

	1.2.24
	Время отклика матрицы
	Не более 6 миллисекунд
	Указание характеристик
	
	

	1.2.25
	Максимальная регулировка экрана по высоте
	Не менее 130 миллиметров
	Указание характеристик
	
	

	1.2.26
	Поворот экрана вокруг своей оси (по горизонтали)
	Не менее от 30 до
-30 градусов
	Указание характеристик
	
	

	1.2.27
	Кабель для подключения к источнику изображения в комплекте
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.2.28
	Длина кабеля питания
	Не менее 1.8 метра
	Указание характеристик
	
	

	1.2.29
	Тип кабеля для подключения к источнику изображения в комплекте
	HDMI-HDMI, Display Port-Display Port, USB-B to A
	Указание характеристик
	
	

	1.2.30
	Технология изготовления матрицы дисплея
	VA
	Указание характеристик
	
	

	1.2.31
	Подсветка панели
	WLED
	Указание характеристик
	
	

	1.2.32
	Технология устранения мерцания (Flicker-free)
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.2.33
	Без синего свечения (Low Blue Light)
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.
	Ноутбук ICL P1511 G1R или эквивалент
	
	
	Указание марки производителя и модели предлагаемой продукции

	1.3.1
	Форм-фактор
	Ноутбук

	Согласие с требованием
	
	

	1.3.2
	Размер диагонали

	Не менее 15.6 дюймов
	Указание характеристик
	
	

	1.3.3
	Разрешение экрана

	Full HD

	Указание характеристик
	
	

	1.3.4
	Количество ядер процессора

	Не менее 6 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.3.5
	Количество потоков процессора

	Не менее 12 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.3.6
	Частота процессора базовая
	Не менее 2.3 Гигагерц

	Указание характеристик
	
	

	1.3.7
	Максимальная тактовая частота процессора
	Не менее 4.3 Гигагерц

	Указание характеристик
	
	

	1.3.8
	Объем кэш памяти третьего уровня процессора (L3)
	Не менее 16 Мегабайт

	Указание характеристик
	
	

	1.3.9
	Тип видеоадаптера

	Интегрированная (встроенная)
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.10
	Частота встроенного графического ядра процессора
	Не менее 1,8 Гигагерц


	Указание характеристик
	
	

	1.3.11
	Тип оперативной памяти
	DDR4

	Согласие с требованием
	
	

	1.3.12
	Общий объем установленной оперативной памяти
	Не менее 8 Гигабайт

	Указание характеристик
	
	

	1.3.13
	Максимальный общий поддерживаемый объем оперативной памяти
	Не менее 32 Гигабайт

	Указание характеристик
	
	

	1.3.14
	Тип накопителя

	SSD M.2 NVMe

	Согласие с требованием
	
	

	1.3.15
	Интерфейс накопителя

	PCIe

	Согласие с требованием
	
	

	1.3.16
	Объем SSD накопителя

	Не менее 512 Гигабайт

	Указание характеристик
	
	

	1.3.17
	Наличие 
возможности установить дополнительный (второй) SSD накопитель внутри корпуса ноутбука
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.18
	Наличие встроенного устройства для чтения карт памяти
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.19
	Поддержка встроенным устройством для чтения карт памяти следующих форматов (минимальный перечень)
	MMC, RSMMC, SD, miniSD, SDHC, SDXC

	Указание характеристик
	
	

	1.3.20
	Тип беспроводной связи
	Bluetooth, Wi-Fi
	Указание характеристик
	
	

	1.3.21
	Количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 1 Type-A
	Не менее 4 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.3.22
	Количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 1 Type-С
	Не менее 1 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.3.23
	Количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 1 Type-С с поддержкой функции Power Delivery
	Не менее 1 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.3.24
	Количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 2 Type-С
	Не менее 2 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.3.25
	Количество видео разъемов DisplayPort
	Не менее 2 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.3.25
	Наличие модулей и интерфейсов (минимальный перечень)
	Display Port, HDMI, M.2, Gigabit Ethernet RJ45 8P8C, Type-C
	Указание характеристик
	
	

	1.3.26
	Наличие 
комбинированного аудиопорта наушники/микрофон
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.27
	Разрешение вэб-камеры

	Не менее 2 Мегапикселей
	Указание характеристик
	
	

	1.3.28
	Наличие возможности механической блокировки видеопотока вэб-камеры (шторка)
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.29
	Наличие встроенного микрофона
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.30
	Угол раскрытия экрана ноутбука

	Не менее 180 градусов
	Указание характеристик
	
	

	1.3.31
	Время автономной работы от батареи

	Не менее 10 часов
	Указание характеристик
	
	

	1.3.32
	Емкость батареи

	Не менее 78 Ватт-час

	Указание характеристик
	
	

	1.3.33
	Наличие съемной батареи без инструментов

	Да
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.34
	Наличие дополнительного цифрового блока на клавиатуре
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.35
	Вес

	Не более 2.1 кг
	Указание характеристик
	
	

	1.3.36
	Наличие слота замка безопасности

	Да
	Согласие с требованием
	
	

	1.4.
	Ноутбук Raybook S1411 G2R или эквивалент
	
	
	Указание марки производителя и модели предлагаемой продукции

	1.4.1
	Форм-фактор
	Ноутбук
	указание характеристик
	
	

	1.4.2
	Диагональ экрана
	Не менее 14 дюймов
	указание характеристик
	
	

	1.4.3
	Разрешение экрана
	Не менее 1920x1080 пикселей
	указание характеристик
	
	

	1.4.4
	Количество встроенных разъемов HDMI
	Не менее 1 шт
	указание характеристик
	
	

	1.4.5
	Количество встроенных портов USB3.2 Gen1 Type-A
	Не менее 1 шт
	указание характеристик
	
	

	1.4.6
	Количество встроенных портов USB3.2 Gen2 Type-A
	Не менее 1 шт
	указание характеристик
	
	

	1.4.7
	Количество встроенных портов USB Type-C Thunderbolt 4 с функцией Power Delivery DC
	Не менее 1 шт
	указание характеристик
	
	

	1.4.8
	Встроенный комбинированный аудио разъем
	Не менее 1 шт
	указание характеристик
	
	

	1.4.9
	Наличие встроенного картридера
	Да
	указание характеристик
	
	

	1.4.10
	Наличие встроенной веб-камеры
	Да
	указание характеристик
	
	

	1.4.11
	Разрешение веб-камеры
	Не менее 2 МП
	указание характеристик
	
	

	1.4.12
	Наличие встроенного микрофона с технологией шумоподавления	
	Да
	указание характеристик
	
	

	1.4.13
	Наличие встроенных динамиков
	Да
	указание характеристик
	
	

	1.4.14
	Наличие встроенного беспроводного модуля Wi-Fi с поддержкой стандарта 802.11ax
	Да
	указание характеристик
	
	

	1.4.15
	Наличие встроенного беспроводного модуля Bluetooth
	Да
	указание характеристик
	
	

	1.4.16
	Наличие встроенного беспроводного модуля LTE 
	Да
	указание характеристик
	
	

	1.4.17
	Наличие слота для замка Kensington lock
	Да
	указание характеристик
	
	

	1.4.18
	Емкость аккумулятора
	Не менее 73 Втч
	указание характеристик
	
	

	1.4.19
	Вес
	Не более 1,2 кг
	указание характеристик
	
	

	1.4.20
	Количество ядер процессора
	Не менее 10 шт.
	указание характеристик
	
	

	1.4.21
	Количество производительных ядер процессора
	Не менее 2 шт.
	указание характеристик
	
	

	1.4.22
	Количество эффективных ядер процессора
	Не менее 8 шт.
	указание характеристик
	
	

	1.4.23
	Количество потоков процессора
	Не менее 12 шт.
	указание характеристик
	
	

	1.4.24
	Базовая тактовая частота производительных ядер процессора
	Не менее 1,7 ГГц
	указание характеристик
	
	

	1.4.25
	Максимальная тактовая частота процессора
	Не менее 4,7 ГГц
	указание характеристик
	
	

	1.4.26
	Объем кэш памяти процессора
	Не менее 12 Мбайт
	указание характеристик
	
	

	1.4.27
	Технологический процесс процессора
	Не более 7 Нм
	указание характеристик
	
	

	1.4.28
	Наличие встроенной в процессор графической системы
	Да
	указание характеристик
	
	

	1.4.29
	Частота оперативной памяти 
	Не менее 3200 Мегагерц
	указание характеристик
	
	

	1.4.30
	Объем встроенной оперативной памяти 
	Не менее 8 Гигабайт
	указание характеристик
	
	

	1.4.31
	Объем установленной оперативной памяти SODIMM
	Не менее 8 Гигабайт
	указание характеристик
	
	

	1.4.32
	Общий объем оперативной памяти
	Не менее 16 Гигабайт
	указание характеристик
	
	

	1.4.33
	Тип оперативной памяти
	SODIMM DDR4
	указание характеристик
	
	

	1.4.34
	Количество накопителей SSD
	Не менее 1 шт.
	указание характеристик
	
	

	1.4.35
	Емкость накопителя SSD
	Не менее 512 Гбайт
	указание характеристик
	
	

	1.4.36
	Тип интерфейса накопителя SSD 
	M.2 PCI-E
	указание характеристик
	
	

	1.5.
	Системный блок SafeRay S101 G6R
	
	
	Указание марки производителя и модели предлагаемой продукции

	1.5.1
	Форм-фактор корпуса
	Midi-Tower
	Указание характеристик
	
	

	1.5.2
	Количество отсеков корпуса 5,25 дюйма
	Не менее 3 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.5.3
	Количество внешних отсеков корпуса 3,5 дюйма
	Не менее 1 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.5.4
	Слоты расширения корпуса
	Не менее 7 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.5.5
	Порты USB 2.0 на передней панели корпуса
	Не менее 2 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.5.6
	Порты USB Type-C на передней панели корпуса
	Не менее 2 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.5.7
	Комбинированный аудиоразъем на передней панели корпуса
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.5.8
	Входной аудиоразъем для микрофона на передней панели корпуса
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.5.9
	Электромеханический замок с комплектом ключей, блокирующий несанкционированное включение ПК
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.5.10
	Встроенный картридер
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.5.11
	Петля для навесного замка
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.5.12
	Мощность блока питания
	не менее 700 Вт
	Указание характеристик
	
	

	1.5.13
	Соответствие стандартам 80PLUS
	не менее 80 PLUS Bronze
	Указание характеристик
	
	

	1.5.14
	Количество слотов оперативной памяти 
	 не менее 4 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.5.15
	Тип оперативной памяти
	DDR5
	Указание характеристик
	
	

	1.5.16
	Количество разъемов SATA
	не менее 3 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.5.17
	Поддержка RAID 0/1/5/10
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.5.18
	Количество слотов M.2 Key M
	не менее 2 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.5.19
	Количество слотов M.2 Key E
	не менее 1 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.5.20
	Количество слотов PCI-Express x16
	не менее 2 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.5.21
	Количество слотов PCI-Express x1
	не менее 1 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.5.22
	Количество разъемов HDMI (без использования переходников и разветвителей)
	не менее 1 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.5.23
	Количество разъемов DisplayPort (без иcпользования переходников и разветвителей) 
	не менее 1 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.5.24
	Количество разъемов Mini DisplayPort (без использования переходников и разветвителей)
	не менее 1 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.5.25
	Количество разъемов USB Type-C с поддержкой DisplayPort (без использования переходников и разветвителей) 
	не менее 1 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.5.26
	Количество внешних портов USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1) Type-A (без использования переходников и разветвителей)
	не менее 4 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.5.27
	Количество внешних портов USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1) Type-C (без использования переходников и разветвителей)
	не менее 1 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.5.28
	Количество внешних портов USB 3.2 Gen 2x2 Type-C (без использования переходников и разветвителей)
	не менее 1 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.5.29
	Количество внешних COM портов (без использования переходников и разветвителей)
	не менее 1 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.5.30
	Количество разъемов RJ-45
	не менее 1 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.5.31
	Встроенный сетевой контроллер со скоростью передачи данных не менее 2500 Мбит/сек
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.5.32
	Встроенный звуковой контроллер
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.5.33
	Количество ядер процессора
	не менее 20 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.5.34
	Количество потоков процессора
	не менее 28 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.5.35
	Частота процессора базовая
	не менее 4,3 ГГц
	Указание характеристик
	
	

	1.5.36
	Максимальная тактовая частота процессора
	не менее 5,6 ГГц
	Указание характеристик
	
	

	1.5.37
	Объем кэш памяти процессора
	не менее 28 Мбайт
	Указание характеристик
	
	

	1.5.38
	Встроенный графический контроллер
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.5.39
	Частота оперативной памяти
	не менее 4800 Мегагерц
	Указание характеристик
	
	

	1.5.40
	Общий объем установленной оперативной памяти
	не менее 32 Гигабайт
	Указание характеристик
	
	

	1.5.41
	Количество установленных модулей оперативной памяти
	не менее 2 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.5.42
	Емкость накопителя SSD 
	не менее 1024 Гбайт
	Указание характеристик
	
	

	1.6
	Источник бесперебойного питания СБП ЕРМАК 220-220.3-192-Р или эквивалент
	
	
	Указание марки производителя и модели предлагаемой продукции

	1.6.1
	Тип ИБП
	Онлайн ИБП двойного преобразования полной мощностью не менее 3 кВА с напольной установкой или установкой в стойку 19 дюймов. Выходной коэффициент мощности 1,0. Параллельная работа до четырех ИБП. Подключение внешней SNMP-карты.
	Указание характеристик
	
	

	1.6.2
	Подключение ИБП
	· Выходной коэффициент мощности 1,0 обеспечивающий высокую плотность мощности
· Синусоидальное выходное напряжение во всех режимах работы и нулевое время переключения на аккумуляторы
· Параллельная работа до 4 ИБП
· Увеличенное время автономной работы за счет использования внешних батарейных блоков
· Автоматическое включение оборудования при восстановлении электросети
"Холодный" старт - включение ИБП при отсутствии электропитания
	Указание характеристик
	
	

	1.6.3
	Управление ИБП
	•	Информативный ЖК-дисплей с дополнительной светодиодной индикацией
•	Встроенные интерфейсы управления RS-232/USB
•	Подключение внешней SNMP-карты с датчиком температуры внешней среды 
•	Порт аварийного отключения (EPO)
•	Дополнительный интерфейс "сухие" контакты
	Указание характеристик
	
	

	1.6.4
	Установка и эксплуатация
	•	Напольная установка или установка в стойку 19 дюймов.
•	Режим высокой эффективности для экономии электроэнергии (ЕСО режим)
•	Интеллектуальный заряд аккумуляторов для продления их срока службы
•	Автоматическое самотестирование для увеличения надежности системы
•	"Горячая" замена аккумуляторов
	Указание характеристик
	
	

	1.6.5
	Полная мощность
	Не менее 3 кВА
	Указание характеристик
	
	

	1.6.6
	Активная мощность
	Не менее 3 кВт
	Указание характеристик
	
	

	1.6.7
	Фазы на входе
	1 фаза
	Указание характеристик
	
	

	1.6.8
	Фазы на выходе
	1 фаза
	Указание характеристик
	
	

	1.6.9
	Форм-фактор
	Напольный или стоечный
	Указание характеристик
	
	

	1.6.10
	Номинальное входное напряжение
	220 В
	Указание характеристик
	
	

	1.6.11
	Номинальный диапазон напряжений
	От 110 до 300 В
	Указание характеристик
	
	

	1.6.12
	Диапазон входной частоты
	От 45 до 65 Гц
	Указание характеристик
	
	

	1.6.13
	Номинальный входной ток
	15,5 ампер
	Указание характеристик
	
	

	1.6.14
	Входной коэффициент мощности
	Не менее 0,99
	Указание характеристик
	
	

	1.6.15
	Коэффициент нелинейных искажений на входе
	Не более 3%
	Указание характеристик
	
	

	1.6.16
	Диапазон напряжений в экономичном режиме
	макс +25%, мин -45%
	Указание характеристик
	
	

	1.6.17
	Тип входного соединения
	IEC320 C20
	Указание характеристик
	
	

	1.6.18
	Номинальное выходное напряжение
	220 В
	Указание характеристик
	
	

	1.6.19
	Точность выходного напряжения
	± 1 %
	Указание характеристик
	
	

	1.6.20
	Топология и форма выходного напряжения
	онлайн ИБП с "чистой" синусоидой на выходе
	Указание характеристик
	
	

	1.6.21
	Искажения выходного напряжения
	Не более 2% на линейной нагрузке
	Указание характеристик
	
	

	1.6.22
	Выходная частота (режим работы от АКБ)
	50, 60 ±0.1 Гц
	Указание характеристик
	
	

	1.6.23
	Выходной коэффициент мощности
	1,0
	Указание характеристик
	
	

	1.6.24
	Коэффициент пиковой нагрузки
	3:1
	Указание характеристик
	
	

	1.6.25
	Перегрузочная способность
	При работе от электросети: до 125% - 60 секунд, до 130% - 30 секунд
	Указание характеристик
	
	

	1.6.26
	КПД в режиме работы от электросети
	Не менее 92% при полной нагрузке
	Указание характеристик
	
	

	1.6.27
	КПД в экономичном режиме
	Не менее 95% при полной нагрузке
	Указание характеристик
	
	

	1.6.28
	Защита от всплесков напряжения
	814 джоулей
	Указание характеристик
	
	

	1.6.29
	Фильтрация
	Встроенный фильтр
	Указание характеристик
	
	

	1.6.30
	Тип выходного соединения
	IEC320 не менее 8xC13 + 1*C19
	Указание характеристик
	
	

	1.6.31
	Тип байпас
	Электронный
	Указание характеристик
	
	

	1.6.32
	Диапазон напряжений байпас
	От +25% до -45%
	Указание характеристик
	
	

	1.6.33
	Диапазон частот байпас
	±10% (настраиваемый ±1%, ±2%, ±4%, ±5%)
	Указание характеристик
	
	

	1.6.34
	Тип аккумуляторных батарей
	Свинцово-кислотные герметизированные с защитой от утечки
	Указание характеристик
	
	

	1.6.35
	Напряжение на шине постоянного тока
	72 В постоянного тока
	Указание характеристик
	
	

	1.6.36
	Время автономной работы при 100% нагрузке
	Не менее 20 мин.
	Указание характеристик
	
	

	1.6.37
	Время перезаряда
	4 часа до 90% емкости
	Указание характеристик
	
	

	1.6.38
	Режим заряда
	Интеллектуальный заряд с температурной компенсацией напряжения
	Указание характеристик
	
	

	1.6.39
	Ток заряда
	1 ампер
	Указание характеристик
	
	

	1.6.40
	Время переключения на батареи
	0 мс - с электросети на АКБ
	Указание характеристик
	
	

	1.6.41
	Защита батарей
	Защита от переразряда, перенапряжения, короткого замыкания
	Указание характеристик
	
	

	1.6.42
	Интерфейсные порты
	RS232/USB
	Указание характеристик
	
	

	1.6.43
	Внутренний слот для карты управления
	Дополнительные внешние карты SNMP
	Указание характеристик
	
	

	1.6.44
	Аварийное отключение (EPO)
	Есть
	Указание характеристик
	
	

	1.6.45
	ЖК-дисплей и индикация
	Цифровой ЖК-дисплей и светодиодная индикация
	Указание характеристик
	
	

	1.6.46
	Звуковая сигнализация
	Неисправность электросети, низкий заряд батарей, перегрузка, ошибка ИБП
	Указание характеристик
	
	

	1.6.47
	Температура эксплуатации
	От 0°C до 40°C
	Указание характеристик
	
	

	1.6.48
	Относительная влажность при эксплуатации
	От 0 до 95 %
	Указание характеристик
	
	

	1.6.49
	Класс защиты
	IP20
	Указание характеристик
	
	

	1.6.50
	Тепловыделение в режиме работы от электросети
	886 BTU/час
	Указание характеристик
	
	

	1.6.51
	Уровень шума
	Не более 50 дБ
	Указание характеристик
	
	

	1.6.52
	Безопасность
	ТР ТС 004/2011, МЭК 62040-1
	Указание характеристик
	
	

	1.6.53
	ЭМС
	ТР ТС 020/2011, МЭК 62040-2
	Указание характеристик
	
	

	1.6.54
	Гарантия производителя
	Не менее 24 месяцев
	Указание характеристик
	
	

	1.7
	Карта удаленного управления SNMP Сard DL801 Megatec или эквивалент
	
	
	Указание марки производителя и модели предлагаемой продукции

	1.7.1
	Назначение
	Внешняя карта SNMP предназначена для удаленного мониторинга и управления ИБП через локальную сеть или Интернет. Позволяет в режиме реального времени получать информацию о состоянии электросети и ИБП. На встроенном ЖК-дисплее отображается напряжение и уровень нагрузки ИБП, IP-адрес карты и другие параметры. Благодаря наличию встроенного http-сервера доступ к карте может осуществляться через любой веб-браузер
	Указание характеристик
	
	

	1.7.2
	Подключение
	•	Поддерживает протоколы http, https, IPv.4, IPv.6, SNMP v.1/v.2с/v.3, TCP/IP, telnet, SMTP, SSL, SSH
•	Разъем подключения RJ45 Ethernet
•	Аутентификация пользователя через пароль, по IP-адресу, сервер Radius
•	Подключение к ИБП через последовательный порт RS232
	Указание характеристик
	
	

	1.7.3
	Управление
	•	Доступ к интерфейсу карты через любой веб-браузер
•	Поддержка ИБП MIB, RFC1628, PPC MIB
•	Возможность удаленного запуска перезагрузки, самотестирования и выключения ИБП
	Указание характеристик
	
	

	1.7.4
	Установка и эксплуатация
	•	Компактный пластиковый корпус
•	Настройка расписания выполнения команд
•	Ведения журналов событий и параметров электросети и ИБП
•	Отправка информационных сообщений на email или trap-оповещений
•	Возможность дистанционного обновления прошивки
	Указание характеристик
	
	

	1.7.5
	Протоколы
	http, https, IPv.4, IPv.6, SNMP v.1/v.2с/v.3, TCP/IP, SMTP, SSL, SSH, SNTP, DHCP, Telnet, DNS
	Указание характеристик
	
	

	1.7.6
	Исполнение
	В отдельном корпусе
	Указание характеристик
	
	

	1.7.7
	Разъемы
	1 - RJ45 Ethernet
	Указание характеристик
	
	

	1.7.8
	Аутентификация
	Пароль, IP-адрес, сервер Radius
	Указание характеристик
	
	

	1.7.9
	Выходные сигналы
	События и параметры ИБП и электросети. Отправка по электронной почте или trap-сообщениями.
	Указание характеристик
	
	

	1.7.10
	Команды управления
	Выключение, перезагрузка и запуск самотестирования ИБП, функция WakeOnLAN
	Указание характеристик
	
	

	1.7.11
	Температура эксплуатации
	От 0°C до 45°C
	Указание характеристик
	
	

	1.7.12
	Относительная влажность при эксплуатации
	От 0 до 95 %
	Указание характеристик
	
	

	1.7.13
	Совместимость с ИБП
	СБП ЕРМАК 220-220.3-192-Р
	Указание характеристик
	
	

	1.7.14
	Гарантия производителя
	Не менее 12 месяцев
	Указание характеристик
	
	

	1.8
	Батарейный модуль ЕРМАК ВВ-384-3-Р или эквивалент
	
	
	Указание марки производителя и модели предлагаемой продукции

	1.8.1
	Назначение
	Расширение времени автономной работы системы
	Указание характеристик
	
	

	1.8.2
	Форм-фактор
	Напольный или в стойку 19 дюймов
	Указание характеристик
	
	

	1.8.3
	Тип аккумуляторных батарей
	Свинцово-кислотные герметизированные с защитой от утечки
	Указание характеристик
	
	

	1.8.4
	Ёмкость
	Не менее 9 Ач
	Указание характеристик
	
	

	1.8.5
	Количество встроенных АКБ
	Не менее 12 штук
	Указание характеристик
	
	

	1.8.6
	Напряжение на шине постоянного тока
	72 В DC
	Указание характеристик
	
	

	1.8.7
	Совсметимость с ИБП
	СБП ЕРМАК 220-220.3-192-Р
	Указание характеристик
	
	

	1.8.8
	Гарантия производителя
	24 месяца
	Указание характеристик
	
	

	1.9
	Комплект крепления ЕРМАК РК или эквивалент
	
	
	Указание марки производителя и модели предлагаемой продукции

	1.9.1
	Форм-фактор
	Стоечный
	Указание характеристик
	
	

	1.9.2
	Регулировка по длине стойки
	От 500 до 800 мм
	Указание характеристик
	
	

	1.9.3
	Нагрузочная способность
	Не менее 95 кг
	Указание характеристик
	
	

	1.9.4
	Гарантия производителя
	Не менее 12 месяцев
	Указание характеристик
	
	

	1.9.5
	Совместимость с ИБП
	СБП ЕРМАК 220-220.3-192-Р
	Указание характеристик
	
	

	2
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.
	Требования к доставке
	Доставка товара осуществляется одной или несколькими партиями по адресу: 125993, г. Москва, Волоколамское ш., д. 2
	Согласие с требованием
	
	

	2.2.
	Требования к упаковке
	Товар должен отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, обеспечивающих полную сохранность Товара от всякого рода повреждений и порчи при его перевозке и хранении с учетом возможных перегрузок и длительного хранения, в том числе в местностях с неблагоприятными климатическими условиями.
	Согласие с требованием
	
	

	3
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Минимальная комплектация для монитора ICL ViewRay 2416IFH-UR или эквивалента
	Монитор – 1 шт.,
Стойка с регулировкой по высоте- 1 шт.,
Кабель Display Port - 1 шт.,
Кабель HDMI -1 шт.,
Кабель питания - 1 шт.,
Кабель USB тип B–тип А – 1 шт.,
Монтажный набор для крепления системного блока форм-фактора SFF, USFF к монитору.
	Согласие с требованием
	
	

	3.2
	Минимальная комплектация для монитора RDW 2706C или эквивалента
	Монитор – 1 шт.,
Стойка с регулировкой по высоте- 1 шт.,
Кабель Display Port - 1 шт.,
Кабель HDMI -1 шт.,
Кабель питания - 1 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	3.3
	Минимальная комплектация для ноутбука ICL P1511 G1R
	Сетевой блок питания - 1 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	3.4
	Минимальная комплектация для ноутбука Raybook S1411 G2R или эквивалента
	Сетевой блок питания - 1 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	3.5.
	Минимальная комплектация на источник бесперебойного питания
	Основное устройство
	Согласие с требованием
	
	

	3.6.
	Документация
	Руководство пользователя, гарантийный талон поставщика, гарантийный талон производителя.
	Согласие с требованием
	
	

	4.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Гарантия производителя на монитор ICL ViewRay 2416IFH-UR или эквивалент
	Гарантия производителя на поставленный товар должна составлять не менее 12 месяцев от даты подписания Товарной накладной
	Конкретное предложение Участника
	-//-
	-//-

	4.2.
	Гарантия производителя на монитор RDW 2706C или эквивалент
	Гарантия производителя на поставленный товар должна составлять не менее 12 месяцев от даты подписания Товарной накладной
	Конкретное предложение Участника
	-//-
	-//-

	4.3.
	Гарантия производителя на ноутбук ICL P1511 G1R
	Гарантия производителя на поставленный товар должна составлять не менее 12 месяцев от даты подписания Товарной накладной
	Конкретное предложение Участника
	-//-
	-//-

	4.4.
	Гарантия производителя на ноутбук Raybook S1411 G2R
	Гарантия производителя на поставленный товар должна составлять не менее 12 месяцев от даты подписания Товарной накладной
	Конкретное предложение Участника
	-//-
	-//-

	4.5.
	Гарантия производителя на источник системный блок
	Гарантия производителя на поставленный товар должна составлять не менее 12 месяцев от даты подписания Товарной накладной
	Конкретное предложение Участника
	-//-
	-//-

	4.6.
	Гарантия производителя на источник бесперебойного питания СБП ЕРМАК 220-220.3-192-Р или эквивалент
	Гарантия производителя на поставленный товар должна составлять не менее 24 месяцев от даты подписания Товарной накладной
	Конкретное предложение Участника
	-//-
	-//-

	4.7.
	Гарантия производителя на карту удаленного управления SNMP Сard DL801 Megatec или эквивалент
	Гарантия производителя на поставленный товар должна составлять не менее 12 месяцев от даты подписания Товарной накладной
	Конкретное предложение Участника
	-//-
	-//-

	4.8.
	Гарантия производителя на батарейный модуль ЕРМАК ВВ-384-3-Р или эквивалент
	Гарантия производителя на поставленный товар должна составлять не менее 24 месяцев от даты подписания Товарной накладной
	Конкретное предложение Участника
	-//-
	-//-

	4.9.
	Гарантия производителя на комплект крепления ЕРМАК РК или эквивалент
	Гарантия производителя на поставленный товар должна составлять не менее 12 месяцев от даты подписания Товарной накладной
	Конкретное предложение Участника
	-//-
	-//-

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1
	Требования к качеству товара
	Товар, подлежащий к поставке, должен быть новым, неиспользованным, не восстановленным, ранее не находившимся у третьих лиц, в споре и под арестом не состоять, не является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц
	Согласие с требованием
	
	

	5.2
	Требования к происхождению поставляемой продукции[footnoteRef:1] [1:  Требование установлено: 
- в соответствии с абзацем 2 подпункта «л» пункта 4 Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"; 
- в целях исполнения решений Правительства РФ о минимальной доле закупок товаров российского происхождения (п. 6.9.6.28. Единого положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро).
- в соответствии Технической политикой в области информационных технологий группы РусГидро (приложение 5 к протоколу заседания Правления ПАО «РусГидро» от 10.06.2024 № 1504пр)
] 


	Предлагаемая к поставке продукции должна быть включена в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции в соответствии с  Постановлением Правительства РФ от 10.07.2019 N 878 "О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. N 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" и Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
	Согласие с требованием
	Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей)
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