















Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 25.11.10.000 Поставка бронированных наблюдательных вышек для нужд производственных участков в г. Рыбинске и г. Углич
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1. Общие сведения

1.1. Наименование закупаемой продукции.
ОКПД2 25.11.10.000 Поставка бронированных наблюдательных вышек для нужд производственных участков в г. Рыбинске и г. Углич (далее – Продукция)».

1.2. [bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции.
Продукция предназначена для выполнения работ по монтажу и наладке бронированных наблюдательных вышек Рыбинской и Угличской ГЭС силами АО «Гидроремонт-ВКК» на основании письма № Исх. 619.КВГЭС/89-АМ/002КВГЭС от 23.09.2026 филиала ПАО «РусГидро» - «Каскад Верхневолжских ГЭС».

2. Требования к продукции
2.1.	Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Код ОКПД2
	Единица  измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5

	Перечень и объем закупаемой продукции Угличской ГЭС

	1. 
	Поставка бронированной наблюдательной вышки для Угличской ГЭС
	28.99.39.190
	Компл.
	1

	Перечень и объем закупаемой продукции Рыбинской ГЭС

	1. 
	Поставка бронированной наблюдательной вышки для Рыбинской ГЭС
	28.99.39.190
	Компл.
	1



2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции
Таблица 2.1. Требования по срокам поставки продукции.
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	
	ОКПД2 [28.99.39.190] Поставка бронированной наблюдательной вышки для Угличской ГЭС.
	С даты подписания договора
	В течение 45 рабочих дней с даты подписания договора

	[bookmark: _GoBack]
	ОКПД2 [28.99.39.190] Поставка бронированной наблюдательной вышки для Рыбинской ГЭС.
	С даты подписания договора
	В течение 45 рабочих дней с даты подписания договора


Поставка осуществляется двумя партиями на два адреса.
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2.2. Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582]Таблица 3. Требования к продукции 
Наименование продукции: ОКПД2 25.11.10.000 Поставка бронированных наблюдательных вышек для нужд производственных участков в г. Рыбинске и г. Углич

	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	Соответствие стандартам

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1
	Бронированная наблюдательная вышка Угличской ГЭС и Рыбинской ГЭС
	Габаритные размеры бронированной наблюдательной вышки:
	

	
	
	Ширина (мм)
	4800
	

	
	
	Длина (мм)
	4800
	

	
	
	Общая высота (вместе с громоотводом) (мм)
	15600
	

	
	
	Масса (кг)
	12000
	

	
	
	Габаритные размеры кабины защитной бронированной:
	

	
	
	Ширина (мм)
	3000
	

	
	
	Длина (мм)
	3000
	

	
	
	Общая высота (мм)
	2800
	

	
	
	Прочие характеристики и комплектация:
	

	
	
	Бронезащита стен, пола и двери
	Класс защиты по пулестойкости Бр4
	ГОСТ Р 51112-97

	
	
	Дверь
	Размеры 800х2000h мм оборудована доводчиком для дверей весом до 180 кг, механическим замком 4 класса взломостойкости с задвижкой.
	

	
	
	Окна
	Все окна поста с стеклами тонированными пленкой (коэффициент пропускания видимого света не менее 40%.)
	

	
	
	Электропитание
	220В, 50Гц
	

	
	
	Потребляемая мощность
	9кВт
	

	
	
	Вентиляция
	Приточно-вытяжная
	

	
	
	Отопление
	Электрообогреватель 1 кВт – 2 шт
	

	
	
	Кондиционирование
	Кондиционер с кронштейном крепления – 1 компл
	

	
	
	Связь
	Стационарный IP телефон – 1 шт
	

	
	
	Электрооборудование
	- Электрощиток с автоматами защиты и УЗО – 1 шт;
- розетки двойные – 3шт;
- розетки одинарные – 1 шт;
- Выключатель двойной – 2 шт;
- выключателт одинарный – 3 шт;

	

	
	
	Освещение внутреннее
	Светильник потолочный – 2 шт
	

	
	
	Первичные средства пожаротушения
	Огнетушитель  - 1шт
	

	
	
	Пожарная сигнализация
	Пожарный датчик – 1 шт
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Сигнализация
	Кнопка тервожной сигнализации - 1шт
	

	
	
	Средства оповещения
	Сирена С-40 - 1шт
	

	
	
	Наружное освещение
	Прожектор поворотный – 2 шт;
Прожектор светодиодный – 4 шт.
	

	
	
	Молниезащита
	Молниеприемник – 1 шт
	

	
	
	Отделка
	- отделка внутренняя: утеплитель, панели СМЛО светлые тона, линолеум;
- Отделка наружная: RAL 7040
	

	
	
	Материал постамент
	металл
	

	
	
	Количество составных частей
	4
	

	
	
	Высота(мм)
	2300
	

	
	
	Ширина (мм)
	3000
	

	
	
	Длина (мм)
	3000
	

	
	
	Общая высота 4-ех частей (мм)
	9200
	

	
	
	Площадка
	Выход на площадку № 2 (постамент для обхода) с лестницы должен быть оборудован люком с запирающим устройством — 2 шт
	

	
	
	Лестница
	2 шт.
	

	
	
	Громкоговоритель с дальностью действия 800 м.
	1 шт.
	

	
	
	Приспособление для крепления пулемета типа ДПМ при ведении оборонительного огня.
	4 шт.
	

	2.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1
	Место поставки
	152917, РФ, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31, территория Рыбинской ГЭС, 
152615, РФ, Ярославская обл., г. Углич, ул. Спасская, д.33, территория Угличской ГЭС

	2.2
	Приемка продукции
	Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00

	2.3
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1
	Сроки гарантии
	На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 36 (тридцати шести) месяцам, исчисляемый с даты ввода Продукции в эксплуатацию, но не более 48 (сорока восьми) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД). Установленный в отношении Продукции Гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Продукции.

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации со штампом отдела технического контроля (ОТК) изготовителя.; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз., транспортную накладную


	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. 
Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя
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