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1. Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения
	Продукция, СВП
	Судно на воздушной подушке 

	ТТ
	Технические требования


1.2. Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 30.11.21 Поставка судна на воздушной подушке для нужд Нижегородского участка Центрального филиала АО "ТК РусГидро"
1.3. Цель использования закупаемой продукции 
Для оказания транспортных услуг по доходному договору. Круглогодичные перевозки с возможностью выхода судна на необорудованный берег.
2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№

п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД2 30.11.21 Поставка судна на воздушной подушке для нужд Нижегородского участка Центрального филиала АО "ТК РусГидро"
	шт.
	1


2.1.2. Требования к срокам поставки продукции
Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№

п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД2 30.11.21 Поставка судна на воздушной подушке для нужд Нижегородского участка Центрального филиала АО "ТК РусГидро"
	С даты подписания договора
	Не позднее 30 календарных дней с даты подписания договора.


2.2. Требования к качеству продукции
 Таблица 3. Требования к качеству продукции
Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1.): ОКПД2 30.11.21 Поставка судна на воздушной подушке для нужд Нижегородского участка Центрального филиала АО "ТК РусГидро"
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Кузов, Размеры и вес
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1.
	Длина габаритная на воздушной подушке (транспортировочная), м
	Не более 9,35 (8,8)
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.2.
	Ширина габаритная на воздушной подушке (транспортировочная), м
	Не более 3,7 (2,5)
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.3.
	Высота габаритная на воздушной подушке (транспортировочная), м
	Не более 3,05 (2,2)
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.4.
	Пассажировместимость (включая судоводителя)
	Не менее 6
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.5
	Максимальная грузоподъемность, кг
	Не менее 600
	Указание характеристик
	-
	

	1.2.
	Двигатель
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1.
	Максимальная мощность, л.с
	Не менее 140
	Указание характеристик
	-
	

	1.2.2.
	Тип двигателя
	Бензиновый
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.3.
	Система охлаждения
	Жидкостное охлаждение
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.4
	Вид топлива
	Бензин
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.5
	Емкость топливного бака, л
	Не менее 100
	Указание характеристик
	
	

	1.3.
	Трансмиссия
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1.
	Трансмиссия
	Ременный привод или карданный вал
	Указание характеристик
	-
	

	2. 
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Поставляемое СВП должно соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 8666-2012 «Суда малые. Основные данные», ГОСТ ISO 12217-1- 2016 «Суда малые. Оценка остойчивости, запаса плавучести и определение проектной категории. Часть 1. Непарусные суда с длиной корпуса 6 м и более», ГОСТ ISO 9094-1- 2016 «Суда малые. Противопожарная защита»
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Климатические условия эксплуатации
	ТС должен быть рассчитан на эксплуатацию при рабочих температурах окружающего воздуха от - 35до + 40 °С.
	Согласие с требованием
	-
	

	4. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Место поставки
	Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий муниципальный округ, г. Заволжье, Привокзальная улица, д.14.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.2. 
	Способ доставки до места поставки (получения)
	Доставка осуществляется силами Поставщика, любым доступным способом, обеспечивающим целостность и сохранность СВП, исключающий движение своим ходом.
	Согласие с требованием
	-
	

	5. 
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Продукция должна быть новой и ранее не использовавшейся.

Год изготовления товара – не ранее 2026.
	Согласие с требованием
	-
	

	5.2. 
	Преодоление снежных поверхностей с угол подъема не менее 10 градусов и высотой неровностей не менее 0,3 метра
	Согласие с требованием
	
	

	6. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1. 
	Требования к гарантии на Продукцию
	Гарантийный срок на СВП, поставленный по Договору, равен гарантийному сроку производителя, в соответствии с Сервисной книжкой и начинает течь с даты подписания Сторонами акта приема-передачи Товара и Накладной ТОРГ-12/УПД. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора. Установленный в отношении Товара гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Товара.
	Согласие с требованием
	-
	

	7. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1. 
	Комплектация ТС
	- вольтметр – 1 шт.;

- указатель уровня топлива – 1 шт.;

- указатель температуры охлаждающей жидкости двигателя – 1

шт.;

- тахометр/счётчик моточасов двигателя – 1 шт.;

- выключатель освещения салона – 1 шт.;

- выключатель ходовых огней – 1 шт.;

- выключатель стеклоочистителей – 1 шт.;

- выключатель отопителя салона – 1 шт.;

- розетка 12 В – 1 шт.;

- ходовые и стояночные огни – 1 комплект;

- сигнал звуковой – 1 шт.;

- фары (дальнего света – 2 шт);

- освещение рубки;

- выключатель массы – 1 шт.;

- автономный жидкостный отопитель двигателя;

- автономный воздушный отопитель салона;

- дворники лобового стекла;

- обогрев и омыватели лобового стекла;

 - наружные багажники;

- электрический насос для подкачки скег 12В;

- стереомагнитола, антенна, акустика;

- подъемные стропы, траверса для избежание повреждения корпуса ;

 - нижний ярус гибкого ограждения (всесезонный)(ЗИП);

- чехол;

- трап (пассажирский);

- огнетушитель – 2 шт.;

- судовое снабжение согласно ГИМС;
	Согласие с требованием
	
	

	7.2. 
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик передает Заказчику товарную накладную (ТОРГ-12)/УПД, счет-фактуру, Формуляр судовой; Руководство по эксплуатации; Каталог запасных частей; Копия сертификата соответствия;

Документация для постановки на учет в ГИМС.
	Согласие с требованием
	-
	

	8. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1. 
	Цвет корпуса
	Светлых тонов
	Согласие с требованием
	-
	

	8.2. 
	Система управления
	Управление по курсу осуществляется воздушными рулями с приводом от штурвала.
	Согласие с требованием
	
	

	8.3. 
	Электроснабжение
	Бортовая сеть - постоянный ток напряжением 12 В.

Основной источник электроэнергии – генератор, навешенный на

главный двигатель и аккумуляторная батарея, работающие в

буфере.
	Согласие с требованием
	
	

	8.4. 
	Конструкция корпуса и надстройки
	В рубке по левому борту должен быть размещен пост управления судном с сиденьем водителя, справа от поста управления установлено сиденье пассажира и штурманский стол. Вдоль бортов в салоне установлены диваны-рундуки, вставленные между сиденьями спинки образуют спальные места.

Посадочная площадка для пассажиров должна быть расположена на палубе судна.

Лобовое остекление рубки должно оборудоваться стеклоочистителями. Двойное остекление лобового и боковых окон

Судно должно изготавливаться как маломерное для последующей постановки на учет в ГИМС.
	Согласие с требованием
	
	

	8.5. 
	Гибкое ограждение.

Материал гибкого ограждения и баллонов.

Материал скегов и подошвы.
	Гибкое ограждение должно состоять из отдельных бортовых надувных скегов,

носового и кормового гибкого ограждения. Каждый скег должен имееть двухъярусную конструкцию. Скеги нижнего яруса — односекционные. Материал ограждения — пятислойная ткань на основе ПВХ с добавкой полиуретана и армированная полиэстером. Для защиты от повреждений наружные борта верхних ярусов скегов защищены двумя слоями ткани: лавсановой и капроновой, с ПВХ покрытием; нижние ярусы скегов оклеены полиуретановой пленкой.

Судно должно быть оборудовано системой подкачки скегов.

Подача воздуха в скеги осуществляется от

компрессора.
	Согласие с требованием
	
	

	8.6. 
	Подъемно-движительный и рулевой комплекс
	В кормовом отсеке – моторном отсеке (МО) должны быть размещены: энергетическая установка, аккумулятор и движительно–рулевой комплекс состоящий из лопастного винта в кольцевой аэродинамической насадке.


	Согласие с требованием
	
	

	8.7. 
	Корпус судна
	Корпус и рубка катера на воздушной подушке изготавливаются из алюминиево-магниевого сплава или стеклопластика армированного металлом
	Согласие с требованием
	
	


3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
