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[bookmark: _Toc144806314][bookmark: _Toc241826511]Обозначения и сокращения
	Сокращение
	Обозначение

	SLA
	Cоглашение об уровне услуг

	Бесфайловые атаки
	Вредоносная активность, которая осуществляется без создания файлов на диске

	Угроза от активности легитимных утилит операционной системы
	Угроза применения встроенных инструментов операционной системы для задач, не предусмотренных разработчиками

	ИБ
	Информационная безопасность

	ИТ
	Информационные технологии - процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов

	ИТ-процесс
	Совокупность методов, технических средств, персонала и организационных мер, направленных на повышение и поддержание качества предоставления ИТ-услуг для бизнеса

	ИС
	Информационная система - совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств

	ИТКС
	Информационно-телекоммуникационная сеть - технологическая система, предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств вычислительной техники

	КСУИБ
	Комплексная система управления информационной безопасностью

	ПОБИ
	Подсистема обеспечения безопасности информации в технологических сегментах АСУТП

	Оборудование
	Серверная платформа

	ЦОД М9
	Центр обработки данных М9

	ПАК КЦОПЛ
	Программно-аппаратный комплекс корпоративного центра обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак

	ПД
	Проектная документация

	СМР
	Строительно-монтажные работы

	ПНР
	Пусконаладочные работы

	ПСИ
	Приёмо-сдаточные испытания

	Подрядчик
	Участник закупки, получивший право заключения договора на выполнение Работ с Заказчиком




[bookmark: _Toc144806315][bookmark: _Toc241826512]Наименование закупаемой продукции
ОКПД 2 62.01.12.000 Модернизация ПАК КЦОПЛ в части внедрения проектных решений Системы противодействия целевым атакам (EDR) в рамках выполнения инвестиционного проекта P_T-1010-271.
[bookmark: _Toc144806316][bookmark: _Toc241826513]Цель использования закупаемой продукции
Целью работ является модернизация программно-аппаратного комплекса Корпоративного центра обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак Группы «РусГидро» путем внедрения Системы противодействия целевым атакам.
Для достижения указанных выше целей должны быть выполнены следующие задачи:
разработать рабочую документацию;
поставить Оборудование на место проведения работ;
выполнить монтажные и наладочные работы;
конфигурация программного обеспечения, предоставляемого Заказчиком, с последующим развертыванием на поставленном Подрядчиком Оборудовании в соответствии с проектными решениями;
провести приемо-сдаточные испытания с последующим вводом в опытную и в промышленную эксплуатацию.
[bookmark: _Toc241826514]Существующее положение
В ПАО РусГидро постоянно ведется работа по повышению уровня информационной безопасности организации. В настоящий момент в ПАО РусГидро организована комплексная система управления информационной безопасностью, в которую входят: система антивирусной защиты, система управления идентификацией и доступом, система управления информационной безопасностью и событиями безопасности и т.д. и т.п. Ограниченность текущего комплекса мер по защите от сложных и целевых атак заключается в следующем:
· аутентификация защищает исключительно в момент входа, не контролирует действия пользователя после авторизации и не имеет инструментов реагирования;
· антивирусная защита блокирует только известные файлы, не видит бесфайловые атаки, угрозы нулевого дня и активности легитимных утилит операционной системы, а также не собирает историю процессов для расследования инцидентов;
· система управления информационной безопасностью и событиями безопасности собирает стандартные журналы событий (логи) со всех устройств, но не видит скрытые действия внутри устройства (какой процесс и что запустил в памяти устройства), не имеет инструментов мгновенно остановить атаку или изолировать зараженное устройство.
Таким образом, сохраняется уязвимость перед бесфайловами атаками, уязвимостями нулевого дня, компрометацией сессий внутри доверенной среды, процесс ручного сбора телеметрии и координации реагирования на угрозу увеличивает время на ее ликвидацию.
В целях сокращения времени на ликвидацию угрозы информационной безопасности необходимо внедрение автономного on-premise класса систем EDR (Endpoint Detecion and Response).
Данный класс систем позволит выявить подозрительное поведение внутри рабочих станций и серверов ПАО «РусГидро» и реагировать на угрозы в реальном времени, а также эффективнее выполнять нормативные и внутренние требования к информационной безопасности, предоставляя подробные записи об активности конечных точек и действиях, предпринятых в ходе исследования.
Разработано проектное решение по внедрению Системы противодействия целевым атакам (EDR) в ИА и филиалах ПАО «РусГидро».
В целях внедрения проектных решений Системы противодействия целевым атакам (EDR) в ИА и филиалах ПАО «РусГидро» необходимо осуществить поставку оборудования в ЦОД М9, выполнить монтажные работы, наладочные работы и приемо - сдаточные испытания с последующим вводом в опытную и промышленную эксплуатации.
Таблица 1. Перечень объектов Заказчика
	№п/п
	Наименование объекта
	Расположение объекта (место проведения работ)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)

	1
	2
	3
	4

	
	ПАО «РусГидро»

	
	Программно-аппаратный комплекс Корпоративного центра обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак ПАО «РусГидро»
	
ЦОД М9
117485, Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы):
Программно-аппаратный комплекс Корпоративного центра обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак ПАО «РусГидро» (инв. 10104010000000850000)



[bookmark: _Toc144806318][bookmark: _Toc241826515]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
Заказчик в ответ на запрос Подрядчика предоставляет ему всю имеющуюся у него документацию, касающуюся реализации проекта, а также при необходимости планы помещений объекта Заказчика с указанием стоек и планируемых мест установки оборудования для разработки планов производства работ.
Взаимодействие между Заказчиком и Подрядчиком осуществляется посредством корпоративных средств связи Заказчика и Подрядчика. 
При необходимости, для уточнения исходных данных и/или сбора дополнительных данных, Заказчик обеспечивает допуск персонала Подрядчика на объекты в контуре работ.
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Таблица 3. Перечень и объем выполняемых работ
	№ п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	Разработка рабочей документации 
	Комплект документации
	1

	2.
	Выполнение монтажных и наладочных работ
	
	

	2.1
	Выполнение монтажных работ
	Документ
	1

	2.2
	Выполнение наладочных работ
	[bookmark: _GoBack]Документ
	1

	‍3.
	Разработка исполнительной и эксплуатационной документации
	Комплект документации
	1

	4.
	ПСИ с последующим вводом в опытную и промышленную эксплуатацию
	Комплект документации
	1



Таблица 4. Перечень и объем закупаемых МТР
	№ п/п
	Наименование закупаемых МТР
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	
	Партия № 1
	
	

	1.
	Сервер в ЦОД М9
	Шт.
	1

	
	Партия № 2
	
	

	2.
	Сервер в ЦОД М9
	Шт.
	5



В случае указания в Технических требованиях и приложенной к техническим требованиям документации конкретных торговых марок и названий продукции Участник в составе предложения может предложить эквивалентные, характеристики которых не ниже, чем у продукции, указанной в Технических требованиях. В случае, если Участником предлагается эквивалент требуемой Заказчиком продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное (в объёме не менее описанного в Технических требованиях) техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента.

[bookmark: _Toc144806322][bookmark: _Toc241826519]Требования к срокам поставки МТР, выполнению работ
Таблица 5. Требования по срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ / услуг (вид / этап (работ/ услуг)
	Требования к началу срока выполнения работ / оказания услуг (этапа работ / услуг)
	Требования к окончанию срока выполнения работ / оказания услуг (этапа работ / услуг)

	1
	2
	3
	4

	1.
	Разработка рабочей документации
	С даты заключения договора
	5 месяцев и 15 календарных дней с даты, заключения договора

	2.
	Выполнение монтажных и наладочных работ
	
	

	2.1
	Выполнение монтажных работ
	С даты заключения договора
	16 месяцев с даты заключения договора

	2.2.
	Выполнение наладочных работ
	С даты заключения договора
	16 месяцев с даты заключения договора

	‍3.
	Разработка исполнительной и эксплуатационной документации
	С даты заключения договора
	В течение 16 месяцев с даты заключения договора

	4.
	ПСИ с последующим вводом в опытную и промышленную эксплуатацию
	С даты заключения договора
	В течение 16 месяцев с даты заключения договора


Таблица 6. Требования по срокам поставки МТР
	№ п/п
	Наименование продукции/ (партии оборудования)
	Требования к началу срока поставки
	Требования к окончанию срока поставки

	1
	2
	3
	4

	1.
	Партия № 1

	1.1
	Сервер в ЦОД М9
	С даты заключения договора
	В течение 5 месяцев и 15 календарных дней с даты, заключения договора

	2.
	Партия № 2

	2.1
	Сервер в ЦОД М9
	С даты заключения договора
	В течение 16 месяцев с даты заключения договора
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[bookmark: _Toc241826520]Требования к качеству продукции
Таблица 7. Требования к качеству продукции
Наименование Работ/этапа Работ: 
ОКПД2 62.01.12.000 Модернизация ПАК КЦОПЛ в части внедрения проектных решений Системы противодействия целевым атакам (EDR)
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к выполнению работ 
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Требования к способам и технологиям выполнения работ
	-//-
	-//-

	1.1.1. ‍
	Требования к перечню и объему выполняемых Работ
	Перечень и объём выполняемых Работ указан в таблице 3 настоящих ТТ.
	Согласие с требованием
	

	1.1.2. ‍
	Требования к перечню и объему закупаемых МТР
	Перечень и объем закупаемых МТР указан в таблице 4 настоящих ТТ.
	Согласие с требованием
	

	1.2. 
	Требования к организации работ
	-//-
	-//-

	1.2.1. ‍
	Организационно-технические мероприятия при выполнении работ
	При выполнении работ Подрядчик должен соблюдать требования в отношении соблюдения конфиденциальности, правил пропускного и внутриобъектового режима Заказчика, техники безопасности, пожарной и промышленной и информационной безопасности, охраны окружающей среды при выполнении работ.
	Согласие с требованием
	

	1.2.2. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика
	Допуск персонала подрядчика для выполнения работ осуществляется в соответствии с:
- приказом ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 №300 (Регламент процесса «Допуска персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро») (Приложение №2 к Техническим требованиям);
- инструкцией по оформлению заявок в 2026 году на допуск посетителей, автотранспортных средств, внос, вынос, ввоз, вывоз товарно-материальных ценностей на территорию/ с территории АО «ММТС-9» (г. Москва, ул. Бутлерова, д.7)
(опубликованная по адресу: https://mmts9.ru/documents/);
Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал Заказчика.
	Согласие с требованием
	

	1.2.3. ‍
	Требования к коммуникации
	Назначаются ответственные лица от Подрядчика и Заказчика для оперативного взаимодействия. 
Определяются каналы и периодичность совещаний.
Для обмена с Заказчиком документами/сообщениями в цифровом (электронном) виде Подрядчик обязан использовать только корпоративные адреса электронной почты и корпоративные файлообменные сервисы.
Подрядчиком должно быть исключено использование личных и/или общедоступных адресов электронной почты и/или файлообменных сервисов сотрудников Подрядчика.
Передача документации для согласования через открытые каналы связи без шифрования – запрещена.
	Согласие с требованием
	

	1.3. 
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
	-//-
	-//-

	1.3.1. ‍
	Требования к оборудованию и программному обеспечению, используемому для выполнения Работ
	Для выполнения Работ и разработки документации в ходе выполнения Работ Подрядчик должен использовать оборудование, принадлежащее ему на законном основании.
Подрядчиком должно быть исключено применение личного оборудования и программного обеспечения, принадлежащих работникам Подрядчика.
	Согласие с требованием
	

	1.3.2. 
	Требования к используемым запасным частям и материалам
	Запасные части и материалы, необходимые для выполнения работ приобретаются подрядчиком самостоятельно согласно разработанным спецификациям (при необходимости).
Все материалы для выполнения монтажных и наладочных работ (шкафы, монтажные и крепежные элементы, оптические и медные патчкорды, и т.п.), в том числе и те, необходимость в которых будет выявлена по итогам разработки рабочей документации, приобретаются Подрядчиком и должны быть включены в стоимость выполнения работ.
Все поставляемые и применяемые запасные части, и материалы должны быть новыми и не использованными ранее.
	Согласие с требованием
	 


	1.4. ‍
	Требования к процедурам выполнения Работ
	-//-
	-//-

	1.4.1. ‍
	Требования в отношении соблюдения конфиденциальности
	С Подрядчиком в обязательном порядке должно быть заключено Соглашение о конфиденциальности. Условия о конфиденциальности  могут быть включены в договор на оказание услуг в виде отдельного раздела вместо оформления отдельного Соглашения.
В рамках данного соглашения Подрядчик должен обеспечить режим конфиденциальности информации в отношении всей предоставленной и полученной во время выполнения Работ информации, в том числе не допускать ее разглашения третьим лицам и не использовать во вред Заказчику. Данное требование распространяется на любую конфиденциальную информацию, независимо от вида носителя, на котором она зафиксирована. Подрядчик и его работники обязаны обеспечивать специальные меры охраны при обработке конфиденциальной информации Заказчика, а также при передаче её по каналам связи.
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	1.4.2. ‍
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	 Выполнение работ и разработка документации должна осуществляться в соответствии с учетом требований следующих документов:
- Политика информационной безопасности ПАО «РусГидро», утвержденная Приказом ПАО РусГидро от 12.10.2021 №958«Об утверждении Политики информационной безопасности ПАО «РусГидро»» (в ред. Приказа ПАО «РусГидро» от 06.06.2024 №366);
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ  «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
-  Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»;
- Указ Президента РФ от 06.03.1997 №188 «Об утверждении перечня конфиденциального характера»;
- Приказ ПАО «РусГидро» от 02.09.2022 №654 «Об утверждении Положения о порядке приемки в эксплуатацию информационных систем»;
- Приказ Минтруда России от 15.12.2020 No 903н «Об утвержденииПравил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;
- ГОСТ 34.201-2020. Межгосударственный стандарт. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем;
- ГОСТ 34.602-2020 Информационные технологии (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы;
- ГОСТ Р 59792-2021 Информационные технологии (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем;
- ГОСТ Р 59793-2021 Информационные технологии (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания;
- ГОСТ Р 59795-2021 Информационные технологии (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов;
- ГОСТ Р 59853-2021 Информационные технологии (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения.
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	1.4.3. ‍
	Требование к информационной безопасности
	В ходе выполнения работ Подрядчик должен обеспечить принятие соответствующих мер по обеспечению безопасности (в т.ч. исключающих возможность несанкционированного доступа, ознакомления, изменения, распространения и/или разглашения информации третьими лицами) любой информации (вне зависимости от вида ее носителя) полученной от Заказчика и/или образующейся в ходе выполнения работ.
Подрядчик обязан уведомить Заказчика (в письменном виде в течении 3 рабочих дней с момента выявления) обо всех инцидентах информационной безопасности (в т.ч. факты несанкционированных доступа, ознакомления, изменения, распространения и/или разглашения) связанных с любой информацией (вне зависимости от вида ее носителя) полученной от Заказчика и/или образованной в ходе выполнения работ.
Публикация или передача третьим лицам любой информации (вне зависимости от вида ее носителя) полученной от Заказчика и/или образующейся в ходе выполнения работ (за исключением случаев предусмотренных законодательством РФ) без согласования с Заказчиком запрещена.
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	1.5. 
	Требования к контролю качества работ и материалов
	-//-
	-//-

	1.5.1. 
	Контроль качества используемых запасных частей и материалов
	Подрядчик должен обеспечить входной контроль поступающих материалов и запасных частей, включающий в себя проверку:
· наличия соответствующих сертификатов в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 982 (ред. от 21.02.2018) «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации»;
· наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции;
· наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.;
· комплектности поставляемых материалов.
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	1.6. 
	Требования к персоналу подрядчика
	-//-
	-//-

	1.6.1. 
	Требования к обучению
	Работники Подрядчика должны быть обучены и иметь удостоверения по проверке знания правил охраны и безопасности труда, соответствующую группу допуска по электробезопасности с учетом должности, профессии и представить их до начала работ.
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	1.7. 
	Требования к безопасности работ и охране труда
	-//-
	-//-

	1.7.1. 
	Требования к безопасности выполняемых работ
	Подрядчик должен:
·  соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. законодательство об охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности;
Подрядчик обязан:
· направлять на объекты заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ.
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	2. 
	Требования к МТР, поставляемым Подрядчиком
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Функциональные и технические характеристики
	Требования к техническим и функциональным характеристикам поставляемого оборудования и материалов, которые должны быть использованы при выполнении Работ, указаны в Приложении 3 к Техническим требованиям.
Оборудование должно соответствовать наименованию или параметрам эквивалентности.
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	2.2. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	Тара
	Оборудование должно поставляться упакованным в тару, обеспечивающую его полную сохранность от всякого рода повреждений и порчи, с учетом возможной перевозки и длительного хранения. Тара и упаковка входят в цену поставляемого оборудования, за исключением случаев, специально оговоренных Поставщиком и Покупателем.
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	2.2.2. 
	Упаковка
	Оборудование должно поставляться в фирменной упаковке, защищающей от повреждений и воздействия внешней среды. 
Упаковка Оборудования должна соответствовать требованиям ГОСТа Р71784-2024. Каждая единица поставляемого Оборудования должна быть упакована в стандартную оригинальную заводскую упаковку.
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	2.2.3. 
	Маркировка
	Каждая единица поставляемого Оборудования должна иметь на заводской упаковке четкое указание наименования, производителя и другой предусмотренной производителем информации.
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	2.2.4. 
	Доставка
	Доставка осуществляется до ЦОД М9 по адресу: 117485, Москва, ул. Бутлерова, д. 7, собственными силами Поставщика (включая подъём на этаж)
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	2.3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию 
	-//-
	-//-

	2.3.1. 
	Гарантии, гарантийное и послегарантийное обслуживание
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию поставляемого Оборудования, которое должно быть использовано при выполнении Работ, указаны в Приложении 3 к Техническим требованиям.
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	2.4. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с МТР
	-//-
	-//-

	2.4.1. 
	Комплектация и документы, поставляемые вместе с МТР
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с Оборудованием указаны в Приложении 3 к Техническим требованиям.
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	2.5. 
	Требования к происхождению поставляемого МТР
	-//-
	-//-

	2.5.1. 
	Страна происхождения
	Требования к стране происхождения Оборудования представлены в Приложении № 3 к настоящим Техническим требованиям
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	3. 
	Требования к результатам работ
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Общие требования к результатам работ
	-//-
	-//-

	3.1.1. 
	Результат выполнения Работ в целом
	По результатам выполнения работ Подрядчик должен предоставить  Акт о готовности Системы противодействия целевым атакам (EDR) к вводу в промышленную эксплуатацию.
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	3.1.2. ‍
	Требование к результатам выполнения Работ по этапу разработка рабочей документации
	По результатам выполнения работ Подрядчик должен согласовать и предоставить комплект документов:
· Ведомость рабочей документации;
· План производства работ;
· Программа и методика испытаний;
· Схема установки оборудования в стойке;
· Сетевые схемы (L2, L3).
	Согласие с требованием
	

	3.1.3. ‍
	Требование к результатам выполнения Работ по этапу выполнение монтажных и наладочных работ
	Работы по данному этапу производятся на Площадке Заказчика ЦОД М9 и включают следующие виды Работ:
1. Монтажные работы;
2. Наладочные работы на поставленном оборудовании в ЦОД М9;
3. Конфигурация программного обеспечения, предоставляемого Заказчиком, с последующим развертыванием на поставленном Подрядчиком Оборудовании, в ЦОД М9, а также в ИА и филиалах  Заказчика, в соответствии с проектным решением;
По результатам выполнения работ данного этапа Подрядчик должен разработать, согласовать и предоставить Акт о завершении ПНР.
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	3.1.4. ‍
	Требование к результатам выполнения Работ по этапу разработка исполнительной и эксплуатационной документации
	По результатам выполнения работ данного этапа Подрядчик должен разработать, согласовать и предоставить комплект документов:
· Эксплуатационную документацию:
- Ведомость эксплуатационной документации;
- Технический паспорт;
- Руководство администратора;
- Руководство по эксплуатации;
- Регламент штатного обслуживания;
- Регламент аварийного обслуживания;
- Регламент резервного копирования;
· Исполнительную документацию, включающую в себя:
- Схему развертывания Системы противодействия целевым атакам (EDR);
- Схему интеграций;
- Список установленных агентов;
- Журналы развертываний.
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	3.1.5. ‍
	Требование к результатам выполнения Работ по этапу ПСИ с последующим вводом в опытную и промышленную эксплуатацию
	По результатам выполнения работ данного этапа Подрядчик должен разработать, согласовать и предоставить по Системе противодействия целевым атакам (EDR):
- Протокол ПСИ с указанием по ИА, ЦОД м9 и филиалам соответствующих испытаний;
- Акт ввода в опытную эксплуатацию;
- Акт ввода в промышленную эксплуатацию;
- Заключение;
- Проект приказа о вводе в опытную эксплуатацию;
- Проект приказа о вводе в промышленную эксплуатацию.
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	3.2. 
	Требования к безопасности использования результата выполнения Работ
	-//-
	-//-

	3.2.1. ‍
	Требования к информационной безопасности результата выполнения Работ
	Требования информационной безопасности должны обеспечиваться на всех стадиях жизненного цикла Системы противодействия целевым атакам (EDR) с учетом всех сторон, вовлеченных в процессы жизненного цикла (разработчиков, заказчиков, поставщиков продуктов и услуг, эксплуатирующих и надзорных подразделений Общества).
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	3.3. 
	Требования к порядку приемки результатов выполнения договора
	-//-
	-//-

	3.4. 
	Требования к приемке результатов работ
	Все комплекты документов, разрабатываемые Подрядчиком в рамках всех этапов работ, указанных в п. 2.1. настоящей таблицы, должны быть согласованы с Заказчиком, все замечания на момент приемки должны быть устранены.
Все выявленные замечания на этапах внедрения проектных решений Системы противодействия целевым атакам (EDR) должны быть устранены, при необходимости в проектные решения должны быть внесены соответствующие изменения, согласованные с Заказчиком.
Все виды испытаний поставленных и развернутых программных средств в составе проектных решений внедрения Системы противодействия целевым атакам (EDR) должны быть выполнены в соответствии с разработанными (п. 2.1.2 настоящей таблицы) Подрядчиком и согласованными Заказчиком программами и методиками испытаний, все замечания выявленные в рамках испытаний на момент приемки работ должны быть устранены.
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	3.5. 
	Требования к документации, описывающей результат выполнения Работ
	-//-
	-//-

	3.5.1. 
	Требование к оформлению документации
	Вся документация, разрабатываемая Подрядчиком в рамках работ, указанных в п. 2.1. настоящей таблицы, должна быть разработана в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов, указанных в п. 1.4.2 настоящей таблицы.
Вся разрабатываемая документация должна быть выполнена на русском языке.
Вся разрабатываемая документация должна быть передана Заказчику в 1 экз. на бумажном носителе и в 1 экз. в электронном виде.
Электронный формат предоставляемых документов должен соответствовать:
Portable Document Format (PDF) - для сканированных или не редактируемых копий документов;
 Open Document Format (ODF):
 ODT - для оригинальных редактируемых текстовых документов,
 ODS - для оригинальных редактируемых документов, содержащих табличные данные.
 VSDX – для редактируемых копий графических схем.
В ходе проведения работ электронный формат предоставления документов может быть изменен/уточнен при наличии технических возможностей и по взаимному согласованию Заказчика и Подрядчика.
[bookmark: _Toc237341387]Программа и методика испытаний выполняется с учетом требований ГОСТ 59795-2021 и ГОСТ Р 59792–2021.
[bookmark: _Toc237341388]Допускается ссылка на документацию, свободно доступную, либо поставляемую разработчиком или производителем в комплекте с оборудованием и программным обеспечением в рамках работ по настоящим ТТ.
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	3.5.2. 
	Документы, передаваемые Заказчику по результатам выполняемых Работ
	В результате выполнения работ Подрядчиком должен быть разработан, согласован и передан Заказчику следующий комплект документов:
Ведомость рабочей документации;
План производства работ;
Программа и методика испытаний;
Схема установки оборудования в стойке;
Сетевые схемы (L2, L3). 
Акт о завершении ПНР.
Эксплуатационную документацию:
- Ведомость эксплуатационной документации;
- Технический паспорт;
- Руководство администратора;
- Руководство по эксплуатации;
- Регламент штатного обслуживания;
- Регламент аварийного обслуживания;
- Регламент резервного копирования;
Исполнительную документацию, включающую в себя:
- Схему развертывания Системы противодействия целевым атакам (EDR);
- Схему интеграций;
- Список установленных агентов;
- Журналы развертываний.
Протокол ПСИ с указанием по ИА, ЦОД м9 и филиалам соответствующих испытаний;
- Акт ввода в опытную эксплуатацию;
- Акт ввода в промышленную эксплуатацию;
- Заключение;
- Проект приказа о вводе в опытную эксплуатацию;
- Проект приказа о вводе в промышленную эксплуатацию.
	Согласие с требованием
	

	4. ‍
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ)
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Соблюдение требований при выполнении Работ
	В соответствии с требованиями документов, указанных в п. 1.4.2 настоящей таблицы.
	Согласие с требованием
	

	5. 
	Требования к ответственности и гарантиям подрядчика
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Гарантии качества
	Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в соответствии с таблицей 3 в сроки указанные в таблице 5.
	Согласие с требованием
	

	5.2. 
	Гарантийный срок на поставляемое оборудование
	Требования к гарантийному сроку производителя на поставляемое оборудование представлены в Приложении № 3 к настоящим Техническим требованиям
	Согласие с требованием
	

	5.3. 
	Гарантийный срок на результат работ
	Гарантийный срок на результат выполнения работ (в т.ч. на электронные носители информации) должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания универсально-передаточных документов.
Гарантия не предполагает выполнение дополнительных работ по актуализации проектной документации в случаях изменений законодательства РФ и/или требований организационно-распорядительных документов ПАО «РусГидро» принятых после даты подписания акта о приемке выполненных работ.
	Согласие с требованием
	

	1. 
	Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-

	6.1. 
	Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ
	В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ.
	Согласие с требованием
	

	7. 
	Прочие требования к выполняемым работам
	-//-
	-//-

	7.1. 
	Дистрибутив программного обеспечения
	Дистрибутив программного обеспечения Системы противодействия целевым атакам (EDR) предоставляется Заказчиком Подрядчику.
	Согласие с требованием
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[bookmark: _Toc144806324][bookmark: _Toc241826521]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
[bookmark: _Hlk144751940]Требования к оформлению и составлению смет или расчетов на выполнение работ/услуг представлены в приложении №1 к настоящим Техническим требованиям.


[bookmark: _Toc144806325][bookmark: _Toc241826522]Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
Требования к оформлению и составлению смет или расчетов на выполнение работ/услуг представлены в приложении №1 к настоящим Техническим требованиям.


[bookmark: _Toc144806326][bookmark: _Toc241826523]Приложения
[bookmark: _Toc144806327]Приложение №1. Требования к оформлению и составлению сметной документации.
[bookmark: _Toc144806328]Приложение №2. Приказ ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 №300 «Об утверждении Регламента процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро».
Приложение №3. Требования к Оборудованию (индивидуальные требования по каждой позиции перечня Оборудования).
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Приложение №1 к ТТ
[bookmark: _Toc241826524]Приложение №1. Требования к оформлению и составлению сметной документации
Приложение № 1
к Приложению № 1 к ТТ

Требования к оформлению и составлению спецификации поставляемого оборудования

1. Настоящие требования разработаны для единого подхода к оформлению и составлению документации при поставке оборудования.
2. Ниже представлен шаблон спецификации поставляемого оборудования:

	№ пар-тии
	№ поз.
	Наиме-нование обору-дования  
	Артикул, тип, марка
	Завод изгото-витель
	Страна происхож-дения Товара
	Страна регистрации производителя Оборудования 
	Код ОКПД 2 (с наименованием)
	Ед. изм.
	 Порядковые номера реестровых записей, под которыми Товар включен в реестры, предусмотренные пунктом 2 Постановления Правительства РФ от 03.12.2020 № 2013
	Коли-чество
	Цена за единицу руб. без НДС
	Цена руб. без НДС
	НДС 22% / НДС не облагается, руб.
	Стоимость, руб. с НДС
	Перечень сопроводительных документов (в том числе подтверждающих качество Оборудования)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


*В случае включения в спецификацию стоимости за единицу оборудования, МТР с учетом доставки, указать данное условие.


Примечания: в случае закупки оборудования (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции (ценообразующие и являющиеся оборудованием) с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.
Приложение № 2
к Приложению № 1 к ТТ 
Требования к оформлению и составлению
 сметной документации на работы по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению (не относящихся к работам, стоимость которых определяется в соответствии со Статьей 8.3 Градостроительного кодекса РФ).

1. Основные условия ценообразования изложены в приложении № 3 к настоящим требованиям и являются неотъемлемой частью требований к составлению сметной документации.
2. Использование нормативов ценообразования, не зарегистрированных и не вошедших в ФРСН, не допускается, кроме случаев, прямо указанных в настоящих требованиях.
3. При составлении смет руководствоваться Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», введенной в действие Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.2020 № 421/пр. (далее - Методикой определения сметной стоимости строительства), с учетом изменений и дополнений, а так же Методикой определения сметной стоимости строительства с применением федеральных единичных расценок и их отдельных составляющих, утверждённой Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 08.08.2022г № 648/пр. с учетом изменений и дополнений.
4. При составлении смет на ремонт, реконструкцию и техническое перевооружение энергетического оборудования приоритетным является применение сборников «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватных условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» с учетом дополнений и изменений 1-12 (далее – БЦ), «Методических указаний по формированию смет и калькуляций на ремонт энергооборудования» (СО 34.20.607-2005), разработанных АО «ЦКБ Энергоремонт». Поправочный индекс к Базовым ценам учитывать в размере, не превышающем предельный индекс, установленный для Филиала (ПО) ПАО «РусГидро».
5. Сметная цена материальных ресурсов и (или) оборудования (далее – МТР), закупаемых на территории региона субъекта Российской Федерации, определяется в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2022 с использованием ФСБЦ-2022, индексов по группам однородных строительных ресурсов, размещенных во ФГИС ЦС по субъекту Российской Федерации, в котором расположен объект строительства.
При отсутствии информации о сметных ценах в ФГИС ЦС и ФССЦ по материальным ресурсам и оборудованию, их сметная цена формируется методом анализа технико-коммерческих предложений по наиболее экономичному варианту (минимальному значению) по результатам конъюнктурного анализа с предоставлением не менее трех источников информации цен от поставщиков (при этом запросы ТКП должны содержать утверждённые Заказчиком технические требования к закупаемой продукции в целях запроса и получения от поставщиков ТКП на максимально приближенных условиях к требованиям закупаемой продукции и корректности результатов дальнейшего их сравнения).
6. При определении сметной стоимости в 2-х уровнях цен (текущем и базисном), стоимость указанных материальных ресурсов и оборудования, определяется в базисном уровне цен как отношение их стоимости в текущем уровне цен к соответствующим индексам изменения сметной стоимости, примененным при составлении сметной документации.
7. Затраты на эксплуатацию строительной техники, не учтенной нормами и расценками, включенными в ФРСН, определяются Методами, предусмотренными Методикой ПЦ (методы без использования сметных нормативов) и включаются в Главу 9 ССР.
8. При составлении сметной документации корректировка наименования работ, принятой расценки недопустима. При необходимости, вся дополнительная информация указывается в скобках, после указания наименования расценки (например, Разборка, очистка, замена уплотнения, сборка крышки ванны подшипника: диаметр шейки вала свыше 0.95 до 1,5 м (диаметр шейки вала – 1.3 м), либо указывается в примечании, через дополнительную информацию (в ПК Гранд-Смета).
9. При формировании сметной стоимости в ЛСР (ЛС) отдельно выделяется сметная стоимость по видам оборудования: инженерное; технологическое; лабораторное; транспортные средства; инструмент для технологических процессов; производственный и хозяйственный инвентарь, в т.ч. мебель.
10. При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.
11. Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции и в выходных формах при выгрузке в формат «Excel» и указываются попозиционно. Коэффициенты, учитывающие усложняющие факторы и условия производства работ, могут применяться одновременно с другими коэффициентами, предусмотренными сметными нормативами, включенными в ФРСН. При одновременном применении коэффициенты перемножаются, результат округляется до семи знаков после запятой.
12. При внесении изменений в сметную документацию разрабатывается сводный сметный расчет, определяющий общую сметную стоимость строительства с учетом произведенных изменений проектной и (или) иной технической документации на полный объем работ с учетом объемов корректировки (исключаемых и дополнительных). Локальные сметные расчеты (сметы) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ.
13. В ЛСР (ЛС) указывать величину накладных расходов по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании нормативных документов, внесенных в ФРСН.
14. В ЛСР (ЛС) указывать величину сметной прибыли по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании актуальных нормативных документов, внесенных в ФРСН.
15. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы). При этом, понижающий коэффициент, указывается в размере не более 7-ми знаков после запятой.
16. Сметная стоимость пусконаладочных работ определяется на основании утвержденных заказчиком программы и графика. Расчет стоимости пусконаладочных работ составлять с применением сметных нормативов, включенных в ФРСН. При определении сметной стоимости полного комплекса пусконаладочных работ на основании раздела VII. Методики определения сметной стоимости строительства: 
Затраты на проведение пусконаладочных работ «вхолостую» по объектам производственного и непроизводственного назначения, связанных с получением дохода от реализации товаров (услуг) включаются в Главу 9 «Прочие работы и затраты» (графы 7 и 8) ССР. В соответствии с заданием Заказчика и при обосновании программами ПНР (комплексного опробования оборудования), в сметной стоимости ПНР дополнительно могут учитываться: стоимость материальных, энергетических ресурсов, сырья и полуфабрикатов, используемых при проведении ПНР «вхолостую».
Пусконаладочные работы «под нагрузкой» для объектов производственного и непроизводственного назначения, связанных с получением дохода от реализации товаров (услуг) не относятся на сметную стоимость строительства и в сметной документации не учитываются. Исключением являются ПНР на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, где необходимость учета таких затрат определяется заказчиком.
Данные работы оформляются отдельными локальными сметами в соответствии с Приложением № 1.5 к Требованиям по оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению и включаются в ССР. 
17. В ЛС на ПНР коэффициенты, учитывающие условия производства работ, начисляются только на те этапы работ, которые фактически производятся в данных условиях. Долю работ в общих затратах, для начисления коэффициента, принимать в соответствии со структурой пусконаладочных работ, приведенной в Общих положениях сборников на ПНР.
18. Стоимость шеф - монтажных и шеф - наладочных работ включается в сметную стоимость оборудования либо оформляется отдельными расчетами. 
Расчет стоимости шеф - монтажных работ выполняется по форме 3П с предоставлением подтверждающих документов по уровню заработной платы, удельному весу накладных расходов в себестоимости, уровню рентабельности (образец формы расчета представлен в Приложении № 2 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению). Участник (подрядчик, контрагент) представляет смету на шеф-монтажные работы составленную в соответствии с графиком выполнения работ.
19. При определении сметных затрат на демонтаж строительных конструкций и оборудования стоимость погрузки, перевозки (от строительной площадки до места утилизации или складирования) и разгрузки строительного мусора и материалов, полученных при разборке строительных конструкций и оборудования, следует учитывать дополнительно, на основании проектной и (или) иной технической документации, проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства.
20. В локальных сметных расчетах построчные и итоговые суммы округлять:
при базисно-индексном методе до двух знаков после запятой (до копеек).
при ресурсно-индексном и ресурсным методах, а также в сметных расчетах на отдельные виды затрат - в рублях до целых единиц;
в объектных сметных расчетах (сметах), сводном сметном расчете и сводке затрат - в рублях с до двух знаков после запятой. Величину НДС не указывать.
21. Выходные формы сметных расчетов должны соответствовать Образцу согласно Приложению 1.5.
22. В сметных расчетах при исключении и добавлении ресурсов (материалов) необходимо данные ресурсы относить в отдельную позицию, не допускается изменение внутри расценки.
23. При наличии двух и более сметных расчетов составлять ССР в текущем уровне цен по форме Приложения № 1.1 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению.
24. В случае заключений дополнительных соглашений к договору (далее - д/с), ССР необходимо выполнять в накопительной форме с учетом ЛСР (ЛС) к основному договору и ко всем заключенным д/с к нему. В итогах ССР (справочно) указывать суммы изменения (уменьшения, увеличения) основного договора на основании заключения д/с, которые определяются как разница между суммой ССР очередного д/с и стоимостью основного договора. Форма ССР с учетом заключения д/с к договору приведена в Приложении № 1.2 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению. 
25. ЛСР (ЛС) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ. К сметной документации дополнительно прилагаются и являются ее неотъемлемой частью сопоставительные ведомости изменения сметной стоимости и сопоставительные ведомости изменения объемов работ, подготовленные в соответствии с Образцом по Приложениям №№ 1.3 и 1.4 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению. 
26. ЛС являются приложениями к ССР. Нумерация приложений указывается по мере включения ЛС в ССР в накопительной форме - по порядку.
27. Разнесение затрат (сумм ЛС) по графам и главам ССР осуществлять в соответствии с указаниями Методики определения сметной стоимости строительства.
28. В ССР, построчные и итоговые суммы указывать в рублях с округлением до двух знаков после запятой. Величину НДС не указывать.
29. В случае выполнения Подрядчиком полного комплекса пусконаладочных работ («вхолостую» и «под нагрузкой») сумму затрат на выполнение пусконаладочных работ «под нагрузкой» включать за итогом ССР. Таким образом, общая стоимость работ по договору (дополнительному соглашению) будет включать в себя все затраты Подрядчика в рамках конкретного договора, включая пусконаладочные работы «под нагрузкой» (для работ, выполняемых в рамках ТПиР). 
30. В случае если договором определена только предельная цена, то в ССР указываются составляющие стоимости в соответствии с договором.
31. Сметная документация должна быть представлена в двух вариантах:
на бумажном носителе (количество указано в конкурсной документации) Образец ЛСР в соответствии с приложением № 1.5 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению;
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на электронном носителе (в формате «xml» ПК «Гранд-Смета», «Excel», «pdf»), полностью соответствующему, бумажному варианту. Сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССР, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.

Приложение № 1.1 
к Требованиям к оформлению и составлению сметной 
документации на выполнение работ по программе 
ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению  
	ОБРАЗЕЦ
	
	
	
	
	
Приложение __ от ______
к Договору № _________ от ______
	
	

	
СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	
УТВЕРЖДАЮ:
	
	

	___________________ФИО
	
	
	
	___________________ФИО       
	
	

	"_______" _____________ 20___ г.
	
	
	"______" ____________________ 20__ г.
	

	
	
	
	Сводный сметный расчет в сумме:______
	руб. без НДС
	
	

	
	
	
	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	

	
	
	
	(наименование стройки)
	
	
	
	

	
	Составлен в ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору
	
	
	
	

	№ пп
	Номера сметных расчетов и смет
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость, руб.
	Общая сметная стоимость, руб.
	
	

	
	
	
	строительных работ
	монтажных работ
	оборудования, мебели, инвентаря
	прочих
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	
	

	Глава 2. Основные объекты строительства
	

	1
	02-01-01
	 …
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Итого по Главам 1-12
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Непредвиденные затраты
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Итого по сводному расчету
	 
	 
	 
	 
	 
	

	

	
Составил:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	(должность, подпись, расшифровка)
	 
	 

	
	Проверил:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	

	 
	(должность, подпись, расшифровка)
	 
	 





ОБРАЗЕЦ             
 Приложение № 1.2 
к Требованиям к оформлению и составлению 
сметной документации на выполнение работ 
 по программе ремонтов, реконструкции и
техническому перевооружению
	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:

	_______________ ФИО
	
	
	
	________________ФИО

	"___" _____________ 20__ г.
	
	
	"___" _____________ 20__ г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Сводный сметный расчет в сумме 
	руб. без НДС
	

	
	
	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 
	
	

	
	
	 
	
	

	
	
	
	               (наименование стройки)
	
	
	

	Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Номера сметных расчетов и смет
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость, руб.
	Общая сметная
стоимость, руб
	

	
	
	
	строитель-
ных работ
	монтажных работ
	оборудования, мебели, инвентаря
	прочих
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	Глава 2. Основные объекты 
	

	Сметы основного договора:
	

	1
	№02-01-01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	№02-01-02
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Исключить дополнительным соглашением №___
	

	
	№02-01-02
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Итого исключено Дополнительным соглашением №
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Включить дополнительным соглашением №____
	

	
	№02-01-02/1
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Итого включено Дополнительным соглашением №
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Итого по Главе 2. "Основные объекты"
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Всего по сводному сметному расчету, без учета НДС
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	сумма основного договора (без НДС)
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	ДС №___ от ___.__.20___г.
	сумма увеличения основного договора на основании дополнительного соглашения № ___ без НДС
	 
	 
	 
	 
	0  
	

	

	
Составил:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	 
	(должность, подпись, расшифровка)
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	 
	(должность, подпись, расшифровка)
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ОБРАЗЕЦ
 Приложение № 1.3
 
 к Требованиям к оформлению и составлению
сметной документации на выполнение работ
 по программе ремонтов, реконструкции
и техническому перевооружению

Приложение №___
к дополнительному соглашению от ___ № ___
к договору от_______№_____

Сопоставительная ведомость изменения сметной стоимости

	№ п/п
	Данные сметного расчета (сметы)
	Сметная стоимость, тыс. руб.
	Разница в сметной стоимости, руб.
	Обоснование изменений сметной стоимости

	
	шифр
	наименование
	№ позиции сметного расчета (сметы) в ССР
	подлежащая включению
	подлежащая исключению
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	





Приложение № 1.4
Требованиям к оформлению и составлению
сметной документации на выполнение работ

 по программе ремонтов, реконструкции
и техническому перевооружению

Приложение №___
к дополнительному соглашению от ___ № ___
к договору от_______№_____ 

Сопоставительная ведомость объемов работ

	№№ пп
	Данные сметного расчета (сметы)
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Объем работ в сметной документации
	Изменение объемов работ
	Обоснование изменений
	Примечание

	
	шифр
	Наименование
	№ позиции в сметном расчете
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	до изменений
	с учетом изменений
	
	
	до изменений
	с учетом изменений
	увели
чение
	снижение
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Приложение№ 1.5 
                                                                                                                                                                                                
к Требованиям к оформлению и составлению               
сметной документации на выполнение работ 
 
 по программе ремонтов, реконструкции 
и техническому перевооружению 
ОБРАЗЕЦ (РИМ)

	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	"_____" _____________2025 г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	"_____" ________2025 г

	Наименование редакции сметных нормативов  
	

	Наименование программного продукта
	ПК "ГРАНД-Смета 2025"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(наименование стройки)

	

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 



	Волжская ГЭС. ОРУ 220 кВ. Релейная защита и автоматика.Демонтажные работы
	

	 (наименование работ и затрат)
	

	Составлен 
	ресурсно-индексным
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	ЭТЛ-13622-ЛС.1.ВОР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущем уровне цен ,    4 кв. 2025г  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость 
	 
	0.00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительных работ
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда рабочих
	
	 
	
	тыс.руб.

	
	монтажных работ
	 
	0.00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	
	 
	
	тыс.руб.

	
	оборудования
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	 
	
	чел.-ч.

	
	прочих затрат
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	 
	
	чел.-ч.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на ед. изм
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на ед изм в базисном уровне цен
	индекс
	на ед изм в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	
	





Приложение № 2 
к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению
Образец № 3п
	 Приложение №_____
 к договору от ______№_______ 
 (дополнительному соглашению)
	
СОГЛАСОВАНО:
________________(Подрядчик)
________________ Ф.И.О

	
УТВЕРЖДАЮ:
_________________(Заказчик)
_________________Ф.И.О.



Смета № 
на шеф - монтажные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, вида шеф-монтажных работ_____________________________________________________________
__________________________________________________________________
Наименование монтажной организации ________________________________
Наименование организации заказчика _________________________________
Составлена в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору

1. Расчет заработной платы								руб.
	№ п/п.
	Перечень выполняемых работ
	Исполнители
	Количество человеко-дней
	Средняя оплата труда
 за 1 день
	Оплата труда (всего)

	
	
	количество
	должность
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Итого заработной платы, в руб. __________________________________________________________
2. Расчет стоимости выполнения работ
2.1 Накладные расходы, %__________________________________________
2.2 Себестоимость работ _______________________________________________
2.3 Уровень рентабельности, % __________________________________________________________
Итого _______________________________________________________________________________
3. Командировочные расходы (по расчету)______________________________________________
Всего (руб.) __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(сумма прописью)

Составил:________/должность,организация/_______/подпись/___________/расшифровка подписи/

Проверил:_________/должность, организация/_________/подпись/_________/расшифровка подписи/




Приложение № 2.1
к Требованиям к оформлению и 
составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
по заполнению формы №3п
 при составлении смет на шеф-монтажные, шеф-наладочные работы 

4. При составлении сметного расчета по трудозатратам (форма №3п), обоснование расчета трудозатрат представляется заказчику по его просьбе. Сметные расчеты составляются в ценах текущего периода.
5. Расчетом по трудозатратам (форма №3п) рекомендуется определять стоимость работ, цены на которые отсутствуют в СБЦ и СЦ, внесенных в ФРСН.
6. Форма сметы для определения затрат по себестоимости и уровню рентабельности (форма №3п) приведена в образце 3П Приложения 2.
7. Результаты вычислений и итоговые данные по разделам расчета округлять до целых рублей.
8. Особенности заполнения формы 3п.
Раздел 1. Расчет заработной платы:
· в графе 1 приводится нумерация выполняемых работ;
· в графе 2 приводится наименование выполняемых работ;
· в графе 3 указывается количество привлекаемых работников;
· в графе 4 указывается наименование должности (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении каждой из приведенных работ в графе 2 работ;
· в графе 5 для каждой должностной группы (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении данной работы, указывается общее количество рабочих дней, необходимых данной квалификационной группе для её выполнения; рабочее время не должно превышать значений, определенных по нормативным временным нормам;
· в графе 6 приводятся данные по стоимости 1 человеко-дня в рублях по категориям работников. Стоимость 1 человеко-дня непосредственных исполнителей приводится по штатному расписанию основного производственного персонала исходя из установленных в нем окладов, а также выплат стимулирующего и компенсирующего характера, установленных Положением о премировании работников предприятия.
· в графе 7 указывается заработная плата в рублях (результат перемножения граф 5 и 6);
Данные по количеству человек, дней и категорий непосредственных исполнителей, приведенные в графах 3, 4, 5, указываются в соответствии с экспертной оценкой трудоемкости этих работ или на базе имеющихся в организации проработок, определяющих нормативы их трудоемкости.
Раздел 2. Расчет стоимости выполнения работ
· в пункте 2.1 указываются накладные расходы. Данные по оплате труда, накладным расходам, уровню рентабельности организации принимаются в соответствии с плановыми показателями на соответствующий период выполнения работ и утверждаются внутренним распорядительным документом организации.
· в пункте 2.2 производится расчет себестоимости работ на основании выполненного в разделе 1 расчета заработной платы и накладных расходов (сложение итога графы 7 раздела 1 и пункта 2.1);
· в пункте 2.3 указывается уровень рентабельности (размер сметной прибыли), принимается по данным организации в соответствии с финансовым планом;
· уровень рентабельности по отношению к себестоимости может составлять до 15%.
К сметной документации необходимо приложить все справочные данные по вышеуказанным экономическим характеристикам предприятия в форме официальной справки (образец в Приложении №1 к пояснительной записке по заполнению формы 3П).
Раздел 3. Расчет командировочных расходов.
Командировочные расходы включаются в сметный расчет отдельной строкой (пункт 3 формы 3П) по отдельно выполненному расчету (приложение № 2) с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы. 
Стоимость проезда необходимо указать по каждому виду транспорта отдельно туда и отдельно обратно.
Размер расходов на проезд и стоимость проживания в гостинице определяется на момент составления расчета.
Размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и/или локальным нормативным актом организации–исполнителя, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом организации–заказчика.
Лимиты командировочных расходов при командировании на территории, не относящиеся к районам Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, принимать в размере не более:
суточные – 700 руб./сутки;
проживание – до 5000 руб./сутки;
проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).
Лимиты командировочных расходов при командировании на территории, относящейся к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера, принимать в размере не более:
суточные – 945 руб./сутки;
проживание – до 7000 руб./сутки;
[bookmark: _Hlk152599994]проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом 
до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).
[bookmark: _Hlk152600032]При учете командировочных расходов стоимость проезда (авиа-, ж/д, …) и проживания определяется методами, предусмотренными Методикой ПЦ (методы без использования сметных нормативов).
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При наличии командировочных расходов необходимо составлять общий реестр стоимости проездных билетов с разбивкой по сметам, к которым они относятся.

Приложение №1
к пояснительной записке
 по заполнению формы 3П


СПРАВКА от__________ (указать дату составления и период действия справки) (Образец)
Настоящим (краткое/полное наименование организации подрядчика/контрагента) сообщает о том, что средняя оплата труда специалистов за рабочий день составляет:

	№ п/п
	Должность специалиста
	Заработная плата в день, в руб.

	1
	(указать должность)
	-

	2
	(указать должность)
	-

	3
	(указать должность)
	-


	
Накладные расходы _______(%)						
Рентабельность предприятия_________(%)						 

Дата

(Должность единоличного исполнительного органа контрагента/подрядчика)		
(краткое/полное наименование организации) ________________ (ФИО)

м.п.
(Главный бухгалтер)[footnoteRef:1]		 [1:  Если в организации функции главного бухгалтера выполняет генеральный директор–ставится только его виза.
Возможно предоставление иной формы справки в соответствии с внутренним документооборотом организации.] 

(краткое/полное наименование организации контрагента/подрядчика) _________ (ФИО)
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Приложение № 2
к пояснительной записке
 по заполнению формы 3П


Образец расчета командировочных расходов 
Приложение № __ к смете № __
Расчет командировочных расходов

	п/п
	Пункт назначения
	Количество специалистов
	Проезд к месту командировки (туда и обратно)
	Проживание в номере гостиницы класса "3 звезды", 
1 чел/сутки.
	Суточные
1 сутки/руб.
	Продолжи-тельность командировки, сутки
	Продолжи-тельность проживания в гостинице, сутки
	Итого затрат, рубли

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по сметному расчету
	
	
	
	
	
	



Руководитель проектной организации ________________________________________________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта _____________________________________________________________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник ______________________ отдела __________________________________________________________
                             (наименование)                                                                        [подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик ___________________________________________________________________________________
[bookmark: _Hlk152600818][должность, подпись (инициалы, фамилия)]







[bookmark: P105][bookmark: P104][bookmark: P102][bookmark: P90][bookmark: P83][bookmark: P81][bookmark: P80][bookmark: P79]Приложение № 3 
к Требованиям к оформлению и составлению сметной 
документации на выполнение работ по программе 
ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению  

Основные условия ценообразования к договору



[bookmark: _MON_1842526960]



[bookmark: _64f6mn3tvztm]Приложение № 2 к ТТ

[bookmark: P38][bookmark: _Toc241826525]Приложение №2. Регламент процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» (Приказ ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 №300)
ГЛОССАРИЙ

	ТЕРМИНЫ

	N п/п
	Термин
	Определение

	1
	Методика
	методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества (Приложение 2 к Регламенту)

	2
	Процесс
	допуск персонала Подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества

	3
	Подрядная организация
	подрядная организация, выполняющая работы на объекте Общества в соответствии с заключенным с ней договором (соглашением)

	4
	Общество
	публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" (ПАО "РусГидро"), филиалы (представительства) и иные обособленные подразделения

	5
	Объект Общества
	имущественный комплекс ГЭС, ГАЭС, включая входящие в состав имущественного комплекса здания, сооружения, оборудование Филиала

	6
	Руководитель объекта Общества
	директор/первый заместитель директора - главный инженер или иное уполномоченное лицо

	7
	Филиал
	обособленное подразделение Общества, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства

	8
	Технический куратор
	структурное подразделение Филиала, курирующее выполнение договора

	9
	Подрядная организация
	подрядная организация, строительно-монтажная (ремонтная, наладочная) организация, выполняющая работы на объекте Общества в соответствии с заключенным с ней договором (соглашением)

	10
	Командированный персонал
	работники подрядной организации, направляемые для выполнения работ на объекте Общества в границах действующих, строящихся, реконструируемых электроустановок, не состоящие в штате Общества, имеющие удостоверения установленной формы о проверке знаний по охране труда, правил работы в электроустановках с отметкой о группе по электробезопасности, присвоенной в установленном действующими нормами порядке

	11
	Строительно-монтажная организация
	специализированная организация, осуществляющая строительство, реконструкцию, ремонт, техническое перевооружение, консервацию и ликвидации объектов энергетики, а также изготовление, монтаж, наладку, ремонт электроустановок и вторичных цепей, тепловых установок, электрических сетей, технических устройств, технических средств, машин и оборудования, применяемых на опасных производственных объектах Общества.

	12
	Система управления охраной труда
	комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику и цели в области охраны труда у конкретного работодателя и процедуры по достижению этих целей

	13
	Служба охраны труда
	структурное подразделение Общества, обеспечивающее соблюдение требований охраны труда и осуществляющее контроль за их выполнением (Служба охраны труда и производственного контроля Филиала)

	СОКРАЩЕНИЯ

	N п/п
	Сокращение
	Расшифровка

	1
	ЛНД (А)
	локальные нормативные документы (акты)

	2
	СОТ
	служба охраны труда и производственного контроля Филиала

	3
	ППР
	проект производства работ

	4
	ТК
	технологическая карта

	5
	НПА
	нормативные правовые акты РФ

	6
	НТД
	нормативно-технические документы РФ

	7
	СМО
	строительно-монтажная организация

	8
	СУОТ
	система управления охраной труда

	9
	КЛ
	кабельная линия

	10
	КВЛ
	кабельно-воздушная линия

	11
	ВЛ
	воздушная линия

	12
	РУ
	распределительное устройство

	13
	НСС
	начальник смены станции

	14
	ПС
	подъемное сооружение



	Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Глава 1. Цель и назначение настоящего Регламента

	1.1
	Целью настоящего Регламента является обеспечение безопасного выполнения работ Подрядной организацией на объектах Общества.

	1.2
	Настоящий Регламент основывается на приказе Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 октября 2021 г. N 776н "Об утверждении примерного положения о системе управления охраной труда", Положении о системе управления охраной труда в ПАО "РусГидро" и иными ЛНД (А) Общества.

	1.3
	Отдельные нормы, не вошедшие в настоящий Регламент и относящиеся к компетенции структурных подразделений и должностных лиц Общества, участвующих в Процессе, подлежат регулированию в иных ЛНД (А) Общества.

	Раздел II. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

	Глава 2. Цели и задачи процесса

	2.1
	Процесс является частью деятельности Общества по управлению охраной труда и регулирует вопросы организации допуска и безопасного производства работ для персонала Подрядной организацией на объектах Общества.

	2.2
	Целью Процесса является установление общих требований к организации допуска персонала Подрядной организации для проведения работ по техническому обслуживанию, ремонту, техническому перевооружению и модернизации объектов Общества.

	2.3
	Для достижения целей Процесса Обществом решаются следующие задачи:

	2.3.1
	оформление сопроводительного письма о допуске для безопасного проведения работ;

	2.3.2
	проведение инструктажей работникам Подрядной организации;

	2.3.3
	оформление ЛНД (А) объекта Общества о предоставлении персоналу Подрядной организации прав ответственных за безопасное выполнение работ на объектах Общества;

	2.3.4
	оформление Акта-допуска для безопасного производства работ;

	2.3.5
	выдача наряда-допуска для безопасного производства работ;

	2.3.6
	осуществление допуска персонала Подрядной организации для безопасного производства работ;

	2.3.7
	осуществление контроля соблюдения требований безопасности при выполнении работ работниками Подрядной организации;

	2.3.8
	разработка и проведение корректирующих действий по результатам контроля;

	2.3.9
	оформление документов по закрытию работ.

	2.4
	Ответственным за организацию Процесса является Департамент ситуационного управления и безопасности производства Общества.

	2.5
	Ответственным за исполнение Процесса в соответствии с настоящим Регламентом является руководитель объекта Общества.

	Глава 3. Состав процесса "Допуск персонала Подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества"

	N п/п
	Процессы

	3.1
	Допуск персонала Подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества

	3.2
	Допуск персонала Подрядных организаций для выполнения водолазных работ
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	N
	Условие
	Операция
	Исполнители
	Входные данные
	Выходные данные
	Получатели
	Срок
	Примечание

	[bookmark: P189]3.1.
	Допуск персонала Подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества

	3.1.1
	Имеется договор с Подрядной организацией о проведении работ на объектах Общества
	Оформление сопроводительного письма о допуске для безопасного проведения работ - если оформление сопроводительного письма о допуске для безопасного проведения работ осуществлено, то => п. 3.1.2, к процессу "Допуск персонала Подрядных организаций для выполнения водолазных работ", п. 3.2.1.
	- Руководитель Подрядной организации
	- Сопроводительное письмо (проект)
	- Сопроводительное письмо (подписанное)
	- Руководитель объекта Общества - СОТ
	- до начала производства работ
	Сопроводительное письмо оформляется по форме приложения 2 Методики допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества (приложение 2 к Регламенту).

	[bookmark: P200]3.1.2
	Оформление сопроводительного письма о допуске для безопасного проведения работ осуществлено
	Проведение инструктажей работникам Подрядной организации
- если Проведение инструктажей работникам Подрядной организации осуществлено, то => п. 3.1.3, к процессу "Допуск персонала Подрядных организаций для выполнения водолазных работ", п. 3.2.1
	- СОТ
	- Сопроводительное письмо (подписанное)
	- Записи о проведении инструктажей (выполнены)
	- Руководитель Подрядной организации - Работники Подрядной организации
	- до начала производства работ
	

	[bookmark: P210]3.1.3
	Проведение инструктажей работникам Подрядной организации осуществлено
	ЛНД (А) объекта Общества о предоставлении работникам Подрядной организации прав ответственных за безопасное выполнение работ на объектах Общества - если ЛНД (А) объекта Общества о предоставлении работникам Подрядной организации прав ответственных за безопасное выполнение работ на объектах Общества подготовлено, то => п. 3.1.4, п. 3.1.5
	- СОТ
	- Записи о проведении инструктажей (выполнены) - ЛНД (А) объекта Общества о предоставлении прав (проект)
	- ЛНД (А) объекта Общества о предоставлении прав (утвержден)
	- Оперативная служба - СОТ - Руководители структурных подразделений объекта Общества - Руководитель подрядной организации - Технический куратор - Уполномоченный работник Подрядной организации
	- до начала производства работ
	Руководитель объекта Общества может принять решение не выпускать ЛНД (А) о допуске персонала Подрядной организации. В случае принятия такого решения, допуск Подрядной организации осуществляется на основании резолюции на сопроводительном письме.

	[bookmark: P219]3.1.4
	ЛНД (А) объекта Общества о предоставлении работникам Подрядной организации прав ответственных за безопасное выполнение работ на объектах Общества подготовлено
	Разработка и утверждение ППР/технологической карты - если Разработка и утверждение ППР/технологической карты осуществлено, то => п. 3.1.5
	- Руководитель подрядной организации - Технический куратор - Уполномоченный работник Подрядной организации
	- ЛНД (А) объекта Общества о предоставлении прав (утвержден) - ППР/технологическая карта (проект)
	- ППР/технологическая карта (утвержденный, согласованный)
	- Оперативная служба - СОТ - Руководители структурных подразделений объекта Общества
	- до начала производства работ
	Подрядная организация, направляет на согласование Руководителю объекта Общества, СОТ объекта Общества для проверки соответствия структуры требований НПА, НТД и Техническому куратору для проверки объемов выполняемых работ, и отсутствию негативного воздействия на работу технологического оборудования и систем объекта Общества До устранения замечаний к ППР/технологической карте, полученных от объекта Общества, осуществление работ на объекте Общества запрещается.

	[bookmark: P228]3.1.5
	ЛНД (А) объекта Общества о предоставлении персоналу Подрядной организации прав ответственных за безопасное выполнение работ на объектах Общества подготовлено И Разработка и утверждение ППР/технологической карты осуществлено
	Оформление Акта-допуска для производства работ на территории объекта Общества
- если Акт-допуск для производства работ на территории объекта Общества оформлен, то => п. 3.1.6
	- Руководители структурных подразделений объекта Общества - Уполномоченный работник Подрядной организации - Оперативная служба - Технический куратор
	- ЛНД (А) объекта Общества о предоставлении прав (утвержден)
	- Акт-допуск для производства работ (оформлен)
	- Оперативная служба - СОТ - Руководители структурных подразделений объекта Общества - Подрядная организация
	- 5 рабочих дней
	

	[bookmark: P238]3.1.6
	Акт-допуск для производства работ на территории объекта Общества оформлен
	Выдача наряда-допуска для производства работ на территории объекта Общества
- если Наряд-допуск для производства работ на территории объекта Общества выдан, то => п. 3.1.7
	- Выдающий наряд-допуск - Оперативная служба - Руководители структурных подразделений объекта Общества - Подрядная организация
	- Акт-допуск для производства работ (оформлен) - ЛНД (А) объекта Общества о предоставлении прав (утвержден)
	- Наряд-допуск для производства работ (оформленный)
	- Оперативная служба - Ответственный руководитель работ/руководитель работ - Производитель работ - Наблюдающий - Допускающий
	- В день начала производства работ
	-

	[bookmark: P248]3.1.7
	Наряд-допуск для производства работ на территории объекта Общества выдан
	Осуществление допуска персонала Подрядной организации для производства работ на территории объекта Общества
- если Допуск персонала Подрядной организации для производства работ на территории объекта Общества осуществлен, то => п. 3.1.8
	- Допускающий - Ответственный руководитель работ/руководитель работ - Производитель работ - Наблюдающий
	- Наряд-допуск для производства работ (оформленный)
	- Подписи работников в наряде-допуске за проведенный им целевой инструктаж
	- Допускающий - Ответственный руководитель работ/руководитель работ - Производитель работ - Наблюдающий - Члены бригады
	- В день начала производства работ
	-

	[bookmark: P260]3.1.8
	Допуск персонала Подрядной организации для производства работ на территории объекта Общества осуществлен И Разработка и проведение корректирующих действий по результатам контроля проведены
	Осуществление контроля соблюдения требований безопасности при выполнении работ работниками Подрядной организации
- если Работы на объектах Общества Подрядной организацией завершены, то => п. 3.1.10.
ИЛИ/И
- если Выявлены нарушения соблюдения требований безопасности при выполнении работ работниками Подрядной организации, то => п. 3.1.9.
	- Оперативная служба - СОТ - Руководители структурных подразделений объекта Общества - Допускающий - Ответственный руководитель работ/руководитель работ - Производитель работ - Наблюдающий - Член бригады
	- Наряд-допуск для производства работ (оформленный) - Подписи работников в наряде-допуске за проведенный им целевой инструктаж
	- Протокол внезапной проверки работающей бригады (оформленный)
	- Оперативная служба - СОТ - Руководители структурных подразделений объекта Общества - Подрядная организация - Допускающий - Руководитель работ - Производитель работ - Наблюдающий - Члены бригады
	- В период производства работ
	Выявленные нарушения оформляются протоколом внезапной проверки работающей бригады по форме Приложения 6 к типовой Методике. Запись о выявленных нарушениях делается на полях наряда-допуска и в Журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям

	[bookmark: P272]3.1.9
	Выявлены нарушения соблюдения требований безопасности при выполнении работ работниками Подрядной организации
	Разработка и проведение корректирующих действий по результатам контроля
- если Разработка и проведение корректирующих действий по результатам контроля проведены, то => п. 3.1.8
	- СОТ
	- Протокол внезапной проверки работающей бригады (оформленный)
	- Служебная записка с приложением протокола проверки для принятия решения об инициировании претензионно-исковой работы в отношении Подрядчика
	- Руководитель объекта Общества
	- В день выявления нарушений
	-

	[bookmark: P282]3.1.10
	Работы на объектах Общества Подрядной организацией завершены
	Оформление документов по закрытию работ
- если оформление документов по закрытию работ осуществлено, то => СТОП
	- Ответственный руководитель работ/руководитель работ - Производитель работ - Наблюдающий
	- Подписи в наряде-допуске об окончании работ - Протокол внезапной проверки работающей бригады (оформленный)
	- Наряд-допуск с подписями об окончании работ
	- Допускающий
	- В день окончания работ
	-

	[bookmark: P292]3.2.
	Допуск персонала Подрядных организаций для выполнения водолазных работ

	[bookmark: P294]3.2.1.
	В результате процедуры "Допуск персонала Подрядных организаций на объекты Общества" => Оформление сопроводительного письма о допуске для безопасного проведения работ осуществлено И Проведение инструктажей работникам Подрядной организации осуществлено
	Выдача Наряда-допуска для производства работ на территории объекта Общества
- если Наряд-допуск для производства работ на территории объекта Общества выдан, то => п. 3.2.2
	- Руководитель водолазных работ - Руководитель водолазных спусков - Подрядная организация
	- ЛНД (А) объекта Общества о предоставлении прав (утвержден)
	- Наряд-допуск для производства работ (оформленный)
	- Оперативная служба - Выдающий наряд-допуск - Подрядная организация - Руководители структурных подразделений объекта Общества
	- В день начала производства работ
	-

	[bookmark: P304]3.2.2.
	Наряд-допуск для производства работ на территории объекта Общества выдан
	Допуск персонала Подрядной организации для производства работ на территории объекта Общества
- если Допуск персонала Подрядной организации для производства работ на территории объекта Общества осуществлен, то => п. 3.2.3
	- Допускающий
- Оперативная служба
	- Наряд-допуск для производства работ (выданный)
	- Подписи работников в наряде-допуске за проведенный им целевой инструктаж
	- Подрядная организация
- Руководитель водолазных работ
- Руководитель водолазных спусков
	- В день начала производства работ
	-

	[bookmark: P317]3.2.3.
	Допуск персонала Подрядной организации для производства работ на территории объекта Общества осуществлен
И
Разработка и проведение корректирующих действий по результатам контроля проведены
	Осуществление контроля соблюдения требований безопасности при выполнении работ работниками Подрядной организации
- если Работы на объектах Общества Подрядной организацией завершены, то => п. 3.2.4
ИЛИ/И
- если Выявлены нарушения соблюдения требований безопасности при выполнении работ работниками Подрядной организации, то => п. 3.2.5
	- Руководитель водолазных работ
- Подрядная организация
- СОТ
- Руководители структурных подразделений объекта Общества
- Допускающий
- Оперативная служба
	- Подписи работников в наряде-допуске за проведенный им целевой инструктаж
	- Протокол внезапной проверки работающей бригады (оформленный)
	- Оперативная служба
- СОТ
- Руководители структурных подразделений объекта Общества
- Производитель работ
- Подрядная организация
- Допускающий
- Руководитель водолазных работ
- Наблюдающий
	- В период производства работ
	-

	[bookmark: P343]3.2.4.
	Работы на объектах Общества подрядной организацией завершены
	Оформление документов по закрытию работ в части нарядов-допусков
- если Документы по закрытию работ в части нарядов-допусков оформлены, то => СТОП
	- Руководитель работ
- Производитель работ
- Наблюдающий
	- Подписи в наряде-допуске об окончании работ
- Протокол внезапной проверки работающей бригады (оформленный)
	- Наряд-допуск с подписями об окончании работ
	- Допускающий
	- В день окончания работ
	-

	[bookmark: P356]3.2.5.
	Выявлены нарушения соблюдения требований безопасности при выполнении работ работниками Подрядной организации
	Разработка и проведение корректирующих действий по результатам контроля
- если Разработка и проведение корректирующих действий по результатам контроля проведены, то => СТОП
	- СОТ
	- Протокол внезапной проверки работающей бригады (оформленный)
	- Служебная записка с приложением протокола проверки для принятия решения об инициировании претензионно-исковой работы в отношении Подрядной организацией
	- Руководитель объекта Общества
	- В день выявления нарушений
	-








	Раздел III. КОНТРОЛЬ

	Глава 4. Контроль процесса

	4.1
	Контроль за соблюдением требований настоящего Регламента осуществляет заместитель Генерального директора - главный инженер Общества.

	4.2
	Ответственность за соблюдение положений настоящего Регламента определяется законодательством РФ и ЛНД (А) Общества.

	Приложения

	N 1
	Модель Процесса "Допуск персонала подрядных организаций на объекты Общества" Модель Процесса "Допуск персонала подрядных организаций для выполнения водолазных работ"

	N 2
	Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества


































Приложение 1 к Регламенту, утв. приказом ПАО "РусГидро"
от 28.04.2023 N 300
[bookmark: P388]АЛЬБОМ МОДЕЛЕЙ ПРОЦЕССА
"ДОПУСК ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ ПАО "РУСГИДРО"

Допуск персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества (модель процедуры, 4 уровень)
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Допуск персонала подрядных организаций для выполнения водолазных работ (модель процедуры, 4 уровень)[image: ]


Приложение 2 к Регламенту

[bookmark: P409]МЕТОДИКА
ДОПУСКА ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ
НА ОБЪЕКТАХ ОБЩЕСТВА

ГЛОССАРИЙ

	Термин
	
	Определение

	Общество
	-
	публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" (ПАО "РусГидро"), филиалы (представительства) и иные обособленные подразделения

	Система управления охраной труда
	-
	комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику и цели в области охраны труда у конкретного работодателя и процедуры по достижению этих целей

	Объект Общества
	-
	имущественный комплекс ГЭС, ГАЭС, включая входящие в состав имущественного комплекса здания, сооружения, оборудование Филиала

	Руководитель объекта Общества
	-
	директор/технический директор - главный инженер или иное уполномоченное лицо

	Технический куратор
	-
	структурное подразделение Филиала, курирующее выполнение договора

	Подрядная организация
	-
	подрядная организация, строительно-монтажная (ремонтная, наладочная) организация, выполняющая работы на объекте Общества в соответствии с заключенным с ней договором (соглашением)

	Командированный персонал
	-
	работники подрядной организации, направляемые для выполнения работ на объекте Общества в границах действующих, строящихся, реконструируемых электроустановок, не состоящие в штате Общества, имеющие удостоверения установленной формы о проверке знаний по охране труда, правил работы в электроустановках с отметкой о группе по электробезопасности, присвоенной в установленном действующими нормами порядке

	Методика
	-
	Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества

	Строительно-монтажная организация
	-
	Специализированная организация, осуществляющая строительство, реконструкцию, ремонт, техническое перевооружение, консервацию и ликвидации объектов энергетики, а также изготовление, монтаж, наладку, ремонт электроустановок и вторичных цепей, тепловых установок, электрических сетей, технических устройств, технических средств, машин и оборудования, применяемых на опасных производственных объектах Общества.

	Сокращения
	
	Полное название термина

	ЛНД (А)
	-
	локальные нормативные документы (акты)

	СОТ
	-
	служба охраны труда и производственного контроля Филиала

	ППР
	-
	проект производства работ

	ТК
	-
	технологическая карта

	НПА
	-
	нормативные правовые акты Российской Федерации

	НТД
	-
	нормативно-технические документы Российской Федерации

	СМО
	-
	строительно-монтажная организация

	СУОТ
	-
	система управления охраной труда

	КЛ
	-
	кабельная линия

	КВЛ
	-
	кабельно-воздушная линия

	ВЛ
	-
	воздушная линия

	РУ
	-
	распределительное устройство

	НСС
	-
	начальник смены станции

	ПС
	-
	подъемное сооружение



РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ГЛАВА 1 ЦЕЛЬ, НАЗНАЧЕНИЕ МЕТОДИКИ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

1.1. Настоящая Методика определяет требования к допуску персонала подрядных организаций к безопасному выполнению работ на объектах Общества в процессе управления состоянием и развитием производственных объектов и фондов, является частью системы управления охраной труда и регулирует вопросы организации допуска и безопасного производства работ для персонала Подрядной организации на объектах Общества <1>.
--------------------------------
<1> Методика является приложением к Регламенту и предъявляет минимальные требования к организации допуска Подрядных организаций к работе на объектах Общества.

1.2. Целью Методики является установление общих требований к организации допуска персонала Подрядной организации для безопасного проведения работ по техническому обслуживанию, ремонту, техническому перевооружению и модернизации объектов Общества.
1.3. Методика основывается на нормативных правовых актах, нормативно-технических документах, а также ЛНД (А) Общества, регламентирующих функционирование СУОТ.
1.4. Изменения в Методику вносятся приказом заместителя Генерального директора - главного инженера Общества.

РАЗДЕЛ II. ОПИСАНИЕ ДОПУСКА ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ ОБЩЕСТВА

ГЛАВА 2 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ДОПУСКА ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ ОБЩЕСТВА

2.1. Перечень основных актов, подлежащих применению при выполнении работ на объектах Общества, приведен в приложении 1 к настоящей Методике.
2.2. В целях осуществления допуска персонала Подрядных организаций к безопасному выполнению работ на объектах Общества осуществляется:
- оформление сопроводительного письма о допуске для безопасного проведения работ;
- оформление ЛНД (А) объекта Общества о предоставлении работникам Подрядной организации прав ответственных за безопасное выполнение работ на объектах Общества;
- проведение вводного инструктажа по охране труда, пожарной безопасности, инструктаж по ГО и ЧС, первичного инструктажа по охране труда работникам подрядной организации;
- оформление ППР/технологической карты;
- оформление Акта-допуска;
- выдача наряда-допуска (распоряжения);
- первичный/ежедневный допуск работников подрядной организации;
- контроль соблюдения требований безопасности при выполнении работ работниками подрядной организацией;
- разработка и проведение корректирующих действий по результатам контроля.
2.3. Графическое изображение модели осуществления допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества представлено в Приложении 1 к настоящему Приказу Об утверждении Регламента процесса "Допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества".

ГЛАВА 3 ВЫПОЛНЕНИЕ ДОПУСКА ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ ОБЩЕСТВА

3.1. Оформление сопроводительного письма о допуске для безопасного проведения работ.
3.1.1. Работы на объектах Общества должны проводиться в соответствии с договором с Подрядной организацией, в котором должна содержаться информация об обязанностях Подрядной организации в части охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и ответственности за нарушение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.
[bookmark: P525]3.1.2. Руководитель Подрядной организации до начала выполнения работ на объектах Общества, ежегодно направляет Руководителю объекта Общества сопроводительное письмо по форме приложения 2 к настоящей Методике с указанием цели командировки, а также список работников, с предоставлением прав ответственных за безопасное выполнение работ на объектах Общества с указанием группы по электробезопасности и разряда работников.
3.1.3. В сопроводительном письме также указывается информация о:
- работнике, ответственном за безопасное производство работ с применением ПС;
- работнике, ответственном за содержание ПС в работоспособном состоянии;
- стропальщике;
- рабочем люльке;
- работнике, ответственном за соблюдение требований природоохранного законодательства;
- работнике, ответственном за организацию и безопасное проведение работ на высоте;
- работнике, ответственном за организацию и безопасное проведение других видов специальных работ, отнесенных к категории повышенной опасности;
- реквизите договора (в случае привлечения субподрядной организации должны быть указаны реквизиты договора между подрядной и субподрядной организацией с приложением (по запросу) заверенной подрядной организацией копии договора);
- наименовании объекта (объектов)/электроустановок, в которых планируется проведение работ;
- содержании, объеме, сроках выполнения работ и режиме работы персонала Подрядной организации;
- списке работников с указанием фамилии, имени, отчества, профессии (в том числе совмещаемой), должности, группы по электробезопасности (при наличии), разряда рабочих, а также предоставленных руководителем Подрядной организации прав и обязанностей лицам, ответственным за безопасное выполнение работ;
- работнике, имеющим право проведения специальных работ (для работников, выполняющих работы на высоте должно быть указано, кто из них имеет право выдачи наряда-допуска, быть ответственными руководителями работ и ответственными исполнителями работ на высоте с указанием соответствующих групп по безопасности работ на высоте);
- перечне транспортных средств, механизмов, подъемных сооружений (с указанием типа, марки, государственных номеров) для выполнения работ на территории объекта Общества;
- обеспечении направляемых работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами защиты, соответствующими условиям предстоящих работ и установленным нормам.
3.1.4. Подконтрольным организациям Группы РусГидро, имеющих постоянные рабочие места на объекте Общества (АО "Гидроремонт ВКК", АО "УК ГидроОГК", АО "ХРМК", АО "ТК РусГидро", ООО "РусГидро ИТ сервис"), ежегодно подтверждать сведения указанные в сопроводительном письме не требуется <2>.
--------------------------------
<2> Документация, необходимая для допуска на объект Общества, хранится на рабочем месте подконтрольной организации и предъявляется по первой необходимости Руководителя объекта Общества/уполномоченного лица СОТ в течение 2-х календарных дней.

Для остальных привлекаемых подрядных/субподрядных организаций и сторонних работников осуществляющих командировку на объекты Общества, сведения указанные в сопроводительном письме должны быть подтверждены копиями ЛНД (А) Подрядной организации, протоколов проверки знаний, аттестации, копиями удостоверений о проверке знаний, свидетельств о прохождении обучения, документов прохождения медосмотра и психиатрического освидетельствования, заверенными руководителем Подрядной организации/уполномоченным лицом в СОТ.
3.1.5. Руководитель Подрядной организации/уполномоченное лицо, подтверждает наличие трудовых отношений с командируемыми им работниками путем предоставления копий приказов о приеме на работу или справки с места работы.
[bookmark: P547]3.1.6. Работникам из числа командированного персонала предоставляются право:
- единоличного осмотра;
- выдачи наряда-допуска (распоряжения);
- ответственного руководителя работ;
- допускающего <3>;
- производителя работ (наблюдающего);
- члена бригады.
--------------------------------
[bookmark: P555]<3> При выполнении работ на ВЛ, КВЛ работникам из числа ремонтного персонала предоставляется данное право в случаях, когда для подготовки рабочего места требуется проверить отсутствие напряжения и установить переносные заземления на месте работ без оперирования коммутационными аппаратами и при выполнении работ на КЛ, КВЛ когда для подготовки рабочего места требуется оградить рабочее место, вывесить предупреждающие и предписывающие плакаты, а операции по отключению и заземлению оборудования, вывешиванию запрещающих и указательных плакатов выполнены оперативным персоналом обслуживающим РУ к которым присоединена КЛ.

[bookmark: P557]3.1.7. Работникам из числа персонала СМО предоставляются право:
- подписи Акта допуска;
- выдачи наряда-допуска;
- руководителя работ;
- производителя работ (наблюдающего);
- исполнителя работ;
- члена бригады.
3.1.8. До начала проведения работ, Руководителем объекта Общества совместно с Руководителем Подрядной организации, разрабатывается перечень мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников <4>.
--------------------------------
<4> Приказ Минтруда России от 22 сентября 2021 г. N 656н "Об утверждении примерного перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица)".

3.2. Проведение инструктажей работникам подрядной организации.
3.2.1. После исполнения п. 3.1.2 настоящей Методики, работники Подрядной организации по прибытии на объект Общества проходят вводный инструктаж по охране труда, вводный инструктаж по пожарной безопасности, инструктаж по ГО и ЧС <5> и первичный инструктаж по охране труда. Работникам подконтрольных организаций Группы РусГидро, имеющих постоянные рабочие места на объекте Общества (АО "Гидроремонт ВКК", АО "УК ГидроОГК", АО "ХРМК", АО "ТК РусГидро", ООО "РусГидро ИТ сервис"), проходящих подготовку по новой должности, вводный инструктаж по охране труда, вводный инструктаж по пожарной безопасности, инструктаж по ГО и ЧС проводится в день прибытия работника на объект. Письмо о проведении вводного инструктажа по охране труда, вводного инструктажа по пожарной безопасности, инструктажа по ГО и ЧС для вновь принятого работника, пишет в произвольной форме руководитель подконтрольной организации Группы РусГидро.
--------------------------------
<5> Лицам, командированным в организацию на срок более 30 календарных дней, проводится вводный инструктаж по ГО и ЧС.

3.2.2. Вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности работникам Подрядной организацией проводится по программе вводного инструктажа для командированного персонала/СМО, ответственным лицом за проведение вводного инструктажа.
3.2.3. При прохождении вводного инструктажа работники Подрядной организации ознакамливаются с Политикой Группы РусГидро в области охраны труда, Экологической политикой Группы РусГидро, нормами пожарной безопасности и настоящей Методикой.
3.2.4. Вводный инструктаж заканчивается устным обратным опросом на предмет усвоения информации.
3.2.5. Лицо, ответственное за проведение вводного инструктажа, первичного инструктажа после устного обратного опроса работников, делает отметку о проведенном инструктаже в сопроводительном письме.
3.2.6. Первичный инструктаж по охране труда проводит Технический куратор, по программе первичного инструктажа согласно характеру выполняемой работы.
3.2.7. Факт прохождения каждого вида инструктажа должен быть зарегистрирован в соответствующих журналах <6>.
--------------------------------
<6> В соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 12.0.004-2015 и приказом МЧС России от 18 ноября 2021 г. N 806 "Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности".

3.2.8. Работники из числа командированного персонала, которым предоставляется право выдачи наряда-допуска, ответственного руководителя работ и производителя работ, должны пройти инструктаж по схеме электроснабжения электроустановки.
3.2.9. Работникам из числа персонала СМО, которым предоставляется право выдачи наряда-допуска, руководителя работ дополнительно проходят инструктаж по схемам электроустановок.
3.2.10. Инструктаж по схемам электроустановок/электроснабжения электроустановки, фиксируется отдельной графой в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте.
3.3. Оформление ЛНД (А) объекта Общества о предоставлении работникам Подрядной организации прав ответственных за безопасное выполнение работ на объектах Общества.
3.3.1. Руководитель объекта Общества выпускает ЛНД (А) о допуске персонала Подрядной организации или оформляет резолюцию на сопроводительном письме и рассылает по профильным подразделениям.
3.3.2. При оформлении ЛНД (А) указывается информация в качестве какого персонала допускается Подрядная организация, группа по электробезопасности и предоставленные права, указанные в п. 3.1.6, 3.1.7 настоящей Методики.
3.4. Оформление ППР/технологической карты.
3.4.1. Работы, выполняемые подрядной организацией на объектах Общества, должны выполняться по ППР/технологическим картам, утвержденным руководителем подрядной организацией.
3.4.2. Подрядная организация направляет ППР/технологические карты на согласование Руководителю объекта Общества, СОТ объекта Общества для проверки соответствия структуры требований НПА, НТД и Техническому куратору для проверки объемов выполняемых работ, и отсутствию негативного воздействия на работу технологического оборудования и систем Филиала/объекта Общества, и профильные подразделения объекта Общества.
3.4.3. До устранения замечаний к ППР/технологической карте, полученных от Филиала/объекта Общества, осуществление работ на объекте Общества запрещается.
3.5. Оформление Акта-допуска.
3.5.1. Обязательное оформление Акта-допуска (приложение 3 к настоящей Методике) требуется для персонала СМО при организации строительно-монтажных работ.
3.5.2. Акт-допуск для производства работ на территории объекта Общества составляется Подрядной организацией совместно с Техническим куратором и согласовывается с начальниками Оперативной службы и СОТ соответствующего Филиала/объекта Общества, а также с руководителем или ответственным работником структурного подразделения, ответственного за поддержание исправного технического состояния и обеспечение безопасной эксплуатации оборудования и пожарную безопасность помещения/здания/сооружения, которые находятся в зоне производства работ.
3.5.3. Технический куратор и уполномоченный работник Подрядной организации, подписавшие Акт-допуск, несут ответственность за правильность и достаточность предусмотренных Актом-допуском мер безопасности, определенных с учетом оценки профессиональных рисков и обеспечивающих защиту работников Подрядной организации от воздействий опасных и вредных производственных факторов, исходящих от оборудования, зданий и сооружений, принадлежащих Филиала/объекту Общества.
3.5.4. Лица, подписавшие Акт-допуск, несут ответственность за отсутствие (не появление) опасных факторов в границах территории, отведенной Актом-допуском, от действующего оборудования объекта (давление, повышенная температура элементов оборудования, вращающиеся части, повышенная скорость течения воды и т.д.), а также за отсутствие (не появление) напряжения на отключенных токоведущих частях.
3.5.5. Ответственность за безопасную организацию работ и соблюдение внутри территории, отведенной Актом-допуском, требований охраны труда, энергетической, промышленной, пожарной и экологической безопасности, требований ЛНД(А) Общества, с которыми работники Подрядной организации были ознакомлены при проведении инструктажей, несет ответственный представитель Подрядной организации, подписавший Акт-допуск. Также ответственный представитель Подрядной организации несет ответственность за оценку профессиональных рисков, связанных непосредственно с процессом выполнения работ, и разработку мероприятий по управлению данными рисками.
3.5.6. Рабочие места, предоставленные по Акту-допуску Подрядной организации для выполнения работ, должны иметь ограждение и предупреждающие знаки, препятствующие ошибочному проникновению персонала Подрядной организации за пределы выделенной зоны работ.
3.5.7. Ограждение рабочего места производится Подрядной организацией щитами, ширмами, барьерами или шнуром из растительных или синтетических волокон (с оставлением прохода) с вывешиванием знаков безопасности.
3.5.8. Ограждение (выгораживание) опасных зон (ям, канав, проемов, лазов, люков и т.п.) допускается выполнять светоотражающей сигнальной лентой с вывешиванием знака безопасности "Опасная зона".
3.5.9. Ограждение рабочих мест, предоставленных по Акту-допуску и находящихся в зоне ответственности оперативного персонала объекта Общества, Подрядная организация выполняет по наряду-допуску или распоряжению, выданному персоналом объекта Общества.
3.5.10. При нахождении на территории объекта Общества и во время выполнения работ Подрядная организация:
- обеспечивает своих работников средствами индивидуальной и коллективной защиты от воздействия вредных и опасных производственных факторов, первичными средствами пожаротушения и аптечками оказания первой помощи;
- принимает все обоснованные меры предосторожности, направленные на соблюдение требований охраны труда, пожарной, промышленной, энергетической и экологической безопасности в процессе выполнения работ;
- обеспечивает выполнение работ с применением исправного, испытанного инструмента, механизмов и приспособлений;
- обеспечивает исполнение установленных на объекте Общества требований пропускного и внутриобъектового режимов, нормативных правовых актов в сфере охраны труда, промышленной, пожарной, энергетической и экологической безопасности;
- обеспечивает своевременное выполнение предписаний, выданных СОТ соответствующего объекта Общества.
3.6. Выдача наряда-допуска (распоряжения).
3.6.1. Работы на гидротехнических сооружениях, гидросиловом и гидромеханическом оборудовании, техническое обслуживание и ремонт объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, проводятся по нарядам-допускам <7> и распоряжениям.
--------------------------------
<7> По форме, установленной Правилами по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования, утвержденные приказом Минтруда России от 27.11.2020 N 833н.

3.6.2. Работы с повышенной опасностью <8> должны выполняться в соответствии с нарядом-допуском <9> на производство работ с повышенной опасностью.
--------------------------------
<8> Перечень работ с повышенной опасностью указан в п. 32 Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования, утвержденные приказом Минтруда России от 27.11.2020 N 833н.
<9> По форме, установленной Правилами по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования, утвержденные приказом Минтруда России от 27.11.2020 N 833н.

3.6.3. Общие и специальные строительные работы, осуществляемые при строительстве, реконструкции, техническом перевооружений, модернизации, текущем и капитальном ремонте оборудования, зданий и сооружений, обслуживании территории, должны выполняться Подрядной организацией в соответствии с нарядом-допуском <10>, оформленным уполномоченными Подрядной организацией должностными лицами из числа собственного персонала.
--------------------------------
<10> По форме, установленной Правилами по охране труда в строительстве, утвержденными приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.

3.6.4. Водолазные работы на опасных производственных объектах производятся по наряду-допуску <11>, который выдает руководитель водолазных работ. В случае когда оформление наряда-допуска не требуется, оформляется наряд-задание <12> на производство водолазных работ.
--------------------------------
<11> По форме Приложения 3, Правил по охране труда при проведении водолазных работ, утвержденные приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 922н.
<12> По форме Приложения 5, Правил по охране труда при проведении водолазных работ, утвержденные приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 922н.

3.6.5. В случае если работы на нетоковедущих частях, вблизи действующих электроустановок выполняются неэлектротехническим персоналом с группами по электробезопасности, не позволяющими самостоятельно выполнять работы в действующих электроустановках, либо зона работ не выгорожена или путь следования работников СМО (машин, механизмов) в выделенную зону проходит по территории или через помещения действующего РУ, данные работы должны проводиться под надзором наблюдающего из числа электротехнического персонала Филиала/объекта Общества. На наблюдающего выдается отдельный наряд-допуск <13>.
--------------------------------
<13> По форме, установленной Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными приказом Минтруда России от 15.12.2020 N 903н.

3.6.6. Ответственным за безопасность работников, связанную с технологией работы, является работник, возглавляющий бригаду Подрядной организации, который входит в ее состав и должен постоянно находиться на рабочем месте - производитель работ.
3.6.7. Работы, не относящиеся к работам с повышенной опасностью, а также работы вне электроустановок либо на безопасном расстоянии от действующих электроустановок выполняются в соответствии с порядком, установленном Подрядной организацией, в границах территории, предоставленной по Акту-допуску.
3.6.8. Работы на высоте должны проводиться по наряду-допуску на высоте <14> либо другому наряду, с обязательным включением в него сведений о производстве работ на высоте и назначением лиц, ответственных за организацию и безопасное проведение работ на высоте, и обеспечением условий и порядка выполнения работ.
--------------------------------
<14> По форме, установленной Правилами по охране труда при работе на высоте, утвержденными приказом Минтруда России от 16.11.2020 N 782н.

3.6.9. Проведение огневых работ на объектах Общества, осуществляются по наряду-допуску согласно формы приложения 5 к настоящей Методике.
3.6.10. Огневые работы проводимые вне зоны ответственности оперативного персонала Филиала/объекта Общества, но в зоне, предоставленной Подрядной организацией по Акту-допуску, работник Подрядной организацией, допускающий бригаду к работе, обязан сообщать по телефону(-ам) N XXX-XX-XX дежурному караулу объектовой пожарной части (при ее наличии на объекте Общества) и начальнику смены станции по телефону(-ам) N XX-XX о месте и времени проведения огневых работ.
3.6.11. Наряд-допуск на производство огневых работ на пожароопасном оборудовании (маслонаполненное оборудование, резервуары и маслопроводы, емкости с горючими жидкостями, горючие кровли, кабельные сооружения и склады с горючими материалами и в пожароопасных помещениях категории A и B-1 по взрывопожарной, пожарной опасности) выдает Руководитель объекта Общества или лицо, ответственное за пожарную безопасность Филиала/объекта Общества.
3.6.12. Наряд-допуск на работу с применением ПС в электроустановках Филиала/объекта Общества выдает персонал объекта Общества. Вне электроустановок погрузо-разгрузочные работы с применением кранов стрелового типа, кранов-манипуляторов, подъемников (вышек) на территории объекта Общества считать работы, связанными с повышенной опасностью, выполнение данных работ осуществлять по наряду-допуску <15>.
--------------------------------
<15> По форме, установленной Правилами по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования, утвержденные приказом Минтруда России от 27.11.2020 N 833н.

3.7. Первичный/ежедневный допуск работников подрядной организации.
3.7.1. Первичный допуск к работам на территории объекта Общества должен проводиться допускающим из числа персонала организации - владельца электроустановок.
3.7.2. Факт проведения первичного допуска, фиксируется в наряде-допуске. При отсутствии в наряде-допуске графы фиксации инструктажа допускающего, допускающий расписывается в правом верхнем углу наряда-допуска, с указанием ФИО и даты. После этого руководитель работ, разрешает бригаде приступить к работе.
3.7.3. В случаях, когда зона работ не выгорожена или путь следования работников СМО в выделенную зону проходит по территории или через помещения действующей электроустановки, ежедневный допуск к работам персонала СМО должен выполнять допускающий, а работы в ней должны проводиться под надзором наблюдающего из числа персонала организации - владельца электроустановок.
В случаях, когда зона работ в электроустановках персоналу Подрядной организации не передается по Акту-допуску, ежедневный допуск к работам выполняет допускающий из числа оперативного персонала Филиала/объекта Общества. В случаях выполнении работ на ВЛ командированным персоналом, первичный допуск осуществляется работниками организаций эксплуатирующую электроустановку, а повторный допуск осуществляется ответственными лицами из числа командированного персонала. В случаях выполнении работ на ВЛ персоналом СМО, первичный и ежедневный допуск к работам выполняет работник организации эксплуатирующий электроустановку.
3.7.4. В случае проведения работ вне зоны обслуживания оперативного персонала, допуск к работам может осуществляется персоналом Подрядной организации с предоставлением права допускающего.
3.8. Осуществление контроля соблюдения требований безопасности при выполнении работ персоналом подрядной организации.
3.8.1. Для обеспечения контроля за бригадами Подрядных организаций, выполняющими работу в зонах, выделенных Подрядной организации по Акту-допуску, Журналы учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям и папки с действующими, открытыми и закрытыми нарядами допусками и Актами-допусками должны находиться на столах допусков оперативного персонала объекта Общества или в соответствующем структурном подразделении Филиала, которое курирует выполнение работ Подрядных организаций.
[bookmark: P652]3.8.2. Контроль за безопасным выполнением работ на рабочих местах Подрядной организации осуществляют:
со стороны Подрядчика:
- административно - технический персонал Подрядной организации;
- ответственные руководители работ - с периодичностью не реже одного раза в два часа (при выполнении работ с применением грузоподъемных машин, механизмов вблизи воздушной линии электропередачи, при кантовке грузов массой более 75 процентов от паспортной грузоподъемности ПС и грузов со смещением центра тяжести, при перемещении груза несколькими ПС, разгрузка и погрузка полувагонов, работа ПС при отсутствии маркировки веса груза и схем строповки - непрерывно);
- производитель работ - непрерывно.
со стороны Филиала/объекта Общества:
- караул объектовой пожарной части объекта Общества (при наличии) - при допуске для выполнения огневых работ;
- оперативный персонал - периодически, но не менее 2-х раз в смену;
- административно-технический персонал объекта Общества, в том числе специалисты СОТ Филиала/объекта Общества - периодически при выполнении обходов рабочих мест.
3.8.3. Наблюдающий наравне с руководителем работ (производителем работ) Подрядной организации несет ответственность за соответствие подготовленного рабочего места указаниям, предусмотренным в наряде-допуске, за наличие и сохранность установленных на рабочем месте заземлений, ограждений, плакатов и знаков безопасности, запирающих устройств приводов и за безопасность работников Подрядной организации в отношении воздействия опасных и вредных производственных факторов действующего гидромеханического, технологического оборудования и электроустановок Филиала/объекта Общества (наблюдающий следит и предупреждает, чтобы работники Подрядной организации не приближались на опасные расстояния к действующему оборудованию и коммуникациям, не расширяли зону работы и пользовались безопасным проходом к рабочему месту, указания наблюдающего обязательны к исполнению работающей под его наблюдением бригадой).


3.9. Разработка и проведение корректирующих действий по результатам контроля.
[bookmark: P663]3.9.1. При обнаружении контролирующими лицами, указанными в пункте 3.8.2 настоящего Положения, фактов неисполнения требований безопасности, работы останавливаются, изымается наряд-допуск с указанием на полях наряда-допуска и в Журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям причин изъятия, бригада удаляется с места работы, ставится в известность лицо, выдавшее наряд-допуск, оперативный персонал и начальник СОТ объекта Общества.
3.9.2. Ответственные лица, пренебрегшие нормами и требованиями охраны труда и пожарной безопасности, дают письменные объяснения. По результатам выяснения причин неисполнения требований безопасности при выполнении работ оформляется протокол проверки работающей бригады по форме приложения 4 к настоящей Методике.
3.9.3. Продолжение работ осуществляется после устранения выявленных нарушений с оформлением нового наряда-допуска (распоряжения).
3.9.4. Начальником СОТ Филиала/объекта Общества на имя Руководителя объекта Общества подготавливается служебная записка с приложением протокола проверки для принятия решения об инициировании претензионно-исковой работы в отношении Подрядной организации, допустившей неисполнение/нарушение требований безопасности при выполнении работ на участке объекта Общества.
3.9.5. Персонал СОТ Филиала/объекта Общества имеет право выдавать обязательные для исполнения предписания по устранению выявленных нарушений требований безопасности при выполнении Подрядной организацией работ на объекте Общества <16>.
--------------------------------
<16> С учетом условий договора, заключенного с Подрядчиком.

3.9.6. При обнаружении на объектах Общества и/или в ходе выполнения работ/оказания услуг работников Подрядной организации в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, работы останавливаются, наряд-допуск изымается в соответствии с пунктом 3.9.1 настоящего Положения. Данные работники направляются на медицинское освидетельствование, и в случае подтверждения данного факта в отношении Подрядчика инициируется претензионно-исковая работа за неисполнение требований охраны труда и правил внутреннего трудового распорядка объекта Общества <17>.
--------------------------------
<17> С учетом условий договора, заключенного с Подрядчиком.

ГЛАВА 4 ВЫПОЛНЕНИЕ ДОПУСКА ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К ВЫПОЛНЕНИЮ ВОДОЛАЗНЫХ РАБОТ

4.1. Общие требования при организации производства водолазных работ
4.1.1. Водолазные работы должны организовываться согласно Правил по охране труда при проведении водолазных работ, утвержденных Приказом Минтруда России от 17.12.2020 N 922н.
4.1.2. До проведения планируемых водолазных работ от Подрядной организации, производящей водолазные работы, требуется представление списка лиц, имеющих право:
- выдавать наряд-допуск на производство водолазных работ;
- руководителя водолазных работ;
- руководителя водолазных спусков;
- исполнителя (в т.ч. персонал водолазной станции и обеспечивающий водолазные работы персонал).
4.1.3. В зависимости от вида и характера работ разрабатываются различные документы производственного планирования, к которым относятся: план или проект производства работ; программы освидетельствования или осмотра; проекты организации работ или строительства, планы водолазных работ или спусков, наряд-задание.
4.1.4. При производстве водолазных работ со стационарных рабочих мест документом производственного планирования является наряд-задание.
4.1.5. Перед началом водолазных спусков руководителем водолазных работ должна быть уточнена готовность объекта Общества к водолазным работам, установлена постоянная двухсторонняя связь и получено разрешение на начало водолазных работ у НСС.
4.2. Организация водолазных работ с оформлением наряда-допуска
4.2.1. Выдача, учет и хранение нарядов-допусков осуществляется Подрядной организацией, выполняющей водолазные работы.
4.2.2. В наряде-допуске исполнителем указанных мероприятий по подготовке объекта Общества к проведению работ указывается НСС, который до начала производства работ подтверждает их выполнение подписью.
4.2.3. Подтверждение, что мероприятия по подготовке и проведению работ определены и согласованы со стороны заказчика (владельца объекта) осуществляет руководитель подразделения объекта Общества, осуществляющего техническое курирование данных водолазных работ, либо работник данного подразделения из числа административно-технического персонала.
4.2.4. Подтверждение выполнения мероприятий по подготовке объекта Общества к проведению водолазных работ в наряде-допуске, в том числе ежедневные отметки о выполнении мер безопасности, осуществляет НСС.
4.2.5. Допуск к водолазным работам осуществляет руководитель водолазных работ после получения разрешения от руководителя или работника из числа административно - технического персонала структурного подразделения объекта Общества, курирующего водолазные работы.
4.2.6. Руководитель водолазных работ уведомляет НСС о времени первичного и последующих допусков, приостановках работ, окончании работ, в том числе окончании осуществления водолазных спусков работающей сменой.
4.2.7. Оформление выполнения полного объема работ, сдача заказчику рабочего места, закрытие наряда-допуска, осуществляется с участием руководителя или работника из числа административно - технического персонала объекта Общества, курирующего водолазные работы.
4.2.8. По завершении работ один экземпляр наряда-допуска на водолазные работы передается НСС, второй остается у организации, выполняющей водолазные работы.
4.2.9. Ответственность за проведение водолазных работ, квалификацию привлекаемого к таким работам персонала возлагается на организацию, выполняющую водолазные работы.
4.3. Обязанности Подрядной организации для выполнения водолазных работ.
4.3.1. При выполнении водолазных работ персоналом подрядных организаций ответственность за организацию и выполнение мероприятий по организации безопасного выполнения работ, за соответствие квалификации работающих и соблюдение ими требований безопасности труда возлагается на руководителя Подрядной организации.
4.3.2. Работники подрядной организации, должны быть обучены безопасным методам и приемам выполнения водолазных работ и успешно пройти проверку знаний требований охраны труда в своей комиссии.
4.3.3. Сведения о прохождении обучения, присвоении и (или) повышении квалификации водолазного состава вносятся в личную книжку водолаза, оформляемую при первоначальном обучении. Личная книжка водолаза о допуске к работе должна содержать в себе краткие сведения о видах работ (и оборудования), к самостоятельному выполнению (обслуживанию) которых допущен работник.
4.3.4. Работники, выполняющие водолазные работы, должны проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры.
4.3.5. Работники, выполняющие водолазные работы, должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ.
4.3.6. Администрация филиала, может остановить работы подрядных организаций по следующим причинам:
- невыполнение мероприятий по охране труда и безопасности водолазных работ, предусмотренных документами производственного планирования и нарядом-допуском, пренебрежение результатами оценки рисков, снижение общего уровня безопасности водолазных работ в ходе их производства;
- подача команд, постановка задач или иные причины, угрожающие сохранению жизни и здоровья работников;
- несоответствие фактических условий водолазного спуска имеющимся или установленным ограничениям.
4.3.7. Причинами отстранения работников, подрядных организаций участвующих в проведении водолазных работ, могут являться:
- проявления токсического воздействия (алкогольного, наркотического, лекарственного) или его последствие;
- нарушения психомоторного состояния, неадекватное (девиантное) поведение (чрезмерное психическое напряжение, психическое возбуждение, проявления агрессии или апатии);
- состояние самочувствия (усталость, ухудшение самочувствия в процессе работы, внезапное заболевание);
- нарушение, равно как и невыполнение требований охраны труда, на любых этапах водолазного спуска и в предспусковом периоде.
4.4. Требования безопасности в случае возникновения аварийных ситуаций при проведении водолазных работ.
4.4.1. При авариях и несчастных случаях руководитель водолазных работ (старшина (бригадир) подрядной организации), должен немедленно принять меры по оказанию пострадавшим первой медицинской помощи, вызвать врача или доставить пострадавших в лечебное учреждение, сообщить о случившемся оперативному персоналу станции, а также обеспечить сохранность обстановки на водолазной станции до прибытия должностных лиц, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей и не приведет к аварии, а также не нарушит производственного процесса.

ГЛАВА 5 ИНФОРМИРОВАНИЕ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ИНЦИДЕНТОВ, АВАРИЙ, НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ

5.1. При выполнении работ на объектах Общества Подрядная организация обязана в течение минимального времени, но не более чем в течение 24 часов, информировать Филиал/объект Общества обо всех несчастных случаях, инцидентах, авариях, дорожно-транспортных происшествиях, случаях нарушения Подрядной организацией природоохранного законодательства, имевших место при выполнении работ на объектах Общества в установленном Филиалом/Объектом Общества порядке, организовывать их расследование в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации с включением представителей Филиала/объекта Общества в состав комиссий по расследованию.


Приложение 1

[bookmark: P725]ПЕРЕЧЕНЬ <18>
ОСНОВНЫХ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ, НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ,
ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ (ДОКУМЕНТОВ) ПАО "РУСГИДРО",
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ
ПЕРСОНАЛОМ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

--------------------------------
<18> Все нормативно-технические документы (далее - НТД), нормативные правовые акты (далее - НПА) и локальные нормативные документы (акты) (далее - ЛНД (А)) применяются в действующей редакции. Перечень не является исчерпывающим и может быть дополнен.
При организации безопасного выполнения работ на объектах Общества необходимо по возможности выполнять одновременно требования всех указанных НТД, НПА, ЛНД (А).
В случае невозможности одновременного выполнения требований НТД, НПА, ЛНД (А), руководствоваться нормами того документа, которые содержат более строгие правила (повышенные требования).
Приоритет применения того или иного НТД, НПА, ЛНД (А) определяет руководство Общества/Филиала, исходя из принципа хеджирования рисков на случай привлечения Общества к ответственности за невыполнение требований того или иного НТД, НПА, ЛНД (А).

1. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н).
2. Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования (приказ Минтруда России от 27.11.2020 N 833н).
3. Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте (приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
4. Правила по охране труда при работе на высоте (приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н).
5. Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок (приказ Минтруда России от 17.12.2020 N 924н).
6. Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (приказ Минтруда России от 28.10.2020 N 753н).
7. Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ (приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 884н).
8. Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (приказ Минтруда России от 27.11.2020 N 835н).
9. Правила по охране труда при проведении водолазных работ (приказ Минтруда России от 17.12.2020 N 922н).
10. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479).
11. Положение об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики (постановление Правительства Российской Федерации от 25.10.2019 N 1365).
12. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" (приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 N 461).
13. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" (приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536).
14. Политика Группы РусГидро в области охраны труда, утвержденная решением Совета директоров Общества (протокол от 28.05.2021 N 329).
15. Инструкция о мерах пожарной безопасности Филиала.
16. Программа производственного экологического контроля Филиала.
17. Положение о порядке въезда (выезда) подъемных сооружений и другой спецтехники на (с) территорию(и) и организации допуска к выполнению работ на объектах Общества.
18. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов", утвержденные приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 529.
19. Правила по охране труда при хранении, транспортировании и реализации нефтепродуктов, утвержденные приказом Минтруда России от 16.12.2020 N 915н.
20. СТО РусГидро 05.02.126-2020 ПОБО ГТСиГМО.
21. Правила по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах, утвержденные приказом Минтруда России от 15.12.2020 N 902н.



Приложение 2

[bookmark: P766]ОБРАЗЕЦ ПИСЬМА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ПОДРЯДЧИКОМ

	Организация, штамп организации,
если нет, то внизу - на подписи - должна быть печать организации Исх. N
	Директору
Филиала ПАО "РусГидро" - "_________"
Фамилия И.О.



В соответствии с разделом (главой)..... Правил по (например: Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. N 903н)) прошу разрешить допуск на правах (командированного персонала или персонала СМО) для выполнения работ (сведения о выполняемой работе с указанием места работы, наименования и N договора, для субподрядных организаций указать номер письма Филиала о согласовании организации в качестве субподрядчика, времени начала и окончания работ) на объектах Филиала ПАО "РусГидро" - "____________" в 20___ году работникам наименование организации согласно списка:

	N п/п
	Ответственные лица, Фамилия Имя Отчество
	Должность, профессия
	Разряд
	Группа по электробезопасности
	Шифр области аттестации (для специалистов)
	Отметка о проведении водного инструктажа (ОТ, ПБ, ГОиЧС)
	Отметка о проведении первичного инструктажа

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Выдающий наряд-допуск, распоряжение

	1.1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Ответственный руководитель работ в электроустановках <19>

	2.1.
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Производитель работ

	3.1.
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Член бригады

	4.1.
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Для организации работ с ПС:

	5.1.
	Ответственный за безопасное производство работ с ПС
	
	
	
	
	
	

	5.2.
	Ответственный за содержание ПС в работоспособном состоянии
	
	
	
	
	
	

	5.3.
	Стропальщики
	
	
	
	
	
	

	5.4.
	Рабочие люлек
	
	
	
	
	
	

	6.
	Ответственный за соблюдение требований природоохранного законодательства

	7.
	Ответственный за организацию и безопасное проведение работ на высоте

	8.
	и т.д.
	
	
	
	
	
	



--------------------------------
[bookmark: P880]<19> При допуске персонала СМО - руководитель работ.

Перечень транспортных средств для въезда на территорию филиала ПАО "РусГидро" - "____________"/объекта Общества

	N п/п
	Тип ТС
	марка
	Гос. номер

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Указанные выше работники прошли обучение и аттестацию в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 25 октября 2019 г. N 1365, проверку знаний Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок и других необходимых правил, и инструкций в установленном порядке.
Указанные выше работники обеспечены специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами защиты, соответствующие условиям предстоящих работ и установленным нормам. Они годны по состоянию здоровья и их квалификация соответствует требованиям для выполнения указанных выше работ.
Указанные выше работники состоят в трудовых отношениях с организацией, направившей их для выполнения работ в филиале ПАО "РусГидро" - "____________"/объекте Общества.
	Руководитель организации
	И.О. Фамилия





Приложение 3

[bookmark: P918]ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ АКТА-ДОПУСКА,
СОСТАВЛЯЕМОГО РУКОВОДИТЕЛЯМИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
ОБЪЕКТА ОБЩЕСТВА СОВМЕСТНО С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ПОДРЯДЧИКА

                               АКТ-ДОПУСК
             ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ

г.                                               "___" ___________ 202__ г.

Филиал ПАО "РусГидро" - "............"

Мы, нижеподписавшиеся, представитель филиала ПАО "РусГидро" - "..........."
__________________________________________________________________________,
                    (Ф.И.О., должность, дата, подпись)
представитель   подрядчика   ответственный  за  производство  строительных/
монтажных/ремонтных работ _________________________________________________
                                (Ф.И.О., должность, дата, подпись)
составили настоящий акт о нижеследующем:

Филиал  ПАО  "РусГидро" - "............" предоставляет указать наименование
организации  Подрядчика  участок  (территорию):  необходимо  к акту-допуску
приложить  схему  с  указанием  на  ней участков, выделенных Подрядчику для
выполнения  работы  или  указать координаты, ограничивающие предоставленный
для выполнения работ участок.

	В горизонтали
	Схемное наименование объекта (ОРУ, МАШЗАЛ, ПЛОТИНА и т.п.)

	В вертикали
	Наименования и цифровое обозначение отметок и т.п.



для производства указывается наименование работ, номер договора, максимальное количество работников, допускаемых к выполнению работы под руководством указывается должность, Ф.И.О. работника на следующий срок:

Начало "___" _________ 20___ г.; окончание "___" __________ 20___ г.

Опасные производственные факторы (определенные с учетом оценки рисков), которые действуют или могут возникнуть независимо от выполняемой работы в местах ее производства:

	Наименование фактора
	Местонахождение фактора, собственник источника фактора

	работа в зоне расположения действующего энергооборудования, токоведущих частей находящихся под напряжением
	

	совмещенные работы, работа на ярусах сооружений, над которыми производится работа (монтаж, демонтаж, ремонт конструкций или технологического оборудования и т.п.)
	

	работа на высоте, работа ближе 2 метров от неогражденных перепадов по высоте 1,8 метра и более
	

	работа на скользкой поверхности
	

	работа в зоне действия, механизмов, технологического оборудования или их частей и узлов
	указать машины, механизмы

	повышенный уровень шума и вибрации
	

	повышенная температура воздуха рабочей зоны
	

	пониженная температура воздуха рабочей зоны
	

	воздействие химических веществ
	указать вещества

	работа в подземных сооружениях
	

	работа в закрытых помещениях/емкостях
	

	работа в местах с ограниченной высотой/шириной рабочей зоны
	

	Перечень факторов данной таблицы не является исчерпывающим и при необходимости может быть уточнен
	



Перечень специальных видов работ повышенной опасности, организуемых и выполняемых Подрядчиком:
(например - работы на высоте, водолазные работы, и т.п.)

До начала производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность выполнения работ:

	N п/п
	Наименование мероприятий
	Срок выполнения
	Исполнитель

	1.
	Мероприятия по выводу гидроагрегата, гидромеханического или технологического оборудования в ремонт (технические мероприятия).
	До начала работ
	Филиал

	2.
	Мероприятия по подготовке рабочего места. Место производства работ ограничить защитным ограждением (указать вид ограждения), исключающим ошибочное проникновение работников подрядных организаций за пределы зоны работ, вывесить соответствующие плакаты безопасности.
	До начала работ
	Подрядная организация

	3.
	При входе на участки (места работ) установить информационные щиты с указанием наименования строительной/монтажной/ремонтной площадки (места работ), названия исполнителя работ (подрядчика, генподрядчика), фамилии, должности и номеров телефонов лица ответственного за производство ремонтных, монтажных и строительно-монтажных работ по объекту, сроков начала и окончания работ, схемы объекта.
	До начала работ
	Подрядная организация

	4.
	В случае работы в охранной зоне ВЛ, находящейся под напряжением, либо при производстве работ в распредустройствах, при невозможности ограждения зоны ограждением, исключающим ошибочное проникновение работников СМО за пределы зоны работ, работу выполнять под надзором наблюдающего из числа персонала - владельца электроустановки.
	До начала работ
	Филиал

	5.
	Составить график совмещенных работ, обеспечивающих безопасные условия труда между организациями, выполняющими работы в ремонтно-строительной зоне.
	До начала работ с последующей (при необходимости) корректировкой во время работы
	Подрядная организация

	6.
	Определить (согласовать) безопасные маршруты путей прохода людей к месту работы в ремонтно-строительной зоне.
Указать места прохода с приложением схемы.
В том случае, когда путь следования бригады СМО к выгороженному соответствующим образом месту работы проходит через действующую часть эл. установки, необходимо чтобы работники СМО следовали к подготовленному месту работы в сопровождении уполномоченного персонала Филиала.
	До начала работ
	Филиал, служба совместно с подрядной организацией

	7.
	Ознакомить под роспись персонал со схемой маршрута.
	До начала работ
	Подрядная организация

	8.
	При оформлении Актов-допусков и нарядов-допусков на производство работ в зоне действующего оборудования, указать мероприятия по предохранению от возможного повреждения действующего оборудования.
	До начала работ
	Филиал, служба совместно с подрядной организацией

	9.
	Установить в зонах потенциально-опасных производственных факторов ограждения, знаки и плакаты безопасности.
	
	Подрядная организация

	10.
	Провести персоналу подрядчика(-ов) вводный по ОТ и ПБ и первичный инструктаж на рабочем месте
	До начала работ
	Филиал, служба совместно с подрядной организацией

	11.
	Указать Проекты производства работ на виды работ. Все работы выполнять согласно разработанным ППР.
	До начала работ
	Подрядная организация

	12.
	Указать лиц из числа инженерно-технического персонала ответственных за соблюдение требований природоохранного законодательства в области обращения с отходами, образующимися в процессе выполнения работ.
	До начала работ
	Подрядная организация

	13.
	Указать лиц из числа инженерно-технического персонала ответственных за охрану труда на выделенном участке.
	До начала работ
	Подрядная организация

	14.
	Указать лиц из числа инженерно-технического персонала ответственных за обслуживание объектов, подконтрольных Ростехнадзору.
	До начала работ
	Подрядная организация

	15.
	Указать лиц из числа инженерно-технического персонала ответственных за противопожарное состояние участка ремонтных/монтажных/строительных работ.
	До начала работ
	Подрядная организация

	16.
	Укомплектовать первичными средствами пожаротушения места работ (объекты) в ремонтной/строительной зоне.
	До начала работ
	Подрядная организация

	17.
	Обеспечить работающим персоналом необходимое и правильное применение средств индивидуальной защиты.
	До начала работ
	Подрядная организация

	18.
	Обустроить места для курения, места складирования бытового мусора в ремонтно-строительной зоне.
	До начала работ
	Подрядная организация

	19.
	Указать какой вид наряда-допуска использовать для обеспечения безопасного выполнения работ, кто его выдаст
	До начала работ
	Подрядная организация

	20.
	Указать, кто будет осуществлять первичный и повторные допуски на рабочем месте.
	До начала работ
	Подрядная организация

	
	Перечень мероприятий, указанных в данной таблице не являются исчерпывающими и может быть при необходимости уточнен
	
	



Подготовительные работы на участке территории Филиала, выделенном Подрядчику по Акту-допуску завершены.

Заказчик отвечает за отсутствие (не появление) опасных факторов в границах территории, отведенной Актом-допуском, от действующего оборудования объекта Филиала (давление, повышенная температура элементов оборудования, вращающиеся части, повышенная скорость течения воды и т.д.), а также за отсутствие (не появление) напряжения на отключенных токоведущих частях.
Подрядчик, при производстве работ внутри отведенной настоящим Актом-допуском территории, отвечает за безопасность, связанную с технологией выполнения работ, соблюдение правил охраны труда, пожарной и экологической безопасности, осуществление постоянного контроля за действиями членов бригады, а также за контроль допустимых условий для обеспечения безопасности при выполнении работ и организацию правильного допуска к специальным видам работ повышенной опасности.

Участок сдал: Представители Филиала ______________________________
                                                (подпись, Фамилия, И.О.
                                                      дата, время)

Участок принял: Представитель Подрядчика    _______________________________
                                                (подпись, Фамилия, И.О.
                                                      дата, время)

Во время производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность выполнения работ:

	N п/п
	Наименование мероприятий
	Срок выполнения
	Исполнитель

	1.
	Указать Правила по охране труда, инструкции, требования которых должны исполняться в процессе выполнения работ
	Во время работы
	Подрядная организация

	2.
	Производителю работ обеспечить наличие и правильное применение на рабочем месте исправного инструмента, инвентаря
	Во время работы
	Подрядная организация

	3.
	Производителю работ осуществлять контроль за членами бригады с целью недопущения расширения рабочего места и объема задания
	Во время работы
	Подрядная организация

	4.
	Руководителю работ осуществлять периодический контроль за работающей бригадой
	Во время работы
	Подрядная организация

	5.
	Выполнять в конце рабочего дня уборку рабочего места, отключение оборудования.
	Во время работы
	Подрядная организация

	6.
	При невозможности ограждения зоны ограждением, исключающим ошибочное проникновение работников СМО за пределы зоны работ, работу выполнять под надзором наблюдающего
	Во время работы
	Филиал, служба, Подрядная организация

	7.
	Обеспечить выполнение общих для всех организаций мероприятий охраны труда и координацию действий субподрядчиков в части выполнения мероприятий по безопасности труда согласно акту-допуску и графику выполнения совмещенных работ.
	Во время работы
	Подрядная организация

	8.
	Проводить целевые, внеплановые инструктажи персоналу Подрядчика
	Во время работы
	Подрядная организация

	9.
	Применение неинвентарных лесов допускается в исключительных случаях и их сооружение должно производиться по индивидуальному проекту с расчетами всех основных элементов на прочность, а лесов в целом - на устойчивость. Проект должен быть завизирован работником Службы охраны труда, утвержден Главным инженером (техническим директором) организации, выполняющей работы.
Сооружение неинвентарных лесов и их демонтаж выполнять по отдельному наряду-допуску.
	Во время работы постоянно
	Подрядная организация

	10.
	Не загромождать подходы к действующему оборудованию Филиала, находящемуся в выделенной зоне работ, с целью оперативного обслуживания этого оборудования
	Во время работы постоянно
	Подрядная организация

	11.
	Не размещать оборудование, материалы ближе 1 метра от стен и других строительных конструкций.
	Во время работы постоянно
	Подрядная организация

	12.
	Перечень мероприятий, указанных в данной таблице не являются исчерпывающими и может быть при необходимости уточнен
	
	



По окончании производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия:

	N п/п
	Наименование мероприятий
	Срок выполнения
	Исполнитель

	1.
	Навести порядок на рабочем месте:
- вывести с территории Филиала мусор, отходы;
- отходы, принадлежащие Филиалу вывести в специально отведенное место;
- убрать с рабочего места инструменты, инвентарь, остатки материалов в специально отведенное место:
- снять плакаты и демонтировать ограждение рабочего места, убрать в специально отведенное место;
- сдать рабочее место оперативному персоналу Филиала или уполномоченному на это представителю Филиала. С отметкой в Акте-допуске
	По окончании работ
	Персонал подрядчика, Филиала

	2.
	Восстановить целостность (окраску) строительных конструкций, поврежденных в результате выполнения работ.
	
	

	3.
	Перечень мероприятий, указанных в данной таблице не являются исчерпывающими и может быть при необходимости уточнен
	
	



Работы  на  участке  территории  Филиала  выделенном  Подрядчику  по Акту -
допуску завершены.

Участок сдал: Представитель Подрядчика ____________________________________
                                       (подпись, Фамилия, И.О. дата, время)
Участок принял: Представители Филиала  ____________________________________
                                       (подпись, Фамилия, И.О. дата, время)

Право  подписи  в  п. 9 наряда-допуска, выданного согласно Правил по охране
труда  в  строительстве  и  Правил  по охране труда при работе на высоте со
стороны филиала ПАО "РусГидро" - "............" предоставлено _____________
                                                            (Фамилия, И.О.)
Представитель
филиала ПАО "РусГидро" - "........."          __________________
                                                  (подпись)
Представитель подрядчика,
ответственный за производство
строительных/монтажных/ремонтных работ        __________________
                                                  (подпись)

Согласовано:
Начальник ОС                                  __________________
                                                  (подпись)

Начальник СОТ                                 __________________
                                                  (подпись)
Акт-допуск выписывается в 2 экземплярах. Один экземпляр хранится на рабочем месте Подрядчика. Второй экземпляр передается Подрядчиком оперативному персоналу Филиала при условии выполнения работ в зоне действия оперативного персонала Филиала или в структурном подразделении объекта Общества, который курирует выполнение работ Подрядчика. Срок хранения закрытых актов допусков 30 календарных дней.





















Приложение 4

[bookmark: P1207]ФОРМА ПРОТОКОЛА ВНЕЗАПНОЙ ПРОВЕРКИ РАБОТАЮЩЕЙ БРИГАДЫ

(оформляется на бланке филиала ПАО "РусГидро")

                                 ПРОТОКОЛ
              внезапной проверки работающей бригады _________

                                                                дд.мм.гггг.

    1. Место работы: ______________________________________________________
    2. Дата и время проведения работ: _____________________________________
    3. Номер наряда: ______________________________________________________
    4. Лицо, выдающее наряд: ______________________________________________
    5. Ответственный руководитель работ: __________________________________
    6. Допускающий: _______________________________________________________
    7. Производитель работ: _______________________________________________
    8. Члены бригады: _____________________________________________________
Наличие удостоверений: ____________________________________________________
    9. Замечания по оформлению наряда-допуска: ____________________________
    10. Замечания по подготовке рабочего места: ___________________________
    11. Замечания по обеспечению, использованию СИЗ: ______________________
    12. Замечания по инструменту, механизмам, приспособлениям: ____________
    13. Прочие замечания: _________________________________________________
    14. Принятые меры: ____________________________________________________

Проверку провел:
Должность                 ________________    ______________________ Ф.И.О.
                             (подпись)

Протокол для исполнения получил:
Должность                 ________________    ______________________ Ф.И.О.
                             (подпись)


Приложение 5

Организация _______________________                        УТВЕРЖДАЮ
Предприятие
Цех ____________________                          _________________________
(руководитель или лицо,
ответственное за пожарную
безопасность, должность, Ф.И.О.)
__________________________________
(подпись)
"___" ___________ 20__ г.

[bookmark: P1256]                               НАРЯД-ДОПУСК
                        на выполнение огневых работ

1. Выдан (кому) ___________________________________________________________
                             (должность руководителя работ,
___________________________________________________________________________
             ответственного за проведение работ, Ф.И.О., дата)
2. На выполнение работ ____________________________________________________
                            (указывается характер и содержание работы)
___________________________________________________________________________
3. Место проведения работ _________________________________________________
                                  (отделение, участок, установка,
___________________________________________________________________________
                      аппарат, выработка, помещение)
4. Состав исполнителей работ

	N п/п
	Ф.И.О.
	Профессия
	Инструктаж о мерах пожарной безопасности получил
	Инструктаж о мерах пожарной безопасности провел (подпись руководителя работ)

	
	
	
	подпись
	дата
	

	
	
	
	
	
	



5. Планируемое время проведения работ:
Начало ________ время ________ дата
Окончание _____ время ________ дата
6. Меры по обеспечению пожарной безопасности места (мест) проведения работ
___________________________________________________________________________
  (указываются организационные и технические меры пожарной безопасности,
___________________________________________________________________________
           осуществляемые при подготовке места проведения работ)
___________________________________________________________________________
7. Наряд-допуск выдан _____________________________________________________
                             (должность и Ф.И.О. лица, выдавшего
___________________________________________________________________________
                       наряд-допуск, подпись, дата)

Наряд-допуск получен ______________________________________________________
                             (подпись руководителя работ, дата)
Согласовано               _________________________________________________
со службами объекта,           (название службы, должность и Ф.И.О.
на котором будут          _________________________________________________
производиться огневые           ответственного лица, подпись, дата)
работы

8. Место проведения работ подготовлено:
Руководитель работ ________________________________________________________
                                 (подпись, дата, время)
Возможность производства работ согласована
___________________________________________________________________________
               (подпись ответственного лица службы объекта,
                на котором проводится работа, дата, время)
9. Ежедневный допуск к работе и время ее окончания

	Рабочее место подготовлено, исполнители допущены к работе
	Работа закончена, исполнители удалены с рабочего места

	дата, время
	подпись руководителя работ
	подпись ответственного лица службы объекта, на котором проводится работа
	дата, время
	подпись руководителя работ

	
	
	
	
	



10. Продление наряда-допуска согласовано
___________________________________________________________________________
                (название службы, должность ответственного,
___________________________________________________________________________
                          Ф.И.О., подпись, дата)
11. Изменение состава бригады исполнителей

	Введен в состав бригады
	Выведен из состава бригады
	Руководитель работ (подпись)

	Ф.И.О.
	с условиями работы ознакомлен, проинструктирован (подпись)
	квалификация, разряд,
	выполняемая функция
	дата, время
	Ф.И.О.
	дата, время
	выполняемая функция
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



12.  Работа  выполнена  в полном объеме, рабочие места приведены в порядок,
инструмент и материалы убраны, люди выведены, наряд-допуск закрыт
___________________________________________________________________________
                (руководитель работ, подпись, дата, время)
___________________________________________________________________________
      (начальник смены (старший по смене) по месту проведения работ,
                       Ф.И.О., подпись, дата, время










































[bookmark: _GoBack_Копия_1].


[bookmark: _64f6mn3tvztm_Копия_1][bookmark: _GoBack_Копия_1_Копия_1]Приложение № 3 к ТТ 

[bookmark: _Toc241826526]Приложение №3. Требования к Оборудованию (индивидуальные требования по каждой позиции перечня Оборудования)

Таблица 3.1 – Требования к Оборудованию (индивидуальные требования по каждой позиции перечня Оборудования)

	№ п/п
	Требования Покупателя
	Способ подтверждения Участником соответствия требованиям
	Предложение Участника по характеристикам и параметрам

	
	Тип  Оборудования
	Технические и функциональные характеристики
(параметры эквивалентности), не хуже
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Позиция Сервер в ЦОД М9

	1.1
	Производительность
	· Не менее 2,2 ГГц базовая частота установленного процессора;
· Допускается установка только процессора семейства Intel;
· Не менее 64х ядер установленного процессора;
· Не менее 128х потоков установленного процессора;
· [bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]Тип установленной оперативной памяти: не менее RDIMM DDR4 3200MHz;
· Не менее 64ГБ объем каждого установленного модуля оперативной памяти;
· [bookmark: _GoBack_Копия_1_Копия_1_Копия_1]Не менее 512ГБ объем установленной оперативной памяти, поддержка функции обнаружения и коррекции ошибок в оперативной памяти.
	Указание характеристик
	

	1.2
	Накопители и дисковый контроллер

	· [bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5]Аппаратный RAID-контроллер, поддержка минимум RAID 0, 1, не менее 2 портов SATA/SAS;
· Поддерживаемые дисковым (аппаратным) контроллером типы RAID: 0,1,5,10,50 вне зависимости от типов дисковых накопителей и их интерфейсов SATA/SAS/SSD/NVMe и т.д. 
· Интерфейс поддерживаемых накопителей: SATA, SAS, PCIe, SSD, NVMe, M.2, USB; 2ГБ объем кэш-памяти дискового контроллера;
· Не менее двух твердотельных накопителя с интерфейсом SSD SATA/SAS 6Gb/s объемом не менее 480ГБ;
	Указание характеристик
	

	1.3
	Слоты, интерфейсы, контроллеры
	· Не менее 5x PCIe 4.0 x16 низкопрофильных;
· [bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK7]Встроенный контроллер удаленного управления с поддержкой IPMI 2.0 выделенным сетевым портом RJ-45;
· Не менее 2 портов пропускной способностью 1 Гбит/с каждый;
· Не менее 2 портов пропускной способностью 10 Гбит/с каждый;
· Не менее 2х слотов расширения M.2 PCIe/SATA.
	Указание характеристик
	

	1.4
	Технические характеристики

	· [bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12]Форм-фактор корпуса: Rack, монтаж в коммутационном шкафу;
· Занимаемое место в шкафу/стойке не более 1U (юнит);
· 12х отсек для накопителей 3,5" с возможностью установки накопителей SATA/SAS, с функцией «горячей» замены на передней панели корпуса;
· Два блока питания с поддержкой функции горячей замены;
· 2х порта ввода-вывода USB 3.0 на передней панели корпуса;2х порта ввода-вывода USB 2.0 на задней панели корпуса;
· Один порт VGA на задней и/или передней панели корпуса;
· Кнопка на передней панели корпуса аппаратного Включения/Выключения
· Вентиляторы охлаждения с возможностью горячей замены;
· Индикатор UID на фронт/реар для идентификации
· Два кабеля питания IEC-320-C13-IEC-320-C14, 1.8 м.
	Указание характеристик
	

	1.5
	Крепление для монтажа
	Наличие крепления для монтажа в 19" стойку.
	Согласие с требованием

	

	1.6
	Нахождение в едином реестре российской радиоэлектронной продукции

	Входит в единый реестр российской радиоэлектронной продукции (реестр, предусмотренный п. 3 постановления Правительства РФ «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 23.12.2024 № 1875).
	Согласие с требованием

	

	1.7
	Наличие документации
	Наличие документации на русском языке, включающей документы: паспорт на сервер, ТУ на серверы, Руководство эксплуатации
	Согласие с требованием

	

	1.8
	Техническая поддержка и гарантия от производителя на все компоненты, включая управляющее ПО
	Наличие технической поддержки и стандартной (ремонт в сервисном центре) гарантии от производителя на все компоненты, включая управляющее ПО, сроком не менее 36 месяцев с даты ввода в промышленную эксплуатацию Системы противодействия целевым атакам (EDR) (с даты подписания УПД). 
Регистрация обращений 24 часа в сутки 7 дней в неделю, по электронной почте и телефону, включая выходные и праздничные дни.
	Согласие с требованием
	

	1.9
	Доставка неисправного оборудования до авторизованного сервисного центра и доставка исправного оборудования до Заказчика
	Доставка неисправного оборудования до авторизованного сервисного центра и доставка исправного оборудования до Заказчика должна осуществляться силами Поставщика
	Согласие с требованием

	

	1.10
	Выдача и отправка отремонтированного оборудования Заказчику
	Выдача и отправка отремонтированного оборудования Заказчику должна осуществляться не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента передачи оборудования в авторизованный сервисный центр
	Согласие с требованием
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Образец ССР.xlsx
ССР

																Приложение __ от ______

																к Договору № _________ от ______



		СОГЛАСОВАНО:										УТВЕРЖДАЮ:

		___________________										___________________       

		"_______" _____________ 20___ г.										"______" ____________________ 20__ г.



								Сводный сметный расчет в сумме:								руб. без НДС



								СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 



								(наименование стройки)

				Составлен в ценах соответствующих периоду выполнения работ по договору



		№ пп		Номера сметных расчетов и смет		Наименование глав, объектов, работ и затрат		Сметная стоимость, руб.								Общая сметная стоимость, руб.

								строитель-
ных работ		монтажных работ		оборудования, мебели, инвентаря		прочих





		1		2		3		4		5		6		7		8

		Глава 2. Основные объекты строительства

		6		02-01-01

				Итого включено дополнительным соглашением №2

				Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"

		Глава ___



				Итого по Главе ___. 

				Итого по Главам 1-12

		Непредвиденные затраты



				Итого с учетом "Непредвиденные затраты"

				Итого по сводному расчету



				Составил:

								(должность, подпись, расшифровка)



				Проверил:

								(должность, подпись, расшифровка)



ГРАНД-Смета 2019		
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ССР 

		 														Приложение № 2

																к дополнительному соглашению №__ от ___ ________ 2022 г.

																к Договору подряда от _____ №_____



		СОГЛАСОВАНО:										УТВЕРЖДАЮ:





		_______________ ФИО										________________		ФИО

		"___" _____________ 20__ г.										"___" _____________ 20__ г.





												Сводный сметный расчет в сумме 		___________		руб. без НДС



								СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 





								(наименование стройки)



				Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору





		№ пп		Номера сметных расчетов и смет		Наименование глав, объектов, работ и затрат		Сметная стоимость, руб.								Общая сметная стоимость, руб.

								строитель-
ных работ		монтажных работ		оборудования, мебели, инвентаря		прочих





		1		2		3		4		5		6		7		8

		Глава 2. Основные объекты 

		Сметы основного договора:

		1		№02-01-01

		2		№02-01-02

		Исключить дополнительным соглашением №___

		6		№02-01-02

				Итого исключено Дополнительным соглашением №

		Включить дополнительным соглашением №____

		7		№02-01-02/з.1

				Итого включено Дополнительным соглашением №

				Итого по Главе 2. "Основные объекты"														62,161,326		62,161,326		62161089		-62,161,089

				Всего по сводному сметному расчету, без учета НДС														64,026,167		64,026,167

						сумма основного договора (без НДС)

				ДС №___ от ___.__.20___г.		сумма увеличения основного договора на основании дополнительного соглашения № ___ без НДС										0   



				Составил:

								(должность, подпись, расшифровка)



				Проверил:

								(должность, подпись, расшифровка)
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Страница &P





image3.emf
Образец Смета 4п  (командировочные).xlsx


Образец Смета 4п (командировочные).xlsx
3-ГТО Командировочные расходы





		СМЕТА  №

		Сметный расчет на командировочные расходы по работам,
связанным с проектированием объекта



		№ п/п		Пункт назначения		Количество специалистов		Проезд к месту командировки (туда-обратно)		Проживание в номере гостиницы класса "3 звезды",                1 чел./сутки		Суточные,     1 сутки/руб.		Продолжи-тельность командировки, сутки		Продолжительность проживания в гостинице, сутки		ИТОГО затрат, руб.

		1		2		3		4		5		6		7		8		9

		1																0.00

		Итого по сметному расчету																0.00



				Главный инженер проекта 



				Составил: 
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Технические требования

												Приложение № 3 к Приложению № 2 к ТЗ

		Основные условия ценообразования к договору



		№ п.п.		Раздел требований		Значение требований						Примечание/Обоснование

		Требования 				на составление сметной документации в составе рабочей документации

				Версия ПК «Гранд-Смета»		Не ниже 2026.1										Руководство к заполнению:

		1		Метод определения сметной стоимости работ		Ресурсно-индексный (приоритетный)- с использованием сметных норм, сметных цен строительных ресурсов в базисном уровне цен и одновременным применением сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен, информации об индексах изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов и с учетом иной информации, используемой для определения сметной стоимости строительства, размещенных в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве (далее - ФГИС ЦС). Сметная стоимость, определенная с применением ресурсно-индексного метода, приводится в ЛСР (ЛС) в текущем уровне цен										При формировании документа текст, выделенный красным цветом, удаляется, при этом взамен включается необходимая информация. 		Необходимо выбрать один из предложенных вариантов		Текст не требует изменений

		2		Применение сметно-нормативной базы		ФСНБ-2022				не ниже "изм. 1-18"		В случае отсутствия единичных расценок в действующей СНБ возможно определение сметной стоимости с применением ГЭСН) сборников СНБ ФСНБ-2022 (актуальной на момент составления сметной документации), сметных норм сборников  ЕНиР и ВНиР. При этом уровень оплаты труда для ГЭСН, ЕНиР и ВНиР определять аналогично примененному в сметной документации методу расчета в соответствии с тарифными ставками сборника «Показатели часовой оплаты труда» (далее - ТС 2001), внесенного в ФРСН. Применение сметных норм сборников ГЭСН является приоритетным.				Вкладка "Данные" при заполнении Требований к оформлению и составлению сметной документации не используется







		3		Применение индексов пересчета в текущие цены		• индексы к отдельным строительным ресурсам, индексы к группам строительных ресурсов (индексы к сметной стоимости отдельных материалов, изделий, конструкций, оборудования, эксплуатации машин и механизмов или к стоимости однородных групп таких строительных ресурсов);
• индексы изменения сметных цен на перевозку грузов – применяются к сметной стоимости затрат на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом, в том числе на дополнительное расстояние, сверх учтенного сметными ценами на материальные ресурсы и оборудование, в соответствии с типом автотранспортных средств;
• индексы изменения сметной стоимости оборудования – применяются к сметной стоимости оборудования;
• индексы изменения сметной стоимости, рассчитываемые для применения к сметной стоимости отдельных видов прочих работ и затрат;



		4		Применение индексов-дефляторов		В сметных расчетах на этап работ применяются индексы-дефляторы Министерства экономического развития российской Федерации. Индексы-дефляторы применяются для пересчета сметной стоимости строительства из уровня цен на дату определения стоимости работ в уровень цен, соответствующих периоду выполнения работ по договору.						1) если срок выполнения работ указан в целом по договору (дата начала работ – дата окончание работ), применяется единый дефлятор, в соответствии с формулой (2)
2) если договором предусмотрен график выполнения работ с разбивкой на этапы (дата начала работ по этапу – дата окончания работ по этапу), дефлятор применяется в соответствии с таким графиком, и рассчитывается на каждый этап, в соответствии с формулой (2).

						Новое строительство, ТПиР, капитальный ремонт  (индексы дефляторы принимаются по данным макроэкономических показателей (вариант - базовый), Министерства экономического развития Российской Федерации, по строке - индекс-дефлятор инвестиций.



						В случае, если планируемый период выполнения работ составляет до одного календарного года и сметная документация составлена в уровне цен того же года, индекс прогнозной инфляции на один месяц осуществляется извлечением квадратного корня двенадцатой степени из индекса прогнозной установленного в целом за год:
 
И инфл мес – индекс прогнозной инфляции на один месяц, полученное значение округляется до 4 знаков после запятой;
И инфл год – индекс-дефлятор Министерства экономического развития Российской Федерации.

						Для определения размера индекса прогнозной инфляции периодом в несколько месяцев, величина индекса прогнозной инфляции на один месяц возводится в степень размер которой соответствует количеству месяцев от даты определения стоимости работ до даты окончания работ. Индекс прогнозной инфляции для периода выполнения работ, не превышающего один календарный год рассчитывается по формуле:


И инф пер – индекс прогнозной инфляции для периода выполнения работ, полученное значение округляется до 4 знаков после запятой.

						В случае если срок выполнения работ превышает календарный год, то индекс прогнозной инфляции для второго и последующих годов, определяется с учетом установленных договором сроков строительства по формуле: 
  Цд=С * Иинфл                         (2)
Цд – стоимость договора; С - сметная стоимость подрядных работ, подлежащих выполнению подрядчиком; 

						Иинф – индекс инфляции, рассчитываемый по формуле: 
И инф = Д1*К1+Д2*К2+...+Дi*Кi                 (3)
Д1,Д2,Дi - доля сметной стоимости работ, подлежащих выполнению соответственно в 1-й, 2-й, 3-й, i-ый годы строительства;
i - год завершения строительства объекта;
К1 - индекс прогнозной инфляции за первый год строительства объекта, определяемый как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на дату начала строительства объекта и индексом прогнозной инфляции на декабрь первого года строительства объекта;
К2 - индекс прогнозной инфляции, учитывающий инфляцию за первый и второй годы строительства объекта. Рассчитывается как произведение индекса прогнозной инфляции, устанавливаемого нарастающим итогом на декабрь первого года строительства объекта, и индекса прогнозной инфляции на второй год строительства объекта, определенного как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на январь второго года строительства объекта и индекса прогнозной инфляции на декабрь второго года строительства объекта;
К3 - индекс прогнозной инфляции, учитывающий инфляцию за весь период строительства объекта. Указанный индекс рассчитывается как произведение индекса прогнозной инфляции, устанавливаемого нарастающим итогом на декабрь предшествующего года строительства объекта, и индекса прогнозной инфляции на последний год строительства объекта, определенного как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на январь последнего года строительства объекта и индексом прогнозной инфляции на дату окончания строительства объекта в последнем году. 

						Если для определения ПЦ используется сметная документация, разработанная на основании СНБ применяемой на дату формирования ПЦ, то пересчет сметной стоимости работ в уровень цен на дату определения ПЦ осуществляется с использованием индексов изменения сметной стоимости, размещенных Минстроем России в ФРСН, действующих на дату определения ПЦ. 
В случае если сметная документация разработана в СНБ не применяемой на дату определения ПЦ, то пересчет сметной стоимости работ в уровень цен на дату определения ПЦ осуществляется с использованием индекса фактической инфляции (опубликованный на сайте https://www.fedstat.ru/, индексы цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения с 2017г., по Российской Федерации в целом, с учетом вида экономической деятельности).

		5		Транспортные затраты		По доставке материальных ресурсов		в размере до 3-х процентов от отпускной цены материальных ресурсов (при невозможности определить затраты расчетом или по результатам конъюнктурного анализа), по решению заказчика.				Только для МТР и индивидуального стандартизированного (адаптированного) оборудования в текущем уровне цен, информация о которых отсутствует во ФГИС ЦС и ФРСН

						По доставке оборудования		в размере до 3-х процентов от отпускной цены оборудования (при невозможности определить затраты расчетом или по результатам конъюнктурного анализа), по решению заказчика.

		6		Заготовительно-складские расходы		По доставке материальных ресурсов		• 2% от отпускной цены материальных ресурсов (кроме металлоконструкций);
• 0,75% от отпускной цены для металлоконструкций,				Только для МТР и индивидуального стандартизированного (адаптированного) оборудования в текущем уровне цен, информация о которых отсутствует во ФГИС ЦС и ФРСН

						По доставке оборудования		• 1,2% от отпускной цены оборудования.

		7		Определение стоимости дополнительных работ 		работы, входящие в договорную стоимость (в т.ч. непредвиденные работы и затраты, ВЗиС и пр.)		При составлении сметной документации необходимо руководствоваться условиями ценообразования, учтенными в сметной документации к основному договору (дополнительному соглашению) в том числе: сметно-нормативная база, индексы перевода в текущие цены, понижающие договорные коэффициенты, индексы-дефляторы.

						работы, не учтенных основным договором		При составлении сметной документации необходимо учитывать условия ценообразования актуальные на момент составления сметной документации

						аварийно-восстановительные работы		При составлении сметной документации руководствоваться ЛНА Заказчика

		8		Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 
		Начислять в смете / ССР в процентах, в соответствии с указаниями в утвержденных ТТ. 				В соответствии с ТТ		Порядок расчета за непредвиденные работы и затраты оговаривать в договоре подряда.

						Сметная документация на непредвиденные работы и затраты составляется на основании ведомостей объемов работ, проектной/рабочей либо иной технической документации. 

		9		Размер средств на устройство и ликвидацию временных зданий и сооружений
		Определять нормативным методом с применением нормативов затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений, сведения о которых включены в ФРСН; 				Отсутствует		Порядок расчета за ВЗиС оговаривать в договоре подряда.

						Учитываются только при наличии соответствующих указаниях в ПОС, ТТ.

		10		Командировочные расходы
При необходимости учета командировочных расходов в сметной документации составляется расчет. 		Суточные		СМР, ПНР, ТО, при командировании на территории не относящиеся к районам Крайнего Севера		700		Размер суточных командировочных расходов определяется в соответствии с законодательством РФ и с учетом норм, определяемых внутренним документом организации. 
Лимиты командировочных расходов не должны превышать лимитов установленных Приказом ПАО «РусГидро» от 30.06.2023 №432 «О внесении изменений в приказ ПАО «РусГидро» от 22.11.2022 №891»*


* за исключением лимитов согласованных Департаментом закупок, маркетинга и ценообразования.  

								ПИР, НИР при составлении смет на шефмонтажные и шефналадочные работы на территории  не относящиеся к районам Крайнего Севера		700

						Проживание		СМР, ПНР, ТО, при командировании на территории не относящиеся к районам Крайнего Севера		500

								ПИР, НИР при составлении смет на шефмонтажные и шефналадочные работы на территории  не относящиеся к районам Крайнего Севера		5000

						Проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).
Документы обосновывающие стоимость проезда прикладываютсся в обязательном порядке

		11		Исключение затрат из норм и расценок в соответствии с условиями ТТ		По предоставляемой электроэнергии (в том числе, в составе стоимости машино-часа):
- Рассчитанная сумма возврата стоимости электрической энергии (со знаком «–») учитывается в последней главе ССРСС, где имеется смета на СМР (как правило, в главах 1-7, если затраты по главе 8 определены на основании смет, то сумма возврата стоимости электрической энергии учитывается в главе 8).
- Индекс пересчета в текущие цены применять аналогичный примененному в сметной документации.
- При применении индексов по статьям затрат в сметной документации для данного ресурса применять индекс на материалы.

						По предоставляемому сжатому воздуху из норм и расценок исключать стоимость компрессоров. 

						Учтенные в составе накладных расходов:
- расходы по обеспечению санитарно-гигиенических и бытовых условий (удельный вес статьи затрат в накладных расходах - 3,1%);
- содержание пожарной и сторожевой охраны (удельный вес статьи затрат в накладных расходах -2,0%);
- расходы по благоустройству и содержанию строительных площадок (удельный вес статьи затрат в накладных расходах -1,7%) 
исключаются путем применения понижающего коэффициента к нормативам накладных расходов на строительные работы в размере 0,93. Понижающий коэффициент не применяется к нормативам накладных расходов на ремонтно-строительные работы, работы по реконструкции зданий и сооружений (ГЭСН/ФЕР/ТЕР-2001-46), монтажные и пусконаладочные работы.









И инф мес= √(12&И инфл год)     

И инфл пер=((〖И инфл. мес.〗^𝑛−1)/2)+1             (1)



Данные





												Примечание

						1		Требования:		на составление сметной документации в составе рабочей документации

										на составление сметной документации на работы по программе ремонтов

										на составление сметной документации на выполнение работ/услуг по программе технического обслуживания энергооборудования, сетей, зданий и сооружений

										на составление сметной документации на работы по реконструкции и техническому перевооружению (не относящихся к работам, стоимость которых определяется в соответствии со Статьей 8.3 Градостроительного кодекса РФ).

						2		Метод определения сметной стоимости работ		Ресурсно-индексный (приоритетный)- с использованием сметных норм, сметных цен строительных ресурсов в базисном уровне цен и одновременным применением сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен, информации об индексах изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов и с учетом иной информации, используемой для определения сметной стоимости строительства, размещенных в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве (далее - ФГИС ЦС). Сметная стоимость, определенная с применением ресурсно-индексного метода, приводится в ЛСР (ЛС) в текущем уровне цен		является приоритетным

										Базисно-индексный с использованием единичных расценок, в том числе, их отдельных составляющих, сведения о которых включены в ФРСН. Сметная стоимость строительства, определенная с применением базисно-индексного метода, приводится в локальных сметных расчетах (далее – ЛСР), локальных сметах (далее -ЛС) в двух уровнях цен: базисном и текущем.

										Ресурсный - с использованием сметных норм и сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен а так же иной информации, используемой для определения сметной стоимости строительства, размещенных в ФГИС ЦС. Сметная стоимость, определенная с применением ресурсного метода, приводится в локальных сметных расчетах (сметах) в текущем уровне цен.





						3		Применение сметно-нормативной базы		ФСНБ-2022

										ГЭСН-2020, ФЕР-2020

										Ремонт энергетического оборудования (с доп.1-12; ЦКБ Энергоремонт)

										ГЭСН, ЕНиР и ВНиР





						4		Применение индексов пересчета в текущие цены		• индексы к отдельным строительным ресурсам, индексы к группам строительных ресурсов (индексы к сметной стоимости отдельных материалов, изделий, конструкций, оборудования, эксплуатации машин и механизмов или к стоимости однородных групп таких строительных ресурсов);
• индексы изменения сметных цен на перевозку грузов – применяются к сметной стоимости затрат на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом, в том числе на дополнительное расстояние, сверх учтенного сметными ценами на материальные ресурсы и оборудование, в соответствии с типом автотранспортных средств;
• индексы изменения сметной стоимости оборудования – применяются к сметной стоимости оборудования;
• индексы изменения сметной стоимости, рассчитываемые для применения к сметной стоимости отдельных видов прочих работ и затрат;		РИМ

										Индексы, публикуемые Минстроем РФ 		БИМ

										Индексы, разрабатываемые РЦЦС, или иными органами ценообразования субъектов РФ		БИМ

										Индексы, публикуемые информационными изданиями (в т.ч.  ВЦиСН, Мособлэкспертиза и др.)		БИМ



								Индексы-дефляторы		Ремонт, ТО, охрана (индексы дефляторы принимаются по данным макроэкономических показателей (вариант - базовый), Министерства экономического развития Российской Федерации, по строке -      Индекс-дефлятор (по сопоставимому кругу предприятий)).

										Новое строительство, ТПиР, капитальный ремонт  (индексы дефляторы принимаются по данным макроэкономических показателей (вариант - базовый), Министерства экономического развития Российской Федерации, по строке - индекс-дефлятор инвестиций.

										ПИР / НИР (индексы дефляторы принимаются по данным макроэкономических показателей (вариант - базовый), Министерства экономического развития Российской Федерации, по строке - индекс потребительских цен.

										Клининг (индексы дефляторы принимаются по данным макроэкономических показателей (вариант - базовый), Министерства экономического развития Российской Федерации, по строке - индекс потребительских цен.



								Обоснование индексов		Письмо Минстроя России

										ВЦиСН

										Актуальные на момент заключения Договора

								Размер средств на устройство и ликвидацию временных зданий и сооружений		Определять нормативным методом с применением нормативов затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений, сведения о которых включены в ФРСН; 

										Определять расчетным методом - на основании ЛСР (ЛС) или калькуляций, в соответствии с данными ПОС.

										Отсутствуют

								Резерв средств на непредвиденные работы и затраты		Начислять в смете / ССР в процентах, в соответствии с указаниями в утвержденных ТТ. 

										Отсутствуют

								Определение стоимости дополнительных услуг, не учтенных объемами услуг, в соответствии с ТТ к основному договору		В соответствии с условиями ценообразования, учтенными в сметной документации к договору. 

										Пересчет в текущие цены осуществляется по актуальным условиям ценообразования на момент составления сметной документации на дополнительные услуги.

								Транспортные затраты		Транспортные затраты определяются следующими методами:

										1. по доставке материальных ресурсов: 

										расчетом с учетом расстояния перевозки, класса грузов, типа транспорта, наличии погрузо-разгрузочных работ, информации о ценах на услуги на перевозку грузов, в зависимости от вида транспорта (ж/д, автомобильный, речной, морской, воздушный), включенных в ФГИС ЦС и в соответствии со сметными нормативами, включенными в ФРСН;

										по ТКП по результатам конъюнктурного анализа с учетом данных о стоимости услуг, полученных 3(трех) и более поставщиков (производителей) материальных ресурсов, при этом в ТКП отдельными строками указываются: стоимость материальных ресурсов и стоимость доставки материальных ресурсов до места назначения (места производства работ).

										в размере до 3-х процентов от отпускной цены материальных ресурсов (при невозможности определить затраты расчетом или по результатам конъюнктурного анализа), по решению заказчика.

										Не учитываются (транспортировка осуществляется заказчиком самостоятельно).

										2. по доставке оборудования:

										расчетом с учетом расстояния перевозки, класса грузов, типа транспорта, наличии погрузо-разгрузочных работ, информации о ценах на услуги на перевозку грузов, в зависимости от вида транспорта (ж/д, автомобильный, речной, морской, воздушный), включенных в ФГИС ЦС и в соответствии со сметными нормативами, включенными в ФРСН;

										по ТКП по результатам конъюнктурного анализа с учетом данных о стоимости услуг, полученных 3(трех) и более поставщиков (производителей) оборудования, при этом в ТКП отдельными строками указываются: стоимость оборудования и стоимость доставки оборудования до места назначения (места производства работ).

										в размере до 3-х процентов от отпускной цены оборудования (при невозможности определить затраты расчетом или по результатам конъюнктурного анализа), по решению заказчика.

										Не учитываются (транспортировка осуществляется заказчиком самостоятельно).

								Заготовительно-складские расходы		• 2% от отпускной цены материальных ресурсов (кроме металлоконструкций);
• 0,75% от отпускной цены для металлоконструкций,

										Не учитываются (осуществляется заказчиком самостоятельно).

										• 1,2% от отпускной цены оборудования.

										Не учитываются (осуществляется заказчиком самостоятельно).

								Исключаемые		По предоставляемой электроэнергии (в том числе, в составе стоимости машино-часа):
- Рассчитанная сумма возврата стоимости электрической энергии (со знаком «–») учитывается в последней главе ССРСС, где имеется смета на СМР (как правило, в главах 1-7, если затраты по главе 8 определены на основании смет, то сумма возврата стоимости электрической энергии учитывается в главе 8).
- Индекс пересчета в текущие цены применять аналогичный примененному в сметной документации.
- При применении индексов по статьям затрат в сметной документации для данного ресурса применять индекс на материалы.

										По предоставляемому сжатому воздуху: из норм и расценок исключать стоимость компрессоров.

										Учтенные в составе накладных расходов:
- расходы по обеспечению санитарно-гигиенических и бытовых условий (удельный вес статьи затрат в накладных расходах - 3,1%);
- содержание пожарной и сторожевой охраны (удельный вес статьи затрат в накладных расходах -2,0%);
- расходы по благоустройству и содержанию строительных площадок (удельный вес статьи затрат в накладных расходах -1,7%) 
исключаются путем применения понижающего коэффициента к нормативам накладных расходов на строительные работы в размере 0,93. Понижающий коэффициент не применяется к нормативам накладных расходов на ремонтно-строительные работы, работы по реконструкции зданий и сооружений (ГЭСН/ФЕР/ТЕР-2001-46), монтажные и пусконаладочные работы.

										-

								Затраты на эксплуатацию строительной техники, не учтенной нормами и расценками		Определяются на основании коммерческих предложений и включаются в Главу 9 ССРСС

										-

								Суточные		СМР, ПНР, ТО, при командировании на территории не относящиеся к районам Крайнего Севера		700

										СМР, ПНР, ТО, при командировании на территории относящиеся к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера		945

										ПИР, НИР при составлении смет на шефмонтажные и шефналадочные работы на территории  не относящиеся к районам Крайнего Севера		700

										ПИР, НИР при составлении смет на шефмонтажные и шефналадочные работы на территории относящиеся к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера		700

										3П при составлении смет на шефмонтажные и шефналадочные работы на территории  не относящиеся к районам Крайнего Севера		700

										3П при составлении смет на шефмонтажные и шефналадочные работы на территории относящиеся к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера		945

										Иное (указывается дата и номер письма о согласовании размера суточных)

										-		-

								Проживание		СМР, ПНР, ТО, при командировании на территории не относящиеся к районам Крайнего Севера		500

										СМР, ПНР, ТО, при командировании на территории относящиеся к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера		750

										ПИР, НИР при составлении смет на шефмонтажные и шефналадочные работы на территории  не относящиеся к районам Крайнего Севера		5000

										ПИР, НИР при составлении смет на шефмонтажные и шефналадочные работы на территории относящиеся к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера		5000

										3П при составлении смет на шеф-монтажные и шеф-наладочные работы на территории  не относящиеся к районам Крайнего Севера		5000

										3П при составлении смет на шеф-монтажные и шеф-наладочные работы на территории относящиеся к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера		5000

										Иное (указывается дата и номер письма о согласовании размера проживания)

										-		-
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