











Технические требования на выполнение работ


ОКПД2 71.12.39. Выполнение инженерно-экологических изысканий по объекту «Реконструкция ОРУ 500/220 кВ Чебоксарской ГЭС в части ОРУ 500 кВ на этапе полной замены оборудования 500 кВ»
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[bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc194652703]Общие сведения
[bookmark: _Toc194652704]1.1 Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc46743506]ОКПД2 71.12.39. Выполнение инженерно-экологических изысканий по объекту «Реконструкция ОРУ 500/220 кВ Чебоксарской ГЭС в части ОРУ 500 кВ на этапе полной замены оборудования 500 кВ».

[bookmark: _Toc194652705]1.2 Цель выполнения работ 
Инженерно-экологические изыскания выполняются в составе инженерных изысканий с целью получения необходимых и достаточных достоверных сведений о состоянии всех компонентов окружающей среды на площадке проектирования в объеме, достаточном для разработки проектной документации ОРУ 500 кВ Чебоксарской ГЭС.

[bookmark: _Toc194652706]1.3 Существующее положение
Договор подряда № 1350-4-2024/15-ТПиР-ПИР от 17.06.2024, ДС № 2 от 31.03.2025 на выполнение работ по разработке проектной документации по объекту «Реконструкция ОРУ 500/220 кВ Чебоксарской ГЭС в части ОРУ 500 кВ на этапе полной замены оборудования 500 кВ».
В административном отношении площадка инженерно-экологических изысканий находится в РФ, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, д. 44.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место производства работ) 
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)
	Примечания

	1
	Выполнение инженерно-экологических изысканий по объекту «Реконструкция ОРУ 500/220 кВ Чебоксарской ГЭС в части ОРУ 500 кВ на этапе полной замены оборудования 500 кВ»
	РФ, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, д. 44. Открытое распределительное устройство (ОРУ) напряжением 500 киловольт.
Кадастровый номер земельного участка 21:02:010112:128.
	Электротехническое оборудование 500 кВ
	


1.4 [bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc194652707][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 
[bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]Площадь земельного участка в границах изысканий составляет 10,0 га. Временно занимаемые земельные участки, расположенные за границей землеотвода ОРУ-500 отсутствуют. 
Схема земельных участков представлена в приложении № 5.
Иные материалы, при наличии, необходимые для исполнения договора предоставляются Заказчиком после письменного запроса. 
2 [bookmark: _Toc194652708]Требования к продукции
2.4 [bookmark: _Toc194652709]Требования к объемам и срокам выполнения работ
2.4.1 [bookmark: _Toc194652710]Требования к видам и объемам работ
[bookmark: _Toc194652711]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	
	Состав и объемы работ, методы их выполнения обосновать в Программе инженерно-экологических изысканий.
1. Подготовительные работы
‒ сбор, анализ и обобщение имеющейся информации об экологическом состоянии территории на участке проектных работ;
‒ подготовка картографического материала для проведения рекогносцировочного обследования участка изысканий.
2. Полевые исследования
‒ рекогносцировочное (маршрутное) обследование;
‒ измерение метеорологических параметров;
‒ геоэкологическое опробование компонентов окружающей среды (почвы и грунты, поверхностные и подземные воды, донные отложения);
‒ оценка состояния животного и растительного мира территории проектирования;
‒ определение содержания химических веществ в природной поверхностной и подземной воде, почвах, измеряемых инструментальными методами;
‒ выявление возможных источников загрязнения окружающей природной среды;
‒ радиационное обследование территории;
‒ измерение физических факторов – шум, ЭМИ;
‒ отбор проб почвогрунтов на всю глубину земляных работ, ориентировочно глубина земляных работ составляет 5,0 метров (уточняется в процессе проектирования);
‒ отбор проб природной поверхностной воды, включая водосборные площади прилегающих территорий (лотки) и подземной воды;
‒ сопровождение всех видов работ фотофиксацией.
3. Лабораторные работы:
- определение химического состава почвогрунтов, включая расширенный перечень;
- определение токсикологического состояния и содержания природных радионуклидов в почвогрунтах;
- исследование почв на санитарно-эпидемиологические показатели; 
- определение химического состава природных поверхностных и подземных вод;
‒ определение агрохимического состава почв для оценки пригодности использования в качестве плодородного слоя.
4. Камеральные работы по обработке материалов полевых работ и результатов лабораторных работ;
4.1 Получение необходимых официальных данных:
‒ климатическая характеристика района изысканий;
‒ данные о фоновом содержании загрязняющих веществ в атмосферном воздухе;
‒ сведения об особо охраняемых природных территориях федерального, регионального и местного значения, их охранных (буферных) зонах;
‒ сведения о наличии в районе изысканий местообитаний и путей миграции охотничьих и промысловых видов животных, редких, уязвимых и находящихся под угрозой исчезновения представителей растительного и животного мира, занесенных в Красные книги;
‒ сведения о наличии (отсутствии) на территории намечаемого строительства объектов культурного наследия, включенных в реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия;
‒ сведения об источниках водоснабжения и зонах санитарной охраны источников водоснабжения;
‒ сведения о территориях традиционного природопользования, лечебно-оздоровительной местностей и курортов, установленных округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов, рекреационных зон;
‒ лесов, расположенных на землях, не относящихся к землям лесного фонда, в т.ч. защитных лесов (городские леса, особо защитных участков леса, лесопарковых и зеленых зон); 
‒ лесопарковых зеленых поясов;
‒ зеленых насаждений;
‒ лесов, расположенных на землях лесного фонда (защитные, эксплуатационные, резервные). При наличии на участке лесов, расположенных на землях лесного фонда, необходимо указать их целевое назначение, категории защитности, номера кварталов или их частей в соответствии с Лесохозяйственным регламентом;
‒ сведения о полезных ископаемых в недрах под участком;
‒ свалок, полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО) и промышленных отходов и их санитарно-защитных зон в границах участка проведения работ и в радиусе 1000 м от участка проведения работ, а также сведения о местоположении ближайших действующих свалок, полигонов ТКО и промышленных отходов;
‒ скотомогильников, биотермических ям и других мест захоронения трупов животных (в том числе сведения о наличии или отсутствии в границах участков проведения работ: установленных санитарно-защитных зон скотомогильников, биотермических ям, "моровых полей"), а также сведения о местоположении ближайших скотомогильников;
‒ территорий, признанных неблагополучными по факторам эпизоотической опасности;
‒ кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения (их статус – действующее или закрытое для захоронений, тип захоронения, площадь кладбища) и их санитарно-защитных зон и санитарных разрывов в границах участка проведения работ и в радиусе 1000 м от участка проведения работ, а также сведения о местоположении ближайших кладбищ;
‒ зон затопления и подтопления;
‒ санитарно-защитных зон и санитарных разрывов;
‒ охранных зон объектов инженерной инфраструктуры;
‒ придорожных полос автомобильного и железнодорожного транспорта федерального и регионального значения;
‒ приаэродромных территорий аэропортов и их подзон;
4.2 Обработка и анализ опубликованных и фондовых материалов;
4.3 Обработка полевых наблюдений и лабораторных исследований; оценка уровня загрязнения факторов среды обитания и природной среды; оценка загрязненности почв, расчет класса опасности исследуемых грунтов, как отходов;
5. Составление технического отчета по ИЭИ.
	услуги
	1

	1.1
	См. пункт 1.
	услуги
	1(100%)


2.4.2 [bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc194652712][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697]Требования к срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc194652713][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1
	Проведение ИЭИ и подготовка отчета по результатам инженерно-экологических изысканий
	с даты заключения дополнительного соглашения 1 к договору подряда
	1,5 месяца с даты подписания дополнительного соглашения к договору подряда

	[bookmark: _Toc50125131]2
	Техническое сопровождение выполненного отчета в органах экспертизы
	с даты подачи документации в орган экспертизы
	До получения положительного заключения



6

20

2.5 [bookmark: _Toc194652714][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству работ
[bookmark: _Toc194652715]Таблица 4. Требования к качеству работ 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	
	
	

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к выполнению работ 

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ

	1.1.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	· Нормативно-техническая база в соответствии с которыми требуется выполнить инженерные изыскания:
· СП 47.13330.2016. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». Изменение №1;
· СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;   
· СП 502.1325800.2021 Инженерно-экологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ;
· Федеральный закон № 384-Ф3 от 30.12.2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» в действующей редакции;
· Федеральный закон №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в действующей редакции;
· Федеральный закон №116 от 21.07.1997 «Технический регламент о промышленной безопасности» в действующей редакции;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; 
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

	1.2. 
	Требования к организации работ

	1.2.1. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика
	[bookmark: _GoBack]Допуск персонала подрядчика для выполнения работ должен осуществляться с обязательным оформлением необходимых допусков. Необходима наличие у сотрудников допуска по электробезопасности 4, 5 категории. Работы предусматривается осуществлять на территории действующего КРУЭ-500 кВ. 

	1.3. 
	Требования к подрядчику

	1.3.1. 
	Требования к опыту выполнения работ
	[bookmark: _Hlk194668360]Подрядчик должен иметь в рамках заключенных договоров завершенные в 2021 – 2025 гг. работы по инженерно-экологическими изысканиям. 
Наличие необходимого количества материально-технических ресурсов (приборов, оборудования) с подтверждением по метрологическому обеспечению и аккредитации (в случае необходимости).





	1.4. 
	Требования к персоналу подрядчика

	1.4.1. 
	Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ

	Работники, направляемые подрядчиком для выполнения работ по изысканиям должны обладать необходимой квалификацией и быть аттестованными на проведение соответствующих видов работ, включая не менее 1 специалиста, состоящего в перечне НОПРИЗ (по изысканиям).

	1.5. 
	Требования к безопасности работ и охране труда

	1.5.1. 
	Требования к безопасности выполняемых работ
	В период выполнения работ должны соблюдаться требования действующих нормативно-правовых актов в сфере охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, локальных нормативных актов и иных документов, относящихся к сфере деятельности

	2. 
	Требования к результатам работ

	2.1. 
	Общие требования к результатам работ

	2.1.1. 
	Требования к результатам инженерно-экологических изысканий
	В отчете по инженерно-экологическим изыскания в обязательном порядке должны быть приложены следующие материалы:
- пояснительная записка с комплексной экологической оценкой состояния окружающей среды;
- результаты лабораторных исследований, интерпретацию данных отбора проб;
- предварительный качественный прогноз возможных изменений состояния окружающей среды под воздействием строительства объекта;
- рекомендации и предложения по минимизации и предотвращению неблагоприятных последствий;
- предложения по организации производственного экологического мониторинга; 
- текстовые приложения (акты отбора проб компонентов природных сред, протоколы лабораторных химико-аналитических исследований, протоколы инструментальных измерений, бланки комплексного описания ландшафтов, бланки почвенных разрезов, копии ответов уполномоченных органов государственной власти)
картографический материал.

 По запросу АО «Институт Гидропроект» на любом этапе производства работ предоставлять необходимые предварительные и промежуточные рабочие материалы на бумажном или электронном носителе.


	2.1.2. 
	Разработка и согласование с заказчиком Технического задания и программы работ на ИЭИ
	При разработке технического задания и программы на проведение ИЭИ руководствоваться требованиями СП 502.1325800.2021 «Инженерно-экологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»

	2.1.3. 
	Требование к результату согласований проектной документации:
	Исполнитель работ по ИЭИ согласовывает отчет с заказчиком работ по договору на проектно-изыскательские работы – с ПАО «Загорская ГАЭС-2»», с генеральным проектировщиком АО «Институт Гидропроект».
При прохождении экспертизы Исполнитель сопровождает результаты ИЭИ до получения положительного заключения. При получении замечаний Исполнитель дорабатывает Технический отчет за счет собственных средств.

	2.2. 
	Требования к порядку приемки результатов работ 

	2.2.1. 
	Общие требования
	Приёмка результатов работ осуществляется в соответствии с условиями договора

	2.3. 
	Требования к оформлению документации

	2.3.1. 
	Отчёт по результатам работ
	Материалы передаются Заказчику на бумажном носителе в следующем составе:
· 1 (один) экземпляр (оригинал) на бумажном носителе, на русском языке.
· 2 (два) экземпляра (заверенные копии) на бумажном носителе, на русском языке.
· 1 (один) экземпляр на электронном носителе, общим объемом не более 8 Гб, на русском языке в редактируемом формате.
Состав и структура электронной версии технической документации должны быть идентичны бумажному оригиналу.
Документация на электронном носителе представляется в следующих форматах:
Для использования при проектировании:
· чертежи - формат AutodeskAutoCAD;
· текстовая документация – форматы версии MS Office 2000 и выше (*.doc, *.xls,);
Для передачи заказчику:
· чертежи - формат (*.pdf);
текстовая документация – формат (*.pdf*).



	
Приложение № 1
к Техническим требованиям

Требования к оформлению и составлению
сметной документации на выполнение работ/услуг.

1. Сметы на выполнение работ/услуг составлять на основании технических требований (технического задания) заказчика, графиков производства работ.
1. Стоимость работ/услуг определять на основе сметных нормативов и расценок, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов.
1. Сметную документацию необходимо представлять в форматах: ПК «Гранд-смета» (в случае определения стоимости работ по расценкам сметно-нормативной базы), «Excel», «рdf» (с визами ответственных специалистов Исполнителя).
1. Стоимость работ, цены на которые отсутствуют в сборниках, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов, возможно определять сметным расчетом по себестоимости и сложившемуся уровню рентабельности (форма 3п) по согласованию с Заказчиком (образец в приложении 1.3 к Техническому заданию).
1. Сметы представлять в формате Excel, pdf (с подписью ответственных лиц), xml (в случае составления смет с применением сборников, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов).
1. При наличии двух и более смет составлять сводную смету (образец в приложении 1.4 к Техническому заданию) в текущем уровне цен. Обязательными приложениями к сводной смете являются локальные сметы.
1. Результаты вычислений и итоговые данные в графе «Стоимость работ» в сводной и локальных сметных расчетах округлять до целых рублей.
1. При необходимости, командировочные расходы подтверждаются
1.  отдельным предварительным расчетом (образец в приложении 1.5 к Техническому заданию), включающим:
· расходы по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы: самолет–эконом-класс, поезд-купе;
· суточные – не более 700 руб./сутки на 1 чел., суточные сверх установленного норматива компенсируются подрядчиком за счет рентабельности. Размер суточных командировочных расходов определить в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 216-ФЗ с 1 января 2008 года при оплате работодателем налогоплательщику расходов на командировки внутри страны, подлежащий налогообложению, не включаются суточные, выплачиваемые в соответствии с законодательством РФ.
· расходы по найму жилого помещения (проживание) - не более 4 000 руб./сутки.
Данные лимиты могут быть пересмотрены в зависимости от региона расположения объекта работ (по согласованию с ДЗ на этапе заключения договора/дополнительного соглашения, сметчиками филиала при подписании договора на филиале).


Приложение № 2
к Техническим требованиям


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
по заполнению формы 3п.

1. При составлении сметного расчета по трудозатратам (форма 3п), обоснование расчета трудозатрат представляется заказчику по его просьбе.
1. Расчетом по трудозатратам (форма 3п) рекомендуется определять стоимость работ, цены на которые отсутствуют в сборниках, внесенных в федеральный реестр сметных нормативов.
1. На работы, стоимость которых определяется по форме 3п, составляются сметные расчеты в ценах текущего периода. 
1. Форма сметы для определения затрат по себестоимости и сложившемуся уровню рентабельности (форма 3п) приведена в Приложении 1.3.
1. Особенности заполнения формы 3п.
Раздел 1. Расчет заработной платы:
· в графе 1 приводится нумерация выполняемых работ;
· в графе 2 приводится наименование выполняемых работ;
·  в графе 3 указывается количество привлекаемых работников;
· в графе 4 указывается наименование должности (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении каждой из приведенных работ в графе 2 работ;
· в графе 5 для каждой должностной группы (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении данной работы, указывается общее количество рабочих дней, необходимых данной квалификационной группе для её выполнения; рабочее время не должно превышать значений, определенных по временным нормам;
· в графе 6 приводятся данные по стоимости 1 человеко-дня в рублях по категориям работников. Стоимость 1 человеко-дня непосредственных исполнителей приводится по штатному расписанию основного производственного персонала исходя из установленных в нем окладов, а также выплат стимулирующего и компенсирующего характера, установленных Положением о премировании работников предприятия.
· в графе 7 указывается заработная плата в рублях (результат перемножения граф 5 и 6);
Данные по количеству человек, дней и категорий непосредственных исполнителей, приведенные в графах 3, 4, 5, указываются в соответствии с экспертной оценкой трудоемкости этих работ, выполненных главным инженером проекта, или на базе имеющихся в организации проработок, определяющих нормативы их трудоемкости.
Раздел 2. Расчет стоимости выполнения работ
· в пункте 2.1 указывается процент заработной платы производственного персонала в составе себестоимости (без учета субподрядных работ), находящийся в пределах не менее 30%–уточняется по данным организации в соответствии с бизнес-планом. Данные по оплате труда, процент заработной платы в составе себестоимости, уровень рентабельности организации принимаются в соответствии с плановыми показателями на соответствующий период выполнения работ и утверждаются внутренним документом организации.
· в пункте 2.2 производится расчет себестоимости работ на основании выполненного в разделе 1 расчета заработной платы и ее процента в составе себестоимости работ (отношение итога графы 7 раздела 1 к пункту 2.1);
· в пункте 2.3 указывается уровень рентабельности (размер сметной прибыли), принимается по данным организации в соответствии с финансовым планом;
· уровень рентабельности по отношению к себестоимости может составлять до 15%.
К сметной документации необходимо приложить все справочные данные по вышеуказанным экономическим характеристикам предприятия в виде официальной справки (образец в Приложении №1.2 к Техническому заданию).
Раздел 3. Предварительный расчет командировочных расходов.
Командировочные расходы включаются в сметный расчет отдельной строкой (пункт 3 формы 3П) по отдельно выполненному предварительному расчету с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы (образец в приложении 1.5 к Техническому заданию). Размер расходов на проезд и стоимость проживания в гостинице определяется на момент составления предварительного расчета.
Размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и/или локальным нормативным актом организации–исполнителя, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом организации–заказчика.
Лимиты командировочных расходов:
· суточные-700 руб./сутки;
· проживание-4000руб./сутки;
· проезд: поезд (купе) или самолет (класс – эконом).
Данные лимиты могут быть пересмотрены в зависимости от региона расположения объекта работ (по согласованию с ДЗ на этапе заключения договора/дополнительного соглашения, сметчиками филиала при подписании договора на филиале).



Приложение № 3
к Техническим требованиям

СПРАВКА (Образец) (указать дату составления справки)
Настоящим (Краткое/Полное наименование организации подрядчика/контрагента) сообщает о том, что средняя оплата труда специалистов за рабочий день составляет:

	№ п/п
	Должность специалиста
	Заработная плата в день, в руб.

	1
	(указать должность)
	-

	2
	(указать должность)
	-

	3
	(указать должность)
	-


	
Доля заработной платы в себестоимости работ, выполняемых 
собственными силами (%)                                                                         ___
Рентабельность предприятия (%)						___


(Должность единоличного исполнительного органа контрагента/подрядчика)		
(Краткое/Полное наименование организации) ________________ (ФИО)
м.п

(Главный бухгалтер)[footnoteRef:1]		 [1:  Если в организации функции главного бухгалтера выполняет генеральный директор–ставится только его виза.
Возможно предоставление иной формы справки в соответствии с внутренним документооборотом организации.] 

(Краткое/Полное наименование организации контрагента/подрядчика) _________ (ФИО)


Приложение № 4
к Техническим требованиям

Образец 3П
	Приложение к _____________________________________________
(договору, дополнительному соглашению)
	
СОГЛАСОВАНО:
________________ (Подрядчик)

_________________ И.О.Ф.

	
УТВЕРЖДАЮ:
_________________(Заказчик)

_________________ И.О.Ф.



СМЕТА № 
на выполнение работ / услуг

Наименование объекта______________________________________________________
Наименование организации – исполнителя_____________________________________
Наименование организации заказчика_________________________________________
1. Расчет заработной платы								руб.
	№ п.п.
	Перечень выполняемых работ
	Исполнители
	Количество человеко-дней
	Средняя оплата труда
 за 1 день
	Оплата труда (всего)

	
	
	количество
	должность
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Итого заработной платы, в руб.______________________________________
2. Расчет стоимости выполнения работ
2.1 Процент заработной платы в составе себестоимости, %_______________
2.2 Себестоимость работ____________________________________________
2.3 Уровень рентабельности, %______________________________________
Итого:___________________________________________________________
3 Командировочные расходы (по предварительному расчету)_____________
Всего (руб.)_______________________________________________________
__________________________________________________________________
(сумма прописью)
Составил:    /должность, организация/                          /подпись/   /расшифровка подписи/

Проверил:    /должность, организация/                         /подпись/   /расшифровка подписи/




Приложение № 5
Границы исследований по титулу «Реконструкция ОРУ 500/220 кВ Чебоксарской ГЭС в части ОРУ 500 кВ на этапе полной замены оборудования 500 кВ»
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