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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ОКПД 2 [25.11.10.000] поставка теплого склад-ангара для Нихалойской ГЭС.




1.1. [bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
ОКПД 2 [25.11.10.000] поставка теплого склад-ангара для Нихалойской ГЭС.
1.2. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc75446569]Цель использования закупаемой продукции  
Исполнение договора № 15/2025 от 28.05.2025 «Выполнение монтажных и пусконаладочных работ 2 (двух) комплектов гидросилового оборудования в рамках реализации инвестиционного проекта «Нихалойская ГЭС» на территории Чеченской Республики»
[bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
1.3. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576]Таблица 1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Теплый склад-ангар 30х12х7 м.
	Шт.
	1


[bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 1.2. Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	[bookmark: _Toc46743510]4

	1. 
	Теплый склад-ангар 30х12х7 м.
	С даты заключения договора
	В течении 40 календарных дней с даты заключения Договора


1.4. [bookmark: _Toc54785622][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc75446581]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582]Таблица 2.1 Требования к продукции
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1
	2
	3

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели).

	1.1.
	Ворота стальные, распашные с калиткой внутри ворот
	Из стального каркаса, обшитого сендвич-панелью не менее 100мм, с заполнением минераловатная плита

	1.2.
	[bookmark: _GoBack]Вес металлоконструкции 
	не менее 15 тонн

	1.3.
	Обшивка стен
	504 кв. м. Материал – сендвич-панель толщина не менее100мм, с заполнением минераловатная плита

	1.4.
	Обшивка кровли
	390 кв м. Материал – сендвич-панель толщина не менее 100мм, с заполнением минераловатная плита

	2.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам.

	2.1.
	Конструктивная схема здания – стальной рамно-связевой, сборно-разборный каркас на болтовых соединениях

	2.2
	Колоны с фланцем с 4 отверстиями

	2.3
	Фермы сборно-разборные на болтовых соединениях из двух частей

	2.4
	Фундамент железобетон с анкерными закладными 30мм.(шпильки)

	2.5.
	Защита стальных конструкций от коррозии предусмотрена в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11-85

	2.6.
	Для сварки элементов фермы следует применять полуавтоматическую сварку в среде углекислых газов по ГОСТ 8050-85 или смеси углекислого газа с аргоном по ГОСТ 10157-79

	2.7
	Сварочная проволока должна быть марки СВ-08Г2С по ГОСТ 2246-70.

	2.8.
	При ручной дуговой сварки применять для сварки деталей электроды типа Э-50А

	2.8.
	Катеты сварных швов назначить по наименьшей из толщин свариваемых элементов

	2.10.
	Должен проводиться контроль качества сварных швов

	2.11.
	Металлоконструкция должна быть покрыта грунтом ГФ-021 (ГОСТ 25129-82) и окрасить эмалью ПФ-115 (ГОСТ 6468-76) за два раза в соответствии с СНиП 2.03.11-85

	2.12.
	Величины отклонений от проектных размеров и геометрической формы элементов фермы и фланцевых соединений, а также технические требования к изготовлению, приемке, методами контроля, транспортированию и хранению фермы должны соответствовать ГОСТ 27579-88 «Фермы стальные стропильные из гнутосварных профилей прямоугольного сечения»

	2.13.
	Допуски линейных размеров конструкции покрытия соответствуют 3 классу точности по ГОСТ 21779-82.

	3.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам. 

	3.1.
	Сейсмичность района строительства
	9 баллов

	3.2.
	Вес снегового покрова для 2 района строительства
	0.84 кПа (84 кгс/м2)

	3.3.
	Скорость напора ветра для 4 района строительства
	0.48 кПа (48 кгс/м2)

	3.4.
	Снеговой район
	II

	3.5.
	Ветровой район
	IV

	3.6.
	Нормативны нагрузки при разработке чертежей должны быть исполнены в соответствии с СП 20.13330/2011 «Нагрузки и воздействия»

	4.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям.

	4.1.
	Место поставки
	Чеченская Республика, Шатойский район, Нихалойская ГЭС, р. Аргун, в 45 км от г. Грозный. Рабочие дни с 9:00 до 16:00 по предварительному уведомлению по телефону или электронной почте не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта.

	5.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию.

	5.1.
	Срок гарантии
	- Срок гарантийных обязательств Поставщика должен быть не менее гарантийных сроков завода-изготовителя продукции. При этом в любом случае срок должен быть не меньше 12 месяцев с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД);
- Устанавливаемый гарантийный срок на продукцию, участники должны указать в техническом предложении.

	6.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией.

	6.1.
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
- сертификат качества;
- паспорт качества;
- товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 или Универсальный передаточный документ в 2 экз.

	7.
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение Договора.

	7.1.
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию ГЭС предоставляется не позднее 10:00 предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта. 

	8.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции.

	8.1.
	Общие требования
	- Продукция должна быть новой не бывшей в употреблении, не должна быть восстановленной, не ранее 2026 года выпуска;
- Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение». Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения;
- Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.


	9.
	Специальные требования.

	9.1.
	Требование к качеству: ГОСТ Р 58760-2024

	9.2.
	Поставщик должен предоставить копии документов, подтверждающих соответствие предлагаемой продукции обязательным требованиям нормативных документов, действующих в РФ, (сертификаты соответствия, документы о качестве и другие), если обязательность такого подтверждения соответствия установлена нормативными документами РФ.

	9.3.
	Вся продукция должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции, и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции



3.            Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.
3.1.        В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2.        Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.







