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[bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc75446566]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
ОКПД 2 27.90.33.110 Поставка комплектующих ремкомплекта к токоприемнику ТКН для нужд Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск (далее – продукция).
1.2. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc75446569]Цель использования закупаемой продукции
Исполнение договора подряда № 1-Рем-2023-ЧебГЭС от 03.11.2024 «Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту оборудования, зданий, сооружений», заключенный между филиалом ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС» и Чебоксарским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск.  
[bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]Требования к продукции
1.3. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Ремкомплект токоприемника ТКН (Болт М16-1шт, изолятор фарфоровый 3235-2шт, шайба увеличенная-2шт, прокладка изоляционная-4шт, втулка изоляционная-1шт, гайки, гровер, обычные шайбы)
	шт
	1284

	2. 
	Трубка термоусадочная с клеем ТТК(4:1)-32/8 КВТ 59678 черная
	м
	616

	3. 
	Перчатка термоусаживаемая КВТ 4ТПИ-25/50
	шт
	308

	4. 
	Наконечник болтовой рядный 2НБ-25/50 60х19мм
	шт
	1232


[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc75446578]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции/ партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	[bookmark: _Toc46743510]4

	1
	Продукция в соответствии с Таблицей 1. Технических требований
	С даты подписания договора
	В течении 50 календарных дней с даты подписания договора
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1.4. Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582] Таблица 3. Требования к качеству продукции ОКПД 2 27.90.33.110 Поставка ремкомплекта токоприемника ТКН для нужд Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск
	№ п/п
	Наименование продукции
	
Наименование параметра

	
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-

	1.1

	Ремкомплект токоприемника ТКН 
	 Тип
	ТКН
	
Участник должен представить в заявке согласие поставить 
продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	-
	

	
	
	Болт М16
	1шт.
	
	
	

	
	
	Изолятор фарфоровый 3235
	2 шт.
	
	
	

	
	
	Прокладка изоляционная
	4 шт.
	
	
	

	
	
	Втулка изоляционная 
	1 шт.
	
	
	

	
	
	Шайба увеличенная 
	2 шт.
	
	
	

	1.2
	Трубка термоусадочная с клеем ТТК(4:1)-32/8 КВТ 59678 черная
	Артикул
	59678
	Участник должен представить в заявке согласие поставить 
продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	-//-

	
	
	Производитель
	КВТ
	
	

	
	
	Тип изделия
	Трубка термо -усаживаемая с клеем
	
	

	
	
	Материал изделия
	Полиолефин
	
	

	
	
	Диаметр до усадки, мм
	32
	
	

	
	
	Диаметр после усадки, мм
	8
	
	

	
	
	Диапазон рабочих температур
	От -55 до +125
	
	

	
	
	Наличие клеевого слоя
	Да
	
	

	
	
	Температура усадки, C
	140
	
	

	
	
	Способ монтажа
	Термоусадка
	
	

	1.3
	Перчатка термоусаживаемая КВТ 4ТПИ-25/50
	 Производитель
	КВТ
	Участник должен представить в заявке согласие поставить 
продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	-//-

	
	
	Тип изделия
	Перчатка термоусаживаемая
	
	

	
	
	Марка
	ТПИ
	
	

	
	
	Диапазон сечений
	25-50
	
	

	
	
	Тип установки
	Для внутренней установки
	
	

	
	
	Способ монтажа
	Термоусадка
	
	

	
	
	Сечение жилы, мм2
	50
	
	

	
	
	Количество жил
	4
	
	

	
	
	Материал изделия 
	Термопластик негорючий
	
	

	4.1
	Наконечник болтовой рядный 2НБ-25/50 60х19мм
	Тип изделия
	Наконечник болтовой
	Участник должен представить в заявке согласие поставить 
продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	

	
	
	Способ монтажа
	На винты
	
	

	
	
	Материал изделия
	Сплав аллюминиевый
	
	

	
	
	Диапазон сечений
	25-50
	
	

	
	
	Диаметр отверстия, мм
	10.5
	
	

	
	
	Наличие изоляции
	Нет
	
	

	
	
	Покрытие
	Без покрытия
	
	

	
	
	Резьба
	М10
	
	

	
	
	Сечение жилы, мм2
	50
	
	

	
	
	Длина, мм
	60
	
	

	
	
	Диаметр наружный, мм
	19
	
	

	
	
	Диаметр внутренний, мм
	11
	
	

	
	
	Материал жилы
	Медь
	
	

	
	
	Ширина, мм
	30
	
	

	2.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1
	Место поставки
	Доставка производится на склад заказчика по адресу: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, д. 34.
	Участник должен представить в заявке согласие поставить 
продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	-

	2.2
	Условия приемки
	Приемка товара производиться с понедельника по пятницу на складе заказчика без участия представителя. 
	
	

	2.3
	Требования к упаковке
	Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение». Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
	
	

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	

	3.1
	Срок гарантии
	Поставщик обязан установить на продукцию гарантийный срок не менее 36 (тридцати шести) месяцев с подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции.
Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.
	
	

	4
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1
	Паспорт на русском языке. Инструкция по монтажу и эксплуатации.
	1 шт. 
	
	-

	4.2
	Сертификат 
	1 шт.
	
	-

	4.3
	Вся продукция должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции, и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции.
	
	

	    5.
	Прочие (дополнительные требования к продукции)
	
	

	5.1
	Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении, не должна быть восстановленной.
	
	-

	5.2
	Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ.
Продукция должна соответствовать техническим параметрам, стандартам и требованиям для данной продукции, в том числе общеизвестным техническим параметрам, а также соответствовать стандартам и требованиям для данной продукции, установленных нормативными регламентами и законодательством Российской Федерации. В случае наличия особенностей производства продукции, особенности технических параметров продукции или отступления от стандартов Поставщик обязан согласовывать это с Покупателем.
	
	-



3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

[bookmark: _Hlk125101648]


