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1. [bookmark: _Toc75446566][bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc125476050][bookmark: _Toc125473240]Общие сведения

[bookmark: _Toc125473241][bookmark: _Toc125476051]            1.1 Наименование закупаемой продукции.
ОКПД2: 42.99.19.140  Поставка материалов для ремонта основного ограждения АГЭС для нужд Северо-Кавказского филиала
[bookmark: _Toc125473242][bookmark: _Toc125476052]1.2 Цель использования закупаемой продукции.

[bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc125473249][bookmark: _Toc125476056]Продукция закупается с целью выполнения работ в рамках договора №1170-3894-2026 от 02.09.2026г. «Корректировка рабочей документации и модернизация комплексной системы безопасности Аушигерской ГЭС, Кашхатау ГЭС и Баксанской ГЭС Филиала ПАО «РусГидро» – «Кабардино-Балкарский филиал»

2. Требования к продукции.
[bookmark: _Toc75446574]   2.1 Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: _Toc125473250][bookmark: _Toc125476057][bookmark: _Toc75446575]2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc125473251][bookmark: _Toc125476058][bookmark: _Toc75446576]Таблица 1.  Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Столб ограждения  (под насадку): профиль 80x80x2 мм, L= 3100 мм, под бетонирование (Антикорр. защита: горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Вариант исполнение: сквозные отверстия под болтовое крепление; Цвет: Зеленый мох RAL 6005)
	шт
	16

	2
	Пластиковая заглушка 80х80 (Цвет: Черный RAL 9005)
	шт
	52

	3
	Проволока вязальная оцинкованная для крепления СББ/ПББ d 1,6 мм 
	м
	184

	4
	ПББ из АКЛ: D бухты 900 мм, витков в п.м. = 5; ГОСТ 3282-74 (0,55/2,5) (рабочая длина бухты 10 м.)
	шт
	65,7

	5
	Струна для крепления СББ/ПББ оцинкованая d2,5 мм 
	м
	1732

	6
	Зажим для крепления струны (Антикорр. защита: оцинкованный прокат; Вариант исполнения: стандарт)
	шт
	312

	7
	Комплект метизов "Б" для крепления скобы F24 (Болт М6х100 DIN 603 А2  - 4 шт., Шайба D6 DIN 125 A2 - 4 шт., Гайка антивандальная M6 A2 - 4 шт., Гайка M6 DIN 934 A2 - 4 шт. )
	шт
	78

	8
	Шпилька анкерная из нержавеющей стали для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, наружная резьба М16, длина шпильки 220 мм
	компл
	152

	9
	Двухкомпонетный химический анкер на основе эпоксидной смолы
	л
	7

	10
	Насадка L серии F, ус 325 (Антикорр.защита: горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Размер: st; Цвет: Зеленый мох RAL 6005)
	шт
	104

	11
	Комплект крепления СББ к насадке (Болт М6х25 DIN 933 оц - 4 шт., Зажим для крепления струны/проволоки - 4 шт., Шайба D6 DIN 125 оц. - 4 шт.,  Гайка М6 кл.8.0 DIN 934 оц. - 4 шт.)
	шт
	52

	12
	Комплект метизов "В" для крепления скобы из нержавеющей стали (Винт М8х30 ISO 7380 А2   - 4 шт., Шайба D8 DIN 125 А2-70 - 4 шт.)
	шт
	52

	13
	СББ из АКЛ: D бухты 600 мм, витков в п.м. = 6,2; 5 клепки, ГОСТ 3282-74 (0,55/2,5) (Рабочая длина бухты 10 м.)
	шт
	18

	14
	Столб ограждения (под насадку): профиль 80x80x3 мм, L= 2200 мм, с фланцем (250x250x8) (Антикорр. защита: горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Вариант исполнения: сквозные отверстия под болтовое крепление; Цвет: Зеленый мох RAL 6005)
	шт
	36

	15
	Калитка серии PROM FENCE для ограждения H 2,2 м. под установку доборной панели  (проход HxS 2 000х1000), на фланце (160x160x6),  с перемычкой 1 шт., замок CISA, рег. петли (Анти.корр защита горячецинкованное сырье 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Исполнение стандарт; Цвет: Зеленый мох RAL 6005)
	шт
	1



2.1.2. [bookmark: _Toc125476059]Требования к срокам поставки продукции
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc125476060][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc125473253]
[bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции/лота
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2: 42.99.19.140  Поставка материалов для ремонта основного ограждения АГЭС для нужд Северо-Кавказского филиала
	с даты подписания договора
	не позднее 30 календарных дней с даты подписания договора



[bookmark: _Toc125476061][bookmark: _Toc125473255][bookmark: _Toc125473256][bookmark: _Toc160194741]            2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции
[bookmark: _Toc125473257]Наименование продукции: согласно Таблицы 1«Перечень и объем закупаемой продукции»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	Участник должен предоставить технико- коммерческое предложение в соответствии с настоящими техническими требованиями"


	

	1.1.
	Столб ограждения  (под насадку): профиль 80x80x2 мм, L= 3100 мм, под бетонирование (Антикорр. защита: горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Вариант исполнение: сквозные отверстия под болтовое крепление; Цвет: Зеленый мох RAL 6005)
	
	

	тип изделия
	столб ограждения  (под насадку
	
	

	тип установки 
	бетонирование
	
	

	цвет стандарт:
	RAL 6005 (Зеленый мох)
	
	

	высота
	3100мм
	
	

	диаметр сечения
	80х80мм
	
	

	толщина стенки
	2 мм
	
	

	производитель
	FENSYS (ТМ)
	
	

	1.2
	Пластиковая заглушка 80х80 (Цвет: Черный RAL 9005)
	
	

	тип
	внутренняя заглушка
	
	

	Форма сечения
	квадрат
	
	

	размер профиля
	80х80мм
	
	

	цвет
	черный
	
	

	материал
	пластик
	
	

	наружный размер
	80мм
	
	

	производитель
	FENSYS (ТМ)
	
	

	1.3
	Проволока вязальная оцинкованная для крепления СББ/ПББ d 1,6 мм 
	
	

	диаметр 
	1,6мм
	
	

	покрытие 
	цинк
	
	

	стандарт на оцинкованную проволоку
	ГОСТ 3282-74
	
	

	производитель
	FENSYS (ТМ)
	
	

	1.4
	ПББ из АКЛ: D бухты 900 мм, витков в п.м. = 5; ГОСТ 3282-74 (0,55/2,5) (рабочая длина бухты 10 м.)
	
	

	диаметр витка в собранном состоянии
	900 мм
	
	

	ширина
	263 мм
	
	

	длина бухты (ограждаемый периметр)
	10 м
	
	

	толщина ленты АКЛ
	0,55 мм
	
	

	диаметр армирующей проволоки
	2,5 мм
	
	

	стандарт на оцинкованную проволоку
	ГОСТ 3282-74
	
	

	количество витков в погонном метре
	5
	
	

	производитель
	FENSYS (ТМ)
	
	

	1.5
	Струна для крепления СББ/ПББ оцинкованая d2,5 мм 
	
	

	диаметр струны
	3мм
	
	

	покрытие 
	цинк
	
	

	стандарт на оцинкованную проволоку
	ГОСТ 3282-74
	
	

	длина бухты
	400м
	
	

	производитель
	FENSYS (ТМ)
	
	

	1.6
	Зажим для крепления струны (Антикорр. защита: оцинкованный прокат; Вариант исполнения: стандарт)
	
	

	длина
	6мм
	
	

	ширина
	6мм
	
	

	толщина
	1мм
	
	

	диаметр отверстия 
	6мм
	
	

	производитель
	FENSYS (ТМ)
	
	

	1.7
	Комплект метизов "Б" для крепления скобы F24 (Болт М6х100 DIN 603 А2 - 4 шт., Шайба D6 DIN 125 A2 - 4 шт., Гайка антивандальная M6 A2 - 4 шт., Гайка M6 DIN 934 A2 - 4 шт. )
	
	

	1.7.1
	Болт М6х100 DIN 603 А2
	
	

	количество в комплекте
	4шт
	
	

	диаметр резьбы
	М6
	
	

	длина 
	100мм
	
	

	материал 
	сталь
	
	

	DIN
	603
	
	

	ГОСТ
	7802-81
	
	

	1.7.2
	Шайба D6 DIN 125 A2
	
	

	количество в комплекте
	4шт
	
	

	резьба метиза
	М6
	
	

	внутренний диаметр
	6,4мм
	
	

	внешний диаметр
	12мм
	
	

	DIN
	125
	
	

	ГОСТ
	11371-78
	
	

	1.7.3
	Гайка антивандальная M6 A2
	
	

	количество в комплекте
	4шт
	
	

	диаметр резьбы
	М6
	
	

	направление резьбы 
	правая
	
	

	размер под ключ
	10мм
	
	

	материал 
	нержавеющая сталь
	
	

	класс прочности 
	А2-70
	
	

	1.7.4
	Гайка M6 DIN 934 A2
	
	

	количество в комплекте
	4шт
	
	

	диаметр резьбы 
	М6
	
	

	ГОСТ
	5915-70
	
	

	материал 
	нержавеющая сталь А2
	
	

	1.8
	Шпилька анкерная из нержавеющей стали для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, наружная резьба М16, длина шпильки 220 мм
	
	

	диаметр резьбы
	М16
	
	

	длина
	220мм
	
	

	материал 
	сталь гальванически оцинкованная
	
	

	DIN 
	976
	
	

	1.9
	Двухкомпонетный химический анкер на основе эпоксидной смолы
	
	

	тип
	инжекционная масса
	
	

	материал 
	эпоксидная смола
	
	

	объем баллона
	500мл
	
	

	min вырывающая сила (бетон B25)
	7,4Кн
	
	

	1.10
	Насадка L серии F, ус 325 (Антикорр.защита: горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Размер: st; Цвет: Зеленый мох RAL 6005)
	
	

	антикор защита
	горячеоцинкованный прокат + полимер
	
	

	цвет 
	RAL 6005 (зеленый мох)
	
	

	производитель
	FENSYS (ТМ)
	
	

	1.11
	Комплект крепления СББ к насадке (Болт М6х25 DIN 933 оц - 4 шт., Зажим для крепления струны/проволоки - 4 шт., Шайба D6 DIN 125 оц. - 4 шт.,  Гайка М6 кл.8.0 DIN 934 оц. - 4 шт.)
	
	

	1.11.1
	Болт М6х25 DIN 933 оц
	
	

	количество в комплекте
	4шт
	
	

	диаметр резьбы
	М6
	
	

	длина 
	25мм
	
	

	материал 
	сталь
	
	

	DIN
	633
	
	

	ГОСТ
	7802-81
	
	

	1.11.2
	Зажим для крепления струны/проволоки
	
	

	количество в комплекте
	4шт
	
	

	длина
	6мм
	
	

	ширина
	6мм
	
	

	толщина
	1мм
	
	

	диаметр отверстия 
	6мм
	
	

	1.11.3
	Шайба D6 DIN 125 оц
	
	

	количество в комплекте
	4шт
	
	

	резьба метиза
	М6
	
	

	внутренний диаметр
	6,4мм
	
	

	внешний диаметр
	12мм
	
	

	DIN
	125
	
	

	ГОСТ
	11371-78
	
	

	1.11.4
	Гайка М6 кл.8.0 DIN 934 оц
	
	

	количество в комплекте
	4шт
	
	

	диаметр резьбы 
	М6
	
	

	ГОСТ
	5915-70
	
	

	материал 
	нержавеющая сталь А2
	
	

	1.12
	Комплект метизов "В" для крепления скобы из нержавеющей стали (Винт М8х30 ISO 7380 А2   - 4 шт., Шайба D8 DIN 125 А2-70 - 4 шт.)
	
	

	1.12.1
	Винт М8х30 ISO 7380 А2
	
	

	количество в комплекте
	4шт
	
	

	диаметр резьбы
	М8
	
	

	длина
	30мм
	
	

	материал
	Нержавеющая сталь А2
	
	

	1.12.2
	Винт М8х30 ISO 7380 А2 
	
	

	количество в комплекте
	4шт
	
	

	резьба метиза
	М6
	
	

	внутренний диаметр
	6,4мм
	
	

	внешний диаметр
	12мм
	
	

	DIN
	125
	
	

	1.13
	СББ из АКЛ: D бухты 600 мм, витков в п.м. = 6,2; 5 клепки, ГОСТ 3282-74 (0,55/2,5) (Рабочая длина бухты 10 м.)
	
	

	Рабочая длина бухты
	10м
	
	

	Лезвия-шипы, толщина
	0,5-0,55мм
	
	

	Материал основы
	ГОСТ 9850, ГОСТ 3282-74, пружинная ГОСТ 9389 или стальная канатная - ГОСТ 7372
	
	

	Материал шипа
	Лента оцинкованная из стали тонколистовой ГОСТ 14918
	
	

	покрытие
	цинк
	
	

	Диаметр основы
	2,5мм
	
	

	1.14
	Столб ограждения (под насадку): профиль 80x80x3 мм, L= 2200 мм, с фланцем (250x250x8) (Антикорр. защита: горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Вариант исполнения: сквозные отверстия под болтовое крепление; Цвет: Зеленый мох RAL 6005)
	
	

	тип изделия
	столб ограждения  (под насадку)
	
	

	тип установки 
	на фланец
	
	

	размеры фланца
	250х250х8
	
	

	цвет стандарт:
	RAL 6005 (Зеленый мох)
	
	

	высота
	2200мм
	
	

	диаметр сечения
	80х80мм
	
	

	толщина стенки
	3 мм
	
	

	производитель
	FENSYS (ТМ)
	
	

	1.15
	Калитка серии PROM FENCE для ограждения H 2,2 м. под установку доборной панели  (проход HxS 2 000х1000), на фланце (160x160x6),  с перемычкой 1 шт., замок CISA, рег. петли (Анти.корр защита горячецинкованное сырье 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Исполнение стандарт; Цвет: Зеленый мох RAL 6005)
	
	

	цвет
	RAL 6005 (Зеленый мох)
	
	

	высота, мм
	2,2м
	
	

	ширина прохода в калитку
	1м
	
	

	фланец 
	160х160х6мм
	
	

	замок
	CISA
	
	

	производитель
	FENSYS (ТМ)
	
	

	2
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	

	2.1.
	Гарантия
	На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 36 (тридцати шести)  месяцев, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме Торг-12 или  Универсального передаточного документа (УПД).

	
	

	2.2.
	Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.
	
	

	3.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	

	3.1.
	Паспорт качества
	1 экземпляр
	
	

	3.2.
	Сертификат соответствия  (декларация соответствия)
	1 экземпляр
	
	

	3.3.
	Сертификат страны происхождения
	1 экземпляр
	
	

	3.4.
	Упаковочный лист
	1 экземпляр
	
	

	4.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	

	4.1.
	Место поставки
	На склад Покупателя по адресу:
Северо-Кавказский филиал АО «Гидроремонт – ВКК» в с. Заюково, Кабардино-Балкарская Респ., Баксанский м.р-н, Заюково с.п., Заюково с., Кирова ул., д. 546, литера А.
в рабочие дни:
с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00
 (по местному времени).
по предварительному уведомлению по телефону или электронной почте, не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта
	
	

	4.2.
	Условия поставки
	за счет средств Поставщика
	
	

	4.3.
	Продукция должна быть новой, ранее не использованной
	
	



 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.
3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение. 
3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.





6

