Опросной лист для заказа: Высоковольтная измерительная установка «УПУ-21/2».

Назначение: «УПУ-21/2» предназначен для испытания электрической прочности изоляции напряжением постоянного или переменного тока, а также для оценки тока утечки изоляции испытываемых объектов по постоянному току.

Отличительные особенности:
·   испытательное напряжение до 10 кВ;
·   широкий диапазон измерения тока утечки;
·   высокая точность измерения напряжения и тока;
·   выходная мощность 1200 Вт;
·   переключение рода тока переменный /постоянный;
·   удобные, надежные металлические ручки для переноски.

Количество: Аппарат «УПУ-21/2» - 1 комплект.
В комплект входит:
	№
	Наименование
	Количество

	1
	[bookmark: _GoBack]Установка высоковольтная измерительная (испытательная) УПУ-21/2
	1

	2
	Руководство по эксплуатации
	1

	3
	Методика поверки
	1

	4
	Кабель УШЯИ.685641.009
	1

	5
	Кабель УШЯИ.685641.012
	1

	6
	Шнур сетевой SCZ-1
	1

	7
	Вилка 2РМ14КПН4Ш1В1 ГЕ0.364.126ТУ
	1

	8
	Переключатель AZ7311
	1

	9
	Вставка плавкая ВП2Б-1 В 6,3А 250В
	1

	10
	Ящик
	1



Технические характеристики:
	Параметр
	Значение

	Выходное постоянное напряжение, кВ
	0 - 3
0 - 10

	Выходное переменное напряжение, кВ
	0 - 3
0 - 10

	Измерение тока утечки
	0 - 100 мА

	Амплитудное значение пульсаций выходного напряжения относительно установленного напряжения при токе нагрузке 1 мА
	≤5%

	Погрешность установки выходного напряжения
	≤3%

	Ток срабатывания защиты, мА
	100 - 120

	Выходная мощность, Вт
	1200

	Питание
	220 В, 50 Гц

	Габаритные размеры (HxWxD)
	280х480х475 мм

	Масса, кг
	42

	Рабочая температура
	5°С - 40°С

	Влажность
	80% при 25 °С



