Опросной лист для заказа: Аппарат автоматический «АИМ-90А».

Назначение: «АИМ-90А» предназначен для измерения пробивного напряжения трансформаторного масла при испытаниях напряжением переменного тока синусоидальной формы частотой 50 Гц по ГОСТ 6581-75.

Отличительные особенности: Главной отличительной особенностью аппарата «АИМ-90А» является малое время отключения высокого напряжения при пробое (сократилось до 10 микросекунд), что означает отсутствие образования нагара между электродами измерительной ячейки. Аппарат компактен и эргономичен, вся необходимая информация отображается на ярком шестидюймовом дисплее, имеется встроенный принтер для печати протоколов испытаний.
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Количество: Аппарат «АИМ-90А» - 6 комплектов.
В комплект входит:
	№
	Наименование
	Количество

	1
	Аппарат АИМ-90А
	1

	2
	Ячейка измерительная
	2

	3
	Кабель сетевой, 220В, 10А, длина не менее 4 м
	1

	4
	Провод заземления
	1

	5
	Шаблон калибр 
	1

	6
	Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний 10х12 ГОСТ 2839-80
	2

	7
	Вставка плавкая ВП-2Б-5А
	2

	8
	Магнит постоянный пруток
	2

	9
	Комплект эксплуатационных документов
	1



Технические характеристики:
	Параметр
	Значение

	Наибольшее пробивное напряжение (действующее значение)
	90 кВ

	Наибольшая потребляемая мощность
	0,5 кВА

	Объем измерительной ячейки
	400 куб. см.

	Напряжение питания
	(220±22) В, 50 Гц

	Время горения дуги при пробое
	10 мкс

	Вес аппарата
	33 кг



