ТЕХНИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ
на закупку прибора контроля усилия нажатия ПКСН-1
1. Наименование устройства: Прибор контроля усилия нажатия ПКСН-1.
2. Назначение устройства: предназначен для определения состояния ламельных контактов разъединителей 10-750 кВ и ячеек КРУ 6-10 кВ методом контроля усилия нажатия.
3. Количество:  1 шт.
4. Технические характеристики

	Наименование параметра
	Показатель

	Диапазон контролируемых усилий нажатия, кГс
	от 0 до 100

	Основная относительная погрешность, %
	1,5

	Дискретность контроля усилий нажатия, кГс
	0,1

	Вывод представляемой информации о контролируемом усилии 
	цифровой

	Напряжение питания, В 
- от встроенного источника постоянного тока
- от сети переменного тока
	12,6 В
220±22 В; 50 Гц

	Время непрерывной работы от аккумулятора до его перезарядки, час (не менее) 
	16

	Рабочий диапазон температуры окружающего воздуха, °С
	от 0 до + 40

	Рабочий диапазон относительной влажности воздуха при температуре 25°С, %
	до 98

	Масса щупа ЩК, кг (не более)
	2

	Масса блока БИ, кг (не более)
	3

	Особенности
	переносной, эксплуатация в условиях открытых распредустройств


5. Заказчик: Филиал АО «ДРСК» «Амурские ЭС» СП ЦЭС.
6. Дополнительные условия: Поставщик обязан предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о наличии данной продукции на складе, либо о согласии на ее изготовление с указанием конкретных сроков изготовления. Соответствие прибора ПКСН-1 Циркуляру РАО "ЕЭС России" Ц-01-01(Э) от 14 мая 2001 г. " О предупреждении поломок опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 - 220 кВ ".

Прибор ПКСН-1 должен соответствовать ГОСТ 12.2.091-2012 «Безопасность электрического оборудования для измерения, управления и лабораторного управления. Часть 1. Общие требования».
7. Комплект поставки: стандартная комплектация: контрольный щуп, блок измерения и соединительные кабели.
8. Прилагаемая документация: Паспорт на изделие, техническое описание или руководство по эксплуатации, методика калибровки, сертификат о калибровки.
9. Первичная поверка: 2 квартал 2025 г.
10. Год выпуска: 2025 г (новый).
11. Гарантия на поставляемое оборудование: не менее 36 месяцев.
