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1. Общие сведения.
[bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc75446567]1.1 Обозначения и сокращения
	МТР
	Материально-технические ресурсы

	СРЗАиМ
	Служба релейной защиты, автоматики и метрологии

	ПА
	Противоаварийная автоматика

	ТО
	Техническое обслуживание
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1.2 Наименование закупаемой продукции 
ОКПД2 27.12.40.000 Поставка части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры (материально-технические ресурсы) для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС» (далее – СРЗАиМ).

1.3 Цель использования закупаемой продукции
Целью приобретения МТР является снижение времени простоя основного оборудования при отказах и дефектах РЗА, ПА, технологической автоматики в процессе эксплуатации или при выявлении дефекта при проведении ТО. 
Задача - приобретение МТР для производственных нужд СРЗАиМ.


[bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]2. Требования к продукции
[bookmark: _Toc75446574]2.1 Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: _Toc75446575]2.1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Кабель КИПвЭВнг(А)-LS 2х2х0,78
	м.
	100

	2. 
	Устройство коммутационное УК-ВК исп.14
	шт.
	8

	3. 
	Извещатель пожарный ручной ИПР-Кск (ИОПР513/101-1) "При пожаре"
	шт.
	10

	4. 
	Аккумуляторная батарея Delta DTM 1212 (12V / 12Ah)
	шт.
	12

	5. 
	Аккумуляторная батарея Delta DTM 12045 (12V / 4,5Ah)
	шт.
	20

	6. 
	Резистор постоянный металлопленочный 1,5 кОм, 0,25 Вт MF-25 (c2-23) 0,25 Вт
	шт.
	60

	7. 
	Аккумуляторная батарея Delta DTM 12022  (12V / 2,2Ah)
	шт.
	10

	8. 
	Преобразователь давления измерительный АИР-10Н-ДГ-1540/Зонд27/P20/12V/t2570/А01/0…15000 мм вод.ст./IP68/ГП/ТУ
	шт.
	1

	9. 
	Преобразователь многофункциональный измерительный МИП-02-30.02 ЛКЖТ2.721.004 ТУ
	шт.
	2


	10. 
	Манометр технический показывающий стандартного исполнения с корпусом диаметром 160 мм из нержавеющей стали МП4-УУХЛ1 - 4 МПа (огр.черта 2 МПа) - 1,5 - Св.
	шт.
	1

	11. 
	Преобразователь виброперемещений ИВП-08/200.4х.Т.К5
	шт.
	1

	12. 
	Преобразователь давления эталонный ПДЭ-040И/-/ДИ/170 (0…6 МПа)/0,05/-/-/-/К3/БП/БЗР/-/НКГЖ
	шт.
	1


	13. 
	Преобразователь давления эталонный ПДЭ-040И/-/ДИ/190 (0…40 МПа)/0,05/-/-/-/К3/БП/БЗР/-/НКГЖ
	шт.
	1

	14. 
	Мегаомметр Е6‐32
	шт.
	1

	15. 
	Преобразователь измерительный реактивной мощности трехфазной трехпроводной цепи переменного тока
Е860ЕР2-5
	шт.
	1

	16. 
	Преобразователь измерительный активной мощности трехфазной трехпроводной цепи переменного тока
Е859ЕР2-5
	шт.
	1

	17. 
	Измеритель-регистратор параметров микроклимата
ТКА-ПКЛ (26)-Д
	шт.
	1

	18. 
	Блок индикации ЭКРА Э2601 656116.515 (для терминалов с ПО v6)
	шт.
	1

	19. 
	Блок логики Л2571.1А ЭКРА.656116.563
	шт.
	1


[bookmark: _GoBack][bookmark: _GoBack]


[bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]2.1.2 Требования к срокам поставки продукции.
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Hlk50465284] Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1-19
	ОКПД2 27.12.40.000 Поставка части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры (материально-технические ресурсы)
для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС»
	С даты подписания договора
	До 30.11.2027 г.
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[bookmark: _Toc754465812][bookmark: _Toc46743511]2.2 Требования к качеству продукции

Таблица 3.1 Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 1.1):  Кабель КИПвЭВнг(А)-LS 2х2х0,78 или эквивалент1

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), параметры эквивалентности
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1
	Технология
	Кабель интерфейсный с изоляцией из вспененного полиэтилена, экранированный с оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горения малодымный
	Согласие с требованием
	
	

	1.2
	Материал жил
	Медь
	Согласие с требованием
	
	

	1.3
	Сечение жил
	От 0,26 до 0,28 мм2
	Согласие с требованием
	
	

	1.4
	Количество жил
	2 пары по 2 жилы
	Согласие с требованием
	
	

	2.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1
	Материал оболочки
	изоляцией из вспененного полиэтилена
	Согласие с требованием
	
	

	3.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1
	Рабочие условия эксплуатации
	От -10 до +45
	Согласие с требованием
	
	

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1
	Документы, передаваемые вместе с оборудованием
	Паспорт на кабель с указанием длины, соответствие ГОСТ, отметок о испытании
	Согласие с требованием
	
	

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1
	Дополнительные требования к продукции
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	Согласие с требованием
	
	

	5.2
	Применение эквивалентов закупаемой продукции
	В случае предложения участником эквивалентной продукции участник гарантирует, что предложенная эквивалентная продукция сохраняет все эксплуатационные свойства и функции оригинального продукта, а в случае возникновения конфликта между эксплуатируемым оборудованием и поставляемой участником продукцией, участник обязан незамедлительно и за свой счет заменить оборудование на другое.
	Согласие с требованием
	
	





Таблица 3.2 Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 2 Таблицы 1.1):  Устройство коммутационное УК-ВК исп.14 или эквивалент1
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.

	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Технология
	Коммутационное устройство для управления исполнительными устройствами в системах безопасности: охранной и пожарной сигнализации, а также системах контроля и управления доступом
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.
	Количество исполнительных реле
	2
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.
	Тип выходных контактов
	нормально-замкнутые, на переключение
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.
	Коммутируемое напряжение
	 переменное (AC) до 250 В, постоянное (DC) до 30 В
	Согласие с требованием
	-
	

	1.5.
	Коммутационный ток
	10 А
	Согласие с требованием
	-
	

	1.6
	Напряжение управления
	20 — 27,6 В постоянного тока
	Согласие с требованием
	-
	

	1.7
	Ток управления
	0,014–0,019 А.
	Согласие с требованием
	-
	

	2.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.
	Рабочий диапазон температур не менее, градусов 0С
	-30…+50 °С;
	Согласие с требованием
	-
	

	3.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329
	Согласие с требованием
	-
	

	3.2.
	Транспортировка и упаковка оборудования
	Транспортировка должна осуществляется в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке.
	Согласие с требованием
	-
	

	3.3.
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	-
	

	3.4.
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени;
Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Срок эксплуатации до списания
	Не менее 3 лет
	Согласие с требованием
	
	

	5.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.
	Срок гарантии поставщика
	Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД)
	Согласие с требованием
	-
	

	6.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1.
	Комплект поставки
	Устройство коммутационное УК-ВК исп.14
	Согласие с требованием
	-
	

	7.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1.
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	
	Согласие с требованием
	-
	

	7.2.
	Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления)
	
	Согласие с требованием
	-
	

	7.3.
	Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы.
	
	Согласие с требованием
	-
	





Таблица 3.3 Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 3 Таблицы 1.1): Извещатель пожарный ручной ИПР-Кск (ИОПР513/101-1) «При пожаре» или эквивалент1
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.

	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Технология
	Ручной пожарный извещатель для ручного включения сигнала тревоги в системах охранной и охранно-пожарной сигнализации
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.
	Наличие крышки
	Крышка для защиты кнопки от случайного нажатия
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.
	Цвет корпуса
	Красный
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.
	Способ крепления
	Настенный
	Согласие с требованием
	-
	

	1.5.
	Класс защиты
	Не ниже IP41
	Согласие с требованием
	-
	

	1.6
	Lиaпaзoн кoммyтиpyeмыx нaпpяжeний
	Пocтoяннoгo или пepeмeннoгo тoкa: 5…72 B;
	Согласие с требованием
	-
	

	2.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.
	Конструктивное исполнение корпуса
	Ударопрочный пластик
	Согласие с требованием
	-
	

	3.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Рабочий диапазон температур не менее, градусов 0С
	-10...+70
	Согласие с требованием
	-
	

	4.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329
	Согласие с требованием
	-
	

	4.2.
	Транспортировка и упаковка оборудования
	Транспортировка должна осуществляется в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.3.
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.4.
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени;
Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	-
	

	5.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.
	Срок эксплуатации до списания
	Не менее 3 лет
	Согласие с требованием
	
	

	6.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1.
	Срок гарантии поставщика
	Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД)
	Согласие с требованием
	-
	

	7.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1.
	Комплект поставки
	Извещатель пожарный ручной ИПР-Кск (ИОПР513/101-1) «При пожаре»
	Согласие с требованием
	-
	

	8.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1.
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.2.
	Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления)
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.3.
	Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы.
	
	Согласие с требованием
	-
	




Таблица 3.4 Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 4 Таблицы 1.1): Аккумуляторная батарея Delta DTM 1212 (12V / 12Ah) или эквивалент1

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.

	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.
	Технология изготовления
	AGM
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.
	Рабочее напряжение
	12B
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.
	Ёмкость
	12 Ач
	Согласие с требованием
	-
	

	1.5.
	Клеммы
	FASTON 2 (зажим) 6,3 мм
	Согласие с требованием
	-
	

	1.6.
	Габариты Д*Ш*В
(не более)
	(ДхШхВ): 151 х 98 х 95 мм
	Согласие с требованием
	-
	

	1.7.
	Срок службы
	Не менее 6 лет
	Согласие с требованием
	-
	

	2.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.
	Исполнение корпуса
	Пластик ABS, не поддерживающий горение. Необслуживаемые. Не требует долива воды
	Согласие с требованием
	-
	

	3.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Рабочие условия эксплуатации
	Температура окружающей среды: -20…+60 °С;
	Согласие с требованием
	-
	

	4.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329
	Согласие с требованием
	-
	

	4.2.
	Транспортировка и упаковка оборудования
	Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.3.
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.4.
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени;
Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	-
	

	5.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.
	Срок эксплуатации до списания
	Не менее 6 лет
	Согласие с требованием
	
	

	6.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1.
	Срок гарантии поставщика
	Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД)
	Согласие с требованием
	-
	

	7.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1.
	Комплект поставки
	Аккумулятор
	Согласие с требованием
	-
	

	8.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1.
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.2.
	Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления)
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.3.
	Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы.
	
	Согласие с требованием
	-
	






Таблица 3.6 Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 6 Таблицы 1.1): Аккумуляторная батарея Delta DTM 12045 (12V / 4,5Ah) или эквивалент1


	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.

	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.
	Технология изготовления
	AGM
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.
	Рабочее напряжение
	12B
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.
	Ёмкость
	4,5 -5 Ач
	Согласие с требованием
	-
	

	1.5.
	Клеммы
	FASTON 2 (зажим) 6,3 мм
	Согласие с требованием
	-
	

	1.6.
	Габариты Д*Ш*В
(не более)
	(ДхШхВ): 90 х 70 х 101 мм
	Согласие с требованием
	-
	

	1.7.
	Срок службы
	Не менее 6 лет
	Согласие с требованием
	-
	

	2.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.
	Исполнение корпуса
	Пластик ABS, не поддерживающий горение. Необслуживаемые. Не требует долива воды
	Согласие с требованием
	-
	

	3.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Рабочие условия эксплуатации
	Температура окружающей среды: -20…+60 °С;
	Согласие с требованием
	-
	

	4.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329
	Согласие с требованием
	-
	

	4.2.
	Транспортировка и упаковка оборудования
	Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.3.
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.4.
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени;
Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	-
	

	5.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.
	Срок эксплуатации до списания
	Не менее 6 лет
	Согласие с требованием
	
	

	6.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1.
	Срок гарантии поставщика
	Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД)
	Согласие с требованием
	-
	

	7.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1.
	Комплект поставки
	Аккумулятор
	Согласие с требованием
	-
	

	8.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1.
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.2.
	Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления)
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.3.
	Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы.
	
	Согласие с требованием
	-
	











Таблица 3.6 Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 6 Таблицы 1.1): Резистор постоянный металлопленочный 1,5 кОм, 0,25 Вт MF-25 (c2-23) 0,25 Вт или эквивалент1

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.

	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Технология
	Резистор постоянный металлопленочный тип С2-С3
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.
	Сопротивление
	1,5 кОм
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.
	Мощность
	0,25 Вт

	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.
	Рабочее напряжение максимальное
	250 В

	Согласие с требованием
	-
	

	2.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.
	Материал корпуса
	Металлопленочный
	Согласие с требованием
	-
	

	2.2
	Способ монтажа
	В отверстие
	
	
	

	3.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Рабочий диапазон температур
	-55...+155
	
	-
	

	4.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329
	Согласие с требованием
	-
	

	4.2.
	Транспортировка и упаковка оборудования
	Транспортировка должна осуществляется в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.3.
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.4.
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени;
Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	-
	

	5.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.
	Срок эксплуатации до списания
	Не менее 15 лет
	Согласие с требованием
	
	

	6.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1.
	Срок гарантии поставщика
	Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД)
	Согласие с требованием
	-
	

	7.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1.
	Комплект поставки
	Резистор постоянный металлопленочный 1,5 кОм, 0,25 Вт MF-25 (c2-23) 0,25 Вт
	Согласие с требованием
	-
	

	8.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1.
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.2.
	Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления)
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.3.
	Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы.
	
	Согласие с требованием
	-
	



Таблица 3.7 Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 7 Таблицы 1.1): Аккумуляторная батарея Delta DTM 12022  (12V / 2,2Ah) или эквивалент1


	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.

	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.
	Технология изготовления
	AGM
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.
	Рабочее напряжение
	12B
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.
	Ёмкость
	12 Ач
	Согласие с требованием
	-
	

	1.5.
	Клеммы
	FASTON 2 (зажим) 6,3 мм
	Согласие с требованием
	-
	

	1.6.
	Габариты Д*Ш*В
(не более)
	(ДхШхВ): 151 х 98 х 95 мм
	Согласие с требованием
	-
	

	1.7.
	Срок службы
	Не менее 6 лет
	Согласие с требованием
	-
	

	2.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.
	Исполнение корпуса
	Пластик ABS, не поддерживающий горение. Необслуживаемые. Не требует долива воды
	Согласие с требованием
	-
	

	3.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Рабочие условия эксплуатации
	Температура окружающей среды: -20…+60 °С;
	Согласие с требованием
	-
	

	4.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329
	Согласие с требованием
	-
	

	4.2.
	Транспортировка и упаковка оборудования
	Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.3.
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.4.
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени;
Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	-
	

	5.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.
	Срок эксплуатации до списания
	Не менее 6 лет
	Согласие с требованием
	
	

	6.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1.
	Срок гарантии поставщика
	Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД)
	Согласие с требованием
	-
	

	7.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1.
	Комплект поставки
	Аккумулятор
	Согласие с требованием
	-
	

	8.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1.
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.2.
	Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления)
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.3.
	Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы.
	
	Согласие с требованием
	-
	



Таблица 3.8 Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 8  Таблицы 1.1): Преобразователь давления измерительный АИР-10Н-ДГ-1540/Зонд27/P20/12V/t2570/А01/0…15000 мм вод.ст./IP68/ГП/ТУ или эквивалент1


	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), параметры эквивалентности

	-//-
	-//-
	-//-

	1.1
	Вид измеряемого давления
	гидростатическое
	Согласие с требованием
	
	

	1.2
	Диапазон измерений (установленный)
	0...15000 мм вод. ст.
	Согласие с требованием
	
	

	1.3
	Диаметр погружного зонда, не более
	27 мм
	Согласие с требованием
	
	

	1.4
	Исполнение по материалам, не хуже
	мембрана – нержавеющая сталь 03Х17Н14М3 (316L);
корпус - нержавеющая сталь
12Х18Н10Т;
оболочка кабеля – фторопласт;
уплотнительные кольца – витон
	Согласие с требованием
	
	

	1.5
	Климатическое исполнение, не хуже
	от -25°С до +70°С
	Согласие с требованием
	
	

	1.6
	Предел допускаемой основной приведенной погрешности, не хуже
	0,1
	Согласие с требованием
	
	

	1.7
	Выходной сигнал
	4…20 мА
	Согласие с требованием
	
	

	1.8
	Длина «мокрого» кабеля, не менее
	20 м
	Согласие с требованием
	
	

	1.9
	Степень защиты
	IP68
	Согласие с требованием
	
	

	1.10
	Межповерочный интервал, не менее
	3 года
	Согласие с требованием
	
	

	2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, ул. Соликамская 329
	Согласие с требованием
	
	

	2.2.
	Транспортировка и упаковка оборудования
	Транспортировка должна осуществляется в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке.
	Согласие с требованием
	-
	

	2.3.
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	-
	

	2.4.
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени;
Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	-
	

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	-//-
	-//-
	-//-

	3.1
	Срок гарантии
	Срок гарантии на оборудование должен составлять не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию (подписания Акта приемки)
	Согласие с требованием
	
	

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1
	Документы, передаваемые вместе с оборудованием
	Предоставить в объеме поставки документацию на русском языке:
1. Паспорт и(или) формуляр СИ (оригинал или электронная версия если это допускается производителем), или другой идентифицирующий СИ документ, содержащий в том числе информацию о производителе, заводской номер, дату выпуска;
2.Руководство по эксплуатации (бумажная или электронная версия);
3.Действующее свидетельство (копия) об утверждении типа СИ с приложенным описанием типа (бумажная или электронная версия);
4.Действующее свидетельство о первичной поверке СИ (оригинал) или другое легитимное подтверждение прохождения СИ процедуры первичной поверки со сроком действия не менее 2/3 межповерочного интервала, на момент поставки (на каждую единицу);
5. Методика поверки (бумажная или электронная версия)
	Согласие с требованием
	
	

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1
	Дополнительные требования к продукции
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	Согласие с требованием
	
	

	5.2
	Применение эквивалентов закупаемой продукции
	В случае предложения участником эквивалентной продукции участник гарантирует, что предложенная эквивалентная продукция сохраняет все эксплуатационные свойства и функции оригинального продукта, а в случае возникновения конфликта между эксплуатируемым оборудованием и поставляемой участником продукцией, участник обязан незамедлительно и за свой счет заменить оборудование на другое.
	Согласие с требованием
	
	



Таблица 3.9 Требования к продукции
Наименование продукции (позиция №9  Таблицы 1.1): Преобразователь многофункциональный измерительный МИП-02-30.02 ЛКЖТ2.721.004 ТУ
 или эквивалент1


	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.

	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Технология
	Преобразователь для измерения параметров трёхфазной электрической сети: ток и напряжение по трём фазам, активная мощность, частота, фазный угол, ведения учета электроэнергии и контроля качества
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.
	Измеряемые каналы
	3 входных измерительных канала тока и 3 измерительных канала напряжения конфигурируемые
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.
	Синхронизация по времени

	Наличие функции
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.
	 Энергонезависимая память для хранения архива измерений
	Наличие функции

	Согласие с требованием
	-
	

	1.5.
	Интерфейс связи
	Ethernet 100 Мб/с
	Согласие с требованием
	-
	

	1.6
	Относительная погрешность: напряжение
	±0,1%
	Согласие с требованием
	-
	

	1.7
	Относительная погрешность ток
	±0,1%
	Согласие с требованием
	-
	

	1.8.
	Относительная погрешность активная мощность
	 ±0,2%
	Согласие с требованием
	-
	

	1.9
	Относительная погрешность частоты (при наличии сигнала PPS)
	±0,001 Гц
	Согласие с требованием
	-
	

	1.10
	 Питание от  однофазной сети переменного тока, либо от сети постоянного тока 220 В.

	220 В, 50 Гц
	Согласие с требованием
	-
	

	1.11
	 Питание от  однофазной сети от сети постоянного тока 220 В.

	220 В
	Согласие с требованием
	-
	

	2.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.
	Способ установки
	На рейку DIN
	Согласие с требованием
	-
	

	3.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Рабочий диапазон температур
	Не нормируется
	
	-
	

	4.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329
	Согласие с требованием
	-
	

	4.2.
	Транспортировка и упаковка оборудования
	Транспортировка должна осуществляется в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.3.
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.4.
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени;
Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	-
	

	5.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.
	Срок эксплуатации до списания
	Не менее 15 лет
	Согласие с требованием
	
	

	6.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1.
	Срок гарантии поставщика
	Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД)
	Согласие с требованием
	-
	

	7.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1.
	Комплект поставки
	Преобразователь многофункциональный измерительный МИП-02-30.02 ЛКЖТ2.721.004 ТУ
	Согласие с требованием
	-
	

	8.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1.
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.2.
	Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления)
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.3.
	Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы.
	
	Согласие с требованием
	-
	



Таблица 3.10 Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 10  Таблицы 1.1): Манометр технический показывающий стандартного исполнения с корпусом диаметром 160 мм из нержавеющей стали МП4-УУХЛ1 - 4 МПа (огр.черта 2 МПа) - 1,5 — Св.  или эквивалент1

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.

	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Технология
	Щитовой стрелочный прибор милливольтметр
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.
	Диапазон измерения тока:
	От 0 до 500 В
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.
	Номинальное входной ток:

	4…20 мА AC с допустимым отклонением ±15%.
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.
	Класс точности:
	0,5

	Согласие с требованием
	-
	

	1.5.
	Диапазон рабочих частот:
	45–65 Гц

	Согласие с требованием
	-
	

	1.6
	Линейная шкала:

	90°
	Согласие с требованием
	-
	

	1.7
	Дополнительная погрешность из-за температуры:
	не более ±0,2% на каждые 10 °C в пределах рабочих условий.
	Согласие с требованием
	-
	

	2.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.
	Габариты (лицевая панель):
	96 х 96 мм
	Согласие с требованием
	-
	

	2.2
	Вырез в щите:
	92 х 92 мм
	
	
	

	3.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Рабочий диапазон температур
	Не нормируется
	
	-
	

	4.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329
	Согласие с требованием
	-
	

	4.2.
	Транспортировка и упаковка оборудования
	Транспортировка должна осуществляется в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.3.
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.4.
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени;
Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	-
	

	5.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.
	Срок эксплуатации до списания
	Не менее 15 лет
	Согласие с требованием
	
	

	6.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1.
	Срок гарантии поставщика
	Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД)
	Согласие с требованием
	-
	

	7.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1.
	Комплект поставки
	Милливольтметр DQ96-x
	Согласие с требованием
	-
	

	8.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1.
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.2.
	Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления)
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.3.
	Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы.
	
	Согласие с требованием
	-
	


Таблица 3.11 Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 11  Таблицы 1.1): Преобразователь виброперемещений ИВП-08/200.4х.Т.К5 или эквивалент1


	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.

	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Технология
	Преобразователь виброперемещений
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.
	Диапазон рабочих частот, не хуже:
	0,8…200 Гц;
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.
	Диапазон измерения виброперемещений (ампл.):
	±500 мкм;
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.
	Выходной сигнал: 4…20 мА
	12±8 мА
	Согласие с требованием
	-
	

	1.5.
	Коэффициент преобразования на базовой частоте 45 Гц:
	16 мкА/мкм;
	Согласие с требованием
	-
	

	1.6
	Неравномерность АЧХ в рабочем диапазоне частот, не хуже
	±5%;
	Согласие с требованием
	-
	

	1.7
	Питание
	±12…15 В (при 4-х проводной схеме подключения)
	Согласие с требованием
	-
	

	1.8
	Тип подключения
	2РМГ14БПИШ1В1
	Согласие с требованием
	-
	

	2.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.
	Рабочий диапазон температур не менее, градусов 0С
	-10…+70 °С;
	Согласие с требованием
	-
	

	3.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329
	Согласие с требованием
	-
	

	3.2.
	Транспортировка и упаковка оборудования
	Транспортировка должна осуществляется в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке.
	Согласие с требованием
	-
	

	3.3.
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	-
	

	3.4.
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени;
Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Срок эксплуатации до списания
	Не менее 3 лет
	Согласие с требованием
	
	

	5.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.
	Срок гарантии поставщика
	Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД)
	Согласие с требованием
	-
	

	6.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1.
	Комплект поставки
	Преобразователь виброперемещений ИВП-08/200.4х.Т.К20
	Согласие с требованием
	-
	

	7.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1.
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	
	Согласие с требованием
	-
	

	7.2.
	Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления)
	
	Согласие с требованием
	-
	

	7.3.
	Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы.
	
	Согласие с требованием
	-
	



Таблица 3.12 Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 12 Таблицы 1.1):  Преобразователь давления эталонный 
  ПДЭ-040И/-/ДИ/170 (0…6 МПа)/0,05/-/-/-/К3/БП/БЗР/-/НКГЖ или эквивалент1


	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), параметры эквивалентности
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1
	Индикация показаний
	Цифровое табло с клавиатурой для настройки
	Согласие с требованием
	
	

	1.2
	Диапазон измерений
	0…6 МПа
	Согласие с требованием
	
	

	1.3
	Возможность перенастройки диапазона
	автоматический выбор диапазона,
ручной выбор диапазона
	Согласие с требованием
	
	

	1.4
	Возможность изменения единиц измерений
	Наличие
	Согласие с требованием
	
	

	1.5
	Предел допускаемой основной приведенной погрешности, не хуже
	0,05
	Согласие с требованием
	
	

	1.6
	Питание
	от батареи из трех алкалиновых элементов питания «LR6 АА 1,5 V», от сетевого адаптера питания постоянного тока (блока питания)
	Согласие с требованием
	
	

	1.7
	Кабель интерфейсный для подключения к ЭЛЕМЕР-ИКСУ-2012
	Наличие
	Согласие с требованием
	
	

	1.8
	Сетевой адаптер питания (блок питания)
	Наличие
	Согласие с требованием
	
	

	1.9
	Бандаж резиновый защитный
	Наличие
	Согласие с требованием
	
	

	1.10
	Пылевлагозащита, не хуже
	IP65/IP67
	Согласие с требованием
	
	

	1.11
	Резьба присоединительного штуцера
	М20×1,5-8g
	Согласие с требованием
	
	

	1.12
	Межповерочный интервал, не менее
	2 года
	Согласие с требованием
	
	

	2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, ул. Соликамская 329
	Согласие с требованием
	
	

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	-//-
	-//-
	-//-

	3.1
	Срок гарантии
	Срок гарантии на оборудование должен составлять не менее 12 месяцев
	Согласие с требованием
	
	

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1
	Документы, передаваемые вместе с оборудованием
	Предоставить в объеме поставки документацию на русском языке:
1. Паспорт и(или) формуляр СИ (оригинал или электронная версия если это допускается производителем), или другой идентифицирующий СИ документ, содержащий в том числе информацию о производителе, заводской номер, дату выпуска;
2.Руководство по эксплуатации (бумажная или электронная версия);
3.Действующее свидетельство (копия) об утверждении типа СИ с приложенным описанием типа (бумажная или электронная версия);
4.Действующее свидетельство о первичной поверке СИ (оригинал) или другое легитимное подтверждение прохождения СИ процедуры первичной поверки со сроком действия не менее 2/3 межповерочного интервала, на момент поставки (на каждую единицу);
	Согласие с требованием
	
	

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1
	Дополнительные требования к продукции
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	Согласие с требованием
	

	5.2
	Применение эквивалентов закупаемой продукции
	В случае предложения участником эквивалентной продукции участник гарантирует, что предложенная эквивалентная продукция сохраняет все эксплуатационные свойства и функции оригинального продукта, а в случае возникновения конфликта между эксплуатируемым оборудованием и поставляемой участником продукцией, участник обязан незамедлительно и за свой счет заменить оборудование на другое.
	Согласие с требованием
	



Таблица 3.13 Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 13 Таблицы 1.1):  Преобразователь давления эталонный 
ПДЭ-040И/-/ДИ/190 (0…40 МПа)/0,05/-/-/-/К3/БП/БЗР/-/НКГЖ  или эквивалент1

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), параметры эквивалентности
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1
	Индикация показаний
	Цифровое табло с клавиатурой для настройки
	Согласие с требованием
	
	

	1.2
	Диапазон измерений
	0…40 МПа
	Согласие с требованием
	
	

	1.3
	Возможность перенастройки диапазона
	автоматический выбор диапазона,
ручной выбор диапазона
	Согласие с требованием
	
	

	1.4
	Возможность изменения единиц измерений
	Наличие
	Согласие с требованием
	
	

	1.5
	Предел допускаемой основной приведенной погрешности, не хуже
	0,05
	Согласие с требованием
	
	

	1.6
	Питание
	от батареи из трех алкалиновых элементов питания «LR6 АА 1,5 V», от сетевого адаптера питания постоянного тока (блока питания)
	Согласие с требованием
	
	

	1.7
	Кабель интерфейсный для подключения к ЭЛЕМЕР-ИКСУ-2012
	Наличие
	Согласие с требованием
	
	

	1.8
	Сетевой адаптер питания (блок питания)
	Наличие
	Согласие с требованием
	
	

	1.9
	Бандаж резиновый защитный
	Наличие
	Согласие с требованием
	
	

	1.10
	Пылевлагозащита, не хуже
	IP65/IP67
	Согласие с требованием
	
	

	1.11
	Резьба присоединительного штуцера
	М20×1,5-8g
	Согласие с требованием
	
	

	1.12
	Межповерочный интервал, не менее
	2 года
	Согласие с требованием
	
	

	2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, ул. Соликамская 329
	Согласие с требованием
	
	

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	-//-
	-//-
	-//-

	3.1
	Срок гарантии
	Срок гарантии на оборудование должен составлять не менее 12 месяцев
	Согласие с требованием
	
	

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1
	Документы, передаваемые вместе с оборудованием
	Предоставить в объеме поставки документацию на русском языке:
1. Паспорт и(или) формуляр СИ (оригинал или электронная версия если это допускается производителем), или другой идентифицирующий СИ документ, содержащий в том числе информацию о производителе, заводской номер, дату выпуска;
2.Руководство по эксплуатации (бумажная или электронная версия);
3.Действующее свидетельство (копия) об утверждении типа СИ с приложенным описанием типа (бумажная или электронная версия);
4.Действующее свидетельство о первичной поверке СИ (оригинал) или другое легитимное подтверждение прохождения СИ процедуры первичной поверки со сроком действия не менее 2/3 межповерочного интервала, на момент поставки (на каждую единицу);
	Согласие с требованием
	
	

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1
	Дополнительные требования к продукции
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	Согласие с требованием
	

	5.2
	Применение эквивалентов закупаемой продукции
	В случае предложения участником эквивалентной продукции участник гарантирует, что предложенная эквивалентная продукция сохраняет все эксплуатационные свойства и функции оригинального продукта, а в случае возникновения конфликта между эксплуатируемым оборудованием и поставляемой участником продукцией, участник обязан незамедлительно и за свой счет заменить оборудование на другое.
	Согласие с требованием
	




Таблица 3.14 Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 14 Таблицы 1.1):  Мегаомметр Е6‐32 или эквивалент1
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.

	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Технология
	Мегаомметр ручной
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.
	Табло цифровое
	Многострочное
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.
	Выбор диапазона измерений
	Автоматический
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.
	Защита от подключения к необесточенной сети или от внезапной подачи напряжения во время измерений
	Наличие
	Согласие с требованием
	-
	

	1.5.
	Время измерения сопротивления изоляции
	Программируемое

	Согласие с требованием
	-
	

	1.6
	Помехоустойчивость в измеряемой цепи
	Наличие
	Согласие с требованием
	-
	

	1.7
	Сохранение результатов измерений
	Не менее 5000 записей
	Согласие с требованием
	-
	

	1.8.
	Напряжение на разомкнутых гнездах
	От 50 до 2500 В с шагом 10 В
	Согласие с требованием
	-
	

	1.9
	Диапазон измерения сопротивления изоляции
	от 1 кОм до 300 ГОм
	Согласие с требованием
	-
	

	1.10
	Диапазон измерения переменного напряжения
	40–700 В
	Согласие с требованием
	-
	

	1.11
	Измерение сопротивления металлосвязи
	от 0,01 до 9,99 кОм
	Согласие с требованием
	-
	

	2.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.
	Степень защиты корпуса
	IP54
	Согласие с требованием
	-
	

	2.2
	Устойчивость к повреждениям
	Испытания на ударопрочность
	Согласие с требованием
	-
	

	3.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Рабочий диапазон температур
	от –15 °C до +50 °C
	
	-
	

	4.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329
	Согласие с требованием
	-
	

	4.2.
	Транспортировка и упаковка оборудования
	Транспортировка должна осуществляется в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.3.
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.4.
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени;
Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	-
	

	5.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.
	Срок эксплуатации до списания
	Не менее 15 лет
	Согласие с требованием
	
	

	6.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1.
	Срок гарантии поставщика
	Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД)
	Согласие с требованием
	-
	

	7.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1.
	Комплект поставки
	Мегаомметр Е6‐32
	Согласие с требованием
	-
	

	8.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1.
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.2.
	Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления)
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.3.
	Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы.
	
	Согласие с требованием
	-
	




Таблица 3.15 Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 15 Таблицы 1.1):  Преобразователь измерительный реактивной мощности трехфазной трехпроводной цепи переменного тока Е860ЕР2-5 или эквивалент1
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.

	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Технология
	Предназначен для линейного преобразования реактивной мощности в трёхфазных трёхпроводных цепях переменного тока в унифицированный выходной сигнал постоянного тока.
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.
	Цифровая обработка сигналов
	С помощью встроенного микроконтроллера
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.
	Входные цепи

	С гальванической развязкой между токовыми, напряженческими, цифровыми каналами
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.
	Выходной сигнал:
	–5…0…+5 мА
	Согласие с требованием
	-
	

	1.5.
	Класс точности:
	 основная приведённая погрешность не более ±0,5%.
	Согласие с требованием
	-
	

	1.6
	Питание:
	От измеряемой цепи или от внешнего источника питания 220 В
	Согласие с требованием
	-
	

	2.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.
	Способ установки
	На рейку DIN или ТН-35
	Согласие с требованием
	-
	

	3.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Рабочий диапазон температур
	Не нормируется
	
	-
	

	4.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329
	Согласие с требованием
	-
	

	4.2.
	Транспортировка и упаковка оборудования
	Транспортировка должна осуществляется в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.3.
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.4.
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени;
Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	-
	

	5.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.
	Срок эксплуатации до списания
	Не менее 15 лет
	Согласие с требованием
	
	

	6.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1.
	Срок гарантии поставщика
	Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД)
	Согласие с требованием
	-
	

	7.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1.
	Комплект поставки
	Преобразователь Е860ЕР2-5
	Согласие с требованием
	-
	

	8.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1.
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.2.
	Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления)
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.3.
	Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы.
	
	Согласие с требованием
	-
	




Таблица 3.16 Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 16 Таблицы 1.1):  Преобразователь измерительный активной мощности трехфазной трехпроводной цепи переменного тока Е859ЕР2-5 или эквивалент1

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.

	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Технология
	Преобразователь измерительный активной мощности трехфазной трехпроводной цепи переменного тока
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.
	Цифровая обработка сигналов
	С помощью встроенного микроконтроллера
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.
	Входные цепи

	С гальванической развязкой между токовыми, напряженческими, цифровыми каналами
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.
	Выходной сигнал:
	–5…0…+5 мА
	Согласие с требованием
	-
	

	1.5.
	Класс точности:
	 основная приведённая погрешность не более ±0,5%.
	Согласие с требованием
	-
	

	1.6
	Питание:
	От измеряемой цепи или от внешнего источника питания 220 В
	Согласие с требованием
	-
	

	2.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.
	Способ установки
	На рейку DIN или ТН-35
	Согласие с требованием
	-
	

	3.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Рабочий диапазон температур
	Не нормируется
	
	-
	

	4.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329
	Согласие с требованием
	-
	

	4.2.
	Транспортировка и упаковка оборудования
	Транспортировка должна осуществляется в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.3.
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.4.
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени;
Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	-
	

	5.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.
	Срок эксплуатации до списания
	Не менее 15 лет
	Согласие с требованием
	
	

	6.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1.
	Срок гарантии поставщика
	Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД)
	Согласие с требованием
	-
	

	7.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1.
	Комплект поставки
	Преобразователь Е859ЕР2-5
	Согласие с требованием
	-
	

	8.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1.
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.2.
	Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления)
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.3.
	Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы.
	
	Согласие с требованием
	-
	







Таблица 3.17 Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 17 Таблицы 1.1):  Измеритель-регистратор параметров микроклимата ТКА-ПКЛ (26)-Д

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.

	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Технология
	Измеритель-регистратор параметров микроклимата
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.
	Диапазон измерений по температуре
	от –30 до +60 °C
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.
	Диапазон измерений по влажности
	от 5 до 98 % отн. вл.

	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.
	Диапазон измерений по давлению
	от 70 до 120 кПа

	Согласие с требованием
	-
	

	1.5.
	основная абсолютная погрешность влажности
	±3,0 % отн. вл. (при температуре 15–25 °C)
	
	
	

	1.6.
	абсолютная погрешность температуры
	например, ±0,5 °C в диапазоне от –30 до –10 °C
	
	
	

	1.7.
	абсолютная погрешность давления
	±0,4 кПа при температурах от –30 до +5 °C
	
	
	

	1.8.
	Память для записи измерений
	Не менее 300 тыс. по трем каналам одновременно
	
	
	

	1.9.
	Интерфейсы связи
	USB и Wi-Fi
	
	
	

	2.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.
	Способ установки
	На стену
	Согласие с требованием
	-
	

	3.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Рабочий диапазон температур
	от –30 до +70 °C
	
	-
	

	4.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329
	Согласие с требованием
	-
	

	4.2.
	Транспортировка и упаковка оборудования
	Транспортировка должна осуществляется в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.3.
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.4.
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени;
Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	-
	

	5.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.
	Срок эксплуатации до списания
	Не менее 15 лет
	Согласие с требованием
	
	

	6.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1.
	Срок гарантии поставщика
	Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД)
	Согласие с требованием
	-
	

	7.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1.
	Комплект поставки
	Измеритель-регистратор ТКА-ПКЛ (26)-Д
	Согласие с требованием
	-
	

	8.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1.
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.2.
	Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления)
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.3.
	Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы.
	
	Согласие с требованием
	-
	





Таблица 3.18 Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 18 Таблицы 1.1):  Блок индикации ЭКРА Э2601 656116.515 (для терминалов с ПО v6). Данная позиция не предусматривает закупку эквивалента другого производителя, так как закупаемый товар используется во взаимодействии с оборудованием в составе системы, уже использующейся заказчиком. Не допускается поставка типа/марки товара этого же производителя версии выше.

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	20. 1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1
	Диагональ блока
	19 дюймов
	Согласие с требованием
	
	

	2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, ул. Соликамская 329
	Согласие с требованием
	
	

	2.2
	Транспортировка и упаковка оборудования
	Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке.
	Согласие с требованием
	
	

	2.3
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	
	

	2.4
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	
	

	3.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Срок эксплуатации до списания
	Не менее 5 лет
	Согласие с требованием
	
	

	4.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Срок гарантии поставщика
	Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД)
	Согласие с требованием
	-
	

	5.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.
	Комплект поставки
	Блок индикации
	Согласие с требованием
	-
	

	6.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1.
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	
	Согласие с требованием
	-
	

	6.2.
	Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления)
	
	Согласие с требованием
	-
	

	6.3.
	Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы.
	
	Согласие с требованием
	-
	





Таблица 3.19 Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 19 Таблицы 1.1):  Блок логики Л2571.1А ЭКРА.656116.563. Данная позиция не предусматривает закупку эквивалента другого производителя, так как закупаемый товар используется во взаимодействии с оборудованием в составе системы, уже использующейся заказчиком.


	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	21. 1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1
	Совместимость с интерфейсными блоками
	Д2962А; Д2781А; В1281А
	Согласие с требованием
	
	

	2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, ул. Соликамская 329
	Согласие с требованием
	
	

	2.2
	Транспортировка и упаковка оборудования
	Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке.
	Согласие с требованием
	
	

	2.3
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	
	

	2.4
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	
	

	3.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Срок эксплуатации до списания
	Не менее 5 лет
	Согласие с требованием
	
	

	4.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Срок гарантии поставщика
	Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД)
	Согласие с требованием
	-
	

	5.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.
	Комплект поставки
	Блок индикации
	Согласие с требованием
	-
	

	6.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1.
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	
	Согласие с требованием
	-
	

	6.2.
	Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления)
	
	Согласие с требованием
	-
	

	6.3.
	Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы.
	
	Согласие с требованием
	-
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