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Утверждаю:    
Заместитель директора филиала-
Главный инженер Воткинского филиала
АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Чайковский

__________________Э.В. Сальников
«____» _______________2026г.











Требования к продукции на поставку МТР
ОКПД2 42.99.19.142 Поставка защитного ограждения
для нужд Воткинского филиала
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1. [bookmark: _Toc124846884]Общие сведения
0.1. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 42.99.19.142 Поставка защитного ограждения для нужд Воткинского филиала
0.2. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc75446569]Цель использования закупаемой продукции  
Исполнение заключаемого договора на монтаж защитных сооружений между филиалом ПАО “РусГидро”-“Воткинская ГЭС” и Воткинским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК” в г. Чайковский.

1. [bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc124846885]Требования к продукции
1.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
1.1.1. [bookmark: _Toc75446575][bookmark: _Toc124846886]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc124591777][bookmark: _Toc124846887][bookmark: _Toc124591881]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	[bookmark: _Toc75446578]№ п/п
	Наименование продукции
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Угловые опоры ограждения высотой 1 м (полимерное покрытие, цвет темно-зеленый). С комплектом крепежа для секций ограждения (скобы и антивандальные болты).
	шт.
	10

	2. 
	Угловые опоры ограждения высотой 2 м (полимерное покрытие, цвет темно-зеленый). С комплектом крепежа для секций ограждения (скобы и антивандальные болты).
	шт.
	2

	3. 
	Промежуточные опоры ограждения высотой 1 м (полимерное покрытие, цвет темно-зеленый). С комплектом крепежа для секций ограждения (скобы и антивандальные болты).
	шт.
	30

	4. 
	3D панели ограждения  высотой 1 м (полимерное покрытие, цвет темно-зеленый), шириной 2,5м, толщина прутка 5мм
	шт.
	19

	5. 
	3D панели ограждения  высотой 1 м (полимерное покрытие, цвет темно-зеленый), шириной 2,7м, толщина прутка 5мм
	шт.
	12

	6. 
	3D панели ограждения  высотой 1 м (полимерное покрытие, цвет темно-зеленый), шириной 3м, толщина прутка 5мм.
	шт.
	6

	7. 
	3D панели ограждения  высотой 2 м (полимерное покрытие, цвет темно-зеленый), шириной 2,5м, толщина прутка 5мм
	шт.
	3

	8. 
	Калитка для 3D ограждений шириной 0,8м, высотой 2м (цвет темно-зеленый)
	шт.
	3

	9. 
	L- образные насадки для крепления АКЛ на опоры ограждения (в верхней части) в комплекте со спецболтами для крепления проволоки для АКЛ
	шт.
	28

	10. 
	Y- образные насадки для крепления АКЛ на опоры ограждения (в верхней части) в комплекте со спецболтами для крепления проволоки для АКЛ
	шт.
	64

	11. 
	Плоский барьер безопасности из АКЛ «Егоза». АКЛ изготовлена из материалов по ГОСТ 9850, ГОСТ 3282-74, пружинная ГОСТ 9389 или стальная канатная - ГОСТ 7372, ГОСТ 14918. Диаметр основы 2,5мм
	м
	120

	12. 
	Спиральный барьер безопасности из АКЛ «Егоза». АКЛ изготовлена из материалов по ГОСТ 9850, ГОСТ 3282-74, пружинная ГОСТ 9389 или стальная канатная - ГОСТ 7372, ГОСТ 14918. Диаметр основы 2,5мм
	м
	170

	13. 
	Винтовые сваи высотой 1 м диаметром 76 мм для крепления опор ограждения
	шт.
	12


1.1.2. [bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc124846888]Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc124846889][bookmark: _Toc124591883][bookmark: _Toc124591779][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции*
	Требования к окончанию срока поставки продукции*

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД2 42.99.19.142 Поставка защитного ограждения
для нужд Воткинского филиала
	С даты заключения договора
	В течении 15 календарных дней с даты заключения договора



0
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2.2.	Требования к качеству продукции.
[bookmark: _Toc75446582]Таблица 3 Требования к продукции.
Наименование продукции: ОКПД2 42.99.19.142 Поставка защитного ограждения для нужд Воткинского филиала.

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	-//-

	1.1. 
	№ п/п
	Наименование продукции
	Требования заказчика
	
	-

	
	1. 
	Угловые опоры ограждения высотой 1 м (1000х60х60х1,5мм)

	Полимерное покрытие, цвет темно-зеленый. С комплектом крепежа для секций ограждения (скобы и антивандальные болты).
	
	

	
	2. 
	Угловые опоры ограждения  высотой 2 м (2000х60х60х1,5мм).
	Полимерное покрытие, цвет темно-зеленый. С комплектом крепежа для секций ограждения (скобы и антивандальные болты).
	
	

	
	3. 
	Промежуточные опоры ограждения  высотой 1 м (1000х60х60х1,5мм)
	Полимерное покрытие, цвет темно-зеленый. С комплектом крепежа для секций ограждения (скобы и антивандальные болты).
	
	

	
	4. 
	3D панели ограждения  высотой 1м, шириной 2,5м
	Полимерное покрытие, цвет темно-зеленый, толщина прутка 5мм
	
	

	
	5. 
	3D панели ограждения  высотой 1м, шириной 2,7м
	Полимерное покрытие, цвет темно-зеленый, толщина прутка 5мм
	
	

	
	6. 
	3D панели ограждения высотой 1м, шириной 3м
	Полимерное покрытие, цвет темно-зеленый, толщина прутка 5мм
	
	

	
	7. 
	3D панели ограждения  высотой 2м, шириной 2,5м
	Полимерное покрытие, цвет темно-зеленый, толщина прутка 5мм
	
	

	
	8. 
	Калитка для 3D ограждений
	Ширина 0,8м, высота 2м. Цвет темно-зеленый. Полимерное покрытие. Заполнение  3D, механизм запирания — защелка.
	
	

	
	9. 
	L- образные насадки для крепления АКЛ на опоры ограждения (в верхней части)
	 В комплекте со спецболтами для крепления проволоки для АКЛ
	
	

	
	10. 
	Y- образные насадки для крепления АКЛ на опоры ограждения (в верхней части)
	 В комплекте со спецболтами для крепления проволоки для АКЛ
	
	

	
	11. 
	Плоский барьер безопасности из АКЛ «Егоза».
	АКЛ изготовлена из материалов по ГОСТ 9850, ГОСТ 3282-74, пружинная ГОСТ 9389 или стальная канатная - ГОСТ 7372, ГОСТ 14918. Диаметр основы 2,5мм
	
	

	
	12. 
	Спиральный барьер безопасности из АКЛ «Егоза».
	АКЛ изготовлена из материалов по ГОСТ 9850, ГОСТ 3282-74, пружинная ГОСТ 9389 или стальная канатная - ГОСТ 7372, ГОСТ 14918. Диаметр основы 2,5мм
	
	

	
	13. 
	Винтовые сваи
	Высота 1м, диаметр не менее 76 мм
	
	

	2. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	-//-

	2.1. 
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: Воткинский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Чайковский, 617761, Пермский край   г. Чайковский, территория Воткинской ГЭС,д.1
Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни: понедельник - четверг с 8-30 до 10-30 и с 12-30 до 15-30, пятница с 8-30 до 10-30 и с 12-30 до 14-30 по местному времени.
	
	-

	2.2. 
	Требования к таре и упаковке
	Тара и упаковка должны обеспечивать целостность продукции при транспортировке и хранении.
	
	-

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	-//-

	3.1. 
	Срок гарантии
	Срок гарантийных обязательств Поставщика должен быть не менее гарантийных сроков завода-изготовителя продукции. При этом в любом случае гарантийный срок должен быть не меньше 12 месяцев с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД).
	
	-

	4. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	-//-

	4.1. 
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей Продукции передать Покупателю относящиеся к ней документы, оформленные надлежащим образом:
· Сертификат качества в 1 экз.;
· Технический паспорт на русском языке в 1 экз.;
· Инструкция по эксплуатации (монтажу и т.п.) на русском языке в 1 экз.;
· Упаковочный лист на Продукцию 1 экз.;
· иные документы (Сертификат соответствия, Сертификат безопасности, Сертификат пожаробезопасности, Сертификат радиологической безопасности, Санитарный сертификат, Лицензии, Сертификат о происхождении продукции и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемой Продукции;
· Обязательные первичные документы:
[bookmark: _GoBack]- Товарно-транспортную накладную формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или Железнодорожную накладную (форма № ГУ-27) в 2 экз. или Транспортную накладную ((для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки).
      - Товарную накладную по форме ТОРГ-12 или Универсальный передаточный документ (УПД)
	
	-

	5. 
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора
	
	-//-

	5.1. 
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления пропуска на территорию предоставляется не позднее 10-00  рабочего дня, предшествующего дню поставки.
	
	-

	6. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	-//-

	6.1. 
	Общие требования
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.
Объем продукции каждой номенклатурной позиции, должен соответствовать (принадлежать) одной производимой партии продукции.
Продукция обязательно должна быть укомплектована другими документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя или поставщика.
	
	-
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3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.
3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
