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1. [bookmark: __RefHeading___Toc56827_1292098879][bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc54646395]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc54646397]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 23.61.12.169 Поставка ж/б изделий для нужд ЗСУ Центрального филиала АО "ТК РусГидро"
[bookmark: __RefHeading___Toc56833_1292098879][bookmark: _Toc54646398][bookmark: _Toc46743507]1.2.1. Цель выполнения работ
Выполнение комплекса строительно-монтажных и иных работ по строительству сооружений Загорской ГАЭС-2. Станционный узел.
[bookmark: _Hlk46492347_Копия_1]1.3. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
1.3.1 Товар должен соответствовать требованиям, установленным настоящими Техническими требованиями.
1.4. Иные требования и сведения общего характера
[bookmark: _Toc50125126]1.4.1. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим ранее в употреблении.
2. [bookmark: __RefHeading___Toc56837_1292098879][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc54646403]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc54646404]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc142404369]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc56843_1292098879][bookmark: _Toc54646406][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

	№
п/п
	Наименование товара
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	Комплекс строительно-монтажных и иных работ по строительству сооружений Загорской ГАЭС-2. Станционный узел.

	1
	Дорожная плита 2П30.18-30
	шт
	38

	2
	Дорожная плита 1П30.18-10
	шт
	5

	3
	Лоток Б-7
	шт
	440

	4
	Лоток Л1-8/2
	шт
	380

	5
	Лоток Л1д-8
	шт
	66

	6
	Лоток Л-3-7
	шт
	6

	7
	Лоток Л-2-7
	шт
	2

	8
	Лоток Л4-8/2
	шт
	1163

	9
	Лоток Л2-8/2
	шт
	48

	10
	ФБС 24.4.6-С
	шт
	340

	11
	ФБС 12.4.6-С
	шт
	38

	12
	ФБС 9.4.6-С
	шт
	5

	13
	ФБС 4.4.6-С
	шт
	7

	14
	Ж/б кольцо КС15.18
	шт
	1

	15
	Ж/б кольцо КС15.6
	шт
	4

	16
	Ж/б кольцо КС7.9
	шт
	2

	17
	Кольцо опорное КО6
	шт
	3

	18
	Плита перекрытия 1 ПП 15-1
	шт
	3

	19
	Ж/б плита днища ПН20
	шт
	23

	20
	Ж/б кольцо КС20.9
	шт
	40

	21
	Плита перекрытия 1 ПП 10-1
	шт
	4

	22
	Плита перекрытия 1 ПП 20-1
	шт
	13

	23
	Ж.б. труба Д500 ТБ50.50-3
	шт
	3

	24
	Ж.б. труба Д500 ЗК 1.100
	шт
	52

	25
	Ж.б. труба Д800 ЗК 2.100
	шт
	40

	26
	Ж.б. труба Д800 ЗК 2.300
	шт
	42

	27
	Прямоугольная водопрорускная труба ЗП 20.100
	шт
	3

	28
	Локальный блок ЛБТ-8
	шт
	140

	29
	Портальная стенка СТК2
	шт
	11


2.1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc56845_1292098879][bookmark: _Toc142404371][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: __RefHeading___Toc56847_1292098879][bookmark: _Toc54646408][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	Поставка по заявке:
ОКПД2 — 23.61.12.169
Поставка ж/б изделий для нужд ЗСУ Центрального филиала АО "ТК РусГидро"


	С даты предоставления Покупателем заявки
	В течение 10 (десяти) календарных дней с даты предоставления Покупателем заявки

	2.
	Поставка по договору:
ОКПД2 — 23.61.12.169
Поставка ж/б изделий для нужд ЗСУ Центрального филиала АО "ТК РусГидро"

	С даты подписания договора
	В течение 12 (двенадцати) месяцев, либо до исчерпания предельной суммы по Договору, в зависимости что наступит ранее



2.2. [bookmark: _Toc51339698_Копия_1][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc142404373] Таблица 3. Требования к продукции Поставка ж/б изделий для нужд ЗСУ Центрального филиала АО "ТК РусГидро"

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
Дорожная плита 2П30.18-30
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1
	Длинна
	3000 мм
	-//-
	-//-

	1.2
	Ширина
	1750 мм
	-//-
	-//-

	1.3
	Высота
	170 мм
	-//-
	-//-

	1.4
	Бетон
	В30 F200 W6
	-//-
	-//-

	1.5
	Стандарт
	ГОСТ 21924-2024
	-//-
	-//-

	2
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
Дорожная плита 1П30.18-10
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1
	Длинна
	3000 мм
	-//-
	-//-

	2.2
	Ширина
	1750 мм
	-//-
	-//-

	2.3
	Высота
	170 мм
	-//-
	-//-

	2.4
	Бетон
	В30 F200 W6
	-//-
	-//-

	2.5
	Стандарт
	ГОСТ 21924-2024
	-//-
	-//-

	3
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
Лоток Б-7
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1
	Длинна
	1500 мм
	-//-
	-//-

	3.2
	Ширина в широкой части
	888 мм
	-//-
	-//-

	3.3
	Ширина в узкой части
	716 мм
	-//-
	-//-

	3.4
	Высота в широкой части
	400 мм
	-//-
	-//-

	3.5
	Высота в узкой части
	340 мм
	-//-
	-//-

	3.6
	Бетон
	В22,5 F200 W4
	-//-
	-//-

	3.7
	Нормативный документ
	Серия 3.503.1-66
	-//-
	-//-

	4
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
Лоток Л1-8/2
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1
	Длинна
	2970 мм
	-//-
	-//-

	4.2
	Ширина
	420 мм
	-//-
	-//-

	4.3
	Высота
	360 мм
	-//-
	-//-

	4.4
	Бетон
	В15 F300 W4
	-//-
	-//-

	4.5
	Нормативный документ
	серия 3.006.1-2.87
	-//-
	-//-

	5
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
Лоток Л1д-8
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1
	Длинна
	720 мм
	-//-
	-//-

	5.2
	Ширина
	420 мм
	-//-
	-//-

	5.3
	Высота
	360 мм
	-//-
	-//-

	5.4
	Бетон
	В15 F100 W2
	-//-
	-//-

	5.5
	Нормативный документ
	серия 3.006.1-2.87
	-//-
	-//-

	6
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
Лоток Л-3-7
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1
	Длинна
	2400 мм
	-//-
	-//-

	6.2
	Ширина
	490 мм
	-//-
	-//-

	6.3
	Высота
	290 мм
	-//-
	-//-

	6.4
	Бетон
	В22,5 F200 W6
	-//-
	-//-

	6.5
	Нормативный документ
	Серия 3.503.1-66 ГОСТ 24587-81
	-//-
	-//-

	7
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
Лоток Л-2-7
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1
	Длинна
	1200 мм
	-//-
	-//-

	7.2
	Ширина
	480 мм
	-//-
	-//-

	7.3
	Высота
	260 мм
	-//-
	-//-

	7.4
	Бетон
	В15 F150 W4
	-//-
	-//-

	7.5
	Нормативный документ
	Серия 3.503.1-66 ГОСТ 24587-81
	-//-
	-//-

	8
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
Лоток Л4-8/2
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1
	Длинна
	2970 мм
	-//-
	-//-

	8.2
	Ширина
	780 мм
	-//-
	-//-

	8.3
	Высота
	530 мм
	-//-
	-//-

	8.4
	Бетон
	В15 F300 W4
	-//-
	-//-

	8.5
	Нормативный документ
	серия 3.006.1-2.87
	-//-
	-//-

	9
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
Лоток Л2-8/2
	-//-
	-//-
	-//-

	9.1
	Длинна
	2970 мм
	-//-
	-//-

	9.2
	Ширина
	570 мм
	-//-
	-//-

	9.3
	Высота
	360 мм
	-//-
	-//-

	9.4
	Бетон
	В15 F100 W2
	-//-
	-//-

	9.5
	Нормативный документ
	серия 3.006.1-2.87
	-//-
	-//-

	10
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
ФБС 24.4.6-С
	-//-
	-//-
	-//-

	10.1
	Длинна
	2380 мм
	-//-
	-//-

	10.2
	Ширина
	400 мм
	-//-
	-//-

	10.3
	Высота
	580 мм
	-//-
	-//-

	10.4
	Нормативный документ
	серия 1.116.1-8, ГОСТ 13579-78
	-//-
	-//-

	11
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
ФБС 12.4.6-С
	-//-
	-//-
	-//-

	11.1
	Длинна
	1180 мм
	-//-
	-//-

	11.2
	Ширина
	400 мм
	-//-
	-//-

	11.3
	Высота
	580 мм
	-//-
	-//-

	11.4
	Нормативный документ
	серия 1.116.1-8, ГОСТ 13579-78
	-//-
	-//-

	12
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
ФБС 9.4.6-С
	-//-
	-//-
	-//-

	12.1
	Длинна
	880 мм
	-//-
	-//-

	12.2
	Ширина
	400 мм
	-//-
	-//-

	12.3
	Высота
	580 мм
	-//-
	-//-

	12.4
	Нормативный документ
	серия 1.116.1-8, ГОСТ 13579-78
	-//-
	-//-

	13
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
ФБС 4.4.6-С
	-//-
	-//-
	-//-

	13.1
	Длинна
	380 мм
	-//-
	-//-

	13.2
	Ширина
	400 мм
	-//-
	-//-

	13.3
	Высота
	580 мм
	-//-
	-//-

	13.4
	Нормативный документ
	серия 1.116.1-8, ГОСТ 13579-78
	-//-
	-//-

	14
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
Ж/б кольцо КС15.18
	-//-
	-//-
	-//-

	14.1
	Высота
	1790 мм
	-//-
	-//-

	14.2
	Внутренний диаметр
	1500 мм
	-//-
	-//-

	14.3
	Толщина стенки
	90 мм
	-//-
	-//-

	14.4
	Бетон
	В15 или выше
	-//-
	-//-

	14.5
	Нормативные документы
	серия 3.900.1-14, ГОСТ 8020-2016.
	-//-
	-//-

	15
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
Ж/б кольцо КС15.6
	-//-
	-//-
	-//-

	15.1.
	Высота
	600 мм
	-//-
	-//-

	15.2
	Внутренний диаметр
	1500 мм
	-//-
	-//-

	15.3
	Толщина стенки
	90 мм
	-//-
	-//-

	15.4
	Бетон
	В15
	-//-
	-//-

	15.5
	Нормативные документы
	серия 3.900.1-14, ГОСТ 8020-2016.
	-//-
	-//-

	16
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
Ж/б кольцо КС7.9
	-//-
	-//-
	-//-

	16.1
	Высота
	890 мм
	-//-
	-//-

	16.2
	Внутренний диаметр
	700 мм
	-//-
	-//-

	16.3
	Толщина стенки
	70 мм
	-//-
	-//-

	16.4
	Бетон
	В15
	-//-
	-//-

	16.5
	Нормативные документы
	серия 3.900.1-14, ГОСТ 8020-90
	-//-
	-//-

	17
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
Кольцо опорное КО-6
	-//-
	-//-
	-//-

	17.1
	Наружный диаметр
	840 мм
	-//-
	-//-

	17.2
	Высота
	70 мм
	-//-
	-//-

	17.3
	Бетон
	В15 F100 W4
	-//-
	-//-

	17.4
	Нормативные документы
	серия 3.900.1-14, ГОСТ 8020-90
	-//-
	-//-

	18
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
Плита перекрытия 1 ПП 15-1
	-//-
	-//-
	-//-

	18.1
	Внешний диаметр
	1680 мм
	-//-
	-//-

	18.2
	Внутренний диаметр
	700 мм
	-//-
	-//-

	18.3
	Высота
	150 мм
	-//-
	-//-

	18.4
	Бетон
	В15 F100 W4
	-//-
	-//-

	18.5
	Нормативные документы
	серия 3.900.1-14, ГОСТ 8020-90
	-//-
	-//-

	19
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
Ж/б плита днища ПН20
	-//-
	-//-
	-//-

	19.1
	Внешний диаметр
	2500 мм
	-//-
	-//-

	19.2
	Высота
	120 мм
	-//-
	-//-

	19.3
	Бетон
	В15 F100 W4
	-//-
	-//-

	19.4
	Нормативные документы
	серия 3.900.1-14, ГОСТ 8020-90
	-//-
	-//-

	20
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
Ж/б кольцо КС20.9
	-//-
	-//-
	-//-

	20.1
	Внутренний диаметр
	2000 мм
	-//-
	-//-

	20.2
	Внешний диаметр
	2200 мм
	-//-
	-//-

	20.3
	Толщина стенки
	100 мм
	-//-
	-//-

	20.4
	Бетон
	В15 F150 W4
	-//-
	-//-

	20.5
	Нормативные документы
	серия 3.900.1-14, ГОСТ 8020-90
	-//-
	-//-

	21
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
Плита перекрытия 1 ПП 10-1
	-//-
	-//-
	-//-

	21.1
	Внутренний диаметр
	700 мм
	-//-
	-//-

	21.2
	Внешний диаметр
	1160 мм
	-//-
	-//-

	21.3
	Высота
	150 мм
	-//-
	-//-

	21.4
	Бетон
	В15 F100 W4
	-//-
	-//-

	21.5
	Нормативные документы
	серия 3.900.1-14, ГОСТ 8020-90
	-//-
	-//-

	22
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
Плита перекрытия 1 ПП 20-1
	-//-
	-//-
	-//-

	22.1
	Внутренний диаметр
	700 мм
	-//-
	-//-

	22.2
	Внешний диаметр
	2200 мм
	-//-
	-//-

	22.3
	Высота
	160 мм
	-//-
	-//-

	22.4
	Бетон
	В15 F100 W4
	-//-
	-//-

	22.5
	Нормативные документы
	серия 3.900.1-14, ГОСТ 8020-90
	-//-
	-//-

	23
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
Ж.б. труба Д500 ТБ50.50-3
	-//-
	-//-
	-//-

	23.1
	Внутренний диаметр
	500 мм
	-//-
	-//-

	23.2
	Наружный диаметр
	620 мм
	-//-
	-//-

	23,.3
	Диаметр раструба
	834 мм
	-//-
	-//-

	23.4
	Толщина стенки
	60 мм
	-//-
	-//-

	23.5
	Полезная длинна
	5000 мм
	-//-
	-//-

	23.6
	Полная длинна
	5160 мм
	-//-
	-//-

	23.7
	Бетон
	В30 F100 W4
	-//-
	-//-

	23.8
	Нормативные документы
	ГОСТ 6482-2011
	-//-
	-//-

	24
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
Ж.б. труба Д500 ЗК 1.100
	-//-
	-//-
	-//-

	24.1
	Внутренний диаметр
	500 мм
	-//-
	-//-

	24.2
	Наружный диаметр
	660 мм
	-//-
	-//-

	24.3
	Толщина стенки
	80 мм
	-//-
	-//-

	24.4
	Длинна
	1000 мм
	-//-
	-//-

	24.5
	Бетон
	В30 F300 W6
	-//-
	-//-

	24.6
	Нормативные документы
	ОСТ 35-27.1-85, серия 3.501.1-144
	-//-
	-//-

	25
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
Ж.б. труба Д800 ЗК 2.100
	-//-
	-//-
	-//-

	25.1
	Внутренний диаметр
	800 мм
	-//-
	-//-

	25.2
	Наружный диаметр
	960 мм
	-//-
	-//-

	25.3
	Толщина стенки
	80 мм
	-//-
	-//-

	25.4
	Длинна
	1000 мм
	-//-
	-//-

	25.5
	Бетон
	В30 F300 W6
	-//-
	-//-

	25.6
	Нормативные документы
	серия 3.501.1-144
	-//-
	-//-

	26
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
Ж.б. труба Д800 ЗК 2.300
	-//-
	-//-
	-//-

	26.1
	Внутренний диаметр
	800 мм
	-//-
	-//-

	26.2
	Наружный диаметр
	960 мм
	-//-
	-//-

	26.3
	Толщина стенки
	80 мм
	-//-
	-//-

	26.4
	Длинна
	3000 мм
	-//-
	-//-

	26.5
	Бетон
	В30 F300 W6
	-//-
	-//-

	26.6
	Нормативные документы
	серия 3.501.1-144
	-//-
	-//-

	27
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
Прямоугольная водопрорускная труба ЗП 20.100
	-//-
	-//-
	-//-

	27.1
	Длинна
	1000 мм
	-//-
	-//-

	27.2
	Наружная ширина
	4420 мм
	-//-
	-//-

	27.3
	Наружная высота
	3170 мм
	-//-
	-//-

	27.4
	Размер отверстия (ширина в свету)
	4000 мм
	-//-
	-//-

	27.5
	Размер отверстия (высота в свету)
	2500 мм
	-//-
	-//-

	27.6
	Толщина боковой стенки
	210 мм
	-//-
	-//-

	27.7
	Толщина ригеля (верхней плиты)
	300 мм
	-//-
	-//-

	27.8
	Бетон
	В30 F200 W6
	-//-
	-//-

	27.9
	Нормативные документы
	Серия 3.501.1-177.93
	-//-
	-//-

	28
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
Локальный блок ЛБТ-8
	-//-
	-//-
	-//-

	28.1
	Длинна
	2250 мм
	-//-
	-//-

	28.2
	Ширина
	1060 мм
	-//-
	-//-

	28.3
	Высота
	330 мм
	-//-
	-//-

	28.4
	Радиус лекальной выемки
	500 мм (под звено d=1000 мм)
	-//-
	-//-

	28.5
	Бетон
	В20 F200 W6
	-//-
	-//-

	28.6
	Нормативные документы
	серия 3.501.1-144
	-//-
	-//-

	29
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
Портальная стенка СТК2
	-//-
	-//-
	-//-

	29.1
	Длинна
	2350 мм
	-//-
	-//-

	29.2
	Ширина
	2260 мм
	-//-
	-//-

	29.3
	Высота
	300 мм
	-//-
	-//-

	29.4
	Диаметр отверстия
	750 мм
	-//-
	-//-

	29.5
	Бетон
	В30 F200 W6
	-//-
	-//-

	29.6
	Нормативные документы
	серия 3.501.1-144
	-//-
	-//-

	30
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	
-//-

	30.1
	Место поставки
	Московская область, Сергиево-Посадский район, рабочий поселок Богородское
	Согласие с требованием
	-//-
	

-//-

	30.2
	Требование к транспортировке товара
	В соответствии с             ГОСТ 23735-2014
	Согласие с требованием
	-//-
	
-//-

	30.3
	Приемка
	При приёмке Товара в обязательном порядке силами Покупателя с привлечением специализированной лаборатории производится контрольная проверка качества (входной контроль) принимаемой партии Товара на соответствие предоставляемому паспорту качества
	Согласие с требованием
	-//-
	





-//-

	31
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	31.1
	Состав пакета документов, передаваемых вместе с товаром
	Паспорт качества;
-сертификат;
- товарно-транспортная накладная;
-результат радиационно-гигиенической оценки поставляемой продукции.
	Согласие с требованием
	-//-
	




-//-



3. [bookmark: _Toc142404374]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

