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УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по логистике УФПС «Татарстан почтасы»
___________ Л.А.Калеева
подпись           И.О. Фамилия

                                                                                                  "___"____________20__ г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку грузовых автомобильных шин для нужд УФПС «Татарстан почтасы".
Казань, 2026
1. ПЕРЕЧЕНЬ ОПРЕДЕЛЕНИЙ И ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	Заказчик
	Акционерное общество «Почта России» (АО «Почта России»), являющееся собственником средств или их законным распорядителем, представителем интересов которого выступают руководители (или их доверенные лица), наделенные правом совершать от его имени сделки (заключать договоры) /

Управление федеральной почтовой связи «Татарстан почтасы» (УФПС «Татарстан почтасы).

	2
	Поставщик
	Любое юридическое или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, поставляющее Товар в соответствии с заключенным договором.

	3
	ТОРГ-12
	Унифицированная форма первичного документа, который применяется для оформления продажи (отпуска) товарно-материальных ценностей сторонней организации.

	4
	ТС
	Транспортное средство

	5
	Общий срок поставки
	Период, в который Заказчик подает Заявки, а Поставщик обязуется поставить Товар.

	6
	УПД
	Универсальный передаточный документ - документ, подтверждающий факт свершения хозяйственной операции и объединяющий в себе счет-фактуру и первичный документ оформления продажи (отпуска) товарно-материальных ценностей сторонней организации

	7.
	ГОСТ
	Государственный Стандарт

	8.
	РФ
	Российская Федерация

	9.
	ФЗ
	Федеральный Закон

	10.
	ТР ТС
	Технический регламент Таможенного союза

	11.
	СТ СЭВ
	Стандарт Совета Экономической Взаимопомощи 


2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ

Предмет закупки: 

Поставка грузовых автомобильных шин (далее - Товар) для нужд УФПС «Татарстан почтасы».
Цель: Поддержание автомобилей УФПС «Татарстан почтасы» в состоянии технической готовности и отвечающим действующим Правилам дорожного движения РФ в части требований, предъявляемых к шинам.

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

3.1. Требования к Товару

Поставляемый Товар должен быть серийного производства, не бывшим ранее в использовании, не восстановленным, не являться выставочным образцом, быть свободным от прав третьих лиц, чистым и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. На Товаре не должно быть следов повреждений и изменений.

Товар должен быть произведен не ранее 2025 года.
3.2. Спецификация поставляемого Товара

	№ п/п


	Товар (обозначение шины)
	Ед. изм.
	количество

	1. 
	Автомобильная шина 215/65R15С (зимняя) 
	шт.
	40

	2. 
	Автомобильная шина 215/65R15С (летняя)
	шт.
	40

	3. 
	Автомобильная шина 215/75R17,5 (всесезонная) рулевая
	шт.
	10

	4. 
	Автомобильная шина 215/75R17,5 (всесезонная) ведущая
	шт.
	10

	5. 
	Автомобильная шина 235/65R16С (зимняя)
	шт.
	30

	6. 
	Автомобильная шина 235/65R16С (летняя)
	шт.
	30

	7. 
	Автомобильная шина 245/70R19,5 (всесезонная) рулевая
	шт.
	24

	8. 
	Автомобильная шина 245/70R19,5 (всесезонная) ведущая
	шт.
	24

	9. 
	Автомобильная шина 245/70R19,5 (всесезонная) универсальная
	шт.
	10

	10. 
	Автомобильная шина 295/80R22,5 (всесезонная) рулевая
	шт.
	20

	11. 
	Автомобильная шина 295/80R22,5 (всесезонная) ведущая 
	шт.
	20

	12. 
	Автомобильная шина 295/80R22,5 (всесезонная) универсальная
	шт.
	10

	13. 
	Автомобильная шина 315/70R22,5 (всесезонная) рулевая 
	шт.
	80

	14. 
	Автомобильная шина 315/70R22,5 (всесезонная) ведущая 
	шт.
	160

	15. 
	Автомобильная шина 385/65R22,5 (всесезонная) полуприцеп 
	шт.
	168

	16. 
	Автомобильная шина 8,25R20 (всесезонная) универсальная
	шт.
	10


3.3. Основные характеристики Товара

Технические характеристики Товара указаны в Приложении № 1 к Техническому заданию.
3.4. Комплектность Товара

Товар должен поставляться в соответствии с комплектацией завода-изготовителя, иметь сертификат соответствия и паспорт качества, инструкцию по эксплуатации. Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана Заказчику вместе с поставляемым Товаром. 
3.5. Нормативные документы, которые устанавливают требования к Товару, к поставке Товаров (ГОСТ, чертеж, иной нормативный документ)

Поставленный Товар должен иметь обязательный для данного вида Товара сертификат (декларацию) соответствия и сертификат (паспорт) качества фирмы -производителя, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Товар описан на основании его качественных показателей, которые необходимы для выполнения производственных задач автомобилями АО «Почта России». 

ГОСТ Р 52899-2007 «Шины пневматические для грузовых механических транспортных средств и прицепов» и ГОСТ Р 52900-2007 «Шины пневматические для легковых автомобилей и прицепов к ним» при описании объекта закупки не применяются, так как не охватывают все типоразмеры автошин, допустимых к установке на конкретное транспортное средство.

ГОСТ Р ИСО 4000-1-2005 «Национальный стандарт Российской Федерации. Шины для легковых автомобилей и ободья. Часть 1. Шины (метрические серии)» и ГОСТ ИСО 4209-1-2006 «Межгосударственный стандарт. Шины и ободья для грузовых автомобилей и автобусов (метрические серии). Часть 1. Шины».

Заводом-изготовителем транспортных средств предусмотрена установка автошин таких типоразмеров, в которые заложены номинальные показатели устойчивости, управляемости, проходимости автомобиля во всем диапазоне его скоростей, указанные в «руководстве» по эксплуатации транспортного средства.
3.6. Объем гарантий и гарантийный срок

Гарантийный срок службы автошин - 5 лет с даты изготовления при соблюдении правил транспортирования и хранения Заказчиком. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Товар должен быть маркирован согласно стандартам производителя. Маркировка Товара должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы Товара при его приемке.

На каждой единице Товара должна быть нанесена дата производства в виде кода, первые две цифры которого соответствуют неделе изготовления, а следующие две – год изготовления.

Товар должен быть дополнительно маркирован одним из идентификаторов: 

•
уникальный номер;

•
Штрих код;

•
QR код;

•
RFID метка.

5. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Упаковка должна соответствовать требованиям, указанным в ГОСТ 23170-78 «Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования» и техническим условиям завода-изготовителя изделия. 

Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны исключить повреждение и порчу Товара.
6. СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
6.1.
Срок и место поставки

Поставка Товара производится на основании заявок Заказчика, партиями, с количеством Товара по одной заявке Заказчика не менее 10 (Десяти) штук, но не чаще 1 (одного) раза в месяц, автомобильным транспортом или любым другим способом за счёт средств Поставщика до склада Заказчика по адресу, указанному в Приложении № 2 к Техническому заданию.

Под заявкой понимается подписанное уполномоченным лицом Заказчика указание Поставщику об отгрузке Товара в определенном количестве и ассортименте и направленное на почтовый адрес или адрес электронной почты Поставщика.
Заявка считается принятой к исполнению Поставщиком со дня ее получения Поставщиком.
Общий срок поставки Товара: составляет 12 (Двенадцать) месяцев с даты заключения договора.
Срок действия договора: составляет 15 (Пятнадцать) месяцев с даты заключения договора.
Срок поставки не более 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за днем направления Заказчиком заявки.

6.2 Условия поставки Товара

Товар поставляется согласно заявкам Заказчика в период действия договора по мере необходимости в поставке Товара в количестве не менее установленного в п. 6.1 следующими способами: в письменном виде, посредством направления телеграммы, факса, сообщения по электронной почте.

Поставщик обязан предупредить Заказчика о поставке Товара не менее чем за 2 (два) рабочих дня путем его уведомления по указанным в проекте договора контактам.
7. УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА 

7.1.
Порядок сдачи и приемки

Приемка Товара по качеству производится в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7, в части, не противоречащей законодательству РФ. Приемка Товара по количеству производится в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6.

При приемке Товара осуществляется:

внешний осмотр тары и упаковки;

проверка соответствия количества отгруженных и поступивших позиций в соответствии с ТОРГ-12 или УПД;

визуальная проверка соответствия содержимого упаковочным листам, характеристикам, указанным в Заявке на поставку, требованиям настоящего Технического задания и товаросопроводительной документации.
В случае выявления дефектов (недостатков), Поставщик обязан за свой счет заменить поставленный Товар в течение 10 (десяти) календарных дней с момента обнаружения таких дефектов (недостатков).
7.2.
Требования по передаче Заказчику технических и иных документов при поставке Товара

Поставляемый Товар должен иметь сертификат соответствия и паспорт качества на каждую партию Товара.
Копии сертификатов/паспортов качества должны быть заверены подписью и печатью Поставщика, содержать следующие сведения:

Ф.И.О. Лица, заверившего документ, должность, дата.

Наименование предприятия с указанием юридического и почтового адреса, ИНН.

Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана Заказчику вместе с поставляемым Товаром.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Требования к транспортировке Товара должны соответствовать ГОСТ Р 51908-2002 «Государственный стандарт Российской Федерации. Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части условий хранения и транспортирования». 

9. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Требования к хранению Товара должны соответствовать ГОСТ Р 51908-2002 «Государственный стандарт Российской Федерации. Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части условий хранения и транспортирования»

10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не установлено.

11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлено.

12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

Товар не должен содержать и выделять при хранении и эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.

Товар должен быть разрешен для применения на территории РФ и соответствовать требованиям безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе быть безопасным для жизни, здоровья, имущества Заказчика, конечного потребителя и окружающей среды.
13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не установлено.
14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Наименование, характеристики поставляемого Товара
	3

	2
	Информация о месте поставки Товара
	4


Приложение № 1

к Техническому заданию
Наименование, характеристики поставляемого Товара

	№ п/п
	Наименование товара
	Технические характеристики/параметры эквивалентов*
	Кол-во, шт.

	1.
	Автомобильная шина 215/65R15С (зимняя) 
	Размеры
	ширина 215 мм
	40

	
	
	
	Отношение высоты профиля к ширине 65%
	

	
	
	
	Внутренний диаметр шины 15 дюймов
	

	
	
	Сезонность
	                      Зимняя (шипованная)
	

	
	
	Конструкция

	радиальная
	

	
	
	
	бескамерная
	

	
	
	
	усиленная
	

	
	
	*Индекс нагрузки (на одинарную шину) 
	не менее 104
	

	
	
	*Индекс нагрузки (на сдвоенную шину)
	не менее 102
	

	
	
	*Индекс скорости
	не менее Q
	

	2.
	Автомобильная шина 215/65R15С (летняя)
	Размеры

	ширина 215 мм
	40

	
	
	
	Отношение высоты профиля к ширине 65%
	

	
	
	
	Внутренний диаметр шины 15 дюймов
	

	
	
	Сезонность
	летняя
	

	
	
	Конструкция

	радиальная
	

	
	
	
	бескамерная
	

	
	
	
	усиленная
	

	
	
	*Индекс нагрузки (на одинарную шину) 
	не менее 104
	

	
	
	*Индекс нагрузки (на сдвоенную шину)
	                              не менее 102
	

	
	
	*Индекс скорости
	не менее Р
	

	3.
	Автомобильная шина 215/75R17,5 (всесезонная) рулевая
	Размеры

	ширина 215 мм
	10

	
	
	
	Отношение высоты профиля к ширине 75%
	

	
	
	
	Внутренний диаметр шины 17,5 дюймов
	

	
	
	Сезонность
	всесезонная
	

	
	
	Конструкция

	радиальная
	

	
	
	
	бескамерная
	

	
	
	
	Для рулевой оси
	

	
	
	*Индекс нагрузки (на одинарную шину)
	не менее 126
	

	
	
	*Индекс нагрузки (на сдвоенную шину) 
	не менее 124
	

	
	
	*Индекс скорости
	не менее M
	

	4.
	Автомобильная шина 215/75R17,5 (всесезонная) ведущая 
	Размеры
	ширина 215 мм
	10

	
	
	
	Отношение высоты профиля к ширине 75%
	

	
	
	
	Внутренний диаметр шины 17,5 дюймов
	

	
	
	Сезонность
	всесезонная
	

	
	
	Конструкция
	радиальная
	

	
	
	
	бескамерная
	

	
	
	
	Для ведущей оси
	

	
	
	*Индекс нагрузки (на одинарную шину)
	не менее 126
	

	
	
	*Индекс нагрузки (на сдвоенную шину)
	не менее124
	

	
	
	*Индекс скорости
	не менее M
	

	5.
	Автомобильная шина 235/65R16С (зимняя)
	Размеры

	ширина 235 мм
	30

	
	
	
	Отношение высоты профиля к ширине 65%
	

	
	
	
	Внутренний диаметр шины 16 дюймов
	

	
	
	Сезонность
	зимняя
	

	
	
	Конструкция

	радиальная
	

	
	
	
	бескамерная
	

	
	
	
	Усиленная
	

	
	
	*Индекс нагрузки (на одинарную шину)
	не менее 115
	

	
	
	*Индекс нагрузки (на сдвоенную шину)
	не менее 113
	

	
	
	*Индекс скорости
	не менее R
	

	6.
	Автомобильная шина 235/65R16С (летняя)
	Размеры

	ширина 235мм

	30

	
	
	
	Отношение высоты профиля к ширине 65%
	

	
	
	
	Внутренний диаметр шины 16 дюймов
	

	
	
	Сезонность
	летняя
	

	
	
	Конструкция

	радиальная
	

	
	
	
	бескамерная
	

	
	
	
	Усиленная
	

	
	
	*Индекс нагрузки (на одинарную шину)
	не менее 115
	

	
	
	*Индекс нагрузки (на сдвоенную шину)
	не менее 113
	

	
	
	*Индекс скорости
	Не менее R
	

	7.
	Автомобильная шина 245/70R19,5 (всесезонная) рулевая
	Размеры
	ширина 245 мм
	24

	
	
	
	Отношение высоты профиля к ширине 70%
	

	
	
	
	Внутренний диаметр шины 19,5 дюймов
	

	
	
	Сезонность
	всесезонная
	

	
	
	Конструкция
	радиальная
	

	
	
	
	бескамерная
	

	
	
	
	для рулевой оси
	

	
	
	*Индекс нагрузки (на одинарную шину) 
	не менее 136
	

	
	
	*Индекс нагрузки (на сдвоенную шину)
	Не менее 134
	

	
	
	*Индекс скорости
	не менее М
	

	8.
	Автомобильная шина 245/70R19,5 (всесезонная) ведущая 
	Размеры
	ширина 245 мм
	24

	
	
	
	Отношение высоты профиля к ширине 70%
	

	
	
	
	Внутренний диаметр шины 19,5 дюймов
	

	
	
	Сезонность
	всесезонная
	

	
	
	Конструкция
	радиальная
	

	
	
	
	бескамерная
	

	
	
	
	для ведущей оси
	

	
	
	*Индекс нагрузки (на одинарную шину)
	не менее 136
	

	
	
	*Индекс нагрузки (на сдвоенную шину)
	не менее 134
	

	
	
	*Индекс скорости
	не менее М
	

	9.
	Автомобильная шина 245/70R19,5 (всесезонная) универсальная 
	Размеры
	ширина 245 мм
	10

	
	
	
	Отношение высоты профиля к ширине 70%
	

	
	
	
	Внутренний диаметр шины 19,5 дюймов
	

	
	
	Сезонность
	всесезонная
	

	
	
	Конструкция
	радиальная
	

	
	
	
	бескамерная
	

	
	
	
	Универсальная
	

	
	
	*Индекс нагрузки (на одинарную шину)
	не менее 136
	

	
	
	*Индекс нагрузки (на сдвоенную шину)
	не менее134
	

	
	
	*Индекс скорости
	не менее K
	

	10.
	Автомобильная шина 295/80R22,5 (всесезонная) универсальная 
	Размеры
	ширина 295 мм
	20

	
	
	
	Отношение высоты профиля к ширине 80%
	

	
	
	
	Внутренний диаметр шины 22,5 дюймов
	

	
	
	Сезонность
	всесезонная
	

	
	
	Конструкция
	радиальная
	

	
	
	
	бескамерная
	

	
	
	
	Универсальная
	

	
	
	*Индекс нагрузки (на одинарную шину) 
	не менее 140
	

	
	
	*Индекс нагрузки (на сдвоенную шину)
	не менее 138
	

	
	
	*Индекс скорости
	не менее J
	

	11.
	Автомобильная шина 295/80R22,5 (всесезонная) рулевая 
	Размеры
	ширина 295 мм
	20

	
	
	
	Отношение высоты профиля к ширине 80%
	

	
	
	
	Внутренний диаметр шины 22,5 дюймов
	

	
	
	Сезонность
	всесезонная
	

	
	
	Конструкция
	радиальная
	

	
	
	
	бескамерная
	

	
	
	
	для рулевой оси
	

	
	
	*Индекс нагрузки (на одинарную шину)
	не менее 152/148
	

	
	
	*Индекс нагрузки (на сдвоенную шину) 
	не менее 148
	

	
	
	*Индекс скорости
	не менее М
	

	12.
	Автомобильная шина 295/80R22,5 (всесезонная) ведущая 
	Размеры
	ширина 295 мм
	10

	
	
	
	Отношение высоты профиля к ширине 80%
	

	
	
	
	Внутренний диаметр шины 22,5 дюймов
	

	
	
	Сезонность
	всесезонная.
	

	
	
	Конструкция
	радиальная
	

	
	
	
	бескамерная
	

	
	
	
	для ведущей оси
	

	
	
	*Индекс нагрузки (на одинарную шину)
	не менее 152
	

	
	
	*Индекс нагрузки (на сдвоенную шину)
	не менее148
	

	
	
	*Индекс скорости
	не менее М
	

	13.
	Автомобильная шина 315/70R22,5 (всесезонная) рулевая 
	Размеры
	ширина 315 мм.
	80

	
	
	
	Отношение высоты профиля к ширине 70%.
	

	
	
	
	Внутренний диаметр шины 22,5 дюйма.
	

	
	
	Сезонность
	всесезонная
	

	
	
	Конструкция
	радиальная
	

	
	
	
	бескамерная
	

	
	
	
	для рулевой оси
	

	
	
	*Индекс нагрузки (на одинарную шину) 
	не менее 154
	

	
	
	*Индекс нагрузки (на сдвоенную шину)
	не менее 150
	

	
	
	*Индекс скорости
	не менее L.
	

	14.
	Автомобильная шина 315/70R22,5 (всесезонная) ведущая 
	Размеры
	ширина 315 мм.
	160

	
	
	
	Отношение высоты профиля к ширине 70%.
	

	
	
	
	Внутренний диаметр шины 22,5 дюйма.
	

	
	
	Сезонность
	всесезонная.
	

	
	
	Конструкция
	радиальная
	

	
	
	
	бескамерная
	

	
	
	
	для ведущей оси
	

	
	
	*Индекс нагрузки (на одинарную шину)
	не менее 154
	

	
	
	*Индекс нагрузки (на сдвоенную шину)
	не менее150
	

	
	
	*Индекс скорости
	не менее L.
	

	15.
	Автомобильная шина 385/65R22,5 (всесезонная) для полуприцепа
	Размеры
	ширина 385 мм.
	168

	
	
	
	Отношение высоты профиля к ширине 65%.
	

	
	
	
	Внутренний диаметр шины 22,5 дюйма.
	

	
	
	Сезонность
	всесезонная.
	

	
	
	Конструкция
	радиальная
	

	
	
	
	бескамерная
	

	
	
	
	для полуприцепа
	

	
	
	*Индекс нагрузки (на одну шину) 
	не менее 160
	

	
	
	*Индекс скорости
	не менее К.
	

	16
	Автомобильная шина 8,25R20 (всесезонная) универсальная
	                             Размеры
	ширина 8,25 дюймов
	

	
	
	
	Внутренний диаметр шины 20 дюймов.
	

	
	
	Сезонность
	всесезонная.
	

	
	
	Конструкция
	камерная
	

	
	
	
	универсальная
	

	
	
	*Индекс нагрузки (на одинарную шину) 
	не менее 125
	

	
	
	*Индекс нагрузки (на сдвоенную шину)
	Не менее 122
	

	
	
	*Индекс скорости
	не менее J.
	

	* - параметры эквивалентности, по которым участник закупки предоставляет сведения в составе заявки на участие в закупке.
	

	
	


Приложение № 2 

к Техническому заданию

Информация о месте поставки Товара

	№ п/п
	Федеральный округ
	Субъект Российской Федерации
	Город
	Улица
	Дом
	Почтовый индекс

	1
	Приволжский
	Республика Татарстан 
	Казань
	Техническая 
	50
	420054


