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Технические требования на поставку МТР
ОКПД2 [27.12, 27.33, 25.72, 58.19, 13.96, 27.51, 27.90, 27.20] 
Поставка электроматериалов
для нужд производственного участка в г. Рыбинске
Лот №











1.	Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446569]ОКПД2 [27.12, 27.33, 25.72, 58.19, 13.96, 27.51, 27.90, 27.20] Поставка электроматериалов для нужд производственного участка в г. Рыбинске (далее продукция).

1.2. [bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции  
[bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]Исполнение договора подряда № 1200-260-2023 от 22.12.2023г. «Техническое обслуживание оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО РусГидро – Каскад Верхневолжских ГЭС».
2. Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576]Таблица 1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п

	Наименование продукции
	Код ОКПД2
	Единица измерения

	Количество


	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Автоматический выключатель КЭАЗ OptiDin BM63 1P (C) 6kA 16 А
	27.12.22.000
	шт
	21

	2. 
	Бирка кабельная
	27.33.14
	шт
	674

	3. 
	Выключатель освещения для наружной проводки
	27.33.11
	шт
	20

	4. 
	Выключатель освещения для скрытой проводки
	27.33.11
	шт
	10

	5. 
	Выключатель автоматический
	27.33.11
	шт
	1

	6. 
	Выключатель пакетный 16 А
	27.33.11
	шт
	30

	7. 
	ДИН рейка
	27.33.1
	м
	2

	8. 
	Зажимы аппаратные прессуемые типа А4А-240 с гальваническим покрытием
	27.33.13.120
	шт
	2

	9. 
	Замок блокировочный ЗБ-1
	25.72.1
	шт
	2

	10. 
	Знак безопасности 'Осторожно! Электрическое напряжение!' Сторона треугольника 50 мм безопасности 
	58.19.19.190
	шт
	12

	11. 
	Изолента ХБ
	13.96.13.130
	шт
	52

	12. 
	Клемма WAGO 221-413
	27.33.13.120
	шт
	20

	13. 
	Клемма WAGO 221-415
	27.33.13.120
	шт
	5

	14. 
	Крепеж-клипса для трубы ПВХ/ПНД 20мм
	27.33.13.130
	шт
	43

	15. 
	Ленточный нагреватель ЭНГЛУ 400-1.00/220-5
	27.51.26
	шт
	4

	16. 
	Маслоуказатель на выключатель У-110  6БП.349.008 
	27.90.33.110
	кг
	1

	17. 
	Муфта термоусаживаемая 3КВТп-10-70/120-Б (КВТ)
	27.33.1
	шт
	3

	18. 
	Муфта соединительная
	27.33.13.130
	шт
	2

	19. 
	Нагревательный элемент ТЭН 1000 Вт, 380 В
	27.51.25
	шт
	1

	20. 
	Нагреватель резистивный с вентилятором 400Вт 230В
	27.51.25
	шт
	2

	21. 
	ТЭН 80 А13/0,5-S 220 R30 ф2
	27.51.25
	шт
	1

	22. 
	Наконечник луженый медный ТМЛ 50-10-11 опрес.
	27.33.13.130
	шт
	79

	23. 
	Патрон керамический Е27 подвесной
	27.33.12.000
	шт
	10

	24. 
	Патрон керамический Е40 подвесной
	27.33.12.000
	шт
	2

	25. 
	Пускорегулирующий аппарат ПРА для ЛБ(ЛД)-36(40) Вт LSI-NL 36/220 "Electrostart" SQ0333-0211
	27.33.13.160
	шт
	5

	26. 
	Распределительная коробка ОП 100х100х50 с гермовводами
	27.12.40
	шт
	6

	27. 
	Розетка 2-м ОП Этюд 16А с заземл. бел. PA16-007B
	27.33.13
	шт
	14

	28. 
	Рубильник ВР32-35-А30220-250А-УХЛ3
	27.33.11.110
	шт
	1

	29. 
	Рубильник ВР32-37 А30220 400А УХЛ3 КЭАЗ 103380
	27.33.11.110
	шт
	1

	30. 
	Стяжка кабельная
3х250, черные	
5х400, черные	
9х650, черные	
9х760, черные	
	27.33.13.130
	шт
	33000
15000 шт (150 уп) 2000 шт (20 уп) 1000 шт (10 уп) 1000 шт  (10 уп)

	31. 
	Труба гофрированная ПВХ 20мм с протяжкой серая
	27.33.1
	м
	9,5

	32. 
	Фотореле ФРЛ-02 5-50Лк 10А, TDM
	27.12.22
	шт
	1

	33. 
	Шина сборная нулевая (полосовая) IEK YNN10-69-12D-K07
	27.12.40
	шт
	20

	34. 
	Шина заземления/нулевая для распределительного щита EKF sn0-63-10-dz-r
	27.12.40
	шт
	20

	35. 
	Перемычка для тяговых аккумуляторов гибкая сечением 95 мм длина 130 мм (артикул: 100BA2451)
	27.20.2
	шт
	5



2.1.2. [bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc75446578]Требования к срокам поставки продукции 

[bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1. Требования по срокам поставки продукции 

	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	5
	6

	1. 
	ОКПД2 [27.12, 27.33, 25.72, 58.19, 13.96, 27.51, 27.90, 27.20] Поставка электроматериалов для нужд производственного участка в г. Рыбинске
	С даты подписания договора
	В течение 10 календарных дней


[bookmark: _Toc75446582][bookmark: _Hlk163815134]Поставка осуществляется одной партией.

2.2. Требования к качеству продукции
Таблица 3. Требования к продукции 
	Наименование продукции: ОКПД2 [27.12, 27.33, 25.72, 58.19, 13.96, 27.51, 27.90, 27.20] Поставка электроматериалов для нужд производственного участка в г. Рыбинске

	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	
Требование заказчика


	1
	2
	3
	4

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1. 
	Автоматический выключатель КЭАЗ OptiDin BM63 1P (C) 6kA 16 А
	Тип
	модульный

	1.2. 
	
	Тип монтажа
	на DIN-рейку

	1.3. 
	
	Номинальное напряжение
	230 В

	1.4. 
	
	Цвет корпуса
	белый

	1.5. 
	
	Степень защиты
	IP20

	1.6. 
	
	Климатическое исполнение
	УХЛ-3

	1.7. 
	
	Количество полюсов
	1

	1.8. 
	
	Отключающая способность
	6 кА

	1.9. 
	
	Тип расцепления
	C

	1.10. 
	
	Номинальный ток
	16 А

	1.11. 
	Бирка кабельная
	Тип
	У-134

	1.12. 
	
	Размеры
	55 х 55 мм 

	1.13. 
	
	Форма
	Квадрат

	1.14. 
	
	Материал
	Полиолефин 

	1.15. 
	
	Толшина полиофилена
	300 мкм

	1.16. 
	
	Красящая лента
	В комплекте

	1.17. 
	Выключатель освещения для наружной проводки
	Тип
	Оконечный

	1.18. 
	
	Монтаж
	Накладной (открытый)

	1.19. 
	
	Количество постов
	1

	1.20. 
	
	Материал
	Термопласт

	1.21. 
	
	Количество клавиш
	1

	1.22. 
	
	Степень защиты
	Ip20

	1.23. 
	
	Цвет
	Белый 

	1.24. 
	Выключатель освещения для скрытой проводки
	Тип
	Оконечный

	1.25. 
	
	Монтаж
	Встраиваемый (скрытый)

	1.26. 
	
	Количество постов
	1

	1.27. 
	
	Материал
	Пластик

	1.28. 
	
	Количество клавиш
	1

	1.29. 
	
	Степень защиты
	Ip20

	1.30. 
	
	Цвет
	Белый 

	1.31. 
	
	Max ток
	10 а

	1.32. 
	Выключатель автоматический
	Тип
	Модульный

	1.33. 
	
	Тип монтажа
	На DIN-рейку

	1.34. 
	
	Номинальное напряжение
	380 В

	1.35. 
	
	Отключающая способность
	10 кА

	1.36. 
	
	Климатическое исполнение
	УХЛ-4

	1.37. 
	
	Степень защиты
	IP20

	1.38. 
	
	Количество полюсов
	3

	1.39. 
	
	Тип расцепления
	С

	1.40. 
	
	Цвет корпуса
	белый

	1.41. 
	
	Номинальный ток
	100 А

	1.42. 
	Выключатель пакетный 16 А
	Номинальное рабочее напряжение
	220(230)/380(400) в

	1.43. 
	
	Номинальный ток
	16 а

	1.44. 
	
	Материал корпуса
	Пластик

	1.45. 
	
	Степень защиты
	56 IP

	1.46. 
	
	Способ крепления
	Винты

	1.47. 
	
	Климатическое исполнение
	М1

	1.48. 
	
	Габариты без упаковки
	102х125х108 мм

	1.49. 
	ДИН рейка
	Тип рейки
	Тип-омега 

	1.50. 
	
	Количество модулей DIN
	114 шт

	1.51. 
	
	Длина рейки
	2000 мм

	1.52. 
	
	Ширина рейки
	35 мм

	1.53. 
	
	Высота рейки
	7.5 мм

	1.54. 
	
	Ширина паза
	6.5 мм

	1.55. 
	
	Длина паза
	18 мм

	1.56. 
	
	Количество пазов
	66 шт

	1.57. 
	
	Материал
	Оцинкованная сталь

	1.58. 
	
	Вид
	Перфорированная

	1.59. 
	
	Толщина
	1 мм

	1.60. 
	Зажимы аппаратные прессуемые типа А4А-240 с гальваническим покрытием
	Размеры,мм
	D=32; d=23,5; B=30,5; 
L=210; H=11,0

	1.61. 
	
	Матрица опрессования
	МШ-31,2

	1.62. 
	
	Масса, кг
	0,40

	1.63. 
	Замок блокировочный ЗБ-1
	Тип изделия
	Замок для электромагнитной блокировки

	1.64. 
	
	Род тока
	Постоянный (DC)

	1.65. 
	
	Высота, мм
	50

	1.66. 
	
	Глубина, мм
	80

	1.67. 
	
	Ширина, мм
	90

	1.68. 
	
	Напряжение, В
	220

	1.69. 
	Знак безопасности 'Осторожно! Электрическое напряжение!' 
	Сторона треугольника 
	50 мм

	1.70. 
	
	Основа
	Самоклеющаяся 

	1.71. 
	Изолента ХБ
	Цвет
	Черный

	1.72. 
	
	Фасовка 
	100 г

	1.73. 
	Клемма WAGO 221-413
	Тип
	клемма

	1.74. 
	
	Материал корпуса
	пластик

	1.75. 
	
	Номинальный ток
	32 А

	1.76. 
	
	Наличие изоляции
	да

	1.77. 
	
	Max сечение провода
	4 мм²

	1.78. 
	
	Min сечение провода
	0.14 мм²

	1.79. 
	
	Габариты без упаковки
	150x90x28,50 мм

	1.80. 
	
	Номинальное напряжение
	400 В

	1.81. 
	Клемма WAGO 221-415
	Тип
	клемма

	1.82. 
	
	Материал корпуса
	пластик

	1.83. 
	
	Номинальный ток
	32 А

	1.84. 
	
	Наличие изоляции
	да

	1.85. 
	
	Max сечение провода
	4 мм²

	1.86. 
	
	Min сечение провода
	0.14 мм²

	1.87. 
	
	Габариты без упаковки
	66x92x22 мм

	1.88. 
	
	Номинальное напряжение
	400 В

	1.89. 
	Крепеж-клипса для трубы ПВХ/ПНД 20мм
	Материал изделия 
	Полистирол

	1.90. 
	
	Диаметр внутренний
	20 мм

	1.91. 
	
	Диаметр внешний
	20 мм

	1.92. 
	
	Диаметр
	20 мм

	1.93. 
	
	Ширина
	150 мм

	1.94. 
	
	Длина
	210 мм

	1.95. 
	
	Высота
	70 мм

	1.96. 
	Ленточный нагреватель  ЭНГЛУ 400-1.00/220-5
	Напряжение
	220 В

	1.97. 
	
	Длина кабеля
	5 м

	1.98. 
	
	Длина холодного кабеля
	1 м

	1.99. 
	
	Длина горячего кабеля
	5 м

	1.100. 
	
	Общая длина кабеля
	6 м

	1.101. 
	
	Мощность
	1000 Вт

	1.102. 
	
	Вид кабеля
	резистивный

	1.103. 
	
	Изоляция
	стеклонить

	1.104. 
	
	Max рабочая температура
	400 °С

	1.105. 
	
	Мин радиус изгиба при монтаже
	15 мм

	1.106. 
	Маслоуказатель на выключатель У-110  6БП.349.008 
	Тип
	6БП.349.008

	1.107. 
	Муфта термоусаживаемая 3КВТп-10-70/120-Б (КВТ)
	Тип изделия
	Муфта концевая

	1.108. 
	
	Марка
	КВТП-10

	1.109. 
	
	Диапазон сечений
	70-120

	1.110. 
	
	Тип установки
	Для наружной установки

	1.111. 
	
	Способ монтажа
	Термоусадка

	1.112. 
	
	Напряжение, В
	10000

	1.113. 
	
	Количество жил
	3

	1.114. 
	
	Сечение жилы, мм2
	120

	1.115. 
	
	Длина, мм
	1500

	1.116. 
	
	Высота, мм
	200

	1.117. 
	
	Материал изделия
	Термопластик негорючий

	1.118. 
	
	Номинальное напряжение, кВ
	10

	1.119. 
	
	Диапазон рабочих температур
	от -50 до +50

	1.120. 
	Муфта соединительная
	Тип
	муфта соединительная

	1.121. 
	
	Назначение
	соединительные

	1.122. 
	
	Мах сечение жил
	120 мм²

	1.123. 
	
	Мin сечение жил
	70 мм²

	1.124. 
	
	Наличие изоляции
	Да 

	1.125. 
	
	Напряжение
	До 6 кВ

	1.126. 
	
	Количество жил
	3 шт

	1.127. 
	
	Тип изоляции кабеля
	Для кабелей с пластмассовой изоляцией

	1.128. 
	Нагревательный элемент ТЭН 80-А13/1,0- S220 R30 ф2
	Тип
	U-образный (ф2), 
воздушный 

	1.129. 
	
	Мощность, кВт
	1

	1.130. 
	
	Напряжение, В
	220

	1.131. 
	
	Размеры габаритные без штуцера, мм
	40

	1.132. 
	
	Материал ТЭНа
	Углеродистая сталь

	1.133. 
	
	Диаметр оболочки
	13

	1.134. 
	
	Резьба контактных стержней
	М4

	1.135. 
	
	Рабочая среда
	Воздух

	1.136. 
	
	Радиус изгиба, мм
	30

	1.137. 
	Нагреватель резистивный с вентилятором 400Вт 230
	Мощность
	400Вт

	1.138. 
	
	Напряжение
	230В

	1.139. 
	
	Особенности
	Вентилятор

	1.140. 
	
	Тип
	Обогреватель

	1.141. 
	
	Крепление 
	На DIN рейку

	1.142. 
	
	Тип изделия
	Встроенный

	1.143. 
	
	Нагревательный элемент
	позистор РТС

	1.144. 
	
	Тип вентилятора
	осевой, на шарикоподшипниках, производительность - 13,8 м³/ч

	1.145. 
	
	Степень защиты
	IP20

	1.146. 
	Нагревательный элемент ТЭН 80 А13/0,5-S 220 R30 ф2
	Тип
	U-образный (ф2), 
воздушный 

	1.147. 
	
	Мощность, кВт
	0,5

	1.148. 
	
	Напряжение, В
	220

	1.149. 
	
	Размеры габаритные без штуцера, мм
	40

	1.150. 
	
	Материал ТЭНа
	Углеродистая сталь

	1.151. 
	
	Диаметр оболочки
	13

	1.152. 
	
	Резьба контактных стержней
	М4

	1.153. 
	
	Рабочая среда
	Воздух

	1.154. 
	
	Радиус изгиба, мм
	30

	1.155. 
	Наконечники 50-70 подвесной
	Модификация разъёма
	Кабельный

	1.156. 
	
	Сечение кабеля, мм2
	50-70

	1.157. 
	
	Материал
	Медь

	1.158. 
	Патрон керамический Е27 подвесной
	Тип
	Патрон

	1.159. 
	
	Цоколь
	E27

	1.160. 
	
	Сила тока
	4 А

	1.161. 
	
	Напряжение
	220 В

	1.162. 
	
	Мощность
	880 Вт

	1.163. 
	
	Материал
	керамика

	1.164. 
	Патрон керамический Е40
	Тип
	Патрон

	1.165. 
	
	Цоколь
	E40

	1.166. 
	
	Сила тока
	16 А

	1.167. 
	
	Напряжение
	220 В

	1.168. 
	
	Мощность
	3500 Вт

	1.169. 
	
	Материал
	керамика

	1.170. 
	Пускорегулирующий аппарат ПРА для ЛБ(ЛД)-36(40) Вт LSI-NL 36/220 "Electrostart" SQ0333-0211
	Мощность
	36 ÷ 40 Вт

	1.171. 
	
	Подходит для количества ламп
	1 ÷ 1

	1.172. 
	
	Корпус
	Металлический

	1.173. 
	
	Для линейных люмин. ламп с колбой Т8 (T26)
	Да 

	1.174. 
	
	Длина
	155 мм

	1.175. 
	
	Ширина
	41 мм

	1.176. 
	
	Высота 
	26 мм

	1.177. 
	
	Класс защиты
	II

	1.178. 
	Распределительная коробка ОП 100х100х50 с гермовводами
	Назначение
	Для наружного монтажа (герметичные)

	1.179. 
	
	Материал
	Пластик 

	1.180. 
	
	Количество вводов
	6 шт

	1.181. 
	
	Max диаметр трубы
	25 мм

	1.182. 
	
	Внутренние габариты
	100х100х50 мм

	1.183. 
	
	Степень защиты
	55 IP

	1.184. 
	
	Огнестойкость
	650°C

	1.185. 
	
	Max температура эксплуатации
	40 °С

	1.186. 
	
	Min температура эксплуатации
	-25 °С

	1.187. 
	Розетка 2-м ОП Этюд 16А с заземл. бел. PA16-007B
	Монтаж
	накладной (открытый)

	1.188. 
	
	Количество гнезд
	2

	1.189. 
	
	Количество постов
	2

	1.190. 
	
	Max ток
	16 А

	1.191. 
	
	Степень защиты
	IP20

	1.192. 
	
	Заземление
	Есть 

	1.193. 
	
	Цвет
	Белый 

	1.194. 
	
	Материал
	термопласт

	1.195. 
	Рубильник ВР32-35-А30220-250А-УХЛ3
	Тип
	Модульный

	1.196. 
	
	Вид
	Рубильник 

	1.197. 
	
	Степень защиты
	00 IP

	1.198. 
	
	Номинальный ток
	250 А

	1.199. 
	
	Номинальное рабочее напряжение
	660 В

	1.200. 
	
	Количество полюсов
	3

	1.201. 
	
	Количество модулей
	3

	1.202. 
	
	Габариты без упаковки
	185х85х210 мм

	1.203. 
	Рубильник ВР32-37 А30220 400А УХЛ3 КЭАЗ 103380
	Тип
	Модульный

	1.204. 
	
	Вид
	Рубильник 

	1.205. 
	
	Степень защиты
	00 IP

	1.206. 
	
	Номинальный ток
	400 А

	1.207. 
	
	Номинальное рабочее напряжение
	660 В

	1.208. 
	
	Количество полюсов
	3

	1.209. 
	
	Количество модулей
	3

	1.210. 
	
	Габариты без упаковки
	150х100х200 мм

	1.211. 
	Стяжка кабельная
	3х250, черные
	15000 шт (150 уп)

	1.212. 
	
	5х400, черные
	2000 шт (20 уп)

	1.213. 
	
	9х650, черные
	1000 шт (10 уп)

	1.214. 
	
	9х760, черные
	1000 шт  (10 уп)

	1.215. 
	Труба гофрированная ПВХ 20мм с протяжкой серая
	Материал
	ПВХ

	1.216. 
	
	Внешний диаметр
	20 мм

	1.217. 
	
	Внутренний диаметр
	14.9 мм

	1.218. 
	
	Цвет
	Серый

	1.219. 
	
	Степень защиты
	55 IP

	1.220. 
	
	Min радиус изгиба
	60 мм

	1.221. 
	
	Прочность (сопротивление сжатию на 5 см при +20°C)
	350 Н

	1.222. 
	
	Разрывная прочность
	100 Н

	1.223. 
	
	Тип
	Труба гибкая гофрированная

	1.224. 
	
	Температура эксплуатации
	От -25 до +60 °С

	1.225. 
	
	Температура монтажа
	От -5 до +60 °С

	1.226. 
	
	С протяжкой
	Есть

	1.227. 
	Фотореле ФРЛ-02 5-50Лк 10А, TDM
	Напряжение
	220 В

	1.228. 
	
	Серия
	ФРЛ

	1.229. 
	
	Max мощность нагрузки
	2200 Вт

	1.230. 
	
	Диапазон освещенности срабатывания
	От 5 до 50 Люкс

	1.231. 
	
	Цвет корпуса
	Белый 

	1.232. 
	
	Номинальный ток
	10 А

	1.233. 
	
	Способ монтажа
	Открытая установка

	1.234. 
	
	Степень защиты
	44 IP

	1.235. 
	
	Исполнение датчика
	Встроенный

	1.236. 
	Шина сборная нулевая (полосовая) IEK YNN10-69-12D-K07
	Тип
	Шина нулевая

	1.237. 
	
	Тип монтажа
	На Din-рейку

	1.238. 
	
	Max сечение провода
	16 мм²

	1.239. 
	
	Номинальный ток
	100 А

	1.240. 
	
	Число подключенных проводников
	12

	1.241. 
	
	Наличие изоляции
	Да 

	1.242. 
	
	Материал
	Латунь 

	1.243. 
	
	Габариты без упаковки
	88,5x42x12 мм

	1.244. 
	Шина заземления/нулевая для распределительного щита EKF sn0-63-10-dz-r
	Тип
	Шина нулевая

	1.245. 
	
	Тип монтажа
	На изолятор

	1.246. 
	
	Max сечение провода
	4 мм²

	1.247. 
	
	Номинальный ток
	100 А

	1.248. 
	
	Число подключенных проводников
	10

	1.249. 
	
	Наличие изоляции
	Да 

	1.250. 
	
	Материал
	Латунь, пластмасса 

	1.251. 
	
	Габариты без упаковки
	70х9х6 мм

	1.252. 
	Перемычка для тяговых аккумуляторов гибкая сечением 95 мм длина 130 мм (артикул: 100BA2451)
	Сечение
	95 мм2

	1.253. 
	
	Длина
	130 мм

	1.254. 
	
	Материал
	Медь, пластик

	2.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1
	Место поставки
	152917, РФ, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31, территория Рыбинской ГЭС

	2.2
	Требования к упаковке 
	-

	2.3
	Приемка продукции
	Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00

	2.4
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1
	Сроки гарантии
	Не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД)

	3.2
	Требования к маркировке
	-

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества, паспорта; счет-фактуру; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 (УПД) в 2 экз., транспортную накладную

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. 
Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя
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