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1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc3884_499436595][bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc75446567]Обозначения и сокращения
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	Филиал
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1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc3886_499436595][bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемой продукции
Поставка СИЗ от механических воздействий и общих производственных загрязнений для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС».
1.3. [bookmark: __RefHeading___Toc3888_499436595][bookmark: _Toc75446569][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции 
Комплексная защита персонала предприятия от механических воздействий (истирания) и общих производственных загрязнений. 
2. [bookmark: __RefHeading___Toc3890_499436595][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc193799640][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]Требования к продукции
2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc3892_499436595][bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc3894_499436595][bookmark: _Toc75446575][bookmark: _Toc193726130][bookmark: _Toc193799641]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc3896_499436595][bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc193726131][bookmark: _Toc193799642][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Тип 
мужской/ женский
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	ОКПД2 14.12.1 Костюм для защиты от механических воздействий и ОПЗ для ИТР (куртка/брюки)
	шт.
	мужской
	4

	2. 
	ОКПД2 14.12.1 Костюм для защиты от механических воздействий и ОПЗ для ИТР (куртка/брюки)
	шт.
	мужской
	2

	3. 
	ОКПД2 14.12.2 Костюм для защиты от механических воздействий и ОПЗ для ИТР (куртка/брюки)
	шт.
	женский
	2

	4. 
	ОКПД2 14.12.1 Куртка демисезонная для защиты от механических воздействий и ОПЗ для ИТР (куртка/брюки)
	шт.
	мужской
	4


2.1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc3898_499436595][bookmark: _Toc193799643][bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc193726132][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc3900_499436595][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc193799644][bookmark: _Toc193726133][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	СИЗ для защиты от механических воздействий и ОПЗ в соответствии с Таблицей 1 настоящих ТТ
	Со дня, следующего  за днем заключения договора
	30.11.2026
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Продукция поставляется одной партией в рамках вышеуказанных сроков.
2.2. [bookmark: __RefHeading___Toc3902_499436595][bookmark: _Toc50125131][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Toc46743510_Копия_1]Требования к качеству продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc3904_499436595][bookmark: _Toc75446582][bookmark: _Toc193726134][bookmark: _Toc193799645]Таблица 3. Требования к СИЗ для защиты от механических воздействий и ОПЗ
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование Заказчика
	Способ подтверждения Участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Общие требования к продукции 
	-//-
	-//-

	1.1. 
	1.1.1. Спецодежда должна удовлетворять требованиям безопасности и защиты работника от опасных и вредных производственных факторов на протяжении всего срока эксплуатации, установленного типовыми нормами и соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011.
1.1.2. Размер предоставляемых СИЗ должен соответствовать антропометрическим измерениям работников, в соответствии с размерами. Спецодежда должна быть удобной в эксплуатации.
1.1.3. Поставляемые костюмы должны быть новыми и ранее не использованными изготовлены не ранее года, предшествующего году поставки.
	Согласие с требованием
	

	1.2. 
	Требования к ткани 
	1.2.1. Костюмы для защиты от механических воздействий и ОПЗ, должны быть изготовлены из тканей, произведенных в Российской Федерации. 
1.2.2. С целью снижения риска поставок контрафактной продукции и упрощения контроля за используемыми при пошиве спецодежды тканями и материалами, при пошиве костюмов для защиты от механических воздействий и ОПЗ должны быть использованы ткани с нанесением на изнаночную сторону специальной несмываемой маркировки – фирменного логотипа производителя ткани.
	Согласие с требованием
	

	1.3. 
	Требования к швам, фурнитуре спецодежды и спецобуви
	1.3.1. Разрывная нагрузка швов – не менее 250 Н (п. 4.3 ТР ТС 019/2011). Метод определения по ГОСТ 28073-89 «Изделия швейные. Методы определения разрывной нагрузки, удлинения ниточных швов, раздвигаемости нитей ткани в швах».
1.3.2. Устойчивость окраски по ГОСТ 11209-2014 «Ткани для специальной одежды. Общие технические требования. Методы испытаний».
1.3.3. Допускаемое отклонение размеров деталей нижних настилов не должно превышать отклонений в сторону уменьшения 1,5-2 мм.
1.3.4. Концы швов должны быть закреплены путем прошивания взад-вперед или снабжены закрепкой (с учетом особенностей оборудования).
1.3.5. Входы в карман, разрезы, застежки и др. должны быть дополнительно скреплены на специальных закрепочных машинах, для обеспечения безупречного внешнего вида и продления срока эксплуатации этих элементов.
1.3.6. Все отделочные и закрепляющие строчки не должны быть прерваны или рассечены по лицевой стороне.
1.3.7. Количество стежков и виды применяемых строчек при пошиве изделия должны соответствовать ГОСТ 12807-2003 и ГОСТ 29122-91.
1.3.8. Изделие должно быть укомплектовано запасной пуговицей и лоскутом (-тами) ткани 10*10 см для ремонта изделия.
1.3.9. Фурнитура (нитки, пуговицы, молнии) должна быть устойчива к воздействию пониженных температур, химической чистке, тепловой обработке.
1.3.10. На изделиях должны отсутствовать лишние нитки (ровный шов, обрезанные нитки), также не допускается сваливание строчек с края деталей или пропуск стежков.
1.3.11. Утеплитель должен быть качественно пришит, локально прилегать.
1.3.12. Должно отсутствовать вспучивание полимерных покрытий. 
	Согласие с требованием
	

	1.4. 
	Требования к маркированию
	1.4.1. Маркировка СИЗ должна соответствовать следующим требованиям:
1.5.1.1. Каждая единица СИЗ, включая сменные комплектующие изделия, должна иметь маркировку. Маркировка наносится непосредственно на изделие и на его упаковку.
Если маркировку невозможно нанести непосредственно на изделие, она наносится на трудноудаляемую этикетку, прикрепленную к изделию. При отсутствии возможности нанесения маркировки в полном объеме непосредственно на само изделие, допускается не наносить часть информации в маркировке, при условии, что соответствующая информация нанесена на индивидуальную упаковку изделия и на прикрепленную к изделию трудноудаляемую этикетку.
1.5.1.2. Маркировка, наносимая непосредственно на изделие или на трудноудаляемую этикетку, прикрепленную к изделию, должна содержать:
· наименование изделия (при наличии – наименование модели, кода, артикула);
· наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии);
· защитные свойства;
· размер (при наличии);
· обозначение ТР ТС 019/2011, требованиям которого должно соответствовать СИЗ;
· единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза;
· дату (месяц, год) изготовления или дату окончания срока годности, если она установлена;
· сведения о классе защиты и климатическом поясе, определяемом в соответствии с таблицей 3 приложения № 3 к ТР ТС 019/2011 и в котором могут применяться СИЗ (при необходимости);
· сведения о способах ухода и требованиях к утилизации СИЗ;
· сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено СИЗ;
· другую информацию в соответствии с документацией изготовителя;
1.5.1.3. Информация должна наноситься любым рельефным способом (в том числе тиснение, шелкография, гравировка, литье, штамповка) либо трудноудаляемой краской непосредственно на изделие или на трудноудаляемую этикетку, прикрепленную к изделию. Допускается нанесение информации в виде пиктограмм, которые могут использоваться в качестве указателей опасности или области применения СИЗ. Информация должна быть легко читаемой, стойкой при хранении, перевозке, реализации и использовании продукции по назначению в течение всего срока годности, срока службы и (или) гарантийного срока хранения;
1.5.1.4. Маркировка, наносимая на упаковку изделия, должна содержать: 
· наименование изделия (при наличии – наименование модели, кода, артикула);
· наименование страны-изготовителя;
· наименование, юридический адрес и торговую марку (при наличии) изготовителя;
· обозначение ТР ТС 019/2011, требованиям которого должно соответствовать СИЗ;
· размер (при наличии);
· защитные свойства изделия;
· способы ухода за изделием (при необходимости);
· дату изготовления, и (или) дату окончания срока годности, если установлены;
· срок хранения для СИЗ, теряющих защитные свойства в процессе хранения;
· единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза;
· сведения о классе защиты и климатическом поясе, определяемом в соответствии с таблицей 3 приложения № 3 к ТР ТС 019/2011, и в котором могут применяться СИЗ (при необходимости);
· сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено СИЗ;
· другую информацию в соответствии с документацией изготовителя.
1.4.2. Маркировка и эксплуатационные документы выполняются на официальном и государственном(ых) языке(ах) государства(в) – члена(ов) Таможенного союза, за исключением наименования изготовителя и наименования изделия, а также другого текста, входящего в зарегистрированный товарный знак. Допускается одновременное использование нескольких языков государств – членов Таможенного союза. 
1.4.3. Маркировка СИЗ должна быть разборчивой, легкочитаемой и нанесена на поверхность продукции (этикетки, упаковки), доступную для осмотра без снятия упаковки, разборки или применения инструментов.
	Согласие с требованием
	

	2. 
	Требования к характеристикам продукции 
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Требования к костюму летнему для защиты от ОПЗ для ИТР
(Позиция №1 в Таблице 1 настоящих ТТ)
	2.1.1. Костюм для защиты от механических воздействий и ОПЗ мужской для руководителей состоит из куртки и брюк, предназначен для защиты от общих производственных загрязнений и Ми З. Должен соответствовать ТР ТС 019/2011 и изготавливаться с учетом требований ГОСТ 12.4.280-2014.
· Куртка:
· Силуэт - прямой.
· Ткань эластичная, дышащая, с малосминаемой отделкой.
· Центральная застежка на молнию с ветрозащитным клапаном на потайных кнопках. Закрытая молния исключает контакт фурнитуры с оборудованием.
· Воротник-стойка.
· Рукава анатомического кроя соответствуют основному положению рук при работе.
· Налокотники объемные, из прочной ткани устойчивой к износу и истиранию.
· Манжеты с силиконовыми патами и кнопками для регулировки ширины.
· Эргономичные фигурные складки с трикотажными вставками на спинке обеспечивают свободу движения.
· Защита от излучения телефона – специальная экранирующая ткань внутри правого нагрудного кармана.
· Карманы:
· комбинированные нагрудные карманы с отлетным низом: правый с внутренней деталью из экранирующей ткани, с клапаном и полукольцом для крепления мелких предметов, под клапаном петля для крепления бейджа; левый фиксируется на потайную кнопку и имеет несколько отделений; слева нагрудный вертикальный карман на молнии;
· нижние боковые карманы – вертикальные в рельефных швах, на молнии.
· Пояс- с патами на кнопках по бокам для регулирования объема.
Элементы повышенной видимости:
· световозвращающие термопринты темно-серого цвета с точечным покрытием в области плеч спереди и на патах манжет и пояса;
· световозвращающий принт для пиктограмм защитных свойств на поясе куртки;
· плоский световозвращающий кант шириной 3 мм на полочках и спинке, вверху передних и локтевых швов рукавов.
Ткань: смесовая (62% полиэфир, 33% хлопок, 5% эластолефин) с малосминаемой отделкой, плотность 245 г/кв.м, цвет темно серый.
Ткань отделочная: смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок) с малосминаемой отделкой, с тиснением, плотность 245 г/кв.м, цвет темно-серый.
Ткань защитная: «плотность 295 г/кв.м, цвет черный.
Сигнальные элементы: световозвращающий кант и принты с точечным покрытием темно-серого цвета.
· [bookmark: _GoBack]Брюки:
· Силуэт прямой.
· Ткань эластичная, дышащая, с малосминаемой отделкой.
· Застежка на молнию и пуговицу.
· Пояс раздвижной регулируемый, с эластичной тесьмой по бокам и со шлевками для ремня.
· 8 многофункциональных карманов:
- 2 боковых спереди;
- 2 накладных на боковых швах с отлетным низом, левый – с клапаном на липучке, правый – с несколькими отделениями;
- 2 накладных задних с отлетным низом, правый – с клапаном на липучке.
· Наколенники объемные, с вытачками для объема, выполнены из прочной ткани для защиты от истирания, одновременно являются карманами для амортизационных вкладышей. Трикотажные вставки под складками над наколенниками.
· Вентиляционные отверстия на молнии с сеткой. Сетка – для защиты от проникновения насекомых.
· Элементы повышенной видимости:
- световозвращающие термопринты темно-серого цвета с точечным покрытием вдоль боковых швов;
- плоский световозвращающий кант шириной 3 мм по боковым швам и на накладных карманах.
Ткань: смесовая (62% полиэфир, 33% хлопок, 5% эластолефин) с малосминаемой отделкой, плотность 245 г/кв.м.
Ткань защитная:  плотность 295 г/кв.м.
Сигнальные элементы: световозвращающий кант и принты с точечным покрытием темно-серого цвета.
Цвет: темно-серый, отделка – черный.
Каждый костюм должен быть упакован в индивидуальный полиэтиленовый пакет.
2.1.2. Для маркировки готовых изделий должны применяться:
   - товарный ярлык;
   - контрольная лента;
   - инструкция по эксплуатации.
2.1.3. Обязательная форма подтверждения соответствия ТР ТС 019-2011 - декларация о соответствии (предоставляется при поставке СИЗ).
	Согласие с требованием
	Предоставить в составе заявки протоколы испытаний, подтверждающие защитные и эксплуатационные свойства

	2.2. 
	Требования к костюму летнему для защиты от ОПЗ для ИТР
(Позиция №2 в Таблице 1 настоящих ТТ)
	2.2.1. Костюм для защиты от механических воздействий и ОПЗ мужской состоит из куртки и брюк, предназначен для защиты от общих производственных загрязнений и Ми З. Должен соответствовать ТР ТС 019/2011 и изготавливаться с учетом требований ГОСТ 12.4.280-2014.
· Куртка:
· Силуэт - прямой.
· Центральная застежка на молнию с ветрозащитным клапаном на потайных кнопках. Закрытая молния исключает контакт фурнитуры с оборудованием.
· Воротник-стойка.
· Рукава анатомического кроя соответствуют основному положению рук при работе.
· Кнопки на ветрозащитном клапане расположены на усилительной тесьме контрастного цвета - для защиты ткани от повреждения.
· Налокотники объемные, из прочной ткани устойчивой к износу и истиранию.
· Манжеты регулируются по ширине при помощи кнопки.
· Эргономичные фигурные складки с трикотажными вставками на спинке обеспечивают свободу движения.
· Карманы:
· 2 нагрудных кармана с клапанами на кнопках и с отлетным низом - правый с объемом, левый - с дополнительными отделениями для карандашей/ручек;
· 1 нагрудный вертикальный - для документов;
· 2 нижних боковых на молнии;
· 1 на  рукаве на молнии, с двумя отделениями для карандашей/ручек.
· Пояс- с патами на кнопках по бокам для регулирования объема.
Ткань: смесовая (67% полиэфир, 33% хлопок,), плотность 245 г/кв.м.
Сигнальные элементы: световозвращающий кант и принты.
Цвет: темно-синий, отделка – флуоресцентный красный и голубой.
· [bookmark: _GoBack_Копия_2]Брюки:
· Силуэт прямой.
· Застежка на молнию и пуговицу.
· Пояс раздвижной.
· Карманы:
2 боковых спереди, внутри правого дополнительный маленький карман;
2 накладных на боковых швах, с отлетным низом, с клапаном на кнопках, с держателями из тесьмы;
2 накладных задних с отлетным низом.
· Наколенники усиленные – для защиты основной ткани от истирания.
Ткань: смесовая (67% полиэфир, 33% хлопок) плотность 245 г/кв.м.
Сигнальные элементы: световозвращающий кант и принты.
Цвет: темно-синий, отделка – флуоресцентный красный и голубой.
2.2.2. Для маркировки готовых изделий должны применяться:
   - товарный ярлык;
   - контрольная лента;
   - инструкция по эксплуатации.
2.2.3. Обязательная форма подтверждения соответствия ТР ТС 019-2011 - декларация о соответствии (предоставляется при поставке СИЗ).
	
	

	2.3. 
	Требования к костюму летнему для защиты от ОПЗ для ИТР
(Позиция №3 в Таблице 1 настоящих ТТ)
	2.3.1. Костюм для защиты от механических воздействий и ОПЗ женский состоит из куртки и брюк, предназначен для защиты от общих производственных загрязнений и Ми З. Должен соответствовать ТР ТС 019/2011 и изготавливаться с учетом требований ГОСТ 12.4.280-2014.
· Куртка:
· Силуэт - прямой.
· Центральная застежка на молнию с ветрозащитным клапаном на потайных кнопках. Закрытая молния исключает контакт фурнитуры с оборудованием.
· Воротник-стойка.
· Рукава анатомического кроя соответствуют основному положению рук при работе.
· Кнопки на ветрозащитном клапане расположены на усилительной тесьме контрастного цвета - для защиты ткани от повреждения.
· Манжеты регулируются по ширине при помощи кнопки.
· Эргономичные фигурные складки с трикотажными вставками на спинке обеспечивают свободу движения.
· Карманы:
· 2 нагрудных кармана с клапанами на кнопках и с отлетным низом - правый с объемом, левый - с дополнительными отделениями для карандашей/ручек;
· 1 нагрудный вертикальный - для документов;
· 2 нижних боковых на молнии;
· 1 на  рукаве на молнии, с двумя отделениями для карандашей/ручек.
· Пояс- с патами на кнопках по бокам для регулирования объема.
Ткань: смесовая (67% полиэфир, 33% хлопок,), плотность 245 г/кв.м.
Сигнальные элементы: световозвращающий кант и принты.
Цвет: темно-синий, отделка – флуоресцентный красный и голубой.
· [bookmark: _GoBack_Копия_2_Копия_1]Брюки:
· Силуэт прямой.
· Застежка на молнию и пуговицу.
· Пояс раздвижной.
· Карманы:
2 боковых спереди, внутри правого дополнительный маленький карман;
2 накладных на боковых швах, с отлетным низом, с клапаном на кнопках, с держателями из тесьмы;
2 накладных задних с отлетным низом.
· Наколенники усиленные – для защиты основной ткани от истирания.
· Боковые эластичные вставки на поясе обеспечивают комфортную посадку по фигуре.
Ткань: смесовая (67% полиэфир, 33% хлопок) плотность 245 при поставке СИЗ).
Сигнальные элементы: световозвращающий кант и принты.
Цвет: темно-синий, отделка – флуоресцентный красный и голубой.
2.3.2. Для маркировки готовых изделий должны применяться:
   - товарный ярлык;
   - контрольная лента;
- инструкция по эксплуатации.
2.3.3. Обязательная форма подтверждения соответствия ТР ТС 019-2011 - декларация о соответствии (предоставляется при поставке СИЗ).
	
	

	2.4. 
	Требования к куртке демисезонной для защиты от ОПЗ для ИТР
(Позиция №4 в Таблице 1 настоящих ТТ)
	2.4.1. Куртка мужская демисезонная, куртка-ветровка прямого силуэта, удлиненная, подходит для ношения с пиджаком, для защиты от механических воздействий и ОПЗ, предназначена для защиты от общих производственных загрязнений и Ми З. Должен соответствовать ТР ТС 019/2011.
· Куртка-ветровка:
· Силуэт — прямой, удлиненный.
· Планка под молнией огибает замок сверху, чтобы исключить контакт фурнитуры с кожей.
· Все швы герметичные, проклеены специальной лентой.
· Воротник-стойка.
· Застежка на двухзамковую молнию – удобно расстегивать снизу при работе в положении сидя.
· Внешний ветрозащитный клапан фиксируется на магнитные кнопки.
· Капюшон с козырьком и кулиской для регулировки объема. При необходимости капюшон можно убрать в стойку воротника.
· Кулиска по низу куртки предназначена для регулировки объема и является дополнительной защитой от осадков и ветра.
· Манжеты на рукавах регулируются по ширине при помощи кнопки.
· Карманы:
· 2 нагрудных на молнии, закрыты клапанами;
· 2 нижних боковых с клапанами на потайной магнитной кнопке;
· 2 внутренних нагрудных на молнии
· Ткань куртки-ветровки: 100% полиэфир с микропористым антистатическим мембранным покрытием (водоупорность 10 000 мм вод.ст., паропроницаемость 13 000 г/кв.м за 24 часа), ветрозащитная, с водоотталкивающей отделкой, плотность 150 г/кв.м. Подкладка куртки-ветровки: 100% полиэфир, плотность 60 г/кв.м.Сигнальные элементы: световозвращающие принты и кант. Цвет: темно-серый.
2.4.2. Для маркировки готовых изделий должны применяться:
   - товарный ярлык;
   - контрольная лента;
   - инструкция по эксплуатации.
2.4.3. Обязательная форма подтверждения соответствия ТР ТС 019-2011 - декларация о соответствии (предоставляется при поставке СИЗ).
	
	

	3. 
	Требования к доставке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке
	-//-
	-//-

	3.1.
	Место поставки
	РФ, Пермский край, г.Пермь,
ул Соликамская 329, нижняя проходная Камской ГЭС
	Согласие с требованием
	–  

	3.2.
	Требования к упаковке и доставке
	Упаковка продукции должна соответствовать способу транспортировки и выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъёмно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли, осадков во время транспортировки. Поставщик несёт ответственность за качество упаковки. Поставщик должен обеспечить поставку продукции собственными силами и средствами.
При любом способе доставки продукции Поставщик обязуется согласовывать с Покупателем в письменном виде дату, время доставки, вид и государственный регистрационный номер автотранспорта, ФИО работников, доставляющих заказ, не позднее 3-х дней, предшествующих дню поставки.
Поставка производится на склад Грузополучателя в г. Пермь, в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени).
	Согласие с требованием
	–  

	4. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Срок гарантии
	Гарантийный срок на продукцию должен соответствовать гарантии, заявленной производителем, и исчисляется со дня подписания соответствующих Товарных накладных унифицированной формы ТОРГ-12 (или УПД).
	Согласие с требованием
	–  

	5. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции предоставить:
-Товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 (или УПД) в 2 экз.;
-Сертификаты соответствия, декларации о соответствии продукции.
- Руководство (инструкция) по эксплуатации, уходу и ремонту СИЗ.
	Согласие с требованием
	–  
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