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1. [bookmark: _Toc75446566][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc75446567][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения

	ТТ
	Технические требования 

	СТО
	стандарт организации 

	ГЭС
	Гидроэлектростанция

	ГАЭС
	Гидро-аккумулирующая электростанция






1.2. [bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемого Товара
ОКПД2 27.51.26.110 Поставка материалов  и приборов для нужд Филиала ПАО «РусГидро»- «Карачаево-Черкесский филиал» 
1.3. [bookmark: _Toc75446569][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемого Товара
Закупка осуществляется с целю обеспечения надлежащих условий размещения персонала в защитных сооружениях.
1.4. [bookmark: _Toc75446570][bookmark: _Toc46743508]Существующее положение 
1.4.1. Зеленчукская ГЭС - ГАЭС – деривационная гидроэлектростанция, расположена около поселка Правокубанский и аула Сары-Тюз Карачаевского района Карачаево-Черкесской Республики, в 42 км южнее г. Черкесска.
1.4.2. Техническая схема Зеленчукской ГЭС- ГАЭС построена на объединении части стока рек Большой и Малый Зеленчуки и переброске объединенного стока в р. Кубань. Забор воды осуществляется из водохранилищ трех однотипных водозаборных гидроузлов, расположенных последовательно на реках Большой Зеленчук, Маруха и Аксаут. По деривационным сооружениям вода из водозаборных гидроузлов поступает в бассейн суточного регулирования (БСР) и из бассейна по напорным трубопроводам и туннелям подается на гидроагрегаты в здание ГЭС-ГАЭС, расположенное вблизи русла р. Кубань. Общая площадь гидротехнического комплекса Зеленчукской ГЭС-ГАЭС по проекту составляет 957 га (согласно актам отвода земельных участков). Комплекс предназначен для энергетических целей.
1.4.3. Площадки существующих сооружений Зеленчукской ГЭС-ГАЭС расположены на высотах 740-1012 м между метеостанциями г. Карачаевск (высота 861 м) и г. Черкесск (высота 525 м). 
Сейсмичность площадки демонтажа здания – 8 баллов (карта общего сейсмического районирования ОСР-2015).
Климатические условия в месте расположения Зеленчукской ГЭС-ГАЭС:
а) Температура воздуха в районе строительства:
- максимальная, º С                           				+38
- минимальная, º С                                            	            	- 31
- среднегодовая º С                                                                         +8
б) Относительная влажность, %  
- среднемесячная максимальная,               			 	 73
- среднемесячная минимальная,                		          	 	 66
в) Среднегодовая скорость ветра, м/с                                		 3,1
Согласно СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» (с Изменением №1) актуализированная редакция СНиП 23-01-99* , район реконструкции сооружений Зеленчукской ГЭС-ГАЭС  характеризуется следующими климатическими характеристиками:
- климатический район строительства – III - климатический подрайон строительства – III Б;
- температура воздуха наиболее холодной пятидневки при обеспеченности 0,92 t н= минус 180С;
- средняя температура периода со среднесуточной температурой наружного воздуха не более минус 80С – tср = минус 0,60С;
- по расчетному значению веса снегового покрова для II района по СП 20.13330.2016 (с изменением №4), актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»- кПа=120кгс/м2.
1.5. [bookmark: _Toc75446571][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 
1.5.1. При необходимости, Поставщику предоставляется возможность работы с технической документацией (по заявке) в архиве Зеленчукской ГЭС-ГАЭС (если запрашиваемая документация не является ДСП).
1.6. [bookmark: _Toc75446572][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Hlk48209761_Копия_1][bookmark: _Toc46743510]Иные требования и сведения общего характера 
1.6.1. Выполняются следующие услуги: поставка Товара и разгрузка в указанном Заказчиком месте (на территории Филиала). 
2. [bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]Требования к Товару
2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемого Товара
[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемого Товара
	№
п/п
	Наименование Товара
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Аварийная лампа с двумя аккумуляторами.
	шт.
	6

	2. 
	Лампа керосиновая, резервуар 0.2 л, металл, 24.5х12 см.
	шт.
	6

	3. 
	Воздухонагреватель электрический
	шт.
	6

	4. 
	Биг-Бэг МКР 95x95x180 см 160г/м2
	шт.
	130

	5. 
	Инверторный бензогенератор 
	шт.
	3

	6. 
	Печь отопительная
	шт.
	4

	7. 
	Биотуалет
	шт.
	6

	8. 
	Лавочка садовая складная
	шт.
	12

	9. 
	Стол садовый складной
	шт.
	6

	10. 
	Резиновый коврик
	шт.
	12

	11. 
	Лопата снеговая
	шт.
	12

	12. 
	Лопата совковая
	шт.
	6

	13. 
	Ведро
	шт.
	6

	14. 
	Лом
	шт.
	6



[bookmark: _Toc75446577]Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг
	№
п/п
	Наименование услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Доставка ТМЦ
	Усл.
	1



2.1.2. [bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки Товара и оказанию сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки Товара
	№ п/п
	Наименование Товара 
	Требования к началу срока поставки Товара
	Требования к окончанию срока поставки Товара

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ТМЦ
	с даты заключения договора 
	30.11.2026


[bookmark: _Toc46743510_Копия_1][bookmark: _Toc46743510_Копия_1]
[bookmark: _Toc75446580]Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг
	№ п/п
	Наименование услуг
	Требования к началу срока оказания услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Доставка ТМЦ
	
	30.11.2026
	



4

2.2. [bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству Товара
[bookmark: _Toc75446582] Таблица 3. Требования к Товару

Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): ТМЦ для оборудования защитных сооружений 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-
	

	1.1. 
	Объем и состав поставки Товара
	Аварийная лампа с двумя аккумуляторами.
	Согласие с требованием
	
	

	1.2. 
	Объем и состав поставки Товара
	Лампа керосиновая, резервуар 0.2 л, металл, 24.5х12 см.
	Согласие с требованием
	
	

	1.3. 
	Объем и состав поставки Товара
	Воздухонагреватель электрический
	Согласие с требованием
	
	

	1.4. 
	Объем и состав поставки Товара
	Биг-Бэг МКР 95x95x180 см 160г/м2
	Согласие с требованием
	
	

	1.5. 
	Объем и состав поставки Товара
	Инверторный бензогенератор 
	Согласие с требованием
	
	

	1.6. 
	Объем и состав поставки Товара
	Печь отопительная
	Согласие с требованием
	
	

	1.7. 
	Объем и состав поставки Товара
	Биотуалет
	Согласие с требованием
	
	

	1.8. 
	Объем и состав поставки Товара
	Лавочка садовая складная
	Согласие с требованием
	
	

	1.9. 
	Объем и состав поставки Товара
	Стол садовый складной
	Согласие с требованием
	
	

	1.10. 
	Объем и состав поставки Товара
	Резиновый коврик
	Согласие с требованием
	
	

	1.11. 
	Объем и состав поставки Товара
	Лопата снеговая
	Согласие с требованием
	
	

	1.12. 
	Объем и состав поставки Товара
	Лопата совковая
	Согласие с требованием
	
	

	1.13. 
	Объем и состав поставки Товара
	Ведро
	Согласие с требованием
	
	

	1.14. 
	Объем и состав поставки Товара
	Лом
	Согласие с требованием
	
	

	2. 
	
	-//-
	-//-
	-//-
	

	2.1. 
	Область применения
	Служит для создания должных бытовых условий для персонала в защитных сооружениях
	
	
	

	2.2. 
	Цель услуги
	Защита персонала от поражающих факторов БПЛА
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-
	

	3.1. 
	Требования к продукции
	Аварийная лампа с двумя аккумуляторами.
- Цоколь — Е27
- Тип- Лампочка
- Технология - Светодиодная
- Мощность, Вт - 20
- Напряжение питания, В - 185-265
- Номинальное (входное) напряжение — 185-265В
- аккумулятор 18650 — 2 шт.
	Согласие с требованием
	
	
	

	3.2. 
	Требования к продукции
	Лампа керосиновая, резервуар 0.2 л, металл, 24.5х12 см.
Характеристики:
Материал: металл, стекло.
Размер: 24.5х12 см.
Объем резервуара: 0.2 л.
Фитиль в комплекте.
Длина фитиля: ~15 см.
Ширина фитиля: 1 см.
Лампа без топлива в комплекте.
Дополнительная информация:

Лампа оснащена рычагом, с помощью которого можно удобно регулировать фитиль.
	Согласие с требованием
	
	
	

	3.3. 
	
	Воздухонагреватель электрический
Технические характеристики R
Напряжение 220(230) В
Потребляемая мощность вентилятора 25/1000/2000 Вт
Мощность при обогреве 2 кВт
Max площадь обогрева 30 м²
Расход воздуха 120 м³/ч
Нагревательный элемент керамический
Термостат есть
Вид сетевой вилки Schuko (тип F)
Температура эксплуатации от -10 до +30 °С
Класс защиты IP20
Класс электробезопасности I
Форма цилиндрическая
Max ток 9.09 А
	
	
	
	

	3.4. 
	
	Биг-Бэг МКР 95x95x180 см 160г/м2
ВерхСборка
НизЛюк
Плотность биг-бэга, г/м2160
Вместимость, м³1,8
Грузоподъемность, кг1200
Вес биг-бэга, г2,1
	
	
	
	

	3.5. 
	
	Инверторный бензогенератор 
Рабочее напряжение В210..240
Исполнение Открытый
Тип стартера Ручной/электрический
Количество фаз Однофазный
Вид двигателя Четырехтактный
Объем топливного бака, л не менее 15
Уровень шума, дБ 78
Тип охлажденияВоздушное
Аккумулятор Есть
Индикатор уровня топлива Есть
Мощность на выходе, Вт 5000
Тип генератора Синхронный
Номинальный ток, А21.7
Частота тока, Гц 50
Расход топлива, л/ч не более 2.4
Степень защиты IP 23
Конструкционный тип Мобильный 
Класс товара Промышленный
Время работы, ч5.4
Инверторная технология Есть
	
	
	
	

	3.6. 
	
	Печь отопительная
Мощность: 5 кВт. 
Отапливаемый объём: до 50 м³. 
Материал корпуса: сталь марки СТ3 толщиной 3 мм. 
Габариты (Ш×В×Г): 330 × 490 × 510 мм. 
Масса: около 23–24 кг. 
Диаметр дымохода: 115 мм. 
Максимальная длина дров: 450 мм. 
Гарантия: 12 месяцев. 
Особенности конструкции
Дверь топки оснащена ручкой-фиксатором для безопасной эксплуатации. 
Коллектор предназначен для подключения дымохода. 
Заслонка (шибер) позволяет регулировать интенсивность горения. 
Отсутствует варочная плита, встроенный теплообменник и шибер. 
Дверца без стекла. 
	
	
	
	

	3.7. 
	
	Биотуалет
Габариты (Г×Ш×В): 120×110×220 см. 
Вес: 75 кг. 
Полезный объём накопительного бака: 250 л. Рассчитан примерно на 500 посещений. 
Материал корпуса: ударопрочный полиэтилен низкого давления (ПНД) с добавлением графитовой крошки. Устойчив к УФ-излучению и перепадам температур (от -50 °C до +50 °C). 
Цвет: синий или зелёный. 
Особенности конструкции: 
Полукруглая светопропускающая крыша для естественного освещения. 
Металлический каркас лицевой панели и стальные заклёпочные петли для прочности. 
Возвратная пружина двери для предотвращения её распахивания от ветра. 
Антискользящий рифлёный пол. 
Вытяжная труба для вентиляции. 
Защёлка с индикатором занятости («свободно/занято»). 
	
	
	
	

	3.8. 
	
	Лавочка садовая складная
- Пластиковая туристическая (180×30×43 см в разложенном виде, в сложенном — 90×30×8 см, нагрузка до 150 кг, вес 7,2 кг; материал устойчив к влаге)
	
	
	
	

	3.9. 
	
	Стол садовый складной
Особенности колеса, складная
Форма столешницы прямоугольная
Материал каркаса металл, пластик
Длина 152 см
Ширина 45 см
Высота 72 см
Вес 12.2 кг
Максимальная нагрузка 60 кг
	
	
	
	

	3.10. 
	
	Резиновый коврик
Резиновый ячеистый коврик 
длина — 1500 мм
ширина — 1000 мм
высота 16 мм
	
	
	
	

	3.11. 
	
	Лопата снеговая
ширина ковша — 40-50 см
материал черенка — дерево
	
	
	
	

	3.12. 
	
	Лопата совковая
Рабочая часть: из рельсовой стали
Черенок: деревянный
Покрытие: порошковое окрашивание, эмаль 
	
	
	
	

	3.13. 
	
	Ведро
Объем 12 л
Материал — сталь оцинкованная
	
	
	
	

	3.14. 
	
	Лом
Длина. 800–1000 мм
Масса. От 5 до 9 кг 
Диаметр стержня 25–30 мм. 
	
	
	
	

	4. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-
	

	4.1. 
	Температурный режим
	Температурный режим эксплуатации от минус 15°до плюс 50°
	Согласие с требованием
	
	
	

	4.2. 
	Влажность
	[bookmark: _GoBack_Копия_1]Повышенная относительная влажность: 80%
	Согласие с требованием
	
	
	

	5. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-
	

	5.1. 
	Доставка
	Доставка ТМЦ до Заказчика (до территории Филиала).
	Согласие с требованием
	
	

	5.2. 
	Разгрузка
	Разгрузка осуществляется Филиалом
	Согласие с требованием
	
	

	6. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-
	

	6.1. 
	Гарантийные обязательства
	Срок службы не менее 7 лет с даты ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию. 
	Согласие с требованием
	
	

	7. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-
	

	7.1. 
	Документы, передаваемые вместе с изделиями и СИЗ
	Все поставляемые ТМЦ должны иметь в комплекте поставки паспорта, сертификаты и инструкции производителя. 
Поставщик обязан одновременно с передачей защитных сооружений передать Покупателю относящиеся к ним документы, оформленные надлежащим образом:
- сертификаты качества;
- технические паспорта;
- руководства по эксплуатации;
- упаковочные листы, упаковочные ярлыки;
- товарно-транспортную накладную формы №1-Т;
- товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз..
	Согласие с требованием
	
	

	8. 
	Требования к сопутствующим услугам:
	-//-
	-//-
	-//-
	

	8.1. 
	Требования к шефмонтажу
	-//-
	-//-
	-//-
	

	8.1.1. 
	Требования к исполнителю работ
	Не требуется
	Согласие с требованием
	
	

	9. 
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-
	-//-
	

	9.1. 
	Общие требования
	1. Качество, количество и сроки поставки поставляемой Продукции должно быть в полном соответствии с условиями договора.
2. Основные условия поставки указаны в договоре Заказчика.
3. Допускается привлечение Подрядчиком третьих лиц для исполнения обязательств по договору.
4. Продукция должна быть изготовлена на территории РФ из материалов, изготовленных в РФ (подтверждаются сертификатами).
	Согласие с требованием
	
	

	10. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-
	

	10.1. 
	Сведения о новизне
	Поставляемые изделия должны быть новыми, выпуска не ранее 1 квартала 2026 г., (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.
	Согласие с требованием
	
	
















8

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.
7. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
7.1 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приложение №1 к ТТ

























Приложение №1 к ТТ

[bookmark: _Toc141972716][bookmark: _Ref511135236]Форма Коммерческого предложения
начало формы
Приложение 1 к письму о подаче оферты
от «____» _____________ г. №__________

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Наименование и ИНН Участника: _________________________________
[Здесь Участник приводит свое Коммерческое предложение вместе с приложением в обязательном порядке подтверждающей документации, составленной в соответствии с Техническими требованиями Заказчика 

	№ п/п
	Наименование предлагаемой продукции (товары, работы, услуги)]
	Страна происхождения товара 

	Производитель продукции
	Номер реестровой записи из реестра, предусмотренного приложением №1 ПП 1875

	Ед.
изм.
	НМЦ единицы продукции (руб. без НДС) 

	Предлагаемая цена одной единицы продукции, руб. без НДС
	Кол-во
	Итоговая стоимость позиции
(руб. без НДС)
	

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ИТОГО без НДС:
	
	

	
	
	Кроме того, НДС (__%):
	
	

	
	
	ИТОГО с НДС:
	
	


В случае неуказания Участником в данной форме Страны происхождения товара и Производителя продукции и невозможности определения Организатором суммарной доли российской продукции в составе заявки – предлагаемый им товар будет считаться иностранного происхождения.
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
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